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ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»







Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Предмет открытого аукциона в электронной форме:
Право заключения договора на капитальный ремонт гидроизоляционного слоя хранилища жидких отходов с водоотводными лотками Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
2. Основание:
2.1. Утвержденная годовая программа закупок ФГУП «РосРАО» на 2013г.
2.2. Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных     зданий и сооружений МДС 13-14.2000.
2.3. Акт осмотра от 12.10.2012г.
3. Цель работы:
Соответствующее поддержание основных фондов в исправном состоянии Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
4. Место выполнения работ: 
Республика Татарстан, Высокогорский район, Дубъязский тракт, 21 км.
5. Сроки и график выполнения работ:
Дата начала выполнения работ –   дата подписания договора;
Дата окончания  выполнения  работ – не позднее 20 ноября 2013 г.
6. Состав работ:
	№ п/п
	Выполняемые ремонтные работы
	Потребность в материалах

	
	наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Раздел 1. ХЖРО

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100м2
	2,08
	 
	 
	 

	2
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100м3
	0,14
	 
	 
	 

	3
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	100м3
	0,24
	 
	 
	 

	4
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	100м3
	0,82
	 
	 
	 

	5
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых
	100м2
	0,234
	Щиты из досок толщиной 40 мм
	м2
	5,148

	6
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100м3
	0,41
	 
	 
	 

	7
	Устройство основания под фундаменты песчаного
	1 м3 основания
	22
	Песок природный для строительных растворов средний
	м3
	26,4

	8
	Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	24
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм
	м3
	4,32

	
	
	
	
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	2,88

	
	
	
	
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
	м3
	24

	9
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1т
	0,35
	Проволока светлая диаметром 1,1 мм
	т
	0,0098

	
	
	
	
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм
	т
	0,35

	10
	Устройство покрытий бетонных толщиной 35 мм
	100м2 
	2,08
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200)
	м3
	7,426

	11
	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой
	100 м2 
	2,08
	Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-45/190, БНК-45/180
	т
	0,052

	
	
	
	
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	т
	0,1248

	
	
	
	
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	0,4077

	
	
	
	
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б
	м2
	228,8

	12
	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя
	100м2 кровли
	2,08
	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5
	м2
	239,2

	
	
	
	
	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4
	м2
	235

	
	
	
	
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	62,28

	13
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 30 мм
	100м2
	2,08
	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10, (т)
	т
	0,0359

	
	
	
	
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2, (т)
	т
	0,1076

	
	
	
	
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта, (м3)
	м3
	0,0208

	
	
	
	
	Асфальт литой для покрытий тротуаров, (м3)
	м3
	6,365

	Раздел 2. Водоотводные лотки

	14
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3
	100м3
	0,18
	 
	 
	 

	15
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3
	100м3
	0,06
	 
	 
	 

	16
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых
	100м2 креплений
	0,414
	Щиты из досок толщиной 40 мм
	м2
	9,108

	17
	Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м
	1м3 ила или грязи
	0,65
	 
	 
	 

	18
	Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью до 0,1м2
	1м3
	1,86
	Электроды диаметром 6 мм Э42
	т
	0,0065

	
	
	
	
	Гвозди строительные
	т
	0,0074

	
	
	
	
	Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций: щиты 1,2х0,5
	м2
	1,469

	
	
	
	
	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0,0372

	
	
	
	
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150)
	м3
	1,888

	19
	Очистка поверхности щетками
	1м2
	61,4
	 
	 
	 

	20
	Обеспыливание поверхности
	1м2
	61,4
	 
	 
	 

	21
	Устройство покрытий из бетона кислотоупорного толщиной 50 мм
	100м2
	0,614
	Ветошь
	кг
	0,307

	
	
	
	
	Натрий кремнефтористый технический, сорт I
	т
	0,213

	
	
	
	
	Стекло натриевое жидкое каустическое
	т
	1,238

	
	
	
	
	Спирт фуриловый, сорт I
	т
	0,0356

	
	
	
	
	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А
	т
	0,0473

	
	
	
	
	Щебень андезитовый рядовой от 0 до 70 мм
	м3
	1,4862

	
	
	
	
	Порошок кварцевый
	т
	1,4275

	
	
	
	
	Песок кварцевый
	т
	1,4275

	22
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, первый слой
	100м2
	0,614
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0034

	
	
	
	
	Уайт-спирит
	т
	0,0101

	23
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, последующий слой
	100м2
	0,614
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0053

	
	
	
	
	Уайт-спирит
	т
	0,0053

	24
	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами
	1т
	0,2262
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,414

	
	
	
	
	Электроды диаметром 6 мм 
Э42
	т
	0,008

	
	
	
	
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0,0014

	
	
	
	
	Сталь полосовая, марка стали Ст0 шириной 70 мм толщиной 4-5 мм
	т
	0,0611

	
	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, марка стали 18кп, шириной полок 35-56 мм
	т
	0,161

	
	
	
	
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0,034

	
	
	
	
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	1,045

	
	
	
	
	Щиты из досок толщиной 25 мм
	м2
	1,312

	
	
	
	
	Горячекатаная арматурная сталь периодическо-го профиля класса А-II, диаметром 12 мм
	т
	0,009

	
	
	
	
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3
	м3
	0,0068

	25
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	100м2
	0,08
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0,001

	
	
	
	
	Ксилол нефтяной марки А
	т
	0,0002

	26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100м2
	0,08
	Уайт-спирит
	т
	0,0001

	
	
	
	
	Эмаль ПФ-115 серая
	т
	0,0015

	27
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1т
	26,5
	 
	 
	 

	28
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза
	1т
	26,5
	 
	 
	 


7. Требования к участникам  процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (лицензии, сертификаты, допуски с обоснованием их требования): 
7.1. Наличие Лицензии ФСБ на осуществление работ с использованием сведений составляющих государственную тайну.
7.2. Наличие Лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России на эксплуатацию  ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующим организациям.
8. Порядок приемки результатов работы:
Исполнитель ведет, а по завершение работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007.
Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт сдачи-приемки работ.
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ТОМ 2 «Техническая часть» 
Документация открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на капитальный ремонт гидроизоляционного слоя хранилища жидких отходов с водоотводными лотками Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
