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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку спецодежды
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014 

	№п/п
	Наименование материала
	Ед. измер.
	Кол-во
	Цена ед. руб., в т.ч. НДС
	Сумма, руб., в т.ч. НДС 
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.
	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
 (Заполняется участником процедуры! В соответствии с п.14 п.п.4 «Информационной карты»)
	Месяц

	
	
	
	
	
	
	
	
	май
	июнь

	1
	БЕЛЬЕ МУЖСКОЕ НАТЕЛЬНОЕ Х/Б (ФУФАЙКА, КАЛЬС)  Р.44-46/158-164 СЕРЫЙ,ОЛИВК.
	шт
	2
	
	
	ГОСТ Р 12.4.035-78
	
	2
	0

	2
	БЕЛЬЕ МУЖСКОЕ НАТЕЛЬНОЕ Х/Б (ФУФАЙКА, КАЛЬС)  Р.48-50/170-176 СЕРЫЙ,ОЛИВК.
	шт
	29
	
	
	
	
	18
	11

	3
	БЕЛЬЕ МУЖСКОЕ НАТЕЛЬНОЕ Х/Б (ФУФАЙКА, КАЛЬС)  Р.52-54/170-176 СЕРЫЙ,ОЛИВК.
	шт
	37
	
	
	
	
	17
	20

	4
	БЕЛЬЕ МУЖСКОЕ НАТЕЛЬНОЕ Х/Б (ФУФАЙКА, КАЛЬС)  Р.52-54/182-188 СЕРЫЙ,ОЛИВК.
	шт
	20
	
	
	
	
	8
	12

	5
	БЕЛЬЕ МУЖСКОЕ НАТЕЛЬНОЕ Х/Б (ФУФАЙКА, КАЛЬС)  Р.56-58/182-188 СЕРЫЙ,ОЛИВК.
	шт
	2
	
	
	
	
	2
	0

	6
	БЕЛЬЕ МУЖСКОЕ НАТЕЛЬНОЕ Х/Б (ФУФАЙКА, КАЛЬС)  Р.60-62/158-164 СЕРЫЙ,ОЛИВК.
	шт
	2
	
	
	
	
	2
	0

	7
	БЕЛЬЕ МУЖСКОЕ НАТЕЛЬНОЕ Х/Б (ФУФАЙКА, КАЛЬС)  Р.60-62/182-188 СЕРЫЙ,ОЛИВК.
	шт
	6
	
	
	
	
	6
	0

	8
	БЕЛЬЕ МУЖСКОЕ НАТЕЛЬНОЕ Х/Б (ФУФАЙКА, КАЛЬС)  Р.64-66/194-200 СЕРЫЙ,ОЛИВК.
	шт
	1
	
	
	
	
	1
	0

	9
	БЕЛЬЕ МУЖСКОЕ НАТЕЛЬНОЕ Х/Б ТЕРМОСТОЙКОЕ (ФУФАЙКА, КАЛЬС) Р.48-50/170-176 ВАСИЛЬК. (1 УРОВЕНЬ ЗАЩ. ПО ЗЭТВ)
	шт
	27
	
	
	
	
	27
	0

	10
	БЕЛЬЕ МУЖСКОЕ НАТЕЛЬНОЕ Х/Б ТЕРМОСТОЙКОЕ (ФУФАЙКА, КАЛЬС) Р.48-50/182-188 ВАСИЛЬК. (1 УРОВЕНЬ ЗАЩ. ПО ЗЭТВ)
	шт
	26
	
	
	
	
	26
	0

	11
	БЕЛЬЕ МУЖСКОЕ НАТЕЛЬНОЕ Х/Б ТЕРМОСТОЙКОЕ (ФУФАЙКА, КАЛЬС) Р.52-54/170-176 ВАСИЛЬК. (1 УРОВЕНЬ ЗАЩ. ПО ЗЭТВ)
	шт
	19
	
	
	
	
	19
	0

	12
	БЕЛЬЕ МУЖСКОЕ НАТЕЛЬНОЕ Х/Б ТЕРМОСТОЙКОЕ (ФУФАЙКА, КАЛЬС) Р.52-54/182-188 ВАСИЛЬК. (1 УРОВЕНЬ ЗАЩ. ПО ЗЭТВ)
	шт
	33
	
	
	
	
	33
	0

	13
	БЕЛЬЕ МУЖСКОЕ НАТЕЛЬНОЕ Х/Б ТЕРМОСТОЙКОЕ (ФУФАЙКА, КАЛЬС) Р.56-58/170-176 ВАСИЛЬК. (1 УРОВЕНЬ ЗАЩ. ПО ЗЭТВ)
	шт
	2
	
	
	
	
	2
	0

	14
	БЕЛЬЕ МУЖСКОЕ НАТЕЛЬНОЕ Х/Б ТЕРМОСТОЙКОЕ (ФУФАЙКА, КАЛЬС) Р.56-58/182-188 ВАСИЛЬК. (1 УРОВЕНЬ ЗАЩ. ПО ЗЭТВ)
	шт
	4
	
	
	ГОСТ Р 12.4.035-78
	
	4
	0

	15
	БЕЛЬЕ МУЖСКОЕ НАТЕЛЬНОЕ Х/Б ТЕРМОСТОЙКОЕ (ФУФАЙКА, КАЛЬС) Р.60-62/170-176 ВАСИЛЬК. (1 УРОВЕНЬ ЗАЩ. ПО ЗЭТВ)
	шт
	2
	
	
	
	
	2
	0

	16
	БЕЛЬЕ МУЖСКОЕ НАТЕЛЬНОЕ Х/Б ТЕРМОСТОЙКОЕ (ФУФАЙКА, КАЛЬС) Р.60-62/182-188 ВАСИЛЬК. (1 УРОВЕНЬ ЗАЩ. ПО ЗЭТВ)
	шт
	6
	
	
	
	
	6
	0

	17
	БРЮКИ МУЖСКИЕ НА УТЕПЛ.ПРОКЛАДКЕ ИЗ СМЕШАННЫХ ТК. С В/О ПРОПИТКОЙ Р.48-50/170-176 СИНИЙ, УТЕПЛИТЕЛЬ ВАТА (1 КЛ. ЗАЩИТЫ ПО ТЗС)
	шт
	10
	
	
	ГОСТ Р 12.4.236-2007
	
	10
	0

	18
	БРЮКИ МУЖСКИЕ НА УТЕПЛ.ПРОКЛАДКЕ ИЗ СМЕШАННЫХ ТК. С В/О ПРОПИТКОЙ Р.48-50/170-176 СИНИЙ, УТЕПЛИТЕЛЬ НЕТКАНЫЙ (1 КЛ. ЗАЩИТЫ ПО ТЗС)
	шт
	2
	
	
	ГОСТ Р 12.4.236-2007
	
	2
	0

	19
	БРЮКИ МУЖСКИЕ НА УТЕПЛ.ПРОКЛАДКЕ ИЗ СМЕШАННЫХ ТК. С В/О ПРОПИТКОЙ Р.52-54/170-176 СИНИЙ, УТЕПЛИТЕЛЬ ВАТА (1 КЛ. ЗАЩИТЫ ПО ТЗС)
	шт
	16
	
	
	ГОСТ Р 12.4.236-2007
	
	16
	0

	20
	БРЮКИ МУЖСКИЕ НА УТЕПЛ.ПРОКЛАДКЕ ИЗ СМЕШАННЫХ ТК. С В/О ПРОПИТКОЙ Р.52-54/182-188 СИНИЙ, УТЕПЛИТЕЛЬ ВАТА (1 КЛ. ЗАЩИТЫ ПО ТЗС)
	шт
	4
	
	
	ГОСТ Р 12.4.236-2007
	
	4
	0

	21
	БРЮКИ МУЖСКИЕ НА УТЕПЛ.ПРОКЛАДКЕ ИЗ СМЕШАННЫХ ТК. С В/О ПРОПИТКОЙ Р.56-58/182-188 СИНИЙ, УТЕПЛИТЕЛЬ ВАТА (1 КЛ. ЗАЩИТЫ ПО ТЗС)
	шт
	2
	
	
	ГОСТ Р 12.4.236-2007
	
	0
	2

	22
	БРЮКИ СВАРЩИКА Р.48-50/170-176 ГОСТ 12.4.045-87 МЕТ.005,СИНИЙ
	шт
	4
	
	
	
	
	4
	0

	23
	БРЮКИ СВАРЩИКА Р.52-54/182-188 ГОСТ 12.4.045-87 МЕТ.005,СИНИЙ
	шт
	1
	
	
	
	
	1
	0

	24
	ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ ОГНЕСТОЙКИЙ Р.52-54/170-176
	шт
	6
	
	
	цвет - желтый, оранжевый с огнестойкими и светоотражающими полосами 

требования к защитным свойствам - для защиты электротехнического персонала от воздействия от электрической дуги 

требования к изготовлению - из термостойких материалов 

ГОСТ - 12.4.234-2007; (МЭК 61482-1:2002) 

уровень защиты – не менее 2 класса

ГОСТ Р12.4.236-2007
	
	6
	0

	25
	ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ ОГНЕСТОЙКИЙ Р.56-58/170-176
	шт
	2
	
	
	цвет - желтый, оранжевый с огнестойкими и светоотражающими полосами 

требования к защитным свойствам - для защиты электротехнического персонала от воздействия от электрической дуги 

требования к изготовлению - из термостойких материалов 

ГОСТ - 12.4.234-2007; (МЭК 61482-1:2002) 

уровень защиты – не менее 2 класса

ГОСТ Р12.4.236-2007
	
	2
	0

	26
	ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ ОРАНЖ. 2 КЛАСС ЗАЩИТЫ Р. 48-50 ГОСТ 12.4.219-99 ЖИЛ.564
	шт
	10
	
	
	
	
	4
	6

	27
	ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ ОРАНЖ. 2 КЛАСС ЗАЩИТЫ Р. 52-54 ГОСТ 12.4.219-99 ЖИЛ.564
	шт
	7
	
	
	
	
	1
	6

	28
	ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ 44-46/158-164 (ЖИЛ.021)
	шт
	6
	
	
	
	
	1
	5

	29
	ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ 44-46/170-176 (ЖИЛ.021)
	шт
	1
	
	
	
	
	1
	0

	30
	ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ 48-50/158-164 (ЖИЛ.021)
	шт
	3
	
	
	
	
	3
	0

	31
	ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ 52-54/170-176 (ЖИЛ.021)
	шт
	2
	
	
	
	
	2
	0

	32
	ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ 56-58/170-176 (ЖИЛ.021)
	шт
	1
	
	
	
	
	1
	0

	33
	ЖИЛЕТ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЙ СО СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ПОЛОСОЙ Р. 48-50
	шт
	3
	
	
	цвет - оранжевый, желтый 

требования к защитным свойствам – не менее 2 класса защиты 

ГОСТ - 12.4.219-99 

ширина полосы - 50 мм.
	
	3
	0

	34
	ЖИЛЕТ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЙ СО СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ПОЛОСОЙ Р. 52-54
	шт
	2
	
	
	цвет - оранжевый, желтый 

требования к защитным свойствам – не менее 2 класса защиты 

ГОСТ - 12.4.219-99 

ширина полосы – не менее 50 мм.
	
	2
	0

	35
	ЖИЛЕТ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЙ СО СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ПОЛОСОЙ Р. 56-58
	шт
	1
	
	
	цвет - оранжевый, желтый 

требования к защитным свойствам - не менее 2 класса защиты 

ГОСТ - 12.4.219-99 

ширина полосы – не менее 50 мм.
	
	1
	0

	36
	КОМБИНЕЗОН ИЗ НЕТКАН. МАТ. ТИПА ТАЙВЕК Р.48-50/182-188 СИНИЙ ДЛЯ ЗАЩ. ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВ. ЗАГРЯЗНЕНИЙ
	шт
	10
	
	
	
	
	10
	0

	37
	КОМБИНЕЗОН ИЗ НЕТКАН. МАТ. ТИПА ТАЙВЕК Р.52-54/182-188 СИНИЙ ДЛЯ ЗАЩ. ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВ. ЗАГРЯЗНЕНИЙ
	шт
	15
	
	
	
	
	15
	0

	38
	КОМБИНЕЗОН Х/Б РАЗМ 48-50 ГОСТ 27575-87
	шт
	2
	
	
	
	
	2
	0

	39
	КОСТЮМ БРЕЗЕНТ. Р.60-62
	шт
	1
	
	
	
	
	1
	0

	40
	КОСТЮМ ВЫМПЕЛ -1 (БРЮКИ С КУРТК.) ЖЕНСКИЙ САРЖА Р.48-50/170-176 ГОСТ27275-87
	шт
	1
	
	
	ГОСТ27575-87; Логотип 1 вид
	
	1
	0

	41
	КОСТЮМ ВЫМПЕЛ -1 (БРЮКИ С КУРТК.) ЖЕНСКИЙ САРЖА Р.52-54/170-176 ГОСТ27275-87
	шт
	1
	
	
	ГОСТ - 27275-87; Логотип 1 вид
	
	1
	0

	42
	КОСТЮМ ВЫМПЕЛ -1 (БРЮКИ С КУРТК.) ЖЕНСКИЙ СМЕСОВАЯ ТКАНЬ Р.44-46/170-176 ГОСТ27274-
	шт
	3
	
	
	Логотип 3-х видов
	
	3
	0

	43
	КОСТЮМ ВЫМПЕЛ -1 (БРЮКИ С КУРТК.) ЖЕНСКИЙ СМЕСОВАЯ ТКАНЬ Р.44-46/182-188 ГОСТ27274-
	шт
	2
	
	
	Логотип 1 вид
	
	2
	0

	44
	КОСТЮМ ВЫМПЕЛ -1 (БРЮКИ С КУРТК.) ЖЕНСКИЙ СМЕСОВАЯ ТКАНЬ Р.48-50/158-164 ГОСТ27274-
	шт
	1
	
	
	Логотип 1 вид
	
	1
	0

	45
	КОСТЮМ ВЫМПЕЛ -1 (БРЮКИ С КУРТК.) ЖЕНСКИЙ СМЕСОВАЯ ТКАНЬ Р.48-50/170-176 ГОСТ27274-
	шт
	3
	
	
	Логотип 3-х видов
	
	3
	0

	46
	КОСТЮМ ВЫМПЕЛ -1 (БРЮКИ С КУРТК.) ЖЕНСКИЙ СМЕСОВАЯ ТКАНЬ Р.52-54/170-176 ГОСТ27274-
	шт
	6
	
	
	Логотип 3-х видов
	
	6
	0

	47
	КОСТЮМ ВЫМПЕЛ -1 (БРЮКИ С КУРТК.) ЖЕНСКИЙ СМЕСОВАЯ ТКАНЬ Р.56-58/170-176 ГОСТ27274-
	шт
	1
	
	
	Логотип 1 вид
	
	1
	0

	48
	КОСТЮМ ВЫМПЕЛ -1 (БРЮКИ С КУРТК.) ЖЕНСКИЙ СМЕСОВАЯ ТКАНЬ Р.60-62/182-188 ГОСТ27274-
	шт
	2
	
	
	Логотип 1 вид
	
	2
	0

	49
	КОСТЮМ ВЫМПЕЛ -1 (БРЮКИ С КУРТК.) САРЖА Р.44-46/170-176 , ТЕМНО-СИНИЙ КОС 797
	шт
	1
	
	
	ГОСТ27575-87; Логотип 1 вид
	
	1
	0

	50
	КОСТЮМ ВЫМПЕЛ -1 (БРЮКИ С КУРТК.) САРЖА Р.48-50/170-176 , ТЕМНО-СИНИЙ КОС 797
	шт
	9
	
	
	ГОСТ27575-87; Логотип 2-х видов
	
	9
	0

	51
	КОСТЮМ ВЫМПЕЛ -1 (БРЮКИ С КУРТК.) САРЖА Р.48-50/182-188 , ТЕМНО-СИНИЙ КОС 797
	шт
	4
	
	
	ГОСТ27575-87; Логотип 1 вид
	
	4
	0

	52
	КОСТЮМ ВЫМПЕЛ -1 (БРЮКИ С КУРТК.) САРЖА Р.52-54/170-176 , ТЕМНО-СИНИЙ КОС 797
	шт
	16
	
	
	ГОСТ27575-87; Логотип 2-х видов
	
	16
	0

	53
	КОСТЮМ ВЫМПЕЛ -1 (БРЮКИ С КУРТК.) САРЖА Р.52-54/182-188 , ТЕМНО-СИНИЙ КОС 797
	шт
	6
	
	
	ГОСТ27575-87; Логотип 2-х видов
	
	6
	0

	54
	КОСТЮМ ВЫМПЕЛ -1 (БРЮКИ С КУРТК.) САРЖА Р.56-58/170-176 , ТЕМНО-СИНИЙ КОС 797
	шт
	1
	
	
	ГОСТ27575-87; Логотип 1 вид
	
	1
	0

	55
	КОСТЮМ ВЫМПЕЛ -1 (БРЮКИ С КУРТК.) САРЖА Р.56-58/182-188 , ТЕМНО-СИНИЙ КОС 797
	шт
	6
	
	
	ГОСТ27575-87; Логотип 2-х видов
	
	6
	0

	56
	КОСТЮМ ВЫМПЕЛ -1 (БРЮКИ С КУРТК.) СМЕСОВАЯ ТКАНЬ Р.44-46/170-176 , ТЕМНО-СИНИЙ КОС 111
	шт
	2
	
	
	ГОСТ27575-87; Логотип 1 вид
	
	2
	0

	57
	КОСТЮМ ВЫМПЕЛ -1 (БРЮКИ С КУРТК.) СМЕСОВАЯ ТКАНЬ Р.48-50/170-176 , ТЕМНО-СИНИЙ К
	шт
	33
	
	
	ГОСТ27575-87; Логотип 2-х видов
	
	33
	0

	58
	КОСТЮМ ВЫМПЕЛ -1 (БРЮКИ С КУРТК.) СМЕСОВАЯ ТКАНЬ Р.48-50/182-188 , ТЕМНО-СИНИЙ КОС 111
	шт
	10
	
	
	ГОСТ27575-87; Логотип 3-х видов
	
	10
	0

	59
	КОСТЮМ ВЫМПЕЛ -1 (БРЮКИ С КУРТК.) СМЕСОВАЯ ТКАНЬ Р.52-54 /170-176 , ТЕМНО-СИНИЙ КОС 111
	шт
	34
	
	
	ГОСТ27575-87; Логотип 2-х видов
	
	26
	8

	60
	КОСТЮМ ВЫМПЕЛ -1 (БРЮКИ С КУРТК.) СМЕСОВАЯ ТКАНЬ Р.52-54/182-188 , ТЕМНО-СИНИЙ КОС 111
	шт
	22
	
	
	ГОСТ27575-87; Логотип 3-х видов
	
	20
	2

	61
	КОСТЮМ ВЫМПЕЛ -1 (БРЮКИ С КУРТК.) СМЕСОВАЯ ТКАНЬ Р.56-58 /170-176 , ТЕМНО-СИНИЙ КОС 111
	шт
	2
	
	
	ГОСТ27575-87; Логотип 1 вид
	
	2
	0

	62
	КОСТЮМ ВЫМПЕЛ -1 (БРЮКИ С КУРТК.) СМЕСОВАЯ ТКАНЬ Р.56-58/182-188 , ТЕМНО-СИНИЙ КОС 111
	шт
	2
	
	
	ГОСТ27575-87; Логотип 1 вид
	
	2
	0

	63
	КОСТЮМ ВЫМПЕЛ -1 (БРЮКИ С КУРТК.) СМЕСОВАЯ ТКАНЬ Р.60-62/182-188 , ТЕМНО-СИНИЙ КОС 111
	шт
	1
	
	
	ГОСТ27575-87; Логотип 1 вид
	
	1
	0

	64
	КОСТЮМ ВЫМПЕЛ -1 (БРЮКИ С КУРТК.) СМЕСОВАЯ ТКАНЬ Р.64-66 /190-200  ТЕМНО-СИНИЙ КОС 111
	шт
	2
	
	
	ГОСТ27575-87; Логотип 1 вид
	
	2
	0

	65
	КОСТЮМ ВЫМПЕЛ -1 (БРЮКИ С КУРТК.)САРЖА Р.64-66/190-200 ТЕМНО-СИНИЙ
	шт
	1
	
	
	ГОСТ - 27275-87; Логотип 1 вид
	
	1
	0

	66
	КОСТЮМ ВЫМПЕЛ -2 (П/КОМБИНЕЗОН С КУРТК.) САРЖА Р.44-46/170-176 ГОСТ 27575-87 ТЕМНО-СИНИЙ КОС 796
	шт
	1
	
	
	Логотип 1 вид
	
	1
	0

	67
	КОСТЮМ ВЫМПЕЛ -2 (П/КОМБИНЕЗОН С КУРТК.) САРЖА Р.48-50/170-176 ГОСТ 27575-87 ТЕМНО-СИНИЙ КОС 796
	шт
	15
	
	
	Логотип 2-х видов
	
	15
	0

	68
	КОСТЮМ ВЫМПЕЛ -2 (П/КОМБИНЕЗОН С КУРТК.) САРЖА Р.48-50/182-188 ГОСТ 27575-87 ТЕМНО-СИНИЙ КОС 796
	шт
	4
	
	
	Логотип 2-х видов
	
	4
	0

	69
	КОСТЮМ ВЫМПЕЛ -2 (П/КОМБИНЕЗОН С КУРТК.) САРЖА Р.52-54/170-176 ГОСТ 27575-87 ТЕМНО-СИНИЙ КОС 796
	шт
	2
	
	
	Логотип 1 вид
	
	2
	0

	70
	КОСТЮМ ВЫМПЕЛ -2 (П/КОМБИНЕЗОН С КУРТК.) САРЖА Р.52-54/182-188 ГОСТ 27575-87 ТЕМНО-СИНИЙ КОС 796
	шт
	3
	
	
	Логотип 2-х видов
	
	3
	0

	71
	КОСТЮМ ВЫМПЕЛ -2 (П/КОМБИНЕЗОН С КУРТК.) САРЖА Р.56-58/170-176 ГОСТ 27575-87 ТЕМНО-СИНИЙ КОС 796
	шт
	1
	
	
	Логотип 1 вид
	
	1
	0

	72
	КОСТЮМ ВЫМПЕЛ -2 (П/КОМБИНЕЗОН С КУРТК.) САРЖА Р.56-58/182-188 ГОСТ 27575-87 ТЕМНО-СИНИЙ КОС 796
	шт
	1
	
	
	Логотип 1 вид
	
	1
	0

	73
	КОСТЮМ ВЫМПЕЛ -2 (П/КОМБИНЕЗОН С КУРТК.) СМЕСОВАЯ ТКАНЬ Р.48-50/170-176
	шт
	12
	
	
	Логотип 1 вид
	
	12
	0

	74
	КОСТЮМ ВЫМПЕЛ -2 (П/КОМБИНЕЗОН С КУРТК.) СМЕСОВАЯ ТКАНЬ Р.52-54/170-176
	шт
	17
	
	
	Логотип 1 вид
	
	17
	0

	75
	КОСТЮМ ВЫМПЕЛ -2 (П/КОМБИНЕЗОН С КУРТК.) СМЕСОВАЯ ТКАНЬ Р.52-54/182-188
	шт
	6
	
	
	Логотип 1 вид
	
	6
	0

	76
	КОСТЮМ ВЫМПЕЛ -2 (П/КОМБИНЕЗОН С КУРТК.) СМЕСОВАЯ ТКАНЬ Р.56-58/170-176
	шт
	1
	
	
	Логотип 1 вид
	
	1
	0

	77
	КОСТЮМ ВЫМПЕЛ -2 (П/КОМБИНЕЗОН С КУРТК.) СМЕСОВАЯ ТКАНЬ Р.60-62/170-176
	шт
	3
	
	
	Логотип 1 вид
	
	3
	0

	78
	КОСТЮМ ВЫМПЕЛ -2 (П/КОМБИНЕЗОН С КУРТК.) СМЕСОВАЯ ТКАНЬ Р.60-62/182-188
	шт
	4
	
	
	Логотип 1 вид
	
	4
	0

	79
	КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ (БЛУЗОН,БРЮКИ)  Р.48-50/170-176
	шт
	1
	
	
	"цвет - СИНИЙ (ВАСИЛЬКОВЫЙ) 

требования к защитным свойствам - ЗАЩИТА ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

требования к изготовлению - СМЕШАННАЯ ТКАНЬ (65% ПОЛИЭФИР 35% ХЛОПОК) С ВОДООТАЛКИВАЮЩЕЙ ПРОПИТКОЙ; ПЛОТНОСТЬ ТКАНИ не менее 240 Г/КВ М 

ГОСТ - 27574-87"
	
	1
	0

	80
	КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ (БЛУЗОН,БРЮКИ)  Р.54-56/158-164
	шт
	1
	
	
	цвет - СИНИЙ (ВАСИЛЬКОВЫЙ) 

требования к защитным свойствам - ЗАЩИТА ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

требования к изготовлению - СМЕШАННАЯ ТКАНЬ (65% ПОЛИЭФИР 35% ХЛОПОК) С ВОДООТАЛКИВАЮЩЕЙ ПРОПИТКОЙ; ПЛОТНОСТЬ ТКАНИ не менее 240 Г/КВ М 

ГОСТ - 27574-87
	
	1
	0


	81
	КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ (КОРОТКИЙ ХАЛАТ+БРЮКИ) Р.44-46/158-164
	шт
	4
	
	
	тип рукава - длинный


	
	4
	0

	82
	КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ (КОРОТКИЙ ХАЛАТ+БРЮКИ) Р.44-46/170-176
	шт
	3
	
	
	
	
	3
	0

	83
	КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ (КОРОТКИЙ ХАЛАТ+БРЮКИ) Р.48-50/170-176
	шт
	3
	
	
	
	
	3
	0

	84
	КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ (КОРОТКИЙ ХАЛАТ+БРЮКИ) Р.52-54/158-164
	шт
	6
	
	
	
	
	6
	0

	85
	КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ (КОРОТКИЙ ХАЛАТ+БРЮКИ) Р.52-54/170-176
	шт
	2
	
	
	
	
	2
	0

	86
	КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ (КОРОТКИЙ ХАЛАТ+БРЮКИ) Р.52-54/182-188
	шт
	1
	
	
	
	
	1
	0

	87
	КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ (КОРОТКИЙ ХАЛАТ+БРЮКИ) Р.56-58/158-164
	шт
	1
	
	
	
	
	1
	0

	88
	КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ (КОРОТКИЙ ХАЛАТ+БРЮКИ) Р.56-58/170-176
	шт
	3
	
	
	
	
	3
	0

	89
	КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ (КОРОТКИЙ ХАЛАТ+БРЮКИ) Р.56-58/182-188
	шт
	2
	
	
	
	
	2
	0

	90
	КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ (КОРОТКИЙ ХАЛАТ+БРЮКИ) Р.60-62/170-176
	шт
	1
	
	
	
	
	1
	0

	91
	КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ (КУРТКА,БРЮКИ)  Р.44-46/158-164
	шт
	15
	
	
	цвет - СИНИЙ (ВАСИЛЬКОВЫЙ) 

требования к защитным свойствам - ЗАЩИТА ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

требования к изготовлению - СМЕШАННАЯ ТКАНЬ (65% ПОЛИЭФИР 35% ХЛОПОК) С ВОДООТАЛКИВАЮЩЕЙ ПРОПИТКОЙ; ПЛОТНОСТЬ ТКАНИ не менее 240 Г/КВ М 

ГОСТ - 27574-87

ГОСТ27574-87; Логотип 1 вид
	
	15
	0

	92
	КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ (КУРТКА,БРЮКИ)  Р.44-46/170-176
	шт
	9
	
	
	"цвет - СИНИЙ (ВАСИЛЬКОВЫЙ) 

требования к защитным свойствам - ЗАЩИТА ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

требования к изготовлению - СМЕШАННАЯ ТКАНЬ (65% ПОЛИЭФИР 35% ХЛОПОК) С ВОДООТАЛКИВАЮЩЕЙ ПРОПИТКОЙ; ПЛОТНОСТЬ ТКАНИ не менее 240 Г/КВ М 

ГОСТ - 27574-87

ГОСТ27574-87"; Логотип 1 вид
	
	9
	0

	93
	КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ (КУРТКА,БРЮКИ)  Р.48-50/158-164
	шт
	22
	
	
	"цвет - СИНИЙ (ВАСИЛЬКОВЫЙ) 

требования к защитным свойствам - ЗАЩИТА ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

требования к изготовлению - СМЕШАННАЯ ТКАНЬ (65% ПОЛИЭФИР 35% ХЛОПОК) С ВОДООТАЛКИВАЮЩЕЙ ПРОПИТКОЙ; ПЛОТНОСТЬ ТКАНИ не менее 240 Г/КВ М 

ГОСТ - 27574-87

ГОСТ27574-87"; Логотип 1 вид
	
	22
	0

	94
	КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ (КУРТКА,БРЮКИ)  Р.48-50/170-176
	шт
	11
	
	
	"цвет - СИНИЙ (ВАСИЛЬКОВЫЙ) 

требования к защитным свойствам - ЗАЩИТА ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

требования к изготовлению - СМЕШАННАЯ ТКАНЬ (65% ПОЛИЭФИР 35% ХЛОПОК) С ВОДООТАЛКИВАЮЩЕЙ ПРОПИТКОЙ; ПЛОТНОСТЬ ТКАНИ не менее 240 Г/КВ М 

ГОСТ - 27574-87

ГОСТ27574-87"; Логотип 1 вид
	
	11
	0

	95
	КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ (КУРТКА,БРЮКИ)  Р.52-54/158-164
	шт
	10
	
	
	"цвет - СИНИЙ (ВАСИЛЬКОВЫЙ) 

требования к защитным свойствам - ЗАЩИТА ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

требования к изготовлению - СМЕШАННАЯ ТКАНЬ (65% ПОЛИЭФИР 35% ХЛОПОК) С ВОДООТАЛКИВАЮЩЕЙ ПРОПИТКОЙ; ПЛОТНОСТЬ ТКАНИ не менее  240 Г/КВ М 

ГОСТ - 27574-87

ГОСТ27574-87"; Логотип 1 вид
	
	10
	0

	96
	КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ (КУРТКА,БРЮКИ)  Р.52-54/170-176
	шт
	5
	
	
	"цвет - СИНИЙ (ВАСИЛЬКОВЫЙ) 

требования к защитным свойствам - ЗАЩИТА ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

требования к изготовлению - СМЕШАННАЯ ТКАНЬ (65% ПОЛИЭФИР 35% ХЛОПОК) С ВОДООТАЛКИВАЮЩЕЙ ПРОПИТКОЙ; ПЛОТНОСТЬ ТКАНИ не менее 240 Г/КВ М 

ГОСТ - 27574-87

ГОСТ27574-87"; Логотип 1 вид
	
	5
	0

	97
	КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ (КУРТКА,БРЮКИ)  Р.56-58/158-164
	шт
	13
	
	
	"цвет - СИНИЙ (ВАСИЛЬКОВЫЙ) 

требования к защитным свойствам - ЗАЩИТА ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

требования к изготовлению - СМЕШАННАЯ ТКАНЬ (65% ПОЛИЭФИР 35% ХЛОПОК) С ВОДООТАЛКИВАЮЩЕЙ ПРОПИТКОЙ; ПЛОТНОСТЬ ТКАНИ не менее 240 Г/КВ М 

ГОСТ - 27574-87

ГОСТ27574-87"; Логотип 1 вид
	
	13
	0

	98
	КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ (КУРТКА,БРЮКИ)  Р.56-58/170-176
	шт
	2
	
	
	"цвет - СИНИЙ (ВАСИЛЬКОВЫЙ) 

требования к защитным свойствам - ЗАЩИТА ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

требования к изготовлению - СМЕШАННАЯ ТКАНЬ (65% ПОЛИЭФИР 35% ХЛОПОК) С ВОДООТАЛКИВАЮЩЕЙ ПРОПИТКОЙ; ПЛОТНОСТЬ ТКАНИ не менее 240 Г/КВ М 

ГОСТ - 27574-87

ГОСТ27574-87"; Логотип 1 вид
	
	2
	0

	99
	КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ (КУРТКА,БРЮКИ)  Р.56-58/182-188
	шт
	2
	
	
	"цвет - СИНИЙ (ВАСИЛЬКОВЫЙ) 

требования к защитным свойствам - ЗАЩИТА ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

требования к изготовлению - СМЕШАННАЯ ТКАНЬ (65% ПОЛИЭФИР 35% ХЛОПОК) С ВОДООТАЛКИВАЮЩЕЙ ПРОПИТКОЙ; ПЛОТНОСТЬ ТКАНИ не менее 240 Г/КВ М 

ГОСТ - 27574-87

ГОСТ27574-87"; Логотип 1 вид
	
	2
	0

	100
	КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ (КУРТКА,БРЮКИ)  Р.60-62/158-164
	шт
	4
	
	
	"цвет - СИНИЙ (ВАСИЛЬКОВЫЙ) 

требования к защитным свойствам - ЗАЩИТА ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

требования к изготовлению - СМЕШАННАЯ ТКАНЬ (65% ПОЛИЭФИР 35% ХЛОПОК) С ВОДООТАЛКИВАЮЩЕЙ ПРОПИТКОЙ; ПЛОТНОСТЬ ТКАНИ не менее 240 Г/КВ М 

ГОСТ - 27574-87

ГОСТ27574-87"; Логотип 1 вид
	
	4
	0

	101
	КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ (КУРТКА,БРЮКИ)  Р.60-62/170-176
	шт
	2
	
	
	"цвет - СИНИЙ (ВАСИЛЬКОВЫЙ) 

требования к защитным свойствам - ЗАЩИТА ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

требования к изготовлению - СМЕШАННАЯ ТКАНЬ (65% ПОЛИЭФИР 35% ХЛОПОК) С ВОДООТАЛКИВАЮЩЕЙ ПРОПИТКОЙ; ПЛОТНОСТЬ ТКАНИ не менее 240 Г/КВ М 

ГОСТ - 27574-87

ГОСТ27574-87"; Логотип 1 вид
	
	2
	0

	102
	КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ (КУРТКА,БРЮКИ)  Р.60-62/182-188
	шт
	1
	
	
	"цвет - СИНИЙ (ВАСИЛЬКОВЫЙ) 

требования к защитным свойствам - ЗАЩИТА ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

требования к изготовлению - СМЕШАННАЯ ТКАНЬ (65% ПОЛИЭФИР 35% ХЛОПОК) С ВОДООТАЛКИВАЮЩЕЙ ПРОПИТКОЙ; ПЛОТНОСТЬ ТКАНИ не менее 240 Г/КВ М 

ГОСТ - 27574-87

ГОСТ27574-87"; Логотип 1 вид
	
	1
	0

	103
	КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ ЗИМНИЙ Р.52-54/170-176
	шт
	1
	
	
	"утеплитель - синтепон 

требования к защитным свойствам – не менее 2 КЛАССА ЗАЩИТЫ, ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

требования к изготовлению - СМЕШАННАЯ ТКАНЬ (ПОЛИЭФИР 46%, ХЛОПОК 54%); ПЛОТНОСТЬ ТКАНИ не менее 234 Г/КВ М 

ГОСТ - Р 12.4.236-2011, Р 12.4.236-2007, 

климатический пояс - III (регион II) 

пропитка - водоотталкивающая

ГОСТ Р 12.4.236-2011"; Логотип 1 вид
	
	1
	0

	104
	КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ ЗИМНИЙ Р.56-58/170-176
	шт
	2
	
	
	"утеплитель - синтепон 

требования к защитным свойствам – не менее 2 КЛАССА ЗАЩИТЫ, ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

требования к изготовлению - СМЕШАННАЯ ТКАНЬ (ПОЛИЭФИР 46%, ХЛОПОК 54%); ПЛОТНОСТЬ ТКАНИ не менее 234 Г/КВ М 

ГОСТ - Р 12.4.236-2011, Р 12.4.236-2007, 

климатический пояс - III (регион II) 

пропитка - водоотталкивающая

ГОСТ Р 12.4.236-2011"; Логотип 1 вид
	
	2
	0

	105
	КОСТЮМ Л-1 ПРОРЕЗИНЕННЫЙ Р.1 (РОСТ до 165 см.)
	шт
	8
	
	
	ГОСТ 12.4.248-2008
	
	8
	0

	106
	КОСТЮМ Л-1 ПРОРЕЗИНЕННЫЙ Р.2 (РОСТ 165-172см)
	шт
	29
	
	
	ГОСТ 12.4.248-2008
	
	29
	0

	107
	КОСТЮМ Л-1 ПРОРЕЗИНЕННЫЙ Р.3 (РОСТ 173-182см)
	шт
	31
	
	
	ГОСТ 12.4.248-2008
	
	31
	0

	108
	КОСТЮМ Л-1 ПРОРЕЗИНЕННЫЙ Р.4 (РОСТ от 183см)
	шт
	17
	
	
	ГОСТ 12.4.248-2008
	
	17
	0

	109
	КОСТЮМ МУЖ (КУРТКА,БРЮКИ) ИЗ МАТ. С ПОСТ. ТЕРМОСТ. СВОЙСТВАМИ ТИПА НОМЕКС ЛЕТНИЙ Р.44-46/158-164 ВАСИЛЬК.(2 УРОВЕНЬ ЗАЩ. ПО ЗЭТВ 20 КАЛ/КВ.СМ
	шт
	2
	
	
	ГОСТ Р 12.4.234-2007; Логотип 1 вид
	
	2
	0

	110
	КОСТЮМ МУЖ (КУРТКА,БРЮКИ) ИЗ МАТ. С ПОСТ. ТЕРМОСТ. СВОЙСТВАМИ ТИПА НОМЕКС ЛЕТНИЙ Р.48-50/170-176
	шт
	13
	
	
	"ткань - арамидная антистатическая с постоянными защитными свойствами Nomex ® 

требования к изготовлению - из термостойких материалов, однослойные, без усиления дополнительным слоем термостойкой подкладки) 

ГОСТ - 12.4.234-2007; (МЭК 61482-1:2002) 

стойкость к истиранию – в диапазоне 6500-7200 циклов 

уровень защиты – в диапазоне  4-5 (в диапазоне 60-80 кал./см2)

ГОСТ Р12.4.236-2007"; Логотип 1 вид
	
	13
	0

	111
	КОСТЮМ МУЖ (КУРТКА,БРЮКИ) ИЗ МАТ. С ПОСТ. ТЕРМОСТ. СВОЙСТВАМИ ТИПА НОМЕКС ЛЕТНИЙ Р.48-50/170-176 ВАСИЛЬК.(2 УРОВЕНЬ ЗАЩ. ПО ЗЭТВ 20 КАЛ/КВ.СМ
	шт
	16
	
	
	"

ГОСТ Р 12.4.234-2007"; Логотип 1 вид
	
	16
	0

	112
	КОСТЮМ МУЖ (КУРТКА,БРЮКИ) ИЗ МАТ. С ПОСТ. ТЕРМОСТ. СВОЙСТВАМИ ТИПА НОМЕКС ЛЕТНИЙ Р.48-50/182-188
	шт
	3
	
	
	"ткань - арамидная антистатическая с постоянными защитными свойствами Nomex ® 

требования к изготовлению - из термостойких материалов, однослойные, без усиления дополнительным слоем термостойкой подкладки) 

ГОСТ - 12.4.234-2007; (МЭК 61482-1:2002) 

стойкость к истиранию - в диапазоне 6500-7200 циклов 

уровень защиты - в диапазоне  4-5 (в диапазоне 60-80 кал./см2)"; Логотип 1 вид
	
	3
	0

	113
	КОСТЮМ МУЖ (КУРТКА,БРЮКИ) ИЗ МАТ. С ПОСТ. ТЕРМОСТ. СВОЙСТВАМИ ТИПА НОМЕКС ЛЕТНИЙ Р.48-50/182-188 ВАСИЛЬК.(2 УРОВЕНЬ ЗАЩ. ПО ЗЭТВ 20 КАЛ/КВ.СМ
	шт
	13
	
	
	"

ГОСТ Р 12.4.234-2007"; Логотип 1 вид
	
	13
	0

	114
	КОСТЮМ МУЖ (КУРТКА,БРЮКИ) ИЗ МАТ. С ПОСТ. ТЕРМОСТ. СВОЙСТВАМИ ТИПА НОМЕКС ЛЕТНИЙ Р.52-54/170-176
	шт
	5
	
	
	"ткань - арамидная антистатическая с постоянными защитными свойствами Nomex ® 

требования к изготовлению - из термостойких материалов, однослойные, без усиления дополнительным слоем термостойкой подкладки) 

ГОСТ - 12.4.234-2007; (МЭК 61482-1:2002) 

стойкость к истиранию - в диапазоне 6500-7200 циклов 

уровень защиты - в диапазоне 4-5 (в диапазоне 60-80 кал./см2)

ГОСТ Р12.4.236-2007"; Логотип 1 вид
	
	5
	0

	115
	КОСТЮМ МУЖ (КУРТКА,БРЮКИ) ИЗ МАТ. С ПОСТ. ТЕРМОСТ. СВОЙСТВАМИ ТИПА НОМЕКС ЛЕТНИЙ Р.52-54/170-176 ВАСИЛЬК.(2 УРОВЕНЬ ЗАЩ. ПО ЗЭТВ 20 КАЛ/КВ.СМ
	шт
	16
	
	
	"

ГОСТ Р 12.4.234-2007"; Логотип 1 вид
	
	16
	0

	116
	КОСТЮМ МУЖ (КУРТКА,БРЮКИ) ИЗ МАТ. С ПОСТ. ТЕРМОСТ. СВОЙСТВАМИ ТИПА НОМЕКС ЛЕТНИЙ Р.52-54/182-188
	шт
	2
	
	
	"ткань - арамидная антистатическая с постоянными защитными свойствами Nomex ® 

требования к изготовлению - из термостойких материалов, однослойные, без усиления дополнительным слоем термостойкой подкладки) 

ГОСТ - 12.4.234-2007; (МЭК 61482-1:2002) 

стойкость к истиранию - в диапазоне 6500-7200 циклов 

уровень защиты - в диапазоне 4-5 (в диапазоне 60-80 кал./см2)"; Логотип 1 вид
	
	2
	0

	117
	КОСТЮМ МУЖ (КУРТКА,БРЮКИ) ИЗ МАТ. С ПОСТ. ТЕРМОСТ. СВОЙСТВАМИ ТИПА НОМЕКС ЛЕТНИЙ Р.52-54/182-188 ВАСИЛЬК.(2 УРОВЕНЬ ЗАЩ. ПО ЗЭТВ 20 КАЛ/КВ.СМ
	шт
	26
	
	
	"

ГОСТ Р 12.4.234-2007"; Логотип 1 вид
	
	26
	0

	118
	КОСТЮМ МУЖ (КУРТКА,БРЮКИ) ИЗ МАТ. С ПОСТ. ТЕРМОСТ. СВОЙСТВАМИ ТИПА НОМЕКС ЛЕТНИЙ Р.56-58/170-176 ВАСИЛЬК.(2 УРОВЕНЬ ЗАЩ. ПО ЗЭТВ 20 КАЛ/КВ.СМ
	шт
	2
	
	
	"

ГОСТ Р 12.4.234-2007"; Логотип 1 вид
	
	2
	0

	119
	КОСТЮМ МУЖ (КУРТКА,БРЮКИ) ИЗ МАТ. С ПОСТ. ТЕРМОСТ. СВОЙСТВАМИ ТИПА НОМЕКС ЛЕТНИЙ Р.56-58/182-188
	шт
	1
	
	
	"ткань - арамидная антистатическая с постоянными защитными свойствами Nomex ® 

требования к изготовлению - из термостойких материалов, однослойные, без усиления дополнительным слоем термостойкой подкладки) 

ГОСТ - 12.4.234-2007; (МЭК 61482-1:2002) 

стойкость к истиранию - в диапазоне  6500-7200 циклов 

уровень защиты - в диапазоне 4-5 (в диапазоне 60-80 кал./см2)"; Логотип 1 вид
	
	1
	0

	120
	КОСТЮМ МУЖ (КУРТКА,БРЮКИ) ИЗ МАТ. С ПОСТ. ТЕРМОСТ. СВОЙСТВАМИ ТИПА НОМЕКС ЛЕТНИЙ Р.56-58/182-188 ВАСИЛЬК.(2 УРОВЕНЬ ЗАЩ. ПО ЗЭТВ 20 КАЛ/КВ.СМ
	шт
	3
	
	
	"

ГОСТ Р 12.4.234-2007"; Логотип 1 вид
	
	3
	0

	121
	КОСТЮМ МУЖ (КУРТКА,БРЮКИ) ИЗ МАТ. С ПОСТ. ТЕРМОСТ. СВОЙСТВАМИ ТИПА НОМЕКС ЛЕТНИЙ Р.60-62/158-164 ВАСИЛЬК.(2 УРОВЕНЬ ЗАЩ. ПО ЗЭТВ 20 КАЛ/КВ.СМ
	шт
	3
	
	
	
ГОСТ Р 12.4.234-2007; Логотип 1 вид

	
	3
	0

	122
	КОСТЮМ МУЖ., СИГН. С ВОДООТ. ПРОПИТ.,(3-Й КЛ. ЗАЩИТЫ)ЛЕТН.,СЕР. С СИН. (КУРТКА,БРЮКИ)Р.48-50/158-164
	шт
	1
	
	
	"

ГОСТ27575-87"; Логотип 1 вид
	
	1
	0

	123
	КОСТЮМ МУЖ.,БРЕЗЕНТОВЫЙ ДЛЯ СВАРЩИКА,ЗИМНИЙ(2-Й КЛ.ЗАЩИТЫ ПО ВПФ,1-Й КЛ. ПО ТЗС,ХАКИ(КУРТКА,БРЮКИ) Р.48-50/170-176
	шт
	2
	
	
	ГОСТ Р12.4.236-2007; Логотип 1 вид
	
	2
	0

	124
	КОСТЮМ МУЖ.,БРЕЗЕНТОВЫЙ ДЛЯ СВАРЩИКА,ЗИМНИЙ(2-Й КЛ.ЗАЩИТЫ ПО ВПФ,1-Й КЛ. ПО ТЗС,ХАКИ(КУРТКА,БРЮКИ) Р.52-54/170-176
	шт
	1
	
	
	ГОСТ Р12.4.236-2007; Логотип 1 вид
	
	1
	0

	125
	КОСТЮМ МУЖ.,БРЕЗЕНТОВЫЙ ДЛЯ СВАРЩИКА,ЗИМНИЙ(2-Й КЛ.ЗАЩИТЫ ПО ВПФ,1-Й КЛ. ПО ТЗС,ХАКИ(КУРТКА,БРЮКИ) Р.56-58/182-188
	шт
	1
	
	
	ГОСТ Р12.4.236-2007; Логотип 1 вид
	
	0
	1

	126
	КОСТЮМ МУЖ.,БРЕЗЕНТОВЫЙ ДЛЯ СВАРЩИКА,ЛЕТНИЙ(1-Й КЛ.ЗАЩИТЫ ПО ВПФ,ХАКИ(КУРТКА,БРЮКИ) Р.48-50/170-176
	шт
	1
	
	
	ГОСТ Р12.4.247-2008; Логотип 1 вид
	
	1
	0

	127
	КОСТЮМ МУЖ.,БРЕЗЕНТОВЫЙ ДЛЯ СВАРЩИКА,ЛЕТНИЙ(1-Й КЛ.ЗАЩИТЫ ПО ВПФ,ХАКИ(КУРТКА,БРЮКИ) Р.68-70/194-200
	шт
	1
	
	
	ГОСТ Р12.4.247-2008; Логотип 1 вид
	
	1
	0

	128
	КОСТЮМ МУЖ.,БРЕЗЕНТОВЫЙ ДЛЯ СВАРЩИКА,ЛЕТНИЙ(2-Й КЛ.ЗАЩИТЫ ПО ВПФ,ХАКИ(КУРТКА,БРЮКИ) Р.48-50/170-176
	шт
	5
	
	
	ГОСТ Р12.4.247-2008; Логотип 1 вид
	
	4
	1

	129
	КОСТЮМ МУЖ.,БРЕЗЕНТОВЫЙ ДЛЯ СВАРЩИКА,ЛЕТНИЙ(2-Й КЛ.ЗАЩИТЫ ПО ВПФ,ХАКИ(КУРТКА,БРЮКИ) Р.52-54/158-164
	шт
	1
	
	
	ГОСТ Р12.4.247-2008; Логотип 1 вид
	
	1
	0

	130
	КОСТЮМ МУЖ.,БРЕЗЕНТОВЫЙ ДЛЯ СВАРЩИКА,ЛЕТНИЙ(2-Й КЛ.ЗАЩИТЫ ПО ВПФ,ХАКИ(КУРТКА,БРЮКИ) Р.52-54/170-176
	шт
	2
	
	
	ГОСТ Р12.4.247-2008; Логотип 1 вид
	
	2
	0

	131
	КОСТЮМ МУЖ.,БРЕЗЕНТОВЫЙ ДЛЯ СВАРЩИКА,ЛЕТНИЙ(2-Й КЛ.ЗАЩИТЫ ПО ВПФ,ХАКИ(КУРТКА,БРЮКИ) Р.56-58/158-164
	шт
	1
	
	
	ГОСТ Р12.4.247-2008; Логотип 1 вид
	
	1
	0

	132
	КОСТЮМ МУЖ.,БРЕЗЕНТОВЫЙ ДЛЯ СВАРЩИКА,ЛЕТНИЙ(2-Й КЛ.ЗАЩИТЫ ПО ВПФ,ХАКИ(КУРТКА,БРЮКИ) Р.56-58/170-176
	шт
	2
	
	
	ГОСТ Р12.4.247-2008; Логотип 1 вид
	
	2
	0

	133
	КОСТЮМ МУЖ.,БРЕЗЕНТОВЫЙ ДЛЯ СВАРЩИКА,ЛЕТНИЙ(2-Й КЛ.ЗАЩИТЫ ПО ВПФ,ХАКИ(КУРТКА,БРЮКИ) Р.60-62/182-188
	шт
	3
	
	
	ГОСТ Р12.4.247-2008; Логотип 1 вид
	
	3
	0

	134
	КОСТЮМ МУЖСКОЙ (КУРТКА,БРЮКИ)  Р.44-46/158-164
	шт
	1
	
	
	"цвет - СИНИЙ 

требования к защитным свойствам - ЗАЩИТА ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

требования к изготовлению - СМЕШАННАЯ ТКАНЬ (65% ПОЛИЭФИР 35% ХЛОПОК) С ВОДООТАЛКИВАЮЩЕЙ ПРОПИТКОЙ; ПЛОТНОСТЬ ТКАНИ не менее 240 Г/КВ М 

ГОСТ - 27575-87

ГОСТ27574-87"; Логотип 1 вид
	
	1
	0

	135
	КОСТЮМ МУЖСКОЙ (КУРТКА,БРЮКИ)  Р.44-46/170-176
	шт
	2
	
	
	"цвет - СИНИЙ 

требования к защитным свойствам - ЗАЩИТА ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

требования к изготовлению - СМЕШАННАЯ ТКАНЬ (65% ПОЛИЭФИР 35% ХЛОПОК) С ВОДООТАЛКИВАЮЩЕЙ ПРОПИТКОЙ; ПЛОТНОСТЬ ТКАНИ не менее 240 Г/КВ М 

ГОСТ - 27575-87

ГОСТ27574-87"; Логотип 1 вид
	
	2
	0

	136
	КОСТЮМ МУЖСКОЙ (КУРТКА,БРЮКИ)  Р.48-50/158-164
	шт
	5
	
	
	"цвет - СИНИЙ 

требования к защитным свойствам - ЗАЩИТА ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

требования к изготовлению - СМЕШАННАЯ ТКАНЬ (65% ПОЛИЭФИР 35% ХЛОПОК) С ВОДООТАЛКИВАЮЩЕЙ ПРОПИТКОЙ; ПЛОТНОСТЬ ТКАНИ не менее 240 Г/КВ М 

ГОСТ - 27575-87

ГОСТ27574-87"; Логотип 1 вид
	
	5
	0

	137
	КОСТЮМ МУЖСКОЙ (КУРТКА,БРЮКИ)  Р.48-50/170-176
	шт
	57
	
	
	"цвет - СИНИЙ 

требования к защитным свойствам - ЗАЩИТА ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

требования к изготовлению - СМЕШАННАЯ ТКАНЬ (65% ПОЛИЭФИР 35% ХЛОПОК) С ВОДООТАЛКИВАЮЩЕЙ ПРОПИТКОЙ; ПЛОТНОСТЬ ТКАНИ не менее 240 Г/КВ М 

ГОСТ - 27575-87

ГОСТ27574-87"; Логотип 1 вид
	
	57
	0

	138
	КОСТЮМ МУЖСКОЙ (КУРТКА,БРЮКИ)  Р.48-50/182-188
	шт
	13
	
	
	"цвет - СИНИЙ 

требования к защитным свойствам - ЗАЩИТА ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

требования к изготовлению - СМЕШАННАЯ ТКАНЬ (65% ПОЛИЭФИР 35% ХЛОПОК) С ВОДООТАЛКИВАЮЩЕЙ ПРОПИТКОЙ; ПЛОТНОСТЬ ТКАНИ не менее 240 Г/КВ М 

ГОСТ - 27575-87

ГОСТ27574-87"; Логотип 1 вид
	
	13
	0

	139
	КОСТЮМ МУЖСКОЙ (КУРТКА,БРЮКИ)  Р.52-54/158-164
	шт
	1
	
	
	"цвет - СИНИЙ 

требования к защитным свойствам - ЗАЩИТА ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

требования к изготовлению - СМЕШАННАЯ ТКАНЬ (65% ПОЛИЭФИР 35% ХЛОПОК) С ВОДООТАЛКИВАЮЩЕЙ ПРОПИТКОЙ; ПЛОТНОСТЬ ТКАНИ не менее 240 Г/КВ М 

ГОСТ - 27575-87

ГОСТ27574-87"; Логотип 1 вид
	
	1
	0

	140
	КОСТЮМ МУЖСКОЙ (КУРТКА,БРЮКИ)  Р.52-54/170-176
	шт
	74
	
	
	"цвет - СИНИЙ 

требования к защитным свойствам - ЗАЩИТА ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

требования к изготовлению - СМЕШАННАЯ ТКАНЬ (65% ПОЛИЭФИР 35% ХЛОПОК) С ВОДООТАЛКИВАЮЩЕЙ ПРОПИТКОЙ; ПЛОТНОСТЬ ТКАНИ не менее 240 Г/КВ М 

ГОСТ - 27575-87

ГОСТ27574-87"; Логотип 1 вид
	
	74
	0

	141
	КОСТЮМ МУЖСКОЙ (КУРТКА,БРЮКИ)  Р.52-54/182-188
	шт
	21
	
	
	"цвет - СИНИЙ 

требования к защитным свойствам - ЗАЩИТА ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

требования к изготовлению - СМЕШАННАЯ ТКАНЬ (65% ПОЛИЭФИР 35% ХЛОПОК) С ВОДООТАЛКИВАЮЩЕЙ ПРОПИТКОЙ; ПЛОТНОСТЬ ТКАНИ не менее 240 Г/КВ М 

ГОСТ - 27575-87

ГОСТ27574-87"; Логотип 1 вид
	
	21
	0

	142
	КОСТЮМ МУЖСКОЙ (КУРТКА,БРЮКИ)  Р.56-58/158-164
	шт
	4
	
	
	"цвет - СИНИЙ 

требования к защитным свойствам - ЗАЩИТА ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

требования к изготовлению - СМЕШАННАЯ ТКАНЬ (65% ПОЛИЭФИР 35% ХЛОПОК) С ВОДООТАЛКИВАЮЩЕЙ ПРОПИТКОЙ; ПЛОТНОСТЬ ТКАНИ не менее 240 Г/КВ М 

ГОСТ - 27575-87

ГОСТ27574-87"; Логотип 1 вид
	
	4
	0

	143
	КОСТЮМ МУЖСКОЙ (КУРТКА,БРЮКИ)  Р.56-58/170-176
	шт
	17
	
	
	"цвет - СИНИЙ 

требования к защитным свойствам - ЗАЩИТА ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

требования к изготовлению - СМЕШАННАЯ ТКАНЬ (65% ПОЛИЭФИР 35% ХЛОПОК) С ВОДООТАЛКИВАЮЩЕЙ ПРОПИТКОЙ; ПЛОТНОСТЬ ТКАНИ не менее 240 Г/КВ М 

ГОСТ - 27575-87

ГОСТ27574-87"; Логотип 1 вид
	
	17
	0

	144
	КОСТЮМ МУЖСКОЙ (КУРТКА,БРЮКИ)  Р.56-58/182-188
	шт
	19
	
	
	"цвет - СИНИЙ 

требования к защитным свойствам - ЗАЩИТА ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

требования к изготовлению - СМЕШАННАЯ ТКАНЬ (65% ПОЛИЭФИР 35% ХЛОПОК) С ВОДООТАЛКИВАЮЩЕЙ ПРОПИТКОЙ; ПЛОТНОСТЬ ТКАНИ не менее 240 Г/КВ М 

ГОСТ - 27575-87

ГОСТ27574-87"; Логотип 1 вид
	
	19
	0

	145
	КОСТЮМ МУЖСКОЙ (КУРТКА,БРЮКИ)  Р.60-62/158-164
	шт
	2
	
	
	"цвет - СИНИЙ 

требования к защитным свойствам - ЗАЩИТА ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

требования к изготовлению - СМЕШАННАЯ ТКАНЬ (65% ПОЛИЭФИР 35% ХЛОПОК) С ВОДООТАЛКИВАЮЩЕЙ ПРОПИТКОЙ; ПЛОТНОСТЬ ТКАНИ не менее 240 Г/КВ М 

ГОСТ - 27575-87

ГОСТ27574-87"; Логотип 1 вид
	
	2
	0

	146
	КОСТЮМ МУЖСКОЙ (КУРТКА,БРЮКИ)  Р.60-62/170-176
	шт
	8
	
	
	"цвет - СИНИЙ 

требования к защитным свойствам - ЗАЩИТА ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

требования к изготовлению - СМЕШАННАЯ ТКАНЬ (65% ПОЛИЭФИР 35% ХЛОПОК) С ВОДООТАЛКИВАЮЩЕЙ ПРОПИТКОЙ; ПЛОТНОСТЬ ТКАНИ не менее 240 Г/КВ М 

ГОСТ - 27575-87

ГОСТ27574-87"; Логотип 1 вид
	
	8
	0

	147
	КОСТЮМ МУЖСКОЙ (КУРТКА,БРЮКИ)  Р.60-62/182-188
	шт
	4
	
	
	"цвет - СИНИЙ 

требования к защитным свойствам - ЗАЩИТА ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

требования к изготовлению - СМЕШАННАЯ ТКАНЬ (65% ПОЛИЭФИР 35% ХЛОПОК) С ВОДООТАЛКИВАЮЩЕЙ ПРОПИТКОЙ; ПЛОТНОСТЬ ТКАНИ не менее 240 Г/КВ М 

ГОСТ - 27575-87

ГОСТ27574-87"; Логотип 1 вид
	
	4
	0

	148
	КОСТЮМ МУЖСКОЙ (КУРТКА.БРЮКИ) ИЗ ВИСКОЗНО-ЛАВСАНОВОЙ ТКАНИ ТЕМНО-СИНИЙ Р.52-54/170-176
	шт
	2
	
	
	"

ГОСТ 27575-87"; Логотип 1 вид
	
	2
	0

	149
	КОСТЮМ МУЖСКОЙ ИЗ СМЕШАННОЙ ТКАНИ (КУРТКА,БРЮКИ) ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КИСЛОТ (ЧЕРНЫЙ С ОРАНЖЕВЫМ) Р.52-54/170-176
	шт
	1
	
	
	"

ГОСТ Р 12.4.248-2008"; Логотип 1 вид
	
	1
	0

	150
	КОСТЮМ ТРАССЕР МУЖСКОЙ Х/Б НА УТЕПЛЯЮЩЕЙ ПРОКЛАДКЕ, 2 КЛАСС ЗАЩИТЫ ПО ТЗС (ТКАНЬ ГРЕТА-Т ВАСИЛЬКОВЫЙ) Р.48-50/170-176
	шт
	4
	
	
	"

ГОСТ Р 12.1.236-2011"; Логотип 1 вид
	
	4
	0

	151
	КОСТЮМ ТРАССЕР МУЖСКОЙ Х/Б НА УТЕПЛЯЮЩЕЙ ПРОКЛАДКЕ, 2 КЛАСС ЗАЩИТЫ ПО ТЗС (ТКАНЬ ГРЕТА-Т ВАСИЛЬКОВЫЙ) Р.48-50/182-188
	шт
	4
	
	
	"

ГОСТ Р 12.1.236-2011"; Логотип 1 вид
	
	4
	0

	152
	КОСТЮМ ТРАССЕР МУЖСКОЙ Х/Б НА УТЕПЛЯЮЩЕЙ ПРОКЛАДКЕ, 2 КЛАСС ЗАЩИТЫ ПО ТЗС (ТКАНЬ ГРЕТА-Т ВАСИЛЬКОВЫЙ) Р.52-54/170-176
	шт
	3
	
	
	"

ГОСТ Р 12.1.236-2011"; Логотип 1 вид
	
	3
	0

	153
	КОСТЮМ ТРАССЕР МУЖСКОЙ Х/Б НА УТЕПЛЯЮЩЕЙ ПРОКЛАДКЕ, 2 КЛАСС ЗАЩИТЫ ПО ТЗС (ТКАНЬ ГРЕТА-Т ВАСИЛЬКОВЫЙ) Р.52-54/182-188
	шт
	4
	
	
	"

ГОСТ Р 12.1.236-2011"; Логотип 1 вид
	
	4
	0

	154
	КОСТЮМ ТРАССЕР МУЖСКОЙ Х/Б НА УТЕПЛЯЮЩЕЙ ПРОКЛАДКЕ, 2 КЛАСС ЗАЩИТЫ ПО ТЗС (ТКАНЬ ГРЕТА-Т ВАСИЛЬКОВЫЙ) Р.56-58/182-188
	шт
	1
	
	
	"

ГОСТ Р 12.1.236-2011"; Логотип 1 вид
	
	1
	0

	155
	КОСТЮМ УТЕПЛЕННЫЙ ВАХТА Р.44-46/170-176 ГОСТ 29335-92, КОС 100, КОС 102, ТЕМНО-СИНИЙ, ЗЕЛЕНЫЙ
	шт
	4
	
	
	Логотип 1 вид
	
	4
	0

	156
	КОСТЮМ УТЕПЛЕННЫЙ ВАХТА Р.48-50/170-176 ГОСТ 29335-92, КОС 100, КОС 102, ТЕМНО-СИНИЙ, ЗЕЛЕНЫЙ
	шт
	13
	
	
	Логотип 1 вид
	
	13
	0

	157
	КОСТЮМ УТЕПЛЕННЫЙ ВАХТА Р.48-50/182-188 ГОСТ 29335-92, КОС 100, КОС 102, ТЕМНО-СИНИЙ, ЗЕЛЕНЫЙ
	шт
	2
	
	
	Логотип 1 вид
	
	2
	0

	158
	КОСТЮМ УТЕПЛЕННЫЙ ВАХТА Р.52-54/170-176 ГОСТ 29335-92, КОС 100, КОС 102, ТЕМНО-СИНИЙ, ЗЕЛЕНЫЙ
	шт
	6
	
	
	Логотип 1 вид
	
	6
	0

	159
	КОСТЮМ УТЕПЛЕННЫЙ ВАХТА Р.52-54/182-188 ГОСТ 29335-92, КОС 100, КОС 102, ТЕМНО-СИНИЙ, ЗЕЛЕНЫЙ
	шт
	6
	
	
	Логотип 1 вид
	
	6
	0

	160
	КОСТЮМ УТЕПЛЕННЫЙ ВАХТА Р.56-58/170-176 ГОСТ 29335-92, КОС 100, КОС 102, ТЕМНО-СИНИЙ, ЗЕЛЕНЫЙ
	шт
	1
	
	
	Логотип 1 вид
	
	1
	0

	161
	КОСТЮМ УТЕПЛЕННЫЙ ВАХТА Р.60-62/170-176 ГОСТ 29335-92, КОС 100, КОС 102, ТЕМНО-СИНИЙ, ЗЕЛЕНЫЙ
	шт
	1
	
	
	Логотип 1 вид
	
	1
	0

	162
	КОСТЮМ Х/Б ЖЕНСКИЙ Р.44-46/170-176 ЛЕГКИЙ
	шт
	1
	
	
	Логотип 1 вид
	
	1
	0

	163
	КОСТЮМ Х/Б ЖЕНСКИЙ Р.48-50/170-176 ЛЕГКИЙ
	шт
	3
	
	
	Логотип 1 вид
	
	3
	0

	164
	КОСТЮМ Х/Б ЖЕНСКИЙ Р.52-54/170-176 ЛЕГКИЙ
	шт
	2
	
	
	Логотип 1 вид
	
	2
	0

	165
	КОСТЮМ Х/Б ЖЕНСКИЙ Р.56-58/170-176 ЛЕГКИЙ
	шт
	1
	
	
	Логотип 1 вид
	
	1
	0

	166
	КОСТЮМ Х/Б РАБОЧИЙ ДИАГОНАЛЬ Р.48-50/170-176 ГОСТ 27575-87 КОС 004
	шт
	4
	
	
	Логотип 1 вид
	
	4
	0

	167
	КОСТЮМ Х/Б РАБОЧИЙ ДИАГОНАЛЬ Р.52-54/170-176 ГОСТ 27575-87 КОС 004
	шт
	7
	
	
	Логотип 1 вид
	
	7
	0

	168
	КОСТЮМ Х/Б С КИСЛОТОЗАЩИТНОЙ ПРОПИТКОЙ Р.48-50/170-176 ГОСТ 27652-88
	шт
	4
	
	
	
	
	4
	0

	169
	КОСТЮМ Х/Б С КИСЛОТОЗАЩИТНОЙ ПРОПИТКОЙ Р.48-50/182-188 ГОСТ 27652-88
	шт
	1
	
	
	
	
	1
	0

	170
	КОСТЮМ Х/Б С КИСЛОТОЗАЩИТНОЙ ПРОПИТКОЙ Р.52-54/170-176 ГОСТ 27652-88
	шт
	3
	
	
	
	
	3
	0

	171
	КОСТЮМ Х/Б С КИСЛОТОЗАЩИТНОЙ ПРОПИТКОЙ Р.52-54/180-188 ГОСТ 27652-88
	шт
	1
	
	
	
	
	1
	0

	172
	КОСТЮМ Х/Б С КИСЛОТОЗАЩИТНОЙ ПРОПИТКОЙ Р.60-62/190-200
	шт
	1
	
	
	ГОСТ - 27652-88
	
	1
	0

	173
	КОСЫНКА ПОВАРСКАЯ
	шт
	5
	
	
	
	
	0
	5

	174
	КУРТКА ЖЕНСКАЯ "РУССКАЯ АЛЯСКА" Р.44-46/156-164
	шт
	2
	
	
	
	
	2
	0

	175
	КУРТКА ЖЕНСКАЯ "РУССКАЯ АЛЯСКА" Р.52-54/170-176
	шт
	1
	
	
	
	
	1
	0

	176
	КУРТКА ЖЕНСКАЯ "РУССКАЯ АЛЯСКА" Р.64-66/170-176
	шт
	1
	
	
	"ткань - ТИ-СИ, водоотталкивающая пропитка 

утеплитель - синтепон 

цвет - голубой 

ГОСТ - Р 12.4.236-2007; 29335-92 

плотность ткани – не менее 150 г/кв.м."
	
	1
	0

	177
	КУРТКА ЖЕНСКАЯ НА УТЕПЛ. ПРОКЛАДКЕ СМЕС.ТКАНЬ С В/О ПРОПИТКОЙ Р.44-46/158-164 ЦВ.СИНИЙ, УТЕПЛИТЕЛЬ НЕТКАНЫЙ (1 КЛ. ЗАЩИТЫ ПО ТЗС)
	шт
	14
	
	
	ГОСТ Р 12.4.236-2007; Логотип 1 вид
	
	11
	3

	178
	КУРТКА ЖЕНСКАЯ НА УТЕПЛ. ПРОКЛАДКЕ СМЕС.ТКАНЬ С В/О ПРОПИТКОЙ Р.44-46/170-176 ЦВ.СИНИЙ, УТЕПЛИТЕЛЬ НЕТКАНЫЙ (1 КЛ. ЗАЩИТЫ ПО ТЗС)
	шт
	1
	
	
	ГОСТ Р 12.4.236-2007; Логотип 1 вид
	
	1
	0

	179
	КУРТКА ЖЕНСКАЯ НА УТЕПЛ. ПРОКЛАДКЕ СМЕС.ТКАНЬ С В/О ПРОПИТКОЙ Р.48-50/158-164 ЦВ.СИНИЙ, УТЕПЛИТЕЛЬ ВАТА (1 КЛ. ЗАЩИТЫ ПО ТЗС)
	шт
	6
	
	
	ГОСТ Р 12.4.236-2007; Логотип 1 вид
	
	3
	3

	180
	КУРТКА ЖЕНСКАЯ НА УТЕПЛ. ПРОКЛАДКЕ СМЕС.ТКАНЬ С В/О ПРОПИТКОЙ Р.48-50/158-164 ЦВ.СИНИЙ, УТЕПЛИТЕЛЬ НЕТКАНЫЙ (1 КЛ. ЗАЩИТЫ ПО ТЗС)
	шт
	7
	
	
	ГОСТ Р 12.4.236-2007; Логотип 1 вид
	
	7
	0

	181
	КУРТКА ЖЕНСКАЯ НА УТЕПЛ. ПРОКЛАДКЕ СМЕС.ТКАНЬ С В/О ПРОПИТКОЙ Р.48-50/170-176 ЦВ.СИНИЙ, УТЕПЛИТЕЛЬ ВАТА (1 КЛ. ЗАЩИТЫ ПО ТЗС)
	шт
	4
	
	
	ГОСТ Р 12.4.236-2007; Логотип 1 вид
	
	4
	0

	182
	КУРТКА ЖЕНСКАЯ НА УТЕПЛ. ПРОКЛАДКЕ СМЕС.ТКАНЬ С В/О ПРОПИТКОЙ Р.48-50/170-176 ЦВ.СИНИЙ, УТЕПЛИТЕЛЬ НЕТКАНЫЙ (1 КЛ. ЗАЩИТЫ ПО ТЗС)
	шт
	2
	
	
	ГОСТ Р 12.4.236-2007; Логотип 1 вид
	
	2
	0

	183
	КУРТКА ЖЕНСКАЯ НА УТЕПЛ. ПРОКЛАДКЕ СМЕС.ТКАНЬ С В/О ПРОПИТКОЙ Р.52-54/158-164 ЦВ.СИНИЙ, УТЕПЛИТЕЛЬ ВАТА (1 КЛ. ЗАЩИТЫ ПО ТЗС)
	шт
	4
	
	
	ГОСТ Р 12.4.236-2007; Логотип 1 вид
	
	4
	0

	184
	КУРТКА ЖЕНСКАЯ НА УТЕПЛ. ПРОКЛАДКЕ СМЕС.ТКАНЬ С В/О ПРОПИТКОЙ Р.52-54/170-176 ЦВ.СИНИЙ, УТЕПЛИТЕЛЬ ВАТА (1 КЛ. ЗАЩИТЫ ПО ТЗС
	шт
	4
	
	
	ГОСТ Р 12.4.236-2007; Логотип 1 вид
	
	4
	0

	185
	КУРТКА ЖЕНСКАЯ НА УТЕПЛ. ПРОКЛАДКЕ СМЕС.ТКАНЬ С В/О ПРОПИТКОЙ Р52-54/158-164 ЦВ.СИНИЙ, УТЕПЛИТЕЛЬ НЕТКАНЫЙ (1 КЛ. ЗАЩИТЫ ПО ТЗС)
	шт
	8
	
	
	ГОСТ Р 12.4.236-2007; Логотип 1 вид
	
	8
	0

	186
	КУРТКА ЖЕНСКАЯ НА УТЕПЛ. ПРОКЛАДКЕ СМЕС.ТКАНЬ С В/О ПРОПИТКОЙ Р56-58/158-164 ЦВ.СИНИЙ, УТЕПЛИТЕЛЬ НЕТКАНЫЙ (1 КЛ. ЗАЩИТЫ ПО ТЗС)
	шт
	1
	
	
	ГОСТ Р 12.4.236-2007; Логотип 1 вид
	
	1
	0

	187
	КУРТКА ЖЕНСКАЯ НА УТЕПЛ. ПРОКЛАДКЕ СМЕС.ТКАНЬ С В/О ПРОПИТКОЙ Р60-62/158-164 ЦВ.СИНИЙ, УТЕПЛИТЕЛЬ НЕТКАНЫЙ (1 КЛ. ЗАЩИТЫ ПО ТЗС)
	шт
	1
	
	
	ГОСТ Р 12.4.236-2007; Логотип 1 вид
	
	1
	0

	188
	КУРТКА ЖЕНСКАЯ УТЕПЛЕННАЯ "КАРЕЛИЯ" РАЗМ.48-50/182-188
	шт
	1
	
	
	"ткань - ОКСФОРД, водоотталкивающая пропитка 

утеплитель - синтепон 

ГОСТ - Р 12.4.236-2007; 29335-92 

фасон - полуприлегающий силуэт с центр. застежкой, ветрозащитной планкой на кнопках, воротник стойка, капюшон с меховой опушкой, светоотражающий кант в рельефах.

ГОСТ Р 12.4.236-2007"
	
	1
	0

	189
	КУРТКА МУЖСКАЯ "РУССКАЯ АЛЯСКА" Р.52-54/170-176
	шт
	1
	
	
	
	
	1
	0

	190
	КУРТКА МУЖСКАЯ "РУССКАЯ АЛЯСКА" Р.56-58/170-176
	шт
	1
	
	
	
	
	1
	0

	191
	КУРТКА МУЖСКАЯ НА УТЕПЛ. ПРОКЛАДКЕ, СМЕС.ТКАНЬ С В/О ПРОПИТКОЙ. ЦВ СИНИЙ, УТЕПЛИТЕЛЬ ВАТА Р.48-50/170-176
	шт
	37
	
	
	ГОСТ Р12.4.236-2007; Логотип 1 вид
	
	37
	0

	192
	КУРТКА МУЖСКАЯ НА УТЕПЛ. ПРОКЛАДКЕ, СМЕС.ТКАНЬ С В/О ПРОПИТКОЙ. ЦВ СИНИЙ, УТЕПЛИТЕЛЬ ВАТА Р.52-54/170-176
	шт
	24
	
	
	ГОСТ Р12.4.236-2007; Логотип 1 вид
	
	24
	0

	193
	КУРТКА МУЖСКАЯ НА УТЕПЛ. ПРОКЛАДКЕ, СМЕС.ТКАНЬ С В/О ПРОПИТКОЙ. ЦВ СИНИЙ, УТЕПЛИТЕЛЬ ВАТА Р.52-54/182-188
	шт
	4
	
	
	ГОСТ Р12.4.236-2007; Логотип 1 вид
	
	2
	2

	194
	КУРТКА МУЖСКАЯ НА УТЕПЛ. ПРОКЛАДКЕ, СМЕС.ТКАНЬ С В/О ПРОПИТКОЙ. ЦВ СИНИЙ, УТЕПЛИТЕЛЬ ВАТА Р.56-58/170-176
	шт
	10
	
	
	ГОСТ Р12.4.236-2007; Логотип 1 вид
	
	10
	0

	195
	КУРТКА МУЖСКАЯ НА УТЕПЛ. ПРОКЛАДКЕ, СМЕС.ТКАНЬ С В/О ПРОПИТКОЙ. ЦВ СИНИЙ, УТЕПЛИТЕЛЬ ВАТА Р.56-58/182-188
	шт
	5
	
	
	ГОСТ Р12.4.236-2007; Логотип 1 вид
	
	5
	0

	196
	КУРТКА МУЖСКАЯ НА УТЕПЛ. ПРОКЛАДКЕ, СМЕС.ТКАНЬ С В/О ПРОПИТКОЙ. ЦВ СИНИЙ, УТЕПЛИТЕЛЬ НЕТКАНЫЙ Р.48-50/170-176
	шт
	8
	
	
	ГОСТ Р12.4.236-2007; Логотип 1 вид
	
	5
	3

	197
	КУРТКА МУЖСКАЯ НА УТЕПЛ. ПРОКЛАДКЕ, СМЕС.ТКАНЬ С В/О ПРОПИТКОЙ. ЦВ СИНИЙ, УТЕПЛИТЕЛЬ НЕТКАНЫЙ Р.48-50/182-188
	шт
	2
	
	
	ГОСТ Р12.4.236-2007; Логотип 1 вид
	
	2
	0

	198
	КУРТКА МУЖСКАЯ НА УТЕПЛ. ПРОКЛАДКЕ, СМЕС.ТКАНЬ С В/О ПРОПИТКОЙ. ЦВ СИНИЙ, УТЕПЛИТЕЛЬ НЕТКАНЫЙ Р.52-54/170-176
	шт
	4
	
	
	ГОСТ Р12.4.236-2007; Логотип 1 вид
	
	4
	0

	199
	КУРТКА МУЖСКАЯ НА УТЕПЛ. ПРОКЛАДКЕ, СМЕС.ТКАНЬ С В/О ПРОПИТКОЙ. ЦВ СИНИЙ, УТЕПЛИТЕЛЬ НЕТКАНЫЙ Р.52-54/182-188
	шт
	2
	
	
	ГОСТ Р12.4.236-2007; Логотип 1 вид
	
	2
	0

	200
	КУРТКА МУЖСКАЯ НА УТЕПЛ. ПРОКЛАДКЕ, СМЕС.ТКАНЬ С В/О ПРОПИТКОЙ. ЦВ СИНИЙ, УТЕПЛИТЕЛЬ НЕТКАНЫЙ Р.56-58/170-176
	шт
	2
	
	
	ГОСТ Р12.4.236-2007; Логотип 1 вид
	
	2
	0

	201
	КУРТКА МУЖСКАЯ НА УТЕПЛ. ПРОКЛАДКЕ, СМЕС.ТКАНЬ С В/О ПРОПИТКОЙ. ЦВ СИНИЙ, УТЕПЛИТЕЛЬ НЕТКАНЫЙ Р.56-58/182-188
	шт
	1
	
	
	ГОСТ Р12.4.236-2007; Логотип 1 вид
	
	1
	0

	202
	КУРТКА СВАРЩИКА Р.48-50/170-176 ГОСТ 12.4.045-87 МЕТ 004, СИНИЙ
	шт
	4
	
	
	Логотип 1 вид
	
	4
	0

	203
	КУРТКА СВАРЩИКА Р.52-54/180-182 ГОСТ 12.4.045-87 МЕТ 004, СИНИЙ
	шт
	1
	
	
	Логотип 1 вид
	
	1
	0

	204
	КУРТКА УТЕПЛЕННАЯ ЖЕН. Р.48-50/170-176 (СМЕСОВАЯ ТКАНЬ) ГОСТ 29335-92,ВАСИЛЬКОВЫЙ,ТЕМНО-СИНИЙ
	шт
	2
	
	
	Логотип 2-х видов
	
	2
	0

	205
	КУРТКА УТЕПЛЕННАЯ ЖЕН. Р.56-58/170-176 (СМЕСОВАЯ ТКАНЬ) ГОСТ 29335-02,ВАСИЛЬКОВЫЙ,ТЕМНО-СИНИЙ
	шт
	1
	
	
	Логотип 1 вид
	
	1
	0

	206
	КУРТКА УТЕПЛЕННАЯ МУЖ. Р.48-50/182-188 (СМЕСОВАЯ ТКАНЬ) ГОСТ 29335-92,ВАСИЛЬКОВЫЙ,ТЕМНО-СИНИЙ
	шт
	1
	
	
	Логотип 1 вид
	
	1
	0

	207
	КУРТКА УТЕПЛЕННАЯ МУЖ. Р.52-54/182-188 (СМЕСОВАЯ ТКАНЬ) ГОСТ 29335-92,ВАСИЛЬКОВЫЙ,ТЕМНО-СИНИЙ
	шт
	1
	
	
	Логотип 1 вид
	
	1
	0

	208
	КУРТКА-НАКИДКА МУЖ  ИЗ МАТ. С ПОСТ. ТЕРМОСТ. СВОЙСТВАМИ ТИПА НОМЕКС Р.48-50/170-176
	шт
	3
	
	
	"ткань - арамидная антистатическая с постоянными защитными свойствами Nomex ® 

требования к защитным свойствам - для защиты электротехнического персонала от воздействия от электрической дуги 

требования к изготовлению - из термостойких материалов 

ГОСТ - 12.4.234-2007; (МЭК 61482-1:2002) 

уровень защиты – не менее 6 (в диапазоне 90-100 кал./см2)

ГОСТ Р12.4.236-2007"
	
	3
	0

	209
	КУРТКА-НАКИДКА МУЖ. ИЗ МАТ. С ПОСТ. ТЕРМОСТ. СВОЙСТВАМИ Р.48-50/170-176 ОДНОСЛОЙНАЯ,ВАСИЛЬК.(4 УРОВЕНЬ ЗАЩ. ПО ЗЭТВ)
	шт
	12
	
	
	"

ГОСТ Р12.4.236-2007"
	
	12
	0

	210
	КУРТКА-НАКИДКА МУЖ. ИЗ МАТ. С ПОСТ. ТЕРМОСТ. СВОЙСТВАМИ Р.52-54/170-176 ОДНОСЛОЙНАЯ,ВАСИЛЬК.(4 УРОВЕНЬ ЗАЩ. ПО ЗЭТВ)
	шт
	16
	
	
	ГОСТ Р12.4.236-2007
	
	16
	0

	211
	КУРТКА-НАКИДКА МУЖ. ИЗ МАТ. С ПОСТ. ТЕРМОСТ. СВОЙСТВАМИ Р.52-54/182-188 ОДНОСЛОЙНАЯ,ВАСИЛЬК.(4 УРОВЕНЬ ЗАЩ. ПО ЗЭТВ)
	шт
	6
	
	
	ГОСТ Р12.4.236-2007
	
	6
	0

	212
	КУРТКА-НАКИДКА МУЖ. ИЗ МАТ. С ПОСТ. ТЕРМОСТ. СВОЙСТВАМИ Р.56-58/182-188 ОДНОСЛОЙНАЯ,ВАСИЛЬК.(4 УРОВЕНЬ ЗАЩ. ПО ЗЭТВ)
	шт
	2
	
	
	ГОСТ Р12.4.236-2007
	
	2
	0

	213
	КУРТКА-НАКИДКА МУЖ. ИЗ МАТ. С ПОСТ. ТЕРМОСТ. СВОЙСТВАМИ Р.60-62/182-188 ОДНОСЛОЙНАЯ,ВАСИЛЬК.(4 УРОВЕНЬ ЗАЩ. ПО ЗЭТВ)
	шт
	2
	
	
	ГОСТ Р12.4.236-2007
	
	2
	0

	214
	НАКОМАРНИК-СЕТКА НАГОЛОВНАЯ ИЗ ТЕРМОСТОЙКИХ МАТЕРИАЛОВ (ТЕРМОЛ)
	шт
	14
	
	
	ГОСТ - Р 12.4.234-2007 (МЭК 61482-162002)

ГОСТ Р 12.4.234-2007
	
	14
	0

	215
	ПЛАЩ ДОЖДЕВИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ
	шт
	4
	
	
	
	
	4
	0

	216
	ПЛАЩ НЕЙЛОНОВЫЙ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ Р.48-50 ГОСТ 12.4.134-83 ПЛА 762, СИНИЙ Р.48-50
	шт
	22
	
	
	
	
	22
	0

	217
	ПЛАЩ НЕЙЛОНОВЫЙ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ Р.52-54 ГОСТ 12.4.134-83 ПЛА 762, СИНИЙ
	шт
	27
	
	
	
	
	27
	0

	218
	ПЛАЩ С КАПЮШОНОМ Р.48-50/158-164
	шт
	5
	
	
	"цвет - СИНИЙ (ЗЕЛЕНЫЙ) 

требования к защитным свойствам - ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ 

требования к изготовлению - ПВХ-МАТЕРИАЛ НА НЕЙЛОНОВОЙ ОСНОВЕ

ГОСТ 12.4.134-83"
	
	5
	0

	219
	ПЛАЩ С КАПЮШОНОМ Р.48-50/170-176
	шт
	6
	
	
	"цвет - СИНИЙ (ЗЕЛЕНЫЙ) 

требования к защитным свойствам - ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ 

требования к изготовлению - ПВХ-МАТЕРИАЛ НА НЕЙЛОНОВОЙ ОСНОВЕ

ГОСТ 12.4.134-83"
	
	6
	0

	220
	ПЛАЩ С КАПЮШОНОМ Р.52-54/158-164
	шт
	2
	
	
	"цвет - СИНИЙ (ЗЕЛЕНЫЙ) 

требования к защитным свойствам - ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ 

требования к изготовлению - ПВХ-МАТЕРИАЛ НА НЕЙЛОНОВОЙ ОСНОВЕ

ГОСТ 12.4.134-83"
	
	2
	0

	221
	ПЛАЩ С КАПЮШОНОМ Р.52-54/170-176
	шт
	8
	
	
	"цвет - СИНИЙ (ЗЕЛЕНЫЙ) 

требования к защитным свойствам - ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ 

требования к изготовлению - ПВХ-МАТЕРИАЛ НА НЕЙЛОНОВОЙ ОСНОВЕ

ГОСТ 12.4.134-83"
	
	8
	0

	222
	ПЛАЩ С КАПЮШОНОМ Р.52-54/182-188
	шт
	2
	
	
	"цвет - СИНИЙ (ЗЕЛЕНЫЙ) 

требования к защитным свойствам - ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ 

требования к изготовлению - ПВХ-МАТЕРИАЛ НА НЕЙЛОНОВОЙ ОСНОВЕ

ГОСТ 12.4.134-83"
	
	2
	0

	223
	ПЛАЩ С КАПЮШОНОМ Р.56-58/170-176
	шт
	5
	
	
	"цвет - СИНИЙ (ЗЕЛЕНЫЙ) 

требования к защитным свойствам - ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ 

требования к изготовлению - ПВХ-МАТЕРИАЛ НА НЕЙЛОНОВОЙ ОСНОВЕ

ГОСТ 12.4.134-83"
	
	5
	0

	224
	ПЛАЩ С КАПЮШОНОМ Р.60-62/170-176
	шт
	3
	
	
	"цвет - СИНИЙ (ЗЕЛЕНЫЙ) 

требования к защитным свойствам - ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ 

требования к изготовлению - ПВХ-МАТЕРИАЛ НА НЕЙЛОНОВОЙ ОСНОВЕ

ГОСТ 12.4.134-83"
	
	3
	0

	225
	ПЛАЩ СИГНАЛЬНЫЙ НЕПРОМОКАЕМЫЙ С КАПЮШОНОМ 3 КЛАССА ЗАЩИТЫ Р.48-50/170-176 (АБСОЛЮТ)
	шт
	2
	
	
	
	
	2
	0

	226
	ПЛАЩ СИГНАЛЬНЫЙ НЕПРОМОКАЕМЫЙ С КАПЮШОНОМ 3 КЛАССА ЗАЩИТЫ Р.52-54/170-176 (АБСОЛЮТ)
	шт
	2
	
	
	
	
	2
	0

	227
	ПЛАЩ СИГНАЛЬНЫЙ НЕПРОМОКАЕМЫЙ С КАПЮШОНОМ 3 КЛАССА ЗАЩИТЫ Р.52-54/182-188 (АБСОЛЮТ)
	шт
	2
	
	
	ГОСТ 12.4.134-83
	
	2
	0

	228
	ПЛАЩ ТЕРМОСТОЙКИЙ НМ 32 ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ Р.48-50/170-176
	шт
	9
	
	
	ГОСТ 12.4.134-83
	
	9
	0

	229
	ПЛАЩ ТЕРМОСТОЙКИЙ НМ 32 ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ Р.48-50/182-188
	шт
	3
	
	
	ГОСТ 12.4.134-83
	
	3
	0

	230
	ПЛАЩ ТЕРМОСТОЙКИЙ НМ 32 ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ Р.52-54/170-176
	шт
	3
	
	
	ГОСТ 12.4.134-83
	
	3
	0

	231
	ПЛАЩ ТЕРМОСТОЙКИЙ НМ 32 ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ Р.52-54/182-188
	шт
	3
	
	
	ГОСТ 12.4.134-83
	
	3
	0

	232
	ФАРТУК НЕЙЛОНОВЫЙ
	шт
	8
	
	
	
	
	8
	0

	233
	ХАЛАТ "ЛУННЫЙ СВЕТ" Р. 44-46/158-164 ЖЕН.
	шт
	1
	
	
	"ткань - СМЕСОВАЯ, ТИ-СИ 

цвет - полосатый сине-белый 

ГОСТ - 12.4.134-83 

артикул - ХАЛ. 233 

плотность ткани – не менее 120 г/кв.м"
	
	1
	0

	234
	ХАЛАТ "ЛУННЫЙ СВЕТ" Р. 44-46/170-176 ЖЕН.
	шт
	1
	
	
	"ткань - СМЕСОВАЯ, ТИ-СИ 

цвет - полосатый сине-белый 

ГОСТ - 12.4.134-83 

артикул - ХАЛ. 233 

плотность ткани – не менее 120 г/кв.м"
	
	1
	0

	235
	ХАЛАТ "ЛУННЫЙ СВЕТ" Р. 48-50/158-164 ЖЕН.
	шт
	3
	
	
	"ткань - СМЕСОВАЯ, ТИ-СИ 

цвет - полосатый сине-белый 

ГОСТ - 12.4.134-83 

артикул - ХАЛ. 233 

плотность ткани – не менее 120 г/кв.м"
	
	3
	0

	236
	ХАЛАТ "ЛУННЫЙ СВЕТ" Р. 52-54/170-176 ЖЕН.
	шт
	2
	
	
	"ткань - СМЕСОВАЯ, ТИ-СИ 

цвет - полосатый сине-белый 

ГОСТ - 12.4.134-83 

артикул - ХАЛ. 233 

плотность ткани – не менее 120 г/кв.м"
	
	2
	0

	237
	ХАЛАТ "ЛУННЫЙ СВЕТ" Р. 56-58/170-176 ЖЕН.
	шт
	1
	
	
	"ткань - СМЕСОВАЯ, ТИ-СИ 

цвет - полосатый сине-белый 

ГОСТ - 12.4.134-83 

артикул - ХАЛ. 233 

плотность ткани – не менее 120 г/кв.м"
	
	1
	0

	238
	ХАЛАТ "ЛУННЫЙ СВЕТ" Р. 60-62/170-176 ЖЕН.
	шт
	1
	
	
	"ткань - СМЕСОВАЯ, ТИ-СИ 

цвет - полосатый сине-белый 

ГОСТ - 12.4.134-83 

артикул - ХАЛ. 223 

плотность ткани – не менее 120 г/кв.м"
	
	1
	0

	239
	ХАЛАТ "ПРИМУЛА" Р. 48-50/158-164 ЖЕН.
	шт
	1
	
	
	"ткань - СМЕСОВАЯ, АЛЬБА2 (33% ХЛОПОК, 67% ПОЛИЭФИР) 

ГОСТ - 12.4.134-83 

артикул - ХАЛ. 400 

плотность ткани – не менее 145 г/кв.м"
	
	1
	0

	240
	ХАЛАТ "ПРИМУЛА" Р. 52-54/158-164 ЖЕН.
	шт
	1
	
	
	"ткань - СМЕСОВАЯ, АЛЬБА2 (33% ХЛОПОК, 67% ПОЛИЭФИР) 

ГОСТ - 12.4.134-83 

артикул - ХАЛ. 400 

плотность ткани – не менее 145 г/кв.м"
	
	1
	0

	241
	ХАЛАТ (БЯЗЬ Х/Б) ТЕМНЫЙ (ЖЕН.,МУЖ.) Р.48-50
	шт
	1
	
	
	
	
	0
	1

	242
	ХАЛАТ (САРЖА Х/Б) БЕЛЫЙ ЖЕН Р.48-50/170-176 ГОСТ 12.4.131-83 ХАЛ.841
	шт
	1
	
	
	
	
	1
	0

	243
	ХАЛАТ (САРЖА Х/Б) ВАСИЛЬК. ЖЕНСКИЙ Р.48-50/170-176 ГОСТ 12.4.131-83 ХАЛ 843
	шт
	3
	
	
	
	
	3
	0

	244
	ХАЛАТ (САРЖА Х/Б) ВАСИЛЬК. ЖЕНСКИЙ Р.62-64/170-176 ГОСТ 12.4.131-83 ХАЛ 843
	шт
	1
	
	
	
	
	1
	0

	245
	ХАЛАТ (СМЕС.ТК.) "АЛТЕЙ" 44-46/158-164 ЖЕН. ГОСТ 12.4.131-83
	шт
	1
	
	
	
	
	1
	0

	246
	ХАЛАТ (СМЕС.ТК.) "АЛТЕЙ" 56-58/182-188 ЖЕН. ГОСТ 12.4.131-83
	шт
	1
	
	
	
	
	1
	0

	247
	ХАЛАТ (СМЕС.ТК.) ШАЛФЕЙ Р.48-50/170-176 ЖЕН. ГОСТ 12.4.131-83 ХАЛ.219
	шт
	7
	
	
	
	
	7
	0

	248
	ХАЛАТ (СМЕС.ТК.) ШАЛФЕЙ Р.52-54/158-164 ЖЕН. ГОСТ 12.4.131-83 ХАЛ.219
	шт
	5
	
	
	
	
	5
	0

	249
	ХАЛАТ (СМЕС.ТК.) ШАЛФЕЙ Р.60-62/170-176 ЖЕН. ГОСТ 12.4.131-83 ХАЛ.219
	шт
	1
	
	
	
	
	1
	0

	250
	ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ ИЗ СМЕС.ТК. ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ РАСТВОРОВ КИСЛОТ (К20ЗМи) БЕЛЫЙ.ГОЛУБОЙ Р.48-50/170-176
	шт
	1
	
	
	
	
	1
	0

	251
	ХАЛАТ И БРЮКИ ЖЕНСКИЕ Р.44-46/158-164
	к-т
	5
	
	
	"цвет - БЕЛЫЙ 

требования к защитным свойствам - ЗАЩИТА ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

требования к изготовлению - СМЕШАННАЯ ТКАНЬ (65% ПОЛИЭФИР 35% ХЛОПОК)  С ВОДООТАЛКИВАЮЩЕЙ ПРОПИТКОЙ; ПЛОТНОСТЬ ТКАНИ не менее 120 Г/КВ М 

ГОСТ - 12.4.131-83"
	
	5
	0

	252
	ХАЛАТ И БРЮКИ ЖЕНСКИЕ Р.44-46/170-176
	к-т
	5
	
	
	"цвет - БЕЛЫЙ 

требования к защитным свойствам - ЗАЩИТА ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

требования к изготовлению - СМЕШАННАЯ ТКАНЬ (65% ПОЛИЭФИР 35% ХЛОПОК)  С ВОДООТАЛКИВАЮЩЕЙ ПРОПИТКОЙ; ПЛОТНОСТЬ ТКАНИ не менее 120 Г/КВ М 

ГОСТ - 12.4.131-83"
	
	5
	0

	253
	ХАЛАТ И БРЮКИ ЖЕНСКИЕ Р.48-50/158-164
	к-т
	4
	
	
	"цвет - БЕЛЫЙ 

требования к защитным свойствам - ЗАЩИТА ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

требования к изготовлению - СМЕШАННАЯ ТКАНЬ (65% ПОЛИЭФИР 35% ХЛОПОК)  С ВОДООТАЛКИВАЮЩЕЙ ПРОПИТКОЙ; ПЛОТНОСТЬ ТКАНИ не менее 120 Г/КВ М 

ГОСТ - 12.4.131-83"
	
	4
	0

	254
	ХАЛАТ И БРЮКИ ЖЕНСКИЕ Р.52-54/158-164
	к-т
	4
	
	
	"цвет - БЕЛЫЙ 

требования к защитным свойствам - ЗАЩИТА ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

требования к изготовлению - СМЕШАННАЯ ТКАНЬ (65% ПОЛИЭФИР 35% ХЛОПОК)  С ВОДООТАЛКИВАЮЩЕЙ ПРОПИТКОЙ; ПЛОТНОСТЬ ТКАНИ не менее 120 Г/КВ М 

ГОСТ - 12.4.131-83"
	
	4
	0

	255
	ХАЛАТ И БРЮКИ ЖЕНСКИЕ Р.56-58/158-164
	к-т
	5
	
	
	"цвет - БЕЛЫЙ 

требования к защитным свойствам - ЗАЩИТА ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

требования к изготовлению - СМЕШАННАЯ ТКАНЬ (65% ПОЛИЭФИР 35% ХЛОПОК)  С ВОДООТАЛКИВАЮЩЕЙ ПРОПИТКОЙ; ПЛОТНОСТЬ ТКАНИ не менее 120 Г/КВ М 

ГОСТ - 12.4.131-83 

плотность ткани – не менее 120 г/кв.м."
	
	5
	0

	256
	ХАЛАТ ИТР (СМЕС.ТК.) ЗЕЛЕНЫЙ Р.44-46 ГОСТ 24760-81(ЖЕН) ХАЛ.122
	шт
	3
	
	
	
	
	1
	2

	257
	ХАЛАТ ИТР (СМЕС.ТК.) ЗЕЛЕНЫЙ Р.48-50 ГОСТ 24760-81(ЖЕН) ХАЛ.122
	шт
	5
	
	
	
	
	3
	2

	258
	ХАЛАТ ИТР (СМЕС.ТК.) ЗЕЛЕНЫЙ Р.52-54 ГОСТ 24760-81(ЖЕН) ХАЛ.122
	шт
	4
	
	
	
	
	2
	2

	259
	ХАЛАТ ИТР (СМЕС.ТК.) ЗЕЛЕНЫЙ Р.56-58 ГОСТ 24760-81(ЖЕН) ХАЛ.122
	шт
	2
	
	
	
	
	1
	1

	
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	 


Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:  Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл. ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. ПОСТАВЩИК самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.
Требования к качеству и гарантии: 

1) Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества.

2) Товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным.

Примечание: Обращаем внимание, что в сведениях о товарах могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей. 

ВНИМАНИЕ!

Участник процедуры закупки будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли  в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. 
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