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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	     Выполнение электромонтажных работ в тепловом пункте здания 292А/3


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о электромонтажных работах на объекте 

	Место выполнения  работ:

Свердловская область, г.Лесной (ЗАТО город Лесной).

Уровень ответственности в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ  – «нормальный».
Данным техническим заданием предусматривается выполнения комплекса электромонтажных работ в тепловом пункте здания 292А/3 по системе теплоснабжения, электрооборудования вводимых в эксплуатацию на объекте ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» по рабочей документации перечисленной в разделе 4.
 электромонтажные работы на электрооборудование должны быть выполнены на основании требований «Правил устройства электроустановок». 
При организации и производстве электромонтажных работ следует соблюдать требования СНиП 3.05.06-85, ПУЭ, СНиП 3.01.01-85, СНиП III-4-80, СП 73.13330.2012, государственных стандартов, технических условий, правил устройства электроустановок и ведомственных нормативных документов, утвержденных в порядке, установленном СНиП 1.01.01-82.

Электромонтажные работы следует производить в соответствии с рабочими чертежами; по рабочей документации электроприводов; по рабочей документации не стандартизированного оборудования, выполненной проектной организацией; по рабочей документации предприятий - изготовителей оборудования, поставляющих вместе с ним шкафы питания, автоматики и управления. 
Отсоединение кабельных подводок и иных токопроводящих подводок от аппаратов, оборудования для возможности проведения измерений, испытаний, проверки, настройки по данному техническому заданию, возлагается на персонал выполняющий монтаж. Обратное присоединение кабельных подводок и иных токопроводящих подводок к аппаратам, оборудованию после проведения измерений, испытаний, проверки, настройки возлагается на персонал выполняющий монтаж по данному техническому заданию. Обратное присоединение выполнить в соответствии с ГОСТ. 

	Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	Перед началом выполнения работ  разработать,  согласовать и утвердить  проект производства работ(ППР) на электромонтажные работы по проекту «Реконструкция теплового пункта. Здание 292 А/3(инв.№9109052)


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.
	Подраздел 3.1 Цель проведения работ

	Обеспечение требований ПУЭ. 

	Подраздел 3.2 Состав выполняемых работ

	Состав работ по системам электроснабжения:
Согласно ЛСР №25458

	

	


РАЗДЕЛ 4. Перечень рабочей документации.
	Инв.№ 24950-14-ЭМ, №ЖАЕ.11100.400, ЛСР №25458


РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
	Место выполняемых  работ:

Свердловская область, г.Лесной (ЗАТО город Лесной).


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	При разработке природоохранных мер и мероприятий руководствоваться действующими нормами и правилами.


РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало работ –  22 декабря 2014 года;  окончание работ –   30 декабря 2014 года.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Подрядчик  должен обеспечить наличие на объекте квалифицированного и аттестованного наладочного персонала в количестве и в сроки, обеспечивающие выполнение ПНР в соответствии с календарным планом к договору и графиком выполнения работ.
 Персонал Подрядчика должен выполнять испытания и измерения электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000 В и выше, при помощи зарегистрированной в Ростехнадзоре электролаборатории, имеющей срок действия включающий период проведения ПНР и иметь в составе перечня разрешённые виды соответствующих испытаний и измерений. 

Подрядчик обязан выполнить все пуско-наладочные и иные неразрывно связанные со строящимся объектом работы в соответствии с согласованной проектной документацией (рабочей документацией), строительными нормами и правилами, стандартами СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ».
Выполнение работ персоналом подрядчика должно быть организовано в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008).
Работы, связанные с отключением водоснабжения, канализации, электроснабжения, теплоснабжения в существующем здании, производить только при согласовании с эксплуатирующими объект подразделениями комбината.
В соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 и ГОСТ 23616-79, стандартами СРО НП «Союзатомстрой» при производстве работ должно быть предусмотрено осуществление следующих видов контроля качества:

- операционный;

- приемочный;

- инспекционный (при необходимости).

Средства монтажа которыми проводятся электромонтажные работы должны соответствовать требованиям нормативной документации, техническим условиям заводов-изготовителей инструмента и приборов. Те из них, которые подлежат поверке, должны иметь клеймо о поверке или свидетельство о поверке.
С даты начала работ и до их завершения вести журнал работ, где фиксируется весь ход производства работ с указанием сроков их начала и окончания, дефекты и недостатки, выявленные в процессе выполнения Работ, испытаний, меры принятые для их устранения;

Персонал, участвующий в проведении входного контроля, должен быть ознакомлен с технологической документацией и инструкциями по охране труда, используемыми при проведении входного контроля и пройти аттестацию на право проведения работ по входному контролю. 

Обязанности персонала определяются должностными инструкциями подрядчика и/или распоряжениями руководства подрядной организации. 

Если в результате неправильных или ошибочных действий (указаний) персонала подрядчика допущены дефекты или неисправности оборудования, подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет.
Подрядчик обязан  немедленно информировать Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний или иных обстоятельств, препятствующих достижению желаемого заказчиком результата.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Въезд на территорию, ЗАТО Лесной г. Лесной ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от  14 июля 1992 г. № 3297-1 и Положением о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным постановлением Правительства РФ от 11 июня 1996 г. N 693.

Процедуры согласования въезда на территорию, ЗАТО Лесной г. Лесной в соответствии со статьей 18 Положения N 693 от 11 июня 1996 г., возлагаются на подрядчика.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Подрядчик гарантирует проведение строительно-монтажных работ по проекту «Реконструкция теплового пункта. Здание 292 А/3(инв.№9109052)  с качеством, регламентированным нормативными документами, в полном объеме и в сроки, установленные договором, а также с качеством в соответствии с проектной документацией, техническими условиями, действующими СНиП и ГОСТ РФ. Под требованиями качества объекта понимаются все установленные на территории РФ в отношении строительно-монтажных работ, конструкций, систем, скрытых работ правила, требования, условия, стандарты и обычаи делового оборота, действующие в сфере предмета настоящего Договора.

Подрядчик контролирует качество выполняемых работ на объекте, осуществляет технический надзор за их выполнением, ведет общий журнал работ по форме №КС-6;




РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Персонал подрядчика обязан соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности, установленные законодательством РФ, а также выполнять действующие на месте производства работ инструкции по охране труда и промышленной безопасности при производстве работ.

    Необходимо своевременное выполнение противопожарных мероприятий и соблюдение пожарных требований, а также соблюдение требований по обеспечению производства пусконаладочных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технического регламента о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
При выполнении строительно-монтажных работ   согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны соблюдаться требования, в том числе:
- ППР-2012  «Правила противопожарного режима в Российской Федерации;

 - СниП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1;
 - СниП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2;
- Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте ПОТ Р М-012-2000; 
Перед началом производства работ подрядчиком должны быть оформлены и предоставлены заказчику следующие документы:

1. Акт допуск производства электромонтажных работ на территории действующего предприятия (оформляется совместно с заказчиком (подразделением балансодержателем ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»).

2. Наряд-допуск для работы на электроустановках (при необходимости).

3. Наряд-допуск на проведение работ повышенной опасности (при необходимости).

4. Удостоверения о проверки знаний по ОТ, аттестации по ПБ у руководителя работ.
5. Перечень опасных производственных факторов, которые могут привести к травматизму на территории объекта.
6. Приказ по организации о назначении ответственного лица за осуществление контроля соблюдения ОТ подрядной организацией.
Все работники подрядчика должны быть обеспечены СИЗ.

Перед началом работ необходимо организовать подрядчику проведение вводного инструктажа (работники подрядчика направляются на вводный инструктаж в отдел 063 (отдел охраны труда и промышленной безопасности ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор») со списком персонала подписанным руководителем организации, с указанием года рождения, места работы).
Подрядчик обязан провести первичный инструктаж на рабочем месте.
Подрядчик обязан перед началом производства работ подготовить ограждения, знаки безопасности, предупреждающие плакаты на местах проведения работ.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	    Сдача объекта в эксплуатацию производится в соответствии с действующим законодательством Российской федерации, действующим на дату сдачи, нормативными документами, и осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты, указанной в уведомлении Генерального подрядчика.
    Оформление Акта приемки законченного  строительством объекта приемочной комиссией (КС-14) производится в соответствии с условиями заключаемого договора и действующего законодательства.
    Состав и объем отчетной документации, в том числе исполнительной документации предоставляется в соответствии с ГОСТ, СНиП, ПУЭ, РД-11-02-2006. 


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ
ИНФОРМАЦИИ

	Информация требуемая по разделу 12 настоящего технического задания предоставляется на русском языке, на бумажных носителях и в электронном виде, в соответствии с ГОСТ, СНиП, РД-11-02-2006 почтой или через секретариат отдела главного энергетика (шифр 067)  ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». Количество экземпляров  4 + электронный вид (диск СD).


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА
	-


РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	П
	Проектная документация

	
	РД
	Рабочая документация

	
	ЛСР
	Локальный сметный расчёт

	
	ПНР
	Пусконаладочные работы

	
	СИЗ
	Средства индивидуальной защиты

	
	ОТ
	Охрана труда

	
	ПБ
	Промышленная безопасность

	
	СРО
	Свидетельство саморегулируемой организации


Главный энергетик
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»                п/п               Н.М. Козубенко
	Исп. Шушпанов Д.А.
Тел. 8(34342)9-19-24


