Техническая часть 

на поставку стандартного промышленного оборудования

Предмет закупки:
Закупка №1 Кран мостовой подвесной электрический г/п 3,2т с навесным оборудованием (таль электрическая). 
Закупка №2 Таль электрическая передвижная ТЭ320-511.
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование, закупка№1

	№1 Кран мостовой подвесной электрический г/п 3,2т с навесным оборудованием (таль электрическая).
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	Подраздел 1.2 Наименование, закупка№2

	№2 Таль электрическая передвижная ТЭ320-511.



	Подраздел 1.3 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не бывшем в употреблении, в эксплуатации, в консервации; не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование должно соответствовать ГОСТ и быть поставлено комплектно, а также обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия ГОСТ Р.

	Подраздел 1.4 Код ОКП

	ОКП – 3151110


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	№1 Подвесной мостовой кран предназначен для применения в закрытых помещениях.
№2 Таль электрическая передвижная ТЭ320-511. предназначена для применения в закрытых помещениях.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Температура среды эксплуатации: +3-+40ºС; Климатическое исполнение У; Категория размещения 3(по ГОСТ 15150).
Конструкция и компоновка элементов и механизмов крана должна обеспечивать безопасность при его эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте в соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», утвержденных Ростехнадзором, «Правил устройства электроустановок» ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 27584.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры для закупки №1
Кран мостовой подвесной электрический г/п 3,2т с навесным оборудованием (таль электрическая)

	Грузоподъемность 3,2т;  Профиль балки подкранового пути двутавр 36м. ГОСТ 19425; Пролет 9,0 м.; Полная длина крана (пролет и две консоли) 10,2 м., База крана 600мм; Полная ширина крана 1460мм; Минимальное расстояние от крюка до торца балки крана 750мм с каждой стороны; Масса крана с талью 1,71 т.; Высота подъема 12,0 м.;

1. Управление – с пола (пульт на токопроводе).
2. Грузоподъемность – 3,2 т 

3. Пролет крана – 9,0 м 

4. Полная длинна крана  (пролет и две консоли) – 10,2м 

5. База крана 600мм;

6. Полная ширина крана 1460 мм;
7. Минимальное расстояние от крюка до торца балки крана 750 мм с каждой стороны;

8. Масса крана с талью 1,71 т.;
9. Высота подъема – 12 м.;
11.  Нагрузка на тележку – не менее 21,0 кН, не более 23,0 кН 

13.  Таль канатная электрическая производства (Болгария)  

14.  Профиль балки подкранового пути двутавр 36м. ГОСТ 19425;

15.  Род тока и напряжение – переменный, 380 В; 50 Гц. 

17.  Температура окружающей среды – от +3°C до +40°C 

18.  Исполнение крана – общепромышленное,
19.  Плавный пуск
20. Пульты должны быть оборудованы «ключ-бирками»

	Подраздел 4.2 Основные параметры и размеры для закупки №2
Таль электрическая передвижная ТЭ320-511.

	Грузоподъемность, 3,2 т.
Высота подъема, 12,5 м.
Температура эксплуатации От +3 до +40 °C .
Суммарная мощность электродвигателей,  5,87 кВт.
Масса, 0,410 т.
Напряжение, 380 В.
Управление талью с пола

Номера двутавра пути по ГОСТ19425-74  24М; 30М; 36М, 45М 
Пульты должны быть оборудованы «ключ-бирками»

	Подраздел 4.3. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Закупка №1 
Передвижение крана должно осуществляться от монорельсовой тележки производства (Болгария) скорость передвижения – 32 м/мин, так же предусмотреть частотное регулирование и тормоз. 
Климатическое исполнение - У, категория размещения – 3
Группа режима работы крана по ГОСТ 25546-82 - 3К
Категория размещения 3(по ГОСТ 15150)
Закупка №2 
Скорости: подъема, 0,16 м/с., передвижения, 0,33 м/с
Режим работы по ИСО 4301/1  М5
Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69 У3
Предусмотреть  частотное регулирование и тормоз.

	Подраздел 4.4. Требования по надежности

	Срок эксплуатации оборудования и оснастки должен быть не менее 20 лет (со дня сдачи в эксплуатацию).

В сопроводительной документации к поставляемому оборудованию должен быть указан срок эксплуатации поставляемого оборудования, устанавливаемый изготовителем.

Поставщик должен гарантировать устойчивую работу оборудования при круглосуточной работе и круглогодично в течение 12 месяцев с даты запуска его в эксплуатацию. В гарантийный период Поставщик должен устранять отказы оборудования за свой счет. 

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Поставляемое оборудование крана должно быть окрашено в соответствии с ГОСТ, нанесены сигнальные разметки в соответствии ГОСТ, заправлено всеми необходимыми смазочными материалами и должно быть готово к эксплуатации.

	Подраздел 4.6. Требования к электропитанию

	Род тока и напряжение – переменный, 380 В; 50 Гц.
Плавный пуск.
Токоподвод  к крану должен быть выполнен с применением гибкого кабеля.

Система управления должна иметь защиту от замыкания на землю.
Электрооборудование кранов, его монтаж, токоподвод и заземление должны  соответствовать правилам устройства электроустановок и другим нормативным документам.

Подача напряжения на электрооборудование крана от внешней сети должна осуществляться через вводное устройство (рубильник, автоматический выключатель) с ручным или  дистанционным приводом. 

Вводное устройство кранов должно быть оборудовано специальным контактным замком с ключом (ключом-маркой), без  которого не может быть подано  напряжение  на кран. Вводное устройство и панель управления кранов должны быть оборудованы приспособлением для запирания их на замок.

Для подачи напряжения на главные троллеи или гибкий  кабель должен быть  установлен  выключатель в доступном для отключения месте. Выключатель должен иметь приспособление для запирания его в отключенном положении.

Питание электрической цепи освещения и сигнального прибора должно осуществляться до вводного устройства и иметь собственные выключатели. 

Кран должен быть оборудован низковольтным ремонтным освещением напряжением не более 42 В.

Сопротивление каждой ступени изоляции после монтажа, вновь изготовленного должно быть не менее 10 МОм. Изоляция электрооборудования и электропроводки должна быть рассчитана на случай повреждения ступеней защитной изоляции.

	Подраздел 4.7 Требования к комплектности

	Комплект поставки Закупки №1
Электрическая таль в составе крана
Привод крана  1 комплект
Пульт управления с пола 1 шт.
Комплект технической документации на  русском языке на  бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на CD:

      паспорт на кран с талью;
      руководство по эксплуатации;
      инструкция по монтажу;
      принципиальная электрическая схема;
      монтажная электрическая схема;
      кинематические схемы механизмов;

      общий вид крана с талью;
      установочный чертёж;
      сертификат соответствия крана согласно ГОСТ 27584 – 88;
      сертификата таможенного союза;
      входящие документы на изделие внешней поставки;
      ведомость комплектации;
      упаковочная ведомость.
Комплект поставки Закупки №2

Таль электрическая
Пульт управления с пола 1 шт.
Комплект технической документации на  русском языке на  бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на CD:

      паспорт на таль; 

      руководство по эксплуатации; 

      инструкция по монтажу; 

      принципиальная электрическая схема; 

      монтажная электрическая схема; 

      кинематические схемы механизмов;

      общий вид тали; 

      установочный чертёж; 

      сертификата таможенного союза; 

      входящие документы на изделие внешней поставки;
      ведомость комплектации;
      упаковочная ведомость.

	Подраздел 4.8 Требования к маркировке 

	На пролетной балке крана должна быть установлена табличка по ГОСТ 12970, на которой указывают:
-наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; 

-условное обозначение крана;
-грузоподъемность, т;
-год и месяц выпуска;
-порядковый номер крана по системе нумерации предприятия-изготовителя;
-обозначение настоящего стандарта.
-высота подъема, м;
-режим работы; 

-напряжение сети. В;
-частота тока, Гц;
-масса крана, т;
Надписи выполняются на русском языке или на языке, предусмотренном в договоре, заключенном между предприятием-изготовителем и внешнеэкономической организацией.
Фирменные таблички  предприятия-изготовителя должны соответствовать требованиям  ГОСТ 12969-67 и ГОСТ 12971-67.

	Подраздел 4.9 Требования к упаковке

	Металлоконструкции кранов транспортируются неупакованными, при этом они должны 

быть закреплены от смещения при транспортировании.

Упаковка электрических талей - по ГОСТ 22584. 

Остальные детали, сборочные единицы и эксплуатационная документация должны быть упакованы в тару. Документация, ключ от кабины, ключ кнопочного поста должны быть вложены в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354.

Тара для кранов, должна выполняться по ГОСТ 2991-85, , в соответствии с условиями договора между предприятием, и внешнеэкономической организацией.

Детали и сборочные единицы, упаковываемые в тару, должны  быть закреплены от  смещений при транспортировании. 

В каждый ящик должен быть вложен упаковочный лист, в котором указывается:

-наименование предприятия-изготовителя;

-обозначение изделия; 

-количество изделий; 

-дата упаковки, фамилия упаковщика.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка Оборудования осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Инструкциями №П-6 (утв. постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965г.) и №П-7 (утв. постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966г.)

Сдача-Приемка Оборудования оформляется путем подписания обеими сторонами товарной накладной по форме Торг-12 и Акта приема-передачи оборудования. При приемке Оборудования проверяется целостность упаковки каждой позиции, соответствие наименования и количества поставляемого Оборудования наименованию и количеству, указанному в товарной накладной, и в Технической спецификации оборудования. 

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик должен  предоставить полный комплект технической документации на русском языке на бумажном и электронном носителе. В комплекте должна быть документация на все составные элементы оборудования, в случае если комплект оборудования состоит из отдельных покупных изделий.

В сопроводительной документации к поставляемому оборудованию должен быть указан срок эксплуатации поставляемого оборудования, устанавливаемый изготовителем.

      общий вид крана;

      установочный чертёж;

      сертификат соответствия крана согласно ГОСТ 27584 – 88; 

      сертификата таможенного союза; 

      входящие документы на изделие внешней поставки; 

      ведомость комплектации; 

      упаковочная ведомость.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Металлоконструкции кранов транспортируются неупакованными, при этом они должны быть закреплены от смещения при транспортировании.

Детали и сборочные единицы, упаковываемые в тару, должны быть закреплены от смещений при транспортировании.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Срок гарантийной эксплуатации 24 месяца.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	На весь срок эксплуатации оборудования Поставщик должен обеспечить квалифицированную техническую поддержку, в том числе:

- поставка всех необходимых для эксплуатации расходных материалов, а также любых других комплектующих, вышедших из строя и требующих замены;

- содействие в решении вопросов ремонта оборудования в послегарантийный период;

- содействие в решении любых технических вопросов, связанных с эксплуатацией данного оборудования.

Поставляемое оборудование должно находиться в свободной продаже на территории Российской Федерации, поставка оборудования не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного оборудования на территорию Российской Федерации.

В стоимость оборудования входит шеф-монтажные и пусконаладочные работы с соответствующим оформлением исполнительной документации.
Заказчик приступает к приемке результатов выполненных работ в течение пяти дней после получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.

Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по «Журналу учета выполненных работ» (форма КС-6а), по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3), ведомости смонтированного оборудования.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Конструкция и компоновка элементов и механизмов крана должна обеспечивать безопасность при его эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте в соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации 

грузоподъемных кранов», утвержденных Ростехнадзором, «Правил устройства электроустановок» ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 27584.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	- сертификат соответствия крана согласно ГОСТ 27584 – 88;

- сертификата таможенного союза;


РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Поставляемое оборудование должно быть новым, не ранее 2014 года выпуска, не бывшем в употреблении, в эксплуатации, в консервации; не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование должно соответствовать ГОСТ и быть поставлено  комплектно, а также обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.  Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия ГОСТ Р.

Срок эксплуатации оборудования и оснастки должен быть не менее 20 лет (со дня сдачи в эксплуатацию).


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	№1 Кран мостовой подвесной электрический г/п 3,2т с навесным оборудованием (таль электрическая). 1 комплект.

№2 Таль электрическая передвижная ТЭ320-511. 1 комплект.

Срок поставки 20 календарных дней с момента заключения договора.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Поставщик должен предоставить полный комплект технической  документации на русском языке на бумажном и электронном носителе. В комплекте должна быть документация на все составные элементы оборудования, в случае если комплект оборудования состоит из отдельных покупных изделий.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ

Поставщик должен являться заводом изготовителем либо дилером завода изготовителя, что должно подтверждаться дилерским договором или дилерским соглашением.

Наличие документа, подтверждающего действующую на предприятии систему менеджмента качества, а именно сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ГОСТ ISO 9001-2011) либо сертификат СМК; Наличие сертификата таможенного союза на поставляемое оборудование
РАЗДЕЛ 15. Особые условия
Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.

