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Москва 2011
Раздел 1. Сведения О запросе ценовых котировок

	1.1. 
	Способ размещения заказа
	Запрос ценовых котировок в электронной форме

	1.2. 
	Заказчик
	Открытое акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» (ОАО «НИКИЭТ»)

	1.3. 
	Адрес заказчика
	107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д.2/8

	1.4. 
	Контактное лицо заказчика
	Рублева Наталья Владимировна 

Телефон/факс: 8 (499) 763-03-37

Адрес электронной почты: rubleva@nikiet.ru
Время работы: в рабочие дни с 8-30 до 17-00 
(время московское). 

	1.5. 
	Официальный сайт размещения заказа 
	http://www.zakupki.rosatom.ru

	1.6. 
	Предмет договора
	Поставка коммунально-уборочной машины на базе трактора МТЗ 82.1 с оборудованием поливомоечным

для нужд ОАО «НИКИЭТ»
Технические требования к товару приведены в Разделе 2 настоящего извещения

	1.7. 
	Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров
	В соответствии с Техническими требованиями к товару, указанными в Разделе 2 настоящего извещения

	1.8. 
	Источник финансирования заказа
	Собственные средства Заказчика - 100%

	1.9. 
	Место, условия поставки товара
	DDP, франко-склад Покупателя -
г. Москва, ул. Малая Красносельская, д.2/8

	1.10. 
	Сроки поставки товара
	До 30 дней со дня заключения договора

	1.11. 
	Срок и объемы предоставления гарантии качества товара
	Срок гарантии - 12 месяцев или 1000мото/часов от даты поставки на склад Покупателя, при условии соблюдения Покупателем правил эксплуатации и хранения.
Объем гарантии – в соответствии с Гарантиями Предприятия-изготовителя поставляемого товара.

	1.12. 
	Форма, сроки и порядок оплаты товара
	1) Для выполнения работ Заказчик после вступления Договора в силу перечисляет Поставщику аванс в размере 400 000 (Четыреста тысяч) рублей в  течение 10 дней с момента получения счета;
2) Оставшаяся сумма платежа перечисляется  после осмотра  спецтехники на складе Поставщика и подписания двухстороннего акта осмотра спецтехники и получения счета.
 

	1.13. 
	Начальная (максимальная) цена договора
	1 100 000 (Один  миллион сто тысяч)  рублей, 
включая НДС

	1.14. 
	Порядок формирования цены договора
	В цену должны быть включены расходы на поставку, перевозку, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации на русском языке, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 

Предлагаемая Участником цена договора с учетом НДС не должна превышать начальную (максимальную) цену, указанную в п. 1.13 настоящего Извещения 

	1.15. 
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками 
	 Российский рубль

	1.16. 
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации
	 Не используется

	1.17. 
	Срок, порядок  заключения договора по итогам проведения запроса ценовых котировок
	Договор по результатам запроса ценовых котировок может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, но не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Победитель запроса ценовых котировок должен представить Заказчику подписанный договор не менее чем через 10 и не позднее чем через 14 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

	1.18. 
	Размер обеспечения исполнения договора
	Не предусмотрено

	1.19. 
	Сайт электронной торговой площадки,  для проведения процедуры запроса ценовых котировок 
	http://www.a-k-d.ru
Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме.

Телефон: 8 (495) 788-54-28

Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru

	1.20. 
	Форма котировочной заявки на участие в запросе ценовых котировок 
(далее – Заявка)
	Участник подает Заявку  на участие в запросе котировок цен (Приложение № 1 к настоящему Извещению) посредством  прикрепления в качестве файла к карточке закупки на электронной торговой площадке.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку.
Приём заявок Участников, размещение протоколов рассмотрения и оценки проводиться на сайте www.a-k-d.ru. 
Размещение Извещения и прием заявок проводиться в порядке, определенном оператором электронной торговой площадкой на указанном сайте.

	1.21. 
	Дата и время начала подачи заявок
	10 час. 00 мин. «06» апреля 2011 г.  (время московское).

	1.22. 
	Дата и время окончания подачи заявок
	10 час. 00 мин. «13» апреля  2011 г. (время московское)

	1.23. 
	Обязательные требования к Участникам запроса ценовых котировок
	1) быть правомочным заключать договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

7) обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции;

8) отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005  №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – федеральный реестр недобросовестных поставщиков), и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

9) отсутствовать в сведениях о регистрации участника процедуры закупки на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы, размещаемым на официальном сайте Федеральной миграционной службы по адресу: http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000.

	1.24. 
	Состав, содержание и форма котировочной заявки 
	К Заявке Участника, заполненной по форме Приложения №1 и  размещенной на сайте электронной торговой площадки      www.a-k-d.ru должны быть приложены (прикреплены) в электронном виде (в формате *.pdf) заверенные синей печатью Участника копии следующих документов:

1) решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника без доверенности. В случае если от имени Участника действует иное лицо, предоставляется доверенность на осуществление им действий от имени Участника, заверенная печатью Участника и подписанная руководителем Участника или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, должен быть представлен документ, подтверждающий полномочия такого лица.

2) учредительных документов Участника или их копий, заверенных нотариально или печатью и подписью уполномоченного лица Участника (для юридических лиц), паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц);

3) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) или их нотариально заверенных копий, полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении  запроса ценовых котировок; 
4) бухгалтерского баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год и последний отчетный период, предшествующий подаче Заявке, или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника;

5) решения об одобрении или о совершении крупной сделки либо копии такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица;

6) уведомления налогового органа о применении участником упрощенной системы налогообложения заверенного печатью и подписью уполномоченного лица Участника, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения;
7) наличие дилерских полномочий Белорусского тракторного завода.
Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну котировочную заявку.


Раздел 2.  Технические требования к товару
2.1. Сведения о товарах

Техническое задание

На закупку коммунально-уборочной машины на базе трактора МТЗ- 82.1 с оборудованием поливомоечным для нужд ОАО «НИКИЭТ»
Назначение: очистка проезжей части улиц, площадей, дорог и тротуаров с твердым покрытием от снега и мусора. Полив и влажная уборка территории.

Основные технические характеристики

	Общие данные трактора
	

	Цвет
	Голубой

	Тип трактора
	Колесный, универсальный класса 1,4

	Модель 
	МТЗ-82.1

	Тип ходовой системы
	С двумя ведущими осями

	Наименьший радиус поворота по середине следа внешнего переднего колеса при колее 1400мм с подтормаживанием внутреннего заднего колеса, м (без прицепа)
	4.1

	База трактора, мм
	2450

	Общая длина, мм
	3930

	Ширина, мм
	1970

	Высота по кабине, мм
	2785

	Колея по передним колесам, мм
	Регулируемая в пределах от 1350 до 1850 с интервалом 100мм

	Колея по задним колесам, мм
	Регулируемая в пределах от 1420 до 2100 с интервалом 100мм.

	Дорожный просвет под передней осью, мм
	645

	Дорожный просвет под задним мостом, мм
	465

	Наибольшая масса буксируемого прицепа, кг
	12000

	Углы подьема (спуска) трактора на сухом незадерненном грунте без прицепа, град

С прицепом, град
	20

12

	Глубина преодолеваемого брода, м
	0,85

	Масса эксплуатационная, кг
	5500

	Масса трактора конструкционная, кг
	3445

	Масса трактора в состоянии отгрузки с завода, кг
	3665

	Бак топливный сдвоенный, л 
	130

	Пределы температур эксплуатации, градусах Цельсия
	От-40 до+40


	Двигатель
	

	Расположение
	Спереди, продольно по ходу движения.

	Тип
	Дизельный, непосредственный впрыск

	Модель двигателя
	Д-243

	Мощность кВт./(л.с)
	60 (81)

	Число цилиндров
	4

	Рабочий объем, л
	4,75

	Диаметр цилиндра, мм
	110

	Номинальная частота вращения, об./мин.
	2200

	Максимальный крутящий момент, Н/м (кгс/м)
	286(29,0)

	Ход поршня, мм
	125

	Степень сжатия, мм
	16

	Порядок работы цилиндров
	1-3-4-2

	Система охлаждения
	Жидкостная закрытая с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкостью

	Система смазки
	Комбинированная

	Топливный насос
	Четырехплунжерный с подкачивающим насосом

	Регулятор частоты вращения
	Механический, всережимный с корректором подачи топлива

	Давление впрыска топлива, кгс/см2
	175-180

	Воздухоочиститель
	Комбинированный с сухой центробежной и масляной инерционной- контакной очисткой воздуха

	Система пуска дизеля
	Электростартер, электрофакельное устройство.

	Масса сухого дизеля без муфты сцепления, кг
	

	Силовая передача
	

	Муфта сцепления
	 Фрикционная однодисковая, сухая, постоянно замкнутого типа

	Понижающий редуктор
	Две пары цилиндрических шестерен, удваивающих число передач

	Коробка передач
	Механическая 9-ти-ступенчатая со скользящими шестернями

	Главная передача
	Пара конических шестерен с круговыми зубьями

	Дифференциал заднего моста
	Конический с четырьмя сателлитами

	Механизм блокировки дифференциала заднего моста
	Фрикционная муфта с управлением от датчика

	Конечные передачи
	Цилиндрические шестерни с прямыми зубьями

	Тормоза
	Дисковые, сухие

	Стояночно-  запасной тормоз
	Дисковый, сухой, независимый

	Число передач вперед/назад
	18/4

	Задний Вал Отбора Мощности  синхронизированный (независимый1), об/мин
	540

	Задний Вал Отбора Мощности синхронизированный (независимый2), об/мин
	1000

	Хвостовик сменный, количество шлиц
	8 и 21

	Остов, ходовая система
	

	Остов трактора
	Полурамный

	Тип ходовой системы
	Колеса на пневматических шинах; задние- ведущие, передние- ведущие и  направляющие

	Размер шин передних колес, дюйм
	9-20

	Размер шин задних колес, дюйм
	15,5R38

	Гидроусилитель рулевого управления
	

	Тип 
	Гидромеханический

	Механизм рулевого управления
	Червяк, косозубый сектор и ГУР

	Тип насоса
	Шестеренный

	Максимальное рабочее давление в системе, кгс/см2 (Мпа)
	90 (9.0-0.5)

	Гидронавесная система
	

	Тип
	Универсальная раздельно-агрегатная

	Давление срабатывания предохранительного клапана, Мпа
	20

	Номинальное рабочее давление в системе, Мпа
	16

	Насос
	Шестеренный правого вращения

	Привод насоса
	От дизеля через приводные шестерни ВОМ

	Подача насоса, л/мин
	45

	Распределитель
	Золотниково-клапанный

	Цилиндр 
	Двухстороннего действия

	Силовой позиционный регулятор
	Автоматический с подвижной управляемой гильзой и следящим золотником

	Грузоподъемность навесной системы на расстоянии 610мм от оси подвеса, кН(кгс)
	11(1100)

	Механизм фиксации заднего навесного устройства в транспортном положении
	Механический, управляемый рукояткой

	
	

	Передний ведущий мост 
	

	Тип
	Портального типа

	Привод
	От раздаточной коробки двумя карданными валами с промежуточной опорой

	Главная передача
	Пара конических шестерен со спиральными зубьями

	Дифференциал
	Конический, самоблокирующийся с плавающей крестовиной и фрикционными муфтами

	Конечные передачи
	Бортовые редукторы с двумя коническими  парами

	Карданные валы
	Универсальные со шлицевым соединением в промежуточной опоре

	Раздаточная коробка
	Редуктор с цилиндрическими шестернями, с муфтой свободного хода

	Механизм блокировки и отключения муфты свободного хода
	Передвижная зубчатая муфта

	Промежуточная опора
	С двумя скользящими фланцами, с предохранительной муфтой

	Кабина  

Примечание: для удобства работы а так же входа и выхода из кабины предусмотрено отклонение рулевой колонки в пределах 15 градусов  и изменение положения рулевого колеса по высоте в пределах 100мм. Имеется 3-х ступенчатая подножка и поручень с наружней стороны кабины и внутренней стороны двери.
	с жестким каркасом, шумо-виброизолированная, герметизированная, с панорамным остекленением. Естественная  вентиляция кабины осуществляется через открывающиеся крышу и заднее стекло. Кабина снабжена жидкостным отопителем от системы охлаждения двигателя

	Стекла кабины
	Закаленные, монолитные, теплопоглощающие, травмобезопасные

	Сидение водителя
	Одноместное, мягкое, регулируемое по росту и весу водителя,  с ремнем безопасности

	Электрооборудование и контрольноизмерительные приборы
	

	Система проводки
	Однопроводная, отрицательный полюс источника тока соединен с массой

	Номинальное напряжение сети
	12 вольт

	Тахоспидометр со счетчиком моточасов
	

	Генератор
	12 вольт, 700Вт. 88Ачас. С встроенным регулятором напряжения

	Звуковой сигнал
	Безрупорный

	Электрический стеклоочиститель лобового и заднего стекол, отопитель салона, электрический омыватель лобового стекла.
	

	Система освещения и световой сигнализации
	Дорожные фары с ближним и дальним светом; рабочие фары для освещения фронта работ; передние двухсекционные фонари указателей поворотов и габаритов; задние 3-хсекционные фонари указателя поворотов, стоп сигналов, габаритов; плафон кабины.

	
	

	Маячок проблесковый оранжевого цвета с отдельной цепью питания  и включением.
	Импульсный. установлен в верхней части  кабины

	Контрольно-измерительные приборы
	Указатель давления масла в системе смазки двигателя; указатель давления воздуха в пневмосистеме; указатель температуры воды в системе охлаждения двигателя; указатель напряжения; указатель уровня топлива. Сигнализаторы: засоренности воздухоочистителя; аварийного падения давления масла, и аварийной температуры охлаждающейся жидкости, включения габаритных огней, сигналов поворота и аварийной сигнализации, включение ручного стояночного тормоза, дальнего света фар; контрольный элемент электрофакельного подогревателя. 

	Штепсельная розетка для подключения элктрооборудования прицепных машин и переносной лампы
	Розетка комбинированная

	Аккумуляторная батарея
	2шт по 6вольт 225Ачас Подключены последовательно.

	
	

	Другое
	Наружние зеркала заднего вида (левое, правое). Зеркало заднего вида в салоне кабины.

 Моторный отсек закрывается капотом имеющим пружинные запоры.

Капот двигателя прикреплен к раме облицовки радиатора и в открытом положении фиксируется защелкой.

	Гарантия
	1год или 1000моточасов

	Дополнительное оборудование
	

	Коммунальный отвал. Управление подъемом и поворотом отвала - гидравлическое с рабочего места оператора.

Ширина отвала
	2,5м

	Щетка подметальная. Привод от заднего ВОМ

Управление подъемом щетки- гидравлическое.

Ширина щетки

Примечание: возможность периодического демонтажа и монтажа щеточного агрегата в сборе
	2,0 м

	Тягово-сцепное устройство


	Для сцепки поливомоечного агрегата



	Автономный предпусковой подогреватель системы охлаждения двигателя c таймером включения и работы.
	Типа: Webasto

	Прицеп- цистерна с оборудованием: 1.поливомоечным в комплектации с насосом и разливной арматурой 

2. карданным валом для присоединения шкива редуктора насоса к заднему ВОМ трактора.
	

	Общие характеристики поливомоечного оборудования
	

	Конструкция
	Жесткая металлическая рама на которой монтируется резервуар для воды (цистерна), арматура, сцепное устройство, подвеска.

	Привод
	Механический от заднего ВОМ через карданный вал

	Заполнение цистерны водой
	Через верхний люк

	Объем цистерны, м3
	3,5 

	Рабочее давление, кг/см2
	3,0

	Рабочая частота вращения ВОМ
	1000 оборотов в минуту

	Рабочая скорость полива, км/ч 
	15…25

	Рабочая скорость мойки, км/ч
	10…15

	Максимальная ширина захвата полива, м
	16

	Максимальная ширина захвата мойки, м
	5

	Удельный расход воды, дм3/м2
	0,8

	Подвеска рессорная
	

	Колеса
	Пневматические 

	Прицеп одноосный, оборудован электрической световой сигнализацией с бортовым питанием 12вольт. 
	Электропитание подается от бортовой системы трактора 12вольт через быстросъемный электрический разъем по гибкому электрическому кабелю.

	Длина, мм
	4100

	Ширина, мм
	2500

	Высота, мм
	2500

	Масса, кг
	1600

	Цвет
	оранжевый

	Гарантия
	1 год или 1000моточасов

	Год выпуска
	2011


2.2. Требования к Поставщику: Наличие склада спецтехники и запасных частей в г. Москве, наличие авторизованного сервиса в г. Москве. Наличие дилерских полномочий Белорусского тракторного завода.
Приложения к извещению:   Форма «Заявки на участие в запросе ценовых котировок»

	Начальник отдела планирования и осуществления процедур закупок
	В.В. Ермин



	Начальник гаража
	В.А.Соловьев


Приложение № 1
к извещению о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме 
на право заключения договора поставки коммунально-уборочной машины для нужд ОАО «НИКИЭТ»

 (на фирменном бланке организации)

№ документа
дата

В ОАО «НИКИЭТ»

Заявка на участие в запросе котировок цен

Изучив Извещение о проведении запроса ценовых котировок (далее Извещение) 
на право заключения договора поставки коммунально-уборочной машины для нужд ОАО «НИКИЭТ» от «04» апреля 2011 года № 13/ЗКЭ/04-11
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес)

в лице 

 (наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)

сообщает, что согласно исполнить условия договора, указанные в Извещении и представляет следующие сведения:  
1. Сведения об участнике размещения заказа:

1.1. Место нахождения:

1.2. Банковские реквизиты: ___________________________________________________
1.3. ИНН:                               _________________________________
Контактное лицо ________________________________телефон______________________

2. __________________________________________________________________________ 

(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес)

· не является банкротом по решению арбитражного суда;

· отсутствует в Списке должников Управления Федеральной службы судебных приставов;

· отсутствует в Реестре недобросовестных поставщиков Федеральной антимонопольной службы и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли;

· не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которого превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

· не зарегистрирована на подставное лицо (утерянный паспорт) или по адресу «массовой регистрации», жилой квартиры, общежития, войсковой части;

· на имущество организации не наложен арест по решению суда, административного органа;

3. Сведения  о предлагаемом к поставке товаре:

Назначение: очистка проезжей части улиц, площадей, дорог и тротуаров с твердым покрытием от снега и мусора. Полив и влажная уборка территории.

Основные технические характеристики

	Общие данные трактора
	

	Цвет
	Голубой

	Тип трактора
	Колесный, универсальный класса 1,4

	Модель 
	МТЗ-82.1

	Тип ходовой системы
	С двумя ведущими осями

	Наименьший радиус поворота по середине следа внешнего переднего колеса при колее 1400мм с подтормаживанием внутреннего заднего колеса, м (без прицепа)
	4.1

	База трактора, мм
	2450

	Общая длина, мм
	3930

	Ширина, мм
	1970

	Высота по кабине, мм
	2785

	Колея по передним колесам, мм
	Регулируемая в пределах от 1350 до 1850 с интервалом 100мм

	Колея по задним колесам, мм
	Регулируемая в пределах от 1420 до 2100 с интервалом 100мм.

	Дорожный просвет под передней осью, мм
	645

	Дорожный просвет под задним мостом, мм
	465

	Наибольшая масса буксируемого прицепа, кг
	12000

	Углы подьема (спуска) трактора на сухом незадерненном грунте без прицепа, град

С прицепом, град
	20

12

	Глубина преодолеваемого брода, м
	0,85

	Масса эксплуатационная, кг
	5500

	Масса трактора конструкционная, кг
	3445

	Масса трактора в состоянии отгрузки с завода, кг
	3665

	Бак топливный сдвоенный, л 
	130

	Пределы температур эксплуатации, градусах Цельсия
	От-40 до+40


	Двигатель
	

	Расположение
	Спереди, продольно по ходу движения.

	Тип
	Дизельный, непосредственный впрыск

	Модель двигателя
	Д-243

	Мощность кВт./(л.с)
	60 (81)

	Число цилиндров
	4

	Рабочий объем, л
	4,75

	Диаметр цилиндра, мм
	110

	Номинальная частота вращения, об./мин.
	2200

	Максимальный крутящий момент, Н/м (кгс/м)
	286(29,0)

	Ход поршня, мм
	125

	Степень сжатия, мм
	16

	Порядок работы цилиндров
	1-3-4-2

	Система охлаждения
	Жидкостная закрытая с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкостью

	Система смазки
	Комбинированная

	Топливный насос
	Четырехплунжерный с подкачивающим насосом

	Регулятор частоты вращения
	Механический, всережимный с корректором подачи топлива

	Давление впрыска топлива, кгс/см2
	175-180

	Воздухоочиститель
	Комбинированный с сухой центробежной и масляной инерционной- контакной очисткой воздуха

	Система пуска дизеля
	Электростартер, электрофакельное устройство.

	Масса сухого дизеля без муфты сцепления, кг
	

	Силовая передача
	

	Муфта сцепления
	 Фрикционная однодисковая, сухая, постоянно замкнутого типа

	Понижающий редуктор
	Две пары цилиндрических шестерен, удваивающих число передач

	Коробка передач
	Механическая девятиступенчатая со скользящими шестернями

	Главная передача
	Пара конических шестерен с круговыми зубьями

	Дифференциал заднего моста
	Конический с четырьмя сателлитами

	Механизм блокировки дифференциала заднего моста
	Фрикционная муфта с управлением от датчика

	Конечные передачи
	Цилиндрические шестерни с прямыми зубьями

	Тормоза
	Дисковые, сухие

	Стояночно-  запасной тормоз
	Дисковый, сухой, независимый

	Число передач вперед/назад
	18/4

	Задний Вал Отбора Мощности  синхронизированный (независимый1), об/мин
	540

	Задний Вал Отбора Мощности синхронизированный (независимый2), об/мин
	1000

	Хвостовик сменный, количество шлиц
	8 и 21

	Остов, ходовая система
	

	Остов трактора
	Полурамный

	Тип ходовой системы
	Колеса на пневматических шинах; задние- ведущие, передние- ведущие и  направляющие

	Размер шин передних колес, дюйм
	9-20

	Размер шин задних колес, дюйм
	15,5R38

	Гидроусилитель рулевого управления
	

	Тип 
	Гидромеханический

	Механизм рулевого управления
	Червяк, косозубый сектор и ГУР

	Тип насоса
	Шестеренный

	Максимальное рабочее давление в системе, кгс/см2 (Мпа)
	90 (9.0-0.5)

	Гидронавесная система
	

	Тип
	Универсальная раздельно-агрегатная

	Давление срабатывания предохранительного клапана, Мпа
	20

	Номинальное рабочее давление в системе, Мпа
	16

	Насос
	Шестеренный правого вращения

	Привод насоса
	От дизеля через приводные шестерни ВОМ

	Подача насоса, л/мин
	45

	Распределитель
	Золотниково-клапанный

	Цилиндр 
	Двухстороннего действия

	Силовой позиционный регулятор
	Автоматический с подвижной управляемой гильзой и следящим золотником

	Грузоподъемность навесной системы на расстоянии 610мм от оси подвеса, кН(кгс)
	11(1100)

	Механизм фиксации заднего навесного устройства в транспортном положении
	Механический, управляемый рукояткой

	
	

	Передний ведущий мост 
	

	Тип
	Портального типа

	Привод
	От раздаточной коробки двумя карданными валами с промежуточной опорой

	Главная передача
	Пара конических шестерен со спиральными зубьями

	Дифференциал
	Конический, самоблокирующийся с плавающей крестовиной и фрикционными муфтами

	Конечные передачи
	Бортовые редукторы с двумя коническими  парами

	Карданные валы
	Универсальные со шлицевым соединением в промежуточной опоре

	Раздаточная коробка
	Редуктор с цилиндрическими шестернями, с муфтой свободного хода

	Механизм блокировки и отключения муфты свободного хода
	Передвижная зубчатая муфта

	Промежуточная опора
	С двумя скользящими фланцами, с предохранительной муфтой

	Кабина  

Примечание: для удобства работы а так же входа и выхода из кабины предусмотрено отклонение рулевой колонки в пределах 15 градусов  и изменение положения рулевого колеса по высоте в пределах 100мм. Имеется 3-х ступенчатая подножка и поручень с наружней стороны кабины и внутренней стороны двери.
	с жестким каркасом, шумо-виброизолированная, герметизированная, с панорамным остекленением. Естественная  вентиляция кабины осуществляется через открывающиеся крышу и заднее стекло. Кабина снабжена жидкостным отопителем от системы охлаждения двигателя

	Стекла кабины
	Закаленные, монолитные, теплопоглощающие, травмобезопасные

	Сидение водителя
	Одноместное, мягкое, регулируемое по росту и весу водителя,  с ремнем безопасности

	Электрооборудование и контрольноизмерительные приборы
	

	Система проводки
	Однопроводная, отрицательный полюс источника тока соединен с массой

	Номинальное напряжение сети
	12 вольт

	Тахоспидометр со счетчиком моточасов
	

	Генератор
	12 вольт, 700Вт. 88Ач. С встроенным регулятором напряжения

	Звуковой сигнал
	Безрупорный

	Электрический стеклоочиститель лобового и заднего стекол, отопитель салона, электрический омыватель лобового стекла.
	

	Система освещения и световой сигнализации
	Дорожные фары с ближним и дальним светом; рабочие фары для освещения фронта работ; передние двухсекционные фонари указателей поворотов и габаритов; задние трехсекционные фонари указателя поворотов, стоп сигналов, габаритов; плафон кабины.

	
	

	Маячок проблесковый оранжевого цвета с отдельной цепью питания  и включением.
	Импульсный. установлен в верхней части  кабины

	Контрольно-измерительные приборы
	Указатель давления масла в системе смазки двигателя; указатель давления воздуха в пневмосистеме; указатель температуры воды в системе охлаждения двигателя; указатель напряжения; указатель уровня топлива. Сигнализаторы: засоренности воздухоочистителя; аварийного падения давления масла, и аварийной температуры охлаждающейся жидкости, включения габаритных огней, сигналов поворота и аварийной сигнализации, включение ручного стояночного тормоза, дальнего света фар; контрольный элемент электрофакельного подогревателя. 

	Штепсельная розетка для подключения элктрооборудования прицепных машин и переносной лампы
	Розетка комбинированная

	Аккумуляторная батарея
	2шт по 6вольт 225Ач. Подключены последовательно.

	
	

	Другое
	Наружние зеркала заднего вида (левое, правое). Зеркало заднего вида в салоне кабины.

 Моторный отсек закрывается капотом имеющим пружинные запоры.

Капот двигателя прикреплен к раме облицовки радиатора и в открытом положении фиксируется защелкой.

	Гарантия
	1год или 1000моточасов

	Дополнительное оборудование
	

	Коммунальный отвал. Управление подъемом и поворотом отвала- гидравлическое с рабочего места оператора.

Ширина отвала
	2,5метра.

	Щетка подметальная. Привод от заднего ВОМ

Управление подъемом щетки- гидравлическое.

Ширина щетки

Примечание: возможность периодического демонтажа и монтажа щеточного агрегата в сборе
	2,0 метра

	Тягово-сцепное устройство


	Для сцепки поливомоечного агрегата



	Автономный предпусковой подогреватель системы охлаждения двигателя c таймером включения и работы.
	Типа: Webasto

	Прицеп- цистерна с оборудованием: 1.поливомоечным в комплектации с насосом и разливной арматурой 

2. карданным валом для присоединения шкива редуктора насоса к заднему ВОМ трактора.
	

	Общие характеристики поливомоечного оборудования
	

	Конструкция
	Жесткая металлическая рама на которой монтируется резервуар для воды (цистерна), арматура, сцепное устройство, подвеска.

	Привод
	Механический от заднего ВОМ через карданный вал

	Заполнение цистерны водой
	Через верхний люк

	Объем цистерны, м3
	3,5 

	Рабочее давление, кг/см2
	3,0

	Рабочая частота вращения ВОМ
	1000 оборотов в минуту

	Рабочая скорость полива, км/ч 
	15…25

	Рабочая скорость мойки, км/ч
	10…15

	Максимальная ширина захвата полива, м
	16

	Максимальная ширина захвата мойки, м
	5

	Удельный расход воды, дм3/м2
	0,8

	Подвеска рессорная
	

	Колеса
	Пневматические 

	Прицеп одноосный, оборудован электрической световой сигнализацией с бортовым питанием 12вольт. 
	Электропитание подается от бортовой системы трактора 12вольт через быстросъемный электрический разъем по гибкому электрическому кабелю.

	Длина, мм
	4100

	Ширина, мм
	2500

	Высота, мм
	2500

	Масса, кг
	1600

	Цвет
	оранжевый

	Гарантия
	1 год или 1000моточасов

	Год выпуска
	2011


	Базовый трактор
	

	Тяговый класс
	1,4

	Двигатель
	Дизельный, непосредственный впрыск

	Модель двигателя
	Д-243

	Мощность кВт./(л.с)
	60 (81)

	Число цилиндров
	4

	Рабочий объем, л
	4,75

	Номинальная частота вращения, об./мин.
	2200

	Максимальный крутящий момент, Н/м (кгс/м)
	286(29,0)

	Трансмиссия
	

	Число передач вперед/назад
	18/4

	Задний ВОМ (независимый1), об/мин
	540

	Задний ВОМ(независимый2), об/мин
	1000

	Размеры и масса
	

	База трактора
	2450

	Общая длина, мм
	3930

	Ширина, мм
	1970

	Высота по кабине, мм
	2785

	Колея по передним колесам, мм
	1350-1850

	Колея по задним колесам, мм
	1420-2100

	Дорожный просвет под передней осью, мм
	645

	Дорожный просвет под задним мостом, мм
	465

	Колесная формула
	4х4

	Масса эксплуатационная, кг
	5500

	Бак топливный, л 
	130

	Комлектация
	

	Счетчик моточасов
	

	Предпусковой подогрев воздуха в цилиндрах двигателя
	Свечи накаливания с реле времени включения

	Кабина с отопителем салона и омывателем лобового стекла
	

	Электрический стеклоочиститель лобового и заднего стекол
	

	Электрическая звуковая, световая сигнализация,

Задние фары- 2шт, Передние фары ближний /дальний свет. Габаритные огни, сигналы указателя поворотов, огни стоп-сигналов.
	

	Зеркала заднего вида
	Левое и правое

	Маячок проблесковый оранжевого цвета с отдельной цепью питания 
	импульсный

	Коммунальный отвал. Управление подъемом и поворотом отвала- гидравлическое с рабочего места оператора.

Ширина отвала
	2,5метра.

	Щетка подметальная. Привод от заднего ВОМ

Управление подъемом щетки- гидравлическое.

Ширина щетки

Примечание: возможность периодического демонтажа и монтажа щеточного агрегата в сборе
	2,0 метра

	Гарантия
	1год или 1000м/ч

	Дополнительное оборудование
	

	Автономный предпусковой подогреватель системы охлаждения двигателя c таймером включения и работы.
	Eberspeher

Webasto

	Прицеп- цистерна с оборудованием поливомоечным в комплектации с насосом и разливной арматурой
	

	
	

	Привод
	Механический от заднего ВОМ через карданный вал

	Заполнение цистерны водой
	Через верхний люк

	Объем цистерны, м3
	3,5 

	Рабочее давление, кг/см2
	3,0

	Рабочая частота вращения ВОМ
	1000 об/мин

	Рабочая скорость полива, км/ч 
	15…25

	Рабочая скорость мойки, км/ч
	10…15

	Максимальная ширина захвата полива, м
	16

	Максимальная ширина захвата мойки, м
	5

	Удельный расход воды, дм3/м2
	0,8

	Подвеска рессорная
	

	Колеса
	пневматические

	Прицеп одноосный, оборудован электрической световой сигнализацией с бортовым питанием 12вольт. 
	Электропитание подается от бортовой системы трактора 12вольт через быстросъемный электрический разъем по гибкому электрическому кабелю.

	Длина, мм
	4100

	Ширина, мм
	2500

	Высота, мм
	2500

	Масса, кг
	1600

	Гарантия
	1 год или 1000м/ч

	Год выпуска
	2011


4. Сведения о Предприятии-изготовителе товара:
__________________________________________________________________________

(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес)
__________________________________________________________________________
5. Сведения о сроках и условиях поставки товара:
	Сроки поставки товара
	(указываются данные Участника)

	Место, условия поставки товара
	(указываются данные Участника)

	Срок и объемы предоставления гарантии качества товара
	(указываются данные Участника)


6. Мы,________________________________________________________________________,

(указывается наименование участника процедуры закупки)

согласны поставить предусмотренные Извещением товары, в полном соответствии с Техническими требованиями и в соответствии с  указанными выше сведениями
по следующей цене _________(сумма прописью)______ рублей, 

в том числе НДС (18 %) ______(сумма прописью)_____ рублей. 

Форма, сроки и порядок оплаты товара:   _____(указываются данные Участника)__________ ________________________________________________________________________________________
Предлагаемый нами Товар принадлежит Поставщику на правах собственника и не является предметом иска других лиц.

В цену товара включены все расходы, связанные с исполнением заказа, включая расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

7. Мы,________________________________________________________________________,

(указывается наименование участника процедуры закупки)

согласны с условием, что сведения о нас будут внесены в публичный Реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли и в Реестр недобросовестных поставщиков Заказчика/Организатора запроса ценовых котировок в следующих случаях:

1) при уклонении нами от заключения договора на условиях, указанных в извещении;
2) если договор, заключенный с нами по результатам проведения настоящего запроса ценовых котировок, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора;
Для подтверждения вышеуказанных сведений, а так же для подтверждения соответствия нашей организации требований к Участникам размещения заказа, к данной Заявке, размещенной на сайте электронной торговой площадки  www.a-k-d.ru, прилагаются: 
	№ п/п
	Наименование документа (копии)
	Количество листов

	1) 
	
	

	2) 
	
	

	3) 
	
	

	4) 
	
	

	5) 
	
	

	6) 
	
	

	7) 
	
	


Участник размещения заказа

	_____________________________________
	__________________
	______________

	(Должность уполномоченного представителя на осуществление действий от имени участника размещения заказа)
	(подпись)
	(Фамилия И.О.)


 м.п.
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