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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора
по лоту №                         На право заключения договора на  поставку трубопроводов  в объеме спецификаций к проекту R3.00132.1.0.11 и задания «Заводу-изготовителю» с разработкой РКД, для нужд ООО «СМУ №2».
том 2 «техническая часть»

2012 г.

Техническое задание 

1. Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество определяется в соответствии со Спецификацией по лоту (Приложение № 1 к проекту договора (ЧАСТЬ 2 «Проект договора» Тома 1 «общая и коммерческая части» документации по запросу цен)) (далее - Спецификация) и ИТТ, являющихся неотъемлемой частью документации.  
2. Место и условия поставки товара:

 Товар должен быть поставлен на строительную площадку АЭС автомобильным транспортом по следующим реквизитам: Грузополучатель – Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление №2»  индекс 8347388  г Волгодонск -2 
Адрес склада: база складского хозяйства ООО «СМУ №2» пром. площадка РоАЭС, адрес: 347388, Ростовская  область, г.Волгодонск-28 Ро АЭС. 

3.  Сроки  поставки: – согласно Спецификации.

4. Срок предоставления гарантии качества товара:  - гарантийный срок на поставленное изделия (партию изделий), в том числе на изделия (партию изделий ), поставленное взамен дефектных, составляет 
24 (двадцать четыре) месяца с момента приемки изделий (партии изделий) Покупателем в порядке, установленном статьей 8 Договора, если сертификатами, паспортами качества или иной документацией на изделия не установлены более длительные сроки гарантии.

5.  Требования к поставляемому товару: 
- товар должен быть новым и ранее не использованным;

- соответствие установленным ИТТ, ТУ, ТХ, ГОСТ;

 -  наличие (содержание) мер обеспечения качества товара при изготовлении;

-  обеспечение контроля за соответствием товара НТД; 

 - наличие сертификатов на товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с требованием документа «Система сертификации изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации»; 

 -  прохождение процедуры входного контроля комплектующих.
Изделия должны быть изготовлены в соответствии с ОСТ 34-10-440-90 и ТУ34-42-388-78,  на основании  прилагаемых чертежей проекта, требований проекта,  согласно ведомости элементов, Трубопроводы должны быть исполнены  из нержавеющей стали по12Х18Н10Т , 8Х18Н10Т ГОСТ 9940-81    согласно  проекта.
Трубопроводы  Ду≥80мм

Трубопровод l класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭГ 01-011-97), классификационные обозначение трубопроводов "2РЗЛ", относится к группе В, 1 категория сейсмичности технические требования и технические условия  на изготовление, и поставку деталей элементов и блоков трубопроводов в соответствии с ОСТ 34-10-440-90 и ТУ34-42-388-78
Трубопровод ll класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭГ 01-011-97), классификационные обозначение трубопроводов "2НЗЛ", относится к группе С, 1 категория сейсмичности технические требования и технические условия  на изготовление, и поставку деталей элементов и блоков трубопроводов в соответствии с ОСТ 34-10-440-90 и ТУ34-42-388-78

Трубопровод III класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭГ 01-011-97), классификационные обозначение трубопроводов "2Л", относится к группе С, 1 категория сейсмичности технические требования и технические условия  на изготовление, и поставку деталей элементов и блоков трубопроводов в соответствии с ОСТ 34-10-440-90 и ТУ34-42-388-78

Трубопровод V класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭГ 01-011-97), классификационные обозначение трубопроводов "2Л", относится к группе С, 1 категория сейсмичности технические требования и технические условия  на изготовление, и поставку деталей элементов и блоков трубопроводов в соответствии с ОСТ 34-10-440-90 и ТУ34-42-388-78 

Трубопровод VI   класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭГ 01-011-97), категория трубопроводов относится к группе VB, III категория сейсмичности технические требования и технические условия  на изготовление, и поставку деталей элементов и блоков трубопроводов в соответствии с ОСТ 34-10-440-90 и ТУ34-42-388-78 

Трубопроводы Ду<80мм

Трубопровод II класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭГ 01-011-97), классификационные обозначение трубопроводов "2НЗЛ", относится к группе С, 1 категория сейсмичности технические требования и технические условия  на изготовление, и поставку деталей элементов и блоков трубопроводов в соответствии с ОСТ 34-10-440-90 и ТУ34-42-388-78  3TQ41Z03, 3TQ41Z60, 3TQ10Z73, 3TQ12Z60, 3TQ11Z61, 3TQ10Z03

Трубопровод III класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭГ 01-011-97), классификационные обозначение трубопроводов "2Л", относится к группе С, 1 категория сейсмичности технические требования и технические условия  на изготовление, и поставку деталей элементов и блоков трубопроводов в соответствии с ОСТ 34-10-440-90 и ТУ34-42-388-78   3TQ11Z62

Трубопровод IV класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭГ 01-011-97), классификационные обозначение трубопроводов "23Л", относится к группе С, 1 категория сейсмичности технические требования и технические условия  на изготовление, и поставку деталей элементов и блоков трубопроводов в соответствии с ОСТ 34-10-440-90 и ТУ34-42-388-78    3TQ14Z05, 3TQ14Z04, 3TQ14Z01

Трубопровод IX класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭГ 01-011-97), классификационные обозначение трубопроводов "3Н", относится к группе С, II категория сейсмичности технические требования и технические условия  на изготовление, и поставку деталей элементов и блоков трубопроводов в соответствии с ОСТ 34-10-440-90 и ТУ34-42-388-78           3TQ13Z08

Трубопровод V класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭГ 01-011-97), классификационные обозначение трубопроводов "2Л", относится к группе С, 1 категория сейсмичности технические требования и технические условия  на изготовление, и поставку деталей элементов и блоков трубопроводов в соответствии с ОСТ 34-10-440-90 и ТУ34-42-388-78 3TQ13Z61, 3TQ13Z60, 3TQ13Z05, 3TQ13Z07
Трубопровод VI  класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭГ 01-011-97), категория трубопроводов относится к группе VB, III категория сейсмичности технические требования и технические условия  на изготовление, и поставку деталей элементов и блоков трубопроводов в соответствии с ОСТ 34-10-440-90 и ТУ34-42-388-78  3TQ10Z93, 3TQ11Z82

Трубопровод VII класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭГ 01-011-97), категория трубопроводов относится к группе С, I категория сейсмичности технические требования и технические условия  на изготовление, и поставку деталей элементов и блоков трубопроводов в соответствии с ОСТ 34-10-440-90 и ТУ34-42-388-78  3TQ11Z60
Трубопровод VIII   класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭГ 01-011-97), категория трубопроводов относится к группе VB, III категория сейсмичности технические требования и технические условия  на изготовление, и поставку деталей элементов и блоков трубопроводов в соответствии с ОСТ 34-10-440-90 и ТУ34-42-388-78        3TQ11Z70   
         На  изделия – блоки трубопроводов, материалы  должны быть представлены сертификаты соответствия, паспорта на изготовление  изделий, РКД на основании которого выполнялось изготовление. Маркировка изделий должна соответствовать проектной.
Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество определяется в соответствии со Спецификацией (заявкой, проектом)

