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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений в электронной форме без квалификационного
отбора на право заключения договора на ремонт сооружений и здания.



ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»







г. Саров 2015 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на ремонт сооружений и здания
	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Перечень товаров

	Ремонт сооружений и здания согласно ведомости объемов работ № 14-137эз, 14-138эз, 14-139эз.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Необходимо указать конкретные показатели используемых материалов при проведении работ, соответствующие значениям ведомостей объемов работ.

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Не требуется

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Не требуется

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Не требуется

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Не требуется

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не требуется

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Не требуется

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не требуется

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Не требуется

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Не требуется

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно – согласно актам выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ (форма КС-3). Указанные акты Подрядчик обязан предоставить Заказчику до 25-го числа каждого текущего месяца.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Соблюдение гарантийных сроков и качества строительно-монтажных работ в течение 5 (пяти) лет с момента подписания актов выполненных работ.

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Материалы и оборудование, используемые в ходе выполнения работ должны соответствовать требованиям ГОСТ, техническим условиям, сертификатам качества и технической документации, предусмотренной для конкретного вида продукции.
Контроль за выполнением работ осуществляется ОТНЭЗиС УМиАТ института и инженерами тех.надзора подразделения, в интересах которого ведутся работы путём осмотра объектов согласно Градостроительному Кодексу РФ статья 53.

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Допускается досрочное выполнение работ.

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Начало работ – с момента заключения договора, окончание работ – ноябрь 2015 года.



 
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №14-137эз

	Ремонт водопропускных сооружений.

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. 

	                           Труба 63км.ПК1.

	1
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли
	100 м2
	1,1
	 

	2
	Сбор древесных остатков валкователями с трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.): в грунтах естественного залегания, кустарник и мелколесье средние
	1 га
	0,011
	 

	3
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0,6
	 

	4
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,015
	 

	5
	Водоотлив: из котлованов
	100 м3 мокрого грунта
	0,3
	 

	6
	Разборка отслаивающих бетонных частей оголовка
	1 м3
	2,34
	 

	7
	Отбивка   штукатурки с поверхностей
	100 м2
	0,142
	 

	8
	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 300 мм
	100 м трубопроводов
	0,5
	 

	9
	Трубы канализационные поливинилхлоридные диаметром: 300 мм
	м
	50,5
	 

	10
	Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи
	1 м3 ила, грязи
	14,4
	 

	11
	Обработка поверхности пескоструйным аппаратом
	100 м2 поверхности
	0,72
	 

	12
	Обезжиривание поверхностей  уайт-спиритом
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	0,7
	 

	13
	Обработка поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм преобразователем ржавчины
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	0,7
	 

	14
	Преобразователь ржавчины НОТЕХ-К (концентрат)
	кг
	22,4
	 

	15
	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей
	1 м2 поверхности
	143,2
	 

	16
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Бетоноконтакт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т д)
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	1,432
	 

	17
	Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции с использованием состава ЦМИД 1К по бетонной поверхности
	100 м2 изолированной поверхности
	1,432
	 

	18
	Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры
	1 т
	0,3
	 

	19
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	2,2
	 

	20
	Устройство бетонных порталов объемом: до 25 м3
	100 м3 бетона и железобетона в деле
	0,335
	 

	21
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В7,5 (М100)
	м3
	-34,17
	 

	22
	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)
	м3
	34,17
	 

	23
	Заделка битумом и прядью концов футляра
	1 футляр
	4
	 

	24
	Заделка битумом и прядью концов футляра
	1 футляр
	4
	 

	25
	Устройство бетонной заделки стыков
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,015
	 

	26
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50)
	м3
	-1,53
	 

	27
	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)
	м3
	1,53
	 

	28
	Армирование подстилающих слоев и набетонок из сварной арматурной сетки
	1 т
	0,4
	 

	29
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 5-6 мм
	т
	0,4
	 

	30
	Бетонирование лотковой части трубы М150
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,045
	 

	31
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50)
	м3
	-4,59
	 

	32
	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)
	м3
	4,59
	 

	33
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Бетоноконтакт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т д)
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,72
	 

	34
	Выравнивание поверхности бетонных и железобетонных конструкций составами серии EMACO, EMACO NANOCRETE в один слой, толщина слоя 2 мм: вертикальной
	100 м2 поверхности
	0,432
	 

	35
	Выравнивание поверхности бетонных и железобетонных конструкций составами серии EMACO, EMACO NANOCRETE в один слой, толщина слоя 2 мм: потолочной
	100 м2 поверхности
	0,288
	 

	36
	Засыпка экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 1 котлована
	1000 м3 грунта
	0,015
	 

	37
	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 300 мм
	100 м трубопроводов
	0,5
	 

	38
	Устройство выравнивающих слоев оснований: из бутового камня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,2
	 

	39
	Камень бутовый марка: 800, размер от 150 до 500 мм
	м3
	20
	 

	40
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,8
	 

	41
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза
	1 т груза
	960
	 

	42
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0,3
	 

	43
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	8
	 

	44
	Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 7,5 м: песчано-гравийных
	1 км дороги
	0,27
	 



	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №14-138эз

	Ремонт водопропускных сооружений.

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. 

	                           Труба 77км.ПК6+92.

	1
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли
	100 м2
	0,8
	 

	2
	Сбор древесных остатков валкователями с трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.): в грунтах естественного залегания, кустарник и мелколесье средние
	1 га
	0,008
	 

	3
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0,4
	 

	4
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,015
	 

	5
	Водоотлив: из котлованов и трубы
	100 м3 мокрого грунта
	0,3
	 

	6
	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 300 мм
	100 м трубопроводов
	0,3
	 

	7
	Трубы канализационные поливинилхлоридные диаметром: 300 мм
	м
	30,3
	 

	8
	Разборка отслаивающих бетонных частей оголовка
	1 м3
	2,34
	 

	9
	Отбивка   штукатурки с поверхностей порталов
	100 м2
	0,142
	 

	10
	Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи
	1 м3 ила, грязи
	14,4
	 

	11
	Укладка деревянных распорок
	1 конструкция
	9
	 

	13
	Обезжиривание поверхностей  уайт-спиритом
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	0,46
	 

	14
	Обработка поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм преобразователем ржавчины
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	0,46
	 

	15
	Преобразователь ржавчины НОТЕХ-К (концентрат)
	кг
	0,0147
	 

	16
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Бетоноконтакт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т д)
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,903
	 

	17
	Протаскивание стальных труб диаметром: 1000 мм
	100 м трубы, уложенной в футляр
	0,11
	 

	18
	Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: бетоном
	1 м3 заполнения
	15,9
	 

	19
	Нанесение битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром более 1200 мм: усиленной
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,283
	 

	21
	Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры
	1 т
	0,3
	 

	22
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	1,97
	 

	23
	Устройство бетонных порталов объемом: до 25 м3
	100 м3 бетона и железобетона в деле
	0,354
	 

	24
	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)
	м3
	36,11
	 

	25
	Выравнивание поверхности бетонных и железобетонных конструкций составами серии EMACO, EMACO NANOCRETE в один слой, толщина слоя 2 мм: вертикальной
	100 м2 поверхности
	0,432
	 

	26
	Выравнивание поверхности бетонных и железобетонных конструкций составами серии EMACO, EMACO NANOCRETE в один слой, толщина слоя 2 мм: потолочной
	100 м2 поверхности
	0,288
	 

	27
	Засыпка экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 1 котлована
	1000 м3 грунта
	0,015
	 

	28
	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 300 мм
	100 м трубопроводов
	0,3
	 

	29
	Устройство выравнивающих слоев оснований: из бутового камня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,2
	 

	30
	Камень бутовый марка: 800, размер от 150 до 500 мм
	м3
	20
	 



	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №14-139эз

	Ремонт помещений правого крыла 1-го этажа.

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Потолок.

	3
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,136
	 

	4
	Устройство: потолков реечных пластиковый
	100 м2 поверхности облицовки
	0,16
	 

	5
	Панели декоративные МДФ
	м2
	16,8
	 

	                           Раздел 2. Пол.

	6
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	0,16
	 

	7
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	0,136
	 

	9
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
	100 м2 покрытия
	0,16
	 

	10
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2 покрытия
	0,136
	 

	                           Раздел 3. Стены.

	13
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2 очищаемой поверхности
	0,74
	 

	14
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0,583
	 

	16
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,74
	 

	17
	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками
	100 м2 поверхности стен
	0,74
	 

	19
	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0,583
	 

	                           Раздел 4. Окна.

	                           Раздел 5. Двери.

	26
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,04
	 

	27
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,04
	 

	28
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0,2
	 

	29
	Наличники из ПВХ, шириной: 70 мм
	м
	22,4
	 

	                           Раздел 6. Перегородки.

	                           Раздел 7. Санитарно-технические работы.

	36
	Смена: унитазов типа «Компакт»
	100 приборов
	0,01
	 

	37
	Смена: гибких подводок
	100 приборов
	0,01
	 

	38
	Демонтаж: биде
	100 приборов
	0,01
	 

	39
	Установка биде
	10 компл.
	0,1
	 

	40
	Смена: гибких подводок
	100 приборов
	0,02
	 

	41
	Смена: умывальников
	100 приборов
	0,01
	 

	42
	Смена: гибких подводок
	100 приборов
	0,02
	 

	43
	Смена смесителей: без душевой сетки
	100 шт.
	0,01
	 

	44
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм
	1 врезка
	2
	 

	45
	Смена смесителей: с душевой сеткой
	100 шт.
	0,02
	 

	46
	Смена: гибких подводок
	100 приборов
	0,04
	 

	47
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 20 мм
	100 м трубопровода
	0,4
	 

	48
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм
	100 м трубопровода
	0,5
	 

	49
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	0,5
	 

	50
	Кран шаровой  размером: 3/4"
	шт.
	4
	 

	51
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	100 м трубопровода
	0,9
	 

	                           Раздел 8. Электромонтажные работы.

	52
	Демонтаж кабеля
	100 м
	0,5
	 

	53
	Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт.
	0,17
	 

	54
	Демонтаж: светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0,04
	 

	56
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	0,5
	 

	57
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,051
	 

	58
	Разветвительная коробка: У994
	шт.
	8
	 

	59
	Коробка
	шт.
	12
	 

	60
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,05
	 

	61
	Выключатели ВК  скрытой проводке
	шт.
	5
	 

	64
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2
	100 шт.
	0,1
	 

	65
	Светильник ЛВО-27-235-170 2х40W со стеклом
	шт.
	10
	 

	66
	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 40
	10 шт.
	2
	 

	67
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,02
	 

	68
	Светильник встраиваемый зеркальный растровый с параболическим отражателем (9 перемычек) ЛВО 13-4х18-711/9
	шт.
	2
	 

	69
	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18
	10 шт.
	0,8
	 

	                           Раздел 9. Прочие работы.

	70
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	14
	 

	71
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза
	1 т груза
	14
	 



