ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели

(НТД)
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Аппаратура диспетчерской, громкоговорящей и телефонной связи в составе:

(или эквивалент)
	
	1
	кмп

	1.
	Цифровая станция КСТ в составе:
	Коммутационная станция КС-Т 

Габариты, мм: 780х600х600, масса, кг: 35,0

Исполнение: IP20
	1
	кмп

	1.1
	Шкаф 19” 9U
	Настенный 19 дюймовый шкаф для размещения кроссового и серверного оборудования

- 2 пылезащищенных кабельных ввода со встроенными органайзерами,

- крепежный комплект для оборудования (винт, шайба, гайка),

- заземление контура
	1
	шт

	1.2
	Модуль сервера услуг DGT 3110
	В сервере предусмотрено 7 универсальных гнезд для обсаждения абонентскими комплектами (8 абонентов ISDN на пакет; 16 аналоговых абонентов на пакет). В этих гнездах могут быть установлены комплекты местной батареи (МБ), E&M или другие. Для совместной работы с внешней сетью и дополнительным оборудованием предусмотрено место для установки до 4-х трактов E1 (2Mбит/сек).  

C помощью подключенных к серверу клавиатуры, монитора и принтера можно его конфигурировать, тестировать, проводить мониторинг работы сервера, измерения, и другие операции. Перечисленные 

операции могут проводиться  дистанционным путем через сеть TCP/IP.

- открытая архитектура для сетей и аппликаций,

- коммутирование сигналов nx64кбит/сек данных и речи вместе с сигнализацией,

- гибкое прописание номеров, услуг и прав каждому абоненту,

- возможность образования однородного нумерационного плана в сети

- дистанционное управление через HTTP, SSH, SNMP, 

- полное обслуживание всех терминалов

	1
	шт

	1.3
	Управляющий компьютер 
	Имеет в составе 2 компьютера работающих в горячем резерве
	1
	шт

	1.4
	Цифровой абонентский порт Up0
	Обеспечивает по двум проводам двустороннюю цифровую передачу со структурой 2В+0, путем распределения по времени направлений передачи

Комплект снабжен своим процессором  реализующим протокол сигнализации. Программное обеспечение позволяет реализовать специфические услуги диспетчера, телефонистки, а также развитые секретарские услуги. Обслуживает до 8 цифровых линий.
	4
	шт

	1.5
	Лицензионный ключ WIBU
	Комплект снабжен своим процессором реализующим сигнализацию DSS1 (Euro ISDN). Стандарт Euro ISDN предоставляет возможность совместной работы с 8-ю абонентскими терминалами  (цифровыми аппаратами, телефаксами 4-й группы, компьютерами с ISDN картами, а также, например, датчиками электроэнергии, антивзломными извещателями, снабженными соответствующими интерфейсами)

Обеспечивает защищенную эксплуатацию станции.
	1
	шт

	1.6
	Батарея аккумуляторов – 2ч поддержки аварийного питания
	Обеспечивает работу станции в течение 32 часов при пропадании основного питания.
	1
	шт

	1.7
	Комплект соединительных кабелей СЛ и абонентов - длина 8 метров
	Кабель с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке телефонный станционный 
	1
	шт

	2.
	Абонентское оборудование:
	
	1
	кмп

	2.1
	Цифровой диспетчерский пульт ДП-40
	Диспетчерский пульт на 40 кнопок прямого вызова, 

Габариты, мм: 150х460х420, масса, кг: 6,1

Исполнение: IP20 
	5
	шт

	2.2
	Прибор ПЦ-10ВТ
	Цифровой прибор телефонной и громкоговорящей связи на 10 направлений 

Габариты, мм: 270х200х55, масса, кг: 1,7

Исполнение: водозащищенное IP56
	18
	шт

	2.3
	Громкоговоритель ГР-1Л
	Громкоговоритель рупорный без регулятора громкости мощностью 2, 5 и 10 W

Габариты, мм: 295х214х220, масса, кг: 4,0

Исполнение: водозащищенное IP56 
	18
	шт

	2.4
	Микрофон МК-3
	Микрофон шумостойкий с кнопкой, со шнуром длиной 3 м, для коммутатора ПЦ-10Т 

Габариты, мм: 150х35х22 масса, кг: 0,15

Исполнение: брызгозащищенное IP22
	18
	шт

	При предложении эквивалента к заявке должны прилагаться полный объем технических характеристик на предлагаемую замену.


1. Товар должен быть новым (ранее не использованным), укомплектованным техническим паспортом, техническим описанием на русском языке. 
2. На момент поставки на товары должны быть предоставлены сертификаты, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
3. Срок гарантии качества: 12 месяцев с момента поставки товара на склад Заказчика.
4. В случае, если участник предлагает к поставке товар по другой Нормативно-технической документации (аналог, эквивалент), необходимо к заявке участника в запросе цен приложить заверенные документы: сертификат/декларацию соответствия, выписку из ТУ, паспорт ткани, а также любые другие заверенные документы на усмотрение участника процедуры закупки, подтверждающие соответствие технических характеристик предполагаемого к поставке товара требованиям Заказчика.

