УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Генерального директора по направлению
________________________ /К.Ю.Князевский/
 «____» _____________2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора
Поставка СЗЧ для автотехники (номенклатурная группа №1.16 – поставка агрегатов, узлов и деталей для автомобилей свыше 3,5тн) для нужд ФГУП «Атомфлот»

2. Требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим характеристикам, количеству товара
	№
	Наименование товара
	Характеристика
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Насос гидроусилителя рулевого механизма
	Для автобуса марки ЛИАЗ-525626 с двигателем «Caterpillar» 2008г. выпуска VIN XTY52562690021954, №двигателя CAT3126EDITAATAACG3E04478, 230л.с./172кВт, дизельный
	1
	шт

	2
	Комплект топливных форсунок ДВС
	
	6
	шт

	3
	Стартер ДВС
	
	1
	шт

	4
	Компрессор ДВС
	
	1
	шт

	5
	Барабан тормозной переднего моста
	
	1
	шт

	6
	Барабан тормозной заднего моста
	
	1
	шт

	7
	Скобки крепления тормозных колодок
	
	20
	шт

	8
	Тормозные накладки на колодки
	
	16
	шт

	9
	Топливный насос высокого давления (ТНВД) на ДВС
	
	1
	шт


	10
	Главный цилиндр сцепления 

марки: WABCO 3.41111DT

или эквивалент
	
	1
	шт

	11
	Пневмогидроусилитель (ПГУ) 

мраки: WABCO 035 36/08 9700514240

или эквивалент
	
	1
	шт

	12
	Корзина сцепления ДВС
	
	1
	шт

	13
	Диск сцепления ДВС
	
	2
	шт

	14
	Выжимной подшипник сцепления ДВС
	
	1
	шт

	15
	Вилка выключения сцепления ДВС
	
	1
	шт

	16
	Электромоторы очистителя стёкол с тягами и щетками
	
	1
	комп

	17
	Ролик регулировки натяжения ремня, привода помпы (водяного насоса) системы охлаждения ДВС
	
	1
	шт

	18
	Помпа (водяной насос) системы охлаждения ДВС
	
	1
	шт

	19
	Ролик регулировки натяжения ремня, привода вентилятора охлаждения
	
	1
	шт

	20
	Шкворень передней балки
	
	1
	комп

	21
	Опорный подшипник цапф передней балки
	
	1
	комп

	22
	Подшипник ступицы переднего колеса
	
	2
	комп

	23
	Шпилька ступицы с гайкой (переднего колеса)
	
	10
	шт

	24
	Шпилька ступицы с гайкой (заднего колеса)
	
	10
	шт

	25
	Ремкомплект для пневмогидроусилителя (ПГУ)

марки: WABCO 035 36/08  9700514240

или эквивалент
	
	1
	шт

	26
	Ремкомплект главного цилиндра сцепления 

марки: WABCO 3.41111DT

или эквивалент
	
	1
	шт

	27
	Стартер ДВС Евро-3
	Для крана автомобильного марки КС-55743 (КАМАЗ) 2008г. выпуска, VIN X8968961080DU2002, №двигателя 74065082493685, 239л.с./176кВт, дизельный
	2
	шт

	28
	Комплект форсунок
	
	8
	шт

	29
	Топливный насос высокого давления  (ТНВД) на ДВС Евро-3
	
	1
	шт

	30
	Корзина сцепления
	
	1
	шт

	31
	Диски сцепления
	
	1
	комп

	32
	Выжимной подшипник сцепления
	
	1
	шт

	33
	Компрессор на ДВС Евро-3
	
	1
	шт

	34
	Насос гидроусилителя рулевого механизма
	
	1
	шт

	35
	Генератор на ДВС Евро-3
	
	1
	шт

	36
	Шланг высокого давления  
	· армированный

· длинна: 860-900мм

· диаметр гайки: 41мм

· для крана автомобильного марки КС-55743 (КАМАЗ)
	2
	шт

	37
	Выключатель путевой 
	· серии: ВПК 2110-БУ2 

· ГОСТ Р 50030.5.5-2000

· для крана автомобильного марки КС-55743 (КАМАЗ)
	3
	шт

	38
	Рулевые тяги
	для крана автомобильного марки КС-55743 (КАМАЗ) 2008г. выпуска, VIN X8968961080DU2002, №двигателя 74065082493685, 239л.с./176кВт, дизельный
	2
	комп

	39
	Шкворня передней балки
	
	2
	комп

	40
	Реактивные тяги
	
	2
	комп

	41
	Подогреватель предпусковой дизельный
	· модель: 14ТС-10 или эквивалент
Характеристики и основные составляющие подогревателя
Характеристики и основные составляющие подогревателя

Теплопроизводительность, кВт

15,5+1,5

Расход топлива на режимах, л/час:

полный
2,0
средний
1,2
малый
0,54
Номинальное напряжение питания, В.
24
Вид топлива
дизельное топливо по ГОСТ 305 в зависимости от температуры окружающего воздуха
Программа работы*
«нормальная» или «экономичная»
** Потребляемая мощность на режимах, Вт (без электронасоса):
полный

86

средний

55

малый

31

в момент запуска

108

Органы управления нагревателем*
Пульт управления (или кнопка)
Режим запуска

ручной

Продолжительность работы подогревателя в автоматическом режиме при запуске:

ручном
3 часа или 8 часов
автоматическом

(3 часа при запуске от

кнопки)

Примечание:

* Подогреватель может комплектоваться таймером электронным или кнопкой при этом подогреватель будет работать только по программе «нормальная».

** При работе по программе «экономичной» потребляемая мощность электронасоса уменьшается на 50% на режимах «средний», «малый» и «остывание».

· Комплектация подогревателя в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Техническому заданию
	1
	шт

	42
	Резиновая накладка для нож-отвала
	· размер: 1160*200*45

· для МДК-4333, КО-707
	10
	шт

	43
	Диск стальной 
	· размер: R17.5

· для ГАЗ-33106
	6
	шт

	44
	Аккумулятор 
	· 6СТ-190 (190Ач)

· клеммы под болт
	6
	шт

	45
	Автолампа
	· 24V 21W ВА15 (одноконтактные)
	60
	шт

	46
	Автолампа
	· H4 24V 75/70W P43t-38 (галогеновая)
	20
	шт

	47
	Автолампа 
	· H4 12V 60/55W P43t-38 (галогеновая)
	20
	шт

	48
	Топливный фильтр 
	· тонкой очистки 

· модель: CAT 1R-0751 или эквивалент
· размеры: 182mm*86mm*7/8-14 

· фото Приложение №2 к Техническому заданию
	10
	шт

	49
	Топливный фильтр 
	· грубой очистки 

· модель: PL 270 X или эквивалент
Характеристики

код двигателя
740.11-240, 740.31-2; с водным сепаратором
Внешний диаметр
108 мм
Размер резьбы на входе
S 80 X 3
Размер резьбы на выходе
1-14 UNS
высота
150 мм
· фото Приложение №3 к Техническому заданию
	10
	шт

	50
	Топливный фильтр 
	· модель: FS 19732 или эквивалент
Характеристики

Внешний диаметр корпуса (mm)
93.83
Внешний диаметр корпуса 2 (mm)
93.17
Высота (mm)
202.3
Размер резьбы
1-14UNS-2B
· фото Приложение №4 к Техническому заданию
	05
	шт

	51
	Топливный фильтр 
	· модель: FG 1061 или эквивалент 
· фото приложение№5 к Техническому заданию
	10
	шт

	52
	Масляный фильтр 
	· модель: CAT 1R-0739 или эквивалент
· Размеры : 260mm*108mm*1.1/8-16 

· фото Приложение №6 к Техническому заданию
	10
	шт

	53
	Топливный фильтр 
	· модель: FF 5706 или эквивалент 
· артикул: 5283169 или эквивалент
· фото Приложение №7 к Техническому заданию
	05
	шт

	54
	Влагоотделитель (фильтр-патрон) KNORR-BREMSE

или эквивалент
	· артикул: II 40100F или эквивалент
Характеристики

Ширина, м
0.145

Высота, м
0.145

Длина, м
0.165

· фото Приложение №8 к Техническому заданию
	05
	шт

	55
	Аккумулятор 
	· 6СТ-110
	03
	шт

	56
	Аккумулятор 
	· 6СТ-88 (необслуживаемый)
	01
	шт

	57
	Цилиндр рулевого управления поршневой двухстороннего действия в сборе с рулевым наконечником для автопогрузчика модели 4014, 1987г.в.
	· согласно Приложения №9 к Техническому заданию
	01
	шт


3. Требования к комплектации товара
Продукция должна быть укомплектована в соответствии с правилами завода-изготовителя.
4. Требования к упаковке
Товар поставляется в заводской специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок.

5. Требования к продукции
5.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, паспорта, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

5.2. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении
6. Гарантийные обязательства 
6.1. Предоставление гарантии производителя на срок не менее 12 месяцев. 

6.2. Предоставление гарантии поставщика на срок не менее 12 месяцев.

7. Прочие условия
7.1. На момент поставки на продукцию должны быть предоставлены:
7.1.1. сертификаты качества завода-изготовителя;
7.1.2. документы, подтверждающие гарантийные обязательства завода-изготовителя.
7.1.3. документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщика.
8. Порядок формирования цены

В соответствии с условиями проекта Договора.
9. Форма, сроки и порядок оплаты товара
В соответствии с условиями проекта Договора.

10. Место поставки товара
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

11. Сроки поставки товара
Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «01» марта 2013г. по «29» марта 2013г.
Начальник гаража                                                                                                    В.Л.Масловский
Начальник ОМТС
С.В. Ярема
Исп.Глазунов П.А.
(р.т.7027)
Приложение №1 к Техническому заданию

Комплектация подогревателя
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	№ поз
	Обозначение
	Наименование сборочных единиц, деталей
	Кол

	1
	14ТС.451.01.00.00.000-10
	Нагреватель
	1

	2
	14ТСП.451.00.00.000
	Пульт управления
	1

	3
	14ТСЖ.451.00.00.00.000
	Жгут
	1

	4
	14ТС.451.00.00.00.002
	Рукав 40У18-7 ТУ005.6016-87 L=620mm
	1

	5
	НО472.3780 24В
	Электродвигатель с насосом ТУ 4573-019-24322961-99
	1

	6
	
	Хомут TORRO 8x12/9-C7Wl
	1


*На нагреватель установлены: топливный насос с топливопроводами, предохранительные колодки, реле вентилятора, блок управления.
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Схема электрическая соединений подогревателя
Приложение №2 к Техническому заданию
Размеры фильтра тонкой очистки модель: CAT 1R-0751
[image: image3.png]182mm





[image: image4.png]



Приложение №3 к Техническому заданию
Топливный фильтр PL 270 X
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Приложение №4 к Техническому заданию
Топливный фильтр модель: FS 19732
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Приложение №5 к Техническому заданию
Топливный фильтр модель: FG1061
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Приложение №6 к Техническому заданию
Топливный фильтр тонкой очистки модель: CAT 1R-0739
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Приложение №7 к Техническому заданию
Топливный фильтр модель: FF 5706, артикул: 5283169
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Приложение №8 к Техническому заданию
Влагоотделитель (фильтр-патрон) KNORR-BREMS артикул: II 40100F
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Приложение №9 к Техническому заданию
Цилиндр рулевого управления поршневой двухстороннего действия в сборе с рулевым наконечником для автопогрузчика модели 4014, 1987г.в.
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