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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Поставка, монтаж, настройка и гарантийный ремонт автомобильных трекеров «Автоскан-А100» на автотранспорте ООО «ЭнергоАвтотранс» и установка программы «Автоскан-GPS-ГЛОНАСС» для осуществления  мониторинга автотранспорта.
РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ
	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

	· Поставка оборудования (20 комплектов). 
· Установка оборудования на автотранспорт (указанных в пункте 2.3.)
· Установка на ЭВМ (на какой согласуется с Заказчиком) программы.
·  Настройка и  регулировка оборудования. 
· Гарантийный ремонт оборудования, в случае наступления гарантийного случая. 

	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

	              
Поставка оборудования (20 комплектов).  Подрядчик после получения  аванса, поставляет оборудование и сопутствующие для монтажа компоненты, автомобильных трекеров Автоскан А-100 в количестве 20 комплектов. 
Технические требования к устанавливаемому оборудованию
Устанавливаемая система мониторинга автотранспорта должна обладать следующими возможностями:
· Мониторинг, контроль пробега и скоростного режима.
· Определение и передача на сервер местоположения и параметров режима движения транспортного средства: географических координат, скорости, курса.
· Определение и передача на сервер информации о превышение заданной скорости; пройденном километраже; изменение направления движения.
· Определение и передача на сервер информации о прибытии и убытии с территории заданного объекта.
· Передача телематических данных на сервер по каналу связи GPRS или с помощью SMS.
· Обеспечение записи событий в энергонезависимую память: «черный ящик».
Технические характеристики Автоскан-A100
· Габаритные размеры, мм         77×6×33 мм
· Вес, кг не более           0,120
· Материал корпуса         Пластик
· АВС ГЛОНАСС/GPS приемник SiRF Star III
· Число каналов слежения 32 время «холодного» и «теплого» старта, сек. 30
· время «горячего» старта, сек. 3
· точность получения навигационных параметров, м 2.5
· Частотные диапазоны GSM модема, МГц 900, 1800    
· Диапазон рабочих температур, °C от –40 до +60
· Максимальный потребляемый ток в режиме записи, мА 70
· Максимальный потребляемый ток в режиме передачи данных, мА 150
· Время выхода на рабочий режим не более, с. 50
· Диапазон напряжений питания, В 10-30
· Тип антенн (GPS, GSM) Встроенные
· Голосовой интерфейс (GSM) Есть
· Внутренняя энергонезависимая память, Мб 2
· USB -интерфейс опционально
· Количество универсальных входов, шт. 1

Установка оборудования на автотранспорт (указанных в пункте 2.3.)
Подрядчик после согласования с Заказчиком   графика установки приборов и  места выполнения работ, производит монтаж оборудования на автотранспорт. Установку  сим-карт  полученных от заказчика.  
Установка на  компьютеры программы.
Подрядчик устанавливает на компьютеры Заказчика (5 шт.) программу мониторинга «Автоскан-GPS-ГЛОНАСС». В программу также вводятся автомобили с ранее установленными приборами  мониторинга «Автоскан –ТРЕК» - 15ед. установленные на автомобили в 2011г.
Настройка и  регулировка оборудования.
Подрядчик производит настройку оборудования и программы.
Гарантийный ремонт оборудования, в случае наступления гарантийного случая. После ввода в эксплуатацию , Подрядчик проводит гарантийный ремонт   оборудования согласно заявленных гарантийных обязательств.

	Подраздел 2.3 Объём оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объёме закупки

		№ п/п
	Гар.№
	Гос.№
	Марка  ТС
	Год вып.

	Автомобили
	 

	1
	94
	С697КХ52
	VOLKSWAGEN7HMMULTIVAN
	2007

	2
	99
	С075КХ52
	HYUNDAI
	2007

	3
	104
	М641ЕО152
	RENAULT SANDERO
	2013

	4
	116
	С806КМ52
	AUDI A6
	2002

	5
	142
	С927КМ52
	А/МАСТЕР.АМ-03 ОСА
	2003

	6
	150
	Х958ХК52
	Fiat DUCATO
	2010

	7
	152
	Х039ХВ52
	27323E
	2010

	8
	163
	Е697МЕ152
	Fiat DUCATO
	2011

	9
	164
	М992КН152
	ГАЗ-А21R22
	2013

	10
	170
	Е709МЕ152
	Fiat DUCATO
	2011

	11
	211
	С051КН52
	ЗИЛ 433362 КО510
	1997

	12
	214
	С931КМ52
	ЗИЛ5301ПОАПТ-14П-51
	1997

	13
	215
	С083КН52
	ЗИЛ-431412 ВС-22.01.
	1998

	14
	239
	К882АТ152
	КС-35715
	2004

	Механизмы
	

	15
	507
	6735НВ 52
	ВТЗ-30СШ
	2004

	16
	512
	6758 НА 52
	МТЗ-82
	1990

	17
	532
	6709 НА 52
	ЭО-2621 В3
	1994

	18
	533
	6711 НА 52
	МТЗ-82 ТО-49
	1997

	19
	537
	5409 НН 52
	ЭБП-9
	1997

	20
	570
	6219 НО52
	Агромаш-90ТГ2047А
	2011








РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ
	Подраздел 3.1. Общие требования

	Система мониторинга автотранспорта устанавливается с целью отслеживания перемещения автотранспорта и соблюдения маршрутов автотранспорта, уточнения время работы и пробега автотранспорта ООО «ЭнергоАвтотранс».
Монтаж оборудования производится на территории ЗАТО г. Саров или на прилегающей территории но не более чем 10км от контрольно-пропускного пункта

	Подраздел 3.2. Требования к качеству оказываемых услуг

	        Все выполняемые услуги должны, проводится качественно, в соответствии с  требованиями технической и технологической документации, разрабатываемой изготовителем устанавливаемого оборудования, также действующим законодательством РФ. После установки оборудования на автотранспорт, электрооборудование а/т должно оставаться работоспособным.

	Подраздел 3.3. Требования к  гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	Гарантийные  обязательства  на    оборудование должно составлять  не  менее   одного года.

	Подраздел 3.4. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

	Оборудование должно быть сертифицировано. Ответственность за безопасность оказания услуг возлагается на Исполнителя

	Подраздел 3.5. Требования по обучению персонала заказчика

	             Обеспечить возможность бесплатных консультаций специалистов по вопросам эксплуатации и обслуживанию автотранспортных средств с автоскан-A100. Установщик должен провести ознакомительный инструктаж использования системы мониторинга, представителя Заказчика перед началом  эксплуатации.

	Подраздел 3.6. Требования к составу технического предложения участника

	         Оснащение транспортного средства   должно осуществляться сервисным центром, имеющим сертификат на выполнение этих работ. 
                Состав работ, выполняемых при монтаже, должен соответствовать требованиям технической и технологической документации, разрабатываемой изготовителем данного оборудования.
              Работы выполняются квалифицированным персоналом с применением специальной техники (иметь возможность выполнять компьютерное диагностирование электронных систем).
                Техническое оснащение исполнителя по монтажу оборудования на автотранспортные средства должно соответствовать следующим условиям: Наличие ремонтно-диагностического оборудования, для производства работ по заводским технологиям, в том числе:
a. Диагностическое оборудование;
b. Инструмент для производства работ;
             Подрядчик, должен немедленно письменно или по телефону, предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят качеству результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

	Подраздел 3.7. Специальные требования

	              Подрядчик обеспечивает сохранность автомобиля, переданного для установки  оборудования, с момента его передачи Подрядчику до передачи Заказчику по окончании выполненных работ.
   Договор, заключается между Подрядчиком и ООО «ЭнергоАвтотранс» 

	Подраздел 3.8. Требования по срокам выполнения услуг

	Срок проведения работ по поставки и монтажу III квартал (июль, август) 2015 год.
[bookmark: _GoBack]Срок гарантийных обязательств не менее 1 год со дня подписания акта выполненных работ.
           Поставка оборудования Подрядчиком с момента заключения договора не более 3 недель.
           Установка и испытание оборудования на автомобили производится согласно графика, согласованного с Заказчиком, из расчета 4часа на один автомобиль
          Гарантийный ремонт  оборудования выполняется Подрядчиком с момента его постановки на ремонт – в течение двух рабочих смен.


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНЫХ УСЛУГ
	Подраздел 4.1. Описание конечного результата оказанных услуг

	На 14 автомобилей и 6 механизмов ООО «ЭнергоАвтотранс» должно быть установлено 20  трекеров Автоскан-A100, на 5 компьютеров должна быть установлена программа «Автоскан-GPS-ГЛОНАСС». Система мониторинга должна отслеживать  все автомобили и механизмы ООО «ЭнергоАвтотранс»  с установленными приборами Автоскан А-100 и ранее установленными  Автоскан-ТРЕК.  

	Подраздел 4.2. Требования по приемке услуг

	При приемке, сдаче транспортного средства на установку оборудования, оформляется приемосдаточный акт, в двух экземплярах, подписываемый заказчиком и исполнителем, один из которых остается у исполнителя, второй экземпляр выдается заказчику.

	Подраздел 4.3. Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	            По окончании Заказчику предоставляются документация завода изготовителя оборудования  с указанием гарантийных обязательств, сертификаты на оборудование, а также акт выполненных работ.



РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОКПД 2014 
	Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности
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