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	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 20__г.
	«______»____________________ 20__г.

	

	Стройка:
	г. Озёрск ФГУП "ПО"Маяк". 

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на Капитальный  ремонт сети промышленного  водопровода от насосной станции зд. … до вводных коллекторов зданий. Инв. № 300517

	Сметная стоимость:
	1 796 329,34
	руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

С пересчетом в текущие цены


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.7, Н4= 1.7, Н5= 1.7, Н37= 1.13, Н38= 1.13

	

	
	Отклонение по заработной плате 1,30/1,15=1,13

	
	На условия производства работ к=1,7 к расц. по ТЕР и ТЕРм, к=1,5 к расц. по ТЕРр

	
	к=1,15 к ОЗП и к=1,25 к ЭМ и ЗПМ по ТЕР согласно МДС 81-35.2004 п.4.7

	1.
	Е01-01-009-10
	Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65(0,5-1) м3,  группа грунтов: 4 в отвал
	1000 м3
	0.046
	12 231.15
	12 231.15
	563
	
	563
	
	

	
	
	
	
	
	
	1 526.93
	
	
	70
	82.75
	4

	
	
	Начисления: Н3= 2.125, Н4= 2.125

	2.
	Е01-02-057-3
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (доработка) Т.Ч. п.3.187  Кзтр=1,2
	100 м3
	0.082
	6 482.39
	
	532
	532
	
	581.81
	48

	
	
	
	
	
	6 482.39
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н5= 2.346

	3.
	Е01-01-033-3
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 3 группа грунтов
	1000 м3
	0.046
	1 612.22
	1 612.22
	74
	
	74
	
	

	
	
	
	
	
	
	348.78
	
	
	16
	22.02
	1

	
	
	Начисления: Н3= 2.125, Н4= 2.125

	4.
	Е27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (щебеночное основание а/проездов)
	м3
	8
	237.56
	78.16
	1 900
	44
	625
	0.47
	4

	
	
	
	
	
	5.46
	7.78
	
	
	62
	0.44
	4

	
	
	Начисления: Н3= 2.125, Н4= 2.125, Н5= 1.955

	
	Заготовка грунта в карьере

	5.
	Е01-02-032-1
	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью 79 (108) кВт (л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка: до 100 м
	1000 м3
	0.05
	491.35
	491.35
	25
	
	25
	
	

	
	
	
	
	
	
	87.05
	
	
	4
	4.72
	

	
	
	Начисления: Н3= 2.125, Н4= 2.125

	6.
	Е01-01-013-10
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 4
	1000 м3
	0.05
	16 160.53
	15 738.91
	808
	21
	787
	37.18
	2

	
	
	
	
	
	414.30
	2 165.30
	
	
	108
	117.34
	6

	
	
	Начисления: Н3= 2.125, Н4= 2.125, Н5= 1.955

	7.
	С601-9005
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами  на расстояние до 5 км (1-й класс груза)
	т
	90
	10.30
	
	927
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Е01-01-046-3
	Устройство  насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 3
	1000 м3
	0.05
	3 500.03
	3 500.03
	175
	
	175
	
	

	
	
	
	
	
	
	715.24
	
	
	36
	38.76
	2

	
	
	Начисления: Н3= 2.125, Н4= 2.125

	9.
	Е01-02-005-2
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3, 4
	100 м3
	0.5
	880.41
	524.14
	440
	178
	262
	29.25
	15

	
	
	
	
	
	356.27
	106.09
	
	
	53
	7.71
	4

	
	
	Начисления: Н3= 2.125, Н4= 2.125, Н5= 1.955

	
	Устройство проезда

	10.
	Е06-01-015-10
	Армирование полотна
	т
	0.32
	647.40
	91.33
	207
	100
	29
	24.71
	8

	
	
	
	
	
	312.75
	6.27
	
	
	2
	0.34
	

	
	
	Начисления: Н3= 2.125, Н4= 2.125, Н5= 1.955

	11.
	С204-9001-3
	Арматура для монолитных железобетонных конструкций в виде сеток и каркасов  класса: А III
	т
	0.32
	8 600.00
	
	2 752
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Е06-01-001-1
	Устройство бетонной подготовки В 7,5 (М100 фракции 20-40) (покрытие бетонное из бетона В20)
	м3
	11
	667.96
	37.11
	7 348
	431
	408
	3.52
	39

	
	
	
	
	
	39.21
	7.06
	
	
	78
	0.38
	4

	
	
	Начисления: Н3= 2.125, Н4= 2.125, Н5= 1.955

	13.
	С401-0043
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 20 до 40 мм включительно ГОСТ 7473-94, класс В 7,5 (М100)
	м3
	-11.22
	551.00
	
	-6 182
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (11.0)*(-1.02)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	С401-0047
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 20 до 40 мм включительно ГОСТ 7473-94, класс В 20 (М250), F100, W2
	м3
	11.22
	653.00
	
	7 327
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (11.0)*(1.02)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Работы по установке опор

	15.
	Ц12-02-002-10
	Демонтаж: Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный, мм: 108
	м
	572
	19.17
	14.72
	10 963
	2 545
	8 418
	0.32
	185

	
	
	
	
	
	4.45
	1.45
	
	
	831
	0.08
	48

	
	
	Поправки: ПЗ: *0.3;  М: *0

	16.
	Е09-03-039-5
	Демонтаж опорных конструкций:  малых
	т
	0.674
	547.79
	274.16
	369
	184
	185
	20.36
	14

	
	
	
	
	
	273.63
	24.94
	
	
	17
	1.44
	1

	
	
	Поправки: ПЗ: *0.7;  М: *0

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	17.
	С601-9005
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 5 км (1-й класс груза)
	т
	6.54272
	10.30
	
	67
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 10.26*572/1000+0.674
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.
	Е01-02-057-4
	Разработка грунта вручную , группа грунтов: 4 под фундамент
	100 м3
	0.19
	8 478.01
	
	1 611
	1 611
	
	695.98
	132

	
	
	
	
	
	8 478.01
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н5= 1.955

	19.
	Е06-01-001-5
	Устройство железобетонных фундаментов В 15 (М200 фракции более 40)  под опору
	м3
	0.25
	931.75
	67.48
	233
	47
	17
	15.36
	4

	
	
	
	
	
	187.16
	12.25
	
	
	3
	0.67
	

	
	
	Начисления: Н3= 2.125, Н4= 2.125, Н5= 1.955

	20.
	С204-9001-3
	Арматура для монолитных железобетонных конструкций в виде сеток и каркасов класса: А III
	т
	0.01
	8 600.00
	
	86
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21.
	Е06-01-015-7
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
	т
	0.004
	15 969.81
	86.40
	64
	22
	
	421.93
	2

	
	
	
	
	
	5 473.41
	5.88
	
	
	
	0.32
	

	
	
	Начисления: Н3= 2.125, Н4= 2.125, Н5= 1.955

	22.
	Е09-03-039-5
	Монтаж опорных конструкций:  габариты 700*700*5000 мм
	т
	0.082
	1 590.28
	554.84
	130
	42
	45
	37.89
	3

	
	
	
	
	
	509.47
	50.47
	
	
	4
	2.72
	

	
	
	Начисления: Н3= 2.125, Н4= 2.125, Н5= 1.955

	23.
	С201-9006-351
	Конструкции опоры  из горячекатанных профилей
	т
	0.082
	13 450.00
	
	1 103
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Установка опор  (69 шт.) на готовое основание

	24.
	Е09-03-039-5
	Монтаж опорных конструкций
	т
	0.83
	1 590.28
	554.84
	1 320
	423
	461
	37.89
	31

	
	
	
	
	
	509.47
	50.47
	
	
	42
	2.72
	2

	
	
	Начисления: Н3= 2.125, Н4= 2.125, Н5= 1.955

	25.
	С201-9006-351
	Конструкции опор  из горячекатанных профилей
	т
	0.83
	13 450.00
	
	11 164
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26.
	Е13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей опрных конструкций эмалью: ПФ-115 за 2 раза
	100 м2
	0.24
	1 505.01
	28.67
	361
	50
	7
	7.49
	2

	
	
	
	
	
	209.83
	0.58
	
	
	
	0.02
	

	
	
	Поправки: ПЗ: *2

	
	
	Начисления: Н3= 2.125, Н4= 2.125, Н5= 1.955

	27.
	Е22-01-011-8
	Укладка стальных водопроводных труб  диаметром, мм: 300, (прим. укладка футляра)
	м
	48
	55.21
	34.70
	2 650
	825
	1 666
	1.16
	56

	
	
	
	
	
	17.19
	6.10
	
	
	293
	0.35
	17

	
	
	Начисления: Н3= 2.125, Н4= 2.125, Н5= 1.955

	28.
	С103-0480
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные, наружный диаметр 299 мм, толщина стенки 6 мм
	м
	48
	429.00
	
	20 592
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29.
	Е22-05-003-3
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром, мм: 200
	м
	48
	42.79
	1.02
	2 054
	1 159
	49
	1.76
	84

	
	
	
	
	
	24.15
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 2.125, Н4= 2.125, Н5= 1.955

	30.
	Ц12-02-002-12
	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный, мм: 159
	м
	524
	81.26
	61.62
	42 579
	9 955
	32 289
	1.38
	724

	
	
	
	
	
	19.00
	6.01
	
	
	3 151
	0.34
	180

	
	
	Объем: 572-48
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31.
	С103-0456
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 группы В ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78: наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5,5 мм
	м
	572
	155.00
	
	88 660
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 524+48
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32.
	Ц12-12-009-3
	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода, мм: 20 (сбросник)
	шт.
	8
	125.13
	7.46
	1 001
	898
	60
	8.16
	65

	
	
	
	
	
	112.22
	
	
	
	
	
	

	33.
	С300-9002-108
	Вентили , диаметром, мм: 20
	шт.
	8
	28.60
	
	229
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34.
	Ц12-11-006-6
	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы, мм: 159
	шт.
	1
	520.82
	32.95
	521
	478
	33
	30.6
	31

	
	
	
	
	
	478.21
	
	
	
	
	
	

	35.
	Ц12-12-001-12
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода, мм: 150
	шт.
	1
	409.84
	246.66
	410
	138
	247
	10.01
	10

	
	
	
	
	
	137.70
	32.31
	
	
	32
	1.75
	2

	36.
	С300-1179
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2), 30ч6бр диаметром, мм: 150
	шт.
	1
	883.00
	
	883
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37.
	Е15-04-030-3
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных  труб диаметром более 50 мм и т.п., за 2 раза
	100 м2
	4.37
	1 564.01
	6.64
	6 835
	4 389
	29
	79.35
	347

	
	
	
	
	
	1 004.30
	0.26
	
	
	1
	0.02
	

	
	
	Начисления: Н3= 2.125, Н4= 2.125, Н5= 1.955

	38.
	Е16-06-005-5
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром, мм, до: 150
	шт.
	1
	214.51
	18.45
	215
	78
	18
	5.81
	6

	
	
	
	
	
	78.07
	0.38
	
	
	
	0.02
	

	
	
	Начисления: Н3= 2.125, Н4= 2.125, Н5= 1.955

	39.
	С300-9002-1299
	Счетчики холодной воды: ВСХ-150
	шт.
	1
	8 070.00
	
	8 070
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сборные железобетонные колодцы

	40.
	Е22-04-001-2
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах :мокрых
	м3
	4.84
	3 974.82
	811.24
	19 238
	1 905
	3 926
	29.62
	143

	
	
	
	
	
	393.58
	85.48
	
	
	414
	4.63
	22

	
	
	Начисления: Н3= 2.125, Н4= 2.125, Н5= 1.955

	41.
	С103-0753
	Люк чугунный для колодцев: легкий (ГОСТ 3634)
	шт.
	3
	592.00
	
	1 776
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42.
	Е08-01-004-1
	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной
	м3
	3.08
	384.54
	81.15
	1 184
	539
	250
	15.72
	48

	
	
	
	
	
	175.12
	16.95
	
	
	52
	1.23
	4

	
	
	Начисления: Н3= 2.125, Н4= 2.125, Н5= 1.955

	43.
	Е23-01-001-1
	Песчанная отмостка у люка
	м3
	0.15
	160.37
	8.41
	24
	3
	1
	1.99
	

	
	
	
	
	
	23.26
	1.03
	
	
	
	0.07
	

	
	
	Начисления: Н3= 2.125, Н4= 2.125, Н5= 1.955

	44.
	Е23-01-001-4
	Бетонная отмостка
	м3
	0.3
	739.33
	105.92
	222
	12
	32
	3.4
	1

	
	
	
	
	
	39.68
	22.62
	
	
	7
	1.47
	

	
	
	Начисления: Н3= 2.125, Н4= 2.125, Н5= 1.955

	45.
	С201-9006-237
	Лестницы со ступенями из листовой, просечной, рифленой или круглой стали. ГОСТ 23118-99: прямолинейные
	т
	0.06345
	12 590.00
	
	799
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46.
	Е08-02-001-9
	Кладка стен приямков и каналов
	м3
	0.1
	966.58
	72.58
	97
	16
	7
	13.84
	1

	
	
	
	
	
	164.38
	14.12
	
	
	1
	0.77
	

	
	
	Начисления: Н3= 2.125, Н4= 2.125, Н5= 1.955

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	242 406
	26 625
	50 688
	
	2005

	
	
	
	
	
	
	
	
	5 277
	
	301

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	145 246
	14 014
	41 047
	
	1015

	
	
	
	
	
	
	
	
	4 014
	
	230

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	89 772
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 15, 30, 32, 34, 35)
	
	
	
	
	14 422
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 15, 30, 32, 34, 35)
	
	
	
	
	10 817
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	170 485
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	73 990
	11 884
	8 932
	
	936

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 200
	
	68

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	26 200
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 3, 6, 8, 9; %=80 - по стр. 2, 5, 18; %=142 - по стр. 4; %=105 - по стр. 10, 12, 19, 21, 37; %=90 - по стр. 26; %=130 - по стр. 27, 29, 40, 43, 44; %=122 - по стр. 42, 46)
	
	
	
	
	14 443
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1, 3, 6, 8, 9; %=38 - по стр. 2, 5, 18; %=81 - по стр. 4; %=55 - по стр. 10, 12, 19, 21; %=60 - по стр. 26; %=76 - по стр. 27, 29, 40, 43, 44; %=47 - по стр. 37; %=68 - по стр. 42, 46)
	
	
	
	
	7 501
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	95 934
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	14 885
	649
	691
	
	48

	
	
	
	
	
	
	
	
	63
	
	3

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 16, 22, 24)
	
	
	
	
	641
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 16, 22, 24)
	
	
	
	
	513
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	16 039
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 285
	78
	18
	
	6

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 38)
	
	
	
	
	100
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 38)
	
	
	
	
	55
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 440
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	290 898
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	29 606
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	18 886
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С КОЭФФИЦИЕНТОМ УДОРОЖАНИЯ

(п.3.1.1)
	
	4.83
	
	
	1 405 037
	
	
	
	


	
	Перевозка рабочих 
(по приложению 1)
	
	
	
	
	31 337
	
	
	
	

	
	Талоны спецпитания

2 306 чел.-ч. : 7,2 ч. = 320 чел.

320 чел. * 165 /1,18 руб.
	
	
	
	
	44 746
	
	
	
	

	
	Пользование санпропускником

320 чел. * 151,90/1,18
	
	
	
	
	41 193
	
	
	
	

	
	ВСЕГО
	
	
	
	
	1 522 313
	
	
	
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	274 016,34
	
	
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	1 796 329,34
	
	
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

