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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименования

	1. Видеокодер AXIS Q7436 или эквивалент
2. Камера AXIS P3364-VE 6MM или эквивалент
3. Камера AXIS Q1604-E или эквивалент
4. Камера AXIS Q6042-E или эквивалент
5. Кронштейн AXIS T91B61 (настенный AX5504-621) или эквивалент
6. Угловая консоль AXIS T91A64 (AX5017-641) или эквивалент
7. Крепление на столб AXIS T91A67 (AX5017-671) или эквивалент
8. Инструмент для монтажа на столб (AX21776) или эквивалент


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) 


РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	1.Видеокодер AXIS Q7436 или эквивалент
1. Сжатие видео: Baseline , Main и High Profile кодека H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), Motion JPEG;

2. Разрешение:  от 176 x 120 до 720 x 576 NTSC/PAL;

3. Частота кадров:

-  H.264: до 60/50 кадр/с (NTSC/PAL) для всех разрешений

- Motion JPEG: до 60/50 кадр/с (NTSC/PAL) для всех разрешений

4. Передача видеопотока: несколько отдельно настраиваемых потоков в форматах H.264 и Motion JPEG

5. Настройки изображения: сжатие, цвет, яркость, резкость, контрастность; поворот изображения: 90°, 180°, 270°; коррекция соотношения сторон, наложение изображений и текста, зоны маскирования, зеркальное отражение изображений, улучшенный фильтр устранения чересстрочной развёртки, оконечная нагрузка для видеосигнала, фильтрация-сглаживание, подавление шума, локальный контраст;

6. PTZ:  должен поддерживаться широкий диапазон аналоговых PTZ-камер

100 предустановок на камеру, маршрут обхода охраны, уровни

7. доступа к PTZ управлению поддержка джойстиков, совместимых с Windows, и Pelco Coaxitron;

Сеть

1. Безопасность: защита паролями, фильтрация IP-адресов, шифрование HTTPSa, контроль доступа по сети IEEE 802.1Xa, дайджест-проверка подлинности, журнал доступа пользователей;

2. Должны поддерживаться протоколы:  IPv4/v6, HTTP, HTTPSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS;

Системная интеграция

1. Программный интерфейс: открытый интерфейс API для интеграции ПО, профиль ONVIF S; 

2. Интеллектуальное видео: видеодетектор движения, активное оповещение при несанкционированных действиях, открытая прикладная платформа, обеспечивающая установку дополнительных приложений;

3. Срабатывание сигнала тревоги: по сработке ACAP модулей, потеря видеосигнала, внешние входы;

4. Действия по событиям: 

- отправка файлов: по FTP, HTTP, сети или электронной почте

- рассылка уведомлений: по электронной почте, HTTP и TCP

- выходной сигнал на внешнее оборудование

- Буферизация видео до и после тревоги

- Предустановленные параметры PTZ, индикатор состояния

Общие характеристики

1. Память ОЗУ:  не менее 6 х 256 МБ, флэш-память: не менее 6 х 256 МБ;

2. Питание:  не выше 12 В пост. тока, макс. 16,3 Вт;

3. Разъемы: входов BNC для аналогового композитного видео-6 шт.

4. Условия эксплуатации: от 0 до 45 °C, относительная влажность не менее 10 и не более 85% (без образования конденсата);

5. Вес:  не более 303 г

6. Размеры:  не более 230х128х30 mm
7. Принадлежности в комплекте поставки: руководство по установке, компакт-диск с программным обеспечением для установки и управления камерой, лицензия на декодер H.264 для Windows, ПО для управления видео;

2.Камера AXIS P3364-VE 6MM или эквивалент
Общие характеристики:

1. Корпус: класс защиты IP66 и NEMA 4X, ударопрочность по классу IK10, с алюминиевым основанием и влагоудаляющей мембраной;

2. Память: ОЗУ – не менее 256 Мб, флэш – не менее 128 Мб;

3. Питание: Power over Ethernet , не более 12,1 Вт

4. Разъёмы: RJ45 для 10BASE-T/100Base-TX; клеммная колодка с 1 входом тревоги и 1 выходом тревоги, 3,5 мм микрофонный/линейный вход, 3,5 мм линейный выход

5. Устройства хранения данных: разъём карт памяти SD/SDHC/SDXC до 64 Гб; поддержка записи по сети (сетевое устройство хранения данных или файловый сервер)

6. Рабочие температуры: с нижним пределом не ниже -400С и верхним пределом не выше +550С

7. Работа во влажной среде: не менее 10 не более 85% (без образования конденсата)

8. Вес: не более 1.5 кг.

9. Размеры: диаметр – не более 178 мм, высота – не более 119 мм (с солнцезащитным колпаком).

Камера:

1. Рабочая частота: 50 Гц (характеристика фиксирована, и не может быть изменена);

2. Датчик изображения: 1/3 КМОП, прогрессивная развертка, поддержка RGB;

3. Объектив: диапазон f не менее  2.5 – 6 мм, диапазон F не менее 1.2; автоматические режимы дневной и ночной съёмки; горизонтальный угол обзора: не менее 490 – 1050 ;

4. Дистанционное управление фокусировкой и зумом, подсчет пикселей; регулируемый угол и интенсивность инфракрасной подсветки

5. Минимальная освещённость: Цветное изображение – не менее 0,12 люкс при  F1.2; чёрно-белое изображение – не менее 0,03 люкс при F1.2; 0 люкс со включенной ИК-подсветкой

6. Цифровое PTZ-управление, набор пресетов, функция тура;

7. Регулировка положения камеры: поворот 3600 , наклон 1700, вращение 3400;

8. Диапазон времени срабатывания затвора: от 1/24 500 с до 2 с при частоте линии питания 50 Гц
Видео:

1. Сжатие видеоизображение: H.264 Baseline и Main Profile (MPEG-4 Часть 10/AVC) Motion JPEG

2. Разрешение 720p: не менее диапазона 160х90 – 1280х960;масштабирование при помощи VAPIX до 1040х1050

3. Частота кадров: не менее 25 кадров/с при любом разрешении;

4. Потоковое видео: поддержка нескольких потоков Н.264, Motion JPEG: одновременная передача не менее 3;

5. Параметры изображения: Сжатие, цвет, яркость, резкость, контрастность, баланс белого, контроль экспозиции, зоны экспозиции, компенсация контровой засветки, широкий динамический диапазон – динамическая контрастность, подстройка параметров для условий низкой освещенности, Поворот: 0°, 90°, 180°, 270°, включая Corridor Format; 
Звук:

1. Передача звука: в двух направлениях

2. Сжатие звука: AAC-LC 8/16 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц, настраиваемый битрейт

3. Ввод/вывод звука, вход внешнего микрофона или линейный вход, линейный выход

Сеть:

1. Безопасность: защита паролем, фильтрация IP-адресов, HTTPS-шифрование, управление доступом к сети IEEE 802.1Х, аутентификация хешированием, журнал регистрации доступа пользователей;

2. Поддерживаемые протоколы: IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS уровня 3 (DiffServ), FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS;

Системная интеграция:

1. Открытый интерфейс API для интеграции программного обеспечения, поддержка ONVIF;

2. Интеллектуальное видео: Обнаружение движения, активная сигнализация попыток несанкционированного доступа и порчи; поддержка установки сторонних прикладных программ;; 

Действия по тревоге: передача файла по FTP, HTTP, сети или электронной почте, рассылка уведомлений по: электронной почте, HTTP и TCP, подача выходного сигнала, включение записи видео и аудио на карту памяти, буферизация видео до и после тревоги, воспроизведение аудиозаписи, пресеты, функция тура,  включение инфракрасной подсветки.

3. Камера AXIS Q1604-E или эквивалент
Общие характеристики:

1. Корпус: алюминиевый корпус, класс защиты IP66 и NEMA 4X, степень ударопрочности IK10;

2. Память: ОЗУ – не менее 256 Мб, флэш – не менее 128 Мб;

3. Питание: Power over Ethernet , не более 12.95 Вт или High Power over Ethernet , не более 25.5 Вт;

4. Разъёмы:

- RJ45 для 10BASE-T/100Base-TX POE;

- колодка для 1 входа сигнала тревоги и 1 выхода;

- разъем 3,5 мм для микрофона/линейного входа, линейный выход 3,5 мм;

5. Устройства хранения данных: разъём карт памяти SD/SDHC/SDXC до 64 Гб; поддержка записи по сети (сетевое устройство хранения данных или файловый сервер);

6. Рабочие температуры: не ниже -30 и не выше 50 °C при питании по PoE; от  -40 °C при использовании High PoE, относительная влажность не менее 10 и не более 100% (без образования конденсата);

7. Вес: не более 3.1 кг;

8. Размеры: длина – 404 мм с солнцезащитным козырьком, ширина – 161 мм (данные характеристики фиксированы и не могут быть изменены);

Камера:

1. Рабочая частота: 50 Гц (характеристика фиксирована, и не может быть изменена);

2. Датчик изображения: 1/3 КМОП, прогрессивная развертка, поддержка RGB;

3. Объектив: диапазон f не менее  2.8 – 8 мм, диапазон F не менее 1.2; автоматические режимы дневной и ночной съёмки; горизонтальный угол обзора: не менее 340 – 800 ;

4. Режим день/ночь: автоматически управляемый инфракрасный фильтр ;

5. Минимальная освещённость: цветное изображение – не менее 0,1 люкс при  F1.2; чёрно-белое изображение – не менее 0,02 люкс при F1.2; в режиме съемки WDR-Dynamic Capture: цвет - 0,4 люкс, ч/б - 0,06 люкс, F1.2

6. Передача аудиопотока: двусторонняя полнодуплексная; AAC LC 8/16 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц, настраиваемый битрейт;

7. Диапазон времени срабатывания затвора: не менее с 1/29500  до 2 с;

Видео:

1. Сжатие видеоизображение: Н.264, Motion JPEG;

2. Разрешение: от 1280х960 до 160x90

3. Частота кадров: до 25 кадров/с;

4. Потоковое видео: поддержка нескольких потоков Н.264, Motion JPEG: одновременная передача не менее 3;

5. Настройки изображения: Сжатие, цвет, яркость, четкость, контраст, баланс белого, установка экспозиции, области экспозиции, компенсация встречной засветки, тонкая настройка действий при слабом освещении, широкий динамический диапазон с функцией динамического захвата, наложение текста и изображений, зоны маскирования, зеркальное отражение изображений; вращение: автоповорот, 0°, 90°, 180°, 270°, включая режим Corridor Format; широкий динамический диапазон с динамическим режимом съемки - до 120 дБ в зависимости от объекта съемки, уровень переключения режима «день/ночь», точная подстройка для условий низкой и высокой освещенности

 Сеть:

1. Безопасность: защита паролем, фильтрация IP-адресов, HTTPS-шифрование, управление доступом к сети IEEE 802.1Х, аутентификация хешированием, журнал регистрации доступа пользователей;

2. Поддерживаемые протоколы: IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS уровня 3 (DiffServ), FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS;

Системная интеграция:

1. Открытый интерфейс API для интеграции программного обеспечения;

2. Интеллектуальное видео: Обнаружение движения, активная сигнализация попыток несанкционированного доступа и порчи; поддержка установки сторонних прикладных программ;

3. Действия по тревоге: отправка файлов по сети по FTP, HTTP и электронной почте, уведомление по электронной почте, видео непосредственно на устройство хранения,  пре- и пост-тревожная буферизация, видео- и аудиозапись в локальное хранилище Буферизация видео до и после тревоги, предустановленные параметры PTZ, маршрут обхода охраны, выходной сигнал на внешнее оборудование, воспроизведение аудиофайла, переключение режима «День/ночь», активация индикатора состояния;

 4. Камеры AXIS Q6042-E или эквивалент
Общие характеристики:

1. Корпус: металлический (алюминий), прозрачный купол из поликарбоната; IP66, IK10 и NEMA 4X

2. Память: ОЗУ – не менее 512 Мб, флэш – не менее 128 Мб;

3. Питание: High Power over Ethernet  , не более 60 Вт;

4. Разъёмы: RJ45 для 10BASE-T/100Base-TX;

5. Устройства хранения данных: разъём карт памяти SD/SDHC/SDXC до 64 Гб; поддержка записи по сети (сетевое устройство хранения данных или файловый сервер)

6. Рабочие температуры: с нижним пределом не ниже -500С и верхним пределом не выше +500С, технология Arctic Temperature Control

7. Работа во влажной среде: не менее 10 и не более 100 % (без образования конденсата)

8. Вес: не более 3.7 кг.

9. Комплект поставки: адаптер питания High PoE 60 Вт, самозащелкивающийся разъем RJ45 (IP66);

10. Размеры: диаметр – не более 252.2 мм(с солнцезащитным козырьком), высота – не более 254.6 мм (с солнцезащитным козырьком).

Камера:

1. Рабочая частота: 50 Гц (характеристика фиксирована, и не может быть изменена);

2. Датчик изображения: 1/4 ПЗС, прогрессивная развертка;

3. Объектив: диапазон f не менее  3.3 – 119 мм, диапазон F не менее 1.4-4.2; автофокусировка, автоматические режимы дневной и ночной съёмки; горизонтальный угол обзора: не менее 1.70 – 57.20 ;

4. Дистанционное управление фокусировкой и зумом;

5. Минимальная освещённость: цветное изображение – не менее 0.5 люкс при 30 IRE, F1.4; чёрно-белое изображение – не 0,008 люкс при 30 IRE, F1.4 

6. Панорамирование, наклон и масштабирование: автопереворот изображения, 256 предустановленных положений, запись тура, маршрут обхода охраны, настройка приоритетов управления, экранный направляющий указатель; поворот: неограниченный на 360°, 0.05–450 °/с; наклон: 220°, 0.05°–450 °/с ; 36-кратный оптический зум и 12-кратный цифровой зум, общий 432-кратный зум;

7. Диапазон времени срабатывания затвора: от 1/30 000 до 1,5 с (50 Гц);

Видео:

1. Сжатие видеоизображение: Н.264, Motion JPEG
2. Разрешение: от 736 x 576 (Extended D1) до 176 x 144 (50 Гц);

3. Частота кадров: не менее 25 кадров/с при любом разрешении;

4. Потоковое видео: поддержка нескольких потоков Н.264, Motion JPEG;

5. Параметры изображения: Широкий динамический диапазон; ручное управление скоростью срабатывания затвора; регулировка сжатия, цвета, яркости, резкости, баланса белого, экспозиции и участка экспонирования; компенсация фоновой засветки; тонкая настройка действий при слабом освещении; поворот; наложение текста и изображений; 32 индивидуальные трехмерные маски для закрытых зон; остановка изображения при PTZ, электронная стабилизация изображения
  Сеть:

1. Безопасность: Защита паролями, фильтрация IP-адресов, шифрование HTTPSa, контроль доступа по сети IEEE 802.1Xa, дайджест-проверка

подлинности, журнал доступа пользователей 

2. Поддерживаемые протоколы: IPv4/v6, HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP;

Системная интеграция:

1. Открытый интерфейс API для интеграции программного обеспечения, ONVIF S;

2. Интеллектуальное видео: Видеодетектор движения; автоматическое слежение; функция Active Gatekeeper

3. Срабатывание сигнала тревоги: Видеодетектор движения, удар, вентилятор, нагреватель, температура, поданный вручную сигнал, автоматическое слежение, перемещение, предустановка параметров PTZ, события, связанные с накопителями данных

Действия по тревоге: Отправка файлов: по FTP, HTTP, сети или электронной почте, рассылка уведомлений по: электронной почте, HTTP и TCP, предустановленные параметры PTZ, автоматическое слежение, режим «День/ночь», видеозапись в локальное хранилище, буферизация видео перед оповещением и после него.

5. Кронштейн AXIS T91B61 (настенный AX5504-621) или эквивалент
1.Включает в себя монтажную пластину и настенный кронштейн

2. Нагрузка не менее 15 кг

3. Размеры монтажного основания не более 194 х 134 мм

6.Угловая консоль AXIS T91A64 (AX5017-641) или эквивалент
1. Нагрузка не менее 15 кг

2. Размеры монтажного основания не более 180 х 155 мм

7.Крепление на столб AXIS T91A67 (AX5017-671) или эквивалент
1. Включает в себя монтажную пластину, стальные монтажные стяжки и подвесной комплект

2. Нагрузка не менее 15 кг

3. Размеры монтажного основания не более 194 х 134 мм

8. Инструмент для монтажа на столб (AX21776) или эквивалент
   Инструмент для затягивания стальных хомутов. Для использования с кронштейном для крепления на столб.

	Подраздел 2.2 Требования к упаковке и условия хранения и эксплуатации

	Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.

Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений. Предполагается, что хранение и эксплуатация оборудования будет происходить в следующих условиях:

Характеристика

Описание

Температура хранения

не ниже + 10 и не выше +40 °С
Влажность хранения

не менее 20 и не более 80%
Рабочая температура

не ниже +15 и не выше +32 °С
Рабочая влажность

не менее 20 и не более 80%



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода – изготовителя, но не менее 12 месяцев.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Инструкция по эксплуатации, сертификаты, паспорта на русском языке.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ 

	Качество и безопасность Комплекта, функциональные характеристики (потребительские свойства) Комплекта должны соответствовать действующим техническим регламентам, стандартам, нормативным требованиям по охране труда и иным требованиям, установленным действующим законодательством и нормативно-технической документацией Российской Федерации.

Санитарно-эпидемиологические заключения должны быть представлены Поставщиком на поставляемый Комплект, подлежащий санитарно-эпидемиологической экспертизе в обязательном порядке в соответствие с действующим законодательством.




РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Оборудование не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ,  СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) И МЕСТУ ПОСТАВКИ  

	Подраздел 7.1 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ


	Наименование

Количество

Единица измерения

1.Видеокодер AXIS Q7436 или эквивалент
2.Камера AXIS P3364-VE 6MM или эквивалент
3.Камера AXIS Q1604-E или эквивалент
4.Камера AXIS Q6042-E или эквивалент
5.Кронштейн AXIS T91B61 (настенный AX5504-621) или эквивалент
6.Угловая консоль AXIS T91A64 (AX5017-641) или эквивалент
7.Крепление на столб AXIS T91A67 (AX5017-671) или эквивалент
8.Инструмент для монтажа на столб (AX21776) или эквивалент
5

7

3

7

9

6

6

1

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
шт.


	Подраздел 7.2 СРОК ПОСТАВКИ


	Срок  поставки – не позднее 8 недель  с даты подписания договора

	Подраздел 7.3 МЕСТО ПОСТАВКИ  ПРОДУКЦИИ


	РФ., г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.


Начальник подразделения            _________________________     Е.Ф. Медведев                                                                            

Исполнитель                                    __________________________  И.И.Лисицына

