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п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Страна происхождения, завод-изготовитель

	Ед.изм
	Количество

	1
	Светильник
Диора 240-Ш или эквивалент

























































































































	Светильник для применения в системах освещения улиц, дорог, автодорог, парков, промышленных помещений, мест проведения работ (см. рис.1).
Рис.1 Внешний вид светильника 
[image: ]
Напряжение питания: 220В, 50Гц.
Мощность не более: 240Вт.
Марка светодиодов: Cree, модель XT-E. Светодиоды с оптическими линзами. Количество светодиодов – не менее 108 шт. (4 платы по 27 светодиодов каждая).
Размеры светодиодов – не более 3,5х3,5мм
Световой поток не менее: 25800Лм.
Температура свечения: 4500-5000К.
Обозначение цвета: холодный белый.
Индекс цветопередачи: 80Rа.
Тип КСС – Ш.
Спектр свечения - видимый
Угол полного раскрытия потока:140*30.
Коэффициент пульсации – не более 1%.
КПД оптической системы – не менее 85%. 
Класс энергосбережения: А2.
Тип блока питания – импульсный.
Выходное напряжение блока питания – 27-29В
Количество блоков питания  - 2шт.
Коэффициент мощности (cos). >0,95.
Материал рассеивателя: стабилизированный оптический поликарбонат. 
Корпус светильника: алюминиевый с анодированным защитным покрытием.
Способ крепления: поворотная лира (см. рис. 2, 3).
Рис. 2 Лира кронштейна поворотного.
[image: ]

Рис. 3. Основание кронштейна поворотного
[image: ]
Климатическое исполнение: УХЛ.1.
Температура окружающего воздуха: -60…+45С.
Относительная влажность воздуха – не более 95% при 25°С
Степень защиты: IP65.
Срок службы: не менее 50000 часов.
Габаритные размеры: 380х312х113мм (см. Рис. 4).
Кабель КГН 3х1,5- 3 м в комплекте поставки.

Рис. 4. Габаритный чертеж светильника.
[image: ]
Вес: не более 8,15кг.
Класс защиты от поражения эл. током: 1.
Гарантия с момента ввода в эксплуатацию: 5 лет.
Наличие сертификата в системе сертификации ГОСТ Р
Отсутствие стробоскопического эффекта
Отсутствие пусковых токов и мгновенное зажигание
Время непрерывной работы – неограниченно.
	Россия
ЗАО «Физтех-Энерго»
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	Светильник светодиодный Айсберг                      ISV- 120 - 106 W-Т или эквивалент.

	Рис.1.Внешний вид светодиодного светильника [image: ]

Область применения: освещение офисов, торговых площадей, столовых, школ, больниц, детских учебных учреждений и других общественных заведений
Технические характеристики:
Марка светодиодов  LG 
Модель светодиода   5630
Размеры светодиода, мм не более   5 мм х 3 мм
Количество светодиодов, шт не менее 14 на линейке, 56 в светильнике 
Потребляемая мощность, Вт не более   32 Вт
Световой поток ,Лм не менее 4500
Тип питающей сети   постоянная
Напряжение питающей сети, В    176-264          
Частота питающей сети, Гц  50 - 60            
Выходная сила тока блока питания, А  0,35       
Количество блоков питания, шт     1    
Коэффициент пульсации, %   не более     1                   
КПД оптической системы, %  не менее   90           
Коэффициент мощности (cos φ )   не менее  0,97                       
Цвет свечения    холодный белый                              
Температура свечения, К     4000                   
Тип КСС    широкая                                  
Угол расходимости светового потока, град.  не менее 120                                  
Индекс цветопередачи, Ra не менее  80                   
Материал защитного стекла/рассеивателя/отражателя - поликарбонат                    
Материал радиатора/корпуса - поликарбонат 
Степень защиты   не менее     IP65
Диапазон рабочих температур,°С  не менее  -40 до + 50 
Габаритные размеры не более 1200*150*120 мм
Масса, не более  2 кг 
Тип крепления  накладной 
Срок службы светодиодов, часов - не менее 100 000               
Климатическое исполнение УХЛ5 
Гарантия  не менее 5 лет
Класс защиты от поражения эл. током: 1.
Наличие сертификата в системе сертификации ГОСТ Р
Отсутствие стробоскопического эффекта
Отсутствие пусковых токов и мгновенное зажигание
Время непрерывной работы – неограниченно.
	Россия, ПК «Энергосбережение»

	шт.
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	Cветодиодный светильник ISI - 18 PROM AC/DC или эквивалент

	Область применения: светильник  предназначен для работы в особо опасных помещениях и в помещениях с повышенной опасностью (особо сырых, загроможденных и т. п.); в помещениях, где используются системы аварийного освещения. Для освещения в условиях отсутствия электроэнергии (территории и/или помещения где используют автономные аккумуляторы, солнечные батареи и т.д.), для освещения пожароопасных объектов, для транспорта.
Технические характеристики:
Работа от переменного и постоянного тока в сети напряжением от 10 до 18 В
Потребляемая мощность светодиодов не более 18 Вт
КПД источника питания, не менее 	91%
Световой поток не менее, Lm	1 700
Цветовая температура, K не более	5 000
Диапазон рабочих температур	от - 40 до + 45°С
степень защиты не менее 	IP 67
Габаритный размер не более  200 x 106 x 57 мм
Срок службы светодиодов,не менее	50000 часов
Коэффициент пульсации не более	 1%
Гарантия не менее	3 года
В комплекте к светильнику должно быть:
Неодиновое магнитное крепление и крючок.
Внутренняя клеммная колодка с возможностью подключения провода 1,5 мм2. для подключения и выходы с двух сторон у светильника для подключения к сети и создания гирлянд.
Неодимовое крепление должно представлять собой два неодимовых магнита со следующими характеристикам:
диаметр 16мм,
высота 5мм в стальном стакане.
С отверстием 3,5мм и зенковкой 6,7мм.
Вес 5гр.
Макс. температура эксплуатации: 80 °C 
Сцепление: 2,3 кг
Способ крепления – шуруп
Класс защиты от поражения эл. током: 1.
Наличие сертификата в системе сертификации ГОСТ Р
Отсутствие стробоскопического эффекта
Отсутствие пусковых токов и мгновенное зажигание
Время непрерывной работы – неограниченно.
	Россия, ПК «Энергосбережение»

	шт.
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	Cветодиодный светильник ISI - 36 PROM AC/DC или эквивалент.


	Область применения: светильник  предназначен для работы в особо опасных помещениях и в помещениях с повышенной опасностью (особо сырых, загроможденных и т. п.); в помещениях, где используются системы аварийного освещения. Для освещения в условиях отсутствия электроэнергии (территории и/или помещения где используют автономные аккумуляторы, солнечные батареи и т.д.), для освещения пожароопасных объектов, для транспорта.
Технические характеристики:
Работа от переменного и постоянного тока в сети напряжением от 10 до 18 В
Потребляемая мощность светодиодов не более, Вт 36
Потребляемая мощность светильника не более, Вт 41
КПД источника питания, не менее 	91%
Световой поток не менее, Lm	3600
Цветовая температура, K не более	5 000
Диапазон рабочих температур	от - 40 до + 45°С
степень защиты не менее 	IP 67
Габаритный размер не более  200 x 106 x 57 мм
Срок службы светодиодов,не менее	50000 часов
Коэффициент пульсации не более	 1%
Гарантия не менее 3 лет
В комплекте к светильнику должно быть:
Неодиновое магнитное крепление и крючок.
Внутренняя клеммная колодка с возможностью подключения провода 1,5 мм2. для подключения и выходы с двух сторон у светильника для подключения к сети и создания гирлянд.
Неодимовое крепление должно представлять собой два неодимовых магнита со следующими характеристикам:
диаметр 16мм,
высота 5мм в стальном стакане.
С отверстием 3,5мм и зенковкой 6,7мм.
Вес 5гр.
Макс. температура эксплуатации: 80 °C 
Сцепление: 2,3 кг
Способ крепления – шуруп
Класс защиты от поражения эл. током: 1.
Наличие сертификата в системе сертификации ГОСТ Р
Отсутствие стробоскопического эффекта
Отсутствие пусковых токов и мгновенное зажигание
Время непрерывной работы – неограниченно.
	Россия, ПК «Энергосбережение»

	шт.
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	Светодиодный светильник Айсберг ISI-90 STREET или эквивалент.

	Область применения : светильники серии STREET на дискретных диодах с максимальной эффективностью 140-160 лм/вт. Используются при высоте потолков от 4 до 10 метров. Предназначены для освещения улиц, дорог класса А, Б,  тротуаров, пешеходных переходов, а также территорий предприятий. Светильники выполнены в алюминиевом корпусе, конструкция которого позволяет достичь высокого уровня распределения тепла по всей его поверхности. Таким образом, корпус выступает в качестве радиатора, что способствует поддержанию необходимого для светодиодов терморежима практически при любых климатических условия. Светильники рассчитаны на установку на несущую конструкцию в виде трубы диаметром 52мм
[image: C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\продажи\Пакет для дилера_20.03.2014\Информация для размещения\Фото промышленные светильники\ISI-90_web.png]
Рис.1.Внешний вид светодиодного светильника.

Технические характеристики: 
световой поток не менее 10800 Лм; 
светоотдача Лм/Вт не менее 120 
напряжение питания ,176-264 В; 
коэффициент пульсаций, не более  2%; 
потребляемая мощность, не более 90 Вт; 
цветовая температура не более 5000К; 
количество  светодиодов, не менее 144 шт.; 
световая диаграмма широкая, угол расходимости светового потока 120 градусов, 
корпус светильника: алюминевый профиль с эффективным теплоотводом; 
материал защитного стекла  стабилизированный противоударный  оптический поликарбонат с высокой светопроницаемостью; 
производитель светодиодов LG, 
производитель блоков питания  АРГОС, 
пылевлагозащищенность IP не менее 67; 
индекс цветопередачи, Ra не менее 80,
температура эксплуатации от -65…+45 ,
коэффициент мощности PF не менее  0,98 (с активным  корректором мощности), 
габариты светильника,  (Д*Ш*В) не более 600*106*57мм; 
срок службы источника света не менее 100 000 часов, крепление  на трубу до D55 мм.; 
масса светильника, не более 3,8кг; 
гарантия не менее 5 лет.
Класс защиты от поражения эл. током: 1.
Наличие сертификата в системе сертификации ГОСТ Р
Отсутствие стробоскопического эффекта
Отсутствие пусковых токов и мгновенное зажигание
Время непрерывной работы – неограниченно.
	Россия, ПК «Энергосбережение»

	шт.
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	Светодиодный ЖКХ светильник  СС 02-260 или эквивалент.
	Область применения: светодиодный светильник предназначен для освещения производственных помещений с высоким содержанием влаги и пыли.

Рис.2 Внешний вид светильника 
[image: C:\Users\M3\Desktop\goodimage6.jpg]
Технические характеристики:
Мощность не более 8,7 В, 
Диапазон напряжения питания 170-250 В, 
Цветовая температура 4000K,
спектр свечения нейтральный, 
цвет свечения белый , 
cos φ не менее > 0,96,
Световой поток  ИС не менее 900 Лм, 
Индекс цветопередачи  не менее 80 Ra, 
Степень защиты от внешних воздействий не менее  IP54,
Климатическое исполнение УХЛ1,
Диапазон температуры окружающей среды от -30 до +40 С, 
Масса не более 0,6 кг, 
Габаритные размеры не более 175х85х175 мм, 
Материал корпуса  алюминий, 
Материал рассеивателя  стекло, 
Размеры светодиода, мм 5,6*3, 
Мощность работы одного светодиода, Вт  0,4, 
Количество светодиодов на плате, не менее 21 шт.,  Количество плат, шт  1 , 
Тип питающей сети переменного тока, однофазная,
Частота питающей сети, Гц  50,
КПД оптической системы, не менее %  90,
Тип КСС    Д, 
Угол расходимости светового потока, град.не менее 120,
Максимальная температура поверхности корпуса при tокр.=   60,
Тип крепления    накладной ,
Срок службы, не менее  100000 ч., 
Гарантия не менее  3 года.
Класс защиты от поражения эл. током: 1.

Наличие сертификата в системе сертификации ГОСТ Р
Отсутствие стробоскопического эффекта
Отсутствие пусковых токов и мгновенное зажигание
Время непрерывной работы – неограниченно.
	Россия, ЗАО «ВИЛЕД Светотроника»

	шт.
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	Светодиодный светильник 
Айсберг                       IS - 36 С (N) 
Накладной-Т или эквивалент.

	Область применения: освещение офисов, торговых площадей с конструкцией потолка типа армстронг.

Рис.1 Внешний вид светильника
[image: C:\Users\M3\Desktop\1.gif]
Технические характеристики:
Вид рассеивателя   призма, 
Размеры светодиода, не более 5мм х 3мм, 
потребляемая мощность, не более Вт   32 Вт, 
Световой поток Лм  не менее 4300,
Тип питающей сети переменная, 
Напряжение питающей сети, В  176-264  ,
Частота питающей сети, Гц   50 - 60 ,
Выходная сила тока блока питания, А 0,35 ,
Количество блоков питания, шт. 1 ,
Коэффициент пульсации не более  %  <1,  
КПД оптической системы не менее  90% ,
Коэффициент мощности (cosφ) не менее  >0,97  ,
Цвет свечения    холодный белый ,
Температура свечения не более К  5000 ,
Тип КСС   широкая,   
Угол расходимости светового потока, не менее град. 120  ,
Индекс цветопередачи, Ra не менее   >80,  
Материал защитного стекла /рассеивателя  /отражателя  поликарбонат ,
Материал радиатора/корпуса сталь с полимерным покрытием, 
Степень защиты  не менее  IP 44 ,
Диапазон рабочих температур,°С  -40 до + 50 ,
Габаритные размеры не более  595*595*40 мм, 
Масса  не более 2,450 кг,  
Тип крепления накладной  ,
Срок службы светодиодов, часов  не менее 100 000,
 Климатическое исполнение - УХЛ4, 
Гарантия не менее 5 лет.
Класс защиты от поражения эл. током: 1.
Наличие сертификата в системе сертификации ГОСТ Р
Отсутствие стробоскопического эффекта
Отсутствие пусковых токов и мгновенное зажигание
Время непрерывной работы – неограниченно
	Россия, ООО ПК "Энергосбереже-ние"


	шт.
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[bookmark: _Toc385340107][bookmark: _Toc387218077][bookmark: _Toc388879419][bookmark: _Toc389054986]Условия поставки:
Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 
Особые требования: 
· обязательное наличие: сопроводительной документации (товарная накладная, счет, счет-фактура, товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия);
· гарантийный срок – в соответствии с техническим заданием;
· товар (Оборудование) должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов и оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов).  Дата выпуска не ранее 2014 года;
· другие дополнительные требования: качество поставляемого Товара (Оборудования) должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке Товара (Оборудования); а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).
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