Часть III. Техническое задание 

Автомобиль на базе «Газель Next» в количестве 1 ед.
Модель Изотермический фургон

Марка A23R32-001-26-594-67-00-000
Габаритные размеры кузова: 4270*2185*2000 (удлиненная база)

	ОБЩИЕ

	Полная масса, кг
	3500

	Масса снаряженного автомобиля, кг
	2230

	Нагрузка на ось полностью гружёного автомобиля, кг
переднюю
заднюю
	1420
2080

	Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм
	170

	Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м
	6,5

	Контрольный расход топлива (замеряется по специальной методике) при движении с постоянной скоростью, л/100 км:
60 км/ч
80 км/ч
	8,5
10,3

	Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч:
	132

	Углы свеса (с нагрузкой), град.:
передний
задний
	22
17

	Максимальный подъём, преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой, %
	26

	Погрузочная высота, мм
	955

	ДВИГАТЕЛЬ

	Модель


	ISF2.8s4129Р

	Тип
	Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха

	Количество цилиндров и их расположение
	4, рядное

	Диаметр цилиндров и ход поршня, мм
	94х100

	Рабочий объем цилиндров, л
	2,8

	Степень сжатия


	16,5

	Максимальная мощность, кВт (л.с.)
	88,3 (120)

	при частоте вращения коленчатого вала, об/мин
	3600

	Максимальный крутящий момент, нетто, Н·м (кгс·м)
	270 (27,5)

	при частоте вращения коленчатого вала, об/мин
	1400-3000

	ТРАНСМИССИЯ

	Сцепление
	Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом

	Коробка передач
	Механическая, 5-ступенчатая

	Карданная передача
	Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой

	Задний мост:

	Главная передача
	Гипоидная, передаточное число – 4,3

	Дифференциал
	Конический, шестеренчатый

	ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

	Колеса
	Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16H2

	Шины
	Пневматические, радиальные, размером 185/75R16C

	Подвеска:

	передняя
	Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическим пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости

	задняя
	Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости

	Амортизаторы
	Четыре – газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия

	РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

	Рулевой механизм с ГУР
	Реечного типа

	Насос ГУР
	Пластинчатый, двухкратного действия

	Рулевая колонка
	Регулируемая по углу наклона

	ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

	Рабочая тормозная система
	Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем

	Тормозные механизмы:
передних колес
задних колес


	Дисковые
Барабанные



	Запасная тормозная система
	Каждый контур рабочей тормозной системы

	Стояночная тормозная система
	С механическим тросовым приводом к тормозным механизмам задних колес

	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

	Тип электрооборудования
	Постоянного тока, однопроводное. Отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с корпусом

	Номинальное напряжение, В
	12

	Аккумуляторная батарея
	6СТ-85VL


Автомобиль должен быть новым, ранее не эксплуатировавшийся, не ремонтировавшийся. Год выпуска не ранее 2014 года.
