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Техническое задание
на поставку экскаватор-погрузчика JCB 3CX Super 
для Представительства ОАО «НИАЭП» в РБ  от 15.01.2014 г.

	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	1
	Основание для закупки 
	«Механизация строительных площадок для выполнения СМР». 

	2
	Цель
	Поставка оборудования 

	3
	3. 1 Наименование оборудования
	Экскаватор-погрузчик JCB 3СХS14М2NM

	
	3.2 Количество 
	1
	единица


	4
	Сведения о новизне
	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.



	РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Для обеспечения собственных нужд и оказания возмездных услуг субподрядным организациям при строительстве основного периода строительства. 

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры 

	Форма 1
№ пп 

Основные параметры
Требуемое значение*
Единица измерения

1

Грузоподъемность
не менее 2000
кг
2

Глубина копания(по стандарту SAE)

не менее 4320-5580
мм

3

Высота выгрузки

не менее 2640

мм

4
Ширина ковша экскаватора
610

мм

5

Объем челюстного ковша
не менее 1,0

м³

6

Число цилиндров, тип двигателя / тип топлива
не менее 4, JCB DIESELMAX/дизельный

7

Номинальная частота вращения
2200

об/мин

8

Полная мощность при 2200 об/мин
68,6/93
кВт/л.с
9

Модель коробки передач
Syncroshuttle
10

Переключение передач
Ручное
11

Максимальная скорость

не менее 37
км/ч

12

Топливный бак
не менее 160

л

13

Система охлаждения
не менее 18.5
л

14

Гидравлическая система

не менее 132

л

15

Производительность главного насоса
не менее 80
л/мин
16

Производительность дополнительного насоса

не менее 64
л/мин
17

Рабочее давление в гидравлической системе оборудования
погрузчика и экскаватора
не менее 251/25,1
бар/МПа
18

Количество шестеренных насосов

не менее 3

19

Телескопическая рукоять обратной лопаты

наличие

20

Гидравлическая разводка для подключения гидромолота

наличие

21

Каретка для быстрой смены навесного оборудования quickhitch

наличие

22

Равновеликие колеса

16.9-24-12

наличие

23

Все  колеса поворачиваются – по радиусу

наличие

24

Система гидродемпфирования конечного положения штока гидроцилиндра

наличие

25

Система плавного хода (SRS)

наличие

26

Экономичный режим работы – ECO
наличие

27

Ящик для инструментов

наличие

28

Cистема удаленного контроля техники LiveLink
наличие

29

КОНДИЦИОНЕР
наличие

30

Передние брызговики

наличие

31

Гидромолот JCB HM380
начилие

32

ЗИП (балонный ключ, проблесковый маячок, ключ зажигания – 2шт.)

наличие



	Подраздел 3.2 Требования к комплектности

	 ЗИП, Гидравлический молот.

	Подраздел 3.3 Дополнительные требования 

	                                                                        -

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

	1
	Срок поставки 
	Не позднее 31.10.2014г.

	2
	Перечень документов, подтверждающих качество оборудования/изделия, поставляемых совместно с оборудованием/изделием
	Поставщик обязуется представить полный комплект технической документации на русском языке. Сертификат соответствия.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок с даты продажи – предусмотренный заводом изготовителем.


          Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник процедуры закупки может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).
