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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на монтаж АПС и СОУЭ, выполнение ПНР
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на монтаж АПС и СОУЭ, выполнение ПНР

	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Перечень товаров

	Ремонт здания согласно ведомости объемов работ №№15-014эз, 15-015эз, 015-024, 1301-19/15, 1301-27/15, 1301-29*/15.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Необходимо указать конкретные показатели используемых материалов при проведении работ, соответствующие значениям ведомостей объемов работ.

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Не требуется

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Не требуется

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Не требуется

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Не требуется

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не требуется

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Не требуется

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не требуется

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Не требуется

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Не требуется

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно – согласно актам выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ (форма КС-3). Указанные акты Подрядчик обязан предоставить Заказчику до 25-го числа каждого текущего месяца.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Соблюдение гарантийных сроков и качества строительно-монтажных работ в течение 5 (пяти) лет с момента подписания актов выполненных работ.

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Материалы и оборудование, используемые в ходе выполнения работ должны соответствовать требованиям ГОСТ, техническим условиям, сертификатам качества и технической документации, предусмотренной для конкретного вида продукции.

Контроль за выполнением работ осуществляется ОТНЭЗиС УМиАТ института и инженерами тех.надзора подразделения, в интересах которого ведутся работы путём осмотра объектов согласно Градостроительному Кодексу РФ статья 53.

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Допускается досрочное выполнение работ.

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Начало работ – с момента заключения договора, окончание работ – октябрь 2015 года.


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 15-014ЭЗ

	Пожарная сигнализация.Система оповещения при пожаре. Строение 1.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Монтажные работы.

	1
	Приборы ПС на: 4 луча
	1 шт.
	6
	 

	2
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка: "С2000-4"
	шт.
	6
	 

	3
	Прибор сигнализирующий емкостной
	1 шт.
	1
	 

	4
	Блок сигнально-пусковой (релейный блок), марка "С2000-СП1"
	шт.
	1
	 

	5
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей
	1 шт.
	1
	 

	6
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000"
	шт.
	1
	 

	7
	Прибор сигнализирующий емкостной
	1 шт.
	1
	 

	8
	Блок индикации, марка "С2000-БИ"
	шт.
	1
	 

	9
	Устройство оптико-(фото)электрическое: блок питания и контроля
	1 шт.
	7
	 

	10
	Блок источника резервного питания: БИРП-12/1,6
	шт.
	7
	 

	11
	Громкоговоритель
	1 шт.
	63
56+6+1
	 

	12
	Блок расширения системы речевого оповещения Соната К-БР
	шт.
	1
	 

	13
	Блок речевого оповещения Соната К
	шт.
	6
	 

	14
	Акустический модуль Соната 3 в т.ч.ЗИП
	шт.
	58
	 

	15
	Антенна Г-образная
	1 антенна
	1
	 

	16
	Антенна марка: АН2-433
	шт.
	1
	 

	17
	Передатчик коммуникатор RS-20T
	шт.
	1
	 

	18
	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	1 шт.
	205
225-20
	 

	19
	Извещатель пожарный дымовой: ИП-212-3СУ в т.ч ЗИП
	10 шт.
	22,5
	 

	20
	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
	1 шт.
	12
	 

	21
	Извещатель пожарный ручной: ИПР-3СУ в т.ч ЗИП
	шт.
	1,4
	 

	22
	Извещатели ПС автоматические тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
	1 шт.
	15
	 

	23
	Извещатель пожарный тепловой: ИП 103-5/1 в т.ч ЗИП
	10 шт.
	1,8
	 

	24
	Транспарант световой (табло)
	1 шт.
	12
	 

	25
	Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24)в т.ч ЗИП
	шт.
	14
	 

	26
	Светильник на кронштейнах (установить у ПКУ)
	100 шт.
	0,01
	 

	27
	Светильник аварийного освещения с аккумулятором АКБ
	шт.
	1
	 

	28
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная
	1 шт.
	82
76+6
	 

	29
	Коробка ответвительная КОР-73 У3
	10 шт.
	7,6
	 

	30
	Разветвительная коробка  К.50*50 мм
	шт.
	6
	 

	31
	Шкаф управления и регулирования с монтажной панелью ЩМП
	1 шкаф
	7
	 

	32
	Щиты с монтажной панелью: ЩМП-2, размером 500х400х220 мм, степень защиты IP54
	шт.
	6
	 

	33
	Щиты с монтажной панелью: ЩМП-3, размером 650х500х220 мм, степень защиты IP54
	шт.
	1
	 

	34
	Резисторыи другие мелкие изделия (без присоединения проводов)
	100 шт.
	2,42
(230+12)/100
	 

	35
	Резисторы
	шт.
	242
	 

	36
	Прибор или аппарат( в БИРП)
	1 шт.
	14
	 

	37
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт.
	14
	 

	38
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	7
	 

	39
	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 6А, характеристика С
	шт.
	7
	 

	40
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг
	100 м кабеля
	0,75
	 

	41
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,0765
0.075*1.02
	 

	42
	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	100 м
	2,72
(184+50+38)/100
	 

	43
	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной
	100 м кабеля
	24,66
(410+140+160+1400+290+40+300+35-272-37)/100
	 

	44
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки: КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х1,0
	1000 м
	0,4182
0.41*1.02
	 

	45
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки: КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5
	1000 м
	0,1428
0.14*1.02
	 

	46
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки: КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,5
	1000 м
	0,1632
0.16*1.02
	 

	47
	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КСВВнг-LS 2х0,5
	1000 м
	1,428
1.4*1.02
	 

	48
	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КСВВнг-LS 4х0,5
	1000 м
	0,2958
0.29*1.02
	 

	49
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки: КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5
	1000 м
	0,0408
0.04*1.02
	 

	50
	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КПСВВнг-LS 2х2х0,5
	1000 м
	0,306
0.3*1.02
	 

	51
	Кабели коаксиальные радиочастотные: РК-75-4-11
	1000 м
	0,0357
0.035*1.02
	 

	52
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
	100 м
	0,37
(18+19)/100
	 

	53
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м
	0,18
	 

	54
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	18
	 

	55
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м
	0,19
	 

	56
	Трубка полиэтиленовая диаметром 6-10 мм
	10 м
	1,9
	 

	57
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	2,72
(50+184+38)/100
	 

	58
	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 40x25 мм
	м
	1,84
	 

	59
	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 25x16 мм
	м
	0,5
	 

	60
	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 16x16 мм
	м
	0,38
	 

	61
	Мачта  на стене
	1 шт.
	1
	 

	62
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм9 для мачты)
	м
	2
	 

	63
	Разделка и включение кабеля или провода однопарного: низкочастотного
	10 концов кабеля
	0,6
	 

	64
	Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии
	1 усилительный участок цепи
	4
	 

	                           Раздел 2. Пусконаладочные работы.

	65
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 160
	1 система
	1
	 

	66
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 160 до 319 добавлять к расценке 02-01-002-11
	1 канал
	72
	 


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 15-015эз

	Пожарная сигнализация. Система оповещения при пожаре. Строение 6.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Монтажные работы.

	1
	Приборы ПС на: 4 луча
	1 шт.
	6
	 


	2
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка: ППК "С2000-4"
	шт.
	6
	 

	3
	Прибор сигнализирующий емкостной
	1 шт.
	1
	 

	4
	Блок сигнально-пусковой (релейный блок), марка "С2000-СП1"
	шт.
	1
	 

	5
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей
	1 шт.
	1
	 

	6
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000"
	шт.
	1
	 

	7
	Прибор сигнализирующий емкостной
	1 шт.
	1
	 

	8
	Блок индикации, марка "С2000-БИ"
	шт.
	1
	 

	9
	Устройство оптико-(фото)электрическое: блок питания и контроля
	1 шт.
	7
	 

	10
	Блок источника резервного питания: БИРП-12/1,6
	шт.
	7
	 

	11
	Громкоговоритель
	1 шт.
	66
6+2+58
	 

	12
	Блок расширения системы речевого оповещения Соната К-БР
	шт.
	2
	 

	13
	Блок речевого оповещения Соната К
	шт.
	6
	 

	14
	Акустический модуль Соната 3 в т.ч.ЗИП
	шт.
	60
	 

	15
	Антенна Г-образная
	1 антенна
	1
	 

	16
	Антенна марка: АН2-433
	шт.
	1
	 

	17
	Передатчик коммуникатор RS-20T
	шт.
	1
	 

	18
	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	1 шт.
	204
224-20
	 

	19
	Извещатель пожарный дымовой: ИП-212-3СУ в т.ч ЗИП
	10 шт.
	22,4
	 

	20
	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
	1 шт.
	12
14-2
	 

	21
	Извещатель пожарный ручной: ИПР-3СУ в т.ч ЗИП
	шт.
	14
	 

	22
	Извещатели ПС автоматические тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
	1 шт.
	15
18-3
	 

	23
	Извещатель пожарный тепловой: ИП 103-5/1 в т.ч ЗИП
	10 шт.
	1,8
	 

	24
	Транспарант световой (табло)
	1 шт.
	12
14-2
	 

	25
	Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24)в т.ч ЗИП
	шт.
	14
	 

	26
	Светильник на кронштейнах (установить у ПКУ)
	100 шт.
	0,01
	 

	27
	Светильник аварийного освещения с аккумулятором АКБ
	шт.
	1
	 

	28
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная
	1 шт.
	78
72+6
	 

	29
	Коробка ответвительная КОР-73 У3 карболитовая
	10 шт.
	7,2
	 

	30
	Разветвительная коробка  К.50*50 мм
	шт.
	6
	 

	31
	Шкаф управления и регулирования с монтажной панелью ЩМП
	1 шкаф
	7
6+1
	 

	32
	Щиты с монтажной панелью: ЩМП-2, размером 500х400х220 мм, степень защиты IP54
	шт.
	6
	 

	33
	Щиты с монтажной панелью: ЩМП-3, размером 650х500х220 мм, степень защиты IP54
	шт.
	1
	 

	34
	Резисторыи другие мелкие изделия (без присоединения проводов)
	100 шт.
	2,34
2.22+0.12
	 

	35
	Резисторы
	шт.
	234
	 

	36
	Прибор или аппарат( в БИРП)
	1 шт.
	15
	 

	37
	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт.
	15
	 

	38
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	7
	 

	39
	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 6А, характеристика С
	шт.
	7
	 

	40
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг
	100 м кабеля
	0,75
	 

	41
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,0765
75/1000*1.02
	 

	42
	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	100 м
	16,32
1,84+0.48+14
	 


	43
	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной
	100 м кабеля
	10,47
3.45+1+1.65+13.4+0.4+4.2+2.8+0.25-0.36-16.32
	 

	44
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки: КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х1,0
	1000 м
	0,3519
0.345*1.02
	 

	45
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки: КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5
	1000 м
	0,102
0.1*1.02
	 

	46
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки: КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,5
	1000 м
	0,1683
0.165*1.02
	 

	47
	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КСВВнг-LS 2х0,5
	1000 м
	1,3668
1.34*1.02
	 

	48
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки: КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5
	1000 м
	0,0408
0.04*1.02
	 

	49
	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КСВВнг-LS 4х0,5
	1000 м
	0,4284
0.42*1.02
	 

	50
	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КПСВВнг-LS 2х2х0,5
	1000 м
	0,2856
0.28*1.02
	 

	51
	Кабели коаксиальные радиочастотные: РК-75-4-11
	1000 м
	0,0255
0.025*1.02
	 

	52
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
	100 м
	0,36
0,18+0.18
	 

	53
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м
	0,18
	 

	54
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	18
	 

	55
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м
	0,18
	 

	56
	Трубка полиэтиленовая диаметром 6-10 мм
	10 м
	1,8
	 

	57
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	16,32
1.84+0.48+14
	 

	58
	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 40x25 мм
	м
	184
	 

	59
	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 25x16 мм
	м
	48
	 

	60
	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 16x16 мм
	м
	1400
	 

	61
	Мачта  на стене
	1 шт.
	1
	 

	62
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм9 для мачты)
	м
	4
	 

	63
	Разделка и включение кабеля или провода однопарного: низкочастотного
	10 концов кабеля
	0,6
	 

	64
	Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии
	1 усилительный участок цепи
	4
	 

	                           Раздел 2. Пусконаладочные работы.

	65
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 160
	1 система
	1
	 

	66
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 160 до 319 добавлять к расценке 02-01-002-11
	1 канал
	71
	 


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №015 - 024

	Пусконаладочные работы. ИСО "ОРИОН ПРО" для рабочего места оператора в строении 10.

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Контрольные испытания.

	1
	Установка операционной системы, программного обеспечения    
	рабочая станция
	1
	 

	2
	Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания
	1 объект
	1
	 

	                           Раздел 2. Пусконаладочные работы.

	3
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10
	1 система
	1
	 

	4
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03
	1 канал
	9
	 


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1301-19/15

	ПС. Система оповещения и управления эвакуацией. Строение 2.

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Монтажные работы.

	1
	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч
	шт.
	2
	 

	2
	С-2000-М пульт контроля и управления
	шт
	1
	 

	3
	С2000-КДЛ контроль по двухпроводной линии до 127 извещателей
	шт
	1
	 

	4
	Блок разветвительно-изолирующий
	шт.
	6
	 

	5
	БРИЗ
	шт
	6
	 

	6
	Комплект преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем
	компл.
	1
	 

	7
	С2000-ПИ: преобразователь интерфейса RS-232 - RS-485, повторитель интерфейса RS-485 c гальванической развязкой, разделитель интерфейса.
	шт
	1
	 

	8
	Транспарант световой (табло)  
	шт.
	17
	 

	9
	Световое табло "Блик С-12" (Выход), 12В/90мА                
	шт
	17
	 

	10
	Звонок                        
	шт.
	13
	 

	11
	Оповещатель звуковой "Свирель", сирена 12В/60мА, 96дБ, внутренняя                         
	шт
	13
	 

	12
	Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	шт.
	21
	 

	13
	Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А, оптико-электронный, адресно-аналоговый  (в т.ч 2 в ЗИП)
	шт
	16
	 

	14
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3А, адресный  ( в т.ч 1 в ЗИП)
	шт
	5
	 

	15
	Блок питания
	шт.
	1
	 

	16
	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 01) , 12В/3А, без акк., под акк. До17 А/ч, защита от перезаряда            
	шт
	1
	 

	17
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350
	шт.
	1
	 

	18
	Бокс для аккумуляторов 2х17 А/ч-12В
	шт
	1
	 

	19
	Аккумуляторы
	шт.
	3
	 

	20
	Аккумулятор 12 В, 17 А/ч      
	шт
	3
	 

	21
	Извещатели ПС автоматические тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
	шт.
	40
	 

	22
	Извещатель пожарный тепловой "С2000-ИП", адресно-аналоговый максимально-дифференцированный, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до 127 адресов                          (в т.ч 4 в ЗИП)
	шт
	44
	 

	23
	С2000-АР2 адресный расширитель на 2 шлейфа
	шт
	1
	 

	24
	Извещатели ПС автоматические тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении
	шт.
	7
	 

	25
	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-1В взрывобезопасный  (в т.ч 1 в ЗИП)
	шт
	7
	 

	26
	Извещатель пожарный ручной ИПР 535-77/В-А АРГУТ  взрывозащищенный  (в т.ч  1 в ЗИП)
	шт
	2
	 

	27
	Приборы приемно-контрольные сигнальные концентратор - блок базовый
	шт.
	1
	 

	28
	С2000-СП1 релейный блок - 4 исполнительных реле.
	шт
	1
	 

	29
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	1
	 

	30
	Выключатели автоматические ВА 47-29М 2Р-6А х-ка С      35,31/4,96=7,12
	шт
	1
	 

	31
	Установка DIN-рейки
	100 шт.
	0,01
	 

	32
	DIN-рейка
	шт
	1
	 

	33
	Шкаф настенный размер, мм, 750х1200
	шт.
	1
	 

	34
	Шкафы распределительные типа ЩРНМ-6 IP31 с замком
	шт
	1
	 

	35
	Антенна Г-образная            
	антенна
	1
	 

	36
	Антенна АГ-433 для радиомодема Невод-5
	шт
	1
	 

	37
	Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной
	100 м кабеля
	0,1
	 

	38
	Кабель коаксиальный 50 ОмRG 213 / U: 10,3 mm
	100м
	0,1
	 

	39
	Устройства ультразвуковые преобразователь (излучатель или приемник)
	шт.
	1
	 

	40
	Радиомодем версия 6.4 Невод-5
	шт
	1
	 

	41
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16
	100 м
	0,8
	 

	42
	Рукав металлический, наружный диаметр, мм, 15 мм
	100 м
	0,5
	 

	43
	Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х                 
	м
	50
	 

	44
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25
	100 м
	0,3
	 

	45
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2.8 мм        
	м
	30
	 

	46
	Провод в резинобитумных трубках, количество проводов в трубке до 2, сечение провода, мм2, до 6
	100 м трубок
	0,95
	 

	47
	Трубка ПВХ гофрированная д.=25 мм (кг/5,3 м)
	м
	50
	 

	48
	Трубка ПВХ гофрированная д.=32 мм (кг/3,6 м)
	м
	45
	 

	49
	Провод в коробах, сечение, мм2, до 6
	100 м
	1,7
	 

	50
	Короба пластмассовые шириной: до 40 мм
	100 м
	1,7
	 

	51
	Кабель-канал: 16х16
	м
	140
	 

	52
	Кабель-канал: 40х25
	м
	30
	 

	53
	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим
	100 м
	4,1
	 

	54
	Коробка ответвительная на стене                             
	шт.
	20
	 

	55
	Коробка коммутационная УК-2П, подключение 4-х пар проводов  
	шт
	20
	 

	56
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная        
	шт.
	14
	 

	57
	Коробка разветвительная КРТП 10*2, 10 пар контактов         
	шт
	1
	 

	58
	Соединительная коробка для внешнего крепления с винтовыми зажимами 5х2,5 кв.мм. 85х85х37 IP54 взрывозащищенная
	шт
	13
	 

	59
	Кабели силовые с медными жилами не распостраняющий горение, с низким  дымо и газораспределением огнстойкий  ВВГнг-FRLS 0.66 кВ сеч. 2х1.5 мм2
	1000 м
	0,08
	 

	60
	Кабели силовые с медными жилами не распостраняющий горение, с низким  дымо и газораспределением огнстойкий  ВВГнг-FRLS 0.66 кВ сеч. 3х1.5 мм2
	1000 м
	0,075
	 

	61
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный, D внешний = 6,2мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг-FRLS  сеч 1х2х0,75
	1000 м
	0,45
	 

	62
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 2 пары, экранированный, D внешний = 10,6мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг -FRLS
	1000 м
	0,15
	 

	63
	Автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов 80
	система
	1
	 

	64
	Автоматизированные системы управления II категории технической сложности за каждый канал св. 80 до 159 добавлять к норме 9
	канал
	15
	 


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1301-27/15

	ПС. Система оповещения и управления эвакуацией. Строение 3.

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Монтажные работы.

	1
	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч
	шт.
	2
	 

	2
	С-2000-М пульт контроля и управления
	шт
	1
	 

	3
	С2000-КДЛ контроль по двухпроводной линии
	шт
	1
	 

	4
	Блок разветвительно-изолирующий
	шт.
	10
	 

	5
	БРИЗ
	шт
	10
	 

	6
	Комплект преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем
	компл.
	1
	 

	7
	С2000-ПИ:повторитель интерфейса
	шт
	1
	 

	8
	Транспарант световой (табло)  
	шт.
	26
	 

	9
	Световое табло "Блик С-12" (Выход), 12В/90мА                
	шт
	26
	 

	10
	Звонок                        
	шт.
	20
	 

	11
	Оповещатель звуковой "Свирель", сирена 12В/60мА, 96дБ, внутренняя                         
	шт
	20
	 

	12
	Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	шт.
	73
	 

	13
	Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А, оптико-электронный, адресно-аналоговый  ( в т.ч 4 в ЗИП)
	шт
	40
	 

	14
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3А, адресный  (в т.ч 2 в ЗИП)
	шт
	21
	 

	15
	Извещатель пожарный пламени Пульсар 1-01 Н, зона контроля 30м, 120о, -10гр.С#+50гр.С (в т.ч 2 в ЗИП)
	шт
	20
	 

	16
	Блок питания
	шт.
	3
	 

	17
	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 01) , 12В/3А, без акк., под акк. До17 А/ч, защита от перезаряда            
	шт
	3
	 

	18
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350
	шт.
	3
	 

	19
	Бокс для аккумуляторов 2х17 А/ч-12В
	шт
	3
	 

	20
	Аккумуляторы
	шт.
	6
	 

	21
	Аккумулятор 12 В, 17 А/ч      
	шт
	6
	 

	22
	Приборы приемно-контрольные сигнальные концентратор - блок базовый на 10 лучей
	шт.
	1
	 

	23
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-10"
	шт
	1
	 

	24
	Приборы приемно-контрольные сигнальные концентратор - блок базовый
	шт.
	3
	 

	25
	С2000-СП1 релейный блок
	шт
	3
	 

	26
	Конструкция для установки извещателя                        
	шт.
	10
	 

	27
	Декоративное монтажное устройство (исп. 01) для подвесных потолков
	шт
	10
	 

	28
	Шкаф настенный размер, мм, до 1200х750
	шт.
	1
	 

	29
	Шкафы распределительные типа ЩРНМ-6 с монтажной панелью
	шт
	1
	 

	30
	Установка DIN-рейки
	100 шт.
	0,01
	 

	31
	DIN-рейка
	шт
	1
	 

	32
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	1
	 

	33
	Выключатели автоматические ВА 47-29М 2Р-6А х-ка С      35,31/4,96=7,12
	шт
	1
	 

	34
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16
	100 м
	1,3
	 

	35
	Рукав металлический, наружный диаметр, мм, 15 мм
	100 м
	1,3
	 

	36
	Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х                 
	м
	130
	 

	37
	Провод в резинобитумных трубках, количество проводов в трубке до 2, сечение провода, мм2, до 6
	100 м трубок
	1,8
	 

	38
	Трубка ПВХ гофрированная д.=25 мм (кг/5,3 м)
	м
	100
	 

	39
	Трубка ПВХ гофрированная д.=32 мм (кг/3,6 м)
	м
	80
	 

	40
	Провод в коробах, сечение, мм2, до 6
	100 м
	1,5
	 

	41
	Короба пластмассовые шириной: до 40 мм
	100 м
	1,5
	 

	42
	Кабель-канал: 16х16
	м
	90
	 

	43
	Кабель-канал: 40х25
	м
	60
	 

	44
	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим
	100 м
	12,1
	 

	45
	Коробка ответвительная на стене                             
	шт.
	50
	 

	46
	Коробка коммутационная УК-2П, подключение 4-х пар проводов  
	шт
	50
	 

	47
	Кабели силовые с медными жилами не распостраняющий горение, с низким  дымо и газораспределением огнстойкий  ВВГнг-FRLS 0.66 кВ сеч. 2х1.5 мм2
	1000 м
	0,12
	 

	48
	Кабели силовые с медными жилами не распостраняющий горение, с низким  дымо и газораспределением огнстойкий  ВВГнг-FRLS 0.66 кВ сеч. 3х1.5 мм2
	1000 м
	0,1
	 

	49
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный, D внешний = 6,2мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг-FRLS  сеч 1х2х0,75
	1000 м
	0,65
	 

	50
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 2 пары, экранированный, D внешний = 10,6мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг -FRLS  сеч 2х2х0,75
	1000 м
	0,8
	 

	51
	Антенна Г-образная            
	антенна
	1
	 

	52
	Антенна АГ-433 для радиомодема Невод-5
	шт
	1
	 

	53
	Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной
	100 м кабеля
	0,1
	 

	54
	Кабель коаксиальный 50 ОмRG 213 / U: 10,3 mm
	100м
	0,1
	 

	55
	Устройства ультразвуковые преобразователь (излучатель или приемник)
	шт.
	1
	 

	56
	Радиомодем версия 6.4 Невод-5
	шт
	1
	 

	57
	Автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов 80
	система
	1
	 

	58
	Автоматизированные системы управления II категории технической сложности за каждый канал св. 80 до 159 добавлять к норме 9
	канал
	20
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	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Монтажные работы.

	1
	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч
	шт.
	4
	 

	2
	С-2000-М пульт контроля и управления
	шт
	1
	 

	3
	С2000-КДЛ контроль по двухпроводной линии
	шт
	3
	 

	4
	Блок разветвительно-изолирующий
	шт.
	20
	 

	5
	БРИЗ
	шт
	20
	 

	6
	Комплект преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем
	компл.
	1
	 

	7
	С2000-ПИ:повторитель интерфейса
	шт
	1
	 

	8
	Транспарант световой (табло)  
	шт.
	16
	 

	9
	Световое табло "Блик С-12" (Выход), 12В/90мА                
	шт
	16
	 

	10
	Звонок                        
	шт.
	8
	 

	11
	Оповещатель звуковой "Свирель", сирена 12В/60мА, 96дБ, внутренняя                         
	шт
	8
	 

	12
	Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	шт.
	98
	 

	13
	Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А, оптико-электронный, адресно-аналоговый  ( в т. ч. 9 в ЗИП)
	шт
	97
	 

	14
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3ПА, адресный  (в т.ч 1 в ЗИП)
	шт
	11
	 

	15
	Блок питания
	шт.
	2
	 

	16
	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 01) , 12В/3А, без акк., под акк. До17 А/ч, защита от перезаряда            
	шт
	2
	 

	17
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350
	шт.
	2
	 

	18
	Бокс для аккумуляторов 2х17 А/ч-12В
	шт
	2
	 

	19
	Аккумуляторы
	шт.
	6
	 

	20
	Аккумулятор 12 В, 17 А/ч      
	шт
	6
	 

	21
	Приборы приемно-контрольные сигнальные концентратор - блок базовый
	шт.
	2
	 

	22
	С2000-СП1 релейный блок
	шт
	2
	 

	23
	Конструкция для установки извещателя                        
	шт.
	55
	 

	24
	Декоративное монтажное устройство (исп. 01) для подвесных потолков
	шт
	55
	 

	25
	Шкаф настенный размер, мм, до 1200х750
	шт.
	1
	 

	26
	Шкафы распределительные типа ЩРНМ-6 с монтажной панелью
	шт
	1
	 

	27
	Установка DIN-рейки
	100 шт.
	0,01
	 

	28
	DIN-рейка
	шт
	1
	 

	29
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	1
	 

	30
	Выключатели автоматические ВА 47-29М 2Р-6А х-ка С     
	шт
	1
	 

	31
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16
	100 м
	0,5
	 

	32
	Рукав металлический, наружный диаметр, мм, 15 мм
	100 м
	0,5
	 

	33
	Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х                 
	м
	50
	 

	34
	Провод в резинобитумных трубках, количество проводов в трубке до 2, сечение провода, мм2, до 6
	100 м трубок
	0,95
	 

	35
	Трубка ПВХ гофрированная д.=25 мм (кг/5,3 м)
	м
	50
	 

	36
	Трубка ПВХ гофрированная д.=32 мм (кг/3,6 м)
	м
	45
	 

	37
	Провод в коробах, сечение, мм2, до 6
	100 м
	3,4
	 

	38
	Короба пластмассовые шириной: до 40 мм
	100 м
	3,4
	 

	39
	Кабель-канал: 16х16
	м
	250
	 

	40
	Кабель-канал: 40х25
	м
	90
	 

	41
	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим
	100 м
	5,4
	 

	42
	Коробка ответвительная на стене                             
	шт.
	40
	 

	43
	Коробка коммутационная УК-2П, подключение 4-х пар проводов  
	шт
	40
	 

	44
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная        
	шт.
	1
	 

	45
	Коробка разветвительная КРТП 10*2, 10 пар контактов         
	шт
	1
	 

	46
	Кабели силовые с медными жилами не распостраняющий горение, с низким  дымо и газораспределением огнстойкий  ВВГнг-FRLS 0.66 кВ сеч. 3х1.5 мм2
	1000 м
	0,075
	 

	47
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный, D внешний = 6,2мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг-FRLS  сеч 1х2х0,75
	1000 м
	0,7
	 

	48
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 2 пары, экранированный, D внешний = 10,6мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг -FRLS  сеч 2х2х0,75
	1000 м
	0,25
	 

	49
	Антенна Г-образная            
	антенна
	1
	 

	50
	Антенна АГ-433 для радиомодема Невод-5
	шт
	1
	 

	51
	Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной
	100 м кабеля
	0,1
	 

	52
	Кабель коаксиальный 50 ОмRG 213 / U: 10,3 mm
	100м
	0,1
	 

	53
	Устройства ультразвуковые преобразователь (излучатель или приемник)
	шт.
	1
	 

	54
	Радиомодем версия 6.4 Невод-5
	шт
	1
	 

	55
	Автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов 80
	система
	1
	 

	56
	Автоматизированные системы управления II категории технической сложности за каждый канал св. 80 до 159 добавлять к норме 9
	канал
	32
	 

	                           Раздел 2. Рабочее место оператора. (для строения 5)

	57
	Приборы приемно-контрольные
	шт.
	1
	 

	58
	С-2000-М пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором
	шт
	1
	 

	59
	Устройства ультразвуковые преобразователь (излучатель или приемник)
	шт.
	2
	 

	60
	Радиомодем версия 6.4 Невод-5
	шт
	2
	 

	61
	Антенна Г-образная            
	антенна
	2
	 

	62
	Антенна АГ-433 для радиомодема Невод-5
	шт
	2
	 

	63
	Комплект преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем
	компл.
	1
	 

	64
	ПИ-ГР преобразователь интерфейсов RS-232 - RS-485 с гальванической развязкой, для интегрированной системы "Орион"       
	шт
	1
	 

	65
	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания
	шт.
	1
	 

	66
	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 01) , 12В/3А, без акк., под акк. До17 А/ч, защита от перезаряда            
	шт
	1
	 

	67
	Аккумуляторы кислотные стационарные, тип С-18, СК-18, С-20, СК-20
	шт.
	1
	 

	68
	Аккумулятор 12 В, 17 А/ч      
	шт
	1
	 

	69
	Аппарат  настольный
	шт.
	1
	 

	70
	Моноблок Acer PB one Two S3270 19.5" HD+A4 5000B/6Gb/1Tb/HD8330/DVDRW/MCR/W8SL64/GETH/WiFi/BT/Web/клавиатура/мышь
	шт
	1
	 

	71
	АРМ "Орион" исп.127 программное обеспечение и ключ защиты на 127 устройств
	шт
	1
	 

	72
	Блок питания
	шт.
	1
	 

	73
	Источник бесперебойного питания  1250ВА/660Вт Eaton  Nova AVR 1250 USB
	шт
	1
	 

	74
	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим
	100 м
	1,35
	 

	75
	Короба пластмассовые шириной: до 40 мм
	100 м
	0,2
	 

	76
	Кабель-канал: 40х25
	м
	20,34
	 

	77
	Провод в коробах, сечение, мм2, до 6
	100 м
	0,2
	 

	78
	Коробка ответвительная на стене                             
	шт.
	5
	 

	79
	Коробка коммутационная УК-2П, подключение 4-х пар проводов  
	шт
	5
	 

	80
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная        
	шт.
	1
	 

	81
	Коробка разветвительная КРТП 10*2, 10 пар контактов         
	шт
	1
	 

	82
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16
	100 м
	0,2
	 

	83
	Рукав металлический, наружный диаметр, мм, 15 мм
	100 м
	0,2
	 

	84
	Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х                 
	м
	20
	 

	85
	Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной
	100 м кабеля
	0,2
	 

	86
	Кабель коаксиальный 50 ОмRG 213 / U: 10,3 mm
	100м
	0,2
	 

	87
	Кабели силовые с медными жилами не распостраняющий горение, с низким  дымо и газораспределением огнстойкий  ВВГнг-FRLS 0.66 кВ сеч. 3х1.5 мм2
	1000 м
	0,075
	 

	88
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный, D внешний = 6,2мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг-FRLS  сеч 1х2х0,75
	1000 м
	0,05
	 

	89
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 2 пары, экранированный, D внешний = 10,6мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг -FRLS  сеч 2х2х0,75
	1000 м
	0,05
	 


