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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименования

	1. Коммутатор D-Link DL-DGS-1210-20/C1A (или эквивалент)


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) 


РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Коммутатор

Аппаратное обеспечение
Интерфейсы
16 портов 10/100/1000Base-T,
 4 порта 1000Base-X SFP

Производительность
Коммутационная матрица, Гбит/с
Не менее 40

Скорость перенаправления 64-байтных пакетов, Mpps
Не менее 29,8

Таблица MAC-адресов
Не менее 16K

SDRAM для CPU
Не менее 128 МБ 

Буфер пакетов
Не менее 1,5 МБ 

Flash-память
Не менее 16 МБ

Программное обеспечение
Функции 2 уровня 
Spanning Tree Protocols 
802.1D STP 
Наличие

802.1w RSTP 
Наличие

Root restriction 
Наличие

Функция Loopback Detection
Наличие

Ling aggregation

Не менее 8 портов на группу 

Зеркалирование портов
Не менее 1 группы

One-to-One
Наличие

Many-to-One  
Наличие

Многоадресная рассылка 2 уровня
IGMP Snooping
Не менее 256 групп

IGMP v1,v2 
Наличие

IGMP v3 awareness
Наличие

IGMP snooping Fast Leave на основе VLAN/узла
Наличие

MLD Snooping
Не менее 256 групп

MLD v1,v2
Наличие

VLAN
802.1Q Tagged VLAN
Не менее 256 групп

VLAN на основе порта 
Наличие

Asymmetric VLAN 
Наличие

Auto Surveillance VLAN
Наличие

Auto Voice VLAN
Наличие

Функции 3 уровня 
IPv6 Neighbor Discovery (ND)
Наличие

Качество обслуживания (QoS)
Управление полосой пропускания
входящий/ исходящий трафик

На основе порта 
с шагом 64 Кбит/с

Обработка очередей
Не менее 8 очередей на порт

Strict Priority 
Наличие

Weighted Round Robin (WRR) 
Наличие

CoS на основе:
Очереди приоритетов 802.1p 
Наличие

ToS
Наличие

DSCP 
Наличие

TCP/UDP-порта 
Наличие

Списки управления доступом (ACL)
ACL, правила доступа
Не менее 768

ACL на основе
порта коммутатора
Наличие

приоритета 802.1p
Наличие

VLAN ID 
Наличие

MAC-адреса 
Наличие

Ether type 
Наличие

IPv4 адреса 
Наличие

DSCP 
Наличие

типа протокола 
Наличие

номера порта TCP/UDP 
Наличие

класса трафика IPv6 
Наличие

AAA
802.1X 
Управление доступом на основе порта

Поддержка EAP, OTP, TLS, TTLS, PEAP
Наличие

Поддержка аутентификации MD5
Наличие

Безопасность
SSH v2
Наличие

SSL 
Наличие

Port Security
Не менее 64 MAC-адресов на порт

Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма
Наличие

Сегментация трафика 
Наличие

IP-MAC-Port Binding (IMPB)
Проверка пакетов ARP/IP пакетов

DHCP Snooping
Наличие

Защита CPU от перегрузки
Наличие

DHCP Server Screening 
Наличие

Фильтрация DHCP-клиентов 
Наличие

Предотвращение атак ARP Spoofing
Наличие

Предотвращение атак DoS 
Наличие

OAM
Диагностика кабеля
Наличие

Управление 
Web-интерфейс 
Наличие

Упрощенный интерфейс командной строки
Наличие

Telnet-сервер (IPv6) 
Наличие

Telnet-сервер/клиент (IPv4) 
Наличие

TFTP-клиент (IPv6)  
Наличие

SNMP v1/v2c/v3 
Наличие

SNMP Traps 
Наличие

Системный журнал 
Наличие

RMON v1  
Наличие

LLDP  
Наличие

BootP/DHCP-клиент  
Наличие

Автоматическая настройка DHCP  
Наличие

SNTP 
Наличие

Доверенный хост 
Наличие

Технология энергосбережения
Экономия энергии
Наличие

Выключение индикаторов/портов
Наличие

Спящий режим
Наличие

Физические параметры
Размеры
Не более 280 x 180 x 44 мм

Ширина
Не более 11"

Высота
Не более 1U

Условия эксплуатации
MTBF (часы)
не менее 300 000

Уровень шума
Не более 0 dB 

Тепловыделение
Не более 54.91 BTU/ч

Питание на входе
100-240 В переменного тока, 50/60 Гц 

Макс. потребляемая мощность
16.5 Вт 

Система вентиляции
Пассивная 

Температура хранения
от -20 до 70 °C 

Рабочая температура
от -5 до 50 °C



	Подраздел 2.2 Требования к упаковке и условия хранения и эксплуатации

	Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.
Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений. Предполагается, что хранение и эксплуатация оборудования будет происходить в следующих условиях:

Характеристика

Описание

Температура хранения

+ 10...+40 °С
Влажность хранения

20 ... 80%
Рабочая температура

+15 ...+32 °С
Рабочая влажность

20... 80%



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода – изготовителя, но не менее 12 месяцев



РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Инструкция по эксплуатации, сертификаты, паспорта на русском языке.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ 

	Качество и безопасность Комплекта, функциональные характеристики (потребительские свойства) Комплекта должны соответствовать действующим техническим регламентам, стандартам, нормативным требованиям по охране труда и иным требованиям, установленным действующим законодательством и нормативно-технической документацией Российской Федерации.

Санитарно-эпидемиологические заключения должны быть представлены Поставщиком на поставляемый Комплект, подлежащий санитарно-эпидемиологической экспертизе в обязательном порядке в соответствие с действующим законодательством.




РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Оборудование не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ,  СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) И МЕСТУ ПОСТАВКИ  

	Подраздел 7.1 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ


	Наименование

Количество

Единица измерения

Коммутатор D-Link DL-DGS-1210-20/C1A  (или эквивалент)
130

шт.



	Подраздел 7.2 СРОК ПОСТАВКИ


	Срок  поставки – не позднее 6 недель  с момента подписания договора

	Подраздел 7.3 МЕСТО ПОСТАВКИ  ПРОДУКЦИИ


	РФ., г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.


Начальник подразделения            _________________________     Е.Ф. Медведев 

                                                                      подпись           

Исполнитель                                    __________________________  И.И.Лисицына
                                                                        подпись                                   






