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1. Общие положения

1.1 Наименование объекта: Курская АЭС-2 в составе 2х энергоблоков.

1.2 Основание для заключения договора:

1.2.1 Лицензия на право пользования недрами КРС 00252ВП
1.3 Заказчик: ОАО «Концерн Росэнергоатом»

1.4 Источник финансирования: Средства Заказчика
1.5 Исполнитель выбирается в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок. 

1.6 Сроки проведения работ: С момента заключения договора до 12.10.2015
2. Цель, задачи и исходные данные для проведения работы

2.1 Цель работ

Оценка и утверждение запасов питьевых подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического обеспечения водой фи​лиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Курской АЭС- 2».
2.2 Задачи выполняемых работ:

- Уточнение геологического строения и гидрогеологических условий района и участка работ;

- Определение гидрогеологических параметров целевого водоносного горизонта;

- Изучение и оценка качества подземных вод;

- Оценка запасов подземных вод.

2.3 Пространственные границы объекта
Центральный федеральный округ. Курская область, г. Курчатов (промышленная зона). Угловые координаты участка:

Система координат - Географическая

	Номер
точек
	Северная широта
	Восточная долгота

	
	град.
	мин.
	сек.
	град.
	мин.
	сек.

	1
	51
	41
	14,36
	35
	35
	0,74

	2
	51
	41
	10,84
	35
	35
	4,64

	3
	51
	41
	8,35
	35
	34
	58,62

	4
	51
	41
	11,86
	35
	34
	54,83


3. Основные методы решения геологических задач и последовательность выполнения работ

- Исполнителю для работы передается Лицензия на пользование недрами и утвержденный заказчиком проект на выполнение работ;
- Согласование проекта в ФБУ «Росгеолэкспертиза»;

- Буровые и сопутствующие работы;

- Геофизические исследования в скважинах;

- Опытно-фильтрационные работы:

- Гидрохимическое опробование и лабораторные работы;
- Гидрорежимные наблюдения;

- Топографо-геодезические работы;
- Камеральная обработка материалов;

- Составление отчетных материалов с подсчётом запасов подземных вод и представление их на государственную экспертизу;

- Сопровождение материалов на Государственной экспертизе запасов, защита отчёта;

- Сдача отчёта в фонды;

- Подготовка пакета заявительных документов от лица Заказчика на получение Лицензии
4. Ожидаемые геологические результаты

Утверждённые в установленном порядке запасы питьевых подземных вод вод для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического обеспечения водой стройбазы Курской АЭС- 2 в количестве 1077,0 м3/сут.
5. Основные требования к выполнению работ

Работа выполняется по нормам Российской Федерации, отраслевой и ведомственной нормативной документации, действующим на момент заключения настоящего договора.
Работы должны соответствовать требованиям по защите информации от несанкционированного доступа, определённые органами РФ, полномочными в области безопасности и в области противодействия иностранным техническим разведкам и технической защиты информации.
6. Перечень технической документации, передаваемой по окончании работы

Отчет о результатах работ по объекту передается Заказчику в бумажном виде в 4-х экземплярах, а также в электронном виде на магнитных и (или) оптических носителях. Документация в электронном виде предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась (Word, Excel, AutoCAD и др.), а также в отсканированном виде в форматах TIF или PDF в соответствии с:

- Требованиями к составу и правилам оформления представляемых на государственную экспертизу материалов по подсчету запасов питьевых, технических и минеральных подземных вод;

- ГОСТ Р 53579-2009 «Отчёт о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению».
7. Апробации, приёмка и рассылка отчётных материалов
Отчёт о результатах работ представляются Заказчику с протоколом рассмотрения материалов на НТС Исполнителя и после утверждения Заказчиком направляется на государственную экспертизу в ТКЗ «Центрнедра».

После рассмотрения на государственной экспертизе, отчёт направляется Исполнителем на хранение в ФГУ НПП Росгеолфонд и ФБУ «ТФГИ по Центральному федеральному округу».

Первичные материалы передаются в архив Исполнителя.
Приемка выполненных работ производится на основании Актов сдачи-приемки в соответствии с календарным планом к договору.

8. Метрологическое обеспечение

Метрологическое обеспечение средств измерений, применяемых при инженерных изысканиях для строительства АЭС, должно соответствовать требованиям Федерального Закона «Об обеспечении единства измерений» №102 ФЗ от 26.06.2008 с последними изменениями на момент проведения работ.

Все средства измерений должны быть утвержденного вида в соответствии с ПР 50.2.104-09, ПР 50.2.105-09, ПР 50.2.106-09 и иметь свидетельства об утверждении типа средств измерений.

Организация, выполняющая работы, должна иметь Перечни средств измерений надлежащих поверке, согласованные в органах Росстандарта, графики поверки, аттестованные методики (методы) измерений.

На момент выполнения работ средства измерений должны иметь действующие свидетельства о поверке.
Приложения:

1. Схема расположения участка недр;
2. Геолого-технический разрез эксплуатационной скважины на воду;

Приложение 1

Схема расположения учаска недр
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