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1. Одно из условий конкурса предполагает фиксированное количество единиц оборудования (57 ед.), необходимого для обеспечения противопожарной безопасности объектов, указанных в ИТТ.
Предварительный расчет, проведенный специалистами нашей компании, показывает, что для выполнения задачи по обеспечению противопожарной безопасности объектов необходимое количество единиц оборудования, производимого нами, составляет примерно 30 и соответствует всем требованиям ИТТ.
Данное количество существенно меньше заявленного в документации, при этом противопожарная безопасность объектов обеспечивается в соответствии с ИТТ»
Прощу Вас разъяснить порядок нашего участия, с учетом расчета выполненного нашей организацией, и указать, каким нормативным документом Российской Федерации регламентировано количество единиц поставляемое оборудования.
2. Прошу Вас указать нормативный документ Российской Федерации в котором указано требование о том, что оборудование российской разработки должно быть сконструировано на предприятиях, имеющих лицензию, выданную . Федеральной службой;- по экологическому, технологическому и атомному надзору, головному разработчику оборудования (в соответствии с Р 50-605-80-93), дающая право на конструирование оборудования, являющегося предметом конкурса согласно п.16.3. Информационной карты конкурса
Ответ.
По п.1: По условиям конкурсной документации требуются модульные установки тонкораспыленной водой с параметрами, указанными в спецификации на оборудование в количестве 57 штук в соответствии с проектной потребностью. Определение возможности применения оборудования с иными техническими характеристиками будет проводится на этапе рассмотрения заявок участников в рамках технической экспертизы.
1. Требование о том, что оборудование российской разработки должно быть сконструировано на предприятиях, имеющих лицензию, выданную Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, головному разработчику оборудования (в соответствии с Р 50-605-80-93), дающую право на конструирование, относится к оборудованию I-1II классу безопасности.
