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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	1) Cтол прямой  

2) Стол прямой

3) Тумба выкатная с замком

4) Шкаф-витрина
5) Стол прямой

6) Сектор соединительный

7) Опора
8) Стол однотумбовый с замком
9) Стол письменный двухтумбовый с 2 замками

10) Стол прямой

11) Шкаф закрытый

12) Подставка под блок компьютерный
13) Полка под клавиатуру для компьютерных столов

14) Шкаф для документов металлический

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным,) не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Основные параметры и размеры

	          1) Стол прямой. Габаритные размеры: 680х680х730(h) мм
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2) Стол прямой. Габаритные размеры: 1600х680х730(h) мм
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3) Тумба выкатная с замком. Габаритные размеры: 404х450х605(h) мм
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4) Шкаф-витрина. Габаритные размеры: 800х450х2000(h) мм
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5) Стол прямой. Габаритные размеры: 1380х680х730(h) мм
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6) Сектор соединительный. Габаритные размеры: 680х680х22(h) мм
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7) Опора.  Габаритные размеры: 710х60 (хром)
8) Стол однотумбовый  с замком. Габаритные размеры: 1100х680х730(h) мм
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9) Стол письменный двухтумбовый с 2 замками. Габаритные размеры: 1600х680х730мм
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10) Стол прямой.  Габаритные размеры: 1100х680х730(h) мм
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11) Шкаф закрытый. Габаритные размеры: 400х450х760(h) мм
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12) Подставка под блок компьютерный. Габаритные размеры: 280х190х500(h) мм
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         13) Полка под клавиатуру для компьютерных столов. Габаритные размеры: 640х400х16(h) мм
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14) Шкаф металлический двухстворчатый. Габаритные размеры: 915х458х1990(h) мм
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	Подраздел 2.2 Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Столы  (позиции №1,2,5,10)
Столешница должна быть изготовлена из высококачественного ДСП класса Е1  с двухсторонним меламиновым покрытием  с кромкой ABS, устойчивого к истиранию поверхности толщиной не менее 28 мм и не более 32 мм . Столешница должна быть прямоугольной формы , с радиусным вырезом с рабочей стороны и закруглена с углов. По периметру рифленая кромка ABS не менее 2 мм и не более 3 мм. Каркас стола должен быть изготовлен из высококачественного ДСП класса Е1  с двухсторонним меламиновым покрытием  с кромкой ABS, устойчивого к истиранию поверхности, толщиной не менее 22 мм и не более 26 мм. Боковины должны соединяться с двойной панелью через четырехкомпонентные стяжки с конусным винтом. Все элементы ДСП должны обладать плотностью не менее 650 кг/м3., а так же должны быть влагостойкими и термостойкими, обладающими антибликовым покрытием, выдерживающим кратковременные термонагрузки (до 240С*) и химические нагрузки.  Соединительная фурнитура: 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с конусным винтом, наличие внутренних и наружных фиксаторов. Расслабление соединений при транспортировке исключено. Фиксаторные ступени в зажимном кулачке и наружный фиксатор с пилообразными зубьями предотвращают самопроизвольное вращение эксцентрика назад. Фурнитура должна обеспечивать возможность многократной разборки и сборки. 

Фурнитура импортная или отечественная. 

Все каркасы имеют регулировку высоты с учетом неровностей пола.

Цвет: вишня с ярко выраженной текстурой дерева.

Стол (позиция №8)

Столешница должна быть изготовлена из высококачественного ДСП класса Е1  с двухсторонним меламиновым покрытием  с кромкой ABS, устойчивого к истиранию поверхности толщиной не менее 28 мм и не более 32 мм . Столешница должна быть прямоугольной формы , с радиусным вырезом с рабочей стороны и закруглена с углов. По периметру рифленая кромка ABS не менее 2 мм и не более 3 мм. Каркас стола должен быть изготовлен из высококачественного ДСП класса Е1  с двухсторонним меламиновым покрытием  с кромкой ABS, устойчивого к истиранию поверхности, толщиной не менее 22 мм и не более 26 мм. Боковины должны соединяться с двойной панелью через четырехкомпонентные стяжки с конусным винтом. Все элементы ДСП должны обладать плотностью не менее 650 кг/м3., а так же должны быть влагостойкими и термостойкими, обладающими антибликовым покрытием, выдерживающим кратковременные термонагрузки (до 240С*) и химические нагрузки.  Соединительная фурнитура: 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с конусным винтом, наличие внутренних и наружных фиксаторов. Расслабление соединений при транспортировке исключено. Фиксаторные ступени в зажимном кулачке и наружный фиксатор с пилообразными зубьями предотвращают самопроизвольное вращение эксцентрика назад. Фурнитура должна обеспечивать возможность многократной разборки и сборки. 

Каркас тумбы должен быть  изготовлен из ДСП толщиной не менее 18 мм не более 22 мм.

Верхняя крышка тумбы должна быть изготовлена из ДСП толщиной не менее 27 мм и не более 30 мм. Тумба должна иметь три ящика, центральный замок (1000 комбинаций) для одновременного закрывания всех ящиков. Ящики должны быть установлены на металлические направляющие с нейлоновыми роликами, с механизмами полного открывания и самозакрытия.

Фурнитура импортная или отечественная. 

Все каркасы имеют регулировку высоты с учетом неровностей пола.

Цвет: вишня с ярко выраженной текстурой дерева.

Стол (позиция №9)

Столешница должна быть изготовлена из высококачественного ДСП класса Е1  с двухсторонним меламиновым покрытием  с кромкой ABS, устойчивого к истиранию поверхности толщиной не менее 28 мм и не более 32 мм . Столешница должна быть прямоугольной формы , с радиусным вырезом с рабочей стороны и закруглена с углов. По периметру рифленая кромка ABS не менее 2 мм и не более 3 мм. Каркас стола должен быть изготовлен из высококачественного ДСП класса Е1  с двухсторонним меламиновым покрытием  с кромкой ABS, устойчивого к истиранию поверхности, толщиной не менее 22 мм и не более 26 мм. Боковины должны соединяться с двойной панелью через четырехкомпонентные стяжки с конусным винтом. Все элементы ДСП должны обладать плотностью не менее 650 кг/м3., а так же должны быть влагостойкими и термостойкими, обладающими антибликовым покрытием, выдерживающим кратковременные термонагрузки (до 240С*) и химические нагрузки.  Соединительная фурнитура: 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с конусным винтом, наличие внутренних и наружных фиксаторов. Расслабление соединений при транспортировке исключено. Фиксаторные ступени в зажимном кулачке и наружный фиксатор с пилообразными зубьями предотвращают самопроизвольное вращение эксцентрика назад. Фурнитура должна обеспечивать возможность многократной разборки и сборки. 

Каркас тумб должен быть  изготовлен из ДСП толщиной не менее 18 мм не более 22 мм.

Верхние крышки тумб должны быть изготовлены из ДСП толщиной не менее 27 мм и не более 30 мм. Тумбы должна иметь три ящика, центральный замок (1000 комбинаций) для одновременного закрывания всех ящиков. Ящики должны быть установлены на металлические направляющие с нейлоновыми роликами, с механизмами полного открывания и самозакрытия.

Фурнитура импортная или отечественная. 

Все каркасы имеют регулировку высоты с учетом неровностей пола.

Цвет: вишня с ярко выраженной текстурой дерева.

Тумба-выкатная (позиция №3)

Каркас тумбы должен быть изготовлен из ДСП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм. Верхняя крышка тумбы должна быть изготовлена из ДСП толщиной не менее 26 мм и не более 32 мм с двухсторонним меламиновым покрытием . Тумба должна имеет три ящика, центральный замок (1000 комбинаций) для одновременного закрывания всех ящиков. Ящики должны быть установлены на металлические направляющие с нейлоновыми роликами, с механизмами полного открывания и самозакрытия. Тумба должна оснащается четырьмя поворотными роликовыми опорами. Все элементы ДСП, присутствующие в конструкции, должны обладать плотностью не менее 650 кг/м3., а так же должны быть влагостойкими и термостойкими, обладающими антибликовым покрытием, выдерживающим кратковременные термонагрузки (до 240С*) и химические нагрузки, а так же должны быть изготовлены из высококачественного ДСП класса Е1 устойчивого к стиранию поверхности. Соединительная фурнитура: 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с конусным винтом, наличие внутренних и наружных фиксаторов. Расслабление соединений при транспортировке исключено. Фиксаторные ступени в зажимном кулачке и наружный фиксатор с пилообразными зубьями предотвращают самопроизвольное вращение эксцентрика назад. Фурнитура должна обеспечивать возможность многократной разборки и сборки.

Фурнитура импортная или отечественная.

Цвет ручек тумбы: серебро модель импортная или отечественная.  

Цвет: вишня с ярко выраженной текстурой дерева.

Шкаф-витрина (позиция №4)

Каркас шкафа должен быть изготовлен из ДСП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм. Задние стенки шкафа должны быть изготовлены из ДСП толщиной не менее 16 мм и не более 18 мм, фиксация стенки в пазы по периметру. Шкаф комплектуется пятью полками. Полки должны быть изготовлены из ДСП толщиной не менее 22 мм и не более 24 мм, регулируются по высоте. Шкаф устанавливается на цокольные опоры не менее 120 мм и не более 125мм. Глухие двери изготовлены из ДСП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм с двухсторонним меламиновым покрытием  с кромкой ABS не менее 2 мм и не более 3 мм и комплектуются замком (1000 комбинаций). Стеклянные двери из травмобезопасного тонированного стекла в алюминиевой раме шириной не менее 10 мм и не более 20 мм. Двери устанавливаются на металлические петли с регулировками и механизмом быстрого монтажа. Двери комплектуются амортизатором для бесшумного закрывания. Все элементы ДСП, присутствующие в конструкции, должны обладать плотностью не менее 650 кг/м3., а так же должны быть влагостойкими и термостойкими, обладающими антибликовым покрытием, выдерживающим кратковременные термонагрузки (до 240С*) и химические нагрузки, а так же должны быть изготовлены из высококачественного ДСП класса Е1устойчивого к стиранию поверхности. Соединительная фурнитура: 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с конусным винтом, наличие внутренних и наружных фиксаторов. Расслабление соединений при транспортировке исключено. Фиксаторные ступени в зажимном кулачке и наружный фиксатор с пилообразными зубьями предотвращают самопроизвольное вращение эксцентрика назад. Фурнитура должна обеспечивать возможность многократной разборки и сборки. 

Фурнитура импортная или отечественная.

Цвет ручек шкафа: серебро модель импортная или отечественная.  

Все каркасы имеют регулировку высоты с учетом неровностей пола.

Цвет: вишня с ярко выраженной текстурой дерева.

Опора (позиция №7) 

Опора алюминиевая с толщиной металла не менее 2 мм и не более 3 мм, диаметром не менее 50 мм. Покрытие - хром.
Шкаф закрытый (позиция №11)
Каркас шкафа должен быть изготовлен из ДСП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм. Задние стенки шкафа должны быть изготовлены из ДСП толщиной не менее 16 мм и не более 18 мм, фиксация стенки в пазы по периметру. Шкаф комплектуется пятью полками. Полки должны быть изготовлены из ДСП толщиной не менее 22 мм и не более 24 мм, регулируются по высоте. Шкаф устанавливается на цокольные опоры не менее 120 мм и не более 125мм. Глухие двери должны быть изготовлены из ДСП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм с двухсторонним меламиновым покрытием  с кромкой ABS не менее 2 мм и не более 3 мм и комплектуются замком (1000 комбинаций). Двери комплектуются амортизатором для бесшумного закрывания. Двери устанавливаются на металлические петли с регулировками и механизмом быстрого монтажа. Все элементы ДСП, присутствующие в конструкции, должны обладать плотностью не менее 650 кг/м3., а так же должны быть влагостойкими и термостойкими, обладающими антибликовым покрытием, выдерживающим кратковременные термонагрузки (до 240С*) и химические нагрузки, а так же должны быть изготовлены из высококачественного ДСП класса Е1устойчивого к стиранию поверхности. Соединительная фурнитура: 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с конусным винтом, наличие внутренних и наружных фиксаторов. Расслабление соединений при транспортировке исключено. Фиксаторные ступени в зажимном кулачке и наружный фиксатор с пилообразными зубьями предотвращают самопроизвольное вращение эксцентрика назад. Все каркасы имеют регулировку высоты с учетом неровностей пола. Фурнитура должна обеспечивать возможность многократной разборки и сборки.

Фурнитура импортная или отечественная.

Цвет ручек шкафа: серебро модель импортная или отечественная.  

Цвет: вишня с ярко выраженной текстурой дерева.

Подставка под блок компьютерный (позиция №12)

Каркас должен быть изготовлен из ДСП толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм. Подставка установлена на поворотные роликовые опоры ABS с фиксатором тормоза. Все элементы ДСП, присутствующие в конструкции, должны обладать плотностью не менее 650 кг/м3., а так же должны быть влагостойкими и термостойкими, обладающими антибликовым покрытием, выдерживающим кратковременные термонагрузки (до 240С*) и химические нагрузки, а так же должны быть изготовлены из высококачественного ДСП класса Е1устойчивого к стиранию поверхности. Фурнитура должна обеспечивать возможность многократной разборки и сборки.

Фурнитура импортная или отечественная.

Цвет: вишня с ярко выраженной текстурой дерева.

Шкаф металлический двухстворчатый (позиция №14)

 Шкаф  должен быть изготовлен из высококачественной стали толщиной 0,8 мм. Ригеля из нержавеющей стали и пластиковые втулки должны обеспечивать бесшумный ход дверей и надежное запирание. Двери — распашные, должны запираться высокосекретным ключевым замком. При открытом замке двери фиксируются в закрытом положении с помощью магнитных защелок.
Внутри — четыре съемные полки, которые можно переставлять по высоте с шагом в 23 мм. Максимально допустимая распределенная нагрузка на полку — 80 кг. Общая вместимость шкафа — 5 рядов по 12 толстых (75 мм) папок-регистраторов под документы формата А4 типа Корона, Bantex и т.п. 
Поверхность должна иметь износостойкое покрытие порошкового типа. Цветовое исполнение — светло-серый (RAL 7035).


	Подраздел 2.3 Требования к упаковке

	Вся мебель должна поставляться в разобранном виде, упакованная в гофрокартон и защитную пленку. Углы упаковок должны быть защищены пластиковыми накладками из ударопрочного пластика. Поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки, обеспечивающую устойчивость к воздействиям внешней среды.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

	Входной контроль проводится на складе заказчика  представителями заказчика.

	Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Сопроводительная документация, передаваемой по перечню заказчику вместе с продукцией, должна включать заполненные паспорта, гарантийные талоны, инструкции по сборке.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	     Транспортировка товара выполняется силами поставщика на склад покупателя в г. Москва. Выгрузка товара осуществляется силами поставщика. Стоимость транспортировки, выгрузки и страховка включены в сумму договора.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	- гарантия на позиции 1-13 не менее 10 лет
-гарантия на позицию 14 не менее 1 года


РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Поставщик перед подписанием договора обязан согласовать с покупателем цвет и текстуру производимой мебели.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	1)Cтол прямой – 8 шт.

2) Стол прямой – 17 шт.

3) Тумба выкатная с замком – 25 шт.

4) Шкаф-витрина  – 18 шт.

5) Стол прямой – 15 шт.

6) Сектор соединительный – 7 шт.

7) Опора – 7 шт.

8) Стол однотумбовый с замком  – 6 шт.

9) Стол письменный двухтумбовый с 2 замками – 1 шт.

10) Стол прямой – 5 шт.

11) Шкаф закрытый – 15 шт.

12) Подставка под блок компьютерный – 9 шт.

13) Полка под клавиатуру для компьютерных столов – 9 шт.

14) Шкаф металлический двухстворчатый – 9 шт.
Товар должен быть поставлен на склад покупателя в течение 4 недель со дня заключения договора.


Заместитель исполнительного директора – 

директор Департамента строительства                                                 С.А. Зинов

Исполнитель                                                                                             Е.С. Голев
