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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименования

	1.Коммутатор HP 5500-24G-SFP EI Switch ( или эквивалент)

2.Трансивер HP X115  (или эквивалент)

3.Трансивер HP X120  (или эквивалент)

4.Коммутатор HP 5120-24G SI (или эквивалент)



	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) 


РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	 Коммутаторы 1 в полном объеме.

Управляемые гигабитные стекируемые коммутаторы Ethernet 3-го уровня с минимальным потреблением энергии. 16 фиксированных гигабитных Ethernet SFP порта, 8 портов двойного назначения, 2 порта для модулей расширения.

1 (один) коммутатор должен удовлетворять следующим техническим требованиям:


· 256 МБ SDRAM, размер пакетного буфера 2 МБ, флэш-память 32 МБ ;

· пропускная способность не менее 107 million pps ;

· производительность коммутации не менее 140 Gbps;

· размер таблицы маршрутизации (Routing table size) не менее 12000 entries (IPv4)

· поддержка OpenFlow 1.3

· управление через командную строку и WEB интерфейс

· наличие не менее 16 Ethernet SFP 1000 Мбит/с портов

· наличие не менее 2 слотов расширения  для  установки 2-х модулей 10GbE SFP+

· наличие не менее 8 портов двойного назначения,  SFP  10/100/1000

· наличие не менее 2 двух слотов для установки источников питания, один источник питания в комплекте

· иметь возможность монтажа в стойку 19 дюймов

· потребляемая мощность: менее 120 Вт


 Коммутаторы 2 в полном объеме.
· Управляемый стекируемый 28-портовый коммутатор Gigabit Ethernet  2-4 го уровня с минимальным потреблением энергии, с 24 фиксированными портами 10/100/1000T и 4 дополнительными фиксированными портами SFP на 10/100/1000 Мбит/с.

1 (один) коммутатор должен удовлетворять следующим техническим требованиям:

· 128 МБ SDRAM, размер пакетного буфера 0.5 МБ, флэш-память 128 МБ ; ;

· пропускная способность не менее 40 Mpps ;

· производительность коммутации: не менее 50 Gbps;

· наличие не менее 24-х Ethernet 10/100/1000Т Мбит/с портов;

· наличие не менее 4 дополнительных фиксированных порта SFP на 10/100/1000 Мбит/с.;

· возможность стекирования 

· один IP адрес для управления стеком; 

· иметь возможность монтажа в стойку 19 дюймов;

· потребляемая мощность: менее 32 Вт.

· соответствие общим протоколам:

IEEE 802.1D MAC Bridges; IEEE 802.1p Priority; IEEE 802.1Q VLANs; IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees; IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree; IEEE 802.1X PAE; IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP); IEEE 802.3x Flow Control; RFC 768 UDP; RFC 792 ICMP; RFC 793 TCP; RFC 826 ARP; RFC 854 TELNET; RFC 951 BOOTP; RFC 1350 TFTP Protocol (revision 2); RFC 2131 DHCP; RFC 2865 Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS); RFC 2866 RADIUS Accounting

 Требования к  оптическим SFP трансиверам 1000 Мб

Оптические гигабитные трансиверы должны удовлетворять следующим требованиям:

Порты:

1 SFP 1000BASE-LX port (IEEE 802.3z Type 1000BASE-LX)

Тип соединителя и длина волны:

  Тип соединителя: LC

  Длина волны: не более 1300 nm

Физические характеристики:

  Размеры не более: 5.51 x 1.52 x 1.17 cм

  Вес не более: 0.02 кг

Электрические характеристики:

  Потребляемая мощность типовая: не более 0.8 W

  Потребляемая мощность максимальная: не более 1.0 W

Тип кабеля:

   Многомодовое или одномодовое волокно

Максимальное расстояние:

   не менее 550 м для многомодового волокна

   не менее 10 км для одномодового волокна

 Требования к оптическим SFP трансиверам 100 Мб

Оптические гигабитные трансиверы должны удовлетворять следующим требованиям:

Порты:

1 SFP 100M SFP LC FX port (IEEE 802.3z Type 100BASE-FX)

Тип соединителя и длина волны:

  Тип соединителя: LC

  Длина волны: не более 1310 nm

Физические характеристики:

  Размеры не более: 5.51 x 1.52 x 1.17 cм

  Вес не более: 0.02 кг

Электрические характеристики:

  Потребляемая мощность типовая: не более 0.8 W

  Потребляемая мощность максимальная: не более 1.0 W

Тип кабеля:

   Многомодовое волокно

Максимальное расстояние:

   не более 2000 м для многомодового волокна

 Основное требование к оптическим SFP трансиверам

Оптические  трансиверы должны производиться тем же производителем, что и  коммутаторы.

Общие требования

Все оборудование должно функционировать при следующих условиях:

· напряжение электропитания от 100 до 240 Вольт ;

· частота электропитания от 50 до 60 Гц.;

· температура окружающей среды от 0 до 40°С;

· относительная влажность от 5 до 90%;



	Подраздел 2.2 Требования к упаковке и условия хранения и эксплуатации

	Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.
Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений. Предполагается, что хранение и эксплуатация оборудования будет происходить в следующих условиях:
Характеристика

Описание

Температура хранения

от + 10 до +40 °С
Влажность хранения

от 20 до 80%
Рабочая температура

от +15 +32 °С
Рабочая влажность

от 20 до  80%



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода – изготовителя, но не менее 24 месяцев




РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Инструкция по эксплуатации, сертификаты, паспорта на русском языке.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ 

	Качество и безопасность Комплекта, функциональные характеристики (потребительские свойства) Комплекта должны соответствовать действующим техническим регламентам, стандартам, нормативным требованиям по охране труда и иным требованиям, установленным действующим законодательством и нормативно-технической документацией Российской Федерации.

Санитарно-эпидемиологические заключения должны быть представлены Поставщиком на поставляемый Комплект, подлежащий санитарно-эпидемиологической экспертизе в обязательном порядке в соответствие с действующим законодательством.




РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Оборудование не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ,  СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) И МЕСТУ ПОСТАВКИ  

	Подраздел 7.1 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ


	Наименование

Количество

Единица измерения

1.Коммутатор HP 5500-24G-SFP EI Switch  (или эквивалент)
2

шт

2.Трансивер HP X115  (или эквивалент)
48

шт

3.Трансивер HP X120  (или эквивалент)
8

шт

4.Коммутатор HP 5120-24G SI (или эквивалент)
2

шт



	Подраздел 7.2 СРОК ПОСТАВКИ

	Срок  поставки – в течение 8 недель с  даты  подписания  договора.

	Подраздел 7.3 МЕСТО ПОСТАВКИ  ПРОДУКЦИИ


	РФ., г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.




Начальник подразделения            _________________________     Е.Ф. Медведев 

                                                                      подпись           

Исполнитель                                    __________________________  Е.О.Васильева
                                                                      подпись                                         

