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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

	Мониторинг состояния подземного хранилища жидких радиоактивных отходов (площадки 18, 18а) филиала «Северский» ФГУП «НО РАО».


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 

	Мониторинг состояния подземного хранилища жидких радиоактивных отходов (площадки 18, 18а) включает в себя: замеры уровней и отбор проб подземных вод в контрольных скважинах, выполнение геофизических исследований скважин, выполнение химических анализов, определение объемной Σ альфа-активности проб подземных вод, подготовку отчета о результатах оказанных услуг.

	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

	
	Тип услуг
	Объем оказываемых услуг

	1
	Замеры уровней подземных вод в контрольных скважинах 
	3584 замера

	2
	Отбор проб пластовых вод с определением на месте отбора проб значений рH, Eh, солесодержание, НСО3-, растворенный СО2.
	168 проб



Выполнение геофизических исследований по контрольным скважинам методами резистивиметрии, термо- и гамма-каротажа, в интервалах гамма-аномалий- спектрометрического гамма-карот

	жа. 
	147 скважин
	

	4
	Выполнение геофизических исследований технического состояния скважин методами электромагнитной дефектоскопии-толщинометрии, акустической цементометрии, видеоконтроля ствола скважины, шаблонирования, термо- и гамма-каротажа, в интервалах гамма-аномалий- спектрометрического гамма-каротажа.
	64 скважины


Контрольные скважин

	
	40 скважин
	

	4.2
	Нагнетательные скважины
	24 скважины

	5
	Определение содержания макрокомпонентов подземных вод (рH, общая минерализация, жесткость общая, перманганатная окисляемость, Na+, K+, NH4+, Fe (общ.), Ca2+, Mg2+, HCO3-, NO32-, NO2-, F-, Cl-, SO42-, CO32-, определение Σ альфа-активности, определение объемной активности радионуклидов и содержания микропримесей в пробах подземных вод
	168 проб

	6
	Выполнение работ по микрофильтрации проб для выявления форм миграции радионуклидов
	12 проб

	7
	Подготовка отчета по результатам мониторинга площадок 18,18а
	1 шт


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	Работы по отбору проб, замерам уровней, геофизическим исследованиям в скважинах, выполнение химических анализов должны быть завершены к 31.12.2014г.

Отчет по результатам работ представляется не позднее 28.02.2015г.

	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	Замеры уровней подземных вод должны выполняться с точностью измерения не хуже (1см. Для контроля результатов измерений использовать не менее 20 автоматических уровнемеров. Обеспечить бесперебойную работу уровнемеров в течение времени выполнения договора. Частота измерения уровней не реже 1 раза в 4 часа, точность измерения - не хуже 1.5мм.

Отбор проб подземных вод должен выполняться погружными электрическими насосами с предварительной прокачкой 3 объемов воды ствола скважины. Измерение объема откаченной воды производится расходомерами. 

Отбор проб подземных вод должен выполняться в соответствии с ГОСТ Р 51592 – 2000 «Вода. Общие требования к отбору проб» и «Временными методическими рекомендациями по гидрогеохимическому опробованию и химико-аналитическим исследованиям подземных вод (применительно к СанПиН 2.1.4.1074 –2001)». 

Пробы должны отбираться в закрывающуюся посуду, изготовленную из пластика для пищевых продуктов. Емкость заполняется водой «под горлышко». При отборе проб для определения сорбируемых радионуклидов используется разовая посуда. После выполнения пробоотбора должна выполняться предварительная фильтрация проб через префильтры («Милипор» АР404705) с диаметром пор 450 нм. Фильтрация выполняется под давлением азота или вакуумной прокачкой из емкости, в которую был проведен пробоотбор. Пропущенные через префильтр пробы консервируются по ГОСТ Р 51592 – 2000.

12 проб из скважин С-160, С-161, С-156, С-174, С-175, ЗН-1, ЗН-2, ЗН-3, С-49, С-64, С-37, А-4 должны быть отобраны в разовую посуду, предварительно заполненную азотом или инертным газом. После отбора выполнить последовательную микрофильтрацию проб под давлением азота, обеспечивая не соприкосновение пробы с воздухом, через фильтры с диаметром пор 400нм (фильтровать 1500мл из фильтрата 250мл на анализ), 200нм (фильтровать 1250 мл из фильтрата 250мл на анализ), 100нм (фильтровать 1000 мл из фильтрата 250мл на анализ), 50нм (фильтровать 750 мл из фильтрата 300мл на анализ) и 5 нм (фильтровать 450 мл весь фильтрат на анализ). После фильтрации пробы консервируются.

Химический состав вод, объемная Σ альфа-активность, объемная активность радионуклидов и содержание микропримесей, должны определяються в лабораторных условиях. 

Термокаротаж выполняется при спуске скважинного термометра со скоростью движения не более 600 м/час. Любое измерение температуры проводится после нахождения скважины в покое не менее 10 суток после проведения каких-либо работ (откачка, каротаж и др.) в стволе скважины. При получении аномальных значений измеряемой величины, аномальный интервал регистрируется повторно в масштабе детализации. Контрольная регистрация аномального интервала выполняется только после восстановления температурного режима в скважине, нарушенного при основном измерении, и должна составлять не менее 5 % от суммарного интервала каротажа. Допустимая погрешность измерений геотемпературного поля не должна превышать ±1.0 оС по абсолютной температуре и ±0.3 оС – по относительной. 

Гамма-каротаж осуществляется скважинными радиометрами при подъеме прибора со скоростью не более 800 м/час. Относительная погрешность измерений при гамма-каротаже не должна превышать 15 %. Контрольные измерения должны составлять не менее 5 % от суммарного интервала каротажа.

Спектрометрический гамма-каротаж выполняется с регистрацией гамма-спектра при подъеме прибора в интервалах аномалий, выявленных при проведении исследований методом интегрального гамма-каротажа. Энергетическое разрешение сцинтилляционного детектора NaJ(Tl) 50 х 250 мм по гамма-линии 40К (1.46 МэВ) должно составлять не хуже 20 %, диапазон измерения энергии Eγ гамма-квантов составляет 0.2–3.0 МэВ, интегральная нелинейность преобразования энергетической шкалы не более 2 %. 

Резистивиметрия выполняется на спуске при скорости движения прибора не более 800 м/час. Диапазон измерения удельной проводимости, σ от 0.1до 16 См/м, основная относительная погрешность измерения (в %), не более [5.0+0.1·(16/σ – 1)], максимальная приведенная погрешность – не более 5%.

Электромагнитная дефектоскопия-толщинометрия должна проводиться по всей длине эксплуатационной колонны, при выявлении аномалий выполняться детализация участков на скорости движения прибора не более 400 м/час с шагом квантования по глубине 0.04 м. Максимальная погрешность определения толщины стенки трубы не более ±0.5 мм.

Акустическая цементометрия должна выполняться шаг квантования по глубине – 0.1 м.

Получение изображения внутренней стенки ствола скважины при видеоконтроле выполняется с шагом квантования 0.2 м.

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	Отсутствуют.

	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	Исполнитель не может передавать полученные в результате выполнения работ данные третье стороне без согласования с Заказчиком.

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	Работы, выполняемые в ходе оказания услуг должны выполняться с соблюдением Норм радиационной безопасности (НРБ-99/2010) и Основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ – 99/2010). 

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	Не требуется.

	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	Техническое предложение, входящее в состав Заявки участника, должно удовлетворять требованиям  к составу конкурсной документации, и включать в себя техническое описание и состав выполняемых работ, позволяющие определить соответствие заявки участника конкурсной документации.

	Подраздел 3.8 Специальные требования

	Исполнитель (или привлекаемые им соисполнители) несут ответственность за повреждение оголовков и подземной части скважин при выполнении мониторинговых работ.

Исполнитель (или привлекаемые им соисполнители) должны иметь следующие лицензии и разрешения:

– лицензия Ростехнадзора на осуществление деятельности при эксплуатации хранилищ радиоактивных отходов в части выполнения работ и представления услуг в области использования атомной энергии;

– аккредитация лаборатории в системе СААЛ (Система аккредитации аналитических лабораторий на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009).


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	Конечный результат оказанных услуг предоставляется в форме отчета по результатам мониторинга за 2014г., включающий результаты мониторинга состояния подземного хранилища жидких радиоактивных отходов (площадки 18, 18а), технического состояния контрольных и нагнетательных скважин. Отчет должен содержать следующие результаты:

· замеры уровней контактными уровнемерами, 

· химические составы подземных вод,

· заключения по результатам геофизических исследований по каждой скважине,

· схемы гидроизопьез эксплуатационных и буферного горизонтов на период максимального и минимального репрессионных куполов,

· графики изменения уровней по результатам эксплуатации автоматических уровнемеров,

· схемы участков техногенного изменения подземных вод в эксплуатационных и буферном горизонтах, схема теплового поля эксплуатационного горизонта площадки 18а.

В отчете должны быть отражены

· техническое состояние обследованных нагнетательных скважин по данным геофизических исследований, результатам гидродинамического и гидрогеохимического контроля рядом расположенных скважин буферного горизонта, изменение приемистости скважин по эксплуатационным данным;

· техническое состояние обследованных контрольных скважин по данным геофизических исследований, и результатов откачек при пробоотборе;

· изменения гидродинамического состояния эксплуатационных и буферного горизонтов в пределах площадок 18,18а и контролируемым скважинам за пределами полигона;

· анализ эксплуатации автоматических уровнемеров в 2014г.;

· изменения химического, микрохимического и радионуклидного состава пластовой жидкости эксплуатационных горизонтов и вод буферного горизонта в пределах полигона подземного захоронения;

· санитарное и радиационное состояние подземных вод по контролируемым скважинам за пределами площадок 18,18а;

· изменение теплового поля в эксплуатационном горизонте площадки 18а;

· результаты эпигнозного моделирования распространения фильтрата захороненных отходов на площадках 18, 18а и краткосрочного (5 лет) прогнозного моделирования.

	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	Услуги принимаются поэтапно, представлением акта выполненных работ и аннотационного отчета. В конце работы представляется отчет с результатами мониторинга.

	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	Заказчику передается отчет по результатам мониторинга состояния подземного хранилища жидких радиоактивных отходов (площадки 18, 18а), технического состояния контрольных и нагнетательных скважин на бумажном носителе в 3-х экземплярах и его электронная копия в формате XLS, DOC и PDF.


РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Перечень скважин, по которым выполняются замеры уровней подземных вод
	6

	2
	Перечень скважин, из которых отбираются пробы подземных вод
	8

	3
	Перечень скважин, в которых выполняется ГИС
	10

	4
	Перечень скважин, в которых проводится обследование технического состояния подземной части
	11


Приложение 1

 к Техническому заданию к договору

от __________________________ №__________

Перечень скважин, по которым выполняются замеры уровней подземных вод
	Место
	Скважина
	примечание
	Место
	Скважина
	примечание
	Место
	Скважина
	примечание

	18
	П-13
	**
	18
	Т-22
	***
	18а
	Сн-91
	**

	18
	П-29
	**
	18
	Т-23
	***
	18а
	В-27
	**

	18
	П-31
	**
	18
	Т-27
	***
	18а
	В-39
	**

	18
	Е-145
	**
	18
	Т-28
	***
	18а
	В-40
	**

	18
	Е-146
	**
	18
	Т-29
	***
	18а
	В-42
	**

	18
	ЗН-1
	**
	18
	Т-37
	***
	18а
	В-44
	**

	18
	ЗН-2
	**
	18
	Е-2
	***
	18а
	В-45
	**

	18
	ЗН-3
	**
	18
	Е-4
	***
	18а
	В-51
	**

	18
	С-180
	**
	18
	Е-7
	***
	18а
	В-55
	**

	18
	Е-150
	**
	18
	Е-8
	***
	18а
	В-56
	**

	18
	К-4
	**
	18
	Е-9
	***
	18а
	С-12
	**

	18
	П-25
	**
	18
	Е-10
	***
	18а
	С-59
	**

	18
	П-26
	**
	18
	Е-11
	***
	18а
	Сн-89
	**

	18
	П-27
	**
	18
	Р-10*
	****
	18а
	Сн-92
	**

	18
	П-28
	**
	18
	Р-26*
	****
	18а
	Сн100
	**

	18
	П-30
	**
	18
	Р-28*
	****
	18а
	Б-4
	**

	18
	П-32
	**
	18
	Р-29*
	****
	18а
	Б-5
	**

	18
	П-5
	**
	18
	П-3*
	****
	18а
	П-16*
	****

	18
	П-6
	**
	18
	П-2*
	*****
	18а
	С-38*
	****

	18
	П-15б
	**
	18
	Т-8*
	*****
	18а
	С-154
	******

	18
	П-18
	**
	18
	Т-10*
	*****
	18а
	С-71
	******

	18
	Г-9
	**
	18
	Т-11*
	*****
	18а
	С-64
	*******

	18
	Р-12
	**
	18
	Т-12*
	*****
	18а
	С-77
	*******

	18
	Р-25
	**
	18
	Т-15*
	*****
	18а
	Г-2
	*******

	18
	Р-31
	**
	18
	Т-17*
	*****
	18а
	С-41
	*******

	18
	Р-32
	**
	18
	Т-26*
	*****
	18а
	С-63
	*******

	18
	Р-5
	**
	18
	Т-30*
	*****
	СРК
	Сн-115
	**

	18
	Р-7
	**
	18
	Т-31*
	*****
	СРК
	Сн-83
	**

	18
	Р-9
	**
	18
	Т-38*
	*****
	СРК
	№ 52
	**

	18
	А-21
	**
	18
	П-4
	******
	СРК
	№ 54
	**

	18
	А-23
	**
	18
	А-47
	*******
	СРК
	Г-21
	**

	18
	А-27
	**
	18
	А-44
	*******
	СРК
	Г-27
	**

	18
	А-29
	**
	18а
	С-155
	**
	СРК
	С-10
	**

	18
	А-46
	**
	18а
	С-156
	**
	СРК
	С-6
	**

	18
	П-7
	**
	18а
	С-173
	**
	СРК
	№ 49
	**

	18
	П-8
	**
	18а
	С-174
	**
	СРК
	Г-3
	**

	18
	П-9
	**
	18а
	С-175
	**
	СРК
	С-16
	**

	18
	П-14
	**
	18а
	С-176
	**
	СРК
	С-17
	**

	18
	Р-13
	**
	18а
	С-177
	**
	СРК
	Сн-101
	**

	18
	Р-14
	**
	18а
	С-179
	**
	СРК
	Сн-106
	**

	18
	Р-15
	**
	18а
	Е-148
	**
	СРК
	Сн-84
	**

	18
	Р-16
	**
	18а
	Е-149
	**
	СРК
	Сн-87
	**

	18
	Р-17
	**
	18а
	С-28
	**
	СРК
	Сн-93
	**

	18
	Р-18
	**
	18а
	С-32
	**
	СРК
	Сн-98
	**

	18
	Р-19
	**
	18а
	С-79
	**
	СРК
	№ 59
	**

	18
	Р-20
	**
	18а
	С-80
	**
	СРК
	Г-26
	**

	18
	Р-21
	**
	18а
	С-81
	**
	СРК
	Г-5
	**

	18
	Р-22
	**
	18а
	С-163
	**
	СРК
	Сн-110
	**

	18
	Р-23
	**
	18а
	С-178
	**
	СРК
	Сн-83б
	**

	18
	Р-24
	**
	18а
	С-183
	**
	СРК
	Сн-85
	**

	18
	Р-33
	**
	18а
	С-147
	**
	СРК
	Сн-86
	**

	18
	А-45
	**
	18а
	С-61
	**
	СРК
	Сн-88
	**

	18
	П-11
	**
	18а
	АГ-5
	**
	СРК
	Сн-94
	**

	18
	П-12
	**
	18а
	В-1*
	**
	СРК
	Сн-96
	**

	18
	П-20
	**
	18а
	В-60*
	**
	СРК
	№ 46
	**

	18
	П-24
	**
	18а
	С-70
	**
	СРК
	№ 50
	**

	18
	П-19
	**
	18а
	Сн-117
	**
	СРК
	№ 53
	**

	18
	П-10
	**
	18а
	С-1
	**
	СРК
	Е-196
	**

	18
	П-21
	**
	18а
	С-15
	**
	СРК
	Е-197
	**

	18
	П-22
	**
	18а
	С-30
	**
	СРК
	С-14
	**

	18
	П-23
	**
	18а
	С-35
	**
	СРК
	См-31
	**

	18
	Б-1
	**
	18а
	С-37
	**
	СРК
	См-4
	**

	18
	Б-9
	**
	18а
	С-46
	**
	СРК
	См-6
	**

	18
	Б-10
	**
	18а
	С-47
	**
	СРК
	Сн-102
	**

	18
	А-1
	***
	18а
	С-48
	**
	СРК
	Сн-104
	**

	18
	А-3
	***
	18а
	С-49
	**
	СРК
	Сн-13б
	**

	18
	А-4
	***
	18а
	С-50
	**
	СРК
	Сн-95
	**

	18
	А-6
	***
	18а
	С-62
	**
	СРК
	Сн-97
	**

	18
	А-19
	***
	18а
	С-66
	**
	СРК
	Ч-12
	**

	18
	А-24
	***
	18а
	С-72
	**
	СРК
	№ 47
	**

	18
	А-26
	***
	18а
	С-74
	**
	СРК
	№ 51
	**

	18
	А-30
	***
	18а
	С-75
	**
	СРК
	Е-14
	**

	18
	Т-7
	***
	18а
	С-76
	**
	СРК
	Е-16
	**

	18
	Т-9
	***
	18а
	С-82
	**
	СРК
	См-32
	**

	18
	Т-13
	***
	18а
	С-157
	**
	СРК
	Сн-103
	**

	18
	Т-14
	***
	18а
	С-23
	**
	СРК
	Сн-105
	**

	18
	Т-16
	***
	18а
	С-67
	**
	СРК
	Сн-114
	**

	18
	Т-20
	***
	18а
	С-69
	**
	СРК
	Ч-31
	**

	18
	Т-21
	***
	18а
	Сн-90
	**
	СРК
	Ч-36
	**

	 
	 
	 
	
	
	
	СРК
	Ч-38
	**


Примечания: * скважины, в которых должны быть установлены автоматические уровнемеры;

частота измерений: **- 1 раз в квартал; ***- 1 раз в месяц; **** - 2 раза в месяц; *****-1 раз в неделю; ******- 2 раза в неделю; *******-5 раз в неделю.
Приложение 2

 к Техническому заданию к договору

от __________________________ №__________

Перечень скважин, в которых выполняется отбор проб
	№
	Место
	Скважина
	№
	Место
	Скважина
	№
	Место
	Скважина

	1
	18
	А-1
	57
	18
	Т-20
	113
	18а
	В-51

	2
	18
	А-19
	58
	18
	Т-21
	114
	18а
	В-60

	3
	18
	А-24
	59
	18
	Т-23
	115
	18а
	С-12

	4
	18
	А-26
	60
	18
	Т-26
	116
	18а
	Сн-89

	5
	18
	А-3
	61
	18
	Т-29
	117
	18а
	Б-4

	6
	18
	А-30
	62
	18
	Т-30
	118
	18а
	Б-5

	7
	18
	А-4
	63
	18
	Б-1
	119
	18а
	Сн100

	8
	18
	А-47
	64
	18
	Б-10
	120
	СРК
	Сн-115

	9
	18
	А-6
	65
	18
	Б-9
	121
	СРК
	Сн-83

	10
	18
	Г-9
	66
	18
	П-10
	122
	СРК
	№ 52

	11
	18
	П-15б
	67
	18
	П-21
	123
	СРК
	№ 54

	12
	18
	П-18
	68
	18
	П-22
	124
	СРК
	Г-21

	13
	18
	П-5
	69
	18
	П-23
	125
	СРК
	Г-27

	14
	18
	П-6
	70
	18а
	Е-148
	126
	СРК
	С-10

	15
	18
	Р-10
	71
	18а
	Е-149
	127
	СРК
	С-6

	16
	18
	Р-25
	72
	18а
	С-154
	128
	СРК
	№ 49

	17
	18
	Р-26
	73
	18а
	С-156
	129
	СРК
	Г-3

	18
	18
	Р-29
	74
	18а
	С-160
	130
	СРК
	С-16

	19
	18
	Р-7
	75
	18а
	С-161
	131
	СРК
	С-17

	20
	18
	Р-9
	76
	18а
	С-173
	132
	СРК
	Сн-101

	21
	18
	А-21
	77
	18а
	С-174
	133
	СРК
	Сн-106

	22
	18
	А-23
	78
	18а
	С-175
	134
	СРК
	Сн-84

	23
	18
	А-27
	79
	18а
	С-176
	135
	СРК
	Сн-87

	24
	18
	А-29
	80
	18а
	С-30
	136
	СРК
	Сн-93

	25
	18
	А-44
	81
	18а
	С-35
	137
	СРК
	Сн-98

	26
	18
	А-46
	82
	18а
	С-37
	138
	СРК
	№ 59

	27
	18
	Е-145
	83
	18а
	С-38
	139
	СРК
	Г-26

	28
	18
	ЗН-1
	84
	18а
	С-47
	140
	СРК
	Г-5

	29
	18
	ЗН-2
	85
	18а
	С-48
	141
	СРК
	Сн-110

	30
	18
	ЗН-3
	86
	18а
	С-49
	142
	СРК
	Сн-83б

	31
	18
	П-14
	87
	18а
	С-50
	143
	СРК
	Сн-85

	32
	18
	П-2
	88
	18а
	С-62
	144
	СРК
	Сн-86

	33
	18
	П-3
	89
	18а
	С-64
	145
	СРК
	Сн-88

	34
	18
	П-7
	90
	18а
	С-66
	146
	СРК
	Сн-94

	35
	18
	П-8
	91
	18а
	С-71
	147
	СРК
	Сн-96

	36
	18
	П-9
	92
	18а
	С-72
	148
	СРК
	№ 46

	37
	18
	Р-13
	93
	18а
	С-74
	149
	СРК
	№ 50

	38
	18
	Р-20
	94
	18а
	С-75
	150
	СРК
	№ 53

	39
	18
	Р-21
	95
	18а
	С-76
	151
	СРК
	Е-196

	40
	18
	Р-22
	96
	18а
	С-77
	152
	СРК
	Е-197

	41
	18
	Р-23
	97
	18а
	С-147
	153
	СРК
	С-14

	42
	18
	Р-24
	98
	18а
	С-157
	154
	СРК
	См-31

	43
	18
	Р-33
	99
	18а
	С-163
	155
	СРК
	См-4

	44
	18
	С-180
	100
	18а
	С-178
	156
	СРК
	См-6

	45
	18
	Е-1
	101
	18а
	С-23
	157
	СРК
	Сн-102

	46
	18
	Е-10
	102
	18а
	С-41
	158
	СРК
	Сн-104

	47
	18
	Е-11
	103
	18а
	С-63
	159
	СРК
	Сн-13б

	48
	18
	Е-3
	104
	18а
	С-67
	160
	СРК
	Сн-95

	49
	18
	Е-4
	105
	18а
	С-69
	161
	СРК
	Сн-97

	50
	18
	Е-5
	106
	18а
	С-81
	162
	СРК
	Ч-12

	51
	18
	Е-6
	107
	18а
	Сн-90
	163
	СРК
	№ 47

	52
	18
	Е-7
	108
	18а
	АГ-5
	164
	СРК
	№ 51

	53
	18
	Е-8
	109
	18а
	В-1
	165
	СРК
	См-32

	54
	18
	Е-9
	110
	18а
	В-39
	166
	СРК
	Сн-103

	55
	18
	Т-10
	111
	18а
	В-40
	167
	СРК
	Сн-105

	56
	18
	Т-11
	112
	18а
	В-42
	168
	СРК
	Сн-114


Приложение 3

 к Техническому заданию к договору

от __________________________ №__________

Перечень скважин, в которых выполняется ГИС

	площадка
	II горизонт
	III горизонт
	IV горизонт
	V горизонт
	геофизические

	Площадка 18
	А‑19, А‑47, Р‑7, Р‑9, Р‑10, Р‑25, Р‑26, Р‑29, Р‑5, Р‑12, Р‑28, Р‑31, Р‑32
	А‑21, А‑23, А‑27, А‑29, А‑44, А‑46, Е-145, П-3, П‑7, П‑8, П‑9, П‑13, П‑14, П-31, Р‑13, Р‑20, Р‑21, Р‑22, Р‑23, Р‑24, Р‑33, С-180, ЗН-1, ЗН-2, ЗН-3, Р‑14, Р‑15, Р‑16, Р‑17, Р‑18, Р‑19
	Т‑10, Т‑11, Т‑20, Т‑21, Т‑22, Т‑23, Т‑29, Т‑30, Т‑31, Т‑37, Т‑38, А‑45, Т‑8, Т‑9, Т‑12, Т‑13, Т‑14, Т‑15, Т‑16, Т‑17, Е-150, Е-146
	П-10, П-22, 

П-23, 

Б-1,
Б‑10
	А‑2, А‑5, А‑11, А-28, А‑32, А‑34, А‑36, А‑37, А‑43, А‑50, А‑55, А-31, А‑39, А‑40, А‑41, А‑42, А-56, Г‑37, Г-38

	Площадка 18а 
	Е-148, Е-149, С‑1, С‑37, С‑38, С‑47, С‑48, С‑49, С‑50, С‑62, С‑64, С‑74, С‑75, С‑77, 
С-173, С-174, С-176, С-179

С‑76, 
	С‑157***, Е-147, С‑23, С‑41, С‑63, С‑67, С‑69,С-163
	В‑1***, В‑40***, В‑42, В‑51, В‑60***,
Аг-5, С‑12, С‑59, В‑27, В‑44, В‑45, В‑55, В‑56
	
	С‑151*, С‑153*
С‑65**, С‑73**, Аг-3, Аг-4, Нг-2, С-162


Примечание:* - ГИС выполняется ежемесячно; **- ГИС выполняется ежеквартально; ***- ГИС выполняется два раза в год.

Приложение 4

 к Техническому заданию к договору

от __________________________ №__________

Перечень скважин, в которых проводится обследование технического состояния подземной части
	Место
	Перечень скважин

	Площадка 18
	Т‑10, Т‑11, Т-7, Т-8, Т-9, Т-12, Б-1, П-23, П-10, П-22, Б-10, Е-145, Е-147, Р-32,Р-16, Р-14, Р-15, Р-13, Р-20, Р-21, Р-22, Р-23, Р-24, Р-33, Р-7, Р-9, Р-10, Р-25, Р-26, Р-29, Р-5

Н-24, Н-25, Н-26, Н-27, Н-29, Н-28, Н-30, Ан-7, Ан-8, Ан-9, Ан-10, Ан-11б, Ан-12, Ан-13, Ан-14, Ан-15, Ан-16, Ан-17, Ан-20

	Площадка 18а 
	В‑51, В‑60, С-1, С-173, С-174, С-176, С-179, Е-146, Нг-2, Аг-2, Аг-7, Е-148, Е-149, Аг-2


Приложение № 2

к договору оказание услуг № _______________

от «___» _________2014 г.

Календарный план оказания услуг:

«Мониторинг состояния подземного хранилища жидких радных отходов (площадки 18, 18а) филиала «Северский» ФГУП «НО РАО»
	№ этапа
	Перечень услуг
	Начало этапа
	Окончание этапа
	Стоимость этапа

(в % от общей суммы, включая НДС)
	Форма отчетности

	1.
	Отбор проб, замеры уровней, геофизические исследования в скважинах, выполнение химических анализов
	С момента подписания договора
	31.12.2014
	80%
	Аннотационный отчет об оказанных услугах

	2.
	Подготовка отчета по результаты мониторинга состояния подземного хранилища жидких радиоактивных отходов (площадки 18, 18а), включая техническое состояние контрольных и нагнетательных скважин.
	01.01.2014
	28.02.2015
	20%
	Отчет по результатам мониторинга состояния подземного хранилища жидких радиоактивных отходов (площадки 18, 18а) филиала «Северский» ФГУП «НО РАО» за 2014г


	От Исполнителя:
	От Заказчика:

	
	

	___________________ 

«____»_______________20__ г.

М.П.
	________________ 

«____»_______________20__ г.

М.П. 
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