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Подольск, 2013 г
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку лазерного источника TITAN 100 FM (или эквивалент)

	ОКВЭД
	33.40.1

	ОКДП
	3321110






Таблица технических характеристик:

	Параметры луча
	

	Длина волны
	1064 нм

	Средняя мощность 
	100 Вт

	Частота повторения
	1000 Гц

	Длительность импульса
	10 нс

	Качество пучка (М2)
	<1.5

	Диаметр пучка
	3 мм

	Стабильность импульса к импульсу
	<1 %

	Поляризация
	линейная 100:1 

	Расходимость
	<4 мРад

	Время жизни диода (импульсов) 
	> 4 Гига

	Электрические характеристики
	

	Источник питания
	400 В/16 А 3фазы

	Частота сети
	50 Гц/60 Гц 

	Максимальная потребляемая мощность блока питания
	<6000 ВА

	Максимальная потребляемая мощность охладителя Р320 
	<2000 ВА

	Максимальная потребляемая мощность охладителя Р315 
	<2000 ВА

	Класс защита
	IP40

	Дополнительные данные
	

	Вес блока питания
	~150 кг

	 Вес охладителя без воды
	~130 кг

	Вес лазерной головки (излучателя)
	~80 кг

	Размер блока питания(д×ш×в)
	780×550×860

	Размер блока охлаждения(д×ш×в)
	780×550×770

	Размер лазерной головки(д×ш×в)
	1246мм×376мм×341.6мм

	Длина питающего кабеля излучателя (не менее)
	4 м

	Параметры окружающей среды
	15-35 °С, не конденсирующая 

	Температура хранения
	0-50 °С

	Резервуар для воды
	20 л

	Температура воды
	29 °С/ 30 °С

	Проводимость воды
	< 10 мкС/мс

	Коммуникационное соединение
	

	RS232
	9600 8N1 (8 информационных бит, без паритета, 1 стоп-бит) нет управления потоком





Комплект поставки:
- Излучатель 1шт
- Блок питания 1шт
- Блок охлаждения 1шт
- Комплект кабелей 1шт
- Эксплуатационная документация 1 комплект
- ПО для связи с персональным компьютером 1шт

Требования к пуско-наладке:
Поставщик обеспечивает проведение пуско-наладочных работ с привлечением сотрудников фирмы производителя. Покупатель обеспечивает доступ указанных сотрудников в помещения, где будет установлен лазерный источник.

Требования к гарантийному обслуживанию:
[bookmark: _GoBack]Поставщик обеспечивает гарантию на поставляемое оборудования в течении 1-го календарного года поле запуска в эксплуатацию (за исключением элементов фильтрации, вентиляторов и диодов накачки).  На диоды накачки предоставляется гарантия на 1 год либо 5 Гигаимпульсов (в зависимости от того какое событие произойдет первым). Поставщик обеспечивает проведение ремонтных работ по гарантии с привлечением сотрудников фирмы производителя. Покупатель обеспечивает доступ указанных сотрудников в помещения, где будет установлен лазерный источник.



