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РАЗДЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	1.Автокран Камаз или аналог, грузоподъемность  не менее25 т.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшем в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образ-цом, свободным от прав третьих лиц.
Технические характеристики оборудования подтверждающие его новизну.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	Код ОКП 483512



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	1. Автокран Камаз-65115-3967-19 КС 55713-1В (6х4) Евро-4, с тахографом, подогревателем двигателя, ОНК-160, регистратором параметров со стандартным и дополнительным оборудованием (или аналог) в количестве 1 шт. для выполнения Госконтракта № Д.4ш.21.24.14.1085 от 30.06.2014 филиалом «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».




РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКПЛУАТАЦИИ

	оборудование должно быть работоспособным при диапазоне температур от 
 -40С до +40С




РАЗДЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры


	Крановая установка:

	Грузоподъемность, т
	Не менее 25

	Грузовой момент, тм
	Не менее 80

	Максимальная высота подъема крюка, м
	Не менее 28,3

	Длина стрелы, м
	Не менее 28

	Зона работы, град.
	360

	Температура эксплуатации, град.С
	от -40 до +40

	Шасси

	Базовое шасси
	КАМАЗ-65115

	Колесная формула
	6 х 4

	Модель
	Cummins ISB6.7, Евро-4

	КПП
	ZF9

	Вместимость топливного бака, л
	Не менее 210

	Максимальная полезная мощность, л.с.
	Не менее 300

	Скорость передвижения, км/ч
	Не менее 60

	Габаритные и весовые характеристики

	Полная масса с основной стрелой, т
	20,25-23,41

	Габаритные размеры, м
	11,8х2,5х3,6

	Электрооборудование

	Напряжение, В
	24

	Аккумуляторы, В/А*час
	2x12/190

	Генератор, В/Вт
	28/2000


	Подраздел 4.2 Основные технико-экономические 
                      и эксплуатационные показатели

	Автокран Камаз или аналог для выполнения Госконтракта № Д.4ш.21.24.14.1085 от 30.06.2014 филиалом «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» должен обеспечивать максимальную безопасность при работе, грузоподъемность, не менее 25000 кг, максимальную скорость, не менее 60 км/ч.

	Подраздел 4.3 Требования по надежности

	Срок службы до 7 лет включительно.

	Подраздел 4.4 Требования к конструкции, 
             монтажно-технические требования

	Удобство обслуживания и ремонта.

	Подраздел 4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

	- Автокран Камаз или аналог должен обладать гарантийным сроком эксплуатации не менее 24 месяцев или 100000км пробега.

	Подраздел 4.6 Требования к стабильности и параметров
                         при воздействии факторов  внешней среды

	- Автокран Камаз или аналог должен сохранять работоспособность при температуре от -40С до 40С в условиях дождя, тумана, снегопада.

	Подраздел 4.7 Требования к электропитанию

	-отсутствуют

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным 
приборам и автоматике

	-на автокране Камаз или аналог должен быть установлен тахограф, ограничитель нагрузки крана ОНК-160, регистратор параметров, предпусковой подогреватель.

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности 

	- оборудование должно быть укомплектовано в соответствии с комплектовочной ведомостью.
- Автокран Камаз или аналог должны быть укомплектованы ЗИП, огнетушителем, знаком аварийной остановки, аптечкой, домкратом, противооткатными устройствами-2 шт., балонным ключом.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке

	- отсутствуют

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	- отсутствуют



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	- Поставщик должен выполнить комплекс работ по предпродажной подготовке автокрана в объеме, установленном заводом изготовителем и требованиями Заказчика, произвести оформление необходимых документов, подтверждающих переход права собственности на оборудование;
- Поставщик обязан при передаче оборудования проверить его работоспособность в присутствии заказчика.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических 
               и иных документов при поставке товаров

	- Поставщик обязан передать Заказчику одновременно с оборудованием комплект документов, оформленный надлежащим образом, необходимых для регистрации в органах ГИБДД и Ростехнадзоре.
- Поставщик обязан передать с оборудованием паспорт транспортного средства, паспорт крана, инструкции по эксплуатации автомобиля, инструкции по эксплуатации крана, сервисную книжку, договор поставки (не менее трех экземпляров), акт приема-передачи оборудования-3 шт., а также сертификаты соответствия.
- Поставщик должен иметь возможность прописывать в ПТС наименование филиала Заказчика (наименование филиала, адрес).



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	- отсутствуют



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	- отсутствуют



РАЗДЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГАРАНТИЙ

	- требования к гарантийным срокам эксплуатации не менее 24 месяцев или 100000км пробега.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТНОПРИГОДНОСТИ

	- Автокран Камаз или аналог должен быть ремонтнопригодными
- на автокране Камаз или аналог должна присутствовать возможность заменять части и агрегаты для ремонта.




РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	- Поставщик должен обладать сервисным центром по обслуживанию и гарантийному ремонту или иметь соглашение (договор) на сервисное обслуживание и гарантийный ремонт в г. Иркутске.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	-не менее ЕВРО-4



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	- тормозная система ABS
- ремни безопасности



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ
ОБОРУДОВАНИЯ

	-соответствие стандартам РФ



РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО 
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	- производитель должен обладать каталогом запасных частей и руководством по ремонту поставляемого оборудования



РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	-исполнение для Российской Федерации



РАЗДЕ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) 
ПОСТАВКИ

	Дата начала поставки – с момента заключения договора.
Дата окончания поставки – 60 календарных дней.



РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	-отсутствует.



РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	- Поставщик должен провести инструктаж водителя по использованию оборудования и ежедневного обслуживания. Инструктаж должен быть проведен по адресу поставки.





РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№
п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ПТС
	Паспорт транспортного средства




РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№
п/п
	Наименование приложения
	Номер
страницы
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