ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку нестандартных строительных конструкций физической защиты проемов зданий
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка нестандартных строительных конструкций физической защиты проемов зданий для нужд ФГУП СНПО «Элерон». 
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
Внешний вид конструкций указан в Приложении № 1 к Тому 2 «Техническая часть».
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Конструкции физической защиты проёмов здания

(двери)
	Металлические конструкции с открыванием наружу, цвет RAL 7035 (светло-серый), требования к взломостойкости не предъявляются, должны оборудоваться: 

                     - замком врезным сувальдным 2 класса ГОСТ Р 5089-97 (Эльбор Кремень 1.04.02) –по 1 шт;

                     - ручкой типа «Кнопка»                  - по 2 шт

 под  проём:

          - 1010х2100h, одностворчатая, левая, утепленная, с механическим запором изнутри, устройством опечатывания (снаружи), доводчиком дверным GeZe TS 4000, (проём -  кирпич 120мм, пеноблок 400мм); 

          - 1010х2100h, одностворчатая, левая, с доводчиком дверным GeZe TS 4000 (проём  - кирпич 120мм);

          - 1310х2100h, двухстворчатая, утепленная, с механическим запором изнутри, устройством опечатывания (снаружи), доводчиком дверным GeZe TS 4000, (проём -  кирпич 120мм, пеноблок 400мм);

          - 1010х2100h, одностворчатая, левая, внутренняя, с механическим запором изнутри, устройством опечатывания (снаружи), (проём – кирпич 380мм);

          - 1010х2100h, одностворчатая, правая, внутренняя, с механическим запором изнутри, устройством опечатывания (снаружи), (проём – кирпич 380мм);

          - 910х2100h, одностворчатая, правая, внутренняя, (проём – кирпич 120мм);

          - 1010х2100h, одностворчатая, левая, внутренняя, (проём – кирпич 120мм).

          - 1310х2100h, двухстворчатая, утепленная, с механическим запором изнутри, устройством опечатывания (снаружи), доводчиком дверным GeZe TS 4000, (проём -  кирпич 120мм, пеноблок 400мм);

                   Металлические, защитные конструкции с открыванием наружу, цвет RAL 7035 (светло-серый), должны иметь:

            - 2-ой класс устойчивости к взлому согласно ГОСТа Р 51072-2005, 3-ий класс пулестойкости согласно ГОСТ Р 51112-97 и оборудуются:

                     - механическим запором изнутри – по 1шт;

                     - доводчиком дверным GeZe TS 4000 (с углом раскрыва полотна не менее 110 ) – по 1 шт;

                     - замком типа (Эльбор Гранит) 4 класса – ГОСТ 5089-97            -  по 1 шт;

                     - замком типа (Cisa-ComFortlock (запирает дверь снаружи ключом, отпирание нажатие на ручку)) 4 класса – ГОСТ 5089-97                                                      - по 1 шт;

                     - закладными элементами для датчика Д5М-11                             - по 1 шт;

                     - закладными электромагнитным для замка «Алеко-400»            - по 1 шт;

под  проём:

          - 1800х3000h, защитная, двухстворчатая, внутренняя, с устроийством опечатывания, стопорными шпингалетами -2шт., без доводчика (проём – кирпич 380 мм);

          - 900х2100h, защитная, одностворчатая, левая, внутренняя, без доводчика(проём – кирпич 120мм, усиленный решеткой).

          - 900х2100h, защитная, одностворчатая, левая, внутренняя, (проём – кирпич 120мм, усиленный решеткой).

          - 900х2100h, защитная, одностворчатая, правая, внутренняя, (проём – кирпич 120мм, усиленный решеткой).

          - 900х2100h, защитная, одностворчатая, правая, внутренняя, (проём – кирпич 250мм, в кирпиче толщиной 380мм).

          - 900х2100h, защитная, одностворчатая, левая, внутренняя, (проём – кирпич 380мм), 3-ий класс устойчивости к взлому согласно ГОСТа Р 51072-2005, 5-ый класс пулестойкости согласно ГОСТ Р 51112-97.
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	2
	Конструкции физической защиты проёмов здания

(окна)
	    Конструкции из алюминиевого профиля, 5 класса по пулестойкости, заполнение пулестойкое стекло под размер:

         - 900х1000(h)мм, глухая, внутренняя, проём кирпич 510мм, с передаточным лотком 300мм;

         - 1200х1800(h)мм, наружная, с режимом микропроветревания, проём кирпич 120мм с пеноблоком 400мм.
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	3
	Конструкции физической защиты проёмов здания

(ворота)
	Металлические защитные  конструкции должны иметь:           

     - 2-ой класс устойчивости  к взлому согласно ГОСТ Р 51072-2005;

     - 3-ий класс по пулестойкости – ГОСТ 5111-97;

     - цвет RAL-7035 (светло-серый) и оборудуются: 

                 - полотном ворот                                                 –  1 шт;

                 - рамой                                                                  –  1 шт;

                 - замком врезным сувальдным 4 класса ГОСТ Р 5089 – 97 (Эльборт Базальт) – 2шт;

                 - стопорными шпингалетыми (внизу)                –  2 шт;

                 - механическим запором изнутри                       – 1 шт;

под  проём:

          - 3200х3200(h)мм, двустворчатые, внутренние (проём – кирпич 510мм),  с устройством опечатывания снаружи  и закладными элементами для датчика Д5М-11;

          - 2400х3200(h)мм, двустворчатые, внутренние (проём в кирпиче 510мм, - кирпич 120мм с пеноблоком 400мм), с устройством опечатывания снаружи  и закладными элементами для датчика Д5М-11;

          - 2000х3000(h)мм, внутренние (проём – кирпич 380мм), с закладными элементами для датчика Д5М-11;

          - 3200х3000(h)мм, внутренние (проём – кирпич 120мм с пеноблоком 400мм);

          - 4200х4200(h)мм, утепленные, наружные (проём – кирпич 380мм), с закладными элементами для датчика Д5М-11;

     Во всех металлических конструкциях,

В правом створе, выполнить дверной проём 900х2100мм с дверью 2-го класса по взлому ГОСТ Р 51072 – 2005 и 3-го класса по пулестойкости ГОСТ Р 5111 – 97 в комплексе с:

          - замком врезным сувальдным 4 класса ГОСТ Р 5089 – 97 (Эльборт Гранит)-по 1шт;

          - замком врезным цилиндровым 4 класса ГОСТ Р 5089-97 (Cisa – ComFortlock)(запирает дверь снаружи ключом, отпирание нажатие на ручку)-по 1шт;

          - закладными элементами для датчика Д5М-11 и электромагнитного замка «Алека-400».
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	4
	Конструкции физической защиты проёмов здания

(перегородка)
	       Конструкции защитные должны иметь:           

     - 3-ий класс устойчивости  к взлому согласно ГОСТ 51072-2005;

     - 5-ый класс по пулестойкости – ГОСТ 51112-97

под проем:         
  - 3380х2810h, (проём-кирпич 510мм), 3 класс по взлому ГОСТ Р 51072-2005, 5 класс по пулестойкости – ГОСТ Р 51112-97 в комплекте:

         -блок дверной 800х2100h(с левой стороны, открывание левое, с открыванием наружу);

         -полотно дверное (3 класс по взлому-ГОСТ Р 51072-2005, 5 класс по пулестойкости – ГОСТ Р 51112-97) заполненный бронестеклом 5 класс пулестойокости с отм. 1040мм), с открыванием наружу, в комплекте:

        - замок резной сувальдный 4 класса ГОСТ Р 5089-97 – 1шт;

        - доводчик дверной(с углом раскрыва 110)                  – 1шт;

        - ручка типа кнопка                                                         – 2шт;

        - закладные элементы для датчика Д5М-11                 – 1шт;

        - закладные элементы для электромагнитного замка Алека-400 – 1шт;

        - оконный проём 1400х1100h(540мм от дверного проёма, от пола 1040мм) заполненный бронестеклом 5 класса пулестойкости, под ним в центре  – 1шт;

       - пулестойкий передаточный лоток шириной 300мм  – 1шт.

   - 3380х2810h, (проём-кирпич 510мм), 3 класс по взлому ГОСТ Р 51072-2005, 5 класс по пулестойкости – ГОСТ Р 51112-97 в комплекте:

        - блок дверной 800х2100h(с правой стороны, открывание правое, с открыванием наружу);

        - полотно дверное (3 класс по взлому-ГОСТ Р 51072-2005, 5 класс по пулестойкости – ГОСТ Р 51112-97) заполненный бронестеклом 5 класс пулестойокости с отм. 1040мм), с открыванием наружу, в комплекте:

       - замок врезной сувальдный 4 класса ГОСТ Р 5089-97 – 1шт;

       - доводчик дверной(с углом раскрыва 110)                  – 1шт;

       - ручка типа кнопка                                                         – 2шт;

       - закладные элементы для датчика Д5М-11                 – 1шт;

       - закладные элементы для электромагнитного замка Алека-400 – 1шт;

       - оконный проём 1400х1100h(540мм от дверного проёма, от пола 1040мм) заполненный бронестеклом 5 класса пулестойкости, под ним в центре  – 1шт;

      - пулестойкий передаточный лоток шириной 300мм  – 1шт.

  -2300х2810h между перегородками ПГ-1 и ПГ-н, 3 класс по взлому ГОСТ Р 51072-2005, 5 класс по пулестойкости – ГОСТ Р 51112-97 в комплекте:

      - оконный проём 1400х1100h( в центре перегородки, низ от пола на 1040мм) заполненный бронестеклом 5 класс пулестойкости, под ним в центре   – 1шт;

      - лоток пулестойкий передаточный шириной 300мм   – 1шт.

  3380х2810h, (проём-кирпич 510мм), 3 класс по взлому ГОСТ Р 51072-2005, 5 класс по пулестойкости – ГОСТ Р 51112-97 в комплекте:

      - оконный проём 1000х1100h (340мм от левого дверного проёма, от пола 1040мм) заполненный бронестеклом 5 класса пулестойкости, под ним в центре  – 1шт;

      - лоток пулестойкий передаточный шириной 300мм   – 1шт;

      - блок дверной 800х2100h(с левой стороны, открывание левое, с открыванием наружу);

      - полотно дверное (3 класс по взлому-ГОСТ Р 51072-2005, 5 класс по пулестойкости – ГОСТ Р 51112-97), с отм. 1040мм заполнение бронестекло 5 класс пулестойкости), в комплекте:

      - замок врезной сувальдный 4 класса ГОСТ Р 5089-97 – 1шт;

      - доводчик дверной(с углом раскрыва 110)                    – 1шт;

      - ручка типа кнопка                                                           – 2шт;

      - закладные элементы для датчика Д5М-11                   – 1шт;

      - закладные элементы для электромагнитного замка Алека-400 – 1шт.
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        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: расходы на изготовление товара, упаковку, расходы на доставку товара на территорию Заказчика, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара на территории Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
        6. Место и порядок поставки товара:

РФ, Москва, ул. Генерала Белова, д.14, силами и средствами Поставщика.
       7. Сроки поставки товара:

Начало поставки – с даты подписания договора, окончание поставки– не позднее 3 дней с даты подписания договора.

  Зам. начальника отделения  НСО                                                                                                               ____________________  А.Б.Крылов

  Исполнитель                                                                                                                                                 ___________________    В.Ф.Никитин
