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1. Общие условия проведения открытого АУКЦИОна
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1.1. Общие сведения
1.1.1. Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения, связанные с осуществлением закупки, а также принятым в соответствии с ними Положением о закупке.

Данная процедура открытого аукциона в электронной форме проводится в соответствии с Положением о закупке, утвержденным решением наблюдательного совета Заказчика, на дату размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме.

Во всем, что не урегулировано извещением о проведении открытого аукциона в электронной форме и настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.1.2. Заказчик, указанный в пункте 2.1 Информационной карты настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, проводит открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку товаров, информация о которых содержится в разделе 3 «Техническое задание» настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. Условия заключаемого по результатам открытого аукциона в электронной форме  договора будут определяться, исходя из условий заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме победителя открытого аукциона в электронной форме.

1.1.3. Проведение открытого аукциона в электронной форме обеспечивается оператором электронной торговой площадки на сайте в сети Интернет, указанном в п.2.5 Информационной карты настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.
1.1.4. Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru без взимания платы.

1.1.5. Участником процедуры закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника процедуры  закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.

1.1.6. Участники процедуры закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки товаров для нужд Заказчика, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников процедуры закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

1.2. Запрет подачи нескольких заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета открытого аукциона в электронной форме (лота). 
1.3. Затраты на участие в открытом аукционе в электронной форме
1.3.1. Участник процедуры закупки  несет все расходы, связанные с участием  в открытом аукционе в электронной форме, в том числе с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом аукционе, иной документации, а Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов открытого аукциона в электронной форме, а также оснований их завершения.

1.3.2. Участники процедуры закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки к открытому аукциону в электронной форме и проведения открытого аукциона в электронной форме.

1.4. Право Заказчика отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме
Заказчик, разместивший на   Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке www.a-k-d.ru извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, вправе отказаться от его проведения до окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, если информация об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме содержится в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Открытый аукцион в электронной форме считается отмененным с момента размещения решения об отмене на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке
www.a-k-d.ru. При отмене открытого аукциона в электронной форме Заказчик не несет ответственности перед участниками процедуры закупки, подавшими заявки, или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

1.5. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме  и внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию об открытом аукционе в электронной форме 

1.5.1. При проведении открытого аукциона в электронной форме какие-либо переговоры Заказчика, оператора электронной торговой площадки с участником процедуры закупки не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в открытом аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений. В случае нарушения указанного положения открытый аукцион в электронной форме может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.5.2. Любой участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru, вправе направить на адрес электронной торговой площадки запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник процедуры закупки вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме.

В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной торговой площадки запроса разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, размещается на официальном сайте Заказчика и электронной торговой площадке при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно изменять ее суть.

1.5.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме. Изменения, вносимые в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, размещаются Заказчиком на официальном сайте и электронной торговой площадке не позднее чем за один день до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае если изменения в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

1.5.4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме. Изменения, вносимые в документацию об открытом аукционе в электронной форме, размещаются Заказчиком на официальном сайте и электронной торговой площадке не позднее чем за один день до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае если изменения в документацию об открытом аукционе в электронной форме внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и электронной торговой площадке внесенных изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

1.6. Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
1.6.1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке, подает на электронную торговую площадку заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в срок и по форме, которые установлены документацией об открытом аукционе в электронной форме и регламентом работы электронной торговой площадки.

1.6.2. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

1.6.2.1. Первая часть заявки (форма 1, форма 2) на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: 

предложение о поставляемом товаре, который является предметом договора, его функциональных характеристиках (потребительских свойствах), его количественных и качественных характеристиках, в том числе:

1) указание на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;

2) указание производителя и страны происхождения товара;

3) описание комплектации товара;

4) может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, который закупается; 

1.6.2.2. Вторая часть заявки (форма 3) на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку:

1) анкету участника процедуры закупки по форме, установленной в документации об открытом аукционе в электронной форме (форма 4);

2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, или документы, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме от имени участника процедуры закупки (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность (форма 5), если заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме подписывается по доверенности);
4) учредительные документы в действующей редакции (для юридических лиц);

5) уведомление о возможности применения участником процедуры закупки упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих ее);

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.  

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем открытого аукциона в электронной форме представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

В случае если для данного участника поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;

7) документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме) и документацией об открытом аукционе в электронной форме установлен порядок предоставления обеспечения заявки, предусматривающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки по реквизитам счета, указанным в документации об открытом аукционе в электронной форме;

8) договор простого товарищества участников процедуры закупки в случае, если несколько юридических и физических лиц выступают совместно в качестве участника процедуры закупки. 

1.6.3. Участник процедуры закупки вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте и электронной торговой площадке извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

1.6.4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником процедуры закупки оператору электронной торговой площадки в форме одного или нескольких электронных документов в соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки. 
1.7. Язык заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 
1.7.1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме и прилагаемые к ней документы, а также вся корреспонденция между Заказчиком и участником процедуры закупки, относящиеся к заявке, должны быть написаны на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны сопровождаться точным переводом на русский язык, заверенным в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

1.7.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено аукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

1.8. Валюта заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
1.8.1. Предлагаемая участником процедуры закупки цена договора должна быть выражена в российских рублях.

1.8.2. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора, не устанавливается.
1.9. Требования к участникам процедуры закупки

Участники процедуры закупки должны отвечать требованиям, установленным в пункте 2.3 Информационной карты аукциона.

1.10. Представление предложения о функциональных и качественных характеристиках товара

1.10.1. Участнику процедуры закупки необходимо изучить документацию об открытом аукционе в электронной форме, включая все инструкции, формы, условия и спецификации, а также изменения и разъяснения документации об открытом аукционе в электронной форме.
Участник процедуры закупки должен представить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме предложение о функциональных и качественных характеристиках товара (форма 2).
Участник процедуры закупки в предложении о функциональных и качественных характеристиках товара должен указать:

1) полное наименование товара; 

2) функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, его качественные характеристики; 

3) зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;

4) производителя и страну происхождения товара;

5) комплектацию товара;

6) количество товаров.

Описание поставляемого товара должно быть подробным, не допускающим двойного толкования. При описании поставляемого товара не допускается употреблять словосочетание «или эквивалент».

Наименования, виды (содержание) и количество поставляемых товаров, а также сопутствующих поставке работ, оказываемых услуг, указанные в Техническом задании (раздел 3) и в предложении участника процедуры закупки о функциональных и качественных характеристиках товаров должны совпадать. В случае их несовпадения или невозможности достоверно определить соответствие товаров, предлагаемых к поставке участником процедуры закупки требованиям Технического задания (раздел 3), заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается несоответствующей требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, что влечет за собой отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме.

Дополнительно участник процедуры закупки в состав предложения о функциональных и качественных характеристиках товара может включить эскизы, рисунки, чертежи, фотографии, иное изображение товара, предлагаемого к поставке.

1.10.2. Допускается приложение к предложению о функциональных и качественных характеристиках товара документов, способствующих, по мнению участника процедуры закупки, более полному раскрытию существа предложения о функциональных и качественных характеристиках товара.
1.11. Представление предложения о цене договора
1.11.1. Участник процедуры закупки, направляя заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, заявляет о своем согласии поставить товары, являющиеся предметом открытого аукциона в электронной форме, в пределах стоимости, не превышающей начальной (максимальной) цены договора, указанной в п. 2.9 Информационной карты аукциона. 
1.11.2. Участник открытого аукциона в электронной форме делает предложение о цене договора непосредственно во время процедуры открытого аукциона в электронной форме в форме и порядке, которые определены процедурой проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки.

1.11.3. Порядок формирования цены договора указан в Техническом задании (раздел 3).

1.11.4. Расходы участника открытого аукциона в электронной форме, не включенные в цену договора, не подлежат оплате Заказчиком.

1.12. Представление графика поставки товаров
1.12.1. Участник процедуры закупки должен представить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме график поставки товаров в строгом соответствии с требованием пункта 2.7 Информационной карты аукциона. График поставки товаров представляется в произвольной форме.
1.12.2. Отклонение от общих требований к срокам поставки товаров, а также представление в графике поставки товаров неполной информации о сроках поставки товара, считается существенным отклонением от требований и условий настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.13. Отзыв заявок на участие в открытом аукционе
Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной торговой площадки.
1.14. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
1.14.1. В день и время, указанные в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

1.14.2. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, которые закупаются. 

1.14.3. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

1.14.4. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим подразделом. 

1.14.5. Участник процедуры закупки не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае: 

1) непредоставления сведений, предусмотренных пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, или предоставления недостоверных сведений; 

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме. 

1.14.6. Отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме по основаниям, не предусмотренным пунктом 1.14.5 настоящего подраздела, не допускается. 

1.14.7. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, аукционной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, решение о допуске участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме с соответствующим порядковым номером, к участию в открытом аукционе в электронной форме и о признании его участником открытого аукциона в электронной форме или об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в открытом аукционе в электронной форме с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника процедуры закупки, положений заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, сведения о членах аукционной комиссии, принявших решение. Указанный протокол не позднее чем через три дня со дня его подписания размещается Заказчиком на официальном сайте и направляется оператору электронной торговой площадки.

1.14.8. Любой участник процедуры закупки после размещения протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме вправе направить Заказчику запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме. Заказчик не позднее трех рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику процедуры закупки соответствующие разъяснения о причинах отклонения его заявки. Данный запрос участника и ответ Заказчика направляются в форме электронных документов посредством программных и технических средств электронной торговой площадки.

1.14.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме или не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, участником открытого аукциона в электронной форме, в указанный в пункте 1.14.7 настоящего подраздела протокол вносится информация о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. Протокол размещается Заказчиком на официальном сайте и направляется оператору электронной торговой площадки.  

1.14.10. В течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента поступления оператору электронной торговой площадки указанного в пункте 1.14.7 настоящего подраздела протокола или в течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента размещения на электронной торговой протокола в соответствии с пунктом 1.14.9 настоящего подраздела оператор электронной торговой площадки обязан направить участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме решении.

1.14.11. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме денежные средства участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме и не допущенному к участию в открытом аукционе в электронной форме, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.  

1.14.12. В случае если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, открытый аукцион признается несостоявшимся. 

1.14.13. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона в электронной форме, оператор электронной торговой площадки направляет Заказчику вторую часть заявки на участие в открытом аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.2  настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, в течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента размещения на электронной торговой площадке указанного в пункте 1.14.9 настоящего подраздела протокола. В течение трех рабочих дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме аукционная комиссия проверяет в порядке, установленном подразделом 1.16 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, соответствие участника открытого аукциона в электронной форме требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае если принято решение о соответствии участника открытого аукциона в электронной форме указанным требованиям, в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения Заказчик передает такому участнику проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме. Заключение договора с участником процедуры закупки, признанным единственным участником открытого аукциона в электронной форме, осуществляется в соответствии с пунктом 1.17.5 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене договора, согласованной с таким участником процедуры закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Участник процедуры закупки, признанный единственным участником открытого аукциона в электронной форме, не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. Договор может быть заключен со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона. При непредставлении Заказчику таким участником открытого аукциона в электронной форме в срок, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник открытого аукциона в электронной форме признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, не возвращаются.

1.15. Проведение открытого аукциона в электронной форме
1.15.1. Аукцион проводится на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» в сети Интернет по адресу: www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом работы данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме.

В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные участниками открытого аукциона. 

1.15.2. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, на "шаг аукциона". 
1.15.3. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 

1.15.4. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона в электронной форме подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах "шага аукциона". 

1.15.5. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона в электронной форме подают предложения о цене договора с учетом следующих требований: 

1) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которые поданы таким участником открытого аукциона в электронной форме ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю; 

2) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если такое предложение о цене договора подано этим же участником открытого аукциона в электронной форме.
1.15.6. От начала проведения открытого аукциона в электронной форме на электронной торговой площадке до истечения срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора в соответствии с пунктом 1.15.8 настоящего подраздела. 

1.15.7. При проведении открытого аукциона в электронной форме в соответствии с регламентом работы электронной площадки устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона в электронной форме о цене договора от начала проведения открытого аукциона в электронной форме до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также время после поступления последнего предложения о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона в электронной форме, после снижения начальной (максимальной) цены договора или текущего минимального предложения о цене договора на открытом аукционе в электронной форме. Если в течение установленного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, открытый аукцион в электронной форме автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается. 

1.15.8. В течение установленного регламентом работы электронной торговой площадки времени с момента завершения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с пунктом 1.15.7 настоящего подраздела любой участник открытого аукциона в электронной форме вправе подать предложение о цене договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене договора на аукционе независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 1.15.5 настоящего подраздела. 

1.15.9. Оператор электронной торговой площадки обязан обеспечивать при проведении открытого аукциона в электронной форме конфиденциальность данных об участниках открытого аукциона. 

1.15.10. В течение одного часа с момента окончания открытого аукциона в электронной форме на странице электронной процедуры автоматически формируется протокол открытого аукциона в электронной форме, который содержит адрес торговой электронной площадки, дату, время начала и окончания открытого аукциона в электронной форме, начальную (максимальную) цену договора, все минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками открытого аукциона в электронной форме и ранжированные по мере возрастания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые поданы участниками открытого аукциона в электронной форме, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, с указанием времени поступления данных предложений.
1.15.11. Протокол открытого аукциона в электронной форме размещается Заказчиком на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru не позднее чем через три дня со дня его формирования.
1.16. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Определение победителя открытого аукциона в электронной форме
1.16.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие их требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. 

1.16.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим подразделом. 
1.16.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. Рассмотрение указанных заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме начинается с заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданной участником открытого аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену договора, и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в открытом аукционе. 
1.16.4. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной торговой площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме. 

1.16.5. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае: 

1) непредставления документов, определенных пунктом 1.6.2.2 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, или наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки;

2) несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с частью 9 настоящего Положения о закупке; 

3) непредоставление документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения  заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, если требование обеспечения такой заявки указано в документации об открытом аукционе в электронной форме.

В случае если несколько юридических и физических лиц выступают совместно в качестве участника процедуры закупки, каждый из таких юридических или физических лиц должен по отдельности соответствовать требованиям к участникам процедуры закупки, установленным Заказчиком в  документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.16.6. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, не предусмотренным пунктом 1.16.5 настоящего подраздела, не допускается. 

1.16.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе указанным требованиям аукционной комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 1.15.10 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 1.15.10 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках процедуры закупки, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, с обоснованием принятого решения и с указанием положений настоящего Положения о закупке, которым не соответствует участник процедуры закупки, положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника процедуры закупки, положений заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. 

Протокол подписывается Заказчиком, членами аукционной комиссии в течение дня после окончания подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме не позднее чем через три дня со дня его подписания размещается Заказчиком на официальном сайте и направляется оператору электронной торговой площадки. 

1.16.8. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, признается победителем открытого аукциона в электронной форме.

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме передает победителю открытого аукциона в электронной форме один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе в электронной форме. 

1.16.9. В течение установленного регламентом работы электронной торговой площадки времени с момента размещения на электронной торговой площадке указанного в пункте 1.16.7 настоящего раздела протокола оператор электронной торговой площадки направляет участникам открытого аукциона в электронной форме, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались и в отношении заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, уведомления о принятом решении. 

1.16.10. В случае если аукционной комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или о соответствии только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме вносится информация о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. 

1.16.11. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданная участником открытого аукциона в электронной форме, принявшим участие в открытом аукционе в электронной форме, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме обязан передать единственному участнику открытого аукциона в электронной форме проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме. Заключение договора с участником открытого аукциона в электронной форме, подавшим такую заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, осуществляется в соответствии с пунктом 1.17.5 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, по минимальной цене договора, предложенной указанным участником открытого аукциона в электронной форме при проведении открытого аукциона в электронной форме. Указанный участник процедуры закупки не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора.

1.16.12. Участник открытого аукциона в электронной форме вправе запросить  разъяснения результатов рассмотрения поданной им второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.16.13. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме обязан возвратить внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме денежные средства участникам открытого аукциона в электронной форме, которые участвовали в открытом аукционе в электронной форме, но не стали победителями открытого аукциона в электронной форме, за исключением участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращаются такому участнику открытого аукциона в электронной форме в течение пяти рабочих дней со дня подписания договора с победителем открытого аукциона в электронной форме или с таким участником открытого аукциона в электронной форме. 

1.17. Заключение договора

1.17.1. Договор должен быть заключен со дня размещения на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке www.a-k-d.ru протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме и не позднее 20 дней со дня подведения итогов. 

1.17.2. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме или участник открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в срок, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме, не представил Заказчику подписанный договор, переданный ему в соответствии с пунктом 1.14.13 или пунктом 1.16.11 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель открытого аукциона в электронной форме или участник открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, признается уклонившимся от заключения договора. 

1.17.3. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона в электронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Заказчик также вправе заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, при отказе от заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 7 Положения о закупке. При этом заключение договора для участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника открытого аукциона в электронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В случае если Заказчик отказался в соответствии с пунктом 2 части 7 Положения о закупке от заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме и с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся. 

Сведения об участниках процедуры закупки, уклонившихся от заключения договора, включаются в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  

1.17.4. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении  открытого аукциона в электронной форме и  документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения договора с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложенной таким участником. В случае если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора. 
1.17.5. В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора,  договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.  Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

1.17.6. В случае если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: 

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; 

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; 

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей. 

1.17.7. Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 1.17.6  настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 1.17.6 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. 

1.17.8. В случае если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя:

1) копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

2) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени участника процедуры закупки по участию в открытых аукционах в электронной форме (в том числе на регистрацию на открытых аукционах в электронной форме), заверенные печатью участника процедуры закупки и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью участника процедуры закупки и подписанная руководителем участника процедуры закупки.

1.17.9. Денежные средства, передаваемые Заказчику в залог в качестве обеспечения исполнения договора, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 2.19 Информационной карты, на счет, указанный Заказчиком.

Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (оригинальная выписка из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).

Денежные средства возвращаются поставщику, с которым заключается договор, при условии надлежащего исполнения им своих обязательств по договору в течение 30 дней с даты подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору на счет, указанный в договоре.

1.17.10. В случае если обеспечение исполнения договора представляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения договора.

Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий договор путем указания на стороны договора, название предмета и, по возможности, ссылки на протокол как основание заключения договора.

Срок действия договора банковского вклада должен устанавливаться с учетом срока действия договора.

1.17.11. Договор будет считаться заключенным с момента подписания его обеими сторонами.

1.17.12. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров и иных условий исполнения договора.

1.18. Право на обжалование

Любой участник процедуры закупки вправе обжаловать нарушения процедуры закупки со стороны Заказчика в порядке, предусмотренном частью 69 Положения о закупке. 

2. Информационная карта аукциона
	№

пункта

Информ.

карты
	Ссылка на пункт Раздела 1
	Содержание

	2.1
	1.1.2
	Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ)

Место нахождения: 115409, г. Москва, Каширское шоссе, дом 31 

тел/факс: 8-499-324-97-93, 

E-mail: AYChugreyeva@mephi.ru

	2.2
	1.1.1
	Нормативный документ, в соответствии  с которым проводится процедура закупки: 

Положение о закупке, утвержденное наблюдательным советом НИЯУ МИФИ, протокол от 22 мая 2012 г. № 1, размещено на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru

	2.3
	1.9
	Участник процедуры закупки должен соответствовать следующим требованиям: 

1) быть правомочным заключать договор;

2) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обладать необходимыми сертификатами, санитарно-эпидемиологическими заключениями на товары, являющиеся предметом заключаемого договора;   

3) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), в отношении него не должно быть открыто конкурсное производство;

4) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которого приостановлена;

5) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

6) обладать исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты;

7) показатели финансово-хозяйственной деятельности участника процедуры закупки должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости;

8) сведения об участнике процедуры закупки должны отсутствовать  в предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" реестре недобросовестных поставщиков;

9) сведения об участнике процедуры закупки должны отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" реестре недобросовестных поставщиков;

10) не иметь расторгнутых по инициативе Заказчика договоров в соответствии с пунктом 14 части 7 Положения о закупке.

	2.4
	1.1.2
	Предмет открытого аукциона в электронной форме: Право заключения договора на поставку оборудования для учебных и научно-исследовательских целей подразделений НИЯУ МИФИ и ДИТИ НИЯУ МИФИ

	2.5
	1.1.1
	Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме размещено в сети Интернет на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru  и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru

	2.6
	
	Место поставки товара (выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг):
1. Пункты 1-3, 6-9 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, г. Москва, Каширское ш., д. 31 (НИЯУ МИФИ)

2. Пункты 4 и 5 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 294 (ДИТИ НИЯУ МИФИ)

	2.7
	1.12
	Сроки (периоды) поставки товара (выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг): с даты заключения договора по 30.11.2013 г.

	2.8
	
	Условия поставки товара: согласно ИНКОТЕРМС 2000 на условиях DDP

	2.9
	1.11.1
	Начальная (максимальная) цена договора: 27 351 846 рублей 56 копеек

	2.10
	
	Форма, сроки и порядок оплаты товара: форма, сроки и порядок оплаты указаны в проекте договора

	2.11
	1.6
	Место подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:
Участники процедуры закупки подают заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на электронную торговую 

площадку «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом работы данной электронной торговой площадки 

	2.12
	1.6.3
	Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 23.08.2013г.

	2.13
	1.6.3
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 13.09.2013г; 09:00 (время московское)

	2.14
	1.14.1
	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 17.09.2013г.


	2.15
	
	Дата и время проведения открытого аукциона в электронной форме: 20.09.2013г; 10:00 (время московское)


	2.16
	1.15.3

	«Шаг аукциона» устанавливается в размере от 0,5 процента до 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора

	2.17
	
	Дата подведения итогов открытого аукциона в электронной форме: 24.09.2013г.

	2.18
	1.6.2.2
	Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме:

Участники процедуры закупки в срок со дня размещения на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до времени начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должны перечислить денежные средства в размере 5% (пяти процентов) начальной (максимальной) цены договора, что составляет 1 367 592 рубля 33 копейки, НДС не облагается, в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и предоставить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме подтверждение внесения обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Обеспечение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме перечисляется по следующим реквизитам:

Получатель:

ИНН: 7724068140          КПП: 772401001

УФК по г.Москве (НИЯУ МИФИ  л/с 30736У15060)

Р/сч: 40501810600002000079

в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва 705

БИК 044583001

Наименование платежа: Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора на поставку оборудования для научных и учебных целей подразделений НИЯУ МИФИ, НДС не облагается.

Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должно быть внесено по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий поступление средств на счет получателя не позднее даты и времени окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на счет получателя.

Любая заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, не сопровождаемая установленным обеспечением, не будет допущена до участия в открытом аукционе в электронной форме.

Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме возвращается:

     в течение 5 рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме;

     в течение 5 рабочих дней со дня поступления Заказчику заявления об отзыве участником заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме;

     в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме участнику(ам), не допущенному(ым) к участию в открытом аукционе в электронной форме;

      в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с участником процедуры закупки, подавшим единственную заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, соответствующую требованиям и условиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, или с участником процедуры закупки единственно допущенным к участию в открытом аукционе в электронной форме и признанным участником открытого аукциона в электронной форме;

     в течение 5 рабочих дней со дня протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме участникам, которые участвовали в открытом аукционе в электронной форме, но не стали победителями открытого аукциона в электронной форме, за исключением участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора;

     в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с единственным участником открытого аукциона в электронной форме;

      в течение 5 рабочих дней со дня протокола открытого аукциона участнику открытого аукциона, который не принял участие  в открытом аукционе в электронной форме;
     участнику открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме или с таким участником открытого аукциона в электронной форме;

     в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с участником открытого аукциона в электронной форме, признанным победителем открытого аукциона в электронной форме.

      Обеспечение заявки может быть удержано в следующих случаях:

     уклонения победителя открытого аукциона в электронной форме от заключения договора;

     уклонения участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора в том случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме уклонился от заключения договора;

     уклонения участника процедуры закупки, подавшего единственную заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, от заключения договора, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме;

     уклонения единственного допущенного к участию в открытом аукционе в электронной форме и признанного участником открытого аукциона в электронной форме участника от заключения договора.


	2.19
	1.17.5
	Обеспечение исполнения договора:

Обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется в размере 10 процентов цены договора (цены лота), заключаемого по результатам открытого аукциона.

         Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства, передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора.

Обеспечение исполнения договора перечисляется по следующим реквизитам:

Получатель:

ИНН: 7724068140          КПП: 772401001

УФК по г.Москве (НИЯУ МИФИ  л/с 30736У15060)

Р/сч: 40501810600002000079

в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва 705

БИК 044583001

Наименование платежа: Обеспечение исполнения договора на поставку оборудования для научных и учебных целей подразделений НИЯУ МИФИ, НДС не облагается.

Способ обеспечения исполнения договора определяется участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, самостоятельно.

	2.20
	
	Возможность Заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора

При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым  заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора. 

	2.21
	
	Возможность Заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров

Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить количество предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, соответственно на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на тридцать процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. 


3. Техническое задание

Предмет договора: поставка оборудования для учебных и научно-исследовательских целей подразделений НИЯУ МИФИ и ДИТИ НИЯУ МИФИ
1. Наименование и перечень видов поставляемого товара.

	№
п/п
	Наименование

товара
	Характеристики товара
	Ед.
изм.
	Кол-
во

	
	Оборудование для учебных и научно-исследовательских целей подразделений НИЯУ МИФИ и ДИТИ НИЯУ МИФИ, в том числе:

	1.
	Оборудование для оснащения межкафедральной лаборатории экспериментальной ядерной физики НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Оборудование для оснащения межкафедральной лаборатории экспериментальной ядерной физики НИЯУ МИФИ предназначено для проведения научно-исследовательских работ по разработке нейтринного детектора нового поколения (РЭД100), использующего эффект когерентного рассеяния нейтрино на тяжелых ядрах, для мониторинга ядерных реакторов 


	
	

	1.1.
	Гелиевый течеискатель Pfeiffer Vacuum ASM 142
	Гелиевый течеискатель Pfeiffer Vacuum ASM 142 (ГТИ) предназначен для  контроля герметичности  вакуумной/газовой системы нейтринного детектора нового поколения (РЭД100).

Параметры ГТИ:

- должен иметь пластинчато-роторный форвакуумный насос производительностью не менее 10 куб.м/ч

- насос должен быть интегрирован в корпус прибора.

- время выхода на режим не более 3 мин;

- должен обеспечивать исследование газов: 4He, 3He, H2;

- должен иметь входной фланец - ДУ 25 ISO-KF;

- максимальное входное давление не менее – 10 гПа;

- должен иметь интерфейсы RS-232

- минимальная детектируемая течь не более 5х10-12 мбар·л/с (вакуумный метод)

- минимальная детектируемая течь со щупом не более 1х10-7 мбар·л/с

- скорость откачки по He на входном фланце- не менее 1,3 л/с;

- время достижения режима измерения при заглушенном фланце:

-- режим массивной течи - 1,8 с;

-- нормальный режим - 2,3 с;

- время достижения режима измерения при объеме 1,6 л:

-- режим массивной течи - 4 с;

-- нормальный режим - 8 с;

- время достижения режима измерения при объеме 12,5 л:

-- режим массивной течи - 30 с;

-- нормальный режим – 1 мин 03 с;

- должен иметь двухкатодную масс-спектрометрическую ячейку с автопереключением (переключение на запасной катод при выходе из строя основного);

- должен иметь функции «авто ноль» и «автокалибровка» с температурной компенсацией (встроена калиброванная течь), «автокалибровка» по внешней эталонной течи;

- должен иметь функцию автокоррекции сигнала; 

- должен иметь звуковое дублирование сигналов;

- должен иметь  цифровой дисплей с аналоговым дублированием показаний;

- должен включать систему сигнализации об обнаружении заранее заданного уровня течи - функция автоматизации (последовательности, запоминание результатов и др.);

- должен иметь систему предотвращения отравления гелием;

- габаритные размеры не более 510х343х428 мм.
- методы тестирования - вакуумирование, щуп;

- электропитание – 230 В, 50 Гц;

- вес не более 56 кг;

- должен состоять в госреестре СИ РФ.

В комплект поставки ГТИ должно входить:

- щуп длиной 5 м – 1 шт.;

- руководство пользователя – 1 шт.;

- транспортная тележка с отсеком для аксессуаров – 1 шт.


	шт.
	1

	1.2.
	Турбомолекулярный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 300
	Турбомолекулярный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 300 (ТН) предназначен для создания высокого вакуума в вакуумной/газовой  системе нейтринного детектора нового поколения (РЭД100)

Параметры ТН:

- должен иметь гибридный подвес;

- должен иметь блок питания DCU310 с дисплеем;

- степень сжатия:

-- для аргона не менее 1×1011;
-- для водорода не менее 9×105;
-- для гелия не менее 1×108;
-- для азота не менее 1×101;
- должен иметь вентилятор для воздушного охлаждения;

- входной фланец – DN 100 CF-F;

- выходной фланец – DN 16 ISO-KF G 1/4";

- должен иметь интерфейсы - RS-485, Remote;

- должен позволять использование в любом положении;

- напряжение питания – 24 В;

- допустимое магнитное поле – 5 мТл;

- степень защиты – IP 54;

- скорость откачки:

-- по аргона не менее 255 л/с;

-- по водороду не менее 220 л/с;

-- по гелию не менее 255 л/с;

-- по азоту не менее 260 л/с;

- скорость вращения ротора не менее 60 000 об/мин;

- время запуска не более 1.8 мин;

- уровень шума не более 50 дБ;

- масса не более 8.7 кг;

В комплект поставки ТН должно входить:

- защитный экран – 1 шт.;

- турбоконтроллер ТС400 – 1 шт.;

- кабель для соединения TC400 с HiPace 300 длиной 3 м – 1 шт.
	шт.
	1

	1.3.
	Генератор пикосекундных лазерных импульсов
	Генератор пикосекундных лазерных импульсов (ГПЛИ) предназначен для генерации мощных световых вспышек для тестирования низкофоновых фотоэлектронных умножителей, являющихся частью регистрирующей системы нейтринного детектора нового поколения (РЭД100)

Параметры ГПЛИ:

- длительность коротких импульсов для длины волны 405 нм и мощности 500 мВт не более 45 пс;

- длительность коротких импульсов для длины волны 660 нм и мощности 150 мВт не более 45 пс;

- режим длинных импульсов не менее 5 нс;

- частота повторения от одиночного запуска до 50 МГц;

- выход лазера в волокно с сердцевиной 6 мкм с FC-разъемом для длины волны 660 нм;

- выход лазера в волокно с сердцевиной 50 мкм с FC-разъемом для длины волны 405 нм;

- питание 110-220 В;

В комплект поставки ГПЛИ должно входить:

- дополнительный разветвитель на 3 канал – 1 шт.;

- комплект технической документации – 1 шт.
	шт.
	1

	1.4.
	Генератор импульсов 12000-2
	Генератор импульсов 12000-2 (ГИ) предназначен для генерации электрических импульсов  с целью исследования характеристик низкофоновых фотоэлектронных умножителей, являющихся частью регистрирующей системы нейтринного детектора нового поколения (РЭД100)

Производитель: Picosecond Pulse Labs

Параметры ГИ:

- количество каналов не менее 2 шт.;

- размах на нагрузке 50 Ом 100 мВ - 10 В;

- размах на нагрузке 50 Ом в режиме сложения каналов 100 мВ - 20 В;

- размах на нагрузке 1 кОм 200 мВ - 20 В;

- размах на нагрузке 1 кОм в режиме сложения каналов 200 мВ - 40 В;

- верхний/нижний пиковый уровень (50 Ом) -10…+10 В;

- верхний/нижний пиковый уровень (1 кОм) -20…+20 В;

- погрешность установки амплитуды ±(0,5%+30 мВ);

- дискретность установки амплитуды на нагрузке 50 Ом – 10 мВ;

- диапазон установки постоянного смещения на нагрузке 50 Ом -9.95 В …+9.95 В;

- дискретность установки постоянного смещения на нагрузке 50 Ом - 10 мВ;

- время нарастания \ спада:

-- 2,5 нс при 10 Впик;

-- 2,3 нс при 5 Впик;

-- 2,1 нс при 2 Впик;

- выброс \ предвыброс:

-- 1% при 10 Впик;

-- 2% при 5 Впик;

-- 5% при 2 Впик;

- ток короткого замыкания 400 мА;

- ток короткого замыкания в режиме сложения каналов 800 мА;

- выходное сопротивление 50 Ом или 1 кОм;

- режим работы:

-- одиночный/парный импульс/ пакет;

-- задержанный;

-- фиксированной скважности;

- частота 1 мГц…165 МГц;

- период 6,06 нс…1000 с;

- дискретность установки периода:

-- 1 пс при использовании ФАПЧ (4 разряда);

-- 10 пс без использования ФАПЧ (3,5 разряда);

- погрешность установки периода:

-- ±0,01% при использовании ФАПЧ;

-- ±0,5% без использования ФАПЧ;

- длительность импульса 3,02 нс… 1000 с;

- погрешность установки длительности ±(0,5% + 250 пс);

- джиттер ±(0,01% )+ 15 пс;

- задержка 0…1000 с между первым и вторым импульсом в режиме парных импульсов, между основным и синхроимпульсом или между импульсами двух каналов;

- диапазон установки времени нарастания / спада 2,5 нс …..200 мс;

- погрешность установки времени нарастания / спада ±(10% + 200 пс);

- число импульсов в пакете 2….65236

- длина последовательности 2…16384 на каждый канал своя последовательность, но одной длины;

- длина ПСДП от 25 до 214 бит;

- тип сигнала c возвратом к нулю (RZ) и без возврата к нулю (NRZ);

- напряжение питания 110-240 В, 50/60 Гц;

- габаритные размеры не более 249×87×393 мм;

- масса не более 6,8 кг

- должен иметь интерфейсы GPIB, USB;

В комплект поставки ГИ должно входить:

- сетевой шнур (1,2 м) – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.;

- диск со специальным программным обеспечением – 1 шт. 
	шт.
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	1.5.
	Осциллограф LeCroy WA1002
	Осциллограф LeCroy WA1002 предназначен для анализа временных и амплитудных параметров электрических сигналов от эмиссионных детекторов на благородных газах

Параметры осциллографа:

- число каналов не менее 2 шт.;

- полоса пропускания (-3 дБ) 0…60 МГц

- коэффициент отклонения (Коткл.) от 2 мВ/дел до 10 В/дел;

- погрешность уст. Коткл. ± 3%;

- время нарастания не более 5,8 нс;

- входной импеданс 1 МОм/18 пФ;

- максимальное входное напряжение 400 В пик (х10);

- связь по входу - открытый, закрытый, земля;

- коэффициент деления 1х, 10х, 100х, 1000х;

- коэффициент развертки (Кразв.) - 2,5 нс – 50 с/дел;

- погрешность уст. Кразв 0,01%;

- режимы работы - основной, окно, ZOOM окна, самописец, X-Y;

- источники синхросигнала - любой из каналов или внешний источник;

- режимы запуска развертки - автоколебательный, ждущий;

- виды синхронизации: фронт/срез, длительность, ТВ, время нарастания, попеременно;

- разрешение по вертикали - 8 бит;

- максимальная частота дискретизации 1 ГГц при объединении каналов, 500 МГц на канал;

- интерполяция - линейная, Sin X/X;

- объем памяти не менее 1 МБ на канал (2 МБ при объединении каналов);

- режимы сбора данных - стандартная выборка, усреднение (4 /…/ 256);

- режимы - ручной, автоизмерения, слежение (трэк)

- виды измерений (U; (T; 1/(T;

- должен иметь USB интерфейс на передней панели для сохранения данных;

- должен иметь USB интерфейс на задней панели для дистанционного управления; 

- математика: сложение, вычитание, умножение, деление, БПФ (на участке 1 Кб), цифровые фильтры (ФВЧ, ФНЧ, полосовой, режекторный);

- должен обеспечивать сохранение 20 осциллограмм, 20 профилей настроек, 2 шаблонов контроля;

- должен позволять регистрацию в память до 2500 кадров с регулируемой скоростью записи и воспроизведения;

- должен иметь ЖК-дисплей TFT цветной (LCD, 480×234 точек), диагональ 17,8 см (8х18 дел);

- напряжение питания 100-240 В ((10%), 50 Гц;

- габаритные размеры не более 163×313×115,8 мм;

- масса не более 2,78 кг.

В комплект поставки осциллографа должно входить:

- шнур питания – 1 шт.;

- делитель 1:1/1:10 – 2 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
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	1.6.
	Осциллограф LeCroy WR640Zi
	Осциллограф LeCroy WR640Zi предназначен для анализа временных и амплитудных параметров электрических сигналов от эмиссионных детекторов на благородных газах. 

Параметры осциллографа:

- число каналов не менее 4 шт.;

- полоса пропускания (-3 дБ) не менее 4 ГГц;

- время нарастания 100 пс;

- коэффициент отклонения (Коткл.):

-- 1 мВ/дел…1 В/дел (сопротивление 50 Ом);

-- 1 мВ/дел…10 В/дел (сопротивление 1 МОм);

- погрешность установки Коткл. ±1,5%;

- входной импеданс 1 МОм / 13 пФ или 50 Ом;

- максимальное входное напряжение:

-- 5 В ср.кв. (на нагрев 50 Ом);

-- 400 В макс. (на нагрев 1 МОм);

- математика - более 25 стандартных функций, включая БПФ;

- коэффициент развертки (Кразв.) – 20 пс/дел…1000 с/дел;

- погрешность установки Кразв. не более 1,5х10-6;

- режимы запуска развертки логический канал (при использовании модуля MS-xxx);

- вид входа - автоматический, ждущий, однократный;

- вход внешней синхронизации - открытый, закрытый, ВЧ и НЧ фильтры;

- предзапуск 1 МОм ((2%) / 17 пФ;

- послезапуск 0-100% от полной длины памяти;

- диапазон внутренней синхронизации 0-50,000,000,000 делений ±4,1 делений от центра;

- разрешение по вертикали 8 бит (11 бит в режиме увеличенного разрешения (ERES));
- макс. частота дискретизации 20 ГГц (40 ГГц при объединении каналов) (однократный сигнал);

- эквивалентная частота дискретизации 200 ГГц (периодический сигнал);

- интерполяция - линейная, Sin X/X;

- длина записи (стандартная) 16 Мб на канал (32 Мб при объединении);

- режимы сбора данных - выборка, пик. детектор (> 1 нс); усреднение (2 / … / 512); накопление; однократный запуск;

- количество пар - 38 измерений;
- режим отображения не менее 8 измерений одновременно с отображением статистики и гистограмм;

- должен иметь интерфейсы: Ethernet (10/100BaseT), USB (4), RS-232, SVGA;

- расширенный запуск развертки - выбросы, импульсы, огибающая, логические условия;

- должен иметь режим WaveScan;

- должен иметь режим TriggerScan - поиск аномалий по захваченному сигналу – 18 параметров сигнала;

- должен иметь ЖК-дисплей, цветной, TFT, сенсорный экран 31 см, WXGA 1280x800точек;
- напряжение питания от 120 до 240 В ((10%), 45-66 Гц;

- габаритные размеры не более 297х418х227 мм;

- масса не более 11,52 кг.

В комплект поставки осциллографа должно входить:

- шнур питания – 1 шт.;

- делитель х10 - 1шт.; 

- стилоc – 1 шт.; 

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
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	2.
	Типовые комплекты лабораторного оборудования для Московского промышленного колледжа НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Типовые комплекты лабораторного оборудования для Московского промышленного колледжа НИЯУ МИФИ предназначено для оснащения специализированной учебной Лаборатории «Электроники и автоматики» с целью проведения лабораторных и практических работ по формированию у студентов теоретических знаний и практических навыков по основам и принципам действия электрических и электронных устройств.
	
	

	2.1.
	Комплект типового лабораторного оборудования «Основы аналоговой электроники» ОАЭ1-С-Р
	Комплект типового лабораторного оборудования «Основы аналоговой электроники» ОАЭ1-С-Р (ТКОАЭ) предназначен для проведения лабораторно-практических занятий по разделу учебных дисциплин «Основы аналоговой электроники».

ТКОАЭ должен позволять проводить лабораторные работы по следующим разделам:

- полупроводниковые приборы;

- электронные цепи и микросхемотехника;

- стабилизаторы и вторичные источники питания.

ТКОАЭ должен включать:

- блок генераторов напряжений с наборным полем с ручным управлением;

- однофазный источник питания – 1; 
- блок мультиметров (2 мультиметра);
- набор миниблоков "Аналоговая электроника - Электрические компоненты" – 1;

- двухканальный осциллограф;

- лабораторный стол с двухсекционным контейнером и одноуровневой рамой размером 910х880х1250 мм.

Параметры ТКОАЭ:

- должен иметь стендовое исполнение;

- потребляемую мощность не более 50 В·А;

- электропитание от однофазной сети переменного тока с рабочим нулевым и защитным проводниками напряжением 220 ± 22 В/ 50 ± 0,5 Гц;

- класс защиты от поражения электрическим током – I;

- должен обеспечивать одновременную работу 2х человек;

- масса – 35 кг.

В комплект поставки ТКОАЭ должно входить:

- руководство по выполнению базовых экспериментов "Основы аналоговой электроники" – 1 шт.;

- сборник руководств по эксплуатации компонентов аппаратной части комплекта ОАЭ1-С-Р – 1 шт.
	шт.
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	2.2.
	Комплект типового лабораторного оборудования «Датчики технологических параметров» ДТП1-С-Р
	Комплект типового лабораторного оборудования «Датчики технологических параметров» ДТП1-С-Р (ТКДТП) предназначен для проведения лабораторно-практических занятий по одноименному разделу учебных дисциплин.

ТКДТП должен позволять проводить лабораторные работы по следующим разделам:

- статические характеристики датчиков тока и напряжения (5 видов датчиков);

- статические характеристики тахогенератора и оптического энкодера;

- статические и динамические характеристики датчиков температуры (5 видов датчиков);

- статические характеристики датчиков линейного перемещения (6 видов датчиков);

- статические характеристики бесконтактных датчиков-выключателей (3 вида датчиков-выключателей);

- статические характеристики датчиков углового положения (3 вида датчиков);

- статическая характеристика датчика давления.

ТКДТП должен включать:

- источник питания

- однофазный источник питания

- электронагреватель

- блок испытания датчиков линейного положения

- блок испытания датчиков углового положения

- блок испытания датчика давления

- блок датчиков тока и напряжения

- блок датчиков скорости вращения

- блок счетчика импульсов

- блок мультиметров (2 мультиметра)

- набор датчиков температуры

- набор датчиков линейного положения

- лабораторный стол с двухсекционным контейнером и двухуровневой рамой размером 910х880х1250 мм.

Параметры ТКДТП:

- должен иметь стендовое исполнение;

- потребляемую мощность не более 50 В·А;

- электропитание от однофазной сети переменного тока с рабочим нулевым и защитным проводниками напряжением 220 ± 22 В/ 50 ± 0,5 Гц;

- класс защиты от поражения электрическим током – I;

- должен обеспечивать одновременную работу 2-х человек;

- масса – 45 кг.

В комплект поставки ТКДТП должно входить:

- набор аксессуаров для комплекта ДТП1-С-Р – 1 шт.;
- руководство по выполнению базовых экспериментов "Датчики технологических параметров" – 1 шт.;

- сборник руководств по эксплуатации компонентов аппаратной части комплекта ДТП1-С-Р - 1 шт.
	шт.
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	2.3.
	Комплект типового лабораторного оборудования «Основы цифровой техники» ОЦТ2-Н-Р
	Комплект типового лабораторного оборудования «Основы цифровой техники» ОЦТ2-Н-Р (ТКОЦТ) предназначен для проведения лабораторно-практических занятий по одноименному разделу учебных дисциплин.

ТКОЦТ должен позволять проводить лабораторные работы по следующим разделам:

- описание комплекта типового лабораторного оборудования «Основы цифровой техники»;

- тестирование базовых логических элементов;

- сборка и тестирование простейших комбинационных узлов цифровых устройств;

- сборка и тестирование последовательностных узлов цифровых устройств;

- сборка и тестирование цифро-аналоговых преобразователей;

- сборка и тестирование аналого-цифровых преобразователей;

ТКОЦТ должен включать:

- однофазный источник питания;

- блок испытания цифровых устройств

- набор миниблоков «Основы цифровой техники»

- раму настольную одноуровневую (короткую)

- мультиметр Mastech MY65;

Параметры ТКОЦТ:

- потребляемую мощность не более 50 В·А;

- электропитание от однофазной сети переменного тока с рабочим нулевым и защитным проводниками напряжением 220 ± 22 В/ 50 ± 0,5 Гц;

- класс защиты от поражения электрическим током – I;

- должен обеспечивать одновременную работу 2-х человек;

- масса – 10 кг;

- габаритные размеры:

-- длина (по фронту) – 600 мм;

-- ширина (ортогонально фронту) – 500 мм;

-- высота 400 мм.

В комплект поставки ТКОЦТ должны входить:

- набор аксессуаров для комплекта ОЦТ2-Н-Р – 1 шт.;
- руководство по выполнению базовых экспериментов «Основы цифровой техники» - 1 шт.;

- сборник руководств по эксплуатации компонентов аппаратной части комплекта ОЦТ2-Н-Р -1 шт.
	шт.
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	3.
	Аппаратно-программный комплекс для исследовательских целей научно-образовательного центра НЕВОД НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Аппаратно-программный комплекс для исследовательских целей научно-образовательного центра НЕВОД НИЯУ МИФИ предназначен для приема и обработки информации от искусственных спутников Земли (ИСЗ).
	
	

	3.1.
	Аппаратно-программный комплекс L-диапазона Алиса-СК, в составе:

3.1.1. Антенная система – 1 шт.;

3.1.2. Приемная система c универсальным демодулятором – 1 шт.;

3.1.3. Управляющий компьютер – 1 шт.
	Аппаратно-программный комплекс L-диапазона Алиса-СК (АПК) предназначен для приема и обработки информации, передаваемой с полярно-орбитальных искусственных спутников Земли (ИСЗ) в диапазоне 1.7 ГГц.

Параметры АПК:

- первичное питание – 220 В, 50/60 Гц, однофазное;

- максимальное энергопотребление не более 500 ВА.

1. Антенная система предназначена для приема информации с ИСЗ и должна иметь следующие характеристики:

- тип антенны - осесимметричное сплошное зеркало;

- тип опорно-поворотного устройства - 2-х осное (X-Y) с режимом старт-стопный;

- диаметр зеркала не менее 1,2 м;

- поляризация - правая и левая круговые;

- диапазон рабочих частот - 1670 – 1710 МГц;

- тип модуляции
 - ФМ-2 и ФМ-4;

- скорость цифрового потока ФМ-2 от 0.25 до 2 Мбит/с;

- скорость цифрового потока ФМ-4 от 0.5 до 4 Мбит/с;

- шумовая температура МШПР не более 65°K;

- диапазон вращения по наклону (Y) от -85 до +85 град.;

- диапазон вращения по углу места (X) от 5 до 175 град.;

- максимальная скорость вращения по углу места и оси наклона не менее 2 град./с;

- динамическая ошибка сопровождения не более 2 град.;

- вес не более 40 кг;

- диапазон рабочих температур от -40 до +50°C;

- должна обеспечивать работу АПК при предельной скорости ветра не менее 30 м/с.

2. Приемная система c универсальным демодулятором для приема и обработки информации с ИСЗ должна иметь следующие характеристики:

- должна обеспечивать прием и обработку информации с ИСЗ типа:

-- NOAA (POES);

-- MetOp-А, MetOp-B;

-- Метеор-М №1;
- должна обеспечивать вероятность ошибки восстановления бита не более 10-6 при всех углах места ИСЗ:

-- для NOAA-16, NOAA-18, NOAA-19 – не хуже 5 град.;

-- для MetOp-А, MetOp-B - не хуже 8 град.;

-- для Метеор-М №1 – не хуже 5 град. 

3. Управляющий компьютер (УК) предназначен для управления системами АПК должен иметь следующие характеристики:

- должен включать системный блок:

-- процессор - 2-х ядерный, частотой не менее 2,66 ГГц;

-- оперативная память – не менее 4 Гб;

-- объемом жесткого диска - 2 х 500 Гб;

-- должен включать - DVD- DVD-RW привод;

- должен включать монитор диагональю не менее 19 дюймов;

- должен иметь предустановленное лицензионное программное обеспечение семейства Windows;
В комплект поставки УК должно входить:

- клавиатура – 1 шт.;

- манипулятор мышь – 1 шт.;

- комплект драйверов – 1 шт.

- комплект сетевых кабелей – 1 шт.;

В комплект поставки АПК должно входить:

- интерфейс связи с управляющим компьютером – 1 шт.;

- специальное программное обеспечение ScanEx ADPS® для автоматической обработки данных L-диапазона (лицензия 1 год) ( 1 шт.;

- специальное программное обеспечение MeteoGamma® - 1 шт.;

- специальное программное обеспечение Alice Receiver® - 1 шт.;

- специальное программное обеспечение ScanEx Meteo Tools - 1 шт.;

- специальное программное обеспечение ScanMagic® - 1 шт.;

- специальное программное обеспечение MeteoGamma® 1 шт.;

- комплект соединительных кабелей – 1 шт.;

- комплект технической документации на части АПК – 1 шт. 

Дополнительные требования:

- требуется монтаж, пуско-наладка АПК и обучение персонала Заказчика (2 чел.).
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	4.
	Оборудование для обеспечения учебного процесса ДИТИ НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Оборудование для обеспечения учебного процесса ДИТИ НИЯУ МИФИ предназначено для лабораторий кафедры ядерных реакторов и материалов, для лабораторий кафедры технологии машиностроения, для лабораторий кафедры медицинской физики, для лабораторий кафедры реакторного материаловедения и радиационной безопасности и пр. 
	
	

	4.1.
	Альфа-спектрометр МКС-01А «Мультирад-АС» в составе:

4.1.1. Блок детектирования – 1 шт.;

4.1.2. Вакуумный насос – 1 шт.;

4.1.3. Управляющий компьютер – 1 шт.;

4.1.4. Принтер – 1 шт.
	Альфа-спектрометр МКС-01А «Мультирад-АС» (АС) предназначен для кафедры ядерных реакторов и материалов с целью проведения лабораторных и практических работ по предметам: курсы Ядерная физика, Экспериментальные методы реакторной физики. Используется для измерения энергетических спектров альфа-излучающих радионуклидов и измерения активности альфа-излучающих радионуклидов в тонкослойных (спектрометрических) счетных образцах. 

Параметры АС:

- должен включать блок детектирования (площадью 450 кв.мм) с вакуумной камерой и автоматизированной вакуумной системой;

- тип детектора - кремниевый ионно-имплантированный;

- входное дезактивируемое окно с толщиной «мёртвого» слоя детектора не более 0,15 мкм;

- чувствительная площадь детектора 450 кв.мм;

- фон в интервале 3÷9 МэВ детектора не более 0,9 имп./час·кв.см для детектора 450 кв.мм;

- толщина чувствительного слоя детектора 200 мкм;

- энергетическое разрешение (ПШПВ) по линии 5,1567 МэВ не более 40 кэВ;

- диаметр корпуса, детектора 32 мм.

- счетный образец – тонкослойный;

- диаметр – 34 мм;

- способ приготовления - электролитическое осаждение;

- энергетический диапазон от 2 до 9 МэВ;

- фон не более – 100 имп./сутки;

- нижний предел измерений активности - 0,1 Бк;

- должен иметь USB интерфейс на блоке детектирования для подключения к управляющему компьютеру;

- должен включать вакуумный насос;

- время откачки рабочей камеры до остаточного давления 0,4 мм рт.ст не более 10 мин;

- вакуумный насос должен обеспечивать автоматически поддерживаемый диапазон значений рабочего давления в измерительной камере от 0,4 до 2,0 мм рт.ст.;

- должен включать управляющий компьютер, комплектуемый производителем, с характеристиками определяемыми производителем АС;

- должен включать принтер, комплектуемый производителем, с характеристиками определяемыми производителем АС;

В комплект поставки АС должно входить:

- калибровочный источник альфа-излучения на основе изотопов плутония – 1 шт.;

- программное обеспечение «Прогресс» - 1 шт.;
- кабель питания прибора (1,4 м) – 1 шт.;

- вакуумный шланг – 1 шт.
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	4.2.
	Осциллограф Актаком АСК-2205
	Осциллограф Актаком АСК-2205 предназначен для кафедры ядерных реакторов и материалов с целью проведения лабораторных работ по изучению параметров детекторов радиации, для настройки электронной аппаратуры.

Параметры осциллографа:

- автоматические измерения: 12 по напряжению, 16 во временной области;

- курсорные измерения: ручные; авто; слежение;

- должен обеспечивать хранение: 10 осциллограмм; 10 установок; маску Pass/Fail;

- ограничение полосы – 20 МГц;

- должен иметь функцию усреднения (2..256);

- должен иметь пиковый детектор;

- должен иметь автоматический покадровый регистратор;

- должен иметь цифровые фильтры: НЧ, ВЧ, полосовой, режективный;

- должен производить математические операции: сложение, вычитание, умножение;

- должен выполнять быстрое преобразование Фурье;

- должен иметь режимы: растяжки, X-Y, самописец;

- должен иметь встроенный частотомер (5 разрядов);

- должен иметь возможность сохранения на USB-устройство;

- должен иметь отсек для хранения аксессуаров;

- должен иметь меню на русском языке;

- должен иметь 2 канала;

- полоса пропускания – 200 МГц;

- максимальная частота дискретизации в режиме реального времени – 1 Гвыб/сек;

- частота дискретизации в эквивалентном режиме – 50 Гвыб/сек;

- объем памяти - 4К на канал;

- вертикальное разрешение – 8 бит;

- время нарастания - 1,75 нс;

- тип входов: AC, DC, ФВЧ, ФНЧ;

- тип запуска: фронт, импульс, видео с выбором строки (PAL, SECAM, NTSC);

- должен иметь дисплей - 5,7 дюймов, разрешение 320x240 точек, цветной;

- интерфейс: USB-host, USB-device;

- питание - 99 В / 242 В (±10%);

- потребляемая мощность не более 50 Вт;

В комплект поставки осциллографа должно входить:

- осциллографические щупы – 2 шт.;

- кабель питания – 1 шт.;

- носитель со специальным программным обеспечением – 1 шт.;

- руководство пользователя – 1 шт.
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	4.3.
	Микроскоп МЕТАМ ЛВ-34
	Микроскоп МЕТАМ ЛВ-34 предназначен для кафедры технологии машиностроения с целью проведения лабораторных и практических работ по предметам: гибкие автоматизированные производства, инструментальные материалы, металлорежущие станки, методы формообразования со снятием стружки и др.  Предназначен для визуального наблюдения и фотографирования микроструктуры металлов, сплавов и других непрозрачных объектов в отраженном свете светлом поле при прямом освещении.

Производитель: ОАО «ЛОМО»

Параметры микроскопа:

- увеличение микроскопа от 100х до 1250х; 

- объективы планахроматы (длина тубуса 160) - 10х/0,25; 20х/0,35; 40х/0,65; 100х/1,25 МИ (полупланахромат) 

- должен иметь окуляры широкоугольные с посадочным диаметром 30 мм - 10х/18 мм; 12.5х/14 мм;

- диапазон перемещения столика 75×50 мм;

- источник света - галогенная лампа 6 В, 30 Вт;

- габаритные размеры - 550×280×340 мм;

- масса – 15 кг.

В комплект поставки микроскопа должно входить:

- руководство пользователя – 1 шт.
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	4.4.
	Разрывная машина TIME WDW-2E
	Разрывная машина TIME WDW-2E (РМ) предназначена для кафедры технологии машиностроения с целью проведения лабораторных и практических работ по предметам: гибкие автоматизированные производства, инструментальные материалы, металлорежущие станки, методы формообразования со снятием стружки и др. Предназначена для определения параметров прочности материалов при статическом сжатии, растяжении и изгибе путём прямого измерения силы.

Параметры РМ:

- максимальная нагрузка - 2 кН

- жесткость силовой рамы - 10 кН/мм;

- точность измерения нагрузки - 1%;

- диапазон измерения нагрузки - 2-100%;

- диапазон измерения деформации, - 2-100%;

- точность измерения деформации, - 1%;

- разрешение перемещения - 0,01 мм;

- точность измерения перемещения - 1%;

- диапазон скоростей нагружения - 0,05-500 мм/мин;

- макс. перемещение траверсы при растяжении - 800 мм;

- макс. перемещение траверсы при сжатии - 800 мм;

- ширина рабочего пространства для испытаний - 370 мм;

- габаритные размеры силовой рамы - 775x500x1717 мм;

- вес силовой рамы - 250 кг

- мощность привода - 0,5 кВт;

- параметры электропитания: 220В±10%, 50 Гц, 1 фаза

В комплект поставки РМ должно входить:

- специальное программное обеспечение WinWDW – 1 шт.;

- шарико-винтовая пара – 2 шт.;

- датчик силы 2 кН – 1 шт.;

- экстензометр YYU-10/50 – 1 шт.;

- фотоэлектрический энкодер 2000 – 1 шт.;

- комплект губок для растяжения плоских образцов 0–7 мм; 7–14 мм – 1 шт.;

- комплект губок для растяжения круглых образцов ф4 – 9 мм; ф9 – 14 мм – 1 шт.;

- приспособления для сжатия (пластины) – 1 шт.;

- приспособления для изгиба (база 280 мм, оправка ф10 мм);

- стандартный комплект инструментов, установленный производителем – 1 шт.;

- комплект технической документации – 1 шт.
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	4.5.
	Учебный токарный станок с ЧПУ Wabeco СС-D6000Е
	Учебный токарный станок с ЧПУ Wabeco СС-D6000Е (ТК) предназначен для кафедры технологии машиностроения с целью проведения лабораторных и практических работ по предметам: гибкие автоматизированные производства, инструментальные материалы, металлорежущие станки, методы формообразования со снятием стружки и др. Предназначен для практического освоения учащимися всех этапов подготовки производства, технологических режимов обработки и изготовления деталей из типовых конструкционных материалов точением на станке с ЧПУ.

Параметры ТК:

- ширина центров - 600мм;

- высота центров - 135 мм;

- мощность привода 230 В, 50 Гц - 1,4 кВт;

- скорость шпинделя (бесступ.) - 30 - 2300 об/мин;

- отверстия шпинделя - 20 мм;

- конус шпинделя – МКЗ;

- высота точения над суппортом - 170мм;

- ход поперечного суппорта - 140 мм;

- ход продольного суппорта - 60 мм;

- поворот верхнего суппорта - 360°;

- точность позиционирования - ±0,015 мм;

- радиальное биение конуса шпинделя - 0,005 мм;

- цилиндр. точения на 100 мм чист. обр. - 0,01 мм;

- ∅-точения над станиной - 270 мм;

- ход пиноли - 65 мм;

- конус пиноли - МК2;

- боковой ход задней бабки - ± 10 мм;

- автоматический ход - 0,085 и 0,16 мм;

- шаг резьбы - 0,4-4,0 мм, 10-32G/";

- объем бака для хранения СОЖ не менее 19 л;

- 4-х кулачковый патрон диаметром не менее – 125 мм;

- наибольший размер заготовки не менее - 600х270 мм;

- скорость перемещения рабочих органов 1 - 600 мм/мин;

- точность позиционирования не более - ± 0,015 мм;

- габариты - 1215x500x605 мм;

- вес без упаковки - 150 кг;

- управление от компьютера должно осуществляться через последовательный порт RS232;

Комплект поставки ТК должен включать:

- адаптер сети переменного тока (220 В, 50 Гц) – 1 шт.;

- программное обеспечение управления станком NCCAD – 1 шт.
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	4.6.
	Измеритель вибрации TV300
	Измеритель вибрации TV300 (ИВ) предназначен для кафедры технологии машиностроения с целью проведения лабораторных и практических работ по предметам: гибкие автоматизированные производства, инструментальные материалы, металлорежущие станки, методы формообразования со снятием стружки и др. Предназначен для контроля параметров вибрации (виброскорость, виброускорение, вибросмещение) узлов машин и агрегатов.

Параметры ИВ:

- должен иметь три метода показа при измерении: 

-- специальный – показывает одновременно: ускорение, скорость и смещение;

-- обычный - показывает один из трех вышеперечисленных, но большим шрифтом;

-- спектр – показ спектра;

- статус планки должен сравнивать текущие данные с предыдущими данными, с пределом предупреждения и пределом аварии во время работы машин или механизмов.

- ЖК дисплей - 320×200 пиксел;

- должен иметь светодиодную подсветку;

- должен иметь автоматическую функцию нахождения спектра наибольшего значения;

- должен иметь ручную функцию просмотра спектра перемещением курсора;

- диапазон измерения:

-- ускорение (пиковое значение) от 0.1 до 392 м/с2;

-- скорость (среднеквадратичное значение) от 0.1 до 80 см/с;

-- смещение от 0.001 до 10;

- частотные диапазоны:

-- ускорение;

-- скорость: 10 Гц – 200 Гц, 10 Гц – 500 Гц, 10 Гц – 1 кГц, 10 Гц – 10 кГц; 10 Гц – 1 кГц;

-- смещение - 10 Гц – 500 Гц;

- частота смены информации - 0.25 Гц;

- точность - ± 5 %;

- температурный диапазон от 0 до 40˚С;

- диапазон влажности - 80 %;

- размеры – 171х78.5х28;

- вес – 230 г;

В комплект поставки ИВ должно входить:

- электронный блок – 1 шт.;

- датчик вибрации – 1 шт.;

- установочный магнит для датчика – 1 шт.;

- зарядное устройство – 1 шт.;

- защитный футляр – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.;

- гарантийный талон – 1 шт.
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	4.7.
	Аналого-цифровой преобразователь ZET 220 
	Аналого-цифровой преобразователь ZET 220 (АЦП) предназначен для кафедры технологии машиностроения с целью проведения лабораторных и практических работ по предметам: гибкие автоматизированные производства, инструментальные материалы, металлорежущие станки, методы формообразования со снятием стружки и др. 

Параметры АЦП:

-Опция автономного регистратора и флэш-накопителя на 2Гб

-Опция SCADA система ZETView
-Средства записи и воспроизведения  «ZETLab Registration»(опция)

-Опция «Интерфейс»Ethernet 10/100»

-Опция «Питание по Enthernet»

-Блок аккумуляторов для автономного питания (2700mAh x 4шт) + зарядное устройство

В комплект поставки АЦП должно входить:

- кабель HighSpeed USB 2.0 – 1 шт.;

- разъем DB-15 (ответная часть) – 1 шт.;

- разъем DB-25 (ответная часть) – 1 шт.;

- клеммная колодка– 1 шт.;

- компакт-диск с драйверами и программным обеспечением ZETLAB BASE– 1 шт.;

- руководство оператора – 1 шт.;

- паспорт– 1 шт.;

- инструкция по эксплуатации– 1 шт.
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	4.8.
	Лабораторные весы ВМ 313/М
	Лабораторные весы ВМ 313/М (весы) предназначены для кафедры технологии машиностроения с целью проведения лабораторных и практических работ по предметам: гибкие автоматизированные производства, инструментальные материалы, металлорежущие станки, методы формообразования со снятием стружки и др.
Параметры весов:

- должны иметь две клавиши тарирования;

- должны иметь контрастную светодиодную индикацию;

- должны иметь удобное меню пользователя;

- должны иметь автоматическую юстировку встроенной гирей при изменении внешней температуры и по времени;

- должны иметь полуавтоматическую юстировку встроенной гирей;

- должны иметь юстировку с помощью внешней гири по действительному значению массы гири;

- должны иметь связь с ПК через интерфейс RS232 c оптической развязкой;

- должны иметь взвешивание под весами; 

- должны иметь взвешивание в g, ct;

- должен иметь взвешивание в процентах;

- должен иметь рецептурное взвешивание;

- должен иметь возможность определения массы нестабильных образцов;

- должен иметь разбраковку по массе ("больше - меньше") с выдачей управляющих сигналов (три выхода с оптической развязкой);

- должен иметь подсчёт образцов (с автоматической функцией уточнения средней массы одного образца);

- Max – 310 г;

- Min – 0,02 г;

- d – 1 мг;

- СКО – не более 1,5 мг;

- предел допускаемой погрешности при первичной поверке - +/- 5 г при взвешивании до 50г, 10 г при взвешивании свыше 50 г;

- диаметр чашки – 116 г;

В комплект поставки весов должно входить:

- компьютерная программа для регистрации и статистической обработки результатов измерений – 1 шт.
	шт.
	1

	4.9.
	Профилограф-профилометр портативный СЕЙТРОНИК ПШ8-2 С.С.
	Профилограф-профилометр портативный СЕЙТРОНИК ПШ8-2 С.С. (ППП) предназначен для кафедры технологии машиностроения с целью проведения лабораторных и практических работ по предметам: гибкие автоматизированные производства, инструментальные материалы, металлорежущие станки, методы формообразования со снятием стружки и др. Позволяет производить измерение шероховатости поверхности по параметрам: Ra, Rmax, Rz, Sm.

Параметры ППП:

-должен проводить измерение шероховатости в любом пространственном положении с применением поворотной стойки;

- должен проводить измерение шероховатости деталей различной конфигурации в труднодоступных местах;

- должен иметь калибровку прибора по мерам шероховатости с записью значений в память;

- должен иметь цифровой отсчет результатов измерений и графическое отображение профилограммы поверхности на ЖК индикаторе (дисплее) и на ленточном минипринтере;

- должен иметь символьные и текстовые сообщения «подсказки» на ЖК индикаторе;

- должен иметь выносной малогабаритный цилиндрический датчик;

- должен хранить в памяти до 50 групп цифровых значений измеряемых параметров и двух профилограмм;

- должен иметь электронный счетчик количества измерений;

- должен иметь индикацию разряда батарей в вольтах;

- должен иметь пленочную клавиатуру с тактильным эффектом;

- должен иметь возможность изменения горизонтального и вертикального увеличения профилограммы;

- форма измеряемых поверхностей: плоские, цилиндрические, конические и другие поверхности, сечение которых в плоскости измерения представляет прямую линию;

- диапазон измерений:

0,04...12,5  Ra, мкм /0,16...50,0 Rmax, мкм / 0,16...50,0 Rz, мкм / 8,0...250,0 Sm, мкм;

- принцип действия – контактный;

- длина трассы ощупывания – 12,5/0,25 мм / отсечка шага, 0,25 мм, 0,8 мм, 2,5 мм;

- вид отсчета результатов измерений – цифровой;

- дискретность отсчета – 0,01 мкм;

- мин. диаметр измер. отверстия на глубине до20 мм – 6 мм;

- вертикальное увеличение / горизонтальное увеличение - 100000 max / 200 max;

- питание - 5 В (4 внутренние аккум. батареи по 1,2 В) или внешний источник постоянного тока 9 В, 500 mA;

- интерфейс - RS232;

- габаритные размеры:

-- первичный преобразователь - 27х150, масса - 0,36 кг;

-- микропроцессорный блок с аккум. Батареями - 230х95х45, масса - 0,56 кг;

Комплект поставки ППП должен включать:

- комплект аккумуляторов питания – 1 шт.;

- насадку переднюю сменную П2 – 1 шт.;

- опоры П1 – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.;

- чемодан укладочный – 1 шт.
	шт.
	1

	4.10.
	Электрокардиограф ЭК12Т-01-"Р-Д" с монохромным экраном
	Электрокардиограф ЭК12Т-01-"Р-Д" с монохромным экраном (ЭК) предназначен для кафедры медицинской физики с целью лабораторного практикума по нормальной физиологии человека и практических работ по общей биофизике, для проведения электрокардиографических обследований по типовым методикам Министерства Здравоохранения. 

Параметры ЭК:

- должен иметь русскоязычный интерфейс;

- число регистрируемых каналов: 3-4-6-12;

- должен обеспечивать возможность одновременного съема 12 стандартных отведений ЭКГ и трех отведений ЭКГ по Нэбу;

- должен иметь встроенный термопринтер с возможностью печати на бумаге без координатной сетки;

- ширина бумаги: 110 мм;

- скорость движения бумаги: 10,25,50 мм/сек;

- должен иметь ЖКИ дисплей с возможностью отображения любых из 12 отведений ЭКГ;

- должен иметь режимы: ручной, автоматический и режим аритмии;

- должен иметь антитреморный, режекторный и антидрейфовый фильтры;

- должен иметь автоматический контроль изолинии;

- должен иметь визуальную и звуковую сигнализацию по каждому электроду;

- должен иметь регистрацию сигналов водителя ритма;

- должен иметь защиту от импульсов дефибриллятора;

- должен обеспечивать сохранение 20 фрагментов ЭКГ с возможностью их вывода на печать;

- должен обеспечивать возможность подключения к ПК;

- питание электрокардиографа осуществляется от:
-- сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением от 198 до 242 В;

-- бортовой сети автомобиля напряжением от 10 до 15 В;

-- внутреннего источника питания - аккумуляторной батареи 7,2 В;

- мощность, потребляемая ЭК, не превышает 10 Вт;

- электробезопасность - класс II, тип CF;

В комплект поставки ЭК должно входить:
- кабель сетевой – 1 шт.;

- комплект ЭКГ электродов – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.;
- программное обеспечение для анализа и интерпретации ЭКГ – 1 шт.
	шт.
	1

	4.11.
	Генератор ДИАТЕСТ-4
	Генератор ДИАТЕСТ-4 предназначен для кафедры медицинской физики с целью лабораторного практикума по нормальной физиологии человека и практических работ по общей биофизике, для первичной и периодической поверки электрокардиографов, электроэнцефалографов, реографов, миографов, каналов ЭКГ мониторов.

Параметры генератора:

- должен иметь стандартные сигналы: синусоидальный, прямоугольный, треугольный, постоянное напряжение; 

- должен иметь виды сигналов для поверки электрокардиографов: ЭКГ, ЧСС1, ЧСС2, ЧСС3, ЧСС4;

- диапазон установки значений размаха напряжения Uрр выходных сигналов на нагрузке ≥ 1 Мом - до 600 мВ на ЭКГ, до 50 мВ на ЭМГ, до 1 мВ на ЭЭГ; 

- пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты - 0,5 % для частот до 450 Гц включительно,1 % для частот до 1000Гц включительно, 2,5 % частот больше 1000 Гц;

- источник питания - 2 элемента питания по 1,5В;

- потребляемая генератором мощность - не более – 0,2 Вт;

- габариты генератора - 300x185x115 мм;

- масса генератора с элементами питания - не более 1300 г

- выходные клеммы - 28 ЭЭГ, 11 ЭКГ, 10ЭМГ, 5 ЭРГ, 4 синхронизации, 3 контроля;

- типы выходных разъёмов -клеммы с внутренним диаметром 4 мм.
В комплект поставки генератора должно входить:

- руководство по эксплуатации – 1 шт.;

- формуляр – 1 шт.;

- соединительные провода штекер-штекер – 12 шт.;

- соединительные провода штекер-крокодил – 30 шт.
	шт.
	1

	4.12.
	Аппарат лазерной терапии «Матрикс» 4-канальный
	Аппарат лазерной терапии «Матрикс» 4-канальный (АЛТ) предназначен для кафедры медицинской физики с целью лабораторного практикума по нормальной физиологии человека и практических работ по общей биофизике, для наиболее полной реализации возможности лазерной терапии с блочным принципом построения, семью составными частями), работающий в различных спектральных диапазонах, от УФ до ИК и КВЧ диапазона.

Параметры АЛТ:

- должен иметь режимы излучения: импульсный, непрерывный, модулированный;

- количество каналов излучения – 4;

- длина волны излучения определяется типом сменного выносного излучателя;

- способ установки частоты следования импульсов должен быть фиксированный или произвольный;

- фиксированные частоты следования импульсов «быстрого выбора»: 10 Гц, 80 Гц, 600 Гц, 3000 Гц;

- диапазон установки частот «произвольного выбора» - от 0.5 до 3000 Гц;

- фиксированные значения времени экспозиции «быстрого выбора»: 1 мин, 10 мин;

- диапазон установки значений времени экспозиции «произвольного выбора» от 1 с. до 90 мин.;

- диапазон контролируемой импульсной мощности излучения от 2 до 99 Вт;

- диапазон контролируемой средней мощности излучения от 1 до 250 мВт;

- напряжение - 200...240 В;

- частота - 50…60 Гц;

- максимальная потребляемая мощность – 28 ВА;

- диапазон рабочих температур от +10 до +35°С;

В комплект поставки АЛТ должно входить:

- руководство по эксплуатации - 1 шт.


	шт.
	1

	4.13.
	Установка для поверки фотометров лазерной терапевтической аппаратуры УПЛТ-М
	Установка для поверки фотометров лазерной терапевтической аппаратуры УПЛТ-М (УП) предназначена для кафедры медицинской физики с целью лабораторного практикума по нормальной физиологии человека и практических работ по общей биофизике для поверки встроенных и автономных фотометров для лазерной терапевтической аппаратуры и проверки характеристик лазерных терапевтических аппаратов.

Производитель: ФГУП "ВНИИОФИ".

Параметры УП:

- должна включать блок оптический;

- должна включать блок регистрации;

- диапазон измеряемых значений средней мощности от 10-6 до 1 Вт;
- диапазон измеряемых значений плотности мощности от 10-1 до 104 Вт/кв.м;

- диапазон измеряемых длин волн излучения от 480 до 1100 нм;
- длины волн калибровки, фиксированные в диапазонах, - 632,8, 800...900 нм;
- пределы допускаемого значения основной погрешности:

-- на длине волны калибровки - 5,5%;

-- в рабочем спектральном диапазоне 600..1000 нм - 6,5%;

-- в рабочем спектральном диапазоне 4800..1100 нм – 8%;

-- измерений относительных уровней мощности - 4,0%;

- обеспечивает измерения средней мощности и плотности мощности: 

-- в телесном угле до, стер - 2п;

-- при частоте повторения импульсов более, кГц - 0,05 

-- при длительности импульсов - 60...180 нс;

-- при средней мощности импульса - 1...20 Вт;

- должен обеспечивать измерение параметров импульса:

-- при длительности импульсов - 60...180 нс;

-- при средней мощности импульса - 1...100 Вт.

В комплект поставки УП должно входить:

- диафрагма – 1 шт.;

- кабель соединительный – 2 шт.;

- универсальный зажим – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации - 1 шт.
	шт.
	1

	4.14.
	Ультразвуковой сканер Samsung Medison SonoAce R3
	Ультразвуковой сканер Samsung Medison SonoAce R3 (УЗС) предназначен для кафедры медицинской физики Параметры УЗС:

- должен иметь ЖК-монитор;

- должен включать допплеры: цветной энергетический и импульсно-волновой, высокочастотный импульсный;

- Режимы сканирования: B, 2B, M, B+M, 4B;

- CFM - цветное допплеровское картирование;

- PD - энергетический допплер;

- PW - импульсный допплер;

- HPRF - высокочастотный импульсный допплер.

- должен иметь дуплексный и триплексный режим;

- должен иметь трапециевидный режим сканирования для линейных датчиков;

- должен иметь тканевую гармонику (регистрация 2-й гармоники эхосигнала, в том числе с помощью инверсивной технологии);

- должен обеспечивать увеличение в реальном масштабе времени;

- должен иметь автоматический анализ допплеровских кривых;

- глубина сканирования до 30 см;

- должен иметь разъемы для одновременного подключения 2-х датчиков;

- должен иметь три USB 2.0 порта;

- должен включать кинопамять, эргономичную клавиатуру, мультичастотные датчики;

- должен иметь систему FreeHand 3D - восстановление объемной структуры поверхностей тканей (функции увеличения, вращения и т.д.) при работе с обычными датчиками;

- должен иметь систему SonoView - система архивации и дальнейшего просмотра статических и динамических изображений (база данных изображений), должна обеспечивать возможность проведения измерений в архиве;

- должен иметь встроенные программы для кардиологических, акушерских, гинекологических, урологических, ангиологических исследований, оценки сердца плода;

- должен включать конвексный датчик 2-8 МГц;

- должен включать линейный датчик 5-12/40 МГц. 

В комплект поставки УЗС должно входить:

- флакон геля 250 мл – 1 шт.;

- руководство оператора – 1 шт.
	шт.
	1

	4.15.
	Измеритель мощности ультразвукового излучения переносной ИМУ-4ПМ
	Измеритель мощности ультразвукового излучения переносной ИМУ-4ПМ (ИМУИП) предназначен для кафедры медицинской физики с целью измерения мощности ультразвукового излучения, генерируемого плоскими излучателями.

Параметры ИМУИП:
- частота измеряемого ультразвукового излучения от 0,5 до 12 МГц;

- измеряемая мощность - от 0,05 до 3 Вт – контроль оборудования УЗИ, а также УЗТ;

- пределы основной относительной погрешности измерений - Δо = ±(7 + 0,3/P), где Р – измеренная мощность, Вт;

- разрешающая способность шкалы отсчета перемещения мишени – 1 мм;

- чувствительность не менее 25 мм/Вт;

- максимальный размер рабочей поверхности испытуемого датчика (излучателя) 60 мм;

- внутренний диаметр измерительного бака 144 мм, что позволяет измерять мощность электронных конвексных и линейных, а также датчиков механического сканирования;

- габаритные размеры не более 170x380 мм;

В комплект поставки ИМУИП должны входить:

- руководство по эксплуатации с методикой поверки – 1 шт.;

- свидетельство о первичной поверке – 1 шт.;

- кофр для переноски измерителя – 1 шт.
	шт.
	1

	4.16.
	Микроскоп металлографический МЕТАМ РВ-21-2
	Микроскоп металлографический МЕТАМ РВ-21-2 (ММ) предназначен для кафедры реакторного материаловедения и радиационной безопасности с целью проведения лабораторных и практических работ по предметам: материаловедение, физика металлов, спектрометрия и радиометрия «Инструментальные методы радиационной безопасности», экспериментальные методы ядерной физики, дозиметрия. 

Параметры ММ:

- увеличение от 50 до 1000;

- диапазон перемещения предметного столика: в продольном направлении от 0 до 70 мм, в поперечном направлении от 100 до 150 мм;

- источник света - лампа накаливания РН8-20-1;

- питание микроскопа от сети переменного тока ~220В, 50Гц;

- габаритные размеры 370х290х280 мм;

- масса микроскопа – 8 кг.

В комплект поставки микроскопа должно входить:

- техническая документация – 1 шт.
	шт.
	1

	4.17.
	Твердомер ИТ 5010
	Твердомер ИТ 5010 предназначен для кафедры реакторного материаловедения и радиационной безопасности с целью проведения лабораторных и практических работ по предметам: материаловедение, физика металлов, спектрометрия и радиометрия «Инструментальные методы радиационной безопасности», экспериментальные методы ядерной физики, дозиметрия, для измерения твердости металлов и сплавов по методами Виккерса и Бриннеля .

Параметры твердомера:

- диапазон измерения твердости: по методу Виккерса от 8 до 2000 HV, по методу Бринелля от 5,6 до 450 HB;

- испытательные нагрузки: 49,03 Н; 98,1 Н; 153,2 Н; 196,1 Н; 245,2 Н; 294,2 Н; 490,3 Н; 612,9 Н; 980,7 Н; 1226 Н; 1839 Н; 2452 Н;

- погрешность испытательных нагрузок ±1 %;

- увеличение оптической системы – 24-кратное;

- увеличение микроскопа – 120-кратное;

- число разрядов цифрового табло прибора – 4;

- погрешность при поверке образцовыми мерами твердости МТВ-1 2-го разряда ГОСТ 9031-75 - ±3 %;

- максимальная высота рабочего пространства без защитных стаканов не менее 150 мм;

- расстояние от оси испытательного наконечника до корпуса не менее 150 мм;

- сигнализация времени выдержки образцов под нагрузкой регулируемая от 1 до 180 с;

- потребляемая мощность – 60 кВт;

- габаритные размеры - 635х335х810 мм;

- масса – 140 кг.

В комплект поставки твердомера должно входить:

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	4.18.
	Микротвердомер ПМТ-3
	Микротвердомер ПМТ-3 предназначен для кафедры реакторного материаловедения и радиационной безопасности с целью высокоточного измерения микротвердости металлов и сплавов. 

Параметры микротвердомера:

- диапазон нагрузки от 0,0196 до 4,9 Н;

- управление нагрузками должно быть ручным;

- увеличение микротвердомера: 130, 500, 800;

- габаритные размеры не более 270х290х470 мм;

- масса не более 22 кг.

В комплект поставки микротвердомера должно входить:

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	4.19.
	Шлифовально-полировальный станок BUEHLER METASERV 250
	Шлифовально-полировальный станок BUEHLER METASERV 250 (ШПС) предназначен для кафедры реакторного материаловедения и радиационной безопасности с целью проведения лабораторных и практических работ по предметам: материаловедение, физика металлов, спектрометрия и радиометрия «Инструментальные методы радиационной безопасности», экспериментальные методы ядерной физики, дозиметрия, для ручного  шлифования и полирования.

Параметры ШПС:

- электрическое питание: 230В / 50Гц;

- диаметр круга - 254 мм;

- скорость вращения круга - 50-500 об/мин;

- таймер отключения должен быть электронным встроенным;

- давление воды в системе - 1-2 атм;

- скорость подачи воды - 2 л/мин;

- вес станка - 20 кг;

- габариты станка - 339х656х326 мм;

В комплект поставки ШПС должно входить:

- приводной круг 162571 MAGNODISC 250, алюминиевый привод круг с магнитным материалом, (2/254 мм) - 1шт;

- кольцо 95-2825 для крепления шлифовальной бумаги (2/254 мм) – 1 шт.;

- кольцо 95-2826 для крепления полировальной ткани (2/254 мм) – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	4.20.
	Ручной отрезной станок Struers Labotom-5
	Ручной отрезной станок Struers Labotom-5 (РОС) предназначен для кафедры реакторного материаловедения и радиационной безопасности с целью разрезания металлографических образцов.  

Параметры РОС:

- должен иметь быстрозажимное устройство для легкой фиксации образцов неправильной формы;

- должен иметь возможность легкой очистки отрезной камеры;

- должен разрезать без деформации;

- максимальный диаметр отрезного диска – 250 мм;

- скорость вращения до 2845 об/мин;

- максимальный диаметр образца – 90 мм;

- максимальная площадь среза - 120х42 мм;

- мотор - 3.2 кВт, 3 фазы;

- вес - 75 кг.
В комплект поставки РОС должно входить:
- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	4.21.
	Высотемпературная печь СНОЛ 12/16
	Высотемпературная печь СНОЛ 12/16 (ВП) предназначена для  кафедры реакторного материаловедения и радиационной безопасности с целью проведения лабораторных и практических работ по термическим процессам, не требующих открытия печи в разогретом состоянии.

Параметры ВП:

- должна иметь микропроцессорный регулятор-программатор на 2, 8 или 20 участков с тиристорным источником питания, позволяющий проводить сложные технологические режимы термообработки с высокой точностью, без постоянного присутствия оператора;

- должна иметь параллельно отводимую в сторону дверь;

- должна иметь воздушное принудительное охлаждение кожуха;
- теплоизоляция должна быть выполнена из керамоволокнистого материала на основе Аl2О3;
- максимальная температура нагрева - 1650°С;

- тип нагревателя – LaCrO (хромит лантана);

- рабочее пространство – 200х300х200 мм;

- объем камеры – 12 л.;

- габаритные размеры – 550х700х850 мм;

- мощность – 8 кВт;

- напряжение – 220 В;

- масса – 100 кг.

В комплект поставки ВП должно входить:

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	4.22.
	Универсальный дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М
	Универсальный дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М (УДР) предназначен для кафедры реакторного материаловедения и радиационной безопасности с целью обучения студентов измерению активности радиоактивных нуклидов в окружающей среде.

Производитель: АТОМТЕХ

УДР должен включать:

- блок обработки информации БОИ;

- блок детектирования гамма-излучения БДКГ-03;

- блок детектирования плотности потока альфа-частиц БДПА-01;

- блок детектирования плотности потока бета-частиц БДПБ-01;

- головной телефон для УДР;

Параметры УДР:

- должен иметь высокую чувствительность и широкий диапазон;

- должен иметь автоматическую компенсацию собственного фона счетчиков Гейгера-Мюллера;

- должен иметь быструю адаптацию к изменению уровней радиационного фона;

- должен иметь функцию поиска источников гамма-, альфа-, бета- излучения;

- должен иметь система встроенной светодиодной стабилизации в сцинтилляционных блоках детектирования;

- должен иметь звуковую и визуальную сигнализацию превышения пороговых уровней по дозе, мощности дозы и плотности потока;

- должен иметь запись и хранение в энергонезависимой памяти прибора до 99 результатов измерений;

- должен иметь интерфейс RS232;

- должен иметь возможность подключения к управляющему компьютеру через USB порт.

В комплект поставки УДР должно входить:

- упаковочный дипломат – 2 шт.;

- плечевой ремень для переноса БОИ – 1 шт.;

- поясной ремень для крепления БОИ на поясе – 1 шт.;

- адаптер сетевой – 1 шт.;

- штанга телескопическая (1,7 м) с держателем для блоков детектирования – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (должен содержать методику поверки) – 1 шт.
	шт.
	1

	4.23.
	Шкаф для реактивов 2 секции, 4 двери
	Шкаф для реактивов 2 секции, 4 двери (ШР) предназначен для кафедры реакторного материаловедения и радиационной безопасности с целью размещения и хранения образцов и материалов.

Параметры ШР:

- размеры шкафа - 900х440х1970 мм;цвет белый

- должен иметь две секции:

-- верхняя секция – 3 полки за двумя дверцами;

-- нижняя секция – 1 полка за двумя дверцами;

- должен иметь замки;

- должен иметь регулируемые опоры.

В комплект поставки ШР должно входить:

- комплект сборочной арматуры – 1 шт.
	шт.
	2

	4.24.
	Вытяжной шкаф с подводом воды и ВЗБ электрикой
	Вытяжной шкаф с подводом воды и ВЗБ электрикой (ВШ) предназначен для кафедры реакторного материаловедения и радиационной безопасности с целью работы с химическими реактивами и проведения лабораторных работ.

Параметры ВШ:

- должен быть оборудован воздуховодом для вытяжки воздуха из рабочей зоны вытяжной камеры;

- рабочая зона вытяжной камеры должна быть закрыта подъёмным экраном из ламинированного стекла триплекс, передвигающегося по направляющим (четыре самостоятельных стекла);

- максимальная высота подъёма экрана - 700 мм;

- освещение рабочей зоны должно осуществляться через остекленное окно двумя люминесцентными светильниками, расположенными в верхней части вытяжной камеры;

- на передней панели шкафа вытяжного должны быть расположены выключатель освещения;

- выключатель автоматический с номинальным током 10 А;

- размеры - 1650х900х2500 мм;

- материал столешницы – нержавеющая сталь.

В комплект поставки ВШ должно входить:

- комплект сборочной арматуры – 1 шт.
	шт.
	2


	4.25.
	Лабораторный стол ЛК - 1500 СЛ
	Лабораторный стол ЛК - 1500 СЛ (ЛС) предназначен для кафедры реакторного материаловедения и радиационной безопасности с целью выполнения подготовительных работ и проведения анализа измерений.

Параметры ЛС:

- должен состоять из прочного разборного металла, каркаса с полимерным покрытием и рабочей поверхности;

- материал столешницы: LabGrade

- для компенсации неровностей пола в каркасе предусмотрены регулируемые опоры (0-30 мм);

- размеры стола - 1470х610х900 мм;

В комплект поставки ЛС должно входить:

- комплект сборочной арматуры – 1 шт.
	шт.
	4

	4.26.
	Стол лабораторный химический ЛК-1800 СПТ
	Стол лабораторный химический ЛК-1800 СПТ (СЛ) предназначен для кафедры реакторного материаловедения и радиационной безопасности с целью выполнения подготовительных работ и проведения анализа измерений.

Параметры СЛ:

- должен состоять из прочного разборного металлического каркаса с полимерным покрытием серого цвета, технологической приставки с двумя полками из ламинированной ДСП и рабочей поверхности;

- для компенсации неровностей пола в каркасе должны быть предусмотрены регулируемые опоры (0-30 мм);

- допустимая распределённая нагрузка на рабочую поверхность стола до 250 кг;

- размеры - 830х420х1700 мм;

- материал столешницы: LabGrade

Комплект поставки СЛ должен включать:

- комплект сборочной арматуры – 1 шт.;


	шт.
	2

	4.27.
	Табурет лабораторный Т2
	Табурет лабораторный Т2 (ТЛ) предназначен для кафедры реакторного материаловедения и радиационной безопасности с целью организации рабочих мест студентов.

Параметры ТЛ:

- высота регулируется в диапазоне от 400 от 540 мм;

- материал сиденья – кожзаменитель;

- цвет - черный;

- диаметр сиденья - 330 мм;

- должен иметь регулировку высоты с помощью газлифта;

- должен иметь прорезиненные ролики.

В комплект поставки ТЛ должно входить:

- комплект сборочной арматуры – 1 шт.;

- руководство по сборке – 1 шт.
	шт.
	12

	4.28.
	Стол ученический двухместный
	Стол ученический двухместный (СУД) регулируемый предназначен для кафедры реакторного материаловедения и радиационной безопасности с целью организации рабочих мест студентов.

Параметры СУД:

- материал столешницы и задней стенки – ЛДСП, толщиной 16 мм;

- размеры1200х500х760 мм.
- ростовая категория - 6 группа роста.

В комплект поставки СУД должно входить:

- комплект сборочной арматуры – 1 шт.
	шт.
	8

	4.29.
	Стул ученический нерегулируемый
	Стул ученический нерегулируемый (СУН) предназначен для кафедры реакторного материаловедения и радиационной безопасности с целью организации рабочих мест студентов.

Параметры СУН:

- материал сиденья и спинки – гнутая фанера;

- каркас должен быть из металла;

- ростовая категория - 6 группа роста.

В комплект поставки СУН должно входить:

- руководство по сборке – 1 шт.
	шт.
	16

	4.30.
	Персональный компьютер
	Персональный компьютер (ПК) предназначен для обработки и протоколирования результатов в процессе выполнения  практических работ студентами, для предварительного ознакомления студентами с методологией выполняемых практических работ с радиоактивными веществами перед их началом (инструктаж, направленный на ознакомление с безопасными приемами работы), для ознакомления со справочными данными в процессе выполнения практических работ, для проведения оценки степени усвояемости учебного материала студентами. В компьютерных классах № 2-34, 2-35, 3-46

ПК должен включать:

А) Системный блок со следующими характеристиками:

- материнская плата Gigabyte GA-H61M-S2PV;

- процессор Intel Celeron G1610 2.6 ГГц;

- вентилятор Titan для s1156 (Titan DC-156B925B/RPW1);

- модуль памяти Kingston DDR-III 2GB (PC3-10600) 1333MHz;

- жесткий диск SATA 250 Гб, Seagate Barracuda ST250MD000;

- должен иметь устройство DVD±R/RW;

- видеокарта Palit GeForce GF210 512Mb sDDR3 32b(TC) CRT DVI HDMI PCI-Express OEM;

- корпус Fox 2802-BS 380W;

Б) Монитор PHILIPS 226V4LSB со следующими характеристиками:

- диагональ - 21’5”;

- тип – LED;

- максимальное разрешение 1920x1080 точек;

- контрастность 1000000:1;

- должен иметь интерфейсы DVI, VGA.

В комплект поставки ПК должно входить:

- клавиатура Genius KB-06XE White (USB) – 1 шт.;

- мышь Genius NETScroll 100 Silver, USB (оптическая 800dpi) – 1 шт.;

- сетевой кабель для системного блока и монитора – 2 шт.;

- комплект драйверов – 1 шт.;

- кабель VGA – 1 шт.
	шт.
	53

	4.31.
	Беспроводная точка доступа маршрутизатор MicroTik RouterBOARD 951G-2HnD
	Беспроводная точка доступа маршрутизатор MicroTik RouterBOARD 951G-2HnD (БТД) предназначена для организации беспроводного доступа мобильным устройствам (ноутбуки, принтеры и  т.д.)  в студенческую локальную вычислительную сеть и интернет студентам института.

Параметры БТД:

- процессор - Atheros AR9344 600 МГц;

- память - 128MB, DDR2, SDRAM;

- Ethernet порты - 5 х 10/100/1000 Мбит/с;

- должен иметь модуль WiFi стандарта 802.11b/g/n;

- мощность передатчика - 30 дБм (1000 мВт);

- антенна встроенная - 2x2 MIMO PIF 2.5 дБи;

- должен иметь MiniPCI слоты;

- должен иметь USB порт;

- питание - 8-30В DC (Джек или Passive PoE [в порт - Ether1, не 802.3af]);

- энергопотребление - не более 7 Вт;

- размер - 138x113x29 мм;

- рабочая температура от -20 от +50 °C;

- ОС - Mikrotik RouterOS Level 4;

В комплект поставки БТД должно входить:

- сетевой адаптер – 1 шт.;

- соединительный кабель (1м) – 1 шт.;

- комплект программного обеспечения – 1 шт.;

- руководство пользователя – 1 шт.
	шт.
	20

	4.32.
	Проектор BenQ MX764
	Проектор BenQ MX764 предназначен для проведения презентаций и видео лекций в лекционных аудиториях №1,2,9,10 в учебном корпусе №1.

Параметры проектора:

- должен иметь типы проекции: фронтальная, обратная;

- должен иметь возможность крепления к потолку;

- яркость светового потока - 4200 ANSI люмен;

- лампа - 300 Ватт;

- ресурс лампы - 2000 часов в стандартном режиме или 3000 часов в экономичном режиме;

- контрастность - 5300:1;

- размер изображения по диагонали - 1.02х7.62 м (40"х300");

- Throw Ratio - 1.4 - 2.24 (изображение диагональю 70" 2 метра);

- разрешение матрицы - 1024x768;

- глубина цвета - 10 бит/цвет (1.07 млрд. цветов);

- должен иметь воспроизведение по USB: фото, графические файлы (показ презентации) без подключения к компьютеру;

- должен иметь интерфейс: RJ-45, mini-USB, RS232, 2 x USB Type A, HDMI, 2 входа и выход VGA (15-пиновые коннекторы D-Sub), композитный вход, вход S-Video, аудиовход 2xRCA, 2 аудиовхода миниджек, аудиовыход миниджек, разъем для подключения микрофона;

- должен поддерживать USB Display;

- должен иметь возможность проигрывания и управления по сети: LAN Display, LAN Control;

- должен иметь встроенные стерео динамики проектора - 20 ватт;

В комплект поставки проектора должно входить:

- инструкция по быстрой подготовке проектора к работе – 1 шт.;

- руководство пользователя на CD – 1 шт.;

- пульт дистанционного управления (ПДУ) – 1 шт.;

- элементы питания для ПДУ – 2 шт.;

- шнур питания – 1 шт.;

- кабель VGA – 1 шт.;

- сумка для переноски проектора – 1 шт.;
	шт.
	4

	4.33.
	Сканер Canon CanoScan LiDE 210
	Сканер Canon CanoScan LiDE 210 предназначен для сканирования учебных материалов в электронные носители в компьютерных аудиториях  2-35, 2-36, 3-46

Параметры сканера:

- тип матрицы сканера – CIS;

- должен иметь крышку Z-lid (двухшарнирная, позволяет сканировать толстые документы и книги);

-должен иметь кнопки: PDF, AUTOSCAN, COPY, E-MAIL;

- предварительное сканирование не более 9 секунд;

- сканирование не более 10 секунд (цветное изображение);

- цветное сканирование - 2.2 мс/линия (300 dpi), 33.2 мс/линия (4800 dpi);

- сканирование с оттенками серого - 2.2 мс/линия (300 dpi), 11.1 мс/линия (4800 dpi);

- ч/б сканирование - 2.2 мс/линия (300 dpi), 11.1 мс/линия (4800 dpi);

- должен иметь интерфейс USB 2.0;

- формат оригинала - A4 / Letter (216 x 297 мм);

- оптическое разрешение не менее 4800 dpi;

- глубина цвета не менее 48 бит на входе, 48 или 24 бита на выходе;

- питание от USB порта;

- потребление энергии не более 2.5 Вт;

В комплект поставки сканера должно входить:

- USB-кабель – 1 шт.;

- ПО: ScanGear, Solution Menu EX, MP Navigator EX – 1 шт.;

- руководство пользователя – 1 шт.
	шт.
	5

	4.34.
	Принтер Xerox Phaser 3160V
	Принтер Xerox Phaser 3160V предназначен для печати учебных материалов, результатов тестов, практических работ в компьютерных аудиториях. 2-35, 2-36, 3-46

Параметры принтера:

- процессор - 360 МГц;

- память - 64 Мб, не расширяется;

- должен иметь интерфейс USB 2.0;

- формат печатных носителей - A4;

- слот для ручной подачи от 76x127 мм до 216x356 мм;

- типы печатных носителей: обычная офисная бумага, плотная бумага, конверты, прозрачные пленки, наклейки;

- емкость податчика бумаги - 250 листов (основной лоток)

- должен иметь слот для ручной подачи по одному листу;

- емкость выходного лотка 80 листов (лицевой стороной вниз);

- плотность бумаги от 60 г/м2 до 105 г/м2 (основной лоток), от 60 г/м2 до 163 г/м2 (слот для ручной подачи);

- максимальная плотность бумаги - 163 г/м2;

- технология печати - лазерная монохромная;

- кол-во цветов – 1;

- разрешение ч/б печати - 1200x1200 dpi;

- максимальная скорость монохромной печати - 24 стр./мин.;

- ресурс принтера - 15 000 страниц в месяц;

- язык описания страниц: PCL 6, PCL 5e, ESC/P, IBM ProPrinter;

- должен иметь - хост-печать GDI;

В комплект поставки принтера должно входить:

- кабель USB – 1 шт.;

- стартовый картридж – 1 шт.;

- сетевой кабель – 1 шт.;

- программное обеспечение – 1 шт.
	шт.
	10

	4.35.
	Гамма-бета-спектрометр МКС-АТ1315 
	Гамма-бета-спектрометр МКС-АТ1315 (ГБС) предназначен для кафедры реакторного материаловедения и радиационной безопасности с целью обучения спектрометрическому и радиометрическому контроля.

Производитель: АТОМТЕХ.

Параметры ГБС:

- должен включать блок детектирования гамма-излучения (БДГ) - контроль 137Cs от 2 Бк/л (для «сырой пробы», без пробоподготовки);

- должен включать блок детектирования бета-излучения (БДБ) - контроль 90Sr от 20 Бк/л (для «сырой пробы», без пробоподготовки);

- блок защиты ø600х950 мм;

- должен проводить идентификацию изотопов 137Cs, 90Sr, 40K, 226Ra, 232Th и др.;

- должен иметь аналогово-цифровой преобразователь — 1024 канала;

- должен иметь непрерывную автоматическую светодиодную стабилизацию в процессе измерений;

- должен иметь контроль сохранности градуировки от контрольного радиоизотопного источника;

- детекторы:

-- гамма-канал – NaI (TI) 63x63 мм;

-- бета-канал – пластмассовый сцинтиллятор 128х9 мм;

- энергетический диапазон:

-- гамма-излучение от 50 до 3000 кэВ;

-- бета-излучение от 150 до 3500 кэВ;

- диапазон плотностей измеряемых проб от 0,2 до 1,6 г/куб.см;

- диапазон рабочих температур от +10 до +353˚С;

- относительная влажность воздуха до 75%;

- питание от сети переменного тока – 220В, 50 Гц;

- потребляемая мощность не более 300 В·А;

Комплект поставки ГБС должно входить: 

- комплект специального прикладного программного обеспечения «SPTR» с руководством оператора – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации с методикой поверки – 1 шт.;

- свидетельство (паспорт) на гамма-источник – 1 шт.;

- методика выполнения измерений МВИ.МН 1181-2011 – 1 шт.;

- сосуд Маринелли 1,0 л – 5 шт.;

- плоский сосуд 0,5 л – 5 шт.;

- плоский сосуд 0,1 л типа «Дента» - 5 шт.;

- кабель USB для подключения БДГ и БДБ – 2 шт.;

- контрольный источник 137Cs, активность 9 кБк – 1 шт.;

- держатель для контрольного источника– 1 шт.;

- пенал для хранения контрольного источника – 1 шт.;

- первичная поверка ГБС – 1 шт.
	шт.
	1

	5.
	Научное оборудование для кафедры реакторного материаловедения и радиационной безопасности ДИТИ НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Научное оборудование для кафедры реакторного материаловедения и радиационной безопасности ДИТИ НИЯУ МИФИ предназначено для проведения исследований в области изотопных методов анализа содержания альфа-, бета-, гамма-излучающих изотопов в окружающей среде, в том числе – исследования космогенных изотопов.
	шт.
	

	5.1.
	Витрина холодильная RTW 120L «Convito»
	Витрина холодильная RTW 120L «Convito» (ВХ) предназначена для кафедры реакторного материаловедения и радиационной безопасности Витрина необходима в качестве термостата для экстракции углеродсодержащего вещества из костей при приготовлении счётной формы измерения содержания изотопа углерод–14

Параметры (ВХ):

- объём - 120 л;

- температурный диапазон внутри витрины от 0 до +12 °C;

- напряжение питания - 220 В;

- мощность - 175 Вт;

- вес - 64 кг;

- габаритные размеры - 702х568х686 мм;

В комплект поставки ВХ должно входить:

- полки – 3 шт.;

- руководство пользователя – 1 шт.;

- техническая документация – 1 шт.
	шт.
	1

	5.2
	Высокочувствительный спектрометрический комплекс СКС-07П-Б11
	Высокочувствительный спектрометрический комплекс СКС-07П-Б11 (ВСК) предназначен для проведения низкофоновых исследований бета излучающих нуклидов. 

Производитель: ООО НИПП «Грин Стар Инструментс»

Параметры ВСК:

- эффективность регистрации бета - излучающих нуклидов – не менее 95% (С-14);

- максимальная статистическая загрузка – не более 10 000 с-1.

ВСК должен включать:

А) Процессор импульсных сигналов со следующими характеристиками:

- должен иметь интерфейс для установки в PCI-разъем компьютера типа IBM PC с операционной системой Windows XP/7 Rus;

- должен иметь усилитель-формирователь входного сигнала;

- должен иметь аналого-цифровой преобразователь;

- должен иметь источники низковольтного и высоковольтного питания блока детектирования;

- должен иметь возможность изменения коэффициента усиления в пределах от 2 до 512;

- должен иметь программное обеспечение позволяющее управлять его параметрами ( временем сбора заряда, порогом обнаружения полезного сигнала и др.), визуализацию и сохранение энергетических спектров ионизирующих излучений;

- должен иметь программное обеспечение позволяющее задавать режимы выполнения измерений, определять ROI и энергетическое разрешение спектрометра;

- должен иметь возможность программного управления изменением подачи «высокого» напряжения на блок детектирования;

- должен иметь возможность запуска на работу программ обработки набранных энергетических спектров распределения ионизирующего излучения.

- время преобразования - 0,8 мкс;

- интегральная нелинейность не боле 0,03%;

- дифференциальная нелинейность 1%;

- число каналов преобразования не менее 4096 шт.;

- дополнительная температурная погрешность характеристики преобразования не более 0,005%/°С;

- дополнительная температурная погрешность источника высокого напряжения не более 0,01%/°С;

- источник высокого напряжения (при 1 мА) - 1,5 кВ;

- напряжение питания предусилителя  ±12 В;

- потребляемая мощность (при отсутствии нагрузки источника питания ПУ и высокого напряжения) - 2,0 Вт;

Б) Блок детектирования УДБТ-003 с ФЭУ R331-05 с комплектом вольфрамовой защиты со следующими характеристиками:

- должен быть исполнен с использованием электронной схемы совпадения сигналов от двух ФЭУ;

- должен иметь низкофоновую защиту со светоизолирующим затвором;

- тип детектора - жидкий сцинтиллятор;

- диапазон регистрируемой энергии излучения от 5 до 3500 кэВ;

- энергетическое разрешение на энергии 624 кэВ не более 18,0%;

- должен иметь электронную схему совпадения;

- количество используемых ФЭУ не менее 2 шт.;

- тип используемого ФЭУ - R 331-05;

- объем измерительной кюветы - 20,0 мл;

- материал низкофоновой защиты - вольфрамовый сплав ВНМ, свинец;

- рабочий диапазон температур от +15 до +35ºС.

В) Управляющую систему со следующими характеристиками:

- должна обеспечивать подключение процессора и импульсных сигналов;

- должна иметь процессор Intel Pentium Сore Duo 1,6 ГГц;

- объем оперативной памяти не менее 1 Гб;

- объем жесткого диска не менее 200 Гб;

- должна включать устройства для чтения лазерных дисков DVD-CD-RW;

- должна иметь предустановленную лицензионную операционную систему Windows 7;

- должна включать LCD монитор диагональю 21’’;

- должна включать лазерный принтер с черно-белой печатью формата А4;

- должна включать клавиатуру;

- должна включать манипулятор «мышь».

В комплект поставки ВСК должно входить:

- полиэтиленовые флаконы с крышкой емкостью 20 куб.см – 100 шт.;

- эмульгатор Тритон X (100 л) – 1 шт.;

- диспенсор типа Dispensette 111Analog adjustable (от 1 до 10 куб.см) – 1 шт.;

- канистра сцинтилляционного коктейля Ultima Gold AB (5 л) – 1 шт.;

- комплект сигнальных кабелей – 1 шт.;

- калибровочный источник ОСГИ 137Сs (ниже МЗА) – 1 шт.;

- одноканальный механический дозатор от 1 до 10 мл – 2 шт.;

- наконечники одноразовые для механического дозатора от 1 до 10 мл – 2000 шт.;

- методика выполнения измерений счетных образцов № 40090.8B060 – 1 шт.;

- комплект технической документации – 1 шт.;

- комплект программного обеспечения для обработки спектров альфа и бета-излучения «Liquid Master» и ИСС «Нуклиотека» - 1 шт.
	шт.
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	6.
	Оборудование для научных целей института астрофизики НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Оборудование для научных целей института астрофизики НИЯУ МИФИ предназначено для разработки научной космической аппаратуры: детекторов гамма и рентгеновского и нейтронного излучений для проведения измерений на борту Международной Космической Станции, метеорологических геостационарных спутников и космическом аппарате Интергелио-зонд.
	
	

	6.1.
	Счетчик аэрозольных частиц Fluke 985
	Счетчик аэрозольных частиц Fluke 985 (САЧ) предназначен для контроля чистоты воздуха в помещении и в локальной чистой зоне при сборке летных образцов космических приборов.

Параметры САЧ:
- должен иметь режим автономной работы от аккумуляторов;

- должен иметь компактный размер и небольшой вес, обеспечивающие возможность использования в одной руке;

- должен иметь цветной дисплей с диагональю 3,5 дюйма;

-должен обеспечивать возможность вывода результатов измерения на дисплей по выбору в виде таблиц или графиков;

-должен обеспечивать возможность выгрузки данных посредством USB- накопителя, USB кабеля или Ethernet соединения;

-должен иметь 6 каналов регистрации частиц в диапазоне 0,3-10 мкм (с порогами 0,3 мкм, 0,5 мкм, 1,0 мкм, 2,0 мкм, 5,0 мкм, 10,0 мкм);

-должен осуществлять вывод результатов в единицах: частиц/м3, частиц/фут3, частиц/л;
- время автономной работы от аккумуляторов не менее 10 часов (время непрерывных измерений не менее 3,5 часов);

- объем памяти не менее 10000 записей проб (циркулирующий буфер), включающих дату, время, единицы счета, относительную влажность, температуру, объем проб, сигналы тревоги, заголовки;
- должен иметь Литий-ионный аккумулятор 7,4 В 2600 мА·ч
- скорость потока: не менее 2,83 л/мин;

- вес не более 0,7 кг.

В комплект поставки счетчика должны входить:

- фильтр нулевого счета – 1 шт.;

- адаптер фильтра – 1 шт.;

- защитный колпачок датчика – 1 шт.;

- база для зарядки и связи с компьютером по интерфейсам USB и Ethernet – 1 шт.;

- кабель USB (2м) – 1 шт.;

- кабель Ethernet (2м) – 1 шт.;

- блок питания 12 В – 1 шт.;

- руководство по началу работы - 1шт.;

- руководство пользователя на компакт-диске - 1шт.;

- кейс для переноски - 1шт.
	шт.
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	6.2.
	Измеритель-регистратор влажности ATE-5035
	Измеритель-регистратор влажности ATE-5035 (ИРВ) предназначен для контроля условий среды при работе со сцинтилляционными детекторами, имеющими существенную зависимость характеристик от температуры и влажности.

Параметры ИРВ:

- должен обеспечивать быстрое измерение относительной влажности воздуха, температуры точки росы и смоченного термометра, температуры воздуха;

-должен иметь жидкокристаллический дисплей с регулируемой контрастностью и подсветкой размером не менее 52х38 мм;

- должен иметь возможность фиксации максимального и минимального измеренных значений;
- должен иметь функцию автовыключения;

- должен иметь последовательный интерфейс RS-232/USB для передачи данных в ПК;

- должен иметь возможность сохранения измеренных данных на SD-карту в формате Excel в режиме реального времени;

-должен обеспечивать ручной и автоматический режимы регистратора данных; 

- единицы измерения: °C и °F;

- измерение относительной влажности:

-- диапазон от 5 до 95 %;

-- разрешение не хуже 0,1 %;

-- погрешность измерения не более ±3 %;

- измерение температуры воздуха:
-- диапазон от 0 до 50 °C;

-- разрешение не хуже 0,1 ˚C;

-- погрешность измерения не более ±0,8 °C;
- измерение точки росы:
-- диапазон от -25 до 48,9 °C;

-- разрешение не хуже 0,1 °C;

-- погрешность измерения - сумма погрешности измерения относительной влажности и температуры;
- измерение температуры смоченного термометра:
-- диапазон от -21,6°C до 50,0 °C;

-- разрешение не хуже 0,1 °C;

-- измерение температуры при помощи термопар:
-- диапазон от -100 °C до +1300 °C (К-тип), от -100 °C до +1200 °C (J-тип);

-- разрешение не хуже 0,1 °C;

-- погрешность измерения не хуже  ±(0,4% изм.значения + 0,5 °C);

- должен позволять использование SD-карт объемом от 1 до 16 ГГб;
- должен иметь последовательный интерфейс RS-232/USB;
- питание - 6 батареек типа АА 1,5 В;
- габаритные размеры прибора не более 177х68х45 мм;
- масса не более 489 г.

В комплект поставки ИРВ должны входить:

- измерительный зонд – 1 шт.;
- чехол – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.;
- программное обеспечение АТТ-1006-РО для АТЕ-5035 - 1 шт.;

- интерфейсный кабель-переходник RS-232 для связи с компьютером – 1 шт.;

- термопара АТА-2008 для АТЕ-5035 – 1 шт.;

- термопара АТА-2102 для АТЕ-5035 – 1 шт.
	шт.
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	6.3.
	Тепловизор Testo 876 Profi
	Тепловизор Testo 876 Profi (тепловизор) предназначен для тепловизионного контроля плат электроники - поиска локальных перегревов, возникающих  вследствие ошибок в расчете режима работы, выхода элемента из строя, неправильной пайки, повреждения токопроводящих дорожек и т.д.
Параметры тепловизора:
- должен обеспечивать получение тепловых изображений с разрешением не менее 640х480 пикселей;

- должен иметь тепловую чувствительность - <80 мК при 30˚С;

- должен обеспечивать возможность одновременного получения оптического и инфракрасного изображений исследуемого объекта (встроенная цифровая камера); 

- должен иметь возможность записи потокового видео через USB;

- должен иметь сменные объективы (широкоугольный и телеобъектив) для адаптации к различным размерам измеряемых объектов;

- должен иметь поворотный дисплей не менее 3,5”;

- должен иметь интерфейс USB для передачи изображений в ПК;

- должен иметь возможность крепления к штативу.

- инфракрасное изображение:

-- размеры матрицы не менее 160х120 пикселей;

-- оптическое поле зрения/ минимальное фокусное расстояние: не более 32°х23°/ 0,1 м (стандартный объектив), не более 9°х7°/ 0,5 м (телеобъектив);

-- пространственное разрешение: не более 3,3 мрад (стандартный объектив), не более 1 мрад (телеобъектив);

-- частота обновления кадров не более 9 Гц;

-- спектральный диапазон от 8 до 14 мкм;

-- должен иметь ручную и моторизованную фокусировку;

- визуальное изображение:

-- размер изображения не менее 640х480 пикс.;

-- минимальное фокусное расстояние - 0,4 м;

- изображение - только ИК, только оптика, комбинированное;

- должен иметь видеовыход USB 2.0;

- цветовая палитра не менее 4 вариантов;

- температурный диапазон от -20 до +280 °С;

- погрешность не более ±2 °С;

- минимальный диаметр точки измерения не более 10 мм на 1 м (стандартный объектив), не более 3 мм на 1 м (телеобъектив);
- расчет макс./ мин. температур измеряемого участка;

- должен позволять хранение изображений на SD-карте памяти;
- время работы от аккумулятора не менее 4 ч;

- диапазон рабочих температур от -15 до +40 °С;

- температура хранения от -30 до +60 °С;

- диапазон влажности воздуха от 20 до 80%;

- размер не более 210х85х97 мм;

- вес не более 950 г.

В комплект поставки тепловизора должны входить:

- дополнительный телеобъектив 9° х 7° – 1 шт.;

- защитный фильтр для объектива – 1 шт.;

- чехол Soft Case – 1 шт.;

- профессиональное ПО с функцией создания отчетов – 1 шт.;

- USB кабель – 1 шт.;

- SD-карта 2 Гб – 1 шт.;
- блок питания – 1 шт.;

- Li-ion перезаряжаемый аккумулятор – 2 шт.;

- быстродействующее зарядное устройство – 1 шт.;

- адаптер для крепления к штативу – 1 шт.;

- прочный кейс – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.;
- опция SuperResolution (увеличение разрешения ИК-изображений) – 1 шт.;

- алюминиевый штатив – 1 шт.
	шт.
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	6.4.
	AlphaLab DC Гауссметр векторных величин VGM
	AlphaLab DC Гауссметр векторных величин VGM (Гаусметр) предназначен для быстрой идентификации и измерения постоянных магнитных полей, измерения напряженности магнитного поля при конструировании магнитных экранов ФЭУ, а также отклоняющей магнитной системы рентгеновских детекторов.
Параметры гауссметра: 

- должен измерять проекции напряженности постоянных магнитных полей по 3-м взаимно ортогональным осям (модуль вектора напряженности) в диапазоне от 0,01 до 100 Гс с шагом не более 0,01 Гс;

- размер рабочей части зонда (часть, в которой расположены измерительные датчики) не более 8х8х8 мм;

- должен отображать фактические и амплитудные значения поля;

- должен обеспечивать измерение низких величин;

- должен иметь интерфейс связи с ПК (USB);
- измеряемый диапазон от 0,01 до 800 Гс;
- разрешение не хуже 0,01 Гс;

- время измерения не более 2  с;
- погрешность измерений не более ± 0,02 Гс;

- температурная линейность не хуже ± 1 % при комнатной температуре, или ±2 % при температурном диапазоне от -4 °C до 65 °C;
- должен иметь звуковой сигнал при превышении значения измеряемого поля выбранного диапазона измерения и при граничных значениях диапазонов;

- должен иметь относительную нулевую функцию (устранение внешнего поля);
- размеры зонда - 6х6х50 мм;
- время работы от батареи не менее 9 часов;
- должен иметь индикацию разряда батареи;
- размеры не более 140х90х45 мм;

- вес не более 260 г.

В комплект поставки гауссметра должны входить:

- резиновый бампер с подставкой – 1 шт.;
- 9 В батарея (10 часов работы) – 1 шт.;
- адаптер переменного тока – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.;
- свидетельство калибровки – 1 шт. 
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	6.5.
	Магнитометр Honeywell HMR2300 –D21 – 232 - DEMO
	Цифровой магнитометр Honeywell HMR2300 – D21 – 232 - DEMO (магнитометр) предназначен для измерения силы и направления слабых постоянных магнитных полей с высоким разрешением. Прибор будет использоваться для измерения напряженности слабых магнитных полей (поле Земли) при конструировании приборов.
Параметры магнитометра:

- должен иметь алюминиевый корпус;
- должен иметь интерфейс RS-232;
- должен измерять проекции напряженности постоянных магнитных полей по 3-м взаимно ортогональным осям в диапазоне не менее ±2 Гс с шагом не более 1 мГс;

- иметь размеры зонда (корпус, в котором  расположены измерительные датчики) - не более 12х8х3 см;

- иметь встроенный интерфейс связи с ПК (USB) и необходимое для работы программное обеспечение.

- измеряемый диапазон не менее  ±2 Гс;
- разрешение: не хуже 0,1 мГс;

- погрешность измерений не более 0,01%;
- частота измерений не менее 10 р/с;
- размеры не более 80х40х22 мм (D20);

- диапазон рабочих температур не менее от -40 до  +85°С;

В комплект поставки магнитометра должны входить:

- соединительный кабель с интегрированным адаптером переменного тока (9В) – 1 шт.;

- компакт-диск с демонстрационным ПО (ОС Windows) – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.;

- кейс для транспортировки – 1 шт.
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	6.6.
	Универсальный генератор сигналов Tektronix AFG3252С
	Универсальный генератор сигналов Tektronix AFG3252C (УГС) предназначен для разработки, отладки и проверки узлов электроники детекторов ионизирующих излучений, создаваемых в Институте астрофизики НИЯУ МИФИ, имитации детекторных сигналов, включая короткие импульсы органических сцинтилляторов.

Параметры УГС:

- должен генерировать на своем выходе сигналы синусоидальной, прямоугольной, пилообразной, треугольной формы;

- должен генерировать на своем выходе сигналы сложной (произвольной) формы: с возрастанием и убыванием по экспоненциальному закону, функции Гаусса, функции Лоренца, функции гаверсинуса;

- должен генерировать на выходе шумовые сигналы;

- должен иметь два канала выдающие импульсы описанных выше форм независимо друг от друга;

- должен иметь корпус, обеспечивающий безопасную транспортировку и работу с ним;

- должен иметь жидкокристаллический экран для визуального отображения генерируемых импульсов и органы управления, обеспечивающие выбор формы, частоты, длительности и амплитуды сигнала;

- должен иметь на корпусе разъемы типа BNC для вывода генерируемых импульсов;

- импеданс – 50 Ом на обоих каналах;

- должен обладать USB и LAN интерфейсами для связи с ПК;

- диапазон амплитуд генерируемых сигналов от 20мв до 10 В;

- диапазон частот генерируемых сигналов произвольной формы от 1 мГц до 120 МГц;

- разрешение сигналов сложной (произвольной) формы 128000 точек с шагом 1 нс;

- минимальный фронт генерируемого сигнала не более 3 нс;

- частота дискретизации сигнала произвольной формы не менее 2 Гвыб/с при длине сигнала до 16384 точек; 

- вертикальное разрешение (разрядность ЦАП) не менее 14 разрядов;

- диагональ жидкокристаллического экрана не менее 5,6 дюймов;

- питание – 220 В, 50/60 Гц;

- размер – 156х329х168 мм;

- масса – 4,5 кг.

В комплект поставки УГС должно входить:

- краткое руководство пользователя – 1 шт.;

- кабель питания – 1 шт.;

- кабель USB – 1 шт.;

- компакт-диск с техническими характеристиками, руководством по функциональной проверке, руководством программиста, руководством по обслуживанию, программным обеспечением – 1 шт.;

- сертификат калибровки – 1 шт.
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	6.7.
	Цифровой осциллограф LeCroy HDO6104 
	Цифровой осциллограф LeCroy HDO6104 (ЦО) предназначен для исследования (наблюдения, записи, измерения) электрических сигналов. Осциллограф будет использован в Институте астрофизики НИЯУ МИФИ при создании высокоскоростной ядернофизической аппаратуры (в частности космических рентгеновских и гамма-детекторов нового поколения).
Параметры ЦО:

- должен иметь четыре аналоговых канала;

- должен производить автоматическое измерение основных параметров наблюдаемых сигналов (амплитуда, размах, длительность фронта);

- должен иметь входное сопротивление аналоговых каналов на выбор 1 МОм или 50 Ом;
- должен иметь вход внешней синхронизации;
- должен обладать возможностью синхронизации по фронту (положительной и отрицательной и любой полярности), длительности импульса (больше или меньше установленного значения, или в пределах или вне установленных пределов);
- должен иметь возможность каскадной синхронизации по двум событиям «А» и «B» (готовность к запуску по событию «А», запуск по событию «B», где события «A» и «B» - любая из доступных видов синхронизации).
- должен иметь возможность каскадной синхронизации по трем событиям «А», «B», «C» (готовность к запуску по событию «А», подтверждение готовности по событию «B», запуск по событию «C», где события «A», «B», «C»-  любая из доступных видов синхронизации);

- должен иметь интерполяцию Sin(x)/x;

- должен иметь функцию быстрого Фурье преобразования;

- должен иметь интерфейсы USB и Ethernet для связи с персональным компьютером;
- должен иметь возможность интеграции с пакетами MathCad, MatLab, Excel;
- должен иметь возможность сохранять данные во внутреннюю память, сетевой диск, на USB-флеш;

- должен иметь цветной жидкокристаллический сенсорный дисплей высокой чёткости с технологией multi-touch;
- должен иметь опциональную возможность синхронизации и декодирования последовательных данных стандартов: I2C, SPI, UART, RS232, CAN, LAN, MIL-STD-1553, USB2.0;

- полоса пропускания осциллографа не ниже 1 ГГц (-3 дБ);

- частота дискретизации не ниже 2,5 ГГц;
- эквивалентная частота дискретизации для периодического сигнала не ниже 125 ГГц;

- разрядность (аппаратная) АЦП не менее 12 бит;
- разрядность в режиме увеличенного разрешения: не менее 15 бит;
- объем памяти на канал не менее 150 МБ;

- размер (диагональ) дисплея не менее 31 см;
- разрешение дисплея не хуже 1280х800 пикселей;
- питание от бытовой сети 220 В/50 Гц.

- вес не более 5,7 кг.

В комплект поставки ЦО должно входить:

- пассивный щуп – 4 шт.

- стилус для сенсорного экрана – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
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	6.8.
	Источник питания Agilent E3631A
	Источник питания Agilent E3631A (ИП) предназначен для обеспечения низковольтным питанием плат электроники, требующих несколько номиналов напряжения одновременно.

Параметры ИП:

- должен представлять собой источник питания постоянного тока, построенный по линейной схеме стабилизации и обладающий высокой точностью настройки и стабильностью выходных характеристик;

- управление источником питания может осуществляться, как с передней панели прибора через клавиши управления и поворотный регулятор, так и от персонального компьютера благодаря наличию интерфейсов GPIB и RS-232;

- должен иметь 3 независимых выходных канала напряжения (один – не менее 6 В/ 3 А, два – не менее +/-20 В/ 1 А);

- должен обеспечивать низкий уровень шумов;
- должен иметь защиту от перегрузки по напряжению;
- должен обеспечивать высокую стабильность выходных параметров;
- выходные параметры:
-- канал 1 - не менее 0…+6 В /0…5 А;

-- канал 2 - не менее 0…+25 В/0…1 А;

-- канал 3 - не менее 0…-25 В/0…1 А;

- разрешение установки по напряжению:

-- канал 1 не хуже 0,5 мВ;
-- канал 2 и 3 не хуже 1,5 мВ;
- разрешение установки по току:

-- канал 1 не хуже 0,5 мА;
-- канал 2 и 3 не хуже 0,1 мА;

- точность установки выходных параметров по напряжению:

-- канал 1 не хуже 0,1 %+5 мВ;
-- канал 2 и 3 не хуже 0,05 %+10 мВ;
- погрешность установки выходных параметров по току:
-- канал 1 н хуже 0,2 %+10 мА;
-- канал 2 и 3 не хуже 0,15 %+4 мА;
- нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения на нагрузке не более 0,01 %+2 мВ (канал 1, 2, 3);
- нестабильность выходного тока при изменении напряжения на нагрузке не более 0,01 %+0,25 мА (канал 1, 2, 3);

- нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения в сети питания не более 0,01 % + 2 мВ;
- нестабильность выходного тока при изменении напряжения в сети питания не более 0,01 % + 250 мкА;

- пульсации+шум по току (20 Гц…20 МГц) не более:
-- канал 1 – 2 мА скз;
-- канал 2 и 3 - 0,5 мА скз;
- питание – 115 В/230 В ±10%, 47-63 Гц;

- потребляемая мощность не более 130 Вт;
- вес не более 8,5 кг;
- размеры не более 135х215х350 мм.

В комплект поставки ИП должны входить:

- руководство пользователя – 1шт.;
- сервисное руководство – 1шт.;
- описание на CD-диске – 1шт.
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	6.9.
	Источник питания трехфазный АКТАКОМ АТН-3331
	Источник питания трехфазный АКТАКОМ АТН-3331 (ИПТ) предназначен для обеспечения низковольтным питанием плат электроники, требующих несколько номиналов напряжения одновременно.

Параметры ИПТ:

- должен представлять собой программируемый трехканальный источник питания с возможностью установки выходных параметров с передней панели и полнофункциональным управления через SCPI коммандер по интерфейсам RS-232 и USB;

- должен иметь 3 независимых выходных канала напряжения (один – не менее 6 В/ 3 А, два – не менее +/-20 В/ 1 А);

- должен обеспечивать низкий уровень шумов;
- должен иметь функции ограничения тока и напряжения и соответствующие индикаторы на передней панели;
- должен обеспечивать высокую стабильность выходных параметров;
- должен иметь управление с клавиатуры и поворотным регулятором; 

- должен иметь USB и RS-232 интерфейсы для связи с ПК;
- количество каналов - 3;
- выходные параметры:
-- канал 1 не менее 0…+6 В /0…5 А;

-- канал 2 не менее 0…+25 В/0…1 А;

-- канал 3 не менее 0…-25 В/0…1 А;

- погрешность установки по напряжению:
-- канал 1 не хуже 0,1 %+5 мВ;
-- каналы 2 и 3 не хуже 0,05 %+20 мВ;
- погрешность установки по току:

-- канал 1 н хуже 0,2 %+10 мА;
-- каналы 2 и 3 не хуже 0,15 %+4 мА;
- разрешение установки по напряжению:
-- канал 1 не хуже 0,5 мВ;
-- каналы 2 и 3  не хуже 1 мВ;
- разрешение установки по току:
-- канал 1 не хуже 0,5 мА;
-- каналы 2 и 3 не хуже 0,1 мА;
- нестабильность по напряжению не более 0,01 %+2 мВ (каналы 1, 2, 3);
- нестабильность по току не более 0,01 %+0,25 мА (каналы 1, 2, 3);
- пульсации+шум по напряжению (20 Гц…20 МГц) не более 0,35 мВ скз / 2 мВп-п (каналы 1,2,3);
- пульсации+шум по току (20 Гц…20 МГц) не более:
-- канал 1 - 2 мА скз;
-- каналы 2 и 3 - 0,5 мА скз;;
- отклик на изменение нагрузки не более 50 мкс;
- питание – 110 В/220 В;
- вес не более 8,5 кг; 

- размеры: не более 215х135х360 мм.

В комплект поставки ИПТ должно входить:

- кабель питания – 1 шт.;
- кабель RS-232 – 1 шт.;
- кабель USB – 1 шт.;
- носитель информации с программным обеспечением источника питания – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
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	6.10.
	Источник питания Agilent E3643A
	Источник питания Agilent E3643A (ИП) предназначен для обеспечения низковольтным питанием плат электроники, для имитации бортовой системы питания космического аппарата.

Параметры ИП:
- должен представлять собой программируемый источник питания постоянного тока, построенный по линейной схеме стабилизации и обладающий высокой точностью настройки и стабильностью выходных характеристик;

- управление источником питания может осуществляться, как с передней панели прибора через клавиши управления и поворотный регулятор, так и от персонального компьютера благодаря наличию интерфейсов GPIB и RS-232;
- должен иметь регулируемый выходной канал напряжения не менее 50 В/ 0,7 А;
- должен обеспечивать низкий уровень шумов;

- должен иметь защиту от перегрузки по напряжению;

- должен обеспечивать высокую стабильность выходных параметров;
- должен иметь возможность интеграции в системы под управлением LabView и LabWindows;

- количество каналов - 1;

- количество диапазонов - 2;
- выходное напряжение/ток:

-- диапазон 1 не менее 0...35 В / 1,4 А;

-- диапазон 2 не менее 0...60 В / 0,8 А;

- разрешение по напряжению/ току:

-- установки не хуже 2 мВ / 1 мА;

-- программирования не хуже 5 мВ / 1 мА;

-- измерения не хуже 10 мВ / 1 мА;

- точность установки выходных параметров:
-- по напряжению  не хуже ±0,05 % + 5 мВ;

-- по току не хуже ±0,15 % + 5 мА;
- нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения на нагрузке не более 0,01 % + 3 мВ; 

- нестабильность выходного тока при изменении напряжения на нагрузке не более 0,01 % + 250 мкА;
- нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения в сети питания не более 0,01 % + 3 мВ;
- нестабильность выходного тока при изменении напряжения в сети питания не более 0,01 % + 250 мкА;
- пульсации + шум по напряжению (20 Гц...20 МГц) не более 1 мВ скз; < 8 мВ пик;
- пульсации + шум по току (20 Гц...20 МГц): < 4 мА скз;
- время отклика не более 100 мс;

- питание – 100 В/115В/230 В ± 10%, 47 – 63 Гц;
- потребляемая мощность не более 230 ВА;
- габаритные размеры не более 90х 215х350 мм;
- вес не более 6,2 кг.

В комплект поставки ИП должно входить:

- сетевой шнур – 1 шт.;
- руководство пользователя; 

- сервисное руководство; 

- описание на CD-диске.
	шт.
	1

	6.11.
	Источник питания АКТАКОМ АТН-1063
	Источник питания АТН-1063 (АКТАКОМ) (ИП) предназначен для обеспечения низковольтным питанием плат электроники, для имитации бортовой системы питания космического аппарата.
Параметры ИП:

- должен представлять собой аналоговый источник питания с цифровой индикацией, предназначенный для проведения работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований;

- должен выдавать плавно регулируемое постоянное стабилизированное напряжение и стабилизированный ток;

- должен иметь регулируемый выходной канал напряжения не менее 50 В/ 2 А;
- должен обеспечивать низкий уровень шумов;
- должен иметь не менее чем 3-х разрядный цифровой дисплей;

- должен иметь защиту от короткого замыкания;
- должен иметь функцию ограничения по току.
- количество каналов - 1;
- выходные параметры не менее 0,1... 60 В / 0,01... 3 А;

- погрешность установки по напряжению/ току не хуже ±0,02 %+2 мВ / ±0,05 %+0,25 мА;
- пульсации+шум по напряжению не более 1 мВ скз;
- должен иметь возможность заземления выходных гнезд;

- шаг регулировки выходного напряжения не более 0,1 В;

- шаг регулировки выходного тока не более 0,01 А;
- должен иметь возможность получения сигнала положительной или отрицательной полярности;
- должен обеспечивать компенсацию потерь напряжения в проводах при питании удаленной нагрузки;
- должен обеспечивать возможность дистанционного управления током и напряжением при помощи внешнего сопротивления/напряжения;

- питание - 220 В;
- вес не более 10 кг;
- размеры не более 215х150х330 мм.

В комплект поставки ИП должно входить:

- кабель питания – 1 шт.;
- щупы  – 2 шт.;
- предохранитель  – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	6.12.
	Высоковольтный источник питания Spellman Bertran 230-01R
	Высоковольтный источник питания Spellman Bertran 230-01R (ВИП) предназначен для обеспечения высоковольтным питанием до 1000В детекторов ионизирующего излучения на основе фотоэлектронных умножителей. В институте астрофизики будет использоваться для проверки характеристик создаваемых детекторов излучений.

Параметры ВИП:

- должен обеспечивать высоковольтным питанием детекторы ионизирующего излучения на основе фотоэлектронных умножителей;

- должен иметь корпус, обеспечивающий безопасную транспор​тировку и работу с ним;

- должен выходное напряжение источника должно изменяться с помощью органов управления (ручкой или кнопкой), расположенных на корпусе источника;

- должен источник должен питаться от бытовой электрической сети (220 В, 50 Гц) и иметь штепсельную розетку для подключения к ней;

- должен иметь высоковольтный кабель в комплекте поставки с разъемом для удобного и безопасного подключения кабеля к источнику;

- должен иметь на корпусе индикаторы показывающие уровни выходных напряжения и тока, или один индикатор с возможностью выбора выводимого параметра;

- должен иметь возможность переключения полярности выходного напряжения;
- диапазон выходного напряжения от 0 до +/-1000 В;

- диапазон выходного тока от 0 до 15 мА;

- пульсации выходного напряжения не более 10 мВ;

- температурная стабильность не хуже 0,0001%/°С;

- временная стабильность не хуже 0,01%/час за 8 часов работы после 30-минутного прогрева;

- индикатор выходного напряжения не менее 3,5 цифр;

- защита от перегрузок по току на уровне не более 125% от номинального тока;

- вес не более 4,5 кг.

В комплект поставки ВИП должны входить:
- высоковольтный кабель, длиной 3 метра – 1 шт.;

- руководство пользователя – 1 шт.
	шт.
	1

	6.13.
	Высоковольтный источник питания Spellman Bertran 230-03R
	Высоковольтный источник питания Spellman Bertran 230-03R (ВИП) предназначен для обеспечения высоковольтным питанием до 3000В детекторов ионизирующего излучения на основе фотоэлектронных умножителей. В институте астрофизики будет использоваться для проверки характеристик создаваемых детекторов излучений.

Параметры ВИП;

- должен обеспечивать высоковольтным питанием детекторы ионизирующего излучения на основе фотоэлектронных умножителей;

- должен иметь корпус, обеспечивающий безопасную транспор​тировку и работу с ним;

- должен выходное напряжение источника должно изменяться с помощью органов управления (ручкой или кнопкой), расположенных на корпусе источника;

- должен источник должен питаться от бытовой электрической сети (220 В, 50 Гц) и иметь штепсельную розетку для подключения к ней;

- должен иметь высоковольтный кабель в комплекте поставки с разъемом для удобного и безопасного подключения кабеля к источнику;

- должен иметь на корпусе индикаторы показывающие уровни выходных напряжения и тока, или один индикатор с возможностью выбора выводимого параметра;

- должен иметь возможность переключения полярности выходного напряжения;
- диапазон выходного напряжения от 0 до +/-3000 В;

- диапазон выходного тока от 0 до 5 мА;

- пульсации выходного напряжения не более 30 мВ;

- температурная стабильность не хуже 0,0001%/°С;

- временная стабильность не хуже 0,01%/час за 8 часов работы после 30-минутного прогрева;

- индикатор выходного напряжения не менее 3,5 цифр;

- защита от перегрузок по току на уровне не более 125% от номинального тока;

- вес не более 4,5 кг.

В комплект поставки ВИП должно входить:
- высоковольтный кабель, длиной 3 метра – 1шт.;

- руководство пользователя – 1 шт.
	шт.
	1

	6.14.
	Вольтметр БЕЛВАР В7-58
	Вольтметр БЕЛВАР В7-58 (вольтметр) предназначен для контроля высоковольтного напряжения питания фоточувствительных элементов детекторов излучений.

Параметры вольтметра:

- должен измерять напряжение постоянного тока в диапазоне до 1000 (2000) В;
- должен измерять силу тока величиной до 10 А;

- должен иметь постоянный входной импеданс не менее 10 МОм на всех поддиапазонах измерения напряжения;

- должен иметь защиту всех входов от перегрузки;

- должен иметь не менее чем 3½  разрядный ЖК-дисплей;

- должен иметь встроенные функции автоматической индикации перегрузки и индикации полярности измеряемого напряжения;

- должен иметь возможность питания от блока батарей 9 В постоянного тока;

- напряжение постоянного тока:

-- диапазон не менее 4х10-4 – 1000 В;

-- основная погрешность измерения не более 0,15 %;

- напряжение переменного тока:

-- диапазон не менее 2х10-3 - 700 В;

-- диапазон частот не менее 20 – 105 Гц

-- основная погрешность измерения не более 0,5 %;

-- входной импеданс – 10 МОм / 50 пФ;

- постоянный ток:

-- диапазон не менее 4х10-7 – 10 А;

-- основная погрешность измерения не более 0,2%;

- переменный ток:

-- диапазон не менее 2х10-6 – 10 А;

-- диапазон частот не менее 40 - 2х104 Гц;

--основная погрешность измерения не более 1 %;

- сопротивление:

-- диапазон не менее 1 - 2х107 Ом;

-- основная погрешность измерения не более 0,2%;

-входное сопротивление не менее 107 Ом;

- максимальная разрешающая способность не хуже 0,1 мВ; 0,1 мкА; 0,1 Ом;

- питание – 220 В/50  Гц; 9 В;

- потребляемая мощность:

-- от сети не более 6 Вт;

-- от батареи не более 0,6 Вт;

- габаритные размеры не более 245х245х70 мм;

- масса не более 2 кг.

В комплект поставки вольтметра должно входить:
- руководство пользователя – 1 шт.
	шт.
	1

	6.15.
	Мультиметр АКТАКОМ ABM-4081
	Мультиметр АКТАКОМ ABM-4081 (Мультимер) предназначен для измерения электрических величин и температуры при разработке, отладке и проверке узлов электроники детекторов ионизирующих излучений.

Параметры мкльтимера:

- должен обеспечивать измерение постоянного и переменного напряжения и тока, сопротивления, емкости, частоты, температуры;
- должен иметь функцию тестирования диодов;

- должен иметь ВФД-дисплей с индикацией 4,5 разряда;

- должен иметь автоматический и ручной выбор диапазонов измерения;

- должен иметь режим удержания показаний;

- должен иметь режим фиксации максимального, минимального значений;

- должен иметь режим относительных измерений;

- должен иметь индикацию выхода за диапазон измерения;

- должен иметь интерфейсы RS-232C /USB /LAN interface, Bluetooth для связи с ПК;
- должен иметь возможность сохранения данных на SD-карту;

- измерение постоянного напряжения не менее 1000 В с погрешностью не более 0.03 %+6;

- измерение переменного напряжения не менее 1000 В с погрешностью:

-- 40 Гц…6 кГц - не более 0.8% + 80;

-- 6 кГц…20 кГц  - не более 1% + 80;

-- 20 кГц…60 кГц - не более 2.5% + 80;

- измерение постоянного тока не менее 10 А с погрешностью не более 0.5%+10;

- измерение переменного тока не менее 10 А с погрешностью не более 1% + 80;

- измерение сопротивления не менее 60 МОм с погрешностью не более 0,5% + 10;

- измерение емкости не менее 60 мФ с погрешностью не более 3%+100;

- тест диодов - 2,2 В с погрешностью не более 1%+5;

- измерение частоты (импульсов, меандра) в диапазоне не менее 60 МГц с погрешностью не более 0,01%+10;

- измерение температуры с помощью термопары в диапазоне не менее -50 - +500 °С с погрешностью не более 0,5 °C + 10 мкВ;

- габаритные размеры не более 350x240x100 мм;
- вес не более 2,5 кг.

В комплект поставки мультиметра должно входить:
- кабель питания – 1 шт.;
- измерительные провода – 2 шт.;
- адаптер "банан"–"крокодил" – 2 шт.;
- Bluetooth адаптер – 1 шт.;
- кабель USB – 1 шт.;
- кабель RS-232 – 1 шт.;
- термопара К-типа – 1 шт.;
- адаптер термопары – 1 шт.;
- диск с ПО и руководством по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	6.16.
	Мультиметр Agilent 34405A
	Мультиметр Agilent 34405A (мультимер) предназначен для измерения электрических величин и температуры при разработке, отладке и проверке узлов электроники детекторов ионизирующих излучений.

Параметры мультимера:

- должен обеспечивать измерение постоянного и переменного напряжения и тока, сопротивления, емкости, частоты, температуры; 

- должен иметь функцию тестирования диодов;
- должен иметь функцию проверки неразрывности электрических цепей;

- должен иметь функцию измерений с нулевым значением (Null) для компенсации сопротивления измерительных щупов и влияния других постоянных смещений;

- должен иметь математические функции: определение максимального, минимального и среднего значений, представление результатов измерений в децибелах (dB) или децибелах относительно милливатта (dBm);

- должен иметь режим удержания показаний; 

- должен иметь дисплей с индикацией 5,5 разрядов;

- должен иметь интерфейс USB 2.0 для связи  с ПК;
- измерение постоянного напряжения не менее 1000 В с погрешностью не более 0,025% изм.знач. + 0,005% от диапазона;

- измерение переменного напряжения не менее 750 В с частотой до 100 кГц и погрешностью не более 5,0% изм.знач. + 0,3% от диапазона;

- измерение постоянного тока не менее 10 А с погрешностью не более 0,25% изм.знач. + 0,01% от диапазона;

- измерение переменного тока не менее 10 А с частотой до 10 кГц и погрешностью не более 2,0% изм.знач. + 0,2% от диапазона;

- измерение сопротивления не менее 100 МОм с погрешностью не более 2,0% изм.знач. + 0,005% от диапазона;

- измерение емкости не менее 10 мФ с погрешностью не более 2,0% изм.знач. + 0,5% от диапазона;

- тест диодов 1 В с погрешностью не более 0,05% изм.знач. + 0,005% от диапазона;

- измерение частоты в диапазоне не менее 300 кГц с погрешностью не более 0,02% изм.знач. + 0,003% от диапазона;
- проверка неразрывности цепи до 1000 Ом с погрешностью не более 0,05% изм.знач. + 0,005% от диапазона;

- измерение температуры с помощью термопары в диапазоне не менее 80 - +150 °С с погрешностью не более «погрешность датчика» + 0,2 °С;

- максимальная скорость 19 отчетов в секунду с разрешением 4,5 разряда при передаче в ПК; 

- внутренняя память: по одному сигналу запуска записывается один отчет (4 ячейки установок);
- питание – 110 В/120 В/220 В/240 В ± 10%, 45 Гц-66 Гц/360 Гц-440 Гц;
- потребляемая мощность не более 16 ВА пик (11 Вт сред.); 

- габаритные размеры: не более 265 х 105 х 305 мм;
- вес - не более 3,75 кг.

В комплект поставки мультиметра должны входить:
- сетевой шнур – 1 шт.;
- USB-кабель – 1 шт.;
- комплект измерительных щупов с пробниками – 1 шт.; 
- формуляр с данными испытаний  – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию – 1 шт.; 

- компакт-диск Product Reference (программный пакет IntuiLink, драйверы IVI-Com, LabVIEW) – 1 шт.;
- компакт-диск с набором библиотек Agilent IO Library Suite – 1 шт.
	шт.
	1

	6.17.
	Рентгеновский спектрометрический комплекс в составе:

6.17.1. Детектор рентгеновского излучения Amptek XR100SDD - 1 шт.;

6.17.2. Цифровой спектроанализатор Amptek PX5 - 1 шт.;

6.17.3. Источник рентгеновского излучения Amptek Mini-X - 1 шт.
	Рентгеновский спектрометрический комплекс (РСК) предназначен для настройки и калибровки космических рентгеновских спектрометров, создаваемых в Институте астрофизики НИЯУ МИФИ, предназначенных для установки на геостационарные метеорологические спутники серии Электро и другие космические аппараты. 

Параметры РСК:
- должен обеспечивать возможность облучать настраиваемый (калибруемый) прибор прямым рентгеновским излучением от источника- рентгеновской трубки, или переизлученным от различных мишеней.
- должен включать:
1. Детектор рентгеновского излучения XR100SDD Amptek со следующими характеристиками:

- должен регистрировать рентгеновское излучение в режиме детектирования отдельных фотонов.

- должен иметь встроенное охлаждение сенсора на основе холодильника Пельтье;

- должен иметь предусилитель и выдавать на выходе аналоговый сигнал, который может быть принят и обработан спектроанализатором;

- должен иметь защиту сенсора от засветки видимым светом;

- должен регистрировать фотоны в диапазоне от 1до 30 кэВ с эффективностью не ниже 10%;
- площадь детектора не менее 25 мм2;

- разрешение на линии 5,9 кэВ не хуже 140 эВ;

- толщина кремниевого сенсора не менее 500 мкм;

- потребление не более 2 Вт;

- максимальная скорость регистрации не менее 100000 фотонов /с.
В комплект поставки детектора должно входить:

- техническая документация – 1 шт.;
2. Цифровой спектроанализатор Amptek PX5 со следующими характеристиками:

- должен регистрировать генерируемые детектором рентгеновского излучения импульсные сигналы напряжения и накапливать спектр;
- должен включать в себя цифровой импульсный формирователь с регулируемым временем формирования и коэффициентом усиления;

- должен включать в себя многоканальный анализатор с регулируемым количеством каналов;

- должен включать в себя регулируемый источник высокого напряжения для питания рентгеновского детектора (с возможностью изменения полярности);

- должен включать в себя источник низкого вторичного питания для рентгеновского детектора;

- должен работать с сигналами предусилителей с накоплением и периодическим сбросом заряда (типа “reset”) и сигналами с разрядом через сопротивление (типа “feedback”);

- должен работать с сигналами как положительной, так и отрицательной полярности;

- должен иметь аналоговый выход цифрового формирователя для контроля формы сигнала с помощью осциллографа;

- должен иметь источник питания для холодильника Пельтье детектора с обратной связью (обеспечивать поддержание стабильной температуры);

- должен обеспечивать связь с компьютером посредством интерфейсов RS-232, USB, Ethernet;
- максимальное количество каналов не менее 8192;

- объем памяти выделенной на каждый канал не менее 3 байт;

- максимальное генерируемое высокое напряжение не менее 1,5 кВ;

- потребление не более 4 Вт;

- вес не более 800 г.

В комплект поставки спектроанализатора должно входить:

- блок питания для цифрового спектроанализатора - 1 шт.;

- комплект кабелей – 1 шт.;

- программное обеспечение для работы с цифровым спектроанализатором – 1 шт.;

- программное обеспечение для рентгенофлюорисцентного анализа Amptek XRF-FP, предназначенное для анализа спектра характеристических линий излучаемых мишенью и получения химического состава мишени – 1 шт.
3. Источник рентгеновского излучения Amptek Mini-X со следующими характеристиками:

- должен генерировать рентгеновское излучение в непрерывном режиме;
- должен представлять из себя законченное компактное изделие;

- должен быть выполнен на основе рентгеновской трубки; - иметь возможность регулирования напряжения и тока трубки;

- должен иметь USB интерфейс для управления;

- должен иметь воздушное охлаждение;

- должен иметь светодиодный индикатор излучения;
- максимальная энергия излучения не менее 50 кэВ;

- минимальная энергия излучения не более 4 кэВ;

- максимальный поток на расстоянии 300 мм не менее 106 фотонов/мм2/с;

- вес не более 400 г.
В комплект поставки источника должно входить: 

- блок питания - 1 шт.;

- программное обеспечение для работы с источником рентгеновского излучения – 1 шт.
	шт.
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	6.18.
	Цифровая паяльная станция WELLER WR 3000M
	Цифровая паяльная станция WELLER WR 3000M (ЦПС) предназначена для ручного монтажа/демонтажа электронных компонентов на печатные платы. Станции будут использованы в лабораториях Института астрофизики НИЯУ МИФИ при изготовлении и настройке научных космических приборов.
Параметры ЦПС:
- должна обеспечивать возможность монтажа элементов как со штыревыми выводами (в отверстие), так и элементов, предназначенных для поверхностного монтажа;

- должна обеспечивать возможность демонтажа как штыревых, так и SMD- элементов.

- должна иметь возможность смены инструментов (паяльников);

- должна иметь возможность подключения и работы с тремя инструментами одновременно;

- должна иметь возможность пайки горячим воздухом;

- должна позволять производить пайку с вакуумным отсосом;

- должна обладать возможностью подключения инструментов с вакуумным захватом компонентов;

- должна иметь ЖК- дисплей для отображения температуры и других параметров;

- должна иметь гнездо антистатической защиты;

- должна иметь систему распознавания подключенного инструмента;

- должна иметь функции автоматического отключения и спящего режима;

- максимальная температура инструментов не менее 420 °С;

- минимальная температура инструментов не более 50 °С;

- обеспечиваемый воздушный поток для горячего воздуха не менее 15 л/мин;

- температурная стабильность не хуже ±5 °С.
В комплект поставки ЦПС должны входить:

- WR 3M блок питания со встроенным компрессором – 1 шт.;

- паяльник для пайки горячим воздухом HAP 200 – 1 шт.;

- WDH 30 подставка для DSX 80 и HAP 200 – 2 шт.;

- распаивающий паяльник Weller DSX 80 – 1 шт.;

- распаивающий паяльник Weller DXV 80 – 1 шт.;

- WDH 40 подставка для DXV 80 – 1 шт;

- паяльник Weller WP 80 с жалом LT B – 1 шт.;

- WDH 10T подставка для WP 80 со Stop+Go функцией – 1 шт.;

- вакуумный пинцет WVP – 1 шт.;

 - микропинцет WMRT, с насадкой RTW - 1 шт.
	шт.
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	6.19.
	Дымоуловитель Weller WFE 2ES Set Volume extraction
	Дымоуловитель Weller WFE 2ES Set Volume extraction (дымоуловитель) предназначен для удаления и нейтрализации газообразных продуктов возникающих в процессе пайки 
при выполнении монтажных работ, в т.ч. при создании современных космических приборов.

Параметры дымоуловителя:
- должен быть переносным;

- должен иметь двойной фильтр: префильтр грубой очистки и основной фильтр тонкой очистки;

- должен иметь основной фильтр с абсорбентом (например, активированным углем);

- должен иметь индикатор загрязнения фильтра;

- должен питаться от бытовой сети 220 В, 50 Гц;
- эффективность очистки для частиц 0.3 мкм не хуже 99,0%;
- уровень шума на расстоянии 1 м не больше 55 dB(A);

- максимальная производительность дымоуловителя не менее 180 м3/ч.

В комплект поставки дымоуловителя должны входить:

- переходник для шлангов 50-60 мм - 1 шт.;

- шланг - 1 шт.;

- входное сопло - 1 шт.;

- дополнительный префильтр F5 - 1 шт.; 

- дополнительный основной фильтр HEPA H12 - 1 шт.
	шт.
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	6.20.
	Приточно-вытяжная установка Electrolux EPVS-200 STAR
	Приточно-вытяжная установка Electrolux EPVS-200 STAR (ПВУ) предназначена для обеспечения циркуляции воздуха между помещением и внешней средой.

Параметры ПВУ:

- должна обеспечивать воздухообмен не менее 160 куб.м/час;

- должна обеспечивать тепло- и влагообмен между вытекающими и втекающими в помещение потоками воздуха без необходимости дренажа при любых режимах работы установки;

- должна работать при отрицательных температурах воздуха внешней среды не менее -15 °С без дополнительного подогрева;

- должна иметь низкий уровень шумов (не требуется дополнительной шумоизоляции);

- воздухообмен не менее 205 м3/час;

- нагреватель должен быть пассивный, пластинчатый рекуператор мембранного типа;

- эффективность теплообмена до 85-90% (не требуется дополнительный электронагреватель);

- должна иметь приточные и вытяжные вентиляторы;

- должна иметь программируемый пульт дистанционного управления с ЖК-дисплеем;

- должна иметь встроенную система автоматики с самодиагностикой ошибок;

- должна иметь степень фильтрации EU; 

- должна обеспечивать контроль загрязнения фильтра по времени наработки с изменяемым параметром;

- режим работы при температуре ниже -15 °С - автоматический режим оттаивания рекуператора;

- диаметр канала – 95 мм;

- питание – 220 В/50 Гц/1 фаза;

-габаритные размеры не более 645x490x200 мм;

- вес не более 17 кг.

В комплект поставки ПВУ должно входить:

- комплект приточных и вытяжных фильтров – 1 шт.;

- пластинчатый рекуператор – 1 шт.;

- пульт дистанционного управления – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.;

- воздуховоды (95 мм) – 2 шт.;

- наружные решетки – 2 шт.
	шт.
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	7.
	Учебный лабораторный комплекс для кафедры «Автоматика» НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Учебный лабораторный комплекс для кафедры «Автоматика» НИЯУ МИФИ предназначена для изучения и освоения современных инновационных инженерных методик, технологий, программных и микропроцессорных средств комплексирования систем нижнего уровня распределенных АСУ ТП
	
	

	7.1.
	Учебный лабораторный комплекс «Интерфейсы распределенных систем контроля и управления», в составе:

7.1.1. Лабораторный модуль стационарной распределенной системы контроля и управления – 2 шт.;

7.1.2. Лабораторный модуль мобильной распределенной системы контроля и управления – 8 шт.;
7.1.3. Управляющий компьютер – 1 шт.
	Учебный лабораторный комплекс «Интерфейсы распределенных систем контроля и управления» (УЛК) предназначен для изучения и освоения современных инновационных инженерных методик, технологий, программных и микропроцессорных средств комплексирования систем нижнего уровня распределенных АСУ ТП и систем автоматизации физического эксперимента. Лабораторный комплекс развивает навыки  проектирования систем нижнего уровня на базе последовательных интерфейсов RS, CAN, PROFIBUS, USB, SPI, MIL-STD-1553 и т.д.

Параметры УЛК:

- должен обеспечивать прямое программирование интерфейсов RS-232, RS-485, USB, CAN;

- должен обеспечивать построение измерительных каналов на базе шлюзов RS-232 - CAN, RS-485- CAN, USB- CAN, CAN- CAN, PCIe- CAN;

- должен обеспечивать построение измерительных систем на базе унифицированных CAN-контроллеров;

- должен позволять организацию микроконтроллерных распределенных измерительных систем;

- должен иметь 10 рабочих мест;
- частота передачи в канале – 1 МГц;

1) Лабораторный модуль стационарной распределенной системы контроля и управления должен включать:

- интерфейсную плату CAN-bus-PCIe со следующими характеристиками:

-- должна представлять собой 2-канальный адаптер промышленной сети реального времени CAN bus;

-- интерфейс PCI Express single-line (x1);

-- должна иметь два CAN-контроллера Philips SJA1000, соответствующих спецификации CAN 2.0 A/B;

-- должна обеспечивать быстрый и эффективный доступ к CAN-контроллерам;

-- должна обеспечивать отображение внутренних регистров CAN-контроллеров в область памяти центрального процессора;

-- CAN-bus интерфейс (в соответствии с CiA DS-102) должен быть с гальванической развязкой до 1,5 кВ и защитой от перенапряжений и импульсных помех;

-- потребляемый ток - не более 200 мА;

-- диапазон рабочих температур от 0 до +70°С;

- устройство вывода аналоговых сигналов IOremote-R2AIO AО8 со следующими характеристиками:

-- количество выходов – 8 шт.;

-- стандартные выходные диапазоны напряжения от 0 до 10 В и от 0 до 5 В.

-- должно иметь 8 гальванически изолированных от питающего напряжения (1500 В) каналов;

-- разрядность - 12/14 бита;

-- частота дискретизации до 1000 Гц;

-- абсолютная погрешность по напряжению - 0,1%;

-- выходное сопротивление канала по напряжению – 1 кОм;

-- каждый канал должен иметь встроенную защиту по току и от КЗКоммуникационных интерфейсов CAN 2.0B;

-- должно иметь гальванически изолированный протокол CANopen (DS401);

-- должно обеспечивать подключения до 127 устройств;

-- должно иметь гальванически изолированный протокол Modbus;

-- должно позволять конфигурирование;

-- должно иметь индикацию состояния входов-выходов и индикацию состояния питания;

-- должно иметь переключатель адреса устройства в сети;

-- должно иметь переключатель скорости обмена устройства в сети;

-- питание DC 9 – 36 В (постоянное);

-- ток потребления до 200 мА;

-- должно иметь корпус на DIN рейку;

-- рабочий температурный диапазон от -40 до +85 ˚С;

-- должно иметь класс защиты - IP22;

-- масса – 150 г;

- устройство ввода аналоговых сигналов IOremote-R2AIO AI8:

-- кол-во входов – 8 шт.;

-- стандартные входные диапазоны напряжения: 0..10 В, 0..5 В, 4-20 мА;

-- должно иметь 8 гальванически изолированные от питающего напряжения (1500 В) каналов;

-- разрядность - 16/24 бита;

-- частота дискретизации до 1000 Гц;

-- входное сопротивление токового канала – 250 Ом;

-- входное сопротивление канала по напряжению – 87 кОм;

-- абсолютная погрешность по напряжению от 0,1% до 0,01%;

-- каждый канал должен иметь встроенный цифровой фильтр;

-- каждый канал должен иметь встроенную защиту по току и от перенапряжения;

-- выход аналогового питания для токовых, гальванически изолированных от питающего напряжения (1500 В) датчиков - +12 В, 200 мА;

-- должно иметь коммуникационные интерфейсы CAN 2.0B, протокол CANopen (DS401), гальванически изолированный;

-- должно иметь возможность подключения до 127 устройств;

-- должно иметь протокол Modbus, гальванически изолированный, возможность подключения до 127 устройств;

-- должно иметь индикацию и возможность конфигурирования;

-- должно иметь индикацию состояния входов-выходов и индикацию состояния питания;

-- должно иметь переключатель адреса устройства в сети;

-- должно иметь переключатель скорости обмена устройства в сети;

-- питание - DC 9..36 В (постоянное);

-- ток потребления до 200 мА;

-- должно иметь корпус на DIN рейку (возможен монтаж на стену);

-- рабочий температурный диапазон от -40 до +85 ˚С;

-- класс защиты - IP22;

-- масса: 150г.

-- устройство должно быть готово к работе в качестве Slave-узла сети CANopen или сети Modbus RTU;

- устройство ввода/вывода дискретных сигналов R2DIO-8I/8O серии IO Remote:

-- должно иметь 8 логических выходов;

-- должно иметь 8 логические входов;

-- выходные каналы (high side switches) - +9..36 В, до 400 мА каждый.

-- выходные каналы должны быть объединены в группы по 4 выхода;

-- каждая выходная группа должна быть гальванически изолирована (1500 В);

-- каждый выходной канал должен иметь встроенную защиту от КЗ, превышения по току и перегрева;

-- каждая группа должна иметь встроенную защиту от перенапряжения;

-- 8 входных логических каналов (логический 0: 0..3В, логическая 1: 10-36 В);

-- входные каналы должны быть объединены в группы по 4 входа;

-- каждая группа должна быть гальванически изолирована (1500 В);

-- каждый канал должен иметь встроенную защиту от перенапряжения;

-- должно иметь коммуникационные интерфейсы;

В комплект поставки лабораторного модуля стационарной распределенной системы контроля и управления должно входить:

- блок питания - +24В – 1 шт.;

- гибкий кабель с восемью разъемами DB-9 M/F, длиной 50 см – 1 шт.;

- терминатор DB-9M – 1 шт.;

- терминатор DB-9F – 1 шт.;

- терминатор GS-9 – 1 шт.;

- DIN-рейку длиной 0,4 м – 1 шт.;

- плата питания переходная – 2 шт.;

- корпус монтажный – 1 шт.;

- реле-индикатор в сборе с установочной арматурой – 1 шт.;

- кабель соединительный длиной 10 м – 1 шт.;

- унифицированный программный интерфейс CHAI, включающий драйвер CAN-интерфейсов Unican и текстовый CAN-монитор – 1 шт.;

- универсальная программа тестирования и конфигурирования сети CAN с графическим пользовательским интерфейсом CANwise – 1 шт.

2) Лабораторный модуль мобильной распределенной системы контроля и управления должен включать:

- устройство CAN-bus-USBnp интерфейс со следующими характеристиками:

-- должно подключаться к IBM РС совместимому компьютеру через USB интерфейс;

-- предназначено для диагностики и настройки систем управления и сбора данных на основе сети CAN-bus;

-- должно работать под управлением ОС Windows и позволять создавать программно-аппаратные решения для настройки и тестирования CAN-сетей;

-- должно иметь 2-x канальный CAN-контроллер соответствующий спецификации CAN 2.0B;

-- должно использовать интерфейс по спецификации USB 2.0 High Speed;

-- первичная обработка кадров CAN-сети должна выполняться встроенным 32-х разрядным микроконтроллером ARM;

-- должно иметь CAN-bus интерфейс (в соответствии с CiA DS-102) с гальванической развязкой 1000 Вольт, защитой от перенапряжений и импульсных помех;

-- питание от шины USB;

-- потребляемый ток не более 200 мА;

-- габариты – 107х53х28 мм;

-- диапазон рабочих температур от 0 до +70 ˚С;

- устройство вывода аналоговых сигналов IOremote-R2AIO AО8:

-- количество выходов - 8 (R2AIO-8OU);

-- стандартные выходные диапазоны напряжения от 0 до10 В, от 0 до 5 В.

-- должно иметь 8 гальванически изолированные от питающего напряжения (1500 В) каналов;

-- разрядность - 12/14 бита;

-- частота дискретизации до 1000 Гц;

-- абсолютная погрешность по напряжению - 0,1 %;

-- выходное сопротивление канала по напряжению – 1 кОм;

-- каждый канал должен иметь встроенную защиту по току и от КЗ;

-- должно иметь коммуникационные интерфейсы CAN 2.0 B;

-- протокол CANopen (DS401) гальванически изолированный с возможностью подключения до 127 устройств;

-- должно иметь протокол Modbus, гальванически изолированный с возможностью подключения до 127 устройств;

-- должно иметь индикация и позволять конфигурирование;

-- должно иметь индикации состояния входов-выходов и индикацию состояния питания;

-- должно иметь переключатель адреса устройства в сети;

-- должно иметь переключатель скорости обмена устройства в сети;

-- питание DC 9..36 В (постоянное);

-- ток потребления до 200 мА;

-- должно иметь корпус на DIN рейку (возможен монтаж на стену);

-- рабочий температурный диапазон от -40 до +85 ˚С;

-- должно иметь класс защиты – IP22;

-- масса - 150г;

-- должно быть готово к работе в качестве Slave-узла сети CANopen или сети Modbus RTU;

- устройство ввода аналоговых сигналов IOremote-R2AIO AI8:

-- кол-во входов - 8 (R2AIO-8II);

-- стандартные входные диапазоны напряжения: +/-10 В, 0..10 В, +/-5 В, 0..5 В, 4-20 мА;

-- 8 гальванически изолированные от питающего напряжения (1500 В) каналов;

-- разрядность - 16/24 бита;

-- частота дискретизации до 1000 Гц;

-- входное сопротивление токового канала 250 Ом;

-- входное сопротивление канала по напряжению – 87 кОм;

-- абсолютная погрешность по напряжению 0,1%-0,01%;

-- каждый канал должен иметь встроенный цифровой фильтр;

-- каждый канал должен иметь встроенную защиту по току и от перенапряжения;

-- гальванически изолированный от питающего напряжения (1500В) выход аналогового питания для токовых датчиков +12 В, 200 мА.;

-- должно иметь коммуникационные интерфейсы CAN 2.0 B;

-- протокол CANopen (DS401), гальванически изолированный с возможностью подключения до 127 устройств;

-- должно иметь протокол Modbus, гальванически изолированный с возможностью подключения до 127 устройств;

-- должно иметь индикацию и позволять конфигурирование;

-- должно иметь индикацию состояния входов-выходов, индикация состояния питания;

-- должно иметь переключатель адреса устройства в сети;

-- должно иметь переключатель скорости обмена устройства в сети;

-- Питание DC 9..36 В (постоянное);

-- ток потребления до 200 мА;

-- должно иметь корпус на DIN рейку (возможен монтаж на стену);

-- рабочий температурный диапазон от -40 до +85 ˚С;

-- должно иметь класс защиты – IP22;

-- масса – 150 г;

-- должно быть готово к работе в качестве Slave-узла сети CANopen или сети Modbus RTU;

- должен иметь устройство ввода/вывода дискретных сигналов R2DIO-8I/8O серии IO Remote:

- устройство ввода/вывода дискретных сигналов R2DIO-8I/8O серии IO Remote:

-- должно иметь 8 логических выходов;

-- должно иметь 8 логические входов;

-- выходные каналы (high side switches) - +9..36 В, до 400 мА каждый.

-- выходные каналы должны быть объединены в группы по 4 выхода;

-- каждая выходная группа должна быть гальванически изолирована (1500 В);

-- каждый выходной канал должен иметь встроенную защиту от КЗ, превышения по току и перегрева;

-- каждая группа должна иметь встроенную защиту от перенапряжения;

-- 8 входных логических каналов (логический 0: 0..3В, логическая 1: 10-36 В);

-- входные каналы должны быть объединены в группы по 4 входа;

-- каждая группа должна быть гальванически изолирована (1500 В);

-- каждый канал должен иметь встроенную защиту от перенапряжения;

-- должно иметь коммуникационные интерфейсы;

В комплект поставки модуля мобильной распределенной системы контроля и управления должно входить:

- блок питания +24В – 1 шт.;

- гибкий кабель с восемью разъемами DB-9 M/F – 1 шт.;

- гибкий кабель с восемью разъемами DB-9 M/F для объединения нескольких CAN шин и для подключения нескольких устройств на одну CAN шину с возможностью терминирования кабеля, длиной 50 см – 1 шт.;

- терминатор DB-9M – 1 шт.;

- терминатор DB-9F – 1 шт.;

- терминатор GS-9 – 1 шт.;

- DIN-рейка длиной 0,4 м – 1 шт.;

- плата питания переходная – 2 шт.;

- корпус монтажный – 1 шт.;

- реле-индикатор в сборе с установочной арматурой – 1 шт.;

- кабель соединительный длиной 10 м – 1 шт.

3) Управляющий компьютер (УК) должен включать:

- системный блок со следующими характеристиками:

-- материнская плата - ASRock N68C-GS FX RTL;

-- процессор AMD Sempron X145;

-- память DIMM DDR3 – 1024 MB PC10600 – 1333MHz Kingmax;

-- жесткий диск – SATA 250 gb;

-- корпус с блоком питания – 400Вт;

- монитор LCD BenQ 18,5" со следующими характеристиками 

-- тип – ЖК;

-- диагональ – 18,5”;

-- максимальное разрешение – 1366х768;

-- тип ЖК-матрицы – TFT TN;

-- подсветка – LED;

-- контрастность -1000:1;

-- динамическая контрастность – 12 000 000:1;

-- время отклика – 3 мс;

В комплект поставки УК должно входить:

- комплект технической документации на системы УК – 1 шт.;

- клавиатура - 1 шт.;

- мышь - 1 шт.
В комплект поставки УЛК должно входить:

- блок питания +24В – 1 шт.;

- комплект подгружаемых dll модулей CANwise для протокола CANopen: сценарный конфигуратор, PDO менеджер, LSS мастер, анализатор CANopen, интерактивный конфигуратор, DCF- конфигуратор, OPC – сервер – 1 шт.
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	8.
	Оборудование для оснащения лаборатории «Программная инженерия и информационная поддержка разработки и производства наукоемких изделий и технологий» кафедры «Кибернетики» НИЯУ МИФИ, в том числе: 
	Оборудование для оснащения лаборатории «Программная инженерия и информационная поддержка разработки и производства наукоемких изделий и технологий» кафедры «Кибернетики» НИЯУ МИФИ предназначено для обеспечения проведения научно-исследовательских работ  в сфере безопасности  архитектур локальных вычислительных сетей, а также для поддержания серверов в работоспособном состоянии благодаря охлаждению серверной комнаты.
	
	

	8.1.
	Кондиционер HITACHI RAS-14SH3 / RAC-14SH3
	Кондиционеры HITACHI RAS-14SH3 / RAC-14SH3 предназначены для снижения температуры воздуха в серверных комнатах  К-807а, К-808 на 8 этаже 12 этажного здания, располагающегося  по адресу Каширское шоссе 31, с46 (корпус «К» НИЯУ МИФИ)

Параметры кондиционера:

- тип – сплит система;

- должен обеспечивать обслуживание площади не менее 35 кв.м;

- должен иметь фильтры тонкой очистки воздуха (электростатический, антибактериальный, антигрибковый, дезодорирующий);

- электропитание – однофазное, 220 В/50 Гц; 

- максимальный уровень шума – 40 дБ;

- потребляемая мощность при обогреве – 1020 Вт;

- потребляемая мощность при охлаждении – 1070 Вт;

- мощность (охлаждение/обогрев) - 3.5/4.2 кВт;

- тип внутреннего блока – настенный;

- тип хладагента – R 410A;

- число внутренних блоков мультисплит-системы – 1 шт.;

- должен иметь режимы работы - охлаждение / обогрев

- должен обеспечивать возможность включения инверторного управления мощностью;

- должен иметь автоматический режим;

- должен иметь ночной режим;

- должен обеспечивать возможность регулирования скорости вращения вентилятора;

- должен обеспечивать выбор режима вентиляции;

- должен иметь режим осушения воздуха;

- должен иметь функцию самодиагностики;

- должен позволять управление работой по таймеру;

В комплект поставки кондиционера должны входить:

- пульт дистанционного управления – 1 шт.;
- батарейка АА – 2 шт.;
- инструкция по эксплуатации – 1 шт.;
- комплект сборочной арматуры и материалов для монтажа кондиционера – 1 шт.;

Дополнительные условия:

- должен быть выполнен монтаж кондиционеров на 8-9 этаже 12-ти этажного монолитного здания на расстоянии от 1 до 8 м от окна;
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	8.2.
	Компьютер HP Bundle 3500 Pro MT
	Компьютер HP Bundle 3500 Pro MT предназначен  для организации рабочего места ответственного администратора по управлению серверным оборудованием, установленным в аудиториях  К-807а, К-808 корпуса «К» НИЯУ МИФИ.

Параметры компьютера:
- должен включать системный блок со следующими характеристиками:

-- процессор - Core i3-3220;
-- тип оперативной памяти - DDR3;
-- объем памяти – 2 Гб;
-- частота оперативной памяти - 1333 MГц;
-- количество слотов памяти – 2 шт.
-- жесткий диск – 500 Гб (7200rpm) SATA 3.0;

-- должен включать привод DVD-RW с интерфейсом подключения SATA;

- должен иметь монитор со следующими характеристиками:

-- тип - ЖК-монитор;

-- диагональ - 20";

-- разрешение - 1600x900 точек;
- яркость - 200 кд/кв.м; 

В комплект поставки ПК должно входить:

- клавиатура – 1 шт.;

- манипулятор «мышь» - 1 шт.;

- комплект драйверов устройств – 1 шт.;

- комплект сетевых и соединительных кабелей – 1 шт.;

- комплект технической документации – 1 шт.;

- оптический привод DVD-RW TRANSCEND TS8XDVDRW, внешний, USB, черный – 1 шт.;
- жесткий диск HP 900GB 6G SAS 10K SFF (2.5-inch) Enterprise 3yr – 2 шт.;

- жесткий диск 450GB 2.5"(SFF) SAS 10K 6G HotPlug Dual Port ENT HDD -2 шт.
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	9.
	Лекционное оборудование для учебного департамента НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Лекционное оборудование для учебного департамента НИЯУ МИФИ предназначено для оснащения лекционных аудиторий с целью совершенствования учебного процесса.
	
	

	9.1.
	Интерактивные доски в комплекте с проектором и креплением SMART Board SBX885i5
	Интерактивная доска SMART Board SBX885i5 (ИД) предназначена для вывода учебного материала в интерактивной форме.

Производитель: Smart Technologies Co.

Параметры ИД:

- должна включать доску Smart Board SBX885, панель управления ECP и проектор SMART UF75w, полностью интегрированные между собой;

- доска должна обеспечивать отсутствие теней на изображении;

- должна иметь прочную стальную основу, на которой можно писать маркерами сухого стирания;

- должна иметь технологию DViT, обеспечивающую работу нескольких пользователей в любой части доски;

- управление объектами должно осуществляться прикосновением пальца, ручки или любым неострым предметом;

- должна иметь технологию Multitouch, позволяющую простыми жестами руки и прикосновением видоизменять, вращать объекты, менять их размер и масштаб отображения, передвигать их с одной части доски на другую; 

- диагональ доски - 87";

- формат доски - 16:10;

- должна обеспечивать одновременную работу 4 пользователей;

- разрешение 4000х4000 точек;

- активная область экрана – 221 см;

- проекционное расстояние – 56,7 см;

- размер доски 199,4х129,9х16,5 см;

- вес доски – 27,2 кг;

- питание доски 220В, 50/60 Гц;

- панель управления ECP должна обеспечивать включение доски и проектора одной кнопкой, управление источником изображения, управление громкостью звука и периферийными устройствами;

- размер панели управления ECP – 16,8х5,5х11,9 см;

- проектор должен крепиться специальным креплением к доске с гнездом для запирающей системы Kensington;

- проектор должен обеспечивать вывод качественного изображения в формате 16:10 на расстоянии 56,4 см от поверхности доски;

- уровень контрастности проектора - 2900:1;

- показатель светового потока проектора – 2500 люменов;

- должен иметь технологию DLP Link для демонстрация трёхмерных объектов;

- должен иметь видео интерфейсы: VGA, S-video, HDMI, Composite video;

- проектор должен иметь;

- разрешение 1280х800 точек;

- должен иметь поддержку ЕСР;

- шум работы вентилятора проектора не должен превышать 31 dBA в стандартном режиме;

- размер проектора – 356х394х686 мм;

- вес проектора 7,7 кг;

- питание проектора – 220В/50Гц;

В комплект поставки ИД должно входить:

- специальное программное обеспечение Smart Notebook совместимое с операционными системами с Windows, Mac и Linux – 1 шт.;

- стандартный комплект приспособлений для крепления к стене – 1 шт.;

- стандартный комплект соединительных кабелей для соединения доски, проектора и панели управления – 1 шт.;

- комплект соединительных кабелей для подключения компьютера к интерактивной доске – 1 шт.;

- запасная лампа проектора – 1 шт.;

- пульт ДУ интерактивной доской – 1 шт.;

- кабель питания 4,5 м – 1 шт.;

- комплект технической документации и руководство пользователя – 1 шт.
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2. Начальная (максимальная) цена договора, в том числе с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, выполнение сопутствующих работ и оказания сопутствующих услуг: составляет 27 351 846 рублей 56 копеек;
3. Место поставки товара, выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг:
3.1. Пункты 1-3, 6-9 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, г. Москва, Каширское ш., д. 31 (НИЯУ МИФИ)

3.2. Пункты 4 и 5 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 294 (ДИТИ НИЯУ МИФИ)

4. Сроки (периоды) поставки товара, выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг: с даты заключения договора по 30.11.2013 г.

5. Цели использования товара: обеспечение подразделений НИЯУ МИФИ необходимым оборудованием в рамках программы развития университета для развития научной, инновационной и образовательной деятельности университета, согласно разделу 4 Устава федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» от 13.11.2011 г.

6. Общие требования к товару: товар должен быть полностью укомплектован в соответствии с техническими требованиями, быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) и изготовлен не ранее 2012 года.

7. Требования к качеству товара.

7.1. Товар должен соответствовать заданным параметрам, техническим и функциональным характеристикам. Товар должен сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность их применения (если товар подлежит обязательному подтверждению соответствия по законодательству).

7.2. Качество товара должно отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, соответствовать действующим государственным стандартам, техническим требованиям, паспортным данным, медико-биологическим и санитарным нормам, установленным в Российской Федерации.

8. Требования к безопасности товара:

8.1. Товар должен быть безопасен при его применении по назначению, указанному в технических требованиях.

Безопасность товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

8.2. В соответствии со статьей 7 Закона РФ «О защите прав потребителей», если на товары законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие товаров указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом или иными правовыми актами (перечень таких товаров установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.1999 № 766 «Об утверждении перечня продукции, соответствие которой должно быть подтверждено декларацией о соответствии, порядка принятия декларации о соответствии и ее регистрации»).

9. Требования к таре, упаковке и маркировке товара.

9.1. Упаковка и маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортного товара – международным стандартам упаковки.

9.2. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к конечному месту эксплуатации и погрузочно-разгрузочных работах.

9.3.  Маркировка должна быть нанесена четко, несмываемой краской и включать в себя шифр оборудования, число мест, наименование Грузополучателя по ГОСТ Р51474-99 "Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами", ГОСТ 14192-96 "Маркировка грузов".

9.4. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

10. Требования к отгрузке и доставке товара.

10.1. Доставка и отгрузка товара осуществляется по адресам, указанным в п.3 Раздела 3 «Техническое задание» с обязательным представлением товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент отгрузки.

10.2. Доставка и отгрузка осуществляются поставщиком за счет собственных средств.

11. Требования по комплектности товара.

11.1. Поставляемый товар должен быть работоспособным, содержать все комплектующие и быть обеспечен комплектом электрических и интерфейсных соединительных кабелей для выполнения пуско-наладочных работ и ввода его в эксплуатацию, включая при необходимости кабельные соединения для интеграции со смежным оборудованием, программное обеспечение для интеграции оборудования с компьютером (на диске).

12. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товара.

12.1. В соответствии со статьей 456 Гражданского Кодекса Российской Федерации продавец обязан передавать принадлежности вещи и относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации), предусмотренные законом, иными правовыми актами, договором, только одновременно с передачей такой вещи. Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации (технический паспорт, инструкция по эксплуатации, руководство пользователя, и т.п.) на русском языке, сертификаты качества производителя, заверенные подлинной печатью Поставщика.

13. Требования по передаче Заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара.

13.1. Поставщик обязан передать Заказчику перечень расходных материалов, указанных в п. 1 настоящего раздела 3.

14. Порядок сдачи и приемки товара.

14.1. Порядок приемки товаров по количеству и качеству установлен Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 № П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 № П-7.

15. Требования по монтажу поставленного товара, пусконаладочным работам для поставленного товара на месте у Заказчика (сопутствующие работы).

15.1. Поставщик должен провести монтаж, пусконаладочные работы товара за счет собственных средств.

15.2. Монтаж и пусконаладочные работы поставляемого товара должны производиться аккредитованными производителем товара специалистами.

16. Требования к условиям эксплуатации товара.

16.1. Стандартные требования к электрической сети – 220В, 50 Гц. Особые требования к условиям эксплуатации товара указаны в п. 1 настоящего раздела.

16.2. Шум от работы Товара не должен превышать санитарно-гигиенические нормы по данному виду товара.

17. Требования по техническому обучению поставщиком персонала Заказчика работе с поставленным товаром (сопутствующие услуги).

17.1. Поставщик обязан провести инструктаж и обучение персонала заказчика работе с товаром в рамках цены договора в течение двух недель после завершения поставки, монтажа и пусконаладочных работ.

18. Требования по объему гарантии качества товара в гарантийный период.

18.1. При поставке поставщик должен гарантировать, что товар не содержит производственных дефектов.

18.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на весь товар и на все составляющие его части (или комплектующие). Гарантийные обязательства фирмы-производителя должны распространяться на весь поставляемый товар, при этом гарантийное обслуживание, ремонт или замена по гарантии должно производиться специалистами аккредитованными производителем.

18.3. В течение гарантийного срока поставщик товара обязан своими силами и за свой счет обеспечить исполнение гарантийных обязательств.

19. Требования по сроку гарантии качества.

19.1. Срок действия гарантии поставщика: не менее 12 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств, при этом гарантийный срок на поставляемые товары, указываемый поставщиком, должен быть не менее срока, установленного производителем данных товаров.

19.2. Гарантийный срок действует с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору. Гарантийный срок на комплектующие товаров считается равным гарантийному сроку на весь товар. Если Заказчик лишен возможности использовать товар или его комплектующие, в отношении которых установлены гарантийные сроки,  по обстоятельствам, зависящим от поставщика, действие гарантийного срока продлевается поставщиком на срок устранения соответствующих обстоятельств (независимо от места нахождения товара).

19.3. Заказчик незамедлительно, но не более чем в 10-дневный срок, уведомляет поставщика о наступлении гарантийного случая и оформляет данный факт соответствующим Актом, который направляется поставщику для устранения неисправностей.

19.4. Время устранения отказа (устранение неисправности) товара при наступлении гарантийного случая – не более 14 календарных дней с момента получения поставщиком Акта, при этом затраты на доставку товара до сервисного центра и обратно осуществляются за счет и силами поставщика.

19.5. В случае невозможности устранения отказа (устранения неисправности) товара в вышеуказанные сроки, поставщик обязан предоставить Заказчику (по адресу эксплуатации товара) аналогичный товар на время устранения отказа (устранения неисправности).

20. Авторские права.

20.1. В случае возникновения, в связи с исполнением обязательств Поставщика по передаче товара, объектов интеллектуальной собственности Поставщик должен передать Заказчику неисключительные права на них.

ПОДГОТОВЛЕНО

	И.о. проректора по инновационному развитию
	
	                                  
	
	Н. И. Каргин


«_____»________________

4. Образцы форм и документов для заполнения
участниками процедуры закупки

Форма 1 

Дата, исх. № ____
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку 

______________________________________________________________________
(предмет открытого аукциона в электронной форме)  
1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку ___________________, опубликованное на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru  и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона в электронной форме, организация/физическое лицо, сведения о которой(-ом) указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, сообщает о своем согласии участвовать в открытом аукционе в электронной форме на условиях, указанных в нижеперечисленных документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить товары и выполнить сопутствующие работы, оказать сопутствующие услуги, предусмотренные Техническим заданием, в соответствии с предложением о функциональных и качественных характеристиках товаров, графиком поставки товаров и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на следующих условиях: 

	№

п/п
	Условия заявок на участие 

в аукционе 
	Единица 

измерения
	Предложения

участника
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Предложение о функциональных и качественных характеристиках товара
	есть/нет

(кол-во

листов)
	
	В соответствии с формой 2 (приложение №___ к заявке)

	2
	Срок поставки товара, (выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг)
	месяцы
	
	Оформляется в произвольной форме. Данные должны содержать срок поставки товара, а также сроки выполнения сопутствующих работ, сроки оказания сопутствующих услуг, если их выполнение, оказание предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме.

При необходимости данные о сопутствующих работах, услугах указываются для каждого наименования товара

	3
	Срок предоставления гарантии качества на поставленные товары
	месяцы
	
	В соответствии с формой 2 (приложение № __ к заявке)

	4
	Объем предоставления гарантии качества
	есть/нет

(кол-во

листов)
	
	В соответствии с формой 2 (приложение № __ к заявке)



3. Настоящая заявка имеет следующие приложения:


3.1. Предложение о функциональных и качественных характеристиках товаров на ____ лист__ (приложение № __ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме);

3.2. График поставки товаров на ____ лист__ (приложение №___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме).


4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Техническом задании документации об открытом аукционе в электронной форме, влияющими на стоимость поставки товаров.


5. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары, а также выполнить сопутствующие работы, оказать сопутствующие услуги в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Форма 2
	
	Приложение к части 1
заявки на участие 

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №___

	
	


ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ

_________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку ______________________________, опубликованное на  Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона, организация/физическое лицо, сведения о которой(-ом) указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, согласна(-о) поставить предусмотренные открытым аукционом в электронной форме товары в соответствии с Техническим заданием, требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме на условиях, указанных в нижеприведенных таблицах:

Таблица № 1

	№

п/п
	Наименование/модель
	Технические

характеристики
	Гарантийный срок
	Срок

службы

	1
	Приводится полный перечень предлагаемого к поставке товара в соответствии с требованиями подраздела 1.10
	Участник процедуры закупки указывает технические характеристики товара, его описание, соответствие ГОСТ, ТУ
	
	


Таблица № 2

	№

п/п
	Наименование

показателя
	Данные участника

размещения заказа
	Примечание

	1
	Срок предоставления гарантии качества
	Участник процедуры закупки указывает порядок реализации гарантийного обслуживания и срок предоставления гарантии качества
	Участник процедуры закупки может представить копию договора на сервисное обслуживание или сертификаты собственных специалистов

	2
	Объем предоставления гарантии качества
	Участник процедуры закупки указывает перечень предоставляемых гарантий и порядок реализации гарантийного обслуживания
	Участник процедуры закупки может представить утвержденные поставщиком или производителем правила гарантийного обслуживания


Форма 3
На бланке

Дата, исх. № ____

	
	


ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку 

______________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)  

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на ___________________, опубликованное на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц http://www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона в электронной форме,

___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование, включая организационно-правовую форму  (краткое наименование), фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица, участника процедуры закупки) / 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, участника процедуры закупки)

в лице
 _______________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица), фамилия, имя, отчество руководителя (уполномоченного лица)

предлагает заключить договор на поставку _________________________________ в соответствии с Предложением о качественных и количественных характеристиках товаров и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке. 
2. Настоящим подтверждаем, что против нас не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решение о признании нас банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.


3. Настоящей заявкой подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком и его сотрудниками.


4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», не противоречащее требованию формирования равных для всех участников процедуры закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.


5. В случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме, мы берем на себя обязательство подписать со своей стороны договор на поставку товаров в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки в срок со дня размещения на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru  и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме и не позднее 20 дней со дня проведения открытого аукциона в электронной форме.


6. В случае если мы сделаем предпоследнее предложение о цене договора, а победитель открытого аукциона в электронной форме будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор на поставку товаров в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.


7. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме или принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания победителем открытого аукциона в электронной форме и нашего уклонения от заключения договора на поставку товаров, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме нам не возвращается. 


8. Мы извещены о включении сведений о нас в реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нас от заключения договора.


9. В случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме или принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания победителем открытого аукциона в электронной форме одновременно с передачей Заказчику подписанного договора нами будет предоставлено обеспечение исполнения договора в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере _____________________ (______) % процентов цены договора (цены лота), заключенного по результатам открытого аукциона в электронной форме.


10. Настоящая заявка действует до завершения процедуры закупки.
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
,

второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 

на право заключения договора на поставку

_____________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

Настоящим ___________________________________________________________


(полное наименование или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

подтверждает, что для участия в названном открытом аукционе в электронной форме нами направляются нижеперечисленные документы:

	№

п/п
	Наименование
	№ страницы
	Число страниц

	1
	Анкета участника процедуры закупки (форма 4)
	
	

	2
	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России)

или
	
	

	
	Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей)

или
	
	

	
	Копия документа, удостоверяющего личность

	
	

	3
	Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства
	
	

	4
	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки:

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности;

- доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, обладает соответствующими полномочиями и что заявка, подписанная уполномоченным лицом, имеет обязательную силу для участника процедуры закупки (форма 5)
;

- доверенность или иной документ, удостоверяющий право лица выдавать соответствующие доверенности

	
	

	5
	Копии учредительных документов участника процедуры закупки (действующих редакций устава, учредительного договора, положения и т.п.)

	
	

	6
	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо письмо о том, что сделка не является крупной

	
	

	7
	Предложение о функциональных характеристиках и качественных характеристиках товара, приложение № ___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме (форма 2)
	
	

	8
	График поставки товаров, приложение № ___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме
	
	

	9
	Копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такому товару. Представление указанных документов не является требованием в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром.

	
	

	10
	Документ, подтверждающий факт внесения участником процедуры закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 
	
	

	11
	Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника процедуры закупки (всего – кол-во листов)

(отзывы, рекомендации или другие документальные доказательства выполнения договоров)
	
	

	ИТОГО кол-во листов
	
	


	
	
	
	
	

	должность

	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

Форма 4
	Приложение к части 1

заявки на участие 

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №___


На бланке

Дата, исх. № ____

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике 

процедуры закупки

	1
	Полное и сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц)
	

	2
	Регистрационные данные: дата, место и орган регистрации юридического лица (на основании свидетельства о государственной  регистрации)
	

	3
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия  (для акционерных обществ – на основании выписки из реестра акционеров)  (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор))
	

	3.1
	Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности)
	

	3.2
	Размер уставного капитала
	

	3.3
	Почтовый адрес налоговой инспекции по месту регистрации участника, контактные лица (налоговые инспекторы) и их телефоны
	

	3.4
	Почтовый адрес арбитражного суда по месту регистрации участника, контактные лица и телефоны

ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника процедуры закупки

Примечание: вышеуказанные данные участника процедуры закупки могут быть подтверждены путем представления следующих документов:

- свидетельства о государственной регистрации;

-информационного письма об учете в ЕГРПО;

-свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

-справки арбитражного суда об отсутствии дела о банкротстве
	

	4
	Место нахождения участника процедуры закупки (страна, адрес)
	

	5
	Почтовый адрес участника процедуры закупки

(страна, адрес)
	

	6
	Телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города)
	

	7
	Факс участника процедуры закупки (с указанием кода города)
	

	8
	Адрес электронной почты участника процедуры закупки
	

	9
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса 
	

	10
	Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода)
	

	11
	Банковские реквизиты 

Примечание: представляется информация обо всех открытых счетах. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем представления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета
	

	11.1
	Наименование обслуживающего банка
	

	11.2
	Расчетный счет
	

	11.3
	Корреспондентский счет
	

	11.4
	Код БИК
	

	12
	Балансовая стоимость активов
	

	13
	Фамилия, имя, отчество, руководителя участника процедуры закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона)
	

	14
	Орган управления участника процедуры закупки, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего открытого аукциона в электронной форме и порядок одобрения соответствующей сделки
	

	15
	Фамилия, Имя, Отчество уполномоченного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона, адреса электронной почты
	


В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прилагаются следующие документы:

1.__________________________(название документа)________(количество листов в документе);

2.__________________________(название документа)________(количество листов в документе);

n.__________________________(название документа)________(количество листов в документе).

	
	
	
	
	

	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

Форма 4
Приложение к части 1

заявки на участие 

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №____
АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике 

процедуры закупки

	1
	Статус участника процедуры закупки
	Индивидуальный
предприниматель

	2
	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
	

	3
	Фамилия, имя, отчество (полностью)
	

	4
	Место жительства
	

	5
	Почтовый адрес
	

	6
	Паспортные данные
	

	7
	Номер контактного телефона участника процедуры закупки
	

	8
	Факс участника процедуры закупки
	

	9
	Адрес электронной почты
	


	Индивидуальный предприниматель
	
	
	

	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

Форма 4
Приложение к части 1

заявки на участие 

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №____
АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике 

процедуры закупки

	1
	Статус участника процедуры закупки
	Физическое лицо

	2
	Фамилия, имя, отчество (полностью)
	

	3
	Место жительства
	

	4
	Почтовый адрес
	

	5
	Паспортные данные
	

	6
	Номер контактного телефона участника процедуры закупки
	

	7
	Факс участника процедуры закупки
	

	8
	Адрес электронной почты
	


	
	
	
	

	
	подпись
	
	расшифровка подписи


Форма 5
	На бланке организации
	


ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

	
	
	

	число, месяц, год совершения доверенности прописью
	
	место совершения доверенности


Участник процедуры закупки ________________________________________

(полное наименование юридического лица)

в лице ________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________настоящей доверенностью уполномочивает _______________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)
паспорт серия ______ № ______, выдан «___» ___________ 20___ г. ____________

(кем выдан)

______________________________________________________________________

представлять Заказчику – федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», аукционной комиссии и подписывать необходимые документы для участия в открытом аукционе в электронной форме
______________________________________________________________________

(предмет открытого аукционам в электронной форме)

	Подпись
	
	
	
	удостоверяю.

	
	фамилия, имя, отчество представителя
	
	подпись представителя
	


Доверенность выдана на срок до _______________ без права передоверия.

	
	
	
	
	

	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

5. Проект договора
Договор № __________

на поставку товара 

	Город Москва
	«____»_____________ 2013 г.


Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ), зарегистрировано 03.02.2003 Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1037739366477 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 007214500), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________,

       должность, фамилия, имя, отчество

действующего на основании _____________________________________________,

устава (приказа или доверенности с указанием даты и номера, если договор подписывается лицом, уполномоченным ректором университета)

с одной стороны, и

______________________________________________________________________,
полное наименование юридического лица (включая организационно-правовую форму)

зарегистрирован___ _______________
__________________________________

дата регистрации

     наименование регистрирующего органа

за основным государственным регистрационным номером ________________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия _______ №_________), именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________________________________,

должность, Ф.И.О. руководителя  или лица, уполномоченного подписать договор

действующего на основании _____________________________________________,

устава или положения, доверенности, если договор подписывается не руководителем юридического лица

именуем___ в дальнейшем «Поставщик»,

с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положение о закупке НИЯУ МИФИ от 22.05.2012 г., в рамках реализации Программы создания и развития НИЯУ МИФИ на 2009-2017 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.07.2009 № 915-р, на основании результатов открытого аукциона в электронной форме № __________ (протокол от _______ №_________), обеспечения исполнения договора в виде _______________________________________________________

наименование обеспечения, реквизиты

заключили настоящий договор  на поставку товара (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику товар в количестве и ассортименте, указанных в спецификации (приложение 1) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, в срок, указанный в п.5.2. настоящего договора.

1.2. Заказчик обязуется оплатить поставленный в соответствии с требованиями настоящего договора товар в порядке, форме и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. Цена договора

2.1. Цена договора  составляет   ________________ (_____________

                                                       сумма цифрами

___________________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС 

сумма прописью с заглавной буквы






________________(_____________________________) рублей ____ копеек.

2.2. Цена договора включает в себя общую стоимость всех товаров, а также стоимость выполнения сопутствующих работ и оказания сопутствующих услуг, связанных с поставкой товаров (далее – сопутствующие работы и услуги), уплачиваемую Заказчиком за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров в рамках настоящего договора.
2.3. Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего договора.

2.4. По соглашению Сторон цена договора может быть уменьшена без изменения иных условий исполнения договора.

2.5. По соглашению Сторон в случае увеличения или уменьшения объема поставляемого товара цена договора изменяется соответствующим образом.

3. Порядок расчетов

3.1. Оплата поставляемого в соответствии с требованиями настоящего договора товара производится  Заказчиком в пределах цены договора платежными поручениями по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Поставщика в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента представления Поставщиком подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, счета, товарной (транспортной) накладной, счета-фактуры, акта сдачи-приемки сопутствующих работ (услуг).

3.2. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, или отдельными партиями оплата товара производится Заказчиком после поставки последней части товара, входящей в комплект, или последней партии товара соответствующей позиции из перечня, указанного в приложении № 1.

3.3. Отчетной документацией являются передаваемые Заказчику документы и материалы Поставщика, подтверждающие поставку и передачу товара, включая товарные (транспортные) накладные, в т.ч. почтовые и иные накладные, счет-фактуры, акты выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг и т.п. документы.

3.4. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

3.5. Изменение реквизитов Сторон оформляется дополнением к настоящему договору.

3.6. Обязательства Заказчика по оплате товара считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену договора, с банковского счета Заказчика.

4. Требования, предъявляемые к товару
4.1. Товар, поставляемый в рамках настоящего договора, должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), а также техническим характеристикам (приложение 2).
4.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим договором. Товар передается с необходимыми принадлежностями к нему, включая копии сертификатов товара и лицензий производителя, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) и т.п.

Поставка товара, не соответствующего заявленному ассортименту, или поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено договором, не засчитывается в покрытие недопоставки товаров, предусмотренных договором, в том числе в покрытие недопоставки товаров другого наименования.

4.3. Товар, не соответствующий требованиям настоящего договора, в том числе недоброкачественный (бракованный), подлежит замене товаром надлежащего качества. Замена товара осуществляется Поставщиком в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках товара.

4.4. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются производителем, законодательством Российской Федерации или определены настоящим договором.

4.5. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в технических характеристиках поставляемого товара. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим договором, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия и от оплаты товара, а если  товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

4.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до их передачи Заказчику лежит на Поставщике.

4.7. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками товара, указанными в договоре.

5. Требования к условиям и способам поставки товара, сроки исполнения обязательств по поставке товара

5.1. Поставщик не вправе привлекать для выполнения обязательств по настоящему договору третьих лиц, за исключением привлечения транспортных организаций для обеспечения транспортировки товара и организаций, осуществляющих хранение товаров, для обеспечения сохранности товаров до момента передачи его Заказчику.

Привлечение указанных организаций не влечет за собой изменение стоимости договора.
5.2. В рамках исполнения настоящего договора поставка товара, выполнение сопутствующих работ, оказание услуг и передача отчетной документации Заказчику осуществляется в сроки, предусмотренные в графике поставки товара (приложение 3).

5.3. Если иные способы и условия поставки товара, выполнения сопутствующих работ, оказания услуг не определены в графике поставки товара, исполнением обязательств Поставщиком по поставке товара считается доставка товара Заказчику в месте его нахождения и подписание Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств.

5.4. Поставщик несет расходы по оплате транспортировки, налогов, пошлин и сборов до передачи товара Заказчику.

5.5. Поставка товара осуществляется способом и на условиях, определенных графиком поставки товара.

5.6. Место поставки товара, выполнения сопутствующих работ и оказания услуг определено в графике поставки товара и выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг (приложение № 3).
6. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства

6.1. При исполнении обязательств по настоящему договору Поставщик обязуется не нарушать имущественные и личные неимущественные права Заказчика и третьих лиц. Использование объектов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.), исключительные права на которые не принадлежат Поставщику, возможно на основании письменного согласия правообладателя. Иные условия использования объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации, при необходимости, определяются в технических характеристиках поставляемого товара (приложение 2).

6.2. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

6.3. Гарантийный срок на товар определяется в технических характеристиках поставляемого товара. Если в процессе эксплуатации товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика или указанным Поставщиком сервисным центром, указанным в технических характеристиках поставляемого товара. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков товара не может превышать 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках товара.

6.4. Иные гарантии Поставщика при их наличии определяются в технических характеристиках поставляемого товара (приложение 2).

7. Порядок сдачи–приемки исполнения обязательств

7.1. Результат исполнения обязательств по поставке товара принимается в следующем порядке:
7.1.1. Товар в соответствии со спецификацией поставляемого товара (приложение 1), передается Заказчику по товарной накладной в месте поставки товара.

7.1.2. Сопутствующие работы и услуги выполняются в  месте поставки товаров в сроки, согласованные с Заказчиком. Выполнение сопутствующих работ, оказание сопутствующих услуг оформляется соответствующим актом.

7.1.3. Выполненные обязательства по поставке товара принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, в котором отражается перечень передаваемой отчетной документации.

7.2. Уполномоченные представители Заказчика осуществляют проверку результатов исполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору на предмет соответствия поставленного товара и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего договора. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.

7.3. По результатам рассмотрения исполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору уполномоченные представители Заказчика составляют мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств. По результатам данного заключения Заказчик передает Поставщику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по договору или мотивированный отказ от его подписания. В акт сдачи-приемки исполнения обязательств по договору вносятся мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств, а также перечень отчетной документации, предоставленной Поставщиком.

7.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору Поставщик обязан подписать со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по договору и возвратить экземпляр акта Заказчику.

7.5. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения.

7.6. При готовности досрочной поставки товара по настоящему договору Поставщик обязан в письменной форме уведомить об этом Заказчика и получить его письменное согласие.

8. Права и обязанности Заказчика

8.1. Заказчик вправе:

8.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующего качеству, ассортименту, объемам, срокам их поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим договором.

8.1.2. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены (в случае несоответствия требованиям настоящего договора или законодательства Российской Федерации) поставленных товаров и представленных отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку товара.

8.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

8.1.4. Определять уполномоченных лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приемке обязательств по настоящему договору.

8.2. Заказчик обязан:

8.2.1. Своевременно в письменной форме сообщать Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.

8.2.2. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору.

8.2.3. Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего договора.

9. Права и обязанности Поставщика

9.1. Поставщик вправе:

9.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору после поставки товара на основании представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

9.1.2. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с разделом 3 настоящего договора.
9.2. Поставщик обязан:

9.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар, выполнить сопутствующие поставке работы и оказать сопутствующие услуги (монтаж, наладка оборудования, обучение персонала) и представить Заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим договором.

9.2.2. Своими силами и за собственный счет устранять выявленные недостатки товара или осуществлять соответствующую замену товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

10. Обеспечение исполнения договора

10.1 Обеспечение исполнения договора предоставляется Поставщиком на сумму ______________________________________________________ в форме ______________________________________________________________________.

наименование обеспечения, реквизиты
10.2. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения договора перестало действовать, представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе договора.

10.3. Обеспечение исполнения договора возвращается Поставщику в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации для данного вида обеспечения договора.

11. Ответственность Сторон

11.1. Ответственность Заказчика:
11.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе применить к Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

11.2. Ответственность Поставщика:
11.2.1. В случае нарушения сроков поставки товара, нарушения сроков  выполнения сопутствующих поставке работ ,оказания услуг, связанных с поставкой товаров, и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств.
11.2.2. В случае несоответствия товара объему (количеству), предусмотренному настоящим договором, и (или) поставки товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день с момента уведомления Поставщика до момента надлежащего исполнения обязательств.

11.2.3. В случае нарушения Поставщиком гарантийных обязательств, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день неисполнения обязательства.

11.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или не по их вине.

11.4. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

11.5. Условия освобождения Сторон от ответственности:

11.5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего договора  «форс-мажор» означает событие, находящееся вне контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по договору  становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, общественные волнения и беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

11.5.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или агентов, сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему договору.

11.5.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим договором.

11.5.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.

12. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть  из настоящего договора между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

12.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору , которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора  или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

12.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) календарных дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим договором. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

12.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

13. Срок действия, изменение и расторжение
договора

13.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

13.2. Договор действует до 31.12.2013 г. 

13.3. Оплата настоящего договора в текущем финансовом году осуществляется Заказчиком не позднее __________ г. при условии представления Поставщиком документов, указанных в разделе 3 настоящего договора, до _____________ г.

13.4. Изменение положений настоящего договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнений к договору. Все приложения и дополнения являются неотъемлемыми частями договора.

13.5. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

13.6. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке на основании акта в случаях:

a) поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком разумный срок;

б) поставки некомплектных товаров в случае, если Поставщик, получивший уведомление Заказчика, в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;

в) неоднократного (два или более) или существенного (более десяти календарных дней) нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре;

14. Прочие условия договора

14.1. Для контроля исполнения настоящего договора и для информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения договора Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего договора с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц (кураторов) должны функционировать в рабочие дни с 10:00 до 18:00 часов по московскому времени.

14.2. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим договором.

14.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

14.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поставщика, другой – у Заказчика.

14.5. Неотъемлемой частью настоящего договора  являются следующие приложения:

приложение 1 – Спецификация поставляемого товара;

приложение 2 – Технические характеристики поставляемого товара;

приложение 3 – График поставки товара, выполнения сопутствующих работ и оказания сопутствующих услуг.
15. Реквизиты и подписи сторон

Для юридических лиц:

	Заказчик
	Поставщик

	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
	

	
	полное наименование юридического лица

	
	

	
	

	
	

	Место нахождения:

115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31
	Место нахождения



	Банковские реквизиты:

ИНН 7724068140; КПП 772401001

УФК по г. Москве

НИЯУ МИФИ л/с 30736У15060

р/сч 40501810600002000079

в Отделении 1 Московского ГТУ

Банка России г. Москва 705

БИК 044583001 
	Банковские реквизиты:
	

	
	
	
	

	должность
	
	
	должность

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для индивидуальных предпринимателей:

	Заказчик
	Поставщик

	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
	Индивидуальный предприниматель

	
	

	
	фамилия, имя, отчество

	
	

	
	

	Место нахождения:

115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31
	Место нахождения



	Банковские реквизиты: _______________
	Банковские реквизиты:
	

	
	
	
	

	Должность
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для физических лиц:

	Заказчик
	Поставщик

	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
	

	
	фамилия, имя, отчество

	
	

	
	

	
	

	Место нахождения:

115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31
	Место жительства:



	
	Паспортные данные:
	

	Банковские реквизиты: _______________
	Банковские реквизиты:
	

	
	
	
	

	Должность
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	


Приложение 1

к договору
от____________№_____

Спецификация
_____________________________________________________________
наименование поставляемого товара
	№ п/п
	Наименование/

модель
	Единица измерения
	Ко-ли-че-ство
	Цена за еди-ницу товара (руб.)
	Сумма без учета НДС (руб.)
	НДС
	Сумма с учетом НДС (руб.)

	
	
	
	
	
	
	Ставка в %
	Сумма

(руб.)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	
	
	


Поставляемый товар является новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Выполнение сопутствующих работ и услуг:

«*» - по указанным позициям требуется выполнение монтажа;

«**» - по указанным позициям требуется выполнение монтажа и наладка оборудования;

«***» - по указанным позициям требуется выполнение монтажа, наладка оборудования и обучение персонала.

Для юридических лиц:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	

	Должность
	
	должность

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для индивидуальных предпринимателей:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	Индивидуальный предприниматель

	Должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для физических лиц:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	

	Должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	


Приложение 2

к договору
от____________№_____
Технические характеристики
_____________________________________________________________
наименование поставляемого товара

	№ пп
	Наименование /

модель
	Технические характеристики, описание товара. Соответствие ГОСТ, ТУ
	Гарантий-ный срок
	Срок службы товара

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


	Иные условия использования объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации:

Срок предоставления гарантий качества
	

	Объем предоставления гарантий качества

	

	Условия предоставления гарантийного обслуживания:
	

	Иные гарантии поставщика
	


Для юридических лиц:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	

	Должность
	
	должность

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для индивидуальных предпринимателей:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	Индивидуальный предприниматель

	Должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для физических лиц:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	

	Должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	


Приложение 3

к договору
от____________№_____
График поставки товара,

 выполнения сопутствующих работ и оказания сопутствующих услуг
_____________________________________________________________
наименование поставляемого товара

	
	График поставки по месяцам

	Позиция согласно спецификации
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сопутствующие работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сопутствующие услуги
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Особые способы и условия поставки:
	

	
	


3. Пункты 1-3, 6-9 Спецификации поставляемого товара ( Приложение №1) - РФ, г. Москва, Каширское ш., д. 31 (НИЯУ МИФИ);
4. Пункты 4 и 5 Спецификации поставляемого товара (Приложение №1) - РФ, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 294 (ДИТИ НИЯУ МИФИ).
Для юридических лиц:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	

	должность
	
	должность

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для индивидуальных предпринимателей:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	Индивидуальный предприниматель

	должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для физических лиц:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	

	должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	


� Участник процедуры закупки по своему усмотрению в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, характеризующие качество предлагаемых к поставке товаров. Участник процедуры закупки по своему усмотрению может приложить документы, подтверждающие страну происхождения товара, в том числе декларацию или сертификат о происхождении товара.


� Здесь и далее для участников процедуры закупки – юридических лиц.


� Заполняется участником процедуры закупки – юридическим лицом.


� Указывается в соответствии с требованиями Информационной карты аукциона.


� При подготовке заявки на участие в открытом  аукционе в электронной форме необходимо учесть, что все документы должны представляться в порядке, указанном в описи документов.


� Для юридических лиц.


� Для индивидуальных предпринимателей.


� Для физических лиц.


� Предоставляется в случае, если заявку на участие в открытом аукционе подписывает лицо, уполномоченное руководителем.


� Предоставляется в случае, если доверенность лица, уполномоченного подписывать заявку на участие в открытом аукционе, подписана не руководителем.


� Для юридических лиц.


� Если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения  исполнения договора являются крупной сделкой.


� Для подтверждения качества товара участник процедуры закупки по своему усмотрению может  представить копии сертификатов соответствия на поставляемые товары


� Здесь и далее в формах для уполномоченного лица участника процедуры закупки–юридического лица указывается должность, для индивидуального предпринимателя – статус «Индивидуальный предприниматель».


� Здесь и далее в формах печатью удостоверяется подпись представителя участника процедуры закупки -  юридического лица и индивидуального предпринимателя (при наличии).


� Здесь и далее для участников процедуры закупки – юридических лиц.


� Заполняется участниками процедуры закупки – юридическими лицами.


� Заполняется участниками процедуры закупки – индивидуальными предпринимателями.


� Заполняется участниками процедуры закупки – физическими лицами.


� Указываются объем предоставления гарантий качества товара Поставщиком товара, обязанность осуществления монтажа и наладки товара, обучения лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара (должны соответствовать п.9.2.1), гарантия Производителя данного товара  в соответствии с предметом закупки
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