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Техническое задание на оказание услуг по текущему обслуживанию железнодорожных путей, находящихся на балансе ВФ ОАО «НИАЭП»


1. Общие положения
Обслуживание железнодорожных (ж/д) подъездных путей, находящихся на балансе в ВФ ОАО «НИАЭП» на 2013 год предусматривает оказание комплекса услуг, направленных на обеспечение исправного состояния ж/д путей с целью поддержания и восстановления работоспособности. 

2. Сведения о местонахождении объекта
Санитарно-защитная и строительная площадка энергоблока № 3,4 Ростовской АЭС, Волгодонск-28.

3. Объем услуг
Общая протяженность ж/д путей составляет 2062 м.
- Подъездной путь № 28 – длинной 1037 метров.
- Подъездной путь № 29 – длинной 1025 метров.
в которые входят стрелочные переводы 28, 29 и технологические переезды в количестве 23 шт.

4. Основные технические требования
Техническое обслуживание ж/д путей № 28,29 должно быть выполнено в соответствии с действующей нормативно-технической документацией (НТД)
- правилами технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации (ЦРБ-756 от 26.05.2000 г.),
- инструкцией по текущему содержанию железнодорожного пути (ЦП-774 от 01.07.2000 г.)
- правилами и технологией выполнения основных работ при текущем содержании пути ЦПТ-53.

5. Требуемые сроки оказания услуг
Обслуживание ж/д путей производится в срок:
- начало оказания услуг: с момента подписания;
- окончание оказания услуг: 31.12.2013 г.

6. Условия, предъявляемые к Исполнителю
6.1. Наличие системы контроля качества.
6.2. Наличие опыта по оказанию услуг.
6.3. Наличие квалифицированного персонала, который должен быть обучен и аттестован на право проведения данного вида работ:
- Монтер ж/д пути (3-4 разряда) - не менее 4 чел.;
- Машинист автокрана (6 разряда) - не менее 1 чел.;
- Водитель автомобиля – не менее 1 чел.;
- Машинист бульдозера – не менее 1 чел.;
- Слесарь по ремонту подвижного состава (6 разряда) - не менее 11 чел.;
- Водитель дрезины (6 разряда) – не менее 1 чел.;
- Электрослесарь – не менее 1 чел.;
- Электрогазосварщик – не менее 1 чел.

6.4. Создание бытовых условий для своего персонала на объекте.

6.5. Техническая оснащенность претендента:
- автомобиль грузовой (г/п не менее 1495 кг) – не менее 1 ед.;
- кран-манипулятор (г/п не менее 12 тн) – не менее 1 ед.;
- автомобиль бортовой с манипулятором (г/п манипулятора не менее 4 475 кг) – не менее 1 ед.;
- кран КЖДЭ-25 (г/п не менее 25 тн) – не менее 1 ед.;
- погрузчик фронтальный ковшовый (емкость ковша не менее 3 куб.м., г/п не менее 5 тн) – не менее 1 ед.;
- рельсовый станок 10248 – не менее 1 ед.;
- домкрат гидравлический (максимальное усилие не менее 10 т/с) – не менее 1 ед.;
- электрошпалоподбойка (мощностью не менее 0,7 кВт) – не менее 1 ед.;
- путеизмерительная тележка – не менее 1 ед.;
- шаблон путеизмерительный ЦУП-3 – не менее 1 ед.;
- электрогайковерт (мощностью не менее 2 кВт) – не менее 1 ед.;
- электромолоток – не менее 1 ед.

6.6. Соблюдение требований, правил и нормативно-правовых актов в области ОТ и ПБ, действующих на территории Заказчика.

Исполнитель по требованию Заказчика, для провоза грузов, подтверждает актами готовность ж/д путей к безопасной транспортировке грузов, согласованных с цехом ЖДХ Ростовской АЭС.

Исполнитель выполняет обслуживание ж/д путей и стрелочных переводов в соответствии с нормами и правилами.

Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за качество оказанных услуг, за выполнение требований техники безопасности собственным персоналом, а также за проведение профилактических мер по предупреждению аварий, производственного травматизма на объекте.

Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время проведения работ на объекте.

Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по данным работам без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика и в любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц.

Исполнитель поставляет на место проведения работ необходимые материалы, в соответствии с номами на обслуживание общей протяженности пути (2062 м.), технику и осуществляет их приемку, резку и складирование.

В случае поставки материальных ресурсов Заказчиком, предоставлять отчет об использовании давальческих материалов предаваемых Исполнителю по требованию накладной.

Все предоставляемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

7. Правила контроля и приемки оказанных услуг
Руководители работ, участвующие в техническом обслуживании:
7.1. Совместно с представителями Заказчика осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и запасных частей;
7.2. Контролируют соответствие выполняемых услуг требованиям НТД и конструкторской документации;
7.3. Обеспечивают оперативный контроль качества оказанных услуг;
7.4. Проверяют соблюдение технологической дисциплины при производстве работ;
7.5. Своевременно оформляют акты скрытых работ;
7.6. Определяют объемы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей.

По результатам соответствия оказанных услуг требованиям НТД подписывается акт приемки уполномоченными представителями Исполнителя и Заказчика.

8. Гарантия исполнителя на оказанные услуги
Исполнитель на оказанные услуги должен гарантировать соответствие оказанных услуг требованиям нормативно-технической документации (НТД), указанной в п. 4.


