	ЧАСТЬ 3 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели
	Кол-во

	Единица
Измерения


	1
	Магнезит каустический ПМК-83 или ПМК-87


	Магнезит должен соответствовать требованиям              СТО 72664728-003-2008 (ГОСТ  1216-87):
	№ п/п
	Наименование
	ПМК-83
	ПМК-87

	Массовая доля %:
	
	

	1
	MgO
	87
	83

	2
	CaO
	1,8
	2,5

	3
	SiO2
	2,2
	2,5

	4
	FeO3+Al2O3
	2,2
	-

	5
	Сульфаты
	-
	-

	Изменение массы при прокаливании %:
	6
	8

	Массовая доля влаги
	1
	1,3


Продукция должна быть, упакована в МКР, во время транспортировки и хранения  защищена от воздействия влаги. Гарантийный срок хранения  согласно паспорту качества завода-изготовителя. Наличие оригинала паспорта качества завода – изготовителя на момент поставки товара  обязательно.

	130,0
	тн

	Отгрузка должна сопровождается оригиналами паспортов/сертификатов качества завода-изготовителя, оформленными должным образом (согласно ГОСТ/ТУ). 
Гарантия качества: остаточный  срок годности продукции на момент поставки должен быть не менее 80%  от заявленного заводом-изготовителем, сопровождаться сертификатами соответствия. Допускается толеранс  ± 10%.




