Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика. 
В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

Комплект вакуумного оборудования в количестве-1шт., в следующем составе:
	№ п./п.
	Наименование
	Производитель (страна)
	Технические характеристики
	Кол- во

	1
	Датчик вакуумный Convectron или (эквивалент)
	Granville-Phillips

(США)
	Характеристика датчика:

-диапазон измерения от 1х10-4 до 1000 торр 

-нить- двойной вольфрам 

-Присоединительный фланец – NW16
	20

	2
	Датчик вакуумный Ионизационный датчик Micro-Ion или (эквивалент)
	Granville-Phillips

(США)
	Характеристика датчика:

-диапазон измерения от 1х10-9 до 5х10-2 торр 

-нить- двойной вольфрам 

-Присоединительный фланец – NW16
	10

	3
	Контроллер для конвекционного датчика Convectron или (эквивалент)
	Granville-Phillips

(США)
	Характеристика контроллера:

-Управляет одним конвекционным датчиком Convectron®;

 -Точные измерения вакуума от 10_4 торр до атмосферы;

 -Компактный, легко устанавливается на приборной панели;

 -Работает с индивидуально откалиброванными датчиками Convectron® дополнительная настройка при смене датчика не требуется;

 -Аналоговый и цифровые выходы RS232, RS485 

- Кнопочное управление и настройка с передней панели;

 -Выполнен в металлическом корпусе, защищен от RF помех, удовлетворяет требованиям СЕ.

-Единицы измерения – Па
	3

	4
	Контроллер для ионизационных датчиков Micro-Ion или (эквивалент)

	Granville-Phillips

(США)
	Одновременное управление высоковакуумным датчиком Micro_Ion и двумя конвекционными датчиками Convectron;

-Точные измерения вакуума от 10_10 торр до атмосферы;

-Показания трех датчиков выводятся на дисплей одновременно;

-Модульного типа, позволяет выбирать только те функции

управления, которые нужны для контроля вашей системы;

-Цифровые выходы RS_232, RS_485

-Выполнен в металлическом корпусе, защищен от RF помех, удовлетворяет требованиям СЕ.

-единицы измерения- Па
	4

	5
	Вакуумная арматура в том числе:
	HTC
( Тайвань) или (эквивалент)
	
	

	
	Хомут быстросъемный, фланец KF16,материал- алюминий
	
	
	30 



	
	Хомут быстросъемный, фланец KF25,материал- алюминий
	
	
	50 



	
	Хомут быстросъемный, фланец KF40,материал- алюминий
	
	
	20 



	
	Центрирующее кольцо KF10 с витоновым уплотнением, материал- нержавеющая сталь 304


	
	
	20

	
	Центрирующее кольцо KF16 с витоновым уплотнением, материал- нержавеющая сталь 304


	
	
	50

	
	Центрирующее кольцо KF25 с витоновым уплотнением, материал- нержавеющая сталь 304


	
	
	60

	
	Центрирующее кольцо KF40 с витоновым уплотнением, материал- нержавеющая сталь 304


	
	
	20

	
	Фланец KF10 глухой, материал: нержавеющая сталь 304


	
	
	10

	
	Фланец KF16 глухой, материал: нержавеющая сталь 304
	
	
	20

	
	Фланец KF25 глухой, материал: нержавеющая сталь 304
	
	
	20

	
	Фланец KF40 глухой, материал: нержавеющая сталь 304


	
	
	10

	
	Тройник, фланцы KF16, материал: нерж.сталь 304


	
	
	20

	
	Тройник, фланцы KF25, материал: нерж.сталь 304 


	
	
	20

	
	Тройник, фланцы KF40, материал: нерж.сталь 304 


	
	
	5

	
	Крестовина, фланцы KF16, материал: нерж.сталь 304 


	
	
	5

	
	Крестовина, фланцы KF25, материал: нерж.сталь 304 


	
	
	10

	
	Крестовина, фланцы KF40, материал: нерж.сталь 304 
	
	
	2

	
	Сжимаемый сильфон, длина 100мм, фланцы KF16, материал: нерж.сталь 304 
	
	
	10

	
	Сжимаемый сильфон, длина 100мм, фланцы KF25, материал: нерж.сталь 304 
	
	
	15

	
	Сжимаемый сильфон, длина 100мм, фланцы KF40, материал: нерж.сталь 304 
	
	
	2

	
	Центрирующее кольцо ISO63 с витоновым уплотнением, материал- нержавеющая сталь 304 
	
	
	10

	
	Центрирующее кольцо ISO100 с витоновым уплотнением, материал-нержавеющая сталь 304 
	
	
	3

	
	Фланец ISO63 глухой, материал- нержавеющая сталь 304 
	
	
	10

	
	Фланец ISO100 глухой, материал- нержавеющая сталь 304 
	
	
	5

	
	Струбцина с двойным захватом, для фланцев ISO63-ISO250, материал нержавеющая сталь 316 
	
	
	50

	
	Клапан с ручным приводом, сильфонное уплотнение штока, фланцы KF16, материал: нерж.сталь 304 угловой
	
	
	10

	
	Клапан с ручным приводом, сильфонное уплотнение штока, фланцы KF25, материал: нерж.сталь 304 угловой 
	
	
	30

	
	Клапан с ручным приводом, сильфонное уплотнение штока, фланцы KF40, материал: нерж.сталь 304 угловой 


	
	
	4

	
	Клапан с ручным приводом, сильфонное уплотнение штока, фланцы ISO63,материал: нерж.сталь 304 угловой
	
	
	8

	
	Клапан с ручным приводом, сильфонное уплотнение штока, фланцы ISO100, материал: нерж.сталь 304 угловой
	
	
	1

	
	Шаровой вентиль, фланцы KF16, материал: нерж.сталь 304
	
	
	5

	
	Шаровой вентиль, фланцы KF25, материал: нерж.сталь 304 
	
	
	5

	
	Шаровой вентиль, фланцы KF40,материал: нерж.сталь 304 
	
	
	1

	
	Струбцина для одной поверхности оцинкованная сталь М8 

ISO63-100SWC-ZP   
	
	
	24

	
	Колено 90 KF-16
	
	
	10

	
	Колено 90 KF-25
	
	
	20

	
	Сжимаемый сильфон толстостенный, длина 1000мм, KF25, материал: нерж.сталь 304
	
	
	5

	
	Сжимаемый сильфон толстостенный, длина 500мм, KF25, материал: нерж.сталь 304 
	
	
	3

	
	Патрубок KF16 (длина 40мм), материал: нержавеющая сталь 304
	
	
	20

	
	Патрубок KF25 (длина 40мм), материал: нержавеющая сталь 304
	
	
	20

	
	KF-KF конический уменьшающий адаптер, фланцы KF25/16, материал: нерж.сталь 304
	
	
	5

	
	KF-KF конический уменьшающий адаптер, фланцы KF40/25, материал: нерж.сталь 304
	
	
	3

	
	Удлинитель (длина 100мм), фланцы ISO160, материал: нерж.сталь 304 
	
	
	1

	
	Центрирующее кольцо KF25с сеткой с витоновым уплотнением, материал- нержавеющая сталь 304 
	
	
	7

	
	Центрирующее кольцо KF63 с сеткой с  витоновым уплотнением, материал- нержавеющая сталь 304  
	
	
	6

	
	Центрирующее кольцо KF100 с сеткой с  витоновым уплотнением, материал- нержавеющая сталь 304  
	
	
	2

	
	Центрирующее кольцо KF160 с сеткой с  витоновым уплотнением, материал- нержавеющая сталь 304  
	
	
	1

	
	Центрирующее кольцо ISO160 с  витоновым уплотнением, материал- нержавеющая сталь 304  
	
	
	3

	
	Центрирующее кольцо KF40с сеткой с витоновым уплотнением, материал- нержавеющая сталь 304  
	
	
	2

	
	Сжимаемый сильфон, длина 140мм ISO63, материал: нерж.сталь 304 
	
	
	6

	
	Сжимаемый сильфон, длина 187мм ISO100, материал: нерж.сталь 304  
	
	
	2

	
	Сжимаемый сильфон, длина 220мм ISO160, материал: нерж.сталь 304 
	
	
	2

	
	Фланец ISO160 глухой, материал- нержавеющая сталь 304   
	
	
	2

	6 
	Эл. магнитный напускной вентиль KF25 или (эквивалент)
	Kurt J. Lesker

(Великобритания)
	Эл. магнитный напускной вентиль KF25 220 VAC/50–60Hz ASVQF25-220A

Напряжения питания: 220В 50Гц
	5

	


1. Условия поставки: 

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.
2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок – до 03 декабря 2012г.
3. Требование к гарантии: Поставляемое Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем Оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12
4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт, сертификат испытаний, рабочий сертификат и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.
6. НМЦ: 2 807 429,34  руб., в т. ч. НДС 18% .
7. Порядок расчетов: 100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.
8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100% 
Начальник отдела комплектующих изделий:_____________________
Технический эксперт:__________________     /_________________/
