Том 2 «Техническая часть»

для размещения закупки 

( запрос цен в электронной форме)
Установка индукционного нагрева 
(наименование лота)
для нужд  ФГУП «НИТИ имени А.П. Александрова»
Сведения о товарах

	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Страна
производитель
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Установка индукционного нагрева
Типа

СЭЛТ-111-20/44
или эквивалент.

	Назначение и область применения 

Установка должна быть предназначена для нагрева бочек с жидкими радиоактивными отходами.
Состав установки (основные части и узлы):

Транзисторный генератор СЭЛТ-111-20/44
Сетевой кабель, соединительные кабели
Индуктор для нагрева бочки
Система контроля температуры ИК-пирометр
Паспорт и инструкция по эксплуатации на русском языке
Габариты и вес:
Габариты транзисторного генератора, Ш×В×Г,  не более 360х680х580 мм
Вес преобразователя частоты, не более 30 кг 

Габариты индуктора, внутренний диаметр×внешний диаметр×Высота, мм

не более 615х680х711
Вес индуктора, кг, не более 20
Электротехнические характеристики установки:
Максимальная  потребляемая  мощность, 3 кВт

Колебательная мощность, 3 кВт

Коэффициент полезного действия, 95 %, (без учета КПД индуктора)
Напряжение питающей сети, ~380 В, 50Гц

Чередование фаз питающей сети любое

Относительная нестабильность питающей сети 10%

Частотный диапазон преобразования, 10-50кГц
Автоматическая подстройка частоты на резонансный режим работы есть

Интерфейс с оператором преобразователя частоты ЖКИ, кнопки

Выходное напряжение блока согласования, 200/100 В
Регулируемый ток индуктора, 100/200 А
Длина индуктирующего (индукторного) провода, 0,44-8,4 м
Охлаждение силовых модулей преобразователя частоты генератора

воздушное

Охлаждение силовых элементов блока согласования генератора воздушное

Охлаждение индуктора воздушное

Номинальная продолжительность включения (ПВ), 100 %
Характеристики защитных систем:
Защита от рассогласования индуктора по частоте резонанса есть

Защита от потребления тока выше нормы на 10 % есть

Защита от короткого замыкания витков индуктора есть

Защита от перегрева силовых элементов преобразователя частоты есть

Защита от перегрева силовых элементов блока согласования есть

Защита от понижения протока охлаждающей воды через индуктор есть

Характеристики автоматизации установки:
Ручной режим работы установки, предусматривающий нагрев с  мощностью выставляемой вручную, с помощью потенциометра есть

Автоматический режим работы установки, с программированием нагрева на трех заданных интервалах времени с заданным уровнем мощности есть

Автоматический режим работы  с программированием скорости нагрева, температуры нагрева, время выдержки и  скорость охлаждения есть

Дистанционное включение-выключение  установки, вход есть
Счетчик потребления электроэнергии за цикл нагрева, 1-60 000 W/h
Диапазон установки времени нагрева, сек/мин 1-99

Диапазон регулирования мощности,
0,5-3,0 кВт
Порт ввода-вывода информации RS-485 на внешний компьютер есть

Характеристики диагностической системы:

Режим проверки вновь изготовленных индукторов есть
Диагностические режимы работы установки  

есть

Диагностическая индикация ЖКИ, светод.

Технические характеристики ИК-пирометра:

Температурный диапазон,-50-+200 °С
Точность, % 1

Номинальное фокусное расстояние, 

1500÷3000 мм
Номинальное пятно измерения, Ø, 15÷40 мм
Линейный аналоговый выходной сигнал 4-20 мА есть

Конструктивные особенности:

Длина кабелей сетевого питания СЭЛТ-111-20/44 должна составлять  - 5 м (Согласовывается с Заказчиком)

Длина силовых кабелей питания индуктора должна составлять – 6м (Согласовывается с Заказчиком)

Индуктор должен быть выполнен в виде спирали повторяющий форму бочки. Индуктор должен обладать жестким каркасом.

Индуктор должен иметь ручки для удобства надевания на бочку.

Снаружи индуктор должен закрываться защитным кожухом. 

Контроль температуры нагреваемой бочки должен осуществляться с помощью ИК-пирометра.

Окончательная конструкция индуктора, его габаритные, присоединительные размеры должны быть согласованы с Заказчиком в процессе производства оборудования.

Исполнитель в течение 20 (двадцати) рабочих дней, после подписания договора, должен направить Заказчику чертеж индуктора на согласование. 

Технологические требования

Установка должна обеспечивать работу в «Ручном режиме» с помощью ручного регулятора мощности.  

Установка должна обеспечивать работу в «Автоматическом режиме по мощности»  по заданным параметрам режима нагрева (этапы, время, мощность, температура). 

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха    +5 – +35 градусов.

Допустимая рабочая температура индуктора не менее + 250 ºС

Перечень представляемой  документации

Паспорт, руководство по эксплуатации, руководство по обслуживанию и ремонту на установку;
	Россия
	шт.
	1


Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 

· обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия);
· гарантийный срок  – не менее установленного производителем.

· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2014 года;
качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

