ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

заявки для размещения заказа

по выполнению строительно-монтажных работ на 
 объекте  «Реконструкция сети оперативно-технологической связи»
1. Местонахождение объекта и краткое описание работ

1.1. Объект находится на территории железной дороги к городу Снежинску.

1.2. Необходимо выполнить работы по монтажу сети оперативно-технологической связи.
2. Основные данные и принятые решения

Размещение проектного оборудования для организации сети оперативно-технологической связи  производится на существующих площадях служебно-технического здания Южно-Уральской ж.д. (ст. Пургино), а также в здании г. Снежинск (ст. Озерная).
Монтаж станционных сооружений должен производиться в соответ​ствии с «Отраслевыми строительно-технологическими нормами на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения», ОСТН-600-93 и технической документацией, поставляемой вместе с оборудованием.

Все работы должны выполняться в полном соответствии с прави​лами техники безопасности, изложенными в нормативных документах:

- ВСН-604-111-87 “Техника безопасности при строительстве ли​нейно-кабельных сооружений” (МС СССР, Москва 1988 г.);

- "Правила техники безопасности при работах на телефонных стан​циях и телеграфах" ПОТ РО –45-007-96, М, 1991г.;

- "Правила техники безопасности при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания " М. "Недра" 1991г.;

- "Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи” (Мин. связи РФ АО ССКТБ ТОМАС 1996г.);

- ПОТ РО-45-005-95 "Правила по охране труда при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания (радиофикации) " (Минсвязи РФ, М. 1996г.).

- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства;
- ВСН 1-93 "Ведомственные строительные нормы";
- Распоряжение ОАО "РЖД" от 27.02.2012г. №395р "Об обеспечении безопасной эксплуатации технических сооружений и устройств железных дорог при строительстве, реконструкции и (или) ремонте объектов инфраструктуры ОАО "РЖД".
2.1. Краткая характеристика основных проектных решений

Рекомендуемое оборудование производства ППО «Пульсар» (г. Пенза, Россия): SDH-мультиплексоры СМК-30, коммутационные станции СМК-30-КС.

Проектом предусмотрено:

- на участке ст. Пургино Южно-Уральской железной дороги  – ст. Озерная железнодорожного организация канала уровня STM-4 с установкой SDH мультиплексоров НПО «Пульсар» СМК (ст. Пургино, ст. Озерная);

- на участке (узел связи ЗАО «ЮУТТК») –ст. Озерная организация потока пропускной способностью;

- организация узла связи на ст. Озерная, и строительство локальной сети связи (ст. Озерная) с возможностью организации поездной диспетчерской связи, телефонной связи, селекторной связи, постанционной связи, предоставления доступа к IP-сети ЗАО «ЮУТТК» («доступ к Интернет»);

- присоединения к сети оперативно-технологической связи

(ОТС) по ст. Пургино;

Линия связи организуются по существующему волоконно-оптическому кабелю (ВОК) ОАО «РЖД», по волокнам, на участке: ст. Пургино Южно-Уральской железной дороги  – ст. Озерная 

УС Пургино

Установка технологического оборудования на существующих и подготовленных в части архитектурно-строительных решений свободных площадях помещения комнаты связи, расположенной  на 1-м этаже 1-го этажного кирпичного здания (пост ЭЦ ст. Пургино ОАО «РЖД»). Функциональное назначение, объемно-планировочное и конструктивное решение помещений не меняется.

Уровень ответственности здания – II.

Степень огнестойкости здания – II.

Категория помещения по пожарной опасности – В2.

Площадь помещения – 15,8 кв.м.

Приспособление помещения комнаты связи не требуется.

Нагрузки, передаваемые на плиты перекрытия, от устанавливаемого оборудования незначительны по сравнению с несущей способностью плит перекрытия.

УС Озерная

Установка технологического оборудования, организация локальной сети на существующих и подготовленных в части архитектурно-строительных решений свободных площадях помещения аппаратная, расположенного на 1-м этаже 2-х этажного кирпичного ст. Озерная г. Снежинск. Функциональное назначение, объемно-планировочное и конструктивное решение помещений не меняется.

Уровень ответственности здания – II.

Степень огнестойкости здания – II.

Категория помещения по пожарной опасности – В2.

Площадь помещения – 10,5 кв.м.

Приспособление помещения аппаратной не требуется.

Нагрузки, передаваемые на плиты перекрытия, от устанавливаемого оборудования  

незначительны по сравнению с несущей способностью плит перекрытия.
2.2. Система электроснабжения и электрооборудование
2.2.1. Система выполнена проектными решения в соответствие с действующими нормами  ПУЭ и ВСН 332-93 и НТП ЦТКС-ФЖТ-2002, а также с действующими нормами, правилами и стандартами, на основании технической документации оборудования.

2.2.2. Для электропитания оборудования (ст. Пургино, ст. Озерск) требуется переменный ток, 220 В. Электропитание активного оборудования осуществить от существующих систем питания на данных узлах.

Категория надежности электроснабжении:

 – II (УС Пургино; УС Озерск).

Существующее внешнее электроснабжение УС Пургино (ст. Пургино, пост ЭЦ) выполнить от КТП (40кВА). Резервирование внешнего электроснабжения осуществить от существующей ПДЭС. 

Электроснабжение УС Пургино (ст. Пургино, пост ЭЦ) выполнить от существующего щита учета ЩУРН-Н №1 (существующий), расположенного на 1 этаже (тамбуре комнате связи). 

В шкаф 19” (ст. Пургино) установить панель 19" питания PS-3U комплектуемая счетчиком электропитания СКАТ-101М/1-3ШР1, модулями однофазных автоматических выключателей 16А (2 шт.), 6А (2 шт.),  с креплением на DIN-рейке, шинами нулевыми.      Проектируемая панель питания через проектируемый однофазный автоматический выключатель 16А подключаются к ЩУРН-Н №1, к существующему однофазному автоматическому выключателю 16А, кабелем ВВГ 3х2,5. Прокладка кабеля осуществить по стене в металлорукаве. Электропитание с панели питания, выхода автомата №1 16А, подается по кабелю ПВС 3х2,5 на ИБП. К ИБП подключается оборудование кабелем из комплекта оборудования.

Электроснабжение УС Озерная (ст. Озерная) выполнить от существующего щита питания (ЩС-1), расположенного в коридоре на 1 этаже здания. 

В  шкаф 19” (ст. Озерная) установить  панель 19" питания PS-3U комплектуемая модулями однофазных автоматических выключателей 32А (1 шт.), 16А (1 шт.), 6А (2 шт.), рекомендуемой фирмы «АВВ», пакетным переключателем 20А, рекомендуемой фирмы «Legrand» с креплением на DIN-рейке, шинами нулевыми. Панель питания через однофазный автоматический выключатель 32А («Разъединитель») подключить к ЩС-1 (группа 6, ОР7, АД-12), к однофазному автоматическому выключателю 25А, кабелем ВВГ 3х2,5. Прокладка кабеля осуществить по стене в металлорукаве. Электропитание с панели питания, выхода автомата №1 32А, через пакетный переключатель 20А, подается по кабелю ПВС 3х2,5 на ИБП. К ИБП подключить оборудование кабелем из комплекта оборудования. Электропитание с панели питания, выхода автомата №2 6А, подается по кабелю ВВГ 3х2,5 на двухместную розетку. К двухместной розетке подключаются сплит-система «Daikin» кабелем ВВГ 3х2,5. 

Для резервирования внешнего электроснабжения с внешней стены здания  ст. Озерная (аппаратная) установить розетку ДГА.
Шины заземления шкафов 19” подключить к существующим шинам заземления помещения кабелем ПВЗ 1х10. Заземление оборудования осуществляется от шин заземления шкафов 19” ЗАО «ЮУТТК»  (ст. Пургино, ст. Озерная) кабелем ПВЗ 1х4. 

Используемые для прокладки силового кабеля металлорукав заземлить на существующие шины заземления помещений.

ИБП 48В, 36А, N+1 (ст. Пургино, ст. Озерная) поставить в комплекте с АКБ (48В, 90 А/ч)  (1 шт.)

Потребляемая мощность проектируемого оборудования, в зависимости от числа активных каналов, составляет: СМК-30 MUX – 20-100 Вт, СМК-30 КС – 25-180 Вт. 

2.2.3. Заземление оборудования должно соответствовать требованиям ПУЭ, ГОСТ 464-79* (сопротивление заземления не должно превышать 4 Ом при удельном сопротивлении земли менее 100 Ом*м, при удельном сопротивлении земли более 100 Ом*м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01*( раз, но не более десятикратного).
2.2.4. Рабочее (функциональное) заземление технологического оборудования выполняется от шины заземления помещения. Система заземления TN – C – S.
Температурно-влажностный режим в помещениях, на площадях которых устанавливается оборудование и прокладываются кабели, соответствует санитарно-гигиеническим нормам, ОСТ 45.86-96, требованиям стандарта ETS 300 и отвечают требованиям к оборудованию.  Допустимые значения температуры для работы активного оборудования от 0°С до +40°С при влажности воздуха от 10% до 70% без конденсации. Требования температурно-влажностного режима поддерживаются существующими системами кондиционирования, вентиляции. Системы кондиционирования имеют достаточные запасы для ассимиляции суммарных теплоизбытков существующего и вновь устанавливаемого оборудования, искусственного освещения и солнечной радиации.

Согласно СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», к поддержанию параметров воздушной среды в заданных пределах в аппаратной на 1 этаже здания ст.  Озерная, предусмотрена установка полупромышленного двухблочного рекомендуемого кондиционера Daikin (Япония) настенного исполнения модели: FT35 – внутренний блок и R35 – наружный блок, холодопроизводительностью 3520 Вт. (3027 ккал/час), работающий в режиме «охлаждение». Низкотемпературный комплект «Иней» обеспечивает работоспособность кондиционера в холодный период года.

В помещение выделяется тепло от технологического оборудования, работающего круглосуточно. Отвод тепловыделений от технологического оборудования в аппаратной осуществляется за счет комплектной системы отвода тепла и естественной конвекции. 

Включение кондиционера производится автоматически по команде встроенного термостата, который настраивается на температуру внутреннего воздуха: +22 оС. Расчетная температура воздуха в помещении с обслуживающим персоналом составляет плюс 22…24(С.

2.4. Сети связи

В соответствии с основными решениями в состав сети оперативно-технологической связи  ст. «Озерная» г. Снежинск входит рекомендуемое оборудование типа:

1) Мультисервисный мультиплексор SDH СМК-30  производства НПО «Пульсар» (Россия) позволяет подключать до 5 портов STM-1/ до 2 портов STM-4, выделить до 64 потоков Е1 с электрическим интерфейсом и функцией ретайминга по всем каналам, при этом возможно использование контейнеров VC-12 для потребностей других систем непосредственно без выведения их наружу в виде электрических Е1. 

В мультиплексоре применяются оптические SFP-трансиверы от S1.1 до L4.2, дальность связи до 150 км, обеспечивается цифровая диагностика по каждому оптическому интерфейсу, включая реальное измерение мощности приема и передачи. Мультиплексор поддерживает стандартные протоколы резервирования SNCP, MSP, MSSP-Ring. Также мультиплексор можно использовать в качестве: первичного мультиплексора СПД-ОТН, оборудования DSL для работы по медному кабелю, аппаратуры связи совещаний, маршрутизатора TCP/IP, оборудования уплотнения телеграфных каналов.

Комплект поставки для данного мультиплексора включает: 2 оптических порта STM-1, СМПЕ 4Е1, 60 абон. канн.

2) Коммутационная станция (КС) СМК-30 позволяет комплексно решать задачи построения сетей оперативно-технологической (ОТС) и обще технологической  связи на ведомственных сетях. КС СМК-30 позволяет осуществлять произвольную коммутацию между любыми канальными интервалами потоков Е1 и абонентских модулей. Типы абонентских окончаний – аналоговые и цифровые. Соединительные линии – цифровые потоки Е1. Протоколы межстанционной связи – EDSS-1, 2ВСК. 

КС СМК-30 имеет блочную конструкцию, состоящую из следующих функциональных блоков (модулей):

- модуль питания и индикации,

- системный модуль,

- абонентские модули.

Комплект поставки СМК-30КС включает модули СМА-2-8, СМA-2-4 MUX, 

СМA-4-4, СМЦПД-8, СМЛТ-2 (дополнительно – УЗИП).
Организация связи:

- установка мультиплексора СМК-30 SDH-2хSTM-4, коммутационной станции СМК-30 КС, источника бесперебойного питания (ИБП) 48В, 36А, N+1 в комплекте с АКБ (48В, 90 А/ч) в проектируемый шкаф 19” 42U ЗАО «ЮУТТК» (ст. Пургино, пост ЭЦ, комната связи);

- установка мультиплексора СМК-30 SDH-2хSTM-4, двух коммутационных станций СМК-30 КС, ИБП 48В, 36А, N+1 в комплекте с АКБ (48В, 90 А/ч)  в проектируемый шкаф 19” 42U ЗАО «ЮУТТК» (ст. Озерная, здание,  1 этаж);

- строительство локальной сети связи в здании (ст. Озерная);

- организация канала связи на участке ст. Пургино, пост ЭЦ – ст. Озерная, здание №91;

- стыковка сетей ОТС ЮУЖЛ, ОТС РФЯЦ-ВНИИТФ (ст. Пургино), стыковку сетей передачи данных (на уровне потоков Е1);

- организация на базе данного оборудования поездной диспетчерской связи, телефонной связи, селекторной связи, подстанционной связи.

Установку, монтаж и инсталляцию оборудования производить в соответствии с монтажной документацией поставщика и материалами рабочей документации, произвести необходимые измерения для контроля качества выполненных работ.

2.5. Станционные сооружения

Количество и классификация служебно-технических зданий, в которых размещается оборудование, приведено в таблице 1.

                                                                                                  Таблица 1

	Наименование узла
	Тип оборудования
	Название помещения

	1
	2
	3

	УС Пургино
	СМК-30 SDH-2хSTM-4, СМК-30 КС 
	Комната связи

	УС Озерная
	СМК-30 SDH-2хSTM-4,

2хСМК-30 КС,
	Аппаратная


УС Пургино ( ст. Пургино, пост ЭЦ)
Оборудование СМК-30, SDH-2STM-4, коммутационная станции СМК-30 КС предусматривается разместить  в комнате связи на свободных площадках, в проектируемом шкафу 19” 42U. 

Включение оптических трактов SDH в направлении ст. Озерная, осуществляется на существующем оптическом кроссе, находящемся в шкафу 19” №1 ОАО «РЖД». Прокладка кабелей осуществляется внутри шкафа, вне шкафа по стене/существующим конструкциям.

Активное оборудование подключить к блоку розеток ИБП.

Подача защитного заземления на оборудование осуществляется от проектируемой шины заземления шкафа 19” 42U.
УС Озерная ( ст. Озерная,)

Оборудование СМК-30 SDH-2STM-4, две коммутационные станции СМК-30 КС предусматривается разместить в аппаратной на существующих площадях, в проектируемом шкафу  19” 42U, 

Включение оптических трактов SDH в направлениях: ст. Пургино, пост ЭЦ осуществляется на существующем оптическом кроссе ЗАО «ЮУТТК», находящемся в аппаратной. Прокладка кабелей осуществляется внутри шкафа.

Активное оборудование подключить к блоку розеток проектируемого источника бесперебойного питания ИБП.

Подача защитного заземления на оборудование осуществляется от шины заземления шкафа 19” 42U.

2.6. Надежность сети

Сеть ОТС на  ст. Озерная  должна обладать достаточной надежностью, которая зависят от следующих факторов:

· климатических условий (максимальная и минимальная температура воздуха, скорость ветра, гололед);

· вибрации;
· надежности электроснабжения;
· надежности компонентов оборудования цифровой системы передачи.

2.7. Организация эксплуатации

Техническая эксплуатация проектируемого оборудования будет осуществляться существующим техническим персоналом (эксплуатации).
Необходимо провести обучение технического персонала (эксплуатации) для работы с новым установленным оборудованием.
2.8. Мероприятия по технике безопасности
При производстве  работ должно быть обеспечено выполнение правил техники безопасности согласно СНиП III-4-80* "Техника безопасности в строительстве".

Электромонтажные работы  необходимо производить в строгом соответствии с требованиями ПУЭ (изд.7. 2002 г.), СНиП 3.05.06-86. 

Безопасность при эксплуатации обеспечивается:

- использованием быстродействующих отключающих устройств системы питания;

- заземлением всех металлических частей нормально не находящихся под напряжением;

- использованием резиновых диэлектрических ковриков и индивидуальных средств защиты в местах, подлежащих оперативному обслуживанию и профилактике.
2.9. Перечень оборудования и материалов.
	№
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, обозначение документа
	Рекомендате-льный завод изготовитель
	Единица измерения
	Количество
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Оборудование

	
	Активное оборудование
	
	
	
	
	

	1
	Мультисервисный мультиплексор СМК-30
	ДЕКШ.465653.001-10/А-MUX
	ООО «Пульсар-Телеком»
	компл.
	2
	

	
	Коммутационная станция СМК-30 
	 ДЕКШ.465653.001-67/А-КС
	ООО «Пульсар-Телеком»
	компл.
	3
	

	
	Субмодуль  СМА-4-4 MUX
	ДЕКШ.468352.012
	ООО «Пульсар-Телеком»
	шт.
	3
	

	
	Субмодуль  СМА-2-4-MUX 
	ДЕКШ.468352.013-MUX
	ООО «Пульсар-Телеком»
	шт.
	3
	

	
	Субмодуль СМА-2-8 
	ДЕКШ.468352.014
	ООО «Пульсар-Телеком»
	шт.
	7
	

	
	Субмодуль СМЛТ-2 MUX
	ДЕКШ.468352.025
	ООО «Пульсар-Телеком»
	шт.
	2
	

	
	Субмодуль СМЦПД-8 
	ДЕКШ.468352.018
	ООО «Пульсар-Телеком»
	шт.
	3
	1 - ЗИП

	
	Субмодуль  СМПЕ1-4 
	ДЕКШ.468352.038
	ООО «Пульсар-Телеком»
	шт.
	3
	1 - ЗИП

	
	SFP трансивер L1.2
	ДЕКШ.465967.003-01
	
	шт.
	2
	

	
	Устройство защитное DTR 1/30/1500
	400647
	ООО «АБ-Групп»
	шт.
	2
	

	
	АРМ PEGAS-клиент (ПО)
	
	ООО «Пульсар-Телеком»
	шт.
	1
	

	
	АРМ оператора ОТ на СМК-30 (ПО)
	
	ООО «Пульсар-Телеком»
	шт.
	1
	

	
	Цифровая приставка к пульту оператора (16 функц. кнопок)
	ДЕКШ.465489.002
	
	шт.
	2
	

	
	Цифровой пульт оператора (12 функц. кнопок)
	ДЕКШ.465489.001
	
	шт.
	7
	

	
	Телефон аналоговый
	Euroset 5015
	Siemens
	шт.
	37
	

	
	Педаль диспетчера одинарная ПД-1М
	ДЕКШ.304579.001
	
	шт.
	3
	

	2
	Оборудование электропитания
	
	
	
	
	

	
	Модульная установка электропитания постоянным током 
	УЭПС 2К 60/24-46-П
	ОАО Юрьев-Польский завод «Промсвязь»
	шт.
	2
	

	
	Герметизированная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея Power Safe
	12V30F
	Power Safe
	шт.
	10
	

	
	

	
	Блок розеток 19” на 8 гнезд (1U) 
	БР-8П-02
	
	шт.
	2
	

	
	Розетка двухместная, 250В, 16А, защ. штор
	
	
	шт.
	3
	

	
	Розетка наружная 32А 220V 
	232 RS6
	ABB
	шт.
	1
	  для ДГА

	
	Автоматический выключатель однофазный Iн=25А
	SН201LC25
	ABB, Германия
	шт.
	1
	(только на ст. Озерная)

	3
	Оборудование
	
	
	
	
	

	3.1
	Шкаф напольный:
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Шкаф аппаратный напольный 19” 42U в комплекте с принадлежностями  600х600х2000 (пустой базовый шкаф, в комплект входит напольный воздушный фильтр, с  герметизированным вводом кабеля, ЩРП-2,комплект заземления элементов шкафа, полка под АКБ (нагрузка до 150 кг), кросс 19” на 360 пар, потолочная панель вентиляторная с терморегулятором, телефон, полка под телефон, кабель питания 20 м.) 
	ДЕКШ.469434.003-02
	ООО «Пульсар-Телеком»
	шт.
	2
	

	3.1.2
	Кросс 19” на 180 пар
	ДЕКШ.469431.001
	ООО «Пульсар-Телеком»
	шт.
	2
	

	3.1.3
	Кабельный органайзер 19`` 1U 
	
	
	шт.
	2
	

	3.1.4
	19" панель PS-3U с DIN-рейкой
	WZ-PS3U-00-00-011

 (PS-3U)
	ZPAS
	шт.
	2
	

	
	Пакетный переключатель 1 п. 20A 250В
	
	Legrand
	шт.
	1
	(только на ст. Озерная)

	
	Автоматический выключатель однофазный Iн=32А
	SH201LC32
	ABB, Германия
	шт.
	1
	(только на ст. Озерная)

	
	Автоматический выключатель однофазный Iн=16А
	SН201LC16
	ABB, Германия
	шт.
	3
	(на ст. Озерная – 1 шт.)

	
	Автоматический выключатель однофазный Iн=6А
	SH201LC6
	ABB, Германия
	шт.
	4
	

	
	Счетчик электропитания однофазный  кл. 1,0  5-60А
	
	ЭКФ, Россия
	шт.
	1
	(только на ст. Пургино)

	
	Клемма заземляющая винтовая желто-зеленая 2,5 мм. кв.
	
	ABB, Германия
	шт.
	4
	

	3.2


	Комплект специального инструмента для кросса:
	ДЕКШ.296371.001
	ООО «Пульсар-Телеком»
	шт.
	2
	

	
	Кабель потока Е1 СМК-30 исполнений 1,3,4 (4 порта Е1) длинной 2 м
	
	
	шт.
	20
	

	
	Кабель линейный СМА-4-4 длиной 5 м
	
	
	шт.
	6
	

	
	Кабель администрирования СМК-30 исп. 1,2,3,4 (КИ-30, МЦФЛ-1М)  (RS-232) длиной 5 м
	
	
	шт.
	2
	

	
	Кабель линейный СМЦПД-8 (СМЦПД-4) длиной 5 м
	
	
	шт.
	6
	

	
	Кабель линейный СМА-2-4 длиной 2 м
	
	
	шт.
	6
	

	
	Кабель линейный СМА-2-8 длиной 2 м
	
	
	шт.
	14
	

	
	Кабель потока Е1 СМПЕ1-4 длиной 2 м
	
	
	шт.
	4
	

	
	Кабель потока Е1 (2Е1) СМЛТ-2 длиной 7 м
	
	
	шт.
	4
	

	
	Шнур оптический соединительный 10 м
	ШО-2SM-2.0-FC/UPC-LC/UPC
	
	шт.
	4
	

	
	Патч-корд UTP 3 м, RJ-45-RJ-45 
	
	
	шт.
	1
	

	
	Розетка настенная комбинированная RJ-11+Rj-45
	03-0312
	REXANT
	шт.
	40
	

	4
	Изделия и материалы

	
	Коннектор разъем вилка RJ45 под витую пару 8P8C
	
	
	шт.
	15
	

	
	Колпачок под витую пару RJ-45 изолирующий
	
	
	шт.
	15
	

	
	Коннектор разъем вилка RJ-11 телефонный 6P4C
	
	
	шт.
	100
	(40*2+20 запас)

	
	Металлорукав диаметр D=25мм
	РЦХ-25
	
	м.
	28,0
	

	
	Скоба для крепления кабеля 
	ДКС-25
	
	шт.
	14
	В т.ч. трубки конд.

	
	Дюбель-пробка
	
	
	шт.
	14
	В т.ч. трубки конд.

	
	Кабель-канал 30х25
	
	
	м.
	60,0
	Кабинеты, спуски

	
	Кабель-канал 100х60
	
	
	м.
	28,0
	Аппаратная, коридор

	
	Саморезы 3х20мм (100шт.)

	
	
	уп.
	1
	

	
	Пробка (100 шт.)
	
	
	уп.
	1
	

	
	Стяжка нейлоновая L=200мм (100шт.)
	
	
	уп.
	1
	

	
	Медный наконечник ТМЛ 10-6-6
	
	
	шт.
	4
	

	
	Медный наконечник ТМЛ 10-4-4
	
	
	шт.
	4
	

	5
	Кабели и провода
	
	
	
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, сечением 3х2,5
	ВВГнг 3х2,5

ГОСТ 16442-80
	
	м.
	28,0
	

	
	Провод силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией сечением 3х2,5
	ПВС  3х2,5
	
	м.
	22,0
	

	
	Провод силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией, сечением 1х10
	ПВ3 1х10 ГОСТ 6323-79
	
	м.
	18,0
	

	
	Провод силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией, сечением 1х4
	ПВ3 1х4 ГОСТ 6323-79
	
	м.
	6,0
	

	
	Коммутационный кабель UTP5 "витая пара" 4х2 (305м)
	
	
	кор.
	2
	


Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в документации на конкретный тип продукции, производителя носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник процедуры закупки может представить в своем предложении иные типы продукции (аналоги), при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в технической части.
Оборудование передать заказчику согласно инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утверждено  постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. N П-6) (с изменениями от 29 декабря 1973 г., 14 ноября 1974 г., 23 июля 1975 г.)
. 
2.10  Требования к оборудованию.

2.10.1 Требования к упаковке оборудования.

  Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, ГОСТ 23216-78 обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения
.

2.10.2 Требования к  документации.
Поставщик должен предоставить полный комплект  документации (ГОСТ 2.601-95, ГОСТ Р 50571.24-2000) на русском языке на бумажном носителе (руководство по эксплуатации, сертификаты, паспорта и формуляры) подшитыми в папку с указанием перечня приложенных документов. В комплекте должна быть документация на все составные элементы оборудования, в случае если комплект оборудования состоит из отдельных покупных изделий.

3. Требования по объему, срокам и качеству выполнения работ
При выполнении работ соблюдать  ОСТН-600-93 Минсвязи России, 1993 г. «Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения», ВСН 332-93 «Ведомственные строительные нормы», СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве», ГОСТ 12.1.030-81 " Электробезопасность. Защитное Заземление. Зануление», СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», ПУЭ (изд. 7, 2002 г.) «Правила  устройства электроустановок», ГОСТ 21.613-88 «Силовое электрооборудование».
Электрооборудование, электроустановочные изделия и кабельная продукция, входящие в номенклатуру продукции и услуг, подлежащие обязательной сертификации должны иметь сертификаты соответствия по эл. безопасности.

 Техническая документация предоставляется согласно РД 78.145-93, И 1.13-07, ГОСТ 2.601-2006, ГОСТ Р 50571.24-2000, в состав документации должны входить руководство по эксплуатации, сертификаты, паспорта и формуляры на русском языке на бумажном носителе подшитыми в папку с указанием перечня. Техническая документация должна быть удобная для прочтения. В комплекте должна быть документация на все составные элементы оборудования в случае если комплект оборудования состоит из отдельных покупных изделий.

Изготовление шкафов выполнить согласно  ГОСТ 9413-78, ГОСТ 8709-82, ГОСТ 2.601-95, ГОСТ Р 50571.24-2000.

Монтаж электропроводок технических средств сигнализации должен выполняться в соответствии с проектом, типовыми проектными решениями и с учетом требований СНиП 2.04.09-84, СНиП 3.05.06-85, ПУЭ, ВСН 600-81, "Общей инструкции по строительству линейных сооружений городских телефонных сетей", "Инструкции по монтажу сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения".

Соединения и ответвления проводов и кабелей должны производиться в соединительных или распределительных коробках способом пайки или с помощью винтов.
          Требования по объему, срокам и качеству выполнения работ изложены в проекте договора (раздел 7 настоящей Технической части).      
4. Требования к организации

         4.1. Участник должен иметь не менее трех лет успешного опыта выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ, отработанную технологию выполнения работ и методы проведения специальных работ и испытаний.


4.2. Участник должен располагать собственным достаточным для выполнения работ руководящим инженерно-техническим персоналом, ресурсами рабочих и специалистов соответствующей квалификации или быть в состоянии предоставить услуги требуемых специалистов и трудовых ресурсов. 


4.3. Участник должен иметь на своем предприятии структуру и систему контроля качества, соответствующую требованиям действующих нормативов, необходимых специалистов и приборные комплексы для осуществления контроля качества работ. 

   4.4. Участник должен иметь положительную деловую репутацию, в подтверждение чего Участник должен предоставить сведения по законченным или находящимся в процессе судебным разбирательствам за последние пять лет.

   4.5. Участник обязан выполнять работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией и нормативной документацией по проведению строительно-монтажных работ действующей на территории Российской Федерации.

   4.6. После выполнения работ необходимо предоставить полный комплект исполнительной технической документации на русском языке на бумажном носителе (журналы работ, акты, протоколы, исполнительные схемы, руководства по эксплуатации, сертификаты, паспорта и формуляры). Документация должна быть сшита в папку с приложением перечня, удобна для прочтения. В комплекте должна быть документация на все составные элементы оборудования в случае, если комплект оборудования состоит из отдельных покупных изделий.

4.7. Наличие свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
4.8. Соблюдение условий охраны труда и техники безопасности обязательно.

4.9. Режим работы персонала на объекте необходимо устанавливать с соблюдением правил внутреннего распорядка предприятия, установленного Заказчиком.

4.10. Выполнять работы необходимо  в строгом соответствии с графиком производства работ.

4.12. Участник должен иметь в собственности необходимое количество машин, специальной техники, механизмов, оборудования и производственную базу, позволяющих качественно, в полном объеме и в срок выполнить работы, предусмотренные проектной и конкурсной документацией, или иметь гарантированный доступ к указанному оборудованию на условиях проката, лизинга или аренды.

5. Стоимость работ.

5.1. В заявленную стоимость работ по объекту  входить затраты на выполнение работ и приобретение материалов, оборудования в соответствии с проектно-сметной документацией:    

 -локальная смета №010812-СД-ЛС-01 монтаж и подключение оборудования связи и оборудования электропитания; 

- локальная смета №010812-СД-ЛС-02 приобретение оборудования связи и оборудования электропитания:

Материалы и оборудование закупить в соответствии с наименованием и техническими характеристиками указанные в таблице пункта 2.9.

6. Особые условия.
 Индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации и не проживающие на территории ЗАТО г. Снежинск, и юридические лица, не расположенные и не зарегистрированные на данной территории, могут принять участи в процедуре закупки при условии принятия органом местного самоуправления ЗАТО г. Снежинск положительного решения о допуске таких лиц к участию в совершении сделки (заключению договора  подряда).

 Претенденты на участие в процедуре закупки, не проживающие и незарегистрированные на территории ЗАТО г. Снежинск  должны заблаговременно (за 1 месяц) оформить въезд на территорию ЗАТО г. Снежинск.

 Руководители органов местного самоуправления г. Снежинск по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеют право разрешить въезд таких индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц  на территорию ЗАТО.

 Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность.

Допуск оформляется в порядке, установленном Законом РФ от 21.07.1993г. 

№ 54851 «О государственной тайне».

 Индивидуальным предпринимателям и представителям юридических лиц может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом законе.

 На претендентов в полном объеме распространяется действие Закона РФ от 14.07.1992г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996г. № 693).
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