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Наименование выполняемых работ
Выполнение работ по ремонту рентген лаборатории здания 220.

Требования к разработке ППР (Проект производства работ)
Разработка ППР не требуется.

Технические требования при выполнении работ
Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса
Ведомость физических объемов работ
	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Рентген-лаборатория
	
	

	1
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	0,092

	2
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,02

	3
	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях
	100 м2
	0,018

	4
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2
	0,092

	5
	Блок оконный пластиковый двустворчатый с поворотной и поворотно-откидной створкой с двухкамерным стеклопакетом (32мм)
	м2
	9,2

	6
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах 
	100 м.п.
	0,04

	7
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2
	9,2

	8
	Облицовка оконных откосов панелями ПВХ
	100 м2
	0,015

	9
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,018

	10
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	11
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (900х2000мм)
	1 м2 проема
	1,8

	12
	Блок дверной металлический утепленный с комплектом приборов
	блок
	1

	13
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни
	компл.
	1

	14
	Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	100 м2
	0,015

	15
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз  дверных откосов
	100 м2
	0,015

	16
	Сплошное шпатлевание дверных откосов
	100 м2
	0,015

	17
	Улучшенная окраска масляными составами дверных  откосов, подготовленных под окраску
	100 м2
	0,015

	18
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 м2
	0,216

	19
	Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных
	100 м2
	0,62

	20
	Разборка покрытий полов: из плиток метлахских
	100 м2
	0,07

	21
	Разборка цементной стяжки
	100 м2
	0,9

	22
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,9

	23
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой
	100 м2
	0,9

	24
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой
	100 м2
	0,9

	25
	Устройство стяжек толщиной 10 мм  из выравнивающей смеси типа «Ветонит 5000» или эквивалент. Тех. характеристики: самовыравнивающийся быстротвердеющий наливной пол на основе цемента, не содержащий казеина; усадка через 4 недели	 не более 0,5 мм/м; прочность на сжатие через 4 недели не менее 20 Мпа; прочность адгезии с бетоном через 4 недели не менее 1 Мпа; показатель жесткости (pH) затвердевшего наливного пола 10,5-11 pH.
	100 м2
	0,9

	27
	Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для полов "БИРСС 34Р" или эквивалент. Тех. характеристики: Смесь сухая напольная дисперсная самоуплотняющаяся Рк5, В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10
не менее 12 Мпа, класс прочности на растяжение при изгибе Вtb 3,2 не менее 4 Мпа; содержание зерен наибольшей крупности не более 2,5%.
	т
	1,53

	28
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 30х30 см
	100 м2
	0,4

	29
	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм
	м2
	40,8

	30
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	100 м
	0,35

	31
	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2
	0,5

	32
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
	100 м
	0,62

	33
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м
	0,01

	34
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (фартук)
	100 м2
	0,035

	35
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен
	100 м2
	0,035

	36
	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ или эквивалент. Тех. характеристики: сухая штукатурная смесь на гипсовой основе; зернистость до 1,2 мм; выход раствора из 100кг смеси не менее 120 л; предел прочности при сжатии не менее 2,5 Мпа; плотность 950 кг/м3; адгезия не менее 0,5 Мпа.
	кг
	33,95

	37
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону на высоту h=1,7м
	100 м2
	0,035

	38
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,04

	39
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	0,55

	40
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	0,35

	41
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	2,82

	42
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	0,2

	43
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза
	100 м2
	0,24

	44
	Демонтаж светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0,08

	45
	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,08

	46
	Светильник ЛПО 16-4х18
	шт.
	8

	47
	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18
	10 шт.
	3,2

	48
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь



Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам.

Требования к материалам и оборудованию, применяемым для выполнения работ.
Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, быть новыми и заводского изготовления, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ.
Подрядчик до начала производства работ обязан предоставить Заказчику подробное описание планируемых к использованию материалов, копии технических паспортов и сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, сопроводительную документацию  на применяемые материалы. 

Срок выполнения работ
Дата начала работ – 24.03.2014 г.
Дата окончания работ – 16.05.2014 г.

Требования к качеству выполняемых работ
Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, СанПиН и другим нормативно-правовым документам установленным законодательством РФ, а также нормативной и технической документации. 
Подрядчик, в период ремонтных работ, несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ. 
Подрядчик должен привлекать к работам квалифицированный персонал, требуемый для производства работ, в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (Выпуск 3)
После проведения работ Подрядчик своими силами осуществляет уборку в местах проведения работ.
Подрядчик осуществляет сбор, погрузку и вывоз строительного мусора своими силами и в полном объеме.

Требования к особым условиям работ
Работники Подрядчика, выполняющие работы на режимной территории Заказчика, должны являться гражданами РФ или иностранными гражданами, имеющими разрешение, выданное в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ № 3-1 от 05.01.2004 г. 
Проход сотрудников подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона "Об использовании атомной энергии" №170-ФЗ от 21.11.95 г. Закона "О государственной тайне №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 года № 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты.
Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне" № 63 от 06.02.2010 г. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

Требования к сроку и объему предоставляемых гарантий
Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы должна представляться Подрядчиком в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и должна составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.

Требования к безопасности выполняемых работ
Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
-  ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»; 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».
Требования к результатам работ и порядку приемки
Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием.
В течение 2 (двух) рабочих дней после окончания работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а так же акты на скрытые работы, если таковые имеются.


Контактное лицо: Рождествин Александр Иванович, тел. (48439) 9-88-32.

