	Приложение №4 

к Договору поставки 099/2012/12-03/______ от __.__.____г.
	
	


Технические данные

	Наименование
	Значение

	Марка
	КРН-2,1А

	Тип
	Навесная правосторонняя с нижним приводом

	Характеристика рабочих органов
	4 ротора с двумя скашивающими ножами

	Число оборотов роторов, об/мин
	1980…2060

	Число оборотов ВОМ1) трактора, об/мин
	540…560

	Ширина захвата, конструктивная, м
	2,1±0,05

	Расчетная производительность за час основного времени, га/ч, не менее
	2,85

	Масса (без инструмента, принадлежностей и запасных частей), кг
	510±16

	Потребляемая мощность от БОМ трактора, квт (л.с.), в пределах
	16…20, (22…27)

	Максимальные габаритные размеры, мм
	

	Рабочее положение
	

	Длина
	3550+35

	Ширина
	2085+20

	Высота
	1380+15

	Транспортное положение в агрегате с трактором МТЗ-80
	

	Длина
	4910+50

	Ширина
	2350+25

	Высота
	2665+25

	Ширина колеи трактора, мм, в пределах
	1400…1500

	Дорожный просвет, мм, не менее
	280

	Скорость движения рабочая, км/ч, не более
	15

	Скорость движения транспортная, км/ч, не более
	30

	Высота среза растений установочная, см:
	

	На естественных травах
	6±2

	На сеяных травах
	8±2

	Количество обслуживающего персонала
	1 тракторист

	Срок службы, лет, не менее
	5


Примечание. Принятое сокращение ВОМ - вал отбора мощности трактора.

	


