	УТВЕРЖДАЮ

	Зам. генерального директора по ТЭФ

	____________________
	О.Э. Дарбинян

	«___» ___________ 2013 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку аварийно-спасательного и шлюпочного имущества
1. Предмет договора
Поставка аварийно-спасательного имущества (номенклатурная группа № 1.88 - поставка конвенционного оборудования, аварийно-спасательного  и шлюпочного имущества) для нужд ФГУП «Атомфлот»
2. Требования к количеству, качеству, функциональным, техническим характеристикам продукции, гарантии качества:
	№
	Наименование
продукции
	Функциональные, технические
характеристики продукции, гарантии качества
	Кол-во
	Ед.
изм.

	1. 
	Гидротермокостюм

«ГТК-А»
или эквивалент
	· с теплоизоляцией;
· размер: 52 – 54;
· должен обладать плавучестью;
· для использования без спасательного жилета;
· должен быть снабжен огнем и свистком (в соответствии с правилами РМРС)
	41
	шт.

	2. 
	Пищевой рацион
	· для снабжения спасательных шлюпок
· должен удовлетворять правилам Международной Конвенции СОЛАС-74/96,
· Срок годности не менее 5 лет
· Энергетическая ценность не менее 800 кКал (3350 кДж)
	240
	шт.

	3. 
	Комплект защитной одежды пожарного
	· Тип В 
· Размер 52-54

· В комплекте: куртка; полукомбинезон; жесткий шлем; сапоги; рукавицы.
· Устойчивость к воздействию теплового потока мощностью 5,0 кВт/м2 не менее 240 с
· Устойчивость к воздействию теплового потока мощностью 40 кВт/м2 не менее 5 с
· Устойчивость к воздействию открытого пламени: не менее 15 с
· Устойчивость к воздействию температуры окружающей среды до 300°С не менее 300 с
· Устойчивость к контакту с нагретой до 400°С твердой поверхностью не менее 7 с
· Поверхностная плотность не более 400 г/м2
· Диапазон рабочих температур от -35°С до +250°С
· Усадка после намокания и высушивания:
не более 2,5%
· Усадка после нагревания не более 5%
· Водонепроницаемость не менее 1 000 мм. вод. ст.
· Устойчивость к воздействию слабых (до 20%) кислот и щелочей (H2SO4, HCI, KOH, NaOH), объем стока при нулевом проникновении не менее 80%
· Гарантийный срок эксплуатации комплекта специальной одежды пожарных - 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

· Срок службы защитной одежды, рукавиц, сапог пожарного - 3 года с момента приобретения Заказчиком.

· Срок службы жесткого шлема пожарного - 5 лет.

· Комплект защитной одежды пожарного должен соответствовать требованиям Международной Конвенции СОЛАС по охране человеческой жизни на море и Международному Кодексу по системам противопожарной безопасности.
	5
	к-т.

	4. 
	Судовой трап-сходня
	· Материал – АМГ-5
· Длина 6000 мм
· ширина 600 - 700 мм
· ТУ 6418-001-85513528-2008 или аналог
· ОСТ 5.2330-85
	1
	шт.


3. Порядок формирования цены
В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.
4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг
Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.
5. Требования к упаковке
Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
6. Требования к технической документации
Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.
7. Прочие условия

7.1.  Поставляемый товар должен быть новым, 2012-2013 г. изготовления (не допускается поставка продукции, изготовленной из материалов, бывших в употреблении). 

7.2. Копии сертификатов должны быть заверены подписью и печатью, содержать следующие сведения:

7.2.1. Ф.И.О. лица, заверившего сертификат, должность.
7.2.2. Наименование предприятия с указанием юридического и почтового адреса, ИНН. 

7.3. Поз. 2 - 4 п.2 Технического задания должны быть одобрены Российским Морским Регистром Судоходства к применению в качестве аварийного запаса на спасательных шлюпках и плотах
7.4. На момент поставки вся продукция должна иметь паспорта качества, сертификат РМРС.
8. Место поставки продукции и условия допуска:
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»
Для проезда на территорию предприятия необходимо за 1 (один) рабочий день до даты отгрузки товара предоставить информацию с указанием номера автомашины, ее марки и Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз при необходимости.
9. Сроки поставки продукции: 
Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «11» марта 2013 г. по «01» апреля 2013 г.
Инженер группы закупок 
 Л.Н. Скурат
Начальник ОМТС ________________________________С.В. Ярема
