ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку арочных металлодетекторов
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка арочных металлодетекторов для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Оборудование должно быть сертифицировано, новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. 
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Арочный металлодетектор Metor-6m
	Металлодетектор должен быть с 8 (восьми) пересекающимися магнитными полями, арочного типа, должен быть предназначен для обнаружения запрещенных металлических предметов, должен обладать высокой надежностью обнаружения, максимальной пропускной способностью, простотой установки и эксплуатации
1. Буквенно-цифровой дисплей;

2. Переносной пульт управления;

3. Отстройка от посторонних шумов посредством цифровой фильтрации;

4. Совместная работа нескольких металлодетекторов, стоящих рядом друг с другом;

5. Цифровой пароль доступа

Должны быть следующие возможности:

1. Не менее 100 уровней чувствительности для каждой программы;

2. Не менее 8 зон обнаружения (с выводом световой информации на боковую панель);

3. Уровень чувствительности каждой зоны должен регулироваться в диапазоне от 0-200% от базовой чувствительности;

4. Функция автоматической настройки общего уровня чувствительности и степени чувствительности на уровне пола;

5. Функция автоматической настройки частоты (выбирает оптимальную рабочую частоту для данных окружающих условий);

6. Функция «случайный сигнал тревоги»;

7. Интеллектуальный счетчик прохода;

8. Отображение вводимых значений на буквенно-цифровом дисплее;

9. Цифровой пароль доступа в систему управления;

10. Детектирующий контур постоянно активен;

11. Режим самодиагностики;

12. Специальный фильтр для устранения низкочастотных импульсных помех;

13. Автоматическая или ручная калибровка;

14. Автоматический выбор чувствительности;

15. Автоматический выбор напряжения;

16. Выбор рабочей частоты для совместной работы с металлодетекторами иных производителей;

17. Энергонезависимая память для сохранения рабочих параметров;

18. «Сухие» контакты для управления внешними устройствами;

19.  Не менее 5 рабочих частот для одновременной работы нескольких детекторов;

20. Световая и звуковая индикация;

21. Не менее 14 тонов тревожного сигнала;

22. Не менее 10 уровней громкости;

23. Цветовое исполнение: серый;

24. Пропускная способность не менее 50 человек за 1 минуту.

Металлодетектор должен представлять собой классическую арку, которая должна состоять из 2 (двух) вертикальных панелей выполненных из слоистого материала, находящихся друг от друга на расстоянии 0,8 м, и соединенных между собой поперечным блоком, выполненным из стали. В поперечной перекладине располагаются платы управления приемником и передатчиком, блок индикации, блок питания, разъемы соединительных кабелей, пульт дистанционного управления. Боковые панели  должны быть облицованы декоративным пластиком, устойчивые к механическим повреждениям и попаданию влаги, в торцевую часть панели встроена светодиодная шкала (для отображения зоны тревоги).

Технические характеристики:

1. Питание: 90-264 В, 45/65 Гц, 35 Вт;

2. Рабочие температуры: от –20 до +70 °C;

3. Влажность воздуха до 95% без попадания прямого конденсата;

4. Вес: от 59 до 61 кг;

5. Внешние размеры: от 0,8 до 1,0 х от 2,2 до 2,3 х от 0,6 до 0,8 м;

6. Внутренние размеры кабины: от 0,7 до 0,8 х от 2 до 2,1 х от 0,6 до 0,8 м;

7. Габариты в упаковке: объем стоек от 0,3 до 0,4 м3, вес от 55 до 56 кг, блок электроники: объем от 0,12 до 0,15 м3, вес от 19 до 21 кг

Дополнительные опции и принадлежности:

1. Система резервного питания: должна обеспечивать автономную работу до 8 часов при отсутствии сетевого напряжения;

2. Блок дистанционного управления: двунаправленный блок дистанционного управления должен обеспечивать простое и удобное программирование, а также перенос параметров с одного металлодетектора на другой. Такой блок управления значительно ускоряет и упрощает программирование нескольких детекторов. Блок управления должен быть защищен паролем и алгоритмом плавающего кода для предотвращения несанкционированного доступа.;

3. Дистанционная система управления безопасностью MetorNet 3 Pro Web (или аналог) должна собирать статистические данные о количестве проходов и сигналов тревоги от 255 (максимум) проходных металлодетекторов Metor и генерировать простые для понимания отчеты;

4. Светофоры: должны регулировать пассажиропоток через металлодетектор.
Металлодетектор должен соответствовать международным стандартам безопасности человека, должен быть безопасен для людей с кардиостимуляторами, беременных женщин и магнитных носителей информации, соответствовать действующим международным стандартам электробезопасности и электромагнитной совместимости.
	не менее

12 месяцев
	5
	к-т


      Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги) 

        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы поставщика на доставку, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи. 
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100 % оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

        5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке.
        7. Место и порядок поставки продукции:

г. Москва, ул. Генерала Белова, д.14, силами и средствами поставщика
        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора. Окончание поставки – в течение 5 дней с даты подписания договора. 
Начальник отдела снабжения                                                                                                                 ______________________Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                                                            ______________________ А.А. Тугушев
