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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка коврового покрытия (номенклатурная группа №1.83 – Поставка каютного снабжения) для нужд ФГУП «Атомфлот»
2. Требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим характеристикам, количеству товара:
	№
	Наименование  товара
	Технические характеристики 
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Ковровое покрытие «Desso Essenсe»  или эквивалент
	· Рулонное ковровое покрытие

· Ширина рулона - 4 метра, длина рулона – от 20 метров
· Цвет:  серый 

· Класс пожарной опасности: группы – РП1, В2, Д3, Т2.
· Способ производства – машинное изготовление, петлевой
· Материал ворса – 100 % полиамид
· В состав коврового покрытия входит волокно «Antron»

· Класс износостойкости: 33

· Общий вес: от 1200 гр/м.кв. до 1765 гр./м.кв.
· Высота ворса: от 2,3 мм до  4,0 мм
· Общая высота: от 5,0 мм до 5,5 мм
	1300,0
	кв.м.

	2
	Ковровое покрытие «Desso Essenсe» или эквивалент
	· Рулонное ковровое покрытие

· Ширина рулона - 2 метра, длина рулона – от 20 метров

· Цвет :  серый 
· Класс пожарной опасности: группы – РП1, В2, Д3, Т2.

· Способ производства – машинное изготовление, петлевой

· Материал ворса – 100 % полиамид

· В состав коврового покрытия входит волокно «Antron»

· Класс износостойкости: 33

· Общий вес: от 1200 гр/м.кв. до 1765 гр./м.кв.

· Высота ворса: от 2,3 мм до  4,0 мм

· Общая высота: от 5,0 мм до 5,5 мм 
	950,0
	кв.м.


3. Требования к продукции, технической документации и сертификатам: 
3.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.
3.2. В случае поставки продукции ненадлежащего качества, не комплектной продукции Покупатель вправе отказаться от принятия такой продукции, письменно оповестив об этом Поставщика. В случае выявления Покупателем не качественности и (или) некомплектности продукции, данная продукция подлежит возврату и замене на качественную (комплектную) за счет средств и силами Поставщика в срок, указанный в соответствующем уведомлении Покупателя.
3.3. На момент поставки продукции должны быть предоставлены:

3.2.3. Сертификат соответствия (оригинал),

3.2.4. Сертификат пожарной безопасности (оригинал),
3.2.5. Санитарно-эпидемиологическое заключение (оригинал)
4. Порядок формирования цены: 
В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.
5. Требования к упаковке оборудования

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара:
В соответствии с условиями проекта договора.
7. Место и условия поставки продукции:
7.1. 183017, г. Мурманск-17, на склад ФГУП «Атомфлот».
8. Сроки поставки товара
Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «29» марта 2013 г. по «29» мая 2013г.
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