ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку приемников и передатчиков
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка приемников и передатчиков для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым, не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	
Оптический 8-канальный видеопередатчик CRT-820M (или эквивалент), одномодовый плюс 1-канальная 
двунаправленная передача данных 



	Этот модуль должен позволять осуществлять быструю передачу  не менее 8 видеосигналов вместе с двунаправленным каналом для передачи данных по одномодовому оптоволокну 9/125 мкм. Его можно использовать как в базовой системе, так и в качестве автономного прибора в корпусе CMA-025. 
Макс. расстояние передачи:  не менее 20 км 
Подключение оптоволокна: одиночный разъем LC 
Видеовходы: 8 BNC-коннекторов, 75 Ом, 
композитный сигнал (PAL/NTSC) 
Последовательный интерфейс: 
5-полюсный винтовой зажим для 
RS-232, RS-422, RS-485-2W или RS-485-4W 
Электропитание: в качестве сменного модуля в базовых системах CSR-299 / CSR-399 или в CMA-025 с опциональным 
сетевым блоком питания внутри штепсельной вилки 
PSU-12 В пост. тока/2,5 А/PlugIn (5.03020) 
Потребление тока: макс. 550 мА 
Рабочая температура: от - 34 °C до  + 74 °C 
Размеры: 3 юнита по 10 оконечных 
устройств длиной 190 мм 
Вес: не более 900 г. 
	не менее 12 месяцев
	2
	шт

	2
	Оптический 8-канальный видеоприемник CRR-820М (или эквивалент) , одномодовый 
плюс 1-канальная двунаправленная передача данных 


	Этот модуль должен позволять осуществлять быструю 
передачу 8 видеосигналов вместе с двунаправленным каналом для передачи данных по одномодовому оптоволокну 9/125 мкм. Его можно использовать как в базовой системе, так и в качестве автономного прибора в корпусе CMA-025. 
Макс. расстояние передачи: не менее 20 км 
Подключение оптоволокна: одиночный разъем LC 
Видеовыходы: 8 BNC-коннекторов, 75 Ом, композитный сигнал (PAL/NTSC) 
Последовательный интерфейс: 5-полюсный винтовой зажим для RS-232, RS-422, RS-485-2W или RS-485-4W 
Электропитание: в качестве сменного модуля в базовых системах CSR-299 / CSR-399 или в CMA-025 с опциональным 
сетевым блоком питания внутри штепсельной вилки 
PSU-12 В пост. тока/2,5 А/PlugIn (5.03020) 
Потребление тока: макс. 550 мА 
Рабочая температура: от - 34 °C до + 74 °C 
Размеры: 3 юнита по 10 оконечных устройств длиной 190 мм 
Вес: не более 900 г. 
	не менее 12 месяцев
	2
	шт

	3
	Установочный комплект CSR299 (или эквивалент)

	Крейт 19" (корпус для приемопередатчиков)
	не менее 12 месяцев
	2
	шт


       Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, упаковку, расходы Поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. Оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)
5. Требования к упаковке товара:

Товар должен быть упакован, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации:
Паспорта на русском языке. Наличие сертификата соответствия, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
       7. Место поставки продукции:
г. Москва, ул. Генерала Белова, д.14, силами и средствами Поставщика.
      8. Сроки поставки продукции:
Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – в течение 5 недель с даты подписания договора.    
Начальник подразделения                                                                           _______________________ Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                  _______________________ Г.Б. Ручкина
