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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Блок периметровый АЛГО–511 
Указание на фирменное название периметровых блоков не сопровождаются словами «или аналог» («или эквивалент»), так как закупаемые товары будут использоваться во взаимодействии с комплексом охраны периметра «АССаД-П», уже используемым заказчиком, и при этом уже используемый товар (комплекс охраны периметра «АССад-П») несовместим с товарами других товарных знаков, потому что комплекс охраны периметра «АССад-П» по технологическим характеристикам взаимодействует только с закупаемыми периметровыми блоками АЛГО-511. 

	[bookmark: _Hlk356466017]Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц). 

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	-



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Условия эксплуатации закупаемого товара в рабочем состоянии:
– рабочая температура от 278 до 313 К (от плюс 5 оC до плюс 40 оC);
· предельная температура от 223 до 323 К (от минус 50 оC до плюс 50 оC);
· относительная влажность воздуха до 95 % при температуре 313 К (40 оC);
атмосферное давление от 84 до 107 кПа  (от 630 до 800 мм рт. ст.).



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	№
п/п
	Наименование поставляемого товара
	Технические характеристики
(основные параметры, требование к материалам и комплектующим).

	1.
	Блок периметровый АЛГО–511 
	Изделие обеспечивает выполнение следующих функций: 
− контроль 16 вводов, совместимых с выходами  типа ТТЛ, КМОП, «открытый коллектор» и  контактным датчиком (СО) по четырём  состояниям: «норма», «тревога», «обрыв линии связи», «короткое замыкание линии связи». 
− контроль двух вводов (датчики вскрытия), совместимых с контактным датчиком по двум состояниям: «замкнут» и «разомкнут»; 
− управление 12 исполнительными устройствами (диагностическими линиями 
периметровых средств обнаружения, устройствами  коммутации переменного тока 
напряжением 220 В); 
− обмен данными по двум интерфейсам RS-485. 
Питание изделия осуществляется от источника  постоянного тока с номинальным напряжением 24 В (колебания напряжения от 20,4 до 26,4 В), при допустимой погрешности измерения ± 10 %. 
Постоянный ток питания, потребляемый изделием, должен быть не более 0,5 А при допустимой погрешности измерения ± 10 %. 
При наличии напряжения в питающей сети изделие сохраняет возможность выполнения основных функций в течение не менее 24 ч. 
Габаритные размеры изделия, при допустимой  погрешности измерений  не более ± 3 мм: 
− высота 436 мм; 
− ширина 333 мм; 
− глубина 131 мм. 



	Подраздел 4.2 Требования к маркировке

	ГОСТ РВ 20.39.304-98

	Подраздел 4.3 Требования к упаковке

	- Тара, упаковка и маркировка товара должны соответствовать условиям требований торгового оборота
- Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара от повреждений при его перевозке.
Товар поставляется в пригодной для транспортировки упаковке, которая должна защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ 26653-90 (транспортировка) и ГОСТ 15150-69 (хранение). Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Дополнительные обозначения должны быть нанесены согласно ГОСТ 14192-96.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Поставка Товара должна быть осуществлена в полном объеме 30 сентября 2014 года. Возможна досрочная поставка, при этом Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки товара уведомить об этом Покупателя.
Поставка Товара осуществляется путем его доставки на склад Покупателя, расположенного по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, пл. Бондаренко, д.1.
Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской обл., г. Обнинске

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	При транспортировке и хранении товар в упаковке должен быть надежно защищен от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимо падение с любой высоты. Транспортировать товар в закрытом транспорте. Коробки должны быть жёстко закреплены.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Гарантийный срок на блок периметровый АЛГО-511– не менее 12 месяцев.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	Не предусмотрено 



РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	Блок периметровый АЛГО-511 - 2 шт.
Срок поставки: 30 сентября 2014г.



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Информация должна быть предоставлена в виде технического предложения по форме №3



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1. 
	ГОСТ
	Государственные стандарты

	2.
	ТТЛ
	Транзисторно-транзисторная логика

	3.
	КМОП
	Комплементарная металло-оксидно-полупроводниковая технология производства интегральных микросхем




[bookmark: _GoBack]Контактное лицо: Фенина Нина Андреевна, (48439) 9-47-50.
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