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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Контрольно-измерительные приборы в составе:
Термодат 13к5/3ув/3т/1р/485 или эквивалент -1шт;
Термодат 12к5/1ув/1а/2р/1т485 или эквивалент -1шт. 
Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям, изложенным в раздел 3.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Закупаемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2013 года, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.



РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Условия эксплуатации - нормальные;
1. От -30ºС до +50ºС, влажность от 5 до 90%, без конденсации влаги.



РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	

	Подраздел 3.1. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Термодат 13к5/3ув/3т/1р/485 или эквивалент
Масса: Не более 1 кг; 
Габаритные размеры: Лицевая панель 96х96мм., глубина 92мм, вырез в щите 92х92мм;
Универсальный вход – 3;
Транзисторный выход-3
Дополнительное реле-1;
Класс точности-0,25; 
Закон регулирования: ПИД (пропорционально-интегрально-дифференциальный), двухпозиционный; 
Диапазон температур измерения: От -270°С до 1372°С, (зависит от типа датчика); 
Напряжение питания:  Номинальное ~ 220В, допустимое ~160…250В;  
Потребляемая мощность: Не более 10 Вт;  
Корпус: Металлический, для щитового монтажа; 
Дисплей: Светодиодный, 2 строки по 4 разряда и индикатор номера канала (10 и 14мм); От 4 до 8 индикаторов режима работы;   
Термодат 12к5/1ув/1а/2р/1т485 или эквивалент
Входы: Один универсальный вход, один дискретный вход;  
Релейные выходы-2;
Аналоговый выход-1;
Класс точности-0,25;
Закон регулирования: ПИД, Двухпозиционный;  
Диапазон температур измерения: От -270°С до 2500°С, (зависит от типа датчика);  
Напряжение питания: ~125…250В; 
Потребляемая мощность: Не более 10 Вт;  
Корпус: Металлический, для щитового монтажа; 
Дисплей: Светодиодный, четырехразрядный (высота символов 14мм); Один светодиодный индикатор режима работы; 
Габаритные размеры: Лицевая панель 96х96мм., глубина 92мм, вырез в щите 92х92мм; 
Масса: Не более 1 кг.

	Подраздел 3.2. Требования по надежности

	Срок долговечности, безотказности и ремонтопригодности - не менее 10 лет. 

	Подраздел 3.3 Требования к комплектности

	В комплект поставки должны входить:
- Термодат 13к5/3ув/3т/1р/485 или эквивалент -1шт;
-Термодат 12к5/1ув/1а/2р/1т485 или эквивалент -1шт;
-паспорт, руководство по эксплуатации, сертификат об утверждении типа средств измерений, свидетельство о поверке.

	Подраздел 3.4 Требования к маркировке 

	Маркировка должна быть нанесена четко, несмываемый краской  и включать в себя шифр оборудования, число мест, наименование грузополучателя, наименование фирмы-изготовителя. 

	Подраздел 3.5 Требования к упаковке

	Контрольно-измерительные приборы должны быть упакованы способами и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждений и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ.



РАЗДЕЛ 4 ТРЕБОВАНИЯ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЗАКАЗЧИКУ ТЕХНИЧЕСКИХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПОСТАВКЕ ТОВАРОВ

	При поставке закупаемого товара комплект документации на русском языке должен включать в себя: паспорт, руководство по эксплуатации.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок закупаемого товара 60 месяцев.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	- Термодат 13к5/3ув/3т/1р/485 или эквивалент -1шт;
-Термодат 12к5/1ув/1а/2р/1т485 или эквивалент -1шт;
Срок поставки: 20 матра 2015г.





Контактное лицо: Фенина Нина Андреевна, (48439) 9-47-50.
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