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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Диоды накачки 

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, эксплуатации, консервации, в том числе, у которого не были восстановлены потребительские свойства в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	44 3190 4


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Диоды накачки необходимы для накачки активного волокна 



РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	№ п/п

Наименование

Технические характеристики

(ГОСТ, ТУ)

Кол-во

1
Диод накачки Lumics LU0793T040 (Либо эквивалент)
Выходная мощность 4 Вт

Длина волны 793 ± 5 нм

Ширина спектра 2 нм

Рабочий ток 5.2 А

Рабочее напряжение 1.9 В

Рабочая температура 20-30º C
Смещение длины волны относительно температуры 0.35 нм/K
Смещение длины волны относительно мощности 1.2 Вт

Тип волокна AFS 105/125 Y
Диаметр сердцевины 105 мкм

NA 0.15

Диаметр оболочки 125 мкм

Диаметр покрытия 250 мкм

Длина волокна 1 м
30



	Эквивалентность товара определяется в соответствии с техническими и качественными характеристиками, а также потребительскими свойствами предлагаемых товаров. В случае если комиссия не установит эквивалентности товара, предложенного в Заявке, то участник размещения Заказа, подавший такую заявку, не будет допущен на основании несоответствия заявки требованиям документации о проведении запроса цен.

	Подраздел 3.2 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	

	Подраздел 3.3 Требования к маркировке

	В соответствии с ГОСТом или ТУ.

	Подраздел 3.4 Требования к упаковке

	Поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность на весь срок транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Обязательное наличие товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент поставки. Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде, сертификаты качества производителя, заверенные подлинной печатью Поставщика.

	Подраздел 4.2 Условия поставки

	В общую сумму контракта входит НДС, доставка DPP Снежинск, страхование, упаковка, полный комплект технической документации, уплата таможенных пошлин и других обязательных платежей.

	Подраздел 4.3 Место поставки и условия допуска

	Место поставки – Челябинская обл., город Снежинск, ул. Васильева, д. 13.
Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом адми№3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, не территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок работы продукции не менее 12 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию, но  более 18 месяцев с момента поставки.

Гарантия должна предоставляться на все составные элементы продукции, в случае если комплект продукции состоит из отдельных покупных изделий.


РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Условия экологической безопасности должны соответствовать требованиям законодательства РФ на момент поставки.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	1. Поставка осуществляется по адресу, указанному в Извещении или по согласованию с Заказчиком по другому адресу в пределах г.Снежинска;

2. Допускается поэтапная поставка заказчику по мере поступления продукции на склад поставщика


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде, сертификаты качества производителя, заверенные подлинной печатью Поставщика.


РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения
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5

