Техническое задание

«Поставка средств вычислительной техники».

Источник финансирования заказа: собственные средства предприятия.

Характеристики предмета запроса котировок:
	№
	ЗАКАЗЧИК
	НИКИРЭТ Филиал ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»
	

	
	Сервер в количестве 2 шт.
	

	1
	Сервер IBM System x3550 M4 (7914-K1G)
	Модель: 7914-K1G;
Корпус: 
Форм-фактор - 1U Rackmount (глубина - 734 мм);
Рельсы – Направляющие  для монтажа в 19" стойку в комплекте с кабельным организатором;

Защитная панель – нет;

Размеры (ДхШхВ) - 
 734мм х 429мм х 43мм;

Процессор: 2,00-2,50GHz Intel® Xeon® E5-2620 (Sandy Bridge-EP) 6-Core, HyperThreading, 7,2GT/s QPI, 15MB L3 cache;
CPU 2 – свободно;

Чипсет: Intel® C604 (Patsburg) Platform Controller Hub;
Память: DIMM 8GB DDR-III PC3L-10600 ECC Registered, DualRank x4, Low voltage;
Сетевой адаптер: 4xIntel® i350 PCI-E Gigabit LAN Network Interface Controller w/ VMDq, SR-IOV support;
Сетевой адаптер BMC: Renesas® SuperH 7757 Gigabit LAN Network Interface Controller;

Контроллер BMC: Renesas® SuperH 7757 RISC BMC Controller;

Контроллер Super I/O: Nuvoton® 83827HF Super I/O Controller;

Модуль TPM: IBM® Trusted Platform Module 1.2;

Видеоадаптер: Matrox® G200eW 16MB integrated Graphics Controller; 

Контроллер SATA: 6-channel SATA 3G Intel® C604 HBA controller;

Интерфейсы: 1 COM; 

7 USB 2.0  (2 передняя панель, 1 внутренний разъем, 4 задняя панель); 

2 VGA (1 передняя панель, 1 задняя панель); 

LAN (RJ-45) – 4 + 1 для удаленного управления IMM;

Клавиатура, мышь – через USB;

Слоты расширения (CPU 1):

Slot LAN (PCI-Ev3 x8) – свободно;
Slot RAID (PCI-Ev3 x8) - IBM ServeRAID M5110 8-internal channel SAS 6G LSI SAS2208 HW RAID (0,1,10,5,50) controller 512MB Flash Backed Write Cache;

Райзер (левый) - Slot 1 LP/HL: PCI-Ev3 x16;

Slot 1 LP/HL (PCI-Ev3 x16) – свободно;

Слоты расширения (CPU 2):
Райзер (правый) – Slot 2 FH/HL: PCI-Ev3 x8;
Slot 2 FH/HL (PCI-Ev3 x8) – свободно;
Дисковая корзина #1: HotSwap - 4 дисковых отсека HotSwap 2.5" SFF SerialATA/SAS;

Отсек 1 – свободно;

Отсек 2 – свободно;

Отсек 3 – свободно;

Отсек 4 – свободно;

Дисковая корзина #2: HotSwap - 4 дисковых отсека HotSwap 2.5" SFF SerialATA/SAS;

Отсек 5 – свободно;

Отсек 6 – свободно;

Отсек 7 – свободно;

Отсек 8 – свободно;

Периферийные отсеки:
Отсек 5.25" external slim – IBM DVDRW SATA 3G UltraSlim Enhanced Multi-Burner Optical Drive;

Накопитель USB Flash – свободно;

Источник питания: 

Тип БП – Отказоустойчивый двойной блок питания. Схема резервирования 1+1;
Модуль питания 1 – Модуль питания 100-240V с возможностью замены, 550Вт, КПД 94%;

Модуль питания 2 – Модуль питания 100-240V с возможностью замены, 550Вт, КПД 94%;
Система охлаждения:
Middle FAN 1
 - 40х56mm HotSwap 12000+11000 rpm Dual rotor FAN with PWM Speed control, 24 CFM, 56 dBA;
Middle FAN 2
 - 40х56mm HotSwap 12000+11000 rpm Dual rotor FAN with PWM Speed control, 24 CFM, 56 dBA ;

Middle FAN 3 - 40х56mm HotSwap 12000+11000 rpm Dual rotor FAN with PWM Speed control, 24 CFM, 56 dBA;

Middle FAN 4
 - 40х56mm HotSwap 12000+11000 rpm Dual rotor FAN with PWM Speed control, 24 CFM, 56 dBA;

Middle FAN 5 (CPU 2) - 40х56mm HotSwap 12000+11000 rpm Dual rotor FAN with PWM Speed control, 24 CFM, 56 dBA (при установке CPU 2);

Middle FAN 6 (CPU 2) - 40х56mm HotSwap 12000+11000 rpm Dual rotor FAN with PWM Speed control, 24 CFM, 56 dBA (при установке CPU 2);
Удаленное управление: 
Стандартное управление – IBM Integrated Management Module II Standard;

Расширенное управление – нет;

IBM Systems Director – IBM Systems Director V6.3 Base;
IBM Systems Director Extension – нет; 

 Дополнительное оборудование:
External DVD – нет; 

Клавиатура/Мышь – нет; 

Операционная система: ОС – нет;
	Срок гарантии
Не менее 1 года


Техническое задание

«Поставка средств вычислительной техники».

Источник финансирования заказа: собственные средства предприятия.

Характеристики предмета запроса котировок:
	№
	ЗАКАЗЧИК
	НИКИРЭТ Филиал ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»
	

	
	СХД в количестве 1 шт.
	

	1
	Дисковая система хранения данных RAID IBM System Storage DS3512 Dual Controller (1746A2D)
	Модель: 1746A2D;
Головное устройство: Дисковая полка RAID 12-drive LFF SAS/SATA;

Корпус: 2U Rackmount (глубина – 552 мм);

RAID-контроллер:
Количество - Dual controller;

Поддерживаемые уровни RAID - RAID level 0, 1, 3, 5, 6, 10;

Кэш-память - 1024MB cache w/BBU (на каждом контроллере);

Host-порты -  2 x 6Gb 4-lane SAS connection (на каждом контроллере);
Дополнительные Host-порты – нет;

Expansion-порты - 1 x 6Gb 4-lane SAS connection (на каждом контроллере);

Возможности расширения: До 96 HDD в одной системе с 8-мя дополнительными полками EXP3512 12-drive Enclosure;
Максимальная емкость: 192TB;
Дисковая корзина: 12 дисковых отсеков HotSwap LFF SerialATA/SAS;

Жесткие диски: 0 (до 12) x 3.5" hot-plug LFF SATA/SAS HDD;
Установленные HDD:
Отсек 1 - (свободно); 

Отсек 2 - (свободно);
Отсек 3 - (свободно); 

Отсек 4 - (свободно); 

Отсек 5 - (свободно); 

Отсек 6 - (свободно); 

Отсек 7 - (свободно); 

Отсек 8 - (свободно);
Отсек 9 - (свободно); 

Отсек 10 - (свободно); 

Отсек 11 - (свободно); 

Отсек 12 - (свободно);
Источник питания: Отказоустойчивый БП с возможностью горячей замены 1+1 585Вт; Система охлаждения: Вентиляторы - интегрированы в модули питания;

Удаленное управление: 


Интерфейсы управления  - 1Gb Ethernet;

Тип управления - GUI, Command Line Interface;

Протоколы управления - SNMP, SSH, SMTP, Telnet;
Встроенное ПО управления - IBM System Storage DS Storage manager;

Дополнительное ПО:

FlashCopy – нет;  

VolumeCopy – нет; 

TurboPerformance – нет; 

RemoteMirroring – нет;

Оптические модули:

SFP – нет;
	Срок гарантии
Не менее 1 года


Техническое задание

«Поставка накопителей на жестких дисках».

Источник финансирования заказа: собственные средства предприятия.

Характеристики предмета запроса котировок:
	№
	ЗАКАЗЧИК
	НИКИРЭТ Филиал ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»
	

	
	Винчестер IBM Express в количестве 4 шт.
	

	
	Жесткий диск
	Технические характеристики
	

	1
	Жесткий диск IBM 49Y6169 Express 146GB 15K 6Gbps SAS 2.5" SFF G2HS HDD
	Форм-фактор: 2,5";
Емкость: не менее 146 ГБ;

Интерфейс: SAS;

Скорость вращения: не менее 15000 об./мин.;

Скорость передачи данных: не менее 6 Гб/с; 
	Срок гарантии
Не менее 1 года

	

	
	Винчестер IBM Express в количестве 12 шт.
	

	
	Жесткий диск
	Технические характеристики
	

	2
	Жесткий диск IBM 49Y1856 300GB 15K hot plug 3.5" 6Gb SAS HDD for DS3512 (1746A2S, 1746A2D) и EXP3512 (1746A2E)
	Форм-фактор: 3,5";
Емкость: не менее 300 ГБ;

Интерфейс: SAS;

Скорость вращения: не менее 15000 об./мин.;

Скорость передачи данных: не менее 6 Гб/с; 
	Срок гарантии
Не менее 1 года


Техническое задание

«Поставка контроллера IBM».

Источник финансирования заказа: собственные средства предприятия.

Характеристики предмета запроса котировок:
	№
	ЗАКАЗЧИК
	НИКИРЭТ Филиал ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»
	

	
	Контроллер в количестве 2 шт.
	

	1
	IBM ExpSell 6Gb SAS HBA 90Y4579, (IBM System x3100 M4, x3200 M3, x3250 M3 M4, x3400 M3, x3500 M3, x3550 M3, x3620 M3, x3630 M3, x3650 M3, x3850 M2 X5, x3950 M3, x3755 M3) (46M0907)
	Основные характеристики

Интерфейс: PCI-Express x8;
Версия интерфейса: 2.0;
Поддерживаемые уровни RAID: не поддерживает;

Поддерживаемые дисковые интерфейсы:

SAS/SATA;

Количество поддерживаемых устройств с прямым подключением: 4 шт;
Количество устройств, поддерживаемых с помощью SAS-экспандеров: 512 шт;
Процессор: Power PC 440; 

Частота процессора: 533 МГц;

Кэш-память
Тип кэш-памяти: DDR2;

Частота кэш-памяти: 800 МГц;
Внутренние порты
SATA 6 Гб/с: 4 шт;
Внешние порты
SAS/SATA: 4 шт;
Тип SAS: 6 ГБит/с

SFF8088: 1 шт;

Дополнительные характеристики

Потребляемая мощность: 13,5 Вт.
	Срок гарантии
Не менее 1 года

	

	
	Кабель  SAS  в количестве 4 шт.
	

	
	Кабель IBM 3m Mini-SAS Cable (mini-SAS (SFF-8088) to mini-SAS (SFF-8088))  (39R6531)                                              
	Модель: 39R6531;

Длинна кабеля: 3м;

Тип: Mini SAS (SFF8088) - Mini SAS (SFF8088);

Дополнительная информация: Коннектор
	

	
	
	справа: 1 x 29-конт. - Serial Attached SCSI, Коннектор: слева 1 x 29-конт. - Serial Attached SCSI.


	


Техническое задание

«Поставка оперативной памяти».

Источник финансирования заказа: собственные средства предприятия.

Характеристики предмета запроса котировок:
	№
	ЗАКАЗЧИК
	НИКИРЭТ Филиал ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»
	

	
	Комплект памяти в количестве 2 шт.
	

	1
	49Y3778 – 8 GB (Dual-Rank x4) PC3-10600 CL9 ECC DDR3 1333 MHz LP RDIMM
	Модель: IBM 49Y3778;
Тип памяти:
DDR3 SDRAM;

Объем: 1x8192 МБ;

Частота работы: 1333 МГц;
Пропускная способность: 10600 МБ/сек.;
Латентность: CL 9;
Проверка и коррекция ошибок (ECC): Да;
Буферизация (Reg.): Да;
Ранг памяти (Memory Rank): 2;
	Срок гарантии
Не менее 1 года


Техническое задание

«Поставка средств вычислительной техники».

Источник финансирования заказа: собственные средства предприятия.

Характеристики предмета запроса котировок:

	№
	ЗАКАЗЧИК
	НИКИРЭТ Филиал ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»
	

	
	АРМ – 1 в количестве 2 шт.
	

	1
	Системный блок  в составе:
	Технические характеристики
	Срок гарантии

	
	Процессор
	Тип разъема / корпуса: Socket 1155/PLGA;

Тактовая частота: 
3,10 ГГц;

Ядро:
Ivy Bridge;

Количество ядер: 4 ядра;

Кэш L1 (для каждого ядра): 32 КБ данные + 32 КБ инструкции;

Кэш L2 (для каждого ядра): 256 КБ;

Кэш L3: 6 МБ;

Дополнительные инструкции: 
MMX, SSE (SIMD), SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AES, EM64T;

Поддерживаемые технологии: 

Intel Virtualization (Intel VT);

Intel Turbo Boost;

Enhanced Intel Speedstep (EIST);

Технология изготовления: 0,022 микрон, медные соединения;

Максимальная выделяемая мощность: 77 Вт;

Максимальная рабочая температура: 67,4 град.;

Особенности: Встроенное графическое ядро HDG 2500 с частотой 650 - 1100 МГц;
Процессор Intel "Core i5-3450" (3.10ГГц, 4x256КБ+6МБ, EM64T, GPU) Socket1155, OEM.
	Не менее

24 месяцев

	
	Система охлаждения процессора
	Тип: Воздушный кулер для процессоров Socket 775/115x/1366/AM2/AM3;

Вентилятор:


Питание - 12 В;

Подшипник -  скольжения;

Скорость вращения - 600 - 2000 об./мин.;

Шум - 13 - 32 дБА;

Воздушный поток – 21,2 – 76,8 CFM;

Тахометр;

Размер - 120 x 120 x 25 мм; 

Радиатор: Алюминиевые ребра и медные тепловые трубки;

Термоинтерфейс:
Термопаста (в комплекте);

Особенности: 
Возможность крепления дополнительного вентилятора d120;

Разъем питания: 4-х контактный;

Рассеиваемая мощность: не менее  95 Вт;

Комплект поставки: кулер (охладитель CPU) – 1шт., вентилятор d120 – 1шт., стойка – 4шт., термопаста – 1шт., монтажная пластина – 1шт., крепеж для процессора – 1шт., защелка – 4 шт., гайка – 4шт., ключ для шестигранной гайки – 1 шт;

Кулер для процессора Socket775/115x/1366/AM2/AM3 Cooler Master "Hyper 212 Plus RR-B10-212P-GP"
.
	

	
	Материнская плата
	Тип разъема: Socket LGA1155;

Поддерживаемые процессоры: Intel Core i7 / Core i5 / Core i3 / Pentium / Celeron;

Чипсет: Intel Z77;

Форм-фактор: ATX, 305 x 244 мм;

Слоты расширения: не менее 2 PCI Express x16 (режимы x16/-, x8/x8), 1 PCI Express x16 (режим x4), 2 PCI Express x1, 2 PCI;

Слотов для установки памяти: не менее 4 240-pin 1,5 В DDR3 SDRAM;

Тип используемой памяти: DDR3 SDRAM (PC3-8500/PC3-10600/PC3-12800, PC3-14900/PC3-16000/PC3-17000/PC3-17600/PC3-19200 разгон);

Максимальный поддерживаемый объем памяти: не менее 32 ГБ; 

Интерфейс жесткого диска: не менее
2 каналов SATA III (белые разъемы);

4 каналов SATA II (голубые разъемы);

2 каналов SATA III (темно-синие разъемы).

RAID 0,1,5,10;

Разъемы внешние: не менее 1 D-Sub, 1 DVI, 1 HDMI, 1 DP, 2 USB 2.0, 4 USB 3.0, 1 RJ-45 LAN,1 SPDIF оптический, 1 Line-in, 1 Mic-in, 1 Front-out, 1 rear-out, 1 sub/center-out, 1 Surround-out.

Разъемы внутренние: не менее 8 USB 2.0, 2 USB 3.0,1 COM, 1 TPM, 1 SPDIF Out, 5 вентиляторов, аудиопанель;

Интегрированные устройства: Кодек HDA 7.1 Realtek ALC892;

Сетевой контроллер Intel WG82579V (10/100/1000 Ethernet);

Контроллер SATA III ASMedia;

Контроллер USB 3.0 ASMedia; 

Контроллер Wi-Fi (802.11b/g/n); 
Питание: ATX 24-pin + 8-pin 12 В;

Тип конденсаторов: использование 100% твердотельных конденсаторов;

Комплект поставки: Плата, модуль Wi-Fi, антенна Wi-Fi, 2 кабеля SATA II, 2 кабеля SATA III, коннектор SLI, заглушка панели разъемов, DVD, описание;
Мат. плата Socket1155 ASUS "P8Z77-V" rev.3.0 (iZ77, 4xDDR3, SATA III, SATA II, RAID, 3xPCI-E, D-Sub, DVI, HDMI, DP, SB, 1Гбит LAN, WiFi, USB2.0, USB3.0, ATX) или эквивалент. 
	Не менее

24 месяцев

	
	Память
	Тип памяти:
DDR3 SDRAM;

Объем: 2x4096 МБ;

Организация: 512М x 64 бита;
Частота работы: 800 МГц;

Эффективная частота: 1600 МГц;

Пропускная способность: 12800 МБ/сек.;
Латентность: CL 9;

Проверка и коррекция ошибок: Нет;

Буферизация: Нет;

Напряжение питания: 1,65 В;

Модуль памяти 2x4ГБ DDR3 SDRAM Kingston "Hyper X" KHX1600C9D3K2/8G (PC12800, 1600МГц, CL9) или эквивалент.
	Не менее

24 месяцев

	
	Жесткий диск
	Емкость: не менее 500 ГБ;

Интерфейс: SATA III;

Размер буфера: не менее 16 МБ;

Скорость вращения: не менее 7200 об./мин.;

Жесткий диск 500ГБ Seagate "Barracuda ST500DM002" 7200об./мин., 16МБ (SATA III)  или эквивалент.
	Не менее

24 месяцев

	
	Видео
	Чип: NVIDIA GeForce GT 640;

Ядро: 
GK107;

Универсальных конвейеров: 384;

Частота чипа/памяти: не менее 
900 / 1782 МГц;

Объем и тип памяти: 1024 МБ DDR3 SDRAM;

Разрядность шины памяти: 128 бит;

Внешняя шина: PCI Express x16;

Максимальное разрешение: 2560 x 1600;

Охлаждение: Радиатор и вентилятор на процессоре;

Разъемы: D-Sub, DVI-D, HDMI;

Комплект поставки: Видеоплата, CD, описание;

Видеокарта PCI-E 1024МБ Palit "GeForce GT 640" (GeForce GT 640, DDR3, D-Sub, DVI, HDMI) или эквивалент.
	

	
	Корпус
	Тип: MidiTower;

Форм-фактор: АТХ;

Цвет:
черный;
Размеры (ШхГхВ):
205х433х495 мм (в случае наличия эквивалента при прочих равных условиях допускаются отклонения от заявленных размеров);

Блок питания: не менее 600 Вт ATX12V V2.0;
Расположение БП: Горизонтальное;

Разъёмы блока питания:
1 ATX 24-pin;

7 SATA 15-pin;

2 PATA HDD 4-pin;

1 FDD 4-pin;

1 CPU 4/8-pin;

2 PCI-E 6/8-pin;

Количество отсеков 5.25": не менее 4;

Количество отсеков 3.5": не менее 1;

Количество внутренних отсеков 3.5": не менее 5 3.5"/2.5" (с подведенным интерфейсом SATA);

Органы управления и индикации:

Кнопки Power, Reset;

Индикаторы Power, HDD;

Вентиляция: 1 вентилятор d120 мм на задней стенке;

1 вентилятор d120 мм на передней стенке;

Отверстия для вентиляции на боковой панели и задней стенке;

Особенности конструкции:
Съемные боковые панели;

Безвинтовое крепление внешних 5.25" и 3.5" устройств;

Салазки для HDD;

Безвинтовое крепление плат расширения;

Разъемы на лицевой панели: 2 разъема USB и 2 звуковых разъема HD Audio на передней панели;

Гарантированная длина плат расширения: не менее 292 мм;
Корпус Miditower IN-WIN "IW-PE689", ATX, черный (600Вт) или эквивалент эквивалент1.
	Не менее

24 месяцев

	2
	Клавиатура
	Тип клавиатуры: Windows;

Цвет: белый;

Количество клавиш: 104 основные, 1 дополнительная;

Тип клавиатуры: проводная; 

Разъем: USB;

Раскладка кириллицы: Windows, цвет красный; 

Клавиатура Genius "KB-06XE", 104+1кн., белый (USB) или эквивалент1.
	Не менее

3 месяцев

	3
	Мышь
	Тип: Оптическая, проводная;

Интерфейс: USB, PS/2 (через переходник), переходник должен входить в комплект поставки;

Подходит для левшей: да;

Органы управления: 2 стандартные клавиши, панель прокрутки в 4 направлениях; 

Длина кабеля: не менее 1,8 м;

"Мышь" Logitech "RX 250 Optical Mouse" оптич., 2кн.+скр., черный (PS/2, USB) или эквивалент.
	Не менее

3 месяцев

	4
	Коврик
	Коврик: для лазерной и оптической мыши; не скользит, способствует более точному позиционированию курсора, а также сбережению заряда батареек;

Размеры (ширина х высота х глубина) мм: 172 x 220 x 0,8 мм (при наличии эквивалента допускаются незначительные отклонения размеров);

Разрешение: не менее 4000 dpi;

Коврик Nova "MicrOptic+ Elegance 4000 DPI" (для оптической и лазерной мыши) или эквивалент.
	Не менее

3 месяцев

	5
	Монитор
	Тип:
Жидкокристаллический монитор;
Размер экрана по диагонали: не менее 24.0";
Покрытие экрана:
Матовое;
Соотношение сторон: 16:9;

Размер пиксела: не более 0,28 мм;
Яркость: 250 кд/кв.м;
Контрастность: не менее
1000:1;
Динамическая – MEGA DCR;
Время отклика пиксела:
2 мс;
Угол обзора LCD-матрицы: не менее 170° по горизонтали, не менее 160° по вертикали; 

Максимальное разрешение: 1920 x 1080;

Рекомендуемое разрешение: 1920 x 1080 / 60 Гц;

Регулировка положения экрана: наклон; 
Блок питания монитора: внешний;

Потребляемая мощность:

В рабочем режиме (Вт) – не более 30; 

В «спящем» режиме (Вт) – не более 0,3; 

Разъемы:D-sub, HDMI;
Вес: не более 5 кг;
ЖК-монитор 24.0" Samsung "SyncMaster S24B350H" LS24B350HS 1920x1080, 2мс, розово-черный (D-Sub, HDMI) или эквивалент.
	Не менее

36 месяцев

	6
	Фильтр
	Тип: Сетевой фильтр;

Выполняемые функции: Защита от импульсов перенапряжения и высокочастотных помех;

Суммарная мощность нагрузки: не менее 

2,2 кВт;

Максимальный ток нагрузки: не менее 10 А;

Ослабление импульсных помех: не менее 10 раз (4 кВт, 5/50нс);

не менее 4 раз (4 кВт, 1/50 мкс);

Степень подавления высокочастотных помех: не менее 5 дБ (0,1 МГц);

не менее 10 дБ (1 МГц);

не менее 30 дБ (10 МГц);

Максимальная поглощаемая энергия:
100 Дж;

Тип вилки:
Тип F (с заземляющим контактом);

Количество и тип розеток: не менее 4 силовых розеток типа F (с заземляющим контактом);

1 силовая розетка типа C (без заземляющего контакта);

Тип предохранителя:
Автоматический термопрерыватель;

Длина шнура: не менее 1,8 м;

Фильтр электропитания на 5 розеток ZIS "Pilot L", белый (1,8м) или эквивалент.
	Не менее

6 месяцев

	7
	Кабель
	Производитель: SVEN; 
Тип оборудования: Кабель; 

Разъемы кабеля или переходника: HDMI 19M, HDMI 19M;
Кабель SVEN HDMI High Speed 19M-19M, 1,8 м или эквивалент.
	


Техническое задание

«Поставка источников бесперебойного питания».

Источник финансирования заказа: собственные средства предприятия.

Характеристики предмета запроса котировок:
	№
	ЗАКАЗЧИК
	НИКИРЭТ Филиал ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»
	

	
	ИБП в количестве 1 шт.
	

	1
	ИБП
	Технические характеристики
	

	
	Источник бесперебойного питания (UPS) 2U 19" RM 3000ВА APC "Smart-UPS 3000" SUA3000RMI2U, черный (COM, USB) 











	Основные характеристики
Тип оборудования:  ИБП; 

Тип: Линейно-интерактивный (line-interactive); обеспечивает стабилизацию напряжения на выходе; при этом частоты на входе и выходе совпадают; 

Номинальное выходное напряжение: 230В. Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220, 230 или 240 В.; 
Искажения выходного напряжения: Менее 5% при полной нагрузке; 

Максимальная выходная мощность (ВА): 3000 ВА;
Эффективная мощность (Ватт):
2700 Ватт;
Интерфейс, разъемы и выходы
Интерфейс: RS-232, USB; кабель RS-232 и кабель USB входят в комплект поставки;
SmartSlot: 1 разъем;
Питание
Входное напряжение: 160 ~ 286В; регулируется в диапазоне 151 ~ 302В; 
Кол-во выходных розеток: 8 компьютерных (IEC-320-C13), 1 розетка IEC-320-C19; 

Расположение розеток: На задней панели; 
Тип выходного сигнала:
Синусоида; 

Максимальная энергия входного импульсного воздействия: 480 Дж; 
Защита от перегрузок: Есть;
AVR (Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения): Есть; 
Аварийное выключение питания (EPO): Разъем аварийного отключения выходного напряжения (EPO) позволяет пользователю подключить ИБП к центральной системе аварийного отключения выходного напряжения и обеспечить дистанционное незамедлительное обесточивание подключенного оборудования без перевода в режим работы от батареи;
Вход питания: IEC-320-C20;

Перезапуск защищаемого оборудования после выключения ИБП: Поддерживается автоматическое включение защищаемого оборудования после восстановления электропитания;
Опции (аккумуляторный картридж RBC):
RBC43;
Аккумуляторы
Аккумуляторы: 8 аккумуляторов 12В, 5,5 Ач; 

Горячая замена аккумулятора: Поддерживается; 

Время зарядки: 3 часа; 

Размеры сменного аккумулятора (ШхВхГ): 70 х101 х90 мм;
Потребительские свойства
Высота: 2U; 

Индикация:
Работа от сети, работа от батареи, необходимость замены батареи, перегрузка; звуковые сигналы при работе от батареи и истощении заряда батареи; 
Уровень шума: 47 дБ(А);
Установка в стойку 19": Возможна; телескопические направляющие длиной 52 - 95 см для установки ИБП в стойку входят в комплект поставки;
Комплект поставки и опции
Комплект поставки: CD-диск, крепеж для установки в стойку, кабель RS232, кабель USB;
Опции (карты управления и мониторинга): AP9618, AP9630, AP9631;
ПО в комплекте: PowerChute Business Edition; 
Опции (монтажные профили): AP9625;
Прочие характеристики

Размеры (ширина х высота х глубина): 483 x 89 x 660 мм; телескопические направляющие (рельсы) для установки в стойку: 52 - 95 см; 
Вес: 43,64 кг; 

Рабочая температура: 0 - 40°C;
	Срок гарантии
Не менее 1 года


Техническое задание

«Поставка мобильных персональных компьютеров».

Источник финансирования заказа: собственные средства предприятия.

Характеристики предмета запроса котировок:

	№
	ЗАКАЗЧИК
	НИКИРЭТ Филиал ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»
	

	
	Мобильный ПК в количестве 2 шт.
	

	1
	Мобильный ПК
	Технические характеристики
	Срок гарантии

	
	Sony VAIO VPC-SA3X9R (Core i7 2640M 2800 Mhz/13.3"/ 1600x900/6144Mb/ 128Gb/DVD-RW/Wi-Fi/ Bluetooth/WiMAX/Win 7 Prof)
	Процессор:
Процессор Intel® Core™ i7-2640M, 2.80 ГГц, 4 МБ кэш L3;

Чипсет: Intel HM67;

Память: 6144 Мб DDR3 1333 МГц;
Максимальный объем памяти: 8 Гб;
Дисплей: 13.3", 1600x900, широкоформатный экран (16:9); 
Видеоадаптер: Intel® HD 3000, AMD Radeon™ HD 6630M 1 ГБ; (встроенный + дискретный);

Дисковые накопители: 128 Гб Serial ATA твердотельный (SSD);
Привод: DVD-RW, внутренний;
Устройства ввода:
Клавиатура Windows, русские/латинские символы, указатель TouchPad;
Подсветка клавиатуры: есть;
Звуковая подсистема: Встроенные динамики и микрофон;

Модем/сеть/беспроводная связь: 

Сетевой адаптер 10/100/1000 Мбит/сек.;
Беспроводной сетевой адаптер WiFi (
IEEE 802.11a/b/g/n);
Встроенная WWAN: Да;

Модуль WWAN: Gobi 3000;
WiMAX: IEEE 802.16e-2005;

Bluetooth;

Версия Bluetooth: 2.1 EDR;

Разъемы внешних устройств:


1 D-Sub;

1 HDMI;

2 USB 2.0;

1 USB 3.0;
Разъем для док-станции;
1 RJ-45 LAN;

1 Наушники;

Расширения: 
Устройство для чтения флэш-карт: есть;

Поддержка карт памяти: MS PRO Duo, MS Pro-HG Duo, SD, SDHC, SDXC;
Источник питания: Аккумуляторная батарея;

Название модели - VGP-BPS24;

Тип батареи - Литиевый полимер; 

Срок службы батареи (час.) - 6 (режим Stamina) / 4 (режим Graphics);

Время зарядки батареи (ч.) - 3;
Встроенная камера: Web-камера HD с технологией Exmor 1,3  Мп.;
Особенности: Металлический корпус, слот блокировки;
Размеры (ДхШxT):
331x224,5x23,3 мм;

Вес: 1,64 кг;
Операционная система: Windows® 7 Professional Service Pack 1 64bit.
	Не менее 1 года

	

	
	Мобильный ПК в количестве 3 шт.
	

	2
	Мобильный ПК
	Технические характеристики
	Срок гарантии

	
	HP ProBook 4540s (B6M03EA) (Core i3 2370M 2400 Mhz/15.6"/ 1366x768/4096Mb/ 500Gb/DVD-RW/Wi-Fi/ Bluetooth/Win 7 Pro 64)
	Процессор:
Intel Core i3 2370M

2,40 ГГц, 3 МБ кэш L3;

Чипсет:
Intel HM76;
Память:
4096 Мб DDR3 1333 МГц;

Максимальный объем памяти: 8 Гб;
Дисплей:
15,6" дюймов, 1366x768, широкоформатный, матовый;
Видеоадаптер: AMD Radeon HD 7650M 1 ГБ GDDR3;

Дисковые накопители:
Жесткий диск SATA 500 ГБ, 7200 об/мин;

Привод: DVD-RW, внутренний;
Устройства ввода:
Клавиатура Windows, русские/латинские символы, указатель TouchPad;
Звуковая подсистема:
Встроенные динамики и микрофон;
Модем/сеть/беспроводная связь: 

Сетевой адаптер 10/100/1000 Мбит/сек.;

Беспроводной сетевой адаптер WiFi (802.11b/g/n);
Bluetooth;
Разъемы внешних устройств:

1 D-Sub;

1 HDMI;

2 USB 2.0;

2 USB 3.0;

1 RJ-45 LAN;

1 Наушники;

1 Микрофон;

Источник питания: Аккумуляторная батарея Li-ion 6-секционная 5200 мАч;
Встроенная камера: есть;
Особенности: металлический корпус, слот блокировки;
Размеры (ДхШхТ):
375x256x28 мм;

Вес: 2,47 кг;
Операционная система:
Windows® 7 Professional Service Pack 1 64bit.
	Не менее 1 года


Техническое задание

«Поставка мониторов».

Источник финансирования заказа: собственные средства предприятия.

Характеристики предмета запроса котировок:
	№
	ЗАКАЗЧИК
	НИКИРЭТ Филиал ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»
	

	
	ЖК-монитор в количестве 2 шт.
	

	2
	Монитор
	Технические характеристики
	Срок гарантии

	
	ЖК-монитор 21.5" Samsung "SyncMaster S22B350H" LS22B350HS 1920x1080, 2мс, розово-черный (D-Sub, HDMI) или эквивалент.
	Тип:
Жидкокристаллический монитор;
Размер экрана по диагонали: не менее 21,5";
Покрытие экрана:
Матовое;
Соотношение сторон: 16:9;
Размер пиксела: не более 0,25 мм;
Яркость: 250 кд/кв.м;
Контрастность: не менее
1000:1;
Динамическая – MEGA DCR;
Время отклика пиксела:
2 мс;
Угол обзора LCD-матрицы: не менее 170° по горизонтали, не менее 160° по вертикали; 

Максимальное разрешение: 1920 x 1080;

Рекомендуемое разрешение: 1920 x 1080 / 60 Гц;

Регулировка положения экрана: наклон; 
Блок питания монитора: внешний;

Потребляемая мощность:

В рабочем режиме (Вт) – не более 30; 

В «спящем» режиме (Вт) – не более 0,3; 

Разъемы: HDMI, D-sub;
Вес: не более 4,2 кг;
	Не менее 1 года


Техническое задание

«Поставка привода компакт-дисков».

Источник финансирования заказа: собственные средства предприятия.

Характеристики предмета запроса котировок:
	№
	ЗАКАЗЧИК
	НИКИРЭТ Филиал ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»
	

	
	Привод компакт-дисков в количестве 2 шт.
	

	2
	Монитор
	Технические характеристики
	Срок гарантии

	
	Привод DVD±RW 8x8x8xDVD/24x24x24xCD HP "dvd550s-H02", внешн., черный (USB2.0) или эквивалент.
	Тип: Внешний перезаписывающий DVD дисковод;
Интерфейс: USB 2.0;
Скорость чтения:

DVD - 8x;

CD - 24x;

Скорость записи

DVD+R - 8x;

DVD+R DL - 6x;

DVD-R - 8x;

DVD-R DL - 6x;

CD-R - 24x;

Скорость перезаписи

DVD+RW - 8x
DVD-RW - 6x
DVD-RAM - 5x

CD-RW - 24x

Среднее время доступа
DVD-ROM - 130 мс;

CD-ROM - 130 мс;

Метод загрузки диска: Выдвижной лоток;
Ориентация дисковода: Горизонтальная;

Поддерживаемые стандарты: DVD-ROM, DVD±R, DVD±R DL, DVD±RW, DVD-RAM, CD-ROM, CD-R, CD-RW;
Разъемы: 1 USB 2.0;
Питание: По шине USB;
Размеры (ШхВхГ):
140 x 15 x 130 мм.
	Не менее 1 года


Техническое задание

«Поставка многофункциональных устройств.

Источник финансирования заказа: собственные средства предприятия.

Характеристики предмета запроса котировок:

	№
	ЗАКАЗЧИК
	НИКИРЭТ Филиал ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»
	

	
	МФУ в количестве 1 шт.
	

	1
	МФУ
	Технические характеристики
	Срок гарантии

	
	МФУ HP "LaserJet Pro M1212nf MFP" A4, лазерный, принтер + сканер + копир + факс, ЖК, черный (USB2.0, LAN)
	Тип: Многофункциональное устройство (лазерный принтер, планшетный сканер с автоматической подачей документов, копир, факс);
Процессор: 400 МГц;
Память: 64 МБ;
Максимальное разрешение принтера:
600 х 600 точек/дюйм (эффективное разрешение 1200 т/д с технологией HP FastRes 1200);
Максимальная скорость печати: 18 стр./мин.;
Максимальный формат бумаги: 
А4 (210 х 297 мм);
Типы печатных носителей: Бумага (для лазерной печати, обычная), конверты, прозрачные плёнки, наклейки, картон, почтовые открытки;
Форматы печатных носителей: Стандартные: A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6; ISO DL; 16K; Европейская открытка;
Нестандартные: от 76 x 127 до 216 x 356 мм;

Емкость подающего лотка: Лоток подачи на 150 листов;
Конверты: до 10;
Емкость принимающего лотка:
100 листов (лицевой стороной вниз);
Максимальное разрешение сканера: 1200 точек/дюйм;
Податчик оригиналов: 35 листов (автоматическая подача документов);
Глубина цвета сканированного изображения
: 24 бит;
Максимальное разрешение копира:
600 x 400 точек/дюйм;
Уменьшение/увеличение копира: 25 - 400 %;

Множественное копирование:
1 – 99 копий;
Факс:


Скорость модема: 33.6 Кбит./сек.; 

Память: до 500 страниц;

Максимальное разрешение: 300 x 300 точек/дюйм;

Автоматический повторный набор номеров;

Отложенная отправка факса;

Поддержка фильтр нежелательных сообщений;

Ускоренный набор: 100 номеров;

Нагрузка:


Максимальная нагрузка: 8000 страниц/месяц;

Рекомендуемая нагрузка: 250 - 2000 страниц/месяц;

Интерфейс:
USB 2.0, RJ-45 LAN (Fast Ethernet 10/100Base-TX);
Потребляемая мощность:

375 Вт (печать);

245 Вт (сканирование, копирование);

Расходные материалы: CE285A - черный картридж;
Ресурс расходных материалов (при 5% заполнении страницы формата A4): CE285A - 1600 страниц*;

*в соответствии с ISO/IEC 19752;

Особенности: Двухстрочный ЖК-дисплей;

Сканирование в электронную почту, сканирование в приложение, сканирование в файл (только с ПК);

Размеры (ШхГхВ):
435x325x305мм — собранное состояние;
435 x 440 x 305 мм — рабочее состояние;

Вес: 8.3 кг;
	Не менее 1 года


1 Применяемые в  настоящей документации термины и названия товара, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать  товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций. При предложении эквивалента в заявке обязательно предоставить полное описание технических характеристик предлагаемого к поставке товара, указанных в техническом задании, наименование, марку и производителя товара с приложением подтверждающих документов. Порядок описания технических характеристик должен  соответствовать  порядку их описания в техническом задании. 

Эквивалентность товара определяется в соответствии с техническими требованиями  Заказчика и качественными характеристиками, а также потребительскими свойствами предлагаемого товара. В случае если комиссия не установит эквивалентности товара, предложенного в Заявке, то участник размещения Заказа, подавший такую заявку, не будет допущен на основании несоответствия заявки требованиям документации запроса цен.
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