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ТЕХНИЧЕСКИЕ АКТЫ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНЖЕНЕРНО-РАДИАЦИОННОГО  
ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗДАНИЯ 500
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Ve Ne 60X 12 -2 TA -
«3% » centabps 2012 1. «25 » cenraopa 2012 1.

TEXHUYECKHM AKT
[0 pe3ynbTaraM paguanuoHHOro odcneaoBanys nomM. 150, 153, 302, 306 u 413 31. 500

B nepuon ¢ 1 aBrycra 2012 r. no 21 cenrsidps 2012 r. cneunamactamu OXTHU u DOPB B
pamKax BBIIOJHEHHS paboT 1o gorosopy Ne 8391/54-06 n 12.2 nposeneno obcienoBanue
panuanroHHoM o6ctanoBky B oM. 150, 153, 302, 306 u 413.

Ob6cnenoBanye BKIIOYANIO H3MEPEHHE 0011ero Geta-3arps3HeHus ITIOBEPXHOCTEH MOIOB,
MarepuajoB 1 06opyaoBaHus. M3MepeHUs Ipou3BOANIN 103uMeTpoM-pagromeTpom JIPBIT-03
WMuB. Ne 37634. IIpotoxon o mosepke Ne 11/1256 ot 03.10.11.

Pe3ynbraTel 3aMepoB (TOUKH 3aMepOB YKa3aHbl Ha IPHIOKEHHBIX GoTorpaduax u
cXeMax), 6eTa-4aCTHI-CM *"MHH :

1. Iom. 150, doto 6, Touka 1 —3000.

Iom. 150, ¢oto 7, Touka 1 — 1200.

ITom. 150, doto 7, Touka 2 — 3600.

ITom. 153, doto 1, Touka 1 — 900 (mazok — 25).

Iom. 153, ¢oto 2, Touka 1 — 4320.

TTom. 153, doto 2, Touka 2 —- 8700.

ITom. 153, ¢oto 3, Touka 1 — 1020.

[lom. 153, doto 4, Touka 1 — 4200 (mazok — 1200).

9. Tlom. 153, doto 5, Touka 1 — 4800.

10. ITom. 153, doro 5, Touka 2 — 69600.

11. TMom. 153, doto 8 u cxema BbimapHbIX anmnaparos, Touka | (M4)— 1320.

12. Ilom. 153, doro 8 u cxema BbINApHBIX annapaTos, Touka 2 (M3) - 3720.

13. Iom. 302, Touka 1, MEUIOK ¢ METAJUTMYECKHMMH deTaIsMH (CM. InaH Ha ot™. +7,200) — 3600.

14. TIom. 306, mon — 30.

15. TTom. 306, aproxnas Ne 1 — 120,

16. IToM. 306, asroxnas Ne 13 — 540.

17. Tlom. 306, apTokmnas Ne 15 — 300.

18. I'lom. 306, aBToknas Ne 4 — 660.

19. Tlom. 413, Touka 1, kOHTeHHEepBI U3-TI0J] H30TOTMHOM NPOAYKLHUH (cM. TuTaH Ha ot™. +10,800 —
ao 1000.

20. ITom. 149, Touka 1 — 420.

21. ITom. 149, Touka 2 — 1740.

22. Tlom. 149, Touka 3 (BHyTpH MydenbHOH neun) — 960.

23. Tlom. 149, Touka 4 — 360.

24. Tlom. 149, non — 240-360.

PN RN

Havaneuuk otaena JOPh Uﬁ{yzcy B.I". Uibun
Hauansuuk otaena OXTHU 2/ 05 U.B. MupomandeHnko
3aMm. HaganspHuKa OXTHU,

PykoBoauTens 1orosopa N~ A.A. Adanacres
HavanpHUK rpynnbl JO3UMETPUYECKUX 5.2

Hsmepennit 50Pb - - O.H. Capanya

Hauaneauk rpynnost 531 OXTHU B.B.YerBepuxon
Havansauk rpynmns! 513 AM.Anémun

Wmwxenep rpynmsi 83 DOPb #, P.B. UepsskoB
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TEXHUYECKHU AKT

N0 pe3yJibpTaTaM paAHaluoOHHOro obcnenoBanus nomemenus 150 31, 500

B nepuox ¢ 22 centsadps mo 31 oktabps 2012 r. cnenuamucramu OXTU u DOPB B pamkax
BBIIIOJIHEHHUS paboT no gorosopy Ne §391/54-06 no KOMIUIEKCHOMY paIlaliHOHHOMY 00CJIE0BAHHIO
cTenaoBbiX ycranoBok 37. 500 (n. 13.2 ITnan-otuera OXTH 2012 r. u n. 7.1 Ilnana pabotr D0PH Ha
4 kBapran 2012 r.) npoBeneHo obOcnenoBaHMe pagvialioHHONW 06CTaHOBKH B noM. 150 («aipaBblit»
CTEHJIOBBIH 3a1).

OnHO3TaXHBIH «TIpaBblii» CTEHIOBBIA 3an oM. 150 pacnosnoxen mexay psamamu K + JI u
ocsimut 5 + 9 u umeet pasmeps! B mtane 21,0 x 12,0 M (mmomansto 220,0 M?, BBICOTOIA 8,8 m)..

o xapaktepy o60py0BaHUS PaCHONOXEHHOTO HA OT/ENBHBIX IJIOLIAASIX IIOMEIIEHHS U 110
COCTOSHHMIO Ha HACTOsIIIIEE BpeMs ILTOIAAb 3ajja MOXKHO YCJIOBHO pa3/ieIuTh Ha 5 y4acTKOB:

| ydacTok — cTeH] nepepabOTKH CONEBBIX OTXOJOB, PAacIONOXEH BAOJL pana JI (Mexnmy
psaaamu K+6 u JI) Mmexny ocsamu 6 — 7+4;

2 y4acTOK — CTEH/I BBITAPHBIX allapaToB, pacrnoyioxed mo pany K (mexny psapamu K u K+6)
MEKIY OCAMHU 6 — 7+3;

3 y4acTOK — y4aCTOK BJIOJIb Pa3feTUTENLHON cTeHbl Mexxay oM. 150 u 149 no ocu §;

4 yyactok — 6ak xpanenust JKPO A-48 (cM. AxT oOcnenoBanus Yu. Ne05-12-528 TA or
25.09.2012 r.);

5 yuactok — Kkamepa (QparmentupoBanus MPAO (cm. Akt  ofcienoBaHus
Y. Ne05-12-526 TA ot 25.09.2012 1.).

PaguanmonHoe o6ciieI0BaHHE yKa3aHHBIX NOMELICHHH BKIIIOYANO H3MEPEHHE MOIIHOCTH
aMOueHTHOH 103bl ramma- usnydeHus (MAJL), Gera- 3arpA3HeHHs] [TOBEPXHOCTEW NOJIOB, CTEH H
xpaHumoro obopymosadus.. M3mepenus MAJl npoM3BOAMIM  JO3MMETPAMH-PAIMOMETPAMH
MKC-AT-1117M 3as. Ne 11331 (ITpotokon nosepxu Nel505 ot 22.09.2011 r.) u 3aB. Ne 11329
(ITporokon nosepky Ne1503 ot 11.09.2012 r.). 3arps3HeHne MOBEPXHOCTEH ONMPEIENANM METOAOM
CHATHSA CIIMPTOBOrO Maska ¢ IOBepXHOCcTH ~ 150 cM’® ¢ HOCTeAYIOmMM HX obcdeToMm Ha albda-,

6era- pammomerpe KPAB-2 3as. NeH-617 (IIpotokon mopepku Nel300 aeHCTBHTENBHEIH 10

09.12.2012 .).





Стенд переработки солевых отходов

Стенд переработки солевых отходов представляет собой трехэтажную конструкцию, на трех отметках 0,000, +2,1000 и +4,200 (площадки обслуживания) которой расположено технологическое оборудование.

На стенде проводили полномасштабные работы по переработке модельных технологических сред-имитаторов ЖРО (дезактивирующие и промывные растворы, протечки теплоносителей и т.д.). Стенд представляет собой различное технологическое, емкостное и насосное оборудование для приготовления и передачи растворов, проведения процесса переработки и сбора образующихся отходов, обвязанное соответствующими трубопроводами, запорной арматурой и приборами контроля и управления. Основное оборудования стенда изготовлено из нержавеющей стали. Большинство емкостей опорожнены, кроме А-09, заполненного на весь объем водой высокой чистоты.

Отм. 0.000

Картограмма радиационной обстановки на первом этаже (отм. 0.000) стенда представлена на рис. 1.

Как видно из рис. 1, МАД на отметке составляет, в основном, от 0,9 до 4 мкЗв/ч и определяется γ–излучением от загрязненного радиоактивными веществами оборудования, запорной арматуры и участков трубопроводов.

Как правило, МАД у верхних отметок аппаратов ниже, чем внизу. Наиболее загрязненными являются емкости А-06, А-29. У емкостей А-09, А-08 МАД соответствует фоновым значениям для помещения и составляет 1,0 – 2,2 мкЗв/ч. Аналогичные уровни загрязнения у бака у окна по оси 7 и от ионитных фильтров А-11/1 и 2 по ряду Л.

Максимальные значения МАД наблюдаются у бака А-06 (сборник пульп, осадков и прочих отходов) и составляют 160 мкЗв/ч под баком (МАД внутри бака до 300 мкЗв/ч, у фильтра загрузочной горловины и от боковой поверхности до 45 мкЗв/ч).

МАД от бака А-29 изменяется сверху вниз от 22 до 140 мкЗв/ч

МАД у аппарата А-01 достигает 7,5 мкЗв/ч, от низа осветлителя-отстойника А-04 – до 
20 мкЗв/ч, у перекрытия на отм. +2.100 – 8 мкЗв/ч, от аппарата А-05 от 7 до 10 мкЗв/ч.

МАД от насосного оборудования составляет от 4 до 8,5 мкЗв/ч, трубопроводов в основном до 6 –8,5 мкЗв/ч.

Значительный уровень МАД зарегистрирован от трубопровода, ведущего от бака А-05 в сторону лестницы на отм. +2.100 (25 – 50 мкЗв/ч) и от фланца на указанном трубопроводе – до 150 мкЗв/ч.

Нефиксированное загрязнение поверхности пола на отм. 0,000 составляет до 
6250 част./см2·мин., верха и боковой поверхности бака А-06 соответственно до 1200 и 
850 част./см2·мин.; поверхности крышек или боковых поверхностей аппаратов А-01, А-08, 
А-09, А05, бака у окна по оси 7 – до 80 част./см2·мин.; ионообменных фильтров А-11, 12 – до 300 част./см2·мин., насосов и трубопроводов – до 35 част./см2·мин.

Для определения уровня и радионуклидного состава загрязнений отобраны пробы жидких сред (вода из приямка и емкости А-09, протечки воды с пола под емкостями А-29 и 
А-08) и твердых материалов (осадок из аппарата А-06, окрасочные и строительные материалы) и переданы на анализ. Результаты приведены в Техническом акте 
Уч. №____________ . Объем жидкой среды в баке А-09 составляет 1 м3, протечек воды под емкостями А-29 и А-08 – до 10 л.

Отм. +2.100

Картограмма радиационной обстановки на отм. +2.100 стенда переработки солевых отходов представлена на рис. 2.

Как видно из рис. 2, МАД на отметке составляет от 3 до 7,5 мкЗв/ч и уменьшается в направлении удаления от источников излучения до 1,0-1,5 мкЗв/ч в сторону окон. Радиационную обстановку определяет гамма- излучение, идущее от:

· осветлителя-отстойника А-04 – до 55–180 мкЗв/ч;

· трубы и гребенки вентилей вдоль ряда Л – 30–270 мкЗв/ч;

· бака А-17 – около 25 мкЗв/ч;

· монжюса (на фланце до 80 мкЗв/ч);

·  трубопроводов и запорной арматуры – до 16 мкЗв/ч).

МАД от остального оборудования на уровне существующего фона гама- излучения.

Нефиксированное загрязнение поверхности пола на отм. 2,100 составляет до 
250 част./см2·мин., верх и боковая поверхность А-01 до 100 част./см2·мин.; поверхность крышки или боковых поверхностей монжюса – до 300 част./см2·мин.; насосов и трубопроводов – до 10 част./см2·мин.

Отм. + 4.200

Картограмма радиационной обстановки на отм. +4.200 стенда переработки солевых отходов представлена на рис. 3.

Как видно из рис. 3, МАД на отметке составляет от 1,5 до 5,5 мкЗв/ч и уменьшается в направлении удаления от источников излучения. Радиационную обстановку определяет гамма- излучение идущее от: бака А-05 (25–90 мкЗв/ч), бачка №2 (низ до 40 мкЗв/ч), трубы и гребенки вентилей вдоль ряда Л (30–270 мкЗв/), трубопровода с водомерным стеклом (намывной фильтр) – до 48 мкЗв/ч, бака из оргстекла с сорбентом и поддона под ним (около 15 мкЗв/ч), верха аппаратов А-02/1, 2 (до 8 мкЗв/ч), также от нижних отметок стенда.

МАД от остального оборудования на уровне существующего фона гама- излучения.

Нефиксированное загрязнение поверхности пола на отм. 4.200 составляет до 
300 част./см2·мин. Нефиксированное загрязнение поверхностей аппаратов А-02/1 (пластикат), А-02/2,3, А-04, емкости из оргстекла и другого оборудования не превышает 40 част./см2·мин. Превышение этого значения отмечено у верха аппарата А-05/2 (металл) до 180 част./см2·мин. и фланца намывного фильтра – до 120 част./см2·мин.

Для определения уровня и радионуклидного состава загрязнений отобраны пробы твердых материалов из конического бака из оргстекла (видимо модифицированный ферроцианидом никеля сорбент КУ-2) и из поддона под этим баком и переданы на анализ. Результаты приведены в Техническом акте Уч. №____________ .

Стенд выпарных аппаратов

Стенд выпарных установок (два выпарных аппарата разных типов) был предназначен для отработки технологии концентрирования ЖРО методом выпаривания растворов солевого стенда. На стенде проводили работы с модельными растворами, содержащими радионуклиды. Оборудование стенда выполнено из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.

Отм. 0.000

Картограмма радиационной обстановки на первом этаже (отм. 0.000) стенда представлена на рис. 4.

Как видно из картограммы рис. 4 МАД на отм. 0.000 стенда и прилегающей территории составляет от 3 до 7 мкЗв/ч и определяется гамма- излучением от пола (до 40 мкЗв/ч), частично залитого водой, просыпей сорбента черного цвета между лестницей на отм. +2.100 и электрическим шкафом (до 32 мкЗв/ч) и от оборудования данного стенда и стенда переработки солевых отходов.

МАД от основного оборудования, установленного на данной отметке, составляет: от низа выпарных аппаратов до 9 мкЗв/ч, от трубопроводов, насосов и запорной арматуры – до 27 мкЗв/ч, от теплообменника решетчатого типа вдоль ряда К – до 65 мкЗв/ч с торцов и 
10-20 мкЗв/ч в средней части теплообменника, от U- образного теплообменника по оси 6 – от 3,3 мкЗв/ч в верхней части и до 8 мкЗв/ч в нижней, от клапанов ВН 243-247 –– до 11,5 мкЗв/ч..

МАД в электрических шкафах, у складированного под лестницей металлолома, в основном, на уровне 3-5 мкЗв/ч.

Нефиксированное загрязнение поверхности пола составляет до 6250 част./см2·мин., оборудования насосов и трубопроводов – до 200 част./см2·мин.; электрических шкафов и металлолома – до 25 част./см2·мин.

Для определения уровня и радионуклидного состава загрязнений отобраны пробы жидких сред (вода с пола) и твердых материалов (просыпи черного цвета) и переданы на анализ. Результаты приведены в Техническом акте Уч. №____________ . Объем воды на полу под выпарными аппаратами оценен в количестве до 15-20 л.

Отм.+2.100

Картограмма радиационной обстановки на отм. 0.000 стенда представлена на рис. 5.

Как видно из картограммы рис. 5 МАД на отм. +2.100 стенда составляет от 1 до 
3 мкЗв/ч и определяется гамма- излучением от оборудования, в том числе расположенного на нижней отметке.

МАД от основного оборудования, установленного на данной отметке, составляет: от боковых поверхностей и верха выпарных аппаратов до 4 мкЗв/ч (внутри выпарного аппарата №1 до 25 мкЗв/ч, на срезе фланца – до 10 мкЗв/ч), внутри выносной греющей камеры до 
2,5 мкЗв/ч, от верха емкостей 1-4 и низа емкостей 1 и 3 – до 6,5 мкЗв/ч, от низа емкости 2 – до 40 мкЗв/ч, от низа емкости 4 – до 60 мкЗв/ч, от трубопроводов, в основном, до 6 мкЗв/ч, на отдельных участках у выпарного аппарата №1 до 50 мкЗв/ч (максимально до 200 мкЗв/ч), от запорной арматуры – до 21 мкЗв/ч. МАД от остального оборудования на уровне до 4 мкЗв/ч.

Нефиксированное загрязнение поверхности пола составляет до 250 част./см2·мин., доступных поверхностей оборудования (выносной греющей камеры, теплообменника, емкостей 1-4, трубопроводов и пр.) – до 10 част./см2·мин.

Для определения уровня и радионуклидного состава загрязнений отобраны пробы твердых материалов (отложения солей) из выпарного аппарата №1 и переданы на анализ. Результаты приведены в Техническом акте Уч. №____________ .

Участок вдоль разделительной стены по оси 8

На участке пом. 150,прилегающем к разделительной стене по оси 8, расположен бокс 2Ш-НЖ со свинцовой защитой и различное вспомогательное оборудование: муфельная печь, шкафы и сейфы для хранения ИИИ, бак разрыва струи установки переплавки МРАО пом. 149, машина для рубки пластиката, рычажные весы и стол. В боксе 2Ш-НЖ проводили работы по приготовлению растворов радиоактивных веществ перед их вводом в оборудование стендов пом. 150.
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II0 pe3yJibTaTaM paJualuoHHoro obcienopanus nomemenus 153 3a. 500

B nepuon ¢ 08 mo 26 okrtsb6ps 2012 r. cnenmanmncramu OXTU u DOPB B pamkax
BbINOJIHEHHA PaboT 1o forosopy Ne 8391/54-06 mo KOMILJIEKCHOMY pagHAIHOHHOMY 00CieI0BaHUIO
CTEHA0BBIX YCTaHOBOK 34. 500 (1. 13.2 ITnan-otyeta OXTU 2012 r. u u. 7.1 I1nana pabor DOPH na
4 xsapran 2012 r.) npoBeaeHo obcnenoBaHue paguallMOHHOW oOcraHOBKHM mmoM. 153 («ieBbIit»
CTEHAOBBIH 3a1).

OnHO3TaXHBIR «IEBBI» CTEHAOBBIM 3a1 moM. 153 pacnonoxeH mexnay psgamu K + JI u
ocamu 1 + 5 u umeeT pazmeps! B mane 27,0 x 12,0 M (twromans 290,0 M”, BbICOTa 8,8 M).

[To xapaktepy ob0opyn0oBaHUHS PaCHOJOXEHHOTO Ha OTAECHBHBIX IJIOMAAIX ITOMELIEHUS U 110
COCTOSIHHIO Ha HACTOsIIIEe BpeMsl TUIOMAb 3ajla MOXKHO YCJIIOBHO Pa3/IeNUTh Ha 4 y4acTKa:

1 yuacTox — cTeHa «riyOOKOi» ne3aKTHBAIMH C MpHIIerarmmmM K Hemy 6akom cbopa JKPO
A-45, pacrioio>xeHbl BAOJIb OCH 5 HANpOTHB BX0Ja B oM. 153;

2 y4yacTOK - CTeHJ] «THIPOAWHAMHYECKAas MeTJIA» MM CTEHJ HCCIEAOBaHHs BOIHO-
xumuyeckux pexumoB (BXP), pacnonoxen no psay K mexay ocamu 243 — 3;

3 y4acToK —y3el NOrpyXHOM Ae3aKTUBAIMK, Haxoasumics Mexay psinamu K + JI o ocu 2;

4 Y4aCTOK — OCTa/IbHay Iiomaab 3ajla, HE HMCIOLIad B HACTOSAIIEC BpEMS O60py,HOBaHI/I$I.

CxeMa pacrojIoOKeHHs Y4YacTKOB Ha IUIOWIAAM 3ala ¢ KapTOorpaMMOH paldaliMOHHOH
00CTaHOBKH HA TEPPUTOPHH, CBOOOAHOM OT CTEH/IOB, IPEACTABJIEHA HA PHC. 1.

PaguanuonHOe 00CeI0BaHHE BKIIOYAIO U3MEPEHHE MOLTHOCTH aMOMEHTHOM 03Bl raMMa-
n3nyuenus (MAJL), 6era- 3arps3sHEHHUs IOBEPXHOCTEH IIOJOB, CTEH U XPaHMMOIO 00OpYNOBAHMS.

Vsmepenus MAJI npoussoaunu posumerpamu-pagaomerpamu MKC-AT-1117M 3as. Ne 11331






(Протокол поверки №1505 от 22.09.2012 г.) и Зав. № 11329 (Протокол поверки №1503 от 11.09.2012 г.). Загрязнение поверхностей определяли методом снятия спиртового мазка с поверхности ~ 150 см2 с последующим их обсчетом на альфа-, бета- радиометре КРАБ-2 Зав. №Н-617 (Протокол поверки №1300 действительный до 09.12.2012 г.).

Участок стенда «глубокой» дезактивации

Стенд «глубокой» дезактивации представляет собой двухэтажную выгородку от основного помещения, в которой расположено оборудование, на котором производились экспериментальные работы по дезактивации натурного и съемного контурного оборудования (СКО) с целью отработки технологии дезактивации первых контуров АЭС, ПУГР. Стенд представляет собой различное емкостное оборудование для приготовления и передачи коррозионно-агрессивных растворов, проведения процесса дезактивации и сбора образующихся отходов. Из-за коррозионной агрессивности используемых растворов часть оборудования изготовлена из фаолита (композитного материала на основе фенолформальдегидно-резорциновой смолы с асбестом покрытый эмалью), в том числе индуктор для нагрева растворов.

Картограмма радиационной обстановки на первом этаже (отм. 0.000) выгородки участка стенда «глубокой» дезактивации представлена на рис. 2.

Как видно из рис. 2, МАД в помещении составляет от 1,3 до 9 мкЗв/ч и уменьшается в направлении от бака А-45 в сторону окон. Радиационную обстановку в выгородке определяет излучение, идущее от бака А-45, трубопроводов и запорной арматуры бака. Максимальные значения МАД составляют: 100-120 мкЗв/ч от стенки бака и до 300 мкЗв/ч от днища бака (см. Акт обследования Уч. №05-12-528 ТА от 25.09.2012 г.), от задвижки – до 130 мкЗв/ч, от насоса перекачки ЖРО – до 80 мкЗв/ч и от трубопроводов обвязки бака А-45 – до 55 мкЗв/ч.

МАД от оборудования, относящегося непосредственно к установке «глубокой» дезактивации составляет от 2.3 до 8,3 мкЗв/ч. МАД от контейнеров сбора ЖРО и ТРО слева от входа достигает 10,5 мкЗв/ч.

Для определения уровня загрязнения жидкой и твердой фаз и спектрометрического анализа состава загрязнений из поддонов и красного бака отобраны пробы материалов и переданы на анализ. Объем жидкой среды в красном баке оценен в ~ 8 л.

Картограмма радиационной обстановки на втором этаже (отм. +2.300) выгородки стенда «глубокой» дезактивации представлена на рис. 3.

Как видно из рис. 3, МАД на отметке +2.300 составляет от 0,8 до 4 мкЗв/ч и уменьшается в направлении от бака А-45 в сторону окон. Радиационную обстановку на втором этаже выгородки определяет γ– излучение, идущее от бака А-45, трубопроводов и запорной арматуры бака. Значения МАД составляют: до 40 мкЗв/ч на верху бака, до 
300 мкЗв/ч от вентиля выдачи ЖРО и до 25 мкЗв/ч от трубопроводов и остальных вентилей. МАД от материалов на поддоне от 5 до 22 мкЗв/ч.

Нефиксированное загрязнение поверхности пола в выгородке стенда на отм. 0,000 не превышает 100 част./см2·мин., на втором этаже – не превышает 20 част./см2·мин. Нефиксированное загрязнение поверхности оборудования не превышает 20 част./см2·мин.

Стенд «гидродинамическая петля» (стенд ВХР)

Стенд предназначался для отработки и моделирования условий поддержания водно-химического режима АЭС. Он представляет собой циркуляционную петлю с емкостным оборудованием, индукционными нагревателями, теплообменником, трубопроводами, смонтированными на раме с двумя площадками обслуживания на отм. 0.000 и +2.300. Оборудование стенда в основном изготовлено из нержавеющей стали за исключением индукционных нагревателей и рамы, на которой он смонтирован.

По имеющимся данным работ с радиоактивными веществами на стенде не проводили.
Картограммы радиационной обстановки на отметках стенда приведены на рис. 4 и 5.

Как видно из представленных картограмм, МАД на отм. 0.000 составляет 
0,30 – 0,45 мкЗв/ч. Незначительные превышения данного фона (до 1 мкЗв/ч) отмечены по периферии стенда (шкафы управления) и связаны с внешними источниками γ– излучений (стенд «глубокой» дезактивации, узел погружной дезактивации и бак А-45). МАД от емкости из оргстекла за шкафом по оси 4 составляет до 1,7 мкЗв/ч, что, видимо, связано с ее предыдущим использованием.

МАД на отм. +2.300 стенда составляет от 0,4 до 0,7 мкЗв/ч и определяется внешними источниками излучения.

Необходимо отметить, что в процессе проведения обследования в районе слива трапа по оси 3 была обнаружена пластикатовая охранная емкость частично залитая водой. В емкости находилась стеклянная закрытая бутыль объемом 5 л, от дна которой МАД γ– излучения составляла до 260 мкЗв/ч и которая определяла радиационную обстановку практически на всей территории стенда. После ее удаления в каньон левого стендового зала (пом. 155) радиационная обстановка была нормализована до значений, приведенных на картограммах рис. 4 и 5.

Нефиксированное загрязнение поверхности пола и оборудования стенда не превышает 20 част./см2·мин.

Участок узла погружной дезактивации

На участке погружной дезактивации проводились работы по отработке технологий дезактивации и очистки методами обработки химическими растворами. Одна из ванн оборудована ультразвуковым генератором. На участке проводили работы по дезактивации СКР АЭС с реакторами РБМК, ВВЭР, транспортных ЯЭУ, а также по очистке теплообменных труб конденсаторов от отложений продуктов коррозии и карбонатных отложений.

Результаты выполненных измерений МАД γ– излучения на участке узла погружной дезактивации пом. 153 приведены на картограмме рис. 6.

МАД на площади участка составляет от 0,4 до 0,8 мкЗв/ч и определяются источниками γ– излучения на обследованном  участке. Наибольшие значения МАД зарегистрированы на поддонах за автоклавом – до 35 мкЗв/ч, от высохшего осадка в бутыли в пластикатовой обечайки – до 11 мкЗв/ч, а также от сейфов, предназначенных для хранения источников ионизирующих излучений, и складированных вдоль ряда К – до 9 мкЗв/ч; на демонтированных чугунных батареях отопления – до 3,6 мкЗв/ч. Уровень МАД от ванн для дезактивации не превышает 1,8 мкЗв/ч, трубопроводов, запорной арматуры и насосов – до 
0,6 мкЗв/ч.

Нефиксированное загрязнение поверхности оборудования не превышает 
720 част./см2·мин., от пола – 30 част./см2·мин.

Площадь зала вне установок

Картограмма радиационной обстановки на площади пом. 153 не занятых стендами и установками представлена на рис. 1.

На площадях пом. 153 не занятых установками, МАД составляет в основном от 0,6 до 3,5 мкЗв/ч, повышаясь в направлении основного источника излучения – бака А-45 и оборудования с ним связанного. Выявлены локальные загрязненные участки пола, в районе которых максимальные значения МАД составляет: до 7,5 мкЗв/ч у поддона с маслом и до 
3 мкЗв/ч над заплаткой на пластикатовом покрытии пола посередине зала.

Нефиксированное загрязнение поверхности стен пом. 153 не превышает 20 част./см2·мин.; пола – 100 част./см2·мин.
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TEXHUYECKUU AKT
1o pe3ynbTaTaM paaralMoHHOTo obcienoBanus noM. 154-155 3a. 500

B nepuon ¢ 1 no 10 okra6ps 2012 r. cnenuanucramu OXTHU u 30Pb B paMkax BBIIOIHEHUSA
pabot 1o poroopy Ne 8§391/54-06 o KOMIIEKCHOMY paJHalHOHHOMY OOCJI€ZIOBaHUIO CTEHIOBBIX
ycranoBok 3. 500 (n. 13.2 Tlnan-otyera OXTU 2012 r. u nn. 7.1 IInana pabot 30Pb na 4 kBaprain)
NpoBeJeHo 0bcrefoBaHHe paldallHOHHONW 0OCTaHOBKH MOM. 154-155.

Iom. 154-155 pacnonoxenst Mexny psaamMu K—JI u ocamu 1-2. ITom. 154 mpencrasiser
coboit tamOyp mepea BOpoTaMH, a oM. 155 — KaHbOH JeBOro creHaoBoro 3ana 3manus 500,
HCIIONIBb3YIOIUMICS KaK y4acTOK KOHIUIMOHHPOBAaHMS M BPEMEHHOE XpaHUJMINE TBEPABIX
paJiMOAKTHBHBIX OTXOJOB MEpe] WX Mepefayeil Ha OKOHYATEIbHYIO NepepaboTKy WM 3aXOPOHEHHUE
Ha CIIeIHATU3HPOBAHHOM IPEANPHATHH.

PanuanuonHoe obcnenoBaHue BKIIIOYATIO H3MEPEHHE MOIIHOCTH aMOMEHTHOH J03bl raMMa-
uziydenus (MAJL), 6era- 3arps3HEHHS MOBEPXHOCTEH IMOJIOB, CTEH M XpaHHMOro o0opynOBaHHS.
Msmepennss MAJ] npousBonunu pozumerpamu-pamuomerpamu MKC-AT-1117M 3as. Ne 11331
(Ilporokon nosepku Nel1505 ot 22.09.2012 r.) u 3aB. Ne 11329 (Ilporokon noBepku Nel503 ot
11.09.2012 r.). 3arps3HeHHde MOBEPXHOCTEH ONpenensiM METONOM CHATHs CIHPTOBOIO MasKa C
noBepXHOCTH ~ 150 cM’ ¢ mOCHeayIonmM X 06cdeToM Ha anbda-, 6eTa- pagHomerpe KPAB-2 3as.
NeH-617 (I1potokon noBepku Nel300 neiictBurensubiid no 09.12.2012 r.).

Pe3ynsTarhl BeMONHEHHBIX 3amepoB MAJI B mom. 154 u 155 mpuBenensl Ha KaprorpamMme
pUCYHKa 1.

U3 kapTorpamMs! BHAHO, 4to MAJ] B nomemenun 154 cocrasnser ot 0,6 mo 1,0 MK3B/u.
3Hauennss MAJ] 1o 2 Mk3B/4 oTMeUYEHBI Ha MTOOHE BAOJIb OCH 2 H BXOJIE B IIOMELICHHE CO CTOPOHBI
noM. 153 (1,4 mMk3p/4). HeduxcupoBaHHOe 3arps3HEHHE NOBEPXHOCTEH IM0jla HE NPEBBHINACT
70 yact./cM*MHH., TOBEPXHOCTH MOI0HA — 10 260 YacT./CM’MHH.

[Ton nom. 155 u3 HepkaBerolled CTany, MOBEPXHOCTH CTEH HA BCIO BBICOTY MOMEIICHUS

IIOKPHITHI IJIACTHKATOM, IIPH BXOJC B I[IOMEHICHUE YCTAHOBJICH NOANOH H3 Hepx(aBexomeﬁ CTallkd C

BCTOLIBIO.
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~ OT OHMINA OYyThUIeH, KOTOpBIE CTOAT Y pa3/eIUTEIbHONH CTEHKH MEXIY HOMEIICHUSIMU
155 u 154: npo 700 Mk3B/4 oT OYTHUIH, YCTAHOBIIEHHOM B Kayaike, ¥ 10 260 MK3B/4 OT AHHIIA
OyThUIM B OXpaHHOH EMKOCTH M3 IJIaCTHKAT;

~ OT fIMKa B yriy no psny JI ¥ oceto 2 — cHapyxu 10 25 Mx3B/4 (BHyTpH 110 500 MK3B/4;

~ ot 34 xoxreitnepoB KTO-10 u KXKO-10, crogmux Bojs ocu 2 — ot 6,5 1o 110 Mk3B/4;

~ OT HH3a CKJIaAupOBaHHBIX MO pany JI Mexay ocamu 1 — 2 CBHHIOBBIX KHpNHYEH —
1o 80 Mx3B/y;

~ OT YeMOJaHa MEeXIy CBHHI[OBBIMH KUPIIMYaMH U cTeHO# mo ocu 1 — 1o 40 Mx3B/y;

— ot tpana js causa XKPO — 1o 55 Mx38/4;

~ OT apMaTypbl ¥ WBaOPb! ¥ OCH 1, COOTBETCTBEHHO, 110 25 1 70 MK3B/4.

HedukcupoBanHoe (CHEMaeMoe) 6eTa- 3arpsa3HeHHe TOBEPXHOCTEH COCTABIIIET:

~ HEepXaBEKIIMX MoBepxHocTel mona - ot 200 no 1300 bera- YacT./cM’"MHH.;

~  NOBEPXHOCTEN KOHTEHHEepOB s noMetneRus B Hux TPO (B HacTosee BpeMs MyCThIE) —~
710 200 GeTa- yacT./cM>-MHH. ;

~ MOBEPXHOCTH 1moia y Beiropoku ciausa JXKPO B Tpan — 2100 6era- YacT./cM> MHUH.;

~ JIOCTYIMHbIE MOBEPXHOCTH CKJIaAHPOBAHHOTO CBHHIA — 10 20 GeTa- qacT./cM*'MHH.;

~ TOBEPXHOCTH pacTpyba BHITSHKHOW BEHTHIIAMH U [LIACTHKATa TOKPHITHS CTEH — He Oornee

,
10 6eTa- yacT./cM” *MUH.

Hauaneuuk otaena 20Pb B.I". Uneuu

Havansnuk otaena OXTHU H.B. MupoImHHYEHKO

3am. HayapHuka OXTH,

PyxoBoauTens 10orosopa af s> AA. Adpanacnes
HavanpHuK rpynmsl JO3UMETPHYECKHX

n3mepennit DOPb : O.H. Capanua
Havanpuuk rpymmst 513 OXTU % M. Anemnn

Unxenep I kat. rpynnsl 83 SOPb A.JI. MuTeHkoB

Wmxenep rpynmnsl 83 D0OPb P.B. Uepesikos

AnemrvH
AA 108112012
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OXTH OI'YTL«HUTH nm. ATT. Anexcannposa»
AKT - - ' A.A. iBaHOB
Vu. Ne 04 - 7 - ﬂ/j// «@5 » centabps 2012 1.

TEXHUYECKHNH AKT
10 pe3yJibTaTaM pajualoHHoro obcieaoBanusg nom. 148-149 31. 500

B mepuon ¢ 10 mo 13 centsbps 2012 r. cneunanuctamu OXTU uw DOPb B pamxax
BBINIOJIHEHUS paboT no goroopy Ne 8391/54-06 n. 12.2 npoBeneHo oOciie0BaHHE PalUAlMOHHOM
obcraHoBkH oM. 149-149 (kaHbOH NpaBoro cTeH 0Boro 3ana oM. 150) 3nanus S00.

ITom. 148-149 pacnonoxeno mexay psaaamu K-JI u ocsmu 8-9. Ilom. 148 npencrarnser
coboit TamOyp nepea BopoTamu Ha ynuiy. Panee nomemenus 148-149 ucnone3oBanuch At
OPOBENEHMS 3KCIIEPUMEHTAIBHBIX HCCIEAOBAHUH MO OTpabOTKE IPOLECCOB IMEPEIIaBKH
PaguOaKTUBHBIX MeTauIMyecKuX otxomoB (MPAOQO). [Ing aToro B moMemeHusX ObLIH YCTAaHOBJIEHBI
IUTaBHJIBHBIE [I€YM HHAYKLHMOHHOIO THMNa (B HacTosLliee BpeMs 3 MIT.), o0OpyAOBaHUE AN HUX
00cCTy)KMBaHUsA: IIpeobpa3zoBaTeid HANpSHKEHUS. ICKTPUUECKUH MyCKaTeNb, JICKTPHUIECKHE Kadbl
U NyJIbTHI YIIPABJIECHUS U IIP. B NOMEIIEHUAX TaKXKe PACIIONOXKEHBI CTE/UTAKHU C 3alaCHbIMH YacTsIMU
U pa3sIMYHBIMH INPUHALICKHOCTSIMH, My(QeiabHas [eyb, TEMJIOU3O0MALMUS, MEIMKH ¢ (QUIbTP-
MEPIIMTOM, CIAUTKH MEPEIIaBIeHHOr0 MeTallla U UCXOJHble (HparMeHThl TEIIO0OMEHHBIX TPYOOK
KOHIEHCAaTOpoB TypOuH u np. OOopynoBaHUE CHAa0XEHO CHUCTEMON BOISIHOIO OXJIAXKIEHUS,
CHCTEMOM BEHTHJISILIUM ¥ MECTHOTO (OT Meyel ) 0Tcoca OTXOASIIUX FOPSIUMX a30B PHU IeperniaBke.

PaguannonHoe oGciieoBaHue BKJIHOYAIO U3MEPEHHE MONIHOCTH aMOWUEHTHOH 03Bl raMMa-
nm3nyuenns (MAJ]). Oeta- 3arps3HeHus NMOBEpXHOCTEH monoB U obopynoBanus. M3mepenus MAJ]
npou3BoanIM ao3uMmerpamu-pajuomerpamu MKC-ATI117 3aB. Ne 11331 ([IpoToxos moBepku
Nel250 ot 14.09.2011 r.) u 3aB. Ne 11329 (Ilpotokon mosepxku Nel503 ot 11.09.2012 r.).
3arpsi3HEHUE MOBEPXHOCTEH OINpene/siii METOAOM CHSATHS CIIMPTOBOrO Ma3Ka C MOBEPXHOCTH
~ 150 cM’ ¢ IOCNEAYIOIMM UX obcyeToMm Ha anb(a-, Oera- paguomerpe KPAB-2 3as. NeH-617
(ITporoxon noeepku Ne1300 gelicteutenpHbiit 10 09.12.2011 r.).

PesynbraTs! BeIMonHEeHHbIX 3aMepoB MAJI B mom. 148-149 npuBenenst Ha kapTorpamme. M3
KapTorpaMMbl BUJHO. 4To MAJ] B MOMENIEHUsIX B OCHOBHOM cOCTaBssieT GoHOBbIe 3HaueHus ot10
1o 30 Mk3B/4; mpeBbIIAKONIME TH 3HaueHuss MAJ] oTMeuYeHBl B THUIENsIX IE€YeH, B eMKOCTAX C

IPOOYKTaMU HEpeIiaBku U Mycope — 110 80 MK3B/u.






[image: image13.png]Obwee Gera- 3arpsisHeHue gocruraetr 1740 Oera- 4acT./CM’MHUH. B AIIHKE € 0TXO0JIaMH,
BHYTpH TUresei u MmydenbHoi neun — 360-960 Geta- 4acT./CM MHH., OTACbHbIE YYaCTKH HOJa — JI0

240-360 6eTa- yacT./cM>MUH.

CHumaemoe ITOBEPXHOCTHOC  3arps3HCHUC O60pyIIOBaHI/IH U TIOJJOB HC IIPEBBIIACT

2
20 Oerta- yacTt./CM MHH.

Hauansuuk orniena 30Pb ﬂﬂ? B.I'. Unbun
Hawanpaux ornena OXTU % 05 /2 M.B. Mupo1IHUYeHKO
3am. HavanbHuKa OXTHU,

PykoBoauTens gorosopa i~ AA. Adanacees

Sa 04 il
HavansHuK rpynnsl A03MMETPUYECKUX 23

n3Mepennit JOPb

O.H. Capanua

Hauanbuuk rpynnet 513 OXTU 2 /’ / AM. Anemins

C% P.B. Yeprskos

Wmxenep rpynmei 83 20Pb

Anemiuy
AA 120092012
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AKT ory HUTH um. A.T1. Anexcanaposa»

Va.Ne U9 -1 67574 A.A. Vipanos
8% ), Hosbps 2012 .

TEXHUYECKHHI AKT
110 pe3ysbTaTaM paJHalHOHHOTO obcnenoBanus nomemenuit 103, 114 u 145
cucteMbl cbopa u xpanenus XKPO 31. 500

B nepuon ¢ 08 no 18 oktsabps 2012 r. cnenmanuctamu OXTHU m DOPH B pamkax
BBINOJIHEHUS paboT no foroeopy Ne 8391/54-06 nmo xoMIUIEKCHOMY paAMallHOHHOMY 00CIEIOBaHUIO
cTeHa0BbIX ycTaHoBok 31. 500 (1. 13.2 Ilnan-otueta OXTHU 2012 r. u 1. 7.1 Ilnana pabor D0Pb Ha
4 xBapTan) nporedeHo oOcieqoBaHHE paadallMoHHONW obcraHoBkH moM. 103, 114 u 145. B
o0ci1e/10BaHHBIX TOMEILEHUSX Pa3MENIEHO eMKOCTHOE, HacOCHOe o0opyaoBaHHe U TPyOOMpOBOAbI
cucTeMsl cOopa, xpaHeHus u nepekauky JKPO 3a. 500.

ITom. 103 u mom. 114 pacnonoxensl B jabopaTtopHoM kopmyce Ha otM. 0,000. ITom. 103
mnomanblo 18m? u nom 114 mnomamsio 36 M pacnoJyioXeHbl Mexny psjpamu B — I' u ocamu
COOTBETCTBEHHO 3 — 3+3 1 7 — 8. [ToM. 145 mwiomansio 18m? Ha ot™. 0,000 NPHCTPOMKH CTEHHOBBIX
3anoB Mexkay panamu XK+1 — U+3 u ocsMH COOTBETCTBEHHO 6 ~ 6+4.

B mom. 103 ycranosienbl aBa Oaxa-HeHTpanmuzaTopa M3 HEp)KaBelOLIEH cTalid o0beMOM
0.9 » uwmuapHueckoii (GOPMBI C KOHHYECKMMH JHMIIAMH H CHab)KEHHBIE MEUIATKAMH
NePBOHAYANBHO MpeJHa3HAYEHHbIE A HEWTpaIM3alil KUCJIOTHBIX U INEMIOYHBIX CTOKOB 31. 500.
Bakn 00Bf3aHbl COOTBETCTBYIOUMMH TPYOONIpOBOAaMH, 3arnopHoit apmaTypoi. Ilomelnenue
CHab)eHO BBITSHKHON BeHTHAAUMeH. B Gakax nposoamnn Hehitpammsauuio JKPO, cobupaeMbix U3
nabopaTopHOH YacTH 31aHUS.

B nom. 114 pacnonoxens! nBa Oaka b-1 m b-2 u3 Hepxaperomiell Crajid B BUle
napajiielenue 0B IMHPHHON! U BBICOTOR ~2 M M JUIMHOH ~3 M (paboumit o6bem OakoB ~ 12 M),
Baku npeanasHadeHs! it c6opa palrOaKTUBHEIX M XHMHYECKHX CTOKOB JIaOOpPAaTOpPHOro Kopiyca,
HX HAaKOIUIEHHS M Iepefauyd Ha nepepaboTky. bakm 00Bsi3aHBl  COOTBETCTBYIOIIMMM

TpyGOIPOBOJAMH, 3AMOPHONA apMaTypoif M HacocaMM Uil MEPEKadKu KuakocTed. Ilomemienue

CHA0XEHO BBITSHKHOW BEHTU/IAUUEH.





В пом. 145 установлен промежуточный бака из нержавеющей стали объемом 0,9 м3 цилиндрической формы для хранения и передачи ЖРО в баки А-45 и А-48, расположенных в стеновых залах пом. 150 и 153. Бак обвязаны соответствующими трубопроводами, запорной арматурой и насосами для перекачки жидкостей, а также системой отбора проб из бака. Помещение снабжено вытяжной вентиляцией. В помещении расположен электрический шкаф и поддоны с временно хранимыми материалами.

Радиационное обследование указанных помещений включало измерение мощности амбиентной дозы гамма- излучения (МАД), бета- загрязнения поверхностей полов, стен и хранимого оборудования. Измерения МАД производили дозиметрами-радиометрами 
МКС-АТ-1117М Зав. № 11331 (Протокол поверки №1505 от 22.09.2012 г.) и Зав. № 11329 (Протокол поверки №1503 от 11.09.2012 г.). Загрязнение поверхностей определяли методом снятия спиртового мазка с поверхности ~ 150 см2 с последующим их обсчетом на альфа-, бета- радиометре КРАБ-2 Зав. №Н-617 (Протокол поверки №1300 действительный до 09.12.2012 г.).

Результаты выполненных замеров МАД в пом. 103 приведены на картограмме рис. 1.

Из картограммы видно, что МАД в помещении 103 составляет в основном от 0,18 до 0,5 мкЗв/ч и являются фоновыми значениями для данного помещения. Превышение фоновых значений МАД до 1,4 мкЗв/ч отмечены на отдельных участках «застойных зон» трубопроводов (места сгибов, фланцевые соединения и «вход-выходы» в запорную арматуру) и от низа конусов баков-нейтрализаторов. МАД в приямке помещения составляет около 
0,22 мкЗв/ч. МАД от вентиляционного короба 0,3-0,4 мкЗв/ч. Общего и нефиксированного бета- загрязнения поверхностей пола, стен, оборудования не обнаружено.

Результаты выполненных замеров МАД в пом. 114 приведены на картограмме рис. 2.

Значения МАД в пом. 114 составляют в основном от 0,5 до 2 мкЗв/ч и определяются гамма- излучением от содержимого баков (осадка и жидкой фазы). Выполненные замеры показали, что высота слоя жидкой фазы и осадка в баке №2 составляет 12-16 см, при этом высота слоя осадка достигает 8 - 10 см. В баке №1 жидкая фаза практически отсутствует, а высота слоя осадка составляет 6-8 см. Для определения уровня радиоактивного загрязнения жидкой и твердой фаз и спектрометрического анализа состава загрязнений отобраны пробы материалов содержимого емкостей Б-1 и Б-2. Также отобрана проба водной среды из приямка пом. 114. Результаты приведены в Техническом акте Уч. №____________ .

МАД у дна емкостей с внешней стороны баков составляет от 2,5 до 4,7 мкЗв/ч, по высоте баков МАД снижается до 2,6–2,4 на середине и до 0,6 – 1,3 на верху баков. МАД от трубопроводов и запорной арматуры составляет 0,7–1,5 мкЗв/ч. Общего и нефиксированного бета- загрязнения поверхностей пола, стен, оборудования не обнаружено.
[image: image15.png]Pe3ynbTaThl BHIIONHEHHBIX 3aMepoB MAJL B mom. 145 mpuBeleHs! Ha KapTorpaMme pHc. 2.
3unauenus MAJ] B mom. 145 cocraBmsmror B ocHoBHOM oT 0,25 mo 0,5 Mk3B/4, mocCTHras
MAaKCHUMaJbHBIX 3HAYEHUM OT OTHENbHBIX YYacTKoB TpyGomposomoB no 0,65 — 1,5 Mk38/4 u B
noanode mpoboorbopuuka 10 1 Mx3s/u. MAJ] B mpusmke moMemieHus coctasnseT 0,35 MK3B/4.
MaxkcumansHoe 3HaueHue MA/I 3aperucTpupoBaHo oT ¢pparMeHTa (06pas3ua) MeTajla Ha YeMOAAHE
B yriy no psaay X+1 u oceto 6+4 u cocraBnser a0 4,4 Mx3B/4. Obmee u HepuKkcUpoBaHHOE OeTa-

3arpsA3HeHHe MOBEPXHOCTEH Tona, CTeH, 000pynoBaHus He npesbluaet 10 6era- 4acT./CM”-MHH.

Havanbauk otaema S0Pb % B.I'. Unpun

Havansuuk otnena OXTU > 1.B. MUpOIHHYEHKO
i

3aM. navaneauka OXTH,

PyxoBoauTens Jorosopa o  AA. Adanacke

HauanbHUK rpynibl JO3UMETPHYECKHX

uzmepenuit JOPb O.H. Capanya

;ﬁ/l Anemuy

Unxenep 11 kar. rpynmer 83 30Pb A.Jl. MuTteHkoB

Huxenep rpynnst 83 D0Pb @— P.B. Yepssxos

Havansuauk rpynmst 513 OXTHU

AJemnH
AA 125102012





[image: image16.png]OI'YIT «HUTU um. A.Tl. AnexcanapoBa» [ maBHBIH UHXEHED

OXTH oIy WNTHU nm. A Il. Anekcangposa»
AKT B < CEECZIN A Visanos
Va Ne g5 -/ S48 74 «25» cents6pa 2012 1.
TEXHUYECKHH AKT

10 pe3yJibTaTaM paualliOHHOTo obcneaoBanus 6akoB xpanenus JKPO A-45 mom. 150
u A-48 oM. 153 3panus 500

B nepuon ¢ 3 mo 7 centsadps 2012 r. cneuuanuctaMu OXTH u DOPb B paMkax BBITTOJIHEHUS
pabot 1o jorosopy Ne 8391/54-06 n. 12.2 npoBejeHO 0OCNe0BaHNE palHallMOHHOK 0OCTAaHOBKH Y
OaxoB xpaHeHus XKPO A-48 nom. 150 n A-45 nom. 153 31. 500.

baku npeacTaBIsIIOT coOOH HMMIMHAPUYECKHE €MKOCTH IUaMETpPOM 2 M, BBICOTOH 2 M H
06beMOM 5,85 M’ H3rOTOBIICHHBIE U3 Hepxkaserouier ctand Mapku X18H10T. bak xpanenus XXPO
A-48 pacniosioxxeH B oM. 150 HanmpoTuB BXona B oMelleHue u3 TamOypa nom. 151 mo psny K+6 u
ocu 5+1,5. bak xpanenust JXPO A-45 pacnosiokeH B oM. 153 HanpoTHB BxoJa B IOMELIEHHE U3
tamOypa nom. 152 o psimy K+6 u ocu 5+4.5. baku coenunenst tpybomnposogamu Jly80, JlyS6 u
Hy32 cHaOXeHHBIMU 3alIOpHO# apMaTypoil ¢ obopyoBanuem odpamienus ¢ JXKPO 3a. 500.

Papnanyionnoe obcnenoBaHue BKIIKOYATIO H3MEPEHHE MOITHOCTH aMOWEHTHOH 03Bl raMma-
u3nydyenus (MAJL), Oera- 3arps3HeHHst TOBEpXHOCTEH MONOB U obopynoBanus. M3mepenuss MA/]
IpOU3BOAMIN Jo3uMeTpamu-pajuomerpamu MKC-ATI117 3aB. Ne 11331 (IIporokon mosepku
Nel250 ot 14.09.2011 r.) u 3aB. Ne 11329 (IIporokon moeepkr Nel503 ot 11.09.2012 r.).
3arpsi3HEHUE IIOBEPXHOCTEH OMpEeNsUTd METOAOM CHATHS CIHPTOBOIO Ma3Ka C HOBEPXHOCTH
~ 150 eM” ¢ NOC/IeAYIOMMM MX obcueToMm Ha ailbda- Oerta- paguomerpe KPAB-2 3aB. NeH-617
(ITporoxon nosepku Nel300 aeiictButensusblit 10 09.12.2011 r.).

Pesynbrarel BoinosiHeHHbIX 3amepoB MA]J] y 6aka A-48 npuBeneHbl Ha kapTorpamme 1. M3
KapTorpaMMbl BUIHO, YTO B 3aBUCHUMOCTH OT TOYKH M3MEpPEHHUs Mo auameTpy Oaxa MA]J] y aumma
cocTaBasitoT o110 mo 24 MK3B/4; Ha BbIcOTe | M OT gHa oHa nosbplwaercsd g0 20-40 Mk3B/u;
MakcuMasbHble 3HaYeHust MA/] 3aperucrpuposans! Ha BeicoTe 1,7 M U gocturaiotr 80-160 Mx3B/4,
3ateM cHibKasich A0 10-12 Mk3B/4 (0T OTKpeITOM roprnoBuHbel Oaka mo 20 Mk3e/4). MAJ[ ot
TpyOONpoBOAOB U 3anopHOH apmatypel Jly 32 - 4-4.5 mx3s/4, [lyS6 — 10 8 Mk3B/4. MA]] na
paccTtosiHuM 1 M oT 6aka Ha BeicoTe 1 M oT mosia 18-30 Mx3B/4. Ha 10 ¢m oT noaa 10-15 Mx3/4.

CHuMaeMoe MOBEPXHOCTHOE 3arpsA3HEHUE BEPXHEH rOPU30HTATLHOM NOBEPXHOCTH Oaka A-48

2 .
He mpesblmaeT 120 Oera- 4YacT./CM MUH., BEPTHKAIbHBIX IMOBepxHOCcTedl — He Oonee 20 Oera-





[image: image17.png]yacT./cM’MHH., BHEUIHEH MOBEPXHOCTH TPYOONPOBOIOB — MeHee 5 Gera- 9acT./cM’MHH., mona —
MeHee 25 6eTa- JacT./CM MUH.

Pe3ynpTaThl BBITIONHEHHBIX 3aMepoB MAJ] y 6aka A-45 mpuBeaeHs! Ha kaprorpamme 2. Kak
BHAHO M3 KapTOI'PaMMBbl, MaKCUMaJIbHble 3HayeHUss MAJl 3aperucTpupoBaHbl y AHHUINA Oaka Ha
BbIcOTE 30 CM B paliOHE BBIXOJA JAPSHAXHOU TPYObI CO CTOPOHBI CTEH A «rI1yDOKOH» Ne3aKTHBALUH
1 gocturaior 100- 300 Mx3B/4. C IPOTHBOMOIOKHOW CTOPOHBI Y AHHINA OHH cOCTaBistiorT 30 110
40 mx3B/4. Ha BeicoTe 1 M oT aHa Gaka MAJ] coctaBaser ot 40 g0 65 MK3B/4 (MakCHMalbHBIC
3HAYECHHS 3apETMCTPHPOBAHBI TAK)XKE CO CTOPOHBI CTEHNA «TIyOOKOW» e34aKTHBALIMK), B BepXHEM
4acTH 0aKa U OT OTKPLITOH ropiaoBHHEl — 25 — 30 mx3B/4. MA/] or TpyGOIIPOBOIOB H 3aOPHON
apmarypsl [y 80 10 uX BBOJ2 B BBITOPOAKY CTeHAa «rnybokoi» ae3aktusaluu 75 — 180 Mk3B/4, B
BeITOpOJIKe CHMXadAch A0 50 Mk3B/4. MAJl Ha paccrossHum 1 M oT Gaka Ha BhicoTe 1 M OT Ioia
10-15 Mx3B/4, Ha 10 cM oT moa 7-12 MK3/4.

CHuMaeMoe NOBEPXHOCTHOE 3arpsi3HeHHe BEPXHEH rOPH30HTANBHOMN NOBEPXHOCTH HaKa A-45
He npepbimaer 20 GeTa- 4acT./CM’MHH., BepPTHKAIbHbIX IIOBEPXHOCTEH M BHEIIHEH MOBEPXHOCTH

)
Tpy6OIPOBOIOB — MeHee 5 6eTa- YacT./cM MHH., 110J1a — MeHee 25 Gera- 9acT./cM’MAH.

B.I'. Uinbun
Zf. 05./2  W.B. MupPOIIHUYEHKO

Hauansauk otnena DOPh

Havannuux otnena OXTU

3aM. Havaipauka OXTH,

PykxoBonurens j1oroBopa o> AA AdanacneB
HavanbHUK rpYIIIBI JO3UMETPUUECKUX 5o
Uzmepennit 0Pb < O.H. Capqua

/A‘M’ Aneria

;  P.B. Uepssikon

Havanenauk rpynmnst 513 OXTHU (_/

Wuxenep rpynnsl 83 20Pb

Asnewun
AA 120092012






[image: image18.png]OT'YII «<HUTU um. A.Il. Anexcanaposa» ['1aBHBIH HHXKEHED

OXTH OI'YH ¢HUTHU M. Al Anexcanaposa»
AKT T ‘ A.A. Banos

Va. Ne 04 - A~ ﬁ;’ff/] " «2%5» centa6ps 2012 .
TEXHUYECKUM AKT

10 pe3yJibTaTaM paguallMOHHOro obciieoBanus kamepsl pparmentauun MPAO 31. 500

B nepuoa ¢ 17 mo 18 centsabps 2012 r. cnenmanucramu OXTHU u DOPB B pamkax
BBINOJIHEHKS paboT 1o porosopy Ne 8391/54-06 n. 12.2 nmpoBeneHo oOcnenoBaHue paanartuoOHHOMN
OOCTaHOBKM B IOMELIEHWH Kamepbl (parMeHTallMd METaUTHYECKHUX pPaIHOaKTHBHBIX OTXO0B
(MPAO).

Kamepa ¢pparmentanun MPAO pacnosokeHna B npaBoM CTeHIOBOM 3asie (oM. 150) 31aHus
500 mexnay psanamu K — K+4 u npeacrasisier co00i M3roTOBIEHHBIN M3 HEp)aBeIOIIed cTaly THIIA
X18H10T romuuno# 5 MM Gokc pasmepom 3x4 M. BHyTpeHHee mpocTpaHcTBO OOKca pasje/ieHo Ha
JIBE YaCTH: BXOOHOM TaMOyp-ULIIO3 pasMepoM 3X)1 M M HENOCpeICTBEHHO Kamepa (parMeHTalluu
(3x3 ™). bokc cHaOxeH cucTeMaMy BEHTUISIHA. COCTOSMIEH U3 BO31YX03a00PHUKOB ¢ Ki1alaHaMH,
BEHTHJISUHMOHHOrO KOpoOa BBITSYKHOM BEHTHJIALIMH (BBINOJIHEHHOro U3 nmojuBHHMWIxopuaa [1BX) u
BO3AyX0Jda MECTHOro otcoca (Tpyba H3 YIVIEPOJUCTOH CTajlM, IOKPHITas TOJICTBIM CIOEM
PKaBYMHBI), TAKXKE COEIHMHEHHOTO C CHUCTEMOM BBITSKHOM BeHTUISUUH. KOHCTpyKuus Ookca
IO3BOJIET [OJHOCTBIO HCKIKOUUTH KOHTAKT PaJMOaKTUBHBIX MATEPHAIOB C OKPYXKAIOUIEH cpenoi
CTEH/I0BOI'O 3aja.

B tamOyp-uumo3e crnpaBa oT BXOJa PacHoOIOKEH CTOA UTA TMOATOTOBKH HHCTPYMEHTA H
onesanuss CH3 nepen BxomoM B romenieHue kameps! gparmenrtaimu. Crpasa oT Bxoaa — Tpu 20-
JHUTPOBBIE OYTHUIH. IIPETONIOKUTENBHO ¢ KucioTamu. Ha momy mycop.

B 1noMmemieHMH KaMepbl HaxoAsTcs: CTaHOK is  Gparmentaiuu MPAO  (mua),
METAUIMYECKUH BEPCTAaK C THCKAMH, TOUMJIBHBIA CTAHOK, SIIUK C METATMYECKHMH CTPYXKKaMHU
(oTX0IBl HMMJIEHHS), HEPXABEIOIIAsl M IIACTUKOBAsk €MKOCTH C 3arpyXeHHbiMH Melnkamu ¢ TPO,
MEIIOK C OTXOAaMHU.

Pannanmonnoe obcnenoBanue BKIOYAIO U3MEPEHHE MOIIHOCTH aMOHWEHTHOM 03Bl FaMMa-
uznydeusd (MAJl), 1 cHuMaeMoro OeTa- 3arpsi3HEHHMs] MOBEpPXHOCTEH MOJOB U 0OOpyHOBaHHS.
Uzmepenuss MAJ] npoussoaunu pozuMerpamu-paavometrpamMun MKC-ATI1117 3aB. Ne 11331
(ITpotokon nmoepku Nel250 ot 14.09.2011 r.) u 3aB. Ne 11329 (IIpotoko:1 noepku Nel503 ot
11.09.2012 r.). 3arpsi3sHeHHE MOBEPXHOCTEH ONIpEICISUTH METOIOM CHATHS CIIHPTOBOrO MasKa ¢
moBepxHocTH ~ 150 eMm” ¢ nocjeqyroumuM ux obcuetoM Ha anbga-, 6era- paauomerpe KPAB-2

3aB. NeH-617 (ITpotokon moepku Nel300 nefictBurenbHbii g0 09.12.2011 r.).





[image: image19.png]PesynbraTs! BeIMOMHEHHBIX 3aMepoB MAJ] npuBeseHs! Ha Kaprorpamme. M3 kaprorpammel
BHIHO, 4T0 MA/J] y BHEIIHUX MOBEPXHOCTECH KaMephl COCTABISICT: ¥ CTEHKH CO CTOPOHBLI BXOJAA —
3 Mk3B/4, y OOKOBBIX cTeH — 0T 2.5 gmo 0.9 wmx3/B, cHMXKasch B CTOpoHy psaga K.
Y B031yXx03a00PHUKOB C KJIallaHaMH TaKKe OKOJIO 3 MK3B/4.

B nomemennu ram6ypa MA/JI ot 1,8 110 3.3 (MakcuMaibHOE 3HAUEHHE Y BXOJa B IIOMELIEHHE
¢dbparMeHTanum).

B nomemennn ¢parmentamuun MAJ[ y mosia 4 10 BbICOTE MOMEUICHHS, B TOM YHCIE Y
KOpOOOB BBITSKHOM BEHTHIISIIMU U TPYOOIPOBOJIA MECTHOIO 0TCOCA) B OCHOBHOM COCTaBIsET OT 1,3
A0 3,5 MK3B/4; JIOKallbHBIC IIOBBIIEHHBIE 3HauYeHUss MAJ] 3aperucTpupoBaHbl OT: CTaHKA IS
¢bparmenTanuu (muina) — 10 24 Mx3B/4, MeIKa B IIJIACTUKOBOM HOIA0HE — 10 50 Mk3B/4, Melika B
METAJTHYECKOM I10/II0OHE U MELIKA y cTaHKa — 10 20 MK3B/4, lIMKa ¢ METAVIMYECKUMH OTXOAaMH —
10 8 MK3B/4.

CayvMaeMoe MOBEpPXHOCTHOE 3arpsi3HeHue  oO0OpYyJOBaHMS ¥ TOJNOB  (IIACTHKAT,
HepKaBerolllas CTalb M0 IUIACTUKATOM B palioHe 1e(EKTOB IIACTUKATOBOTO TTOKPBITHS) COCTABISAET
B OCHOBHOM  60-250  Gera-  4acT./CM'MHH.. MaKCHMaibHas  BCJIWYMHA  JOCTHIAET

2 o .
1040 GeTa- yacT./cM"MHH. ¢ BHyTpeHHEH MOBEPXHOCTH BO3YX03a00PHHKA BBHITSHKHOM BEHTHIIALIMH.

Hauanpuuk otiena 20Pb :(/Z( 7 B.I'. Unpun
Hauanenuk otnena OXTU / 1.B. MupomHn4eHko
3aM. HavanbHuKa OXTU,
PykoBonurens norosopa Il AA, AdanacoeB

A P VA

HauanbHuK rpynsl J03WMETPHYECKHUX
usmepenuii JOPb

Havanpauk rpynne 513 OXTHU

Wuxenep rpynmst 83 DOPb P.B. Yepasxos

Anewnx
AA 121092012
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OXTH OI'VIT HANTU um. A.T1. Anexcanaposa
A.A. MBaHoB

AKT
Va. Ne 05°-7.7- 677074 C«{» HOs16ps 2012 1.
« _é_ » HOs16pst 2012 .

TEXHUYECKUN AKT
10 pe3yJibTaTaM paIdOMETPHIECKOTO KOHTPOJIS U CIEKTPOMETPHIECKOTO aHaIN3a
npo6 TeXHOJIOrMuecKux cpex 34. S00

B nepuon ¢ 10 no 30 okrabps 2012 r. cneunamucramun OXTU m D0PBb B paMkax
BBINOJHEHHUA paboT no poroBopy Ne §391/54-06 (u. 13.2 [Inan-otueta OXTH 2012 r. u m. 7.1
[Inana pabor DOPb Ha 4 kBaprag) 1O KOMIUIEKCHOMY paIHalldAOHHOMY 00CjeJOBaHHIO
CTEHI0BBIX ycTaHOBOK 31. 500 mpoBeneH oTOOp TEXHOJNOTHYECKUX Cpell M OKpPacCOYHBIX
MaTepuanoB CTPOHTENBHBIX KOHCTPYKULHH. Bemonnen paTuoOMeTpHIECKU "
CIIEKTPOMETPHYECKHI aHATN3 cOCTaBa OTOOpaHHBIX MPOO.

IIpo6br ObtH OTOOpaHBl W3 O0OOPYNOBAHHUS CTEHAOB «TIIYOOKOW» H IOTpPY>KHOH
Je3akTHBaluu (moM. 153), u3 ocwinaBiielcs nobenku ¥ Kpackd y CTEHBI y BxoJa B oM. 153, a
Tak)Ke CHCTeMBI cO0pa ¥ XpaHeHHMs XKUAKHX paJHoakTHBHBIX oTxon0B (JKPO) mom. 114.

OmnpeneneHHoe KOJIMYECTBO OTOOpPaHHBIX TBEpABIX NpoO (Kpacka, COJIM, MOPOIIKH,
OTJI0KEHHUS, MYCOp H T.I.) B3BSIIMBAIH Ha JIADOPaTOPHBIX 3MEKTPOHHAIX Becax tana BJIT 510-11
3aB. Ne 23625054 (CeugerensctBo o moepke Ne03250/11 meiictBurensro mo 18.10.2012 r.),
MOMEWANH B eMKOCTH oGseMoM 60 cM® u OPOH3BOAMIN HX pAJHOMETPUUYECKOE U
crieKTpoMeTpHueckoe obcnenoBanue. Mnucrteie ocagku mpenBapUTENbHO BBICYIIUBAIH IPU
KOMHATHOI TeMIepaType ¥ B CYIIHIbHOM Ikady npu Temneparype 105 °C 1o mocTossHHOTO
Beca.

Kunxue npobsl oTOHpanu 3 obbeMa anmaparoB WIH IPHUSIMKOB, IOMEINATIH B EMKOCTh
oGmemom 500 cM® i NepeaBan Ha CIIEKTPOMETPHIECKHE H3MEPEHHUSL.

PaguoMeTpuueckuit KOHTPOJb 3arpsA3HEHMs 1Npo0 IPOBOAWIM Ha paJaHOMETpe
zarpssneHHoctd noBepxHoctH KPAB-3 3aB. NeT128 (3akmodeHnme o0 NOBEpKE W HOMEp
npotokona Nel 1/1267 neiictBurensuele no 19.10.2012 r.).

CrieKTpOMeTpHUYECKHE H3MEPEHUs BBHINOJIHSUIA Ha MOJIYIPOBOJHHKOBOM CIIEKTPOMETPE
ramma-uznyuenus [TAMMA-IIT ¢ ucrionbp3oBaHHEM — aTTECTOBAHHOIO  IPOTPAMMHOIQ
ooecneuenus «SPECTR-L» (CIIO SPECTR-L — cBua. Ne 116/98) corymacHo «Metoauku
u3Mepennil yaeabHo#i (06beMHO) aKTHBHOCTH raMMa- H3Ny4YaiOIUX PafioHyKINI0B B npobax
00LEKTOB BHEINHEH cpelbl, COPOCHBIX BOJM, XUIKMX PaJHOaKTHBHBEIX OTXOJOB U BBIOPOCOB B
atMoc(epy NPOMBILTEHHBIX [IpeAnpusaTui» Yu. Ne 05-12-321 M.

XapaktepucTHka MecT orbopa  npoO, BECOBBIE  IIapaMeTphl,  pe3yJbTaThl
PaJHOMETPHYECKOTO KOHTpPOJII H CIIEKTPOMETPHYECKOro aHaiau3a Ipo0 IIpeAcTaBleHbl B

Tabauuax 1 ¢ 2.

Havansauk otnena OXTHU N.B. MUpOIIHUYEHKO

3aM. HadanpHuka OXTH,
PykoBoautens 10rosopa QAU A.A. AdanaceeB

A.M. Anenive
Q B.B. I'aiiko

HavanbHUK rpymmnst 513

HavanpHuk rpynns! 551

Hnxenep rpynns 83 OOPb P.B. UepBskoB
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OXTH OT'YILHUTU um. A.Il. Anekcannposa»
AKT I P (54 - A.A. VBaHOB
Yu. Ne D - 50574 «25 » centabps 2012 1.

TEXHUYECKHH AKT
10 pe3ysbTaTaM paJualHOHHOTO U CIIEKTPOMETPHYECKOI0 aHaIn3a
poO TEXHOJIOrMYECKHUX cpell cTeHaoB oM. 150 3a. 500

B mnepuon ¢ 30 aerycta mo 20 centsbps cnenumanucramp OXTHU u DOPb B pamxkax
BBINOSHEHUS paboT no jgororopy Ne 8391/54-06 (n.12.2 Ilnan-otyeta OXTH) no xoMmiexcHOMY
pandanMoHHOMY OOCJICIOBAaHHIO CTEHJOBBIX YCTaHOBOK 37aHust S00 npoexnen  otdop,
paiMOMETPHUECKHUH W TraMMa-CIIeKTPOMETPUYECKUH aHalu3 [po0 TEeXHOJIOTHYECKUX Cpel,
CTPOMTENBHBIX KOHCTPYKIIHM, OKpPAaCOYHBIX MAaTepHajloB «COJEBOrO0» M BBIIAPHOIO CTEHIOB,
pacmosioKeHHbIX B MoM. 150, a Takke BOOHBIX Cpejl amnllapaToB KM CKOIUIEHHH MPOTEYEeK BOABI Ha
N0y MOMEIICHHUS.

OmnpeneneHHOe KOJMMYECTBO OTOOpPAaHHBLIX TBEP/BIX Mpo0 B3BELIMBAIM Ha J1abOpaTOPHBIX
anexkTpoHHBIX Becax Tuma BJIT 510-I1 3aB. Ne 23625054 (CeunerensctBo 0 noepke Ne(03250/11
nercteutenso g0 18.10.2012 r.), nomemanun B eMkoctd obbemoMm 60 oM IPOU3BOIUIN
PaqHOMETPUYECKOE U FaMMa-CIIEKTPOMETPUYECKHE H3MEPEHUS.

Kuakue npoObl cobupanu ¢ MOBEPXHOCTH pasfiuBa MM oObeMa armnapara, NOMEIAId B
eMKocTh 06bemMoM 1000 cM® U repeaBaiy Ha raMMa-CIIeKTPOMETPHUYECKHE H3MEPEHHUS.

Pagnomerpuueckoe usmepeHue npod NHpoBoAWIM Ha anbda- Oeta- paaguomerpe KPADB-3
3aB. NeT128 (3awxmoueHne o moBepke M Homep mnpoTokona Nell/1267 neHcTBUTENbHBIE [0
19.10.2012 r.).

['aMMa-CrieKTpOMETpHYECKHE ~ U3MEpPEeHMsl  BBIMOIHSIIN HA  MONYyNPOBOJAHHUKOBOM
cnextpoMerpe ramma-uznyaenuss LAMMA-11I ¢ ncnionp3oBanueM aTTECTOBAHHOTO MPOrPAMMHOTO
obecneuennst « SPECTR-Ly» (CITO SPECTR-L - cBua. Ne 116/98) cornacHo «MeToauku uamepeHui
yIenbHOH (00BeMHOM) aKTHBHOCTH Tamma- M3JIy4alolmMX paluoHYKIMAOB B Ipobax oOBEKTOB
BHEHIHEH cpeabl, COPOCHBIX BOJI, XXUAKHUX PAJAMOAKTHBHBIX OTXOJOB U BBIOPOCOB B arMocdepy
NPOMBILIIEHHBIX TpeanpusITHi» Y4, Ne 05-12-321 M.

XapakTepucTHKa MecT 0TOopa 11pol. BECOBbIE MapaMeTpsbl, pe3yIbTaThl paJHOMETPUYECKOrO

M raMMa-CIIEKTPOMETPHYECKOTO aHaIu3a Npod npe/crapieHbLp Tabaunax 1 1 2.

Havanpaux otnena OXTU N.B. MupomHuueHKO

3aM. HauaaeHHKka OXTH,

PyxoBonutens norosopa N \Z A.A. AdanacbeB
Havaneaux rpynmnst 513 m AnemnH
HauajnpHuk rpynmsi 551 / @/m’_ B.b. T'aiixo

Wuxenep rpynns! 83 0P ‘(#) P.B. Uepssakos
AneuivH

aa220092012
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OXTH, naboparopus 56 I'maBHBJ HHXKEHED
AKT - A. A. IBaHOB
- ol
Vo Negs” #6767 15.11.10r. «06»__ A1  20l12r
AKT

IO pe3yibTaTaM MpOBEAEHHS paHalioHHOro obcieioBanns Tepputopus 3. 500

CocrosiHue Ha3eMHOIT JKOCHCTEMBI

B okrts6pe 2012 roma mpoBepeHO paiuMaliMoHHOE 0OCIelIOBaHUE TEPPUTOPHH  BOKPYT
3nanus 500 B CBsI3M C BHIBOJOM M3 9KCIUTyaTalldH CTEHAOB, Pa3MEIICHHBIX B JAHHOM 3/aHUH.
Pabora BemonHanace no gorosopy Ne 8391/54-06 (m. 13.2 Ilnana-otyeta OXTHU Ha 4 xBapTan
2012 r.). Ilpn obcnenoanuu ObUTM 0TOOPaHBI IMPOOEI TOYBO-PACTUTENIFHOIO IIOKPOBA OKOJIO
nepumetpa 31anns 500. KonkperHoe mecto npobootbopa BIOHpAIOCh ¢ yYe€TOM Pe3ysbTaToB
paHee NMPOBEJCHHBIX 3aMepOB aMOHUEHTHOH 10361 GOTOHHOTO H3JTyYEHHS HA MECTHOCTH (ramma-
CBEMKH) M H3MEPEHHs YPOBHS NOBEPXHOCTHOTO 3arpsA3HeHHs OerTa-yacTHLaMH MpHIIETaroIleH
TEPPUTOPHU. DTO MECTa ¢ MAKCUMAILHBIMH YPOBHSMH 3a(HMKCHPOBAHHOH aKTUBHOCTH, a4 TAKXKe
Ta yacts Tepputopun OI'YII «kHUTU um A.Il. AnexcanapoBay, koTopas Oblna Heobxonuma A
TOJHOTBI OLIEHKH PaqHalMOHHOTO COCTOSHUSA 0OBEKTOB IPUPOIHO# cpeasl BOM3Y 3aaHus 500 1
CPaBHEHHs TIOJyYEHHBIX MAHHBIX € aHAIOTH4YHOH HHpopMmanued B Hpejesiax CaHHTapHO-
3aLIMTHOH 30HBI M 30HBI HaOMIOJeHus npeanpusths. Kapra-cxema Todek orbopa npob BOKpYT
CTEHJIOBOrO 3a1a 1 jaboparopHoro kopmyca 34. 500 npuseneHa Ha puc.l.
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Puc. 1 — Kapma-cxema mouex npo6oombopa nousbt u 2pynma oxono komniexca soanut 500.





Почво-грунты обследованной территории представляют собой в основном техногенные отложения более чем 20-летнего периода представленные насыпными грунтами: мелкими и средними песками с низким включением непосредственно почвенной гумусовой фракции. Целинная почва практически отсутствует. Отбор проб осложнен многочисленными бетонными дорожками и проходами. Вокруг зд. 500 часто встречаются сформированные на высоту 1-5 см техногенные отложения грунтов и проросшей растительности, образовавшиеся на выветренных бетонных плитах. Пробы почвы (грунта) отбирались стандартным пробоотборником с фиксированной площади. Керн почвы при отборе составлял 0,02 м2. Всего отобрано 14 проб почво-грунтов. Из них 11 проб отобраны  из поверхностного 5 см слоя, а в точке № 10 почва отобрана по вертикальному профилю и составляет три слоя 0-5 см, 5-10 см и 10-15 см от поверхности, которые анализировались отдельно. Точки отбора № 1 и № 2 находились с фасадной стороны, № 3 и № 5 – с боковой стороны и № 4 – с тыльной стороны здания лабораторного корпуса. Точки отбора № 6 и № 8 выбраны непосредственно рядом с воротами стендового зала, через которые ранее осуществлялась транспортировка радиоактивных отходов, а точка № 7 – в месте максимально наблюдаемой на обследованной территории мощности амбиентной дозы фотонного излучения. Место отбора проб №№ 9 – 12 обосновано размещением контейнера с техническими отходами и металлической стружкой. В пробе почвы № 12 находились включения металлической стружки.

Одновременно с пробами почвы в точке № 3 и вокруг контейнера отобраны пробы растительности.

Пробоподготовка и радиохимический анализ отобранных проб проводился на основании аттестата аккредитации в области радиационного контроля 
№ САРК RU.0001.442092 действительного до 31.10.2014г. на поверенной аппаратуре по следующим методикам:
1. ГОСТ 17.4.3.01-83 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб.

2. Методика выполнения измерений суммарной альфа- и бета- активности водных проб

альфа-бета радиометром УМФ-2000, Утв. директором Центра метрологии ионизирующих излучений ГП ВНИИФТРИ Госстандарта РФ 11.05.2005 г.

3. Методика измерений удельной (объемной) активности 90Sr в пробах объектов внешней среды, сбросных вод, жидких радиоактивных отходов и выбросов в атмосферу промышленных предприятий с применением радиометра бета-излучения: ФГУП НИТИ им. А.П. Александрова, инв. № 10911/И, 2011, – 52 с. – № 202/210-(01.00250-2008)-2011.
4. Методика подготовки счетных образцов для измерений удельной активности 90Sr  в пробах  почвы, грунтов, растительности, хвои, донных отложениях, водорослях, рыбы. Приложение Б к методике. Инв. № 10911/И, 2011.
5. Методика измерений удельной (объемной) активности гамма-излучающих  радионуклидов в  пробах объектов внешней среды, сбросных вод, жидких радиоактивных отходов и выбросов в атмосферу промышленных предприятий, ФГУП НИТИ им. А.П. Александрова, Уч. № 05-12-321М , - 18с, уч. № 05-12-321М, 2012.

6. Инструкция НИТИ. Отбор, предварительная обработка и измерение проб объектов внешней среды при контроле радиационной обстановки, 1986г. 

Сводные результаты радиометрических, гамма-спектрометрических измерений и радиохимических анализов проб почвы (грунта) приведены в таблице 1. Нумерация проб совпадает с местом (точкой) отбора пробы. Расчет удельной активности счетных образцов проб произведен на исходную (сырую) массу. Оценка поверхностного загрязнения проб проведена на 1 м2 с учетом отобранного керна почвы.

Таблица 1 – Результаты измерений состава, удельной и поверхностной активности нуклидов в почвах 0-5 см слоя, отобранных около здания 500.

	Точка отбора по карте-схеме
	Суммарная активность

бета-излучающих нуклидов, Бк/кг
	Активность

	
	
	137Cs
	90Sr
	60Со

	
	
	Бк/кг
	Бк/м2
	Бк/кг
	Бк/м2
	Бк/кг
	Бк/м2

	1
	796 ( 120
	58 ( 5
	2070
	< 2,0
	< 142
	-
	-

	2
	810 ( 120
	25( 3
	840
	2,9 ( 1,2
	195
	-
	-

	3
	960 ( 140
	4,7 ( 0,8
	210
	2,0 ( 0,8
	136
	-
	-

	4
	1080 ( 160
	44 ( 4
	2010
	2,0 ( 0,8
	161
	-
	-

	5
	1050 ( 160
	8,5 ( 1,2
	340
	< 2,0
	< 165
	-
	-

	6*
	1540 ( 230
	670 ( 45
	25670
	33 (10
	2640
	139 ( 10
	5330

	7
	1060 ( 160
	8,8 ( 1,2
	314
	< 2,0
	< 199
	-
	-

	8
	840 ( 130
	154 ( 11
	6770
	11 ( 3
	731
	2,6 ( 0,8
	114

	9
	1270 ( 190
	4,2 ( 1,0
	131
	3,7 ( 1,5
	388
	-
	-

	10
	1280 ( 190
	21( 2
	724
	2,7 ( 1,1
	203
	-
	-

	11
	1150 ( 170
	23( 2
	785
	2,0 ( 0,8
	130
	-
	-

	12
	1170 ( 180
	102 ( 8
	2500
	19 ( 8
	1090
	5,8 ( 1,5
	143


Примечание:  * - в пробе дополнительно присутствуют следовые количества 95Nb – 2,7 Бк/кг.
Суммарная активность бета-излучающих радонуклидов в обследованных почвах находится в пределах 800 - 1540 Бк/кг на сырую массу. Эти уровни активности, кроме максимально наблюдаемого места отбора (1540 Бк/кг) характерны для территории промплощадки НИТИ, а также зоны наблюдения, которая составляет радиус 20 км от нашего предприятия (табл. 2). По данным гамма-спектрометрического анализа основная часть суммарной бета-активности почв определяется радионуклидом естественного происхождения – калием-40, кроме проб 6, 8 и 12, выделенных в таблице 1 серой заливкой.

Таблица 2 – Диапазоны наблюдаемых уровней активности нуклидов в почвенном покрове промышленной площадки (санитарно-защитной зоны) и в зоне наблюдения ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» за период 2008 - 2011 годы.

	Пункт
отбора
	Расстояние

от НИТИ,
км
	Суммарная активность 

бета-излучающих нуклидов, Бк/кг
	Активность

	
	
	
	137Cs
	90Sr

	
	
	
	Бк/кг
	Бк/м2
	Бк/кг
	Бк/м2

	НИТИ, зд.160 
	0
	480 - 770
	3,0 -  10,4
	50 - 620
	1,6 -  2,1
	32 -  152

	НИТИ, зд.105
	0
	490 - 1220
	3,6 - 6,6
	75 - 330
	1,1 -  2,1
	32 -  120

	ЛАЭС 
	2
	450 -  830
	2,6 - 25,0
	130  - 1880
	1,7 -  7,3
	50 -  540

	ЛФ «РосРАО»
	3
	590 -  900
	3,0 - 25,1
	140 - 2130
	1,5 -  2,3
	32 - 250

	Среднее по промзоне
	520 -  970
	4,3 - 16,7
	272 - 1410
	1,2 - 3,9
	52 - 300

	город С. Бор 
	8
	700 -  1230
	1,9 -  54,0
	150 - 4570
	1,4 - 4,0
	35 -  340

	Копорье 
	11
	600 -  1060
	14,7- 110,0
	590 - 6050
	1,8 -  2,8
	79 -  110

	Воронино
	15
	530  -  1060
	4,0 -  35,0
	600 -1840
	1,3 - 2,3
	65 -  180

	Среднее по району
	640 - 1050
	11,3 - 59,0
	447 - 3150
	1,9 - 2,7
	63 - 210


В пробах №№ 6, 8 и 12 обнаружены более высокие уровни радионуклидов по сравнению с остальным массивом проб. Присутствие в них кобальта-60 указывает на техногенный характер локального загрязнения почв, что не характерно для промышленной площадки НИТИ в целом. В соответствии с ОСПОРБ99/2010 такие уровни загрязнения почвенного покрова по удельной активности цезия-137 и кобальта-60 (проба № 6), цезия-137 (пробы № 8 и № 12) не допускают неограниченное использование материалов, т.е. эти почвы должны быть отнесены к низкоактивным твердым радиоактивным отходам. Поэтому в локальных зонах отбора проб №№ 6, 8 и 12 необходимо изъять грунт и дальнейшее обращение с ним должно соответствовать требованиям, предъявляемым к радиоактивным отходам.

Активность почвы существенно зависит от растительной подстилки, корневые части и дернина которой входят непосредственно в отбираемую пробу почвы. Как правило, почва сформированная на лесной подстилке (мох, лишайник) накапливает и более высокую активность нуклидов. Особенно это касается цезия-137, который обладает в большей степени необменными (фиксированными) формами нахождения в почвенном покрове по сравнению, например, со стронцием-90 [Ф. И. Павлоцкая. Миграция радиоактивных продуктов глобальных выпадений в почвах., Москва, Атомиздат, 1974, 215с]. Почвенный покров в пробах №№ 1 и 4 содержал мох, поэтому результаты гамма-спектрометрического анализа зафиксировали в этих точках удельную активность цезия-137 порядка 44-58 Бк/кг, в отличие от остальных мест отбора (пробы №№ 2, 3, 5, 7, 9-11). Радионуклидов коррозионного происхождения в этих почвах не обнаружено.

Для оценки вертикальной миграции радионуклидов в почвах на территории зд. 500 в точке отбора № 10 были отобраны пробы почвы до глубины 15 см. Результаты измерений даны в таблице 3.

Таблица 3 - Распределение радионуклидов в вертикальном профиле почв, отобранных вблизи контейнера с техническими отходами (точка № 10).

	Глубина отбора
	Суммарная активность 

бета-излучающих нуклидов, Бк/кг
	Активность

	
	
	137Cs
	90Sr

	
	
	Бк/кг
	Бк/м2
	Бк/кг
	Бк/м2

	0-5 см
	1280 ( 190
	21( 2
	724
	2,7 ( 1,1
	203

	5-10 см
	1160 ( 170
	 8,2 ( 1,2
	595
	2,6 ( 1,0
	188

	10-15 см
	840 ( 120
	4,1 ( 0,9
	260
	2,5 ( 1,0
	159


С глубиной активность радионуклидов в почве снижается (табл.3). Радионуклидный состав представлен цезием-137 и стронцием-90. Других гамма- и бета-излучающих радионуклидов техногенного происхождения не обнаружено. Уровни активности нуклидов в почве места отбора № 10 находятся на фоновом региональном уровне, т.е., радиоэкологически безопасны.

Сравнительные результаты гамма-спектрометрического анализа проб растительности, отобранной около здания 500 и на контролируемой  территории приведены в таблице 4. Точка отбора растительности № 1 совпадает с местом отбора почвы № 3 (боковая часть лабораторного корпуса), а проба растительности № 2 – является объединенной растительной массой, отобранной вокруг контейнера технических отходов. В связи с крайне низкой плотностью растительного покрова и неравномерностью ее произрастания на обследованной территории затруднительно было оценить площадь отбора, поэтому все результаты по растительности даны только на количество активности нуклидов в сырой массе.

Таблица 4 – Результаты измерений состава и удельной активности нуклидов в пробах растительности, отобранных на территории ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» в 2011-2012 годах.

	Пункт
отбора
	Расстояние

от НИТИ,
км
	Дата

отбора
	Суммарная активность 

бета-излучающих нуклидов, Бк/кг
	Активность

	
	
	
	
	137Cs
	40К

	
	
	
	
	Бк/кг
	Бк/кг

	2012 год

	№ 1, зд. 500
	0
	05.10.2012
	130 ( 20
	0,73 ( 0,30
	263 ( 22

	№ 2, зд. 500
	0
	05.10.2012
	150 ( 15
	1,56 ( 0,45
	 292 (  27

	2011 год

	НИТИ, зд.160 
	0
	05.09.2011
	211( 20
	0,47 ( 0,17
	280 ( 21

	НИТИ, зд.105
	0
	05.09.2011
	215 ( 20
	0,41 ( 0,21
	270 ( 21

	НИТИ, зд.123
	0
	05.09.2011
	163 (16
	0,52 ( 0,24
	190 ( 15

	ЛАЭС 
	2
	14.09.2011
	228 (20
	5,73 (  0,92
	215 ( 49

	ЛФ «РосРАО»
	3
	14.09.2011
	226 (18
	1,13 ( 0,23
	170 ( 13

	Среднее по промзоне
	
	210
	1,65  
	225

	город С. Бор 
	8
	14.09.2011
	147 ( 14
	0,49 ( 0,16
	165 ( 13

	Копорье 
	11
	14.09.2011
	185 ( 16
	5,75( 0,56 
	190 ( 21

	Воронино
	15
	14.09.2011
	190( 17
	0,65 ( 0,20
	180 ( 14

	Среднее по району
	
	174
	2,3
	178


Полученные данные по активности нуклидов в растительности около здания 500 практически находятся на том же уровне, как и в промышленной зоне г. Сосновый Бор, а также в остальных точках контроля зоны наблюдения ФГУП «НИТИ им. 
А.П. Александрова», что подтверждает факт нормальной радиационной обстановки растительного покрова вблизи здания 500.

Воздушная среда. Рядом с территорией здания 500 расположен пост № 8 радиационного контроля воздушной среды (САРКАВ) АСКРО ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» (рис.1). На нем с 2012 года осуществляются непрерывные отборы проб аэрозолей атмосферного воздуха на фильтры ФПП-15-1,5 (ткань Петрянова) с заменой фильтров в конце каждого месяца и последующим измерением активности аэрозолей на фильтре в лабораторных условиях. Объемы прокачки поста № 8 составляют в среднем порядка 15-17 м3/мин. За период экспозиции через фильтр проходит около 600 тыс. м3 приземного слоя атмосферного воздуха. Высокая производительность постов позволяет рассматривать пробы аэрозолей атмосферного воздуха, как наиболее чувствительный индикатор радиоактивного загрязнения природной среды, и в частности наземных экосистем. Поэтому, для оценки прилегающей к зд. 500 территории, приводим результаты измерений состава и активности радионуклидов в аэрозолях атмосферного воздуха с поста САРКАВ № 8 (табл. 5). В таблице даны результаты прямых гамма-спектрометрических измерений аэрозолей на фильтрах-таблетках откалиброванной геометрии.

Таблица 5- Пост 8 САРКАВ. Результаты гамма-спектрометрического анализа проб аэрозолей атмосферного воздуха около здания 500 в 2012 году.

	Месяц экспо-зиции фильтра
	Объемная активность нуклидов (А) 

	
	137Cs
	54Mn
	60Сo
	40K

	
	А, мкБк/м3
	% от ДОАнас
	А, мкБк/м3
	% от ДОАнас
	А, мкБк/м3
	% от ДОАнас
	А,
мкБк/м3

	Март
	9,8 ± 1,8
	3,63E-05
	2,6  ± 1,1
	3,61E-06
	5,3 ± 1,6
	4,82E-05
	< 27

	Апрель 
	7,2 ± 1,9
	2,67E-05
	< 1,5
	< 2,1E-06
	< 1,7
	< 1,6E-05
	< 35

	Май 
	24,0 ±  3,0
	8,89E-05
	11 ± 6
	1,53E-05
	8,8 ± 1,6
	8,00E-05
	10 ± 3

	Июнь
	2,1 ± 0,5
	7,78E-06
	< 0,41
	< 5,7E-07
	< 0,49
	< 4,5E-06
	34 ± 10 

	Июль
	1,6 ± 0,7
	5,93E-06
	< 0,60
	< 8,3E-07
	< 0,66
	< 6,0E-06
	70 ± 18

	Август
	2,3 ± 0,6
	8,52E-06
	< 0,43
	< 6,0E-07
	1,6 ± 0,6
	< 1,5E-05
	51 ± 12

	Сентябрь
	2,0 ± 0,5
	7,41E-06
	2,3 ± 0,5
	3,19E-06
	2,0 ± 0,6
	1,82E-05
	22 ± 10


Результаты радиационного контроля аэрозолей атмосферного воздуха около здания 500 подтверждают благополучное радиационное состояние воздушной среды. Наблюдаемое содержание радионуклидов на 6-7 порядков ниже допустимой объемной активности, регламентируемой федеральными нормами радиационной безопасности 
НРБ-99/2009.

Подземная гидросфера. Основным индикатором протечек при обращении с жидкими радиоактивными отходами являются грунтовые воды первого водоносного горизонта. Вблизи здания 500 находится наблюдательная сеть скважин, оборудованных на первый водоносный горизонт для проведения объектного мониторинга состояния недр.  Оценка радиационного состояния грунтовых вод производится по уровню суммарной бета-активности воды, содержанию гамма-излучающих радионуклидов, 90Sr и трития в соответствии с действующим Регламентом [Регламент радиационного контроля в зданиях 100, 101, 102, 103, 103Г, 104, 105, 160, на территории института (СЗЗ) и в зоне наблюдения № РБ-08-158Р, НИТИ, 2008]. Результаты измерений грунтовых вод даны в табл. 6.

Таблица 6 – Результаты радиационного контроля грунтовых вод сети наблюдательных скважин, расположенных на промплощадке ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» вблизи здания 500 в 2011 и 2012 годах.

	№
скважины
	Дата
отбора
	Объем
пробы, л
	Активность, Бк/м3

	
	
	
	Σ(-активность
	137Cs
	90Sr
	40K

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Скважина 11
	23.11.11
	10
	210 ± 2
	13,8 ± 4,0
	< 7
	510 ± 220

	Скважина 12
	
	10
	900 ± 90
	31,9 ± 12,0
	< 8
	< 250

	Скважина 13
	
	10
	270 ± 30
	< 8
	< 8
	< 280

	Скважина 15
	
	10
	420 ± 40
	20,9 ± 6,0
	< 7
	940 ± 230

	Скважина  1
	04.07.12
	10
	200 ( 20
	< 8,2
	9,7 ( 4,3
	510 ( 240

	Скважина  4
	
	10
	290 ( 30
	< 8,9
	< 8,0
	600 ( 240

	Скважина  7
	
	10
	200 ( 30
	< 8,7
	11,5 ( 4,6
	480 ( 240

	Скважина 15
	
	10
	190 ( 20
	< 9,8
	11,1 ( 4,4
	< 290


Продолжение таблицы 6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Скважина 17
	
	10
	180 ( 15
	< 8,0
	15,9 ( 7,0
	460 ( 250

	Скважина  1
	18.04.12
	10
	340 ( 30
	< 7,5
	< 8,0
	500 ( 240

	Скважина  4
	
	10
	400 ( 40
	< 7,9
	14 ( 6
	470 ( 190

	Скважина 7
	
	10
	400 ( 40
	< 9,0
	24 ( 10
	520 ( 230

	Скважина  10
	
	10
	280 ( 30
	< 7,5
	39 ( 17
	< 250

	Скважина  15
	
	10
	210 ( 20
	< 8,0
	27 ( 11
	310 ( 110

	Скважина 17
	23.04.12
	10
	220 ( 20
	< 9,2
	25 ( 10
	< 250

	Скважина  20
	
	10
	200 ( 20
	< 10,1
	< 8,0
	320 ( 160

	Скважина  23
	
	10
	440 ( 40
	< 9,1
	14 ( 6
	< 280

	Скважина 27
	
	10
	390 ( 40
	< 9,3
	10 ( 4
	510 ( 240

	Скважина 33
	
	10
	260 ( 30
	< 7,7
	9 ( 4
	< 270

	Скважина  1
	04.07.12
	10
	200 ( 20
	< 8,2
	9,7 ( 4,3
	510 ( 240

	Скважина  4
	
	10
	290 ( 30
	< 8,9
	< 8,0
	600 ( 240

	Скважина  7
	
	10
	200 ( 30
	< 8,7
	11,5 ( 4,6
	480 ( 240

	Скважина 15
	
	10
	190 ( 20
	< 9,8
	11,1 ( 4,4
	< 290

	Скважина 17
	
	10
	180 ( 15
	< 8,0
	15,9 ( 7,0
	460 ( 250

	Скважина 10
	11.07.12
	10
	350 ( 40
	< 8,6
	< 8,0
	570 ( 240

	Скважина  20
	
	10
	260 ( 20
	< 8,5
	< 8,0
	480 ( 230

	Скважина  23
	
	10
	410 ( 30
	< 8,4
	< 8,0
	580 ( 230

	Скважина  27
	
	10
	400 ( 20
	< 8,2
	< 8,0
	410 ( 230

	Скважина 33
	
	10
	410 ( 30
	< 7,7
	< 8,0
	660 ( 250


Объемную активность трития в образцах грунтовых вод определяли на радиометре альфа-бета-излучения спектрометрическом «TRI-CARB 3110» фирмы PerkinElmer Life and Analitical Sciences по аттестованной методике [Методика измерений удельной активности трития в пробах технологических сред ядерных энергетических установок и пробах внешней среды. ФГУП НИТИ им. А.П. Александрова, Уч. № 05-10-720/0, 2010,– 16 с. –Св-во об аттестации № 201/210-(01.00250-2008)-2011]. Нижний предел обнаружения трития составляет 10 Бк/л.

Объемная активность гамма-излучающих нуклидов и 90Sr в воде скважин (табл.6) находится на уровне их содержания в природных поверхностных и грунтовых водах, характерных для региона г. Сосновый Бор [Оценка влияния атомно-промышленного комплекса на подземные воды и смежные природные объекты (г. Сосновый Бор Ленин-градской области): монография / В.Г. Румынин, Е.Б. Панкина, М.Ф. Якушев, В.Н. Епимахов и др. // СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та. – 2003.– 248 с.] Результаты гамма-спектрометрического анализа подтверждают, что суммарная активность грунтовых вод сформирована природным 40K. Содержание трития в грунтовых водах всех обследованных скважин было ниже минимально детектируемой активности      (< 10 Бк/л). Комплексный радиационный анализ грунтовых вод показывает, что подземная гидросфера на промышленной площадке ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» около здания 500 не загрязнена.

Проведенное радиоэкологическое обследование территории позволяет сделать следующие выводы: 

1. На территории, прилегающей к зданию 500, регистрируемые уровни активности нуклидов в приземном слое атмосферного воздуха на 6-7 порядков ниже ДОАнас. по НРБ-99/2009. Воздушная среда на промплощадке здания 500 находится в нормальном радиационном состоянии.

[image: image23.png]2. Ilomsemuas ruppocdepa oxono 3paus 500, xkak ¥ Ha Bcell NPOMBIIIEHHOM
wromagke DPI'YII «HUTHU um. AL AnekcangpoBa», He 3arps3HeHa TeXHOTNCHHBIMH
pPagHOHYKITUAAMH.

3. Hazemnass skocucrteMa (ITOYBO-pacTUTENILHOIO IIOKPOBa) B OCHOBHOW dYacTu
TeppuTopur okono 3aaHus 500 paguoskonoruuecku OezomacHa. He obHapyxeHa Murpanus
TEXHOTCHHBIX HYKJIHAOB 32 CYET NPOLECCOB OOpaIleH sl ¢ paHOaKTHBHBIMH OTXOJaMH B 3JaHHH
500 Brny6p mouB. JlokanbHEIE MeCTa, KOTOpblE HAXOMATCSA PSIOM C BOPOTAMU CTEHIOBOIO
KOpIyca X KOHTCHHEpOM TEXHHYECKHMX OTXOJOB, TpeOYyIOT Ne3aKTHBAaUHU W yAANECHHS C HHUX
IIOYBO-TPYHTOB, KOTOPHIE IO YPOBHIO YIEMbHOM akTUBHOCTH ue3us-137 u kobanbTa-60
OTHOCSTCSH K KaTETOPHH TBEPABIX PaJIHOAKTHBHBLIX OTXOJOB.

4, Pesynprarthl pagualldiOHHOTO MOHHUTOPHHIA BO3JYIIHBIX, Ha3€eMHBIX M BOJHBIX
cpen Ha mpoMmmtowaake U B 30He Habmopenusa OI'YII «HUTHU um. AIL Anexcanaposa»
CBUJETENLCTBYIOT O HOPMANBHOH pajMal[MOHHOM 00CTaHOBKE B pailoHE pacmonoxeHus 34. 500
H [OKa3bIBAIOT MPAKTHYECKOE OTCYTCTBUE BIUSHUS OPOLLIOH AEITENbHOCTH, IPOBOJUMOM B 31I.
500, Ha npuponHsle 0OBEKTH 00CIeI0BaHHOH TEPPUTOPUH 3a UCKIIOYEHHEM HE3HAYMTENILHBIX
NIOKQJIbHBIX MECT 3arpsI3HEHUS OYBO-TPYHTOB, YKa3aHHBIX B II. 3 HACTOSILUMX BBIBOOB.

Hauvanenuk OXTHU / N.B. MupOIHUYEHKO

3am. HavaneHuka OXTU,
pykoBoautess gorosopa Ne 8391/54-06 A Lun A.A. AjdanacbeB

-y —
>
3aBenyrowuii naboparopue 56 (/ Wﬁ E.b. Tlankuna

Havansuuk rpynmnsl 562 H.B. UepHomopoBsa

HayuHbIit cOTpyIHHK rpynisl 562 M.IL. I'myxoBa

Huxenep I xareropuu M.A. Muxainosa

ITankuua 41-03
EIT115112012






ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ 500
	Наименование зданий, сооружений, строительных конструкций и места их расположения (помещение, его номер, ось, ряд, отм. и др.)
	Краткое описание отмеченных при осмотре дефектов и повреждений строительных конструкций, требующих проведения ремонтных работ
	Отметка о виде необходимой работы и ремонта 

(АР - аварийный ремонт, 

УС – усиление,

КР - капитальный ремонт, 

ТР - текущий ремонт)
	Единица измерения
	Ориентировочный 

объём работ
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Административно-лабораторный корпус

	Лестница;
в/о 1 ( 2;

м/р В ( Г;

отм. 0,000;

отм. +3,600;

отм. +7,200;

отм. +10,800
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	58,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	14,5
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	125,0
	

	Лестница;
в/о 6 ( 7;

м/р В ( Г;

отм. 0,000;

отм. +3,600;

отм. +7,200;

отм. +10,800
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	58,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	14,7
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	126,0
	

	Пом. 101;
в/о 1 ( 3;

м/р В ( Г;

отм. 0,000
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	33,5
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	33,5
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	36,0
	

	Пом. 102;
в/о 2 ( 3;

м/р В ( Г;

отм. 0,000
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	5,6
	

	
	Повреждение (сетка трещин) окраски стен
	ТР – окраска стен
	м2
	5,0
	


Продолжение дефектной ведомости

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Пом. 103;

в/о 3 ( 4;

м/р В ( Г;

отм. 0,000
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	14,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	2,0
	

	
	Отсутствие заделки трубных проходок в стене 
	ТР – заделка проходок
	м3
	0,02
	

	
	Наклонная трещина с шириной раскрытия ( ( 0,5 мм по стене
	ТР – заделка трещины
	п. м
	1,0
	

	Пом. 104;

в/о 3 ( 4;

м/р В ( Г;

отм. 0,000
	Повреждение защитного покрытия (плитка ПХВ) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	0,5
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	1,0
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	4,0
	

	Пом. 105;

в/о 4 ( 6;

м/р В ( Г;

отм. 0,000
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	1,0
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	12,0
	

	
	Отсутствует заделка трубной проходки в стене 
	ТР – заделка проходки
	м3
	0,01
	

	
	Отсутствует заделка трубной проходки в перекрытии 
	ТР – заделка проходки
	м3
	0,002
	

	
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	9,0
	

	Пом. 106;

в/о 4 ( 5;

м/р В ( Г;

отм. 0,000
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	8,5
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	16,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	2,0
	

	
	Наклонная трещина с шириной раскрытия 
( ( 3,0 мм по стене
	ТР – заделка трещины
	п. м
	1,0
	

	
	Трещины в местах сопряжения стен и потолка
	ТР – заделка трещин
	п. м
	6,0
	


Продолжение дефектной ведомости

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Пом. 107;

в/о 4 ( 5;

м/р Б ( Г;

отм. 0,000
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	3,5
	

	
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	11,7
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	11,5
	

	
	Повреждение кафельной плитки стен
	ТР – восстановление плитки
	м2
	0,5
	

	Пом. 108;

в/о 4 ( 5;

м/р В ( Г;

отм. 0,000
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	4,0
	

	
	Трещины в местах сопряжения стен и потолка
	ТР – заделка трещин
	п. м
	6
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	4,0
	

	Пом. 109;

в/о 4 ( 5;

м/р В ( Г;

отм. 0,000
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	3,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	0,5
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	2,0
	

	
	Вертикальные трещины с шириной раскрытия 
( ≤ 2,0 мм по стене
	ТР – заделка трещин
	п. м
	2,0
	

	Пом. 110;

в/о 4 ( 5;

м/р Б ( Г;

отм. 0,000
	Отсутствует дверное полотно
	ТР – установка дверного блока
	шт.
	1,0
	

	
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	3,8
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	1,0
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	1,0
	

	Пом. 111;

в/о 5 ( 6;

м/р Б ( Г;

отм. 0,000
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	21,0
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	14,0
	

	
	Повреждение окраски потолка со следами протечек
	ТР – окраска потолка
	м2
	17,0
	


Продолжение дефектной ведомости

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Пом. 112 (коридор);

в/о 5 ( 8;

м/р Б ( В;

отм. 0,000
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	30,0
	

	
	Наклонная трещина с шириной раскрытия 
( ≤ 2,0 мм по стене
	ТР – заделка трещины
	п. м
	2,0
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	40,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	18.0
	

	Пом. 113;

в/о 6 ( 7;

м/р Б ( Г;

отм. 0,000
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	14,7
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	48,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	14,7
	

	
	Сквозное отверстие в стене по оси 7
	ТР – заделка отверстия
	м3
	0,001
	

	Пом. 114;

в/о 7 ( 8;

м/р Б ( Г;

отм. 0,000
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	35,5
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	117,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	35,5
	

	Пом. 115;

в/о 8 ( 9;

м/р Б ( Г;

отм. 0,000
	Повреждение защитного покрытия (керамическая плитка) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	0,5
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	118,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	36,0
	

	
	Отсутствует заделка трубной проходки в перекрытии 
	ТР – заделка проходки
	м3
	0,001
	

	Пом. 116;

в/о 8 ( 9;

м/р А ( Б;

отм. 0,000
	Отсутствует дверное полотно
	ТР – установка дверного блока
	шт.
	1,0
	

	
	Повреждение покрытия (бетонная стяжка) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	1,0
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	60,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	18,0
	

	
	Повреждение заделки трубной проходки в стене
	ТР – восстановление заделки
	м2
	1,0
	


Продолжение дефектной ведомости

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Пом. 117;

в/о 8 ( 9;

м/р Б ( В;

отм. 0,000
	Повреждение защитного покрытия (бетонная стяжка) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	8,4
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	28,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	8.4
	

	
	Отсутствует заделка трубной проходки
	ТР – заделка проходки
	м3
	0,01
	

	Пом. 118;

в/о 7 ( 9;

м/р А ( В;

отм. 0,000
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	60,0
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	80,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	36,0
	

	
	Наклонная трещина с шириной раскрытия 
( ≤ 2,0 мм по стене между осями 8 ( 9
	ТР – заделка трещины
	п. м
	6,0
	

	
	Отсутствует заделка трубной проходки
	ТР – заделка проходки
	м3
	0,02
	

	Пом. 119;

в/о 7 ( 8;

м/р А ( Б;

отм. 0,000
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	9,7
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	19,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	9,7
	

	
	Повреждение кафельной плитки стен
	ТР – восстановление плитки
	м2
	0,2
	

	Пом. 120;

в/о 6 ( 7;

м/р А ( Б;

отм. 0,000
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	20,5
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	14,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	20,5
	

	Пом. 121;

в/о 6 ( 7;

м/р А ( Б;

отм. 0,000
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	2,5
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	7,5
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	2,5
	


Продолжение дефектной ведомости

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Пом. 122;

в/о 6 ( 7;

м/р А ( Б;

отм. 0,000
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	6,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	3,8
	

	
	Вертикальная трещина с шириной раскрытия 
( ( 3,0 мм по стене
	ТР – заделка трещины
	п. м
	1,5
	

	Пом. 123;

в/о 5 ( 7;

м/р А ( Б;

отм. 0,000
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	2,0
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	6,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	2,0
	

	
	Отсутствует заделка трубной проходки
	ТР – заделка проходки
	м3
	0,02
	

	Пом. 124;

в/о 5 ( 6;

м/р А ( Б;

отм. 0,000
	Отсутствует дверное полотно
	ТР – установка дверного блока
	шт.
	1,0
	

	
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	12,3
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	20,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	12,3
	

	
	Повреждение кафельной плитки стен
	ТР – восстановление плитки
	м2
	0,5
	

	Пом. 125 (коридор);

в/о 5 ( 8;

м/р А ( Б;

отм. 0,000
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	11,0
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	36,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	4,5
	

	Пом. 126;

в/о 4 ( 6;

м/р А ( В;

отм. 0,000
	Повреждение защитного покрытия (плитка ПХВ) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	32,0
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	10,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	16,0
	

	
	Горизонтальная трещина с шириной раскрытия 
( ≤ 2,0 мм по стене
	ТР – заделка трещины
	п. м
	4,0
	


Продолжение дефектной ведомости

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Пом. 127;

в/о 3 ( 4;

м/р А ( Б;

отм. 0,000
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	15,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	15,0
	

	
	Повреждение (трещины) заделки швов между железобетонными плитами перекрытия
	ТР – заделка швов
	п. м
	6,0
	

	Пом. 128;

в/о 3 ( 4;

м/р А ( Б;

отм. 0,000
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	3,3
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	10,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	3,3
	

	
	Трещины в местах сопряжения стен и колонн
	ТР – заделка трещин
	п. м
	4,0
	

	Пом. 129;

в/о 1 ( 3;

м/р А ( Б;

отм. 0,000
	Отсутствует защитное покрытие пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	44,0
	

	
	Повреждение штукатурки, окраски стен
	ТР – штукатурка, окраска стены
	м2
	145,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	44,0
	

	
	Трещины в местах сопряжения стен и потолка, колонн и ригелей
	ТР – заделка трещин
	п. м
	3,0
	

	
	Не оштукатурен дверной проем
	ТР – штукатурка, окраска
	м2
	0,4
	

	Пом. 130 (коридор);
в/о 1 ( 4;

м/р Б ( Г;

отм. 0,000
	Повреждение защитного покрытия (плитка ПХВ) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	41,5
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	136,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	41,5
	

	
	Отсутствует заделка трубной проходки
	ТР – заделка проходки
	м3
	0,01
	

	
	Отсутствуют панели подвесного потолка
	ТР – установка панелей
	шт.
	4,0
	


Продолжение дефектной ведомости

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Пом. 131 (коридор);
в/о 3 ( 4;

м/р Б ( В;

отм. 0,000
	Дефектов и повреждений не выявлено
	

	Пом. 132 (коридор);
в/о 5 ( 7;

м/р В ( Г;

отм. 0,000
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	17,0
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	22,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	7,0
	

	Пом. 133;
в/о 5 ( 6;

м/р Г ( Ж;

отм. 0,000
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	35,0
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	115,0
	

	Пом. 201;
в/о 1 ( 2;

м/р В ( Г;

отм. +3,600
	Повреждение защитного покрытия (керамическая плитка) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	0,2
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	4,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	5,0
	

	
	Отсутствует заделка трубной проходки
	ТР – заделка проходки
	м2
	0,02
	

	Пом. 202;
в/о 1 ( 3;

м/р В ( Г;

отм. +3,600
	Повреждение защитного покрытия (керамическая плитка) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	0,5
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	1,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	1,0
	

	
	Вертикальная трещина с шириной раскрытия 
( ≤ 2,0 мм по стене
	ТР – заделка трещины
	п. м
	2,5
	

	Пом. 204;
в/о 2 ( 3;

м/р В ( Г;

отм. +3,600
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	8,0
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	26,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	8,0
	

	
	Вертикальная трещина с шириной раскрытия 
( ≤ 2,0 мм по стене
	ТР – заделка трещины
	п. м
	2,0
	


Продолжение дефектной ведомости

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Пом. 205;
в/о 2 ( 3;

м/р В ( Г;

отм. +3,600
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	18,0
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	24,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	10,0
	

	
	Отсутствует заделка трубной проходки
	ТР – заделка проходки
	м2
	0,5
	

	Пом. 206;
в/о 3 ( 4;

м/р В ( Г;

отм. +3,600
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	16,0
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	10,0
	

	Пом. 207;
в/о 3 ( 4;

м/р В ( Г;

отм. +3,600
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	15,4
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	2,0
	

	Пом. 208;
в/о 4 ( 5;

м/р В ( Г;

отм. +3,600
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	15,6
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	2,5
	

	Пом. 209;
в/о 4 ( 5;

м/р В ( Г;

отм. +3,600
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	16,2
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	54,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	4,0
	

	Пом. 210;
в/о 5 ( 6;

м/р В ( Г;

отм. +3,600
	Дефектов и повреждений не выявлено
	

	Пом. 211 (коридор);
в/о 5 ( 7;

м/р Б ( Г;

отм. +3,600
	Отсутствуют панели подвесного потолка
	ТР – установка панелей
	м2
	8,0
	

	
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	26,8
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	24,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	26,8
	

	Пом. 212;
в/о 6 ( 7;

м/р Б ( Г;

отм. +3,600
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	3,0
	


Продолжение дефектной ведомости

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Пом. 213;
в/о 6 ( 7;

м/р В ( Г;

отм. +3,600
	Повреждение кафельной плитки стен
	ТР – восстановление плитки
	м2
	0,5
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	10,0
	

	Пом. 214;
в/о 7 ( 8;

м/р В ( Г;

отм. +3,600
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	33,6
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	22,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	33,6
	

	Пом. 215;
в/о 8 ( 9;

м/р В ( Г;

отм. +3,600
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	33,3
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	55,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	6,0
	

	
	Вертикальная и горизонтальная трещины с шириной раскрытия 
( ≤ 2,0 мм по стене
	ТР – заделка трещин
	п. м
	7,5
	

	Пом. 216;
в/о 8 ( 9;

м/р А ( Б;

отм. +3,600
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	32,9
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	22.0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	32,9
	

	Пом. 217;
в/о 7 ( 8;

м/р А ( Б;

отм. +3,600
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	29,4
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	19,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	29,4
	

	Пом. 218;
в/о 6 ( 7;

м/р А ( Б;

отм. +3,600
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	16,3
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	26,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	8,0
	

	Пом. 219;
в/о 6 ( 7;

м/р А ( Б;

отм. +3,600
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	15.9
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	1,0
	


Продолжение дефектной ведомости

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Пом. 220;
в/о 5 ( 6;

м/р А ( Б;

отм. +3,600
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	15,9
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	10,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	15,9
	

	
	Трещины в местах сопряжения стен и плит перекрытия
	ТР – заделка трещин
	п. м
	3,0
	

	Пом. 221;
в/о 5 ( 6;

м/р А ( Б;

отм. +3,600
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	15,8
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	10,0
	

	
	Трещины в местах сопряжения стен и плит перекрытия
	ТР – заделка трещин
	п. м
	3,0
	

	Пом. 222;
в/о 4 ( 5;

м/р А ( Б;

отм. +3,600
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	33,7
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	110,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	10,0
	

	Пом. 223;
в/о 3 ( 4;

м/р А ( Б;

отм. +3,600
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	32,4
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	22,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	32,4
	

	Пом. 224;
в/о 2 ( 3;

м/р А ( Б;

отм. +3,600
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	16.7
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	22,0
	

	
	Повреждение (трещины) заделки швов между железобетонными плитами перекрытия
	ТР – заделка швов
	п. м
	6,0
	


Продолжение дефектной ведомости

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Пом. 225;
в/о 2 ( 3;

м/р А ( Б;

отм. +3,600
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	10,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	1,0
	

	
	Трещины в местах сопряжения стен и плит перекрытия
	ТР – заделка трещин
	п. м
	3,0
	

	
	Наклонная трещина с шириной раскрытия 
( ≤ 2,0 мм по стене
	ТР – заделка трещины
	п. м
	1,5
	

	Пом. 226;
в/о 1 ( 2;

м/р А ( Б;

отм. +3,600
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	33,1
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	110,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	16,0
	

	
	Трещины в местах сопряжения стен и плит перекрытия
	ТР – заделка трещин
	п. м
	6,0
	

	Пом. 227 (коридор);
в/о 1 ( 6;

м/р А ( Б;

отм. +3,600
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	67,6
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	220,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	67,6
	

	
	Отсутствуют панели подвесного потолка
	ТР – установка панелей
	м2
	46,0
	

	Пом. 228;
в/о 6 ( 9;

м/р А ( Б;

отм. +3,600
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	38,9
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	128,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	38,9
	

	
	Отсутствуют панели подвесного потолка
	ТР – установка панелей
	м2
	15,0
	

	Пом. 229
в/о 5 ( 6;

м/р Г ( Ж;

отм. +3,600
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	35,0
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	115,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	35,0
	

	Пом. 301;
в/о 1 ( 2;

м/р В ( Г;

отм. +7,200
	Дефектов и повреждений не выявлено
	


Продолжение дефектной ведомости

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Пом. 302;
в/о 1 ( 3;

м/р В ( Г;

отм. +7,200
	Повреждение кафельной плитки стен
	ТР – восстановление плитки
	м2
	0,5
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	15,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	9,4
	

	Пом. 303;
в/о 2 ( 3;

м/р В ( Г;

отм. +7,200
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	6,0
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	14.0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	0,4
	

	Пом. 304;
в/о 2 ( 3;

м/р В ( Г;

отм. +7,200

	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	18,0
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	60,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	1,0
	

	Пом. 305;
в/о 3 ( 4;

м/р В ( Г;

отм. +7,200
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	16,0
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	10,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	1,0
	

	Пом. 306;
в/о 3 ( 6;

м/р В ( Г;

отм. +7,200
	Дефектов и повреждений не выявлено
	

	Пом. 308;
в/о 5 ( 7;

м/р В ( Г;

отм. +7,200
	Дефектов и повреждений не выявлено
	

	Пом. 309;
в/о 6 ( 7;

м/р В ( Г;

отм. +7,200
	Дефектов и повреждений не выявлено
	

	Пом. 310;
в/о 6 ( 7;

м/р В ( Г;

отм. +7,200
	Дефектов и повреждений не выявлено
	

	Пом. 311;
в/о 6 ( 7;

м/р В ( Г;

отм. +7,200
	Повреждение кафельной плитки стен
	ТР – восстановление плитки
	м2
	1,0
	


Продолжение дефектной ведомости

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Пом. 312;
в/о 7 ( 8;

м/р В ( Г;

отм. +7,200
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	33,3
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	32,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	33,3
	

	Пом. 313;
в/о 8 ( 9;

м/р В ( Г;

отм. +7,200
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	32,7
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	10,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	32,7
	

	
	Трещины в местах сопряжения стен и плит перекрытия
	ТР – заделка трещин
	п. м
	6,0
	

	Пом. 314;
в/о 8 ( 9;

м/р А ( Б;

отм. +7,200
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	32,7
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	10,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	2,0
	

	Пом. 315;
в/о 7 ( 8;

м/р А ( Б;

отм. +7,200
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	33,3
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	54,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	6,0
	

	Пом. 316;
в/о 6 ( 7;

м/р А ( Б;

отм. +7,200
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	15,7
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	2,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	1,0
	

	
	Трещины в местах сопряжения стен и плит перекрытия
	ТР – заделка трещин
	п. м
	9,0
	


Продолжение дефектной ведомости

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Пом. 317;
в/о 6 ( 7;

м/р А ( Б;

отм. +7,200
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	15,8
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	52,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	15,8
	

	
	Трещины в местах сопряжения стен и плит перекрытия
	ТР – заделка трещин
	п. м
	9,0
	

	Пом. 318;
в/о 5 ( 6;

м/р А ( Б;

отм. +7,200
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	32,8
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	4,0
	

	
	Трещины в местах сопряжения стен и плит перекрытия
	ТР – заделка трещин
	п. м
	3,0
	

	Пом. 319;
в/о 4 ( 5;

м/р А ( Б;

отм. +7,200
	Дефектов и повреждений не выявлено
	

	Пом. 320;
в/о 3 ( 4;

м/р А ( Б;

отм. +7,200
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	33,0
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	108,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	33,0
	

	
	Трещины в местах сопряжения стен и плит перекрытия
	ТР – заделка трещин
	п. м
	6,0
	

	Пом. 321;
в/о 2 ( 3;

м/р А ( Б;

отм. +7,200
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	32,9
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	108,0
	

	
	Трещины в местах сопряжения стен и плит перекрытия, колонн и стен
	ТР – заделка трещин
	п. м
	12,0
	


Продолжение дефектной ведомости

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Пом. 322;
в/о 1 ( 2;

м/р А ( Б;

отм. +7,200
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	33,0
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	108,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	33,0
	

	
	Повреждение (трещины) заделки швов между железобетонными плитами перекрытия
	ТР – заделка швов
	п. м
	6,0
	

	
	Вертикальная трещина с шириной раскрытия 
( ≤ 2,0 мм по колонне
	ТР – заделка трещины
	п. м
	2,0
	

	Пом. 327 (коридор);
в/о 1 ( 6;

м/р Б ( В;

отм. +7,200
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	72,4
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	238,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	72,4
	

	
	Отсутствует заделка трубной проходки в плите перекрытия
	ТР – заделка проходки
	м2
	0,5
	

	
	Отсутствует заделка трубной проходки в стене
	ТР – заделка проходки
	м2
	0,02
	

	Пом. 328 (коридор);
в/о 6 ( 9;

м/р Б ( В;

отм. +7,200
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	40,3
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	132,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	40,3
	

	
	Отсутствует заделка трубной проходки в стене
	ТР – заделка проходки
	м2
	4,0
	

	Пом. 401;
в/о 1 ( 2;

м/р В ( Г;

отм. +10,800
	Повреждение окраски (бетонная стяжка) пола
	ТР – окраска пола
	м2
	11,5
	

	Пом. 402;
в/о 2 ( 3;

м/р Б ( Г;

отм. +10,800
	Дефектов и повреждений не выявлено
	


Продолжение дефектной ведомости

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Пом. 403;
в/о 6 ( 8;

м/р В ( Г;

отм. +10,800
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	25,6
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	84,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	25,6
	

	Пом. 404;
в/о 7 ( 9;

м/р В ( Г;

отм. +10,800
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	54,6
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	180,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	54,6
	

	
	Не оштукатурен дверной проем
	ТР – штукатурка, окраска
	м2
	0,2
	

	Пом. 405;
в/о 6 ( 9;

м/р А ( Б;

отм. +10,800
	Повреждение защитного покрытия (керамическая плитка) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	50,0
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	330,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	100,0
	

	
	Не оштукатурен дверной проем
	ТР – штукатурка, окраска
	м2
	0,4
	

	
	Отсутствует заделка трубной проходки в стене 
	ТР – заделка проходки
	м2
	0,4
	

	Пом. 407;
в/о 5 ( 6;

м/р А ( Б;

отм. +10,800
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	54,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	16,4
	

	Пом. 408;
в/о 3 ( 6;

м/р А ( Б;

отм. +10,800
	Повреждение окраски (бетонная стяжка) пола
	ТР – окраска пола
	м2
	67,2
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	220,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	67,2
	

	
	Отсутствует заделка трубной проходки в стене 
	ТР – заделка проходки
	м2
	0,2
	

	
	Горизонтальная трещина с шириной раскрытия 
( ( 3,0 мм по стене
	ТР – заделка трещины
	п. м
	1,0
	

	Пом. 409;
в/о 3 ( 4;

м/р А ( Б;

отм. +10,800
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	11,7
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	38,0
	

	
	Отсутствует заделка трубной проходки в стене 
	ТР – заделка проходки
	м2
	0,4
	


Продолжение дефектной ведомости

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Пом. 410;
в/о 2 ( 3;

м/р А ( Б;

отм. +10,800
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	23,7
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	78,0
	

	Пом. 411;
в/о 1 ( 2;

м/р А ( Б;

отм. +10,800
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	23,8
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	78,0
	

	Пом. 412 (коридор);
в/о 1 ( 4;

м/р А ( Б;

отм. +10,800
	Отсутствует дверное полотно
	ТР – установка дверного блока
	шт.
	1,0
	

	
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	22,4
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	1,0
	

	Пом. 413 (коридор);
в/о 1 ( 3;

м/р Б ( В;

отм. +10,800
	Повреждение панелей подвесного потолка
	ТР – замена панелей
	м2
	1,0
	

	
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	25,3
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	2,0
	

	Пом. 414 (коридор);
в/о 6 ( 9;

м/р Б ( В;

отм. +10,800
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	56,8
	

	
	Отсутствует заделка трубной проходки в стене 
	ТР – заделка проходки
	м2
	0,04
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	10,0
	

	
	Трещины в местах сопряжения стены и колонны
	ТР – заделка трещины
	п. м
	3,0
	

	Пом. 416;
в/о 3 ( 4;

м/р В ( Г;

отм. +10,800
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	33,0
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	22,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	4,0
	

	Пом. 417;
в/о 4 ( 5;

м/р В ( Г;

отм. +10,800
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	19,4
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	25,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	4,0
	


Продолжение дефектной ведомости

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Пом. 418;
в/о 4 ( 6;

м/р В ( Г;

отм. +10,800
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	48,0
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	30,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	5,0
	

	Пом. 419;
в/о 2 ( 5;

м/р Б ( В;

отм. +10,800
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	45,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	45,0
	

	Стендовый корпус

	Пом. 134;
в/о 1 ( 3;

м/р И ( К;

отм. 0,000
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	20,3
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	66,0
	

	
	Повреждение (трещины) заделки швов между железобетонными плитами перекрытия
	ТР – заделка швов
	п. м
	6,0
	

	Пом. 135;
в/о 1 ( 2;

м/р Ж ( И;

отм. 0,000
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	17,0
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	56,0
	

	
	Повреждение (трещины) заделки швов между железобетонными плитами перекрытия
	ТР – заделка швов
	п. м
	4,0
	

	
	Повреждение (трещины) заделки швов между железобетонными плитами перекрытия
	ТР – заделка швов
	п. м
	4,0
	

	
	Горизонтальная трещина с шириной раскрытия 
( ( 3,0 мм по стене
	ТР – заделка трещины
	п. м
	4,0
	

	
	Отсутствует заделка трубной проходки в стене 
	ТР – заделка проходки
	м2
	0,1
	


Продолжение дефектной ведомости

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Пом. 136;
в/о 1 ( 6;

м/р Ж ( К;

отм. 0,000
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	163,0
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	538,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	163,0
	

	
	Повреждение (трещины) заделки швов между железобетонными плитами перекрытия
	ТР – заделка швов
	п. м
	4,0
	

	
	Не оштукатурен дверной проем
	ТР – штукатурка, окраска
	м2
	0,2
	

	Пом. 137;
в/о 4 ( 5;

м/р Ж ( И;

отм. 0,000
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	12,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	4,0
	

	
	Повреждение (трещины) заделки швов между железобетонными плитами перекрытия
	ТР – заделка швов
	п. м
	2,0
	

	Пом. 142;
в/о 4 ( 5;

м/р Ж ( К;

отм. 0,000
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	13,3
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	44,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	13,3
	

	Пом. 143;
в/о 5 ( 6;

м/р Ж ( К;

отм. 0,000
	Повреждение защитного покрытия (керамическая плитка) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	0,2
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	28,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	8,5
	

	
	Повреждение (трещины) заделки швов между железобетонными плитами перекрытия
	ТР – заделка швов
	п. м
	4,0
	

	
	Трещины в местах сопряжения стены и колонны
	ТР – заделка трещины
	п. м
	4,0
	


Продолжение дефектной ведомости

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Пом. 144;
в/о 5 ( 6;

м/р Ж ( К;

отм. 0,000
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	4,4
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	14,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	4,4
	

	
	Горизонтальная трещина с шириной раскрытия 
( ≤ 2,0 мм по стене
	ТР – заделка трещины
	п. м
	2,5
	

	Пом. 145;
в/о 6 ( 7;

м/р Ж ( К;

отм. 0,000
	Дефектов и повреждений не выявлено
	

	Пом. 146;
в/о 6 ( 9;

м/р Ж ( К;

отм. 0,000
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	90,0
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	220,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	90,0
	

	
	Повреждение (трещины) заделки швов между железобетонными плитами перекрытия
	ТР – заделка швов
	п. м
	9,0
	

	Пом. 147;
в/о 8 ( 9;

м/р Ж ( К;

отм. 0,000
	Дефектов и повреждений не выявлено
	

	Пом. 148;
в/о 8 ( 9;

м/р К ( Л;

отм. 0,000
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	24,0
	

	Пом. 150;
в/о 5 ( 9;

м/р К ( Л;

отм. 0,000
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	179,3
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	1290,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	179,3
	

	Пом. 151;
в/о 5 ( 6;

м/р И ( Л;

отм. 0,000
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	8,0
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	12,0
	


Продолжение дефектной ведомости

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Пом. 152;
в/о 5 ( 6;

м/р И ( Л;

отм. 0,000
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	8,0
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	12,0
	

	Пом. 153;
в/о 1 ( 6;

м/р К ( Л;

отм. 0,000
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	248,4
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	1788,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	248,4
	

	Пом. 154;
в/о 1 ( 2;

м/р К ( Л;

отм. 0,000
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	15,8
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	52,0
	

	Пом. 155;
в/о 1 ( 2;

м/р К ( Л;

отм. 0,000
	Дефектов и повреждений не выявлено
	

	Пом. 156;
в/о 1 ( 6;

м/р И ( К;

отм. 0,000
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	70,0
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	230,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	70,0
	

	
	Повреждение (трещины) заделки швов между железобетонными плитами перекрытия
	ТР – заделка швов
	п. м
	9,0
	

	
	Трещины в местах сопряжения ригеля и плиты перекрытия
	ТР – заделка трещины
	п. м
	6,0
	

	
	Отсутствует заделка трубных проходок в стене 
	ТР – заделка проходок
	м2
	0,5
	

	Пом. 157;
в/о 5 ( 6;

м/р И ( К;

отм. 0,000
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	6,0
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	20,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	6,0
	


Продолжение дефектной ведомости

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Пом. 158;
в/о 6 ( 9;

м/р И ( К;

отм. 0,000
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	53,6
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	176,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	53,6
	

	
	Отсутствует заделка трубной проходки в стене 
	ТР – заделка проходки
	м2
	0,01
	

	
	Горизонтальная трещина с шириной раскрытия 
( ≤ 2,0 мм по стене
	ТР – заделка трещины
	п. м
	2,0
	

	Пом. 230;
в/о 1 ( 3;

м/р Ж ( К;

отм. +3,600
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	105,0
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	346,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	105,0
	

	Пом. 231;
в/о 3 ( 4;

м/р Ж ( К;

отм. +3,600
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	52,0
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	170,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	52,0
	

	Пом. 232;
в/о 4 ( 5;

м/р Ж ( К;

отм. +3,600
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	25,0
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	82,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	25,0
	

	
	Трещины в местах сопряжения стены и колонны
	ТР – заделка трещины
	п. м
	3,0
	

	Пом. 233;
в/о 4 ( 6;

м/р Ж ( К;

отм. +3,600
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	52,0
	

	
	Повреждение подвесного потолка
	ТР – восстановление потолка
	м2
	36,0
	


Продолжение дефектной ведомости

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Пом. 234;
в/о 5 ( 6;

м/р Ж ( К;

отм. +3,600
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	25,0
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	82,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	25,0
	

	
	Повреждение (трещины) заделки швов между железобетонными плитами перекрытия
	ТР – заделка швов
	п. м
	4,0
	

	Пом. 235;
в/о 6 ( 7;

м/р Ж ( К;

отм. +3,600
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	6,0
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	20,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	6,0
	

	Пом. 236;
в/о 6 ( 9;

м/р И ( К;

отм. +3,600
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	63,0
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	10,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	63,0
	

	Пом. 237;
в/о 6 ( 9;

м/р Ж ( И;

отм. +3,600

	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	44,0
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	14,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	30,0
	

	
	Трещины в местах сопряжения стен и потолка
	ТР – заделка трещин
	п. м
	6,0
	

	Пом. 238;
в/о 8 ( 9;

м/р Ж ( И;

отм. +3,600
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	30,0
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	20,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	4,0
	

	
	Повреждение (трещины) заделки швов между железобетонными плитами перекрытия
	ТР – заделка швов
	п. м
	20,0
	


Продолжение дефектной ведомости

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Пом. 239;
в/о 1 ( 9;

м/р И ( К;

отм. +3,600
	Повреждение защитного покрытия (пластикатового) пола
	ТР – устройство защитного покрытия пола
	м2
	144,0
	

	
	Повреждение окраски стен
	ТР – окраска стены
	м2
	475,0
	

	
	Повреждение окраски потолка
	ТР – окраска потолка
	м2
	144,0
	

	
	Отсутствует заделка трубной проходки в стене 
	ТР – заделка проходки
	м3
	0,02
	


КОПИИ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА КИРО
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OEJNEPAJIBHASA CJIIYXBA
1O 3KOJIOTHYECKOMY, TEXHOJIOTHYECKOMY U ATOMHOMY HAJI3OPY

CEBEPO-EBPOIIEMCKOE
MEXPEI'HOHAJIBHOE TEPPUTOPHAJIBHOE YIIPABJIEHHE
IO HAZBOPY 3A AAEPHOU U PAIUAIIMOHHOU BE3ONTACHOCTBIO

YCJI0BUHUs HEfICTBHS[ JII/IIIEH3I/II/I
Ne CE-03-107- 2633 or 13 wMag2010roga

1. OBJIACTB JIEUCTBUA JUIEH3UU

1.1. Hacrosinas JUIEH3Us Ha MPaBO IKCILTyaTallMH COOPYXKEHHUI U KOMIUIEKCOB ¢
' 3KCTIIEpUMEHTAJILHBIMH SJCPHBIMH pPEAaKTOpaMM (BKJIIOYAsA CTEHJBI-IPOTOTHIIEI SAEPHBIX
peaKkTopoB CyIOB), B 4YacTH BBIIOJIHEHHs paboT W  IPEeJOCTaBICHUS  YCIYT
DKCIUTYaTUPYIOIIMM  OpraHu3ainusaM, BbijaHa  @enepanbHOMY  rOCYJapCTBEHHOMY
YHUTApHOMY TMpeanpuatnio «HaydHo-ucClieJOBAaTEIbCKUNA TEXHOJIOTMUYECKUH HHCTUTYT
uMenn A.ll. AnekcannpoBa» (nanee — OI'YII «HUTU um. A.Il. AnekcanapoBa») COTJIaCHO
sasBieHnio  oT  09.12.2009 wmcx. Ne  09/15-17/7090, w nepeyHss JOKYMEHTOB,
IIpEACTABIICHHBIX IS MTOJIyYeHHS JINLIEH3UH.

1.2. OObexramMy IPUMEHEHHUS Pa3pELUICHHOW [ESATEIBHOCTH ABIAIOTCS CTEHIBI-
IIPOTOTHUNBI SAJIEPHBIX pEaKTOpPOB CYIOB, Cyla U HHBIE IUIABCPEICTBA C SANEPHBIMH
peakTopaMH, OJIOKM aTOMHBIX CTAaHIMH, pagdallUOHHBIE MCTOYHWUKH, IYHKTHI XpaHEHHUs
paIuoaKkTHUBHEIX BelllecTB (fanee - AY, PU, IIX PB), xpanunuiiia paaioaKTHBHBIX OTXOJOB
(manee — PAO).

1.3. IlepeyeHn BBINOJHAEMBIX paboT U NPpPeJOCTABJASIEeMbIX YCIYyr B paMKax
BUAA JefATejJbHOCcTH. JIunensus mnpegocrasiaser mpaBo PI'YII «HUTU um. A.IL
AnekcaHJipoBa» (Janee JIWileH3WaT) Ha BBINOJHEHHUS pabOT M MPENOCTaBICHUS YCIyT
CIIEAYIOIUX BUAOB:
' 1.3.1. TlpoBemeHus MOHTaXHBIX M IIyCKO-HalaJZo4yHbIx paboT Ha oObeKkTax
NIpUMEHEHMS pa3pelieHHoN aestenbHocT (. 1.2. Y JT):

- YIPaBISIOIIUX CUCTEM HOPMAJIbHOM SKCIUTY aTallik, BaXKHBIX AJIs1 O€30M1aCHOCTH;

- CUCTE€M aBTOMAaTHU3MPOBAHHOIO XMMHUYECKOT0 KOHTPOJIS;

- CUCTEM pagualiiOHHOTO KOHTPOJIS;

- CUCTEM aBapUWHON CHTHaJW3allid O BO3HMKHOBEHHH CaMONOIJEpKHUBarouieics
LIETTHOW peaKiliu;

- CUCTEM aBTOMaTHU3UPOBAHHOIO TEXHUYECKOTO JUATHOCTUPOBAHUS
TEXHOJIOTHYECKOr0 000py IOBaHHUS;

- CHCTEM BEpXHEro OJIOUHOTO YPOBHS U BEPXHEr0 CTAHIMOHHOI'O YPOBHS aTOMHBIX
CTaHINH;

- IPOrPaMMHO-TEXHUYECKHUX  CpEINCTB  XHMHYECKOTO,  paJdalliOHHOIO |
paIMOXMMUYECKOTO KOHTPOJISI TEXHOJNOTHYECKHX Cpel, ra30a’po30JIbHBIX BBIOPOCOB H
BOJHBIX COPOCOB;

1.3.2. KommiekcHOro MHXeHepHO-paaualMoHHoro obcnenosanus AY, PYU, I1X PB,
xpanuii] PAO u npuieratronyix K HUM TEPPUTOPHUH.

.| Hauanenuk otaena no Hagzopy 3a APb aToMHbIX CyZAOB,
HCCIIEIOBATENILCKUX PEAKTOPOB U YCTAHOBOK 10.H. Xypasnes

ctp.1 m3 7
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1.4. VYwuacTue B AAEpHO W/WIH paJUaIlMOHHO-ONACHBIX paboTax MPUMEHUTENIBHO K
obopynoBanuio u cucremaM Y, PU, IIX PB u xpanwinimam PAO, Ha KOTOpBIX W/HWIH B
OTHOLUEHUM KOTOPBIX OCYHICCTBIISETCS pa3pellleHHbIH BUJA JEATEIBHOCTH — COINIACHO
YTBEPXKACHHOMY MEPEUYHIO paboT 00BEKTa UCIIOJIF30BAHUS aTOMHON SHEPTHUH.

1.5. Hacrodmas JIuiieH31s HE TIOMJICKHUT Nepejaye JpyroMy IOpUINYECKOMY JIUILY,
ee JEUCTBHE HE paclpOCTPAHACTCS Ha APYIMX HOPHANYECKHMX JIMI, OCYHIECTBIISIOIUX
JEATEIBHOCTh COBMECTHO C JIMIIEH3MAaTOM, B TOM YMCIE II0 AOTOBOPY, a TAaKXKE HA
IOpUINYECKHUX JIUI, OTHUM U3 YUpPEIUTENEH KOTOPHIX sABiAeTcs JInnen3nar.

2. OBIIIVE TPEBOBAHUSA U YCJIOBUSAI.

2.1. Obsa3annocTy JInneH3uarta Mpy NOTYyYECHUHN JTUIICH3UH:

2.1.1. B 30-gHeBHBINI CPOK BBECTH JIMIIEH3UI0 B JCHCTBHE OpraHU3al[MOHHO-
pacIiopsIUTEIbHBIMHA JOKyMeHTaMu (aanee — OPJI).

2.1.2. TlpencraButs B CeBepo-EBporielickoe MeXpErMoHaIbHOE TEPPUTOPHATBHOE
yIpaBlIEHHE 110 HAA30py 3a SAJICpHOM M paguialiMOHHON Oe30macHOCThI0 PocTexHana3opa
(manee — Ynpasnenue) konuu OP/J] u cBeicHUS:

- 0 MEpPONPHUATHUAX IO BBEJICHHUIO JIUIICH3UH B JEHCTBHE U BBIIIOJHEHHUIO YCIOBHIA
e€ NeHCTBUS;

- O Ha3HAaYCHHM OTBETCTBEHHBIX 3a BBIMTOJHEHUE YCJIOBHHM IEHCTBUS JHMILIEH3UU
(manee — YJIJI) 1 3a KOHTPOJIb UX BBIIIOJTHEHUA,

- 0 Mepax 1o 00eCNeYeHNIO HATMYKS KOMHUH JIMLCH3UN U YCIIOBUH €€ NeiCcTBUSA B
CTPYKTYPHBIX mojpasfencHuax JIMIeH3waTa, TII€ OCYHICCTBIAETCS paspelIéHHas
JEATSIBHOCTD.

2.2. O6s3anHocTH JIMlieH3MaTa B OTHOIICHUH JOKYMEHTALIMH:

2.2.1. HMeTh KOMIUIEKT ACHCTBYIOHIMX HOPMATHUBHEIX NTOKYMEHTOB (Aanee — HJT),
B COOTBETCTBHH C TPEeOOBAHUAMHM KOTOPBIX OOOCHOBBIBANACH CIIOCOOHOCTHh OCYHIECTBIISTH
pa3pem€HHYIO ACATENHHOCTD. N

2.22. HMerp KOMIUIGKT TIIPOU3BOJCTBEHHO-TEXHHYECKOM JOKYMEHTAIlMH, B
COOTBETCTBUH C KOTOPO# HOJDKEH OCYHIECTBIIATHCS pa3pEIIEHHBIN BU ACATENBHOCTH.

2.2.3. Ob6ecneunBaTh COOTBETCTBHE NPOU3BOJCTBEHHO-TEXHHYECKHUX IOKYMEHTOB
COJIEP)KaHHUIO TIPOEKTHOM, KOHCTPYKTOPCKON M TEXHOJOTMYECKON NOKYMEHTAllMHA B paMKax
nepeyHs 00BEKTOB paspelieHHOM aeareasHocTH (1. 1.2. Hacrosmux Y UJI).

2.2.4. OOecnieunBaTh COOTBETCTBHE IIPOU3BOACTBEHHO-TEXHUYECKUX NOKYMEHTOB
TpeOOBaHUAM K Ka4E€CTBY BBHIIIOJHAEMBIX pabOT U NPEAOCTABIAEMBIX YCIYT B paMkax 1. 1.3.
Hactosamux Y JJI.

2.2.5. TloaroroBky paccMOTPEHHS U MIPHUHATHSA PEIICHUH 110 BHECEHUIO U3MEHEHUHN
B pa3pabOTaHHYIO0 TEXHOJIOTHYECKYIO U IMYCKOHAJIaJJOYHYI0 JOKYMEHTALUIO, BIUAIOMMUX Ha
ofecrieyeHrEe KauecTBa pPa3pelICHHON JIEATEIIBHOCTH, IPOU3BOAMTH YCTaHOBJICHHBIM
HIOPAIKOM.

2.2.6. OOecrnieynuTh XpaHCHHE M COAEpXKaHME B paboyeM COCTOSHHMH HACTOSLICH
JIMIICH3UH, YCIOBUI €€ JNEHCTBUA M KOMIUIEKTA JJOKyMEHTOB, OOOCHOBBIBAIOUINX Ka4eCTBO
PaspelI€HHON JEeATEbHOCTH, a TaKXe JOKYMEHTOB, OTpa)KalOL[UX H3MEHCHHUS W/WIU
JIOTIOJTHEHHS TTOCJICTHUX.

Hauanenrk otaena no Haazopy 3a SPB aroMHbIx cynoB,
HCC/Ie10BATEICKHX PEaKTOPOB U YCTAHOBOK 10.H. XKypasnes
ctp2 u3 7
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2.3. O6s3aHHOCTH JIMIICH3MaTa B TEUCHUE CPOKA JCHCTBUS IMLICH3UHU:

2.3.1. OO0ecneuurs:

— cobmofeHre 3akoHojaarenascTBa Poccuiickoit ®enepalnud, HOPMAaTHUBHBIX
npaBoBEIX akTOB lIpesnpenta Poccuiickoi ®enepaumu u llpaBurenbctBa Poccuiickoi
®enepanny B 001aCTH UCTIONB30BaHUS aTOMHOM 3HEpTHH (Hanee — UAD);

— coOimoficHHE  TNPUHIUIIOB, KpUTepHUeB HM  TpeOoBaHUM  6e30macHOCTH,
YCTaHOBJICHHBIX (elepalbHBIMM OPTaHAMH HCIOIHUTENBHON BIACTH, OCYLIECTBISIOLINMH
rOCylJapCTBEHHOE peryiupoBaHHe Oe3onmacHoctTd B obimactn HMAD  mocpeacTBoM
¢benepansHbBIX HOpM M paBui (Janee — @HII), pykoBoacTB, mocraHoBNeHUH 1 HHBIX HJ[ B
obimactn UAD B yacTH, Kacarolecs pa3peiieHHOH AeITEIbHOCTH;

— cobmonenue TpeGoanuit HJI, BKITIOUEHHBIX B JelcTByrommit IlepedeHb
HOPMATHBHBIX IIPaBOBBIX aKTOB M HOPMAaTUBHBIX JOKYMCHTOB, OTHOCALIMXCA K cdepe
JgestenbHOCTH  DenepanbHOil  CiIyKOBl MO JKOJOTMUECKOMY, TEXHOJIOTHYECKOMY U
aTOMHOMY Hajzopy paszaena II «l'ocymapcTBeHHOE perynuvpoBaHHE O€30MacCHOCTH IpH
KCIIOJIb30BaHUH aTOMHOM 3HEPTHU» B YaCTH, Kacalollelcs pa3pellicHHON JeATEIbHOCTH;

-~ cobmonenre TpeOOBaHMI JOKYMEHTOB JEHCTBYIOIIMX B OpPraHU3alldd CHCTEMBI
obecrieueHMsl KauecTBa W TpeOOBaHMIA, YCTAHOBJIECHHBIX B IporpaMmax oOecreueHus
KauyeCTBa BRINIOIHAEMBIX paboT U MPEACTABISIEMBIX YCIYT;

— cobmoaenue TpeOOBaHWI HOPMATUBHBIX M IPOU3BOJCTBEHHO-TEXHUYECKHUX
JIOKyMeHTOB W Hactosmux Y [IJI.

2.3.2. Ilpu moObIx N3MEHEHHUSX YCIOBUN pa3peIEHHON ACATEIBHOCTH, BIHSIOIIMUX
Ha 0e30MacHOCTh ¥ KaUECTBO BBHITIOJHAEMBIX paboT U NIPEIOCTABAAEMBIX YCIYT:

— BHOCHTbH COOTBETCTBYIOIIHE U3MeHeHUA B Y JIJI B COOTBETCTBUHU ¢ TpeOOBaHUAMH
aeictByroero IlonoxeHus o JUUEH3MPOBAHUU JEATEILHOCTH B 00J1aCTH HCIIOJIH30BAHUS
aTOMHOM JHEpruM H AJMHUHUCTPATHBHOrO perjaMeHTa ucnoiaHeHus @enepanbHoi
ci1y00H 110 9KOJIOTHYECKOMY, TEXHOJOTHUECKOMY U aTOMHOMY HaJ30py I'OCyAapCTBEHHOM
GYHKUMH 10 JIMIEH3UPOBAaHHUIO JEATEJBHOCTM B 00JaCTH HUCIOJAb30BaHHUS ATOMHOM
HEPTUH;

— HayuHaTh [pOBEJACHHE paboT U INPEAOCTaBICHHE YCIYl, CBA3aHHBIX C
U3MEHUBIIMMUCSA YCJIOBUSMHM pa3pelIEHHON JEATEABHOCTH, TOJBKO C IOIY4YCHHEM
JIOKyMEHTaJIbHO OQOPMIICHHBIX YTIpaBjicHUeM usMeHnenuit ¥ J1J1.

2.3.3. B ciuyuae yTpaThl JHIIECH3HH, B MATHIAHEBHBIN CPOK cO JHSA OOHapy>KEHHS
yTparthl IOAATH 3asBJICHHUE B Y IPaBJICHUE O BBIJIa4e JTyOMKaTa JIUIICH3UH.

234. [Inga CBOEBPEMCHHOIO TMOJY4YE€HHUS HOBOM  JIMUECH3UHM, B  clydae
IUTAHUPOBAHUS HEMPEPHIBHOTO MPOIECCa OCYIIECTRICHHUS pa3pelieHHON NeATENbHOCTH, HE
NO3/IHEE IIECTH MECAIEB JO MCTCUCHHS CpOKa JACHCTBHA HACTOSIUEH JIMLIEH3UH,
NpeJCTaBUTh B YIIpaBJCHHE 3asiBJICHHE M KOMIUIEKT OOOCHOBBIBAIOIIMX JOKYMEHTOB B
COOTBETCTBHUH ¢ JcicTByoUM [1010)KEHHEM O JTHIIEH3UPOBAHUH JIEATENBHOCTH B 001aCTH
UAD u AIMUHHCTPAaTHBHBIM pEMNIAMEHTOM HCHOJHEHUS @PenepanbHONH Ciyx00d 10
JKOJIOTUYECKOMY, TEXHOJIOTUIECKOMY U aTOMHOMY HaJ30py IoCyAapCTBEHHON QyHKUIHUH 10
JIMIICH3UPOBAHHIO IECSATEIHHOCTH B 00J1aCTH UCIIOJIb30BAHUS aTOMHOM 3HEPTHH.

2.4. O6s3anHocTy JlMueH3nata 1pH W3MEHEHMH TpeOOBaHMH JEHCTBYIOIMX H
BBEJEHUM B JeiictBue HOBbIX HJI, permameHTupyrommx oOeCIEUEHHE KadyecTBa
pa3peIEHHOM 1EATEILHOCTHU:

24.1. Bsgectu B aciictBue coorBercTByominM OPJ] HOoBeIA HJI niu “3MEHEHHE
TpeboBaHuii aAeicTByromero HJI.

HavaneHuk oTAena no Haasopy 3a SIPB aToMHBIX cynoB,
HCCIIEA0BATE/ILCKHX PEAaKTOPOB H YCTAHOBOK [O0.H. Xypasnen
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2.4.2. IlpoBectH aHanM3 MW OIEHKY COCTOSHHSA JECHCTBYIOWIEH CHCTEMEI
ofecrieyeHUss KauecTBa pa3pelIEHHON [JeATENIbHOCTH, Ha IIpeAMET COOTBETCTBHUSA
U3MEHEHHBIM TpeOoBaHuAM JelicTByromero HJ{ mwin tpe6oBanusam HoBoro HJI.

2.43. [IlpoBoaWTh aHANU3 BIUSAHHSA HA Ka4yecTBO pabOT M NpEJOCTaBICHUS YCIYT
BBIABJICHHBIX OTCTYIUIGHHH OT HOBBIX TpeOoBaHUH, pa3paboTKy M pealn3aluio
MEpONPHUATHH (TIporpaMM paboT) M0 YCTPAHEHHIO OTCTYIICHHH, BIMAIOIIUX Ha KAUYECTBO.

2.5. O6s3anHOoCTH JIMIIeH3HaTa B OTHOIICHHH IIEPCOHAA!

2.5.1. IlogaepXuBaTh YUCICHHOCTh U KBATU(UKAI[UIO paOOTHUKOB (TIEpCOHAIA) U
OTBETCTBEHHBIX JIMI| JOCTATOYHOH i1 oOecleyeH!ss KayeCTBEHHOM pa3peléHHOR
JIEATENIBHOCTH, JUIS YETO:

— ofecrieudTh COOTBETCTBHE KBaJU(HUKAIMKH pabOTHHKOB YCTaHOBJEHHBIM
TpeOOBaHUAM U HaJIMUME YCJIOBHUH /IS €€ MOIAEp)KaHU Ha HEOOX0IUMOM YpPOBHE;

— IUIAHUPOBAaTh M OCYILIECTBIATh B YCTAHOBJIEHHOM MOPSAKE KOHTPOJIb YPOBHS
3HAHMM EPCOHAA B 4aCTH O0ECIIEYEHUs KaueCTBa Pa3peIeHHON AeSITENbHOCTH U JOITyCK
IIEpCOHAJIa K COOTBETCTBYIONIMM paboTaM W IPENOCTABISIEMBIM YCIYyTraM B COOTBETCTBHH C
TpeboBanusiMu HJI B obsiactn UAD;

— IIp¥ BBOJE B AeiicTBUE HOBhIX HJ| mim m3MeHeHUN AeHCTBYIOWHUX, 00€CTIEYUTh
H3YYEHHE U MIPOBEPKY 3HAHUA MX TpeOOBaHMH y pabOTHUKOB (IIEPCOHANA) B COOTBETCTBUH €
UX JODKHOCTHBIMH OOS3aHHOCTAMH.

2.6. O6s3aHHOCTH JlMIleH3WaTa B OTHOUICHHMM HHQOpMAllMM U YBEJAOMJICHHH O
JICATEIBHOCTH:

2.6.1. IlpeacraBiasTe B YpaBjieHHE B OIEPATUBHOM ITOPSJKE:

2.6.1.1. zampammnBacMble HHPOpPMALIMIO, MATEPHAIBI U JOKYMEHTHI, HEOOXOIUMBIE
JUIS OLICHKH KaueCTBa pa3pelIEHHONA JEATENLHOCTH;

2.6.1.2. undopmanuio o BHOBb BBenéHHbIX OPJ] u HJ| (npuka3zax, HHCTpYKLHSX,
NOJIOXKEHMAX, cTaHAapTax JIuieHsuara, mporpaMmax o0ecIieYeHHs KauecTBa pa3pellIEHHON
JESATEIBHOCTH U T. I1.), PErJaMEHTHPYIOIIUX BONPOCH MPH 3KCIUIyaTallid COOPYKEHHH U
KOMILUIEKCOB C 3KCIIEpUMEHTAJIBHBIMU  SIICPHBIMH  peakTopaMd (BKIOYas CTEHIBI-
NPOTOTHIIBl SEPHBIX PEAKTOPOB CYJOB), B YACTH BHIIIOJHEHHUS pabOT U IMpeaOoCTaBICHUS
YyCIYr  JKCIUIyaTHUPYIOIIUM  OpraHu3alusaM, TII0 IPOBEACHHI0  MOHTaXHBIX H
MyCKOHAJANAO04YHBIX paboT cucreM H 00OpYNOBaHHS, KOMIUIEKCHOIO HHXEHEPHO-
paauanMoHHoro obcnenoBaHus o0bekToB MAD. [Jlo Hauana npoBeaeHus paboT 1o
3a4BJICHHOMY BHUJAY JE€ATEIBHOCTH IMPEICTABNIATh B YTPABICHUE METOAUKH IPOBOJUMBIX
pabor;

2.6.1.3. HOTapHaJbHO 3aBEPEHHBIE KOIHUHU BHOBBH IIOJYYEHHBIX YUYPEIUTCIBHBIX
JOKYMEHTOB, a Takke HHGOPMAIINIO O BHECEHHBIX B HUX U3MEHEHHSAX U JIOTIOJHEHUSAX;

2.6.1.4. B TPUALATHUIAHEBHBIN CPOK HHPOPMALIHIO:

— 0 3aK/IIOYEHHH JOTOBOPOB M WHBIX COTJIAIICHUH ¢ IPYTMMH OpraHU3alMsIMH Ha
BBINOJIHEHUE DPAabOT W/WIM TpeaocTaBiieHHe yciayr B oOsmacth MAD B paspei€éHHON
JEATENBHOCTH C TPUIOKEHHEM KONMM JHMIeH3ud PocTexHan3opa, BHIAAHHBIX OTHM
OpraHM3alfsiM Ha COOTBETCTBYIOLME BHABI JEATEILHOCTH B obOsacth MAD, W yka3zaHUEM
CPOKOB JACHCTBHS U NIPEJIMETA JOTOBOPHBIX OTHOLICHHIH;

— 00 M3MEHEHHH WIHM NPEKPaIICHUH JOTOBOPOB U MHBIX COTNIALIECHUH ¢ IPYTMMH
OpraHHU3alMsMU Ha BBINOJHEHHE paboT W/WIM TNpeaocTaBiieHHe yciuyr B obnactu MAD B
paMKax pa3pelI€HHOHN AeATEIbHOCTH.

HauanenHk oTAena no vaazopy 3a JPB aToMHbIX cynoB,
HCCNEN0BATENILCKHX PEAKTOPOB H YCTAHOBOK 10.H. Xypasnes
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2.6.2. IlocrosHHO MHGOPMHPOBATh YTPABIECHUE O HOBBIX JTaHHBIX, U3MEHEHUAX H
JIOTIOJIHEHUAX, BHOCHUMBIX B KOMIUIEKT JOKYMEHTOB, Ha OCHOBE KOTOPHIX TIOJy4eHa
JIMLICH3US.

2.6.3. OnuH pa3 B roa (29 nekabps) yBeIOMJIATh YTpaBlIEHHE O BHECEHHBIX
MU3MEHEHUAX, YKa3aHHBIX B 1. 2.4.1.

2.64. [Ilepen nHayamoM paboT Ha OOBEKTE HCIOIH3OBAHHUS ATOMHON JHEPrUU
YBEIOMJIATE YIIpaBJIeHHE O JaTe Hadana paboT Ha oObekTe.

2.6.5. B cnyuyae npuHATHS YNOJIHOMOYEHHBIM OPraHOM MJIM CYJIOM pEIIEHUs B
OTHOILIEHHH JIMlieH3naTa, Kak FOPHAUYECKOrO JIHUIA, O €ro 6aHKPOTCTBE UJIH JIMKBUIAIINH:

— JIuuensuar o6s3aH He no3Hee 3-X JAHEH CO JHA MPUHATUS COOTBETCTBYIOIIETO
pelleHHs] TMHCBMEHHO WHGOPMHPOBATh YIIpaBI€HHE O Hayalle COOTBETCTBYIOIIEH
npoueaypsl (1anee — ocoObie ycioBHs paboThl);

— OPJ] Jlunensuara, BBOAAIIMECS B ACHCTBHE B MEPHOJA OCOOBIX YCIOBUH paboTHI,
HE JIOJDKHBI MPOTHBOPEUYUTH TPeOOBAaHMAM JOKYMEHTOB, YKa3aHHBIX B ILI. 2.3.1-2.3.2 u
Hacrosamux YJJI, B uactu kacaromieiicas ofecnieueHuss O€30MacHOCTH M KaudecTBa
paspelI€HHON JNEATEIbHOCTH, @ HW3MEHEHUS OpraHu3allil HMX O0ECTeYeHus MOryT
OCYIIECTBIIATHCSA B UCKIIIOYUTENIBHBIX CIIYYasX TOJBKO 110 COIIACOBAHUIO C Y IIPaBICHUEM;

— IpPEeKpaTHUTh  OCYIUECTBJIECHUE  JEATEIIBHOCTH, paspell€HHOM  HacTosmen
JIMLICH3UEH;;

— B MECHYHBIH CPOK CAATHh HACTOSALIYIO JIULEH3UIO B Y IIPaBJICHHE.

2.6.6. IIpu peopraHu3alvy Wi U3SMEHEHUH HAMMEHOBAaHUS IOPUINYECKOTO JIUIIA:

— B IATHaJAIATHIHEBHBIA CPOK €O JHA OQOPMJICHHS B HAaJJIEXKAIlEM IOPSJIKE
peopraHusali WIM H3MEHEHHUsS HAaWMCHOBaHUA MOJAaTh B YIpaBJIECHHE 3asABICHHUE O
nepeo@OpMIICHHH JIMIIEH3UU B MTOPSAKE, YCTAHOBICHHOM IS [TOTy4YEHHS JIMLIEH3NH;

— [0 TOJy4YeHUs, NepeoGOpPMIICHHON JUIEH3UH OCYIIECTBIATH pPa3pelIEHHYIO
JEATENBHOCTh Ha OCHOBAaHWUU HACTOSAIIEH JIMICH3UH U B COOTBETCTBHU C YCJIOBUAMU €&
JCHUCTBUA,

— IpU NONTYYEHHH, NEPEeOPOPMIICHHOHN JIUIEH3UM B MECAYHBIH CPOK BO3BPAaTUThH
HACTOSILYIO JIULIEH3UIO B YIIPaBJICHHE.

2.6.7. IlocTosHHO MHGOPMHUPOBATE YIIpaBI€HHE O HOBBIX JAaHHBIX, U3MECHCHHAX H
JIOTIOJIHEHUAX, BHOCUMBIX B KOMIUIEKT AOKYMEHTOB, HA OCHOBAaHHUH KOTOPBIX MOJIyYeHa
JIULICH3HUS. .

2.6.8. ExeroaHo, B ampeiie Mecile Troja, CIEAYIOIIErO0 3a OTYETHBIM,
NPEACTABIATh B YTNpaBicHHE HHGPOpPMALMIO, MaTepHalbl M JOKYMEHTHI O TEKYIIEM
COCTOSIHWHY Pa3peUICHHON AEATEIBHOCTH 3a IPOIIEIIIHHA To.

2.7. O6s3aHHocTH JlMileH3WaTa B OTHOUIEHHU OPraHOB M IIpEJICTaBUTENIEH
PocrexHanzopa npu ocyecTBICHUA MU CBOUX ITOJTHOMOYHH!

2.7.1. TocynapcTBeHHBIII Haa30p 3a 0G€30IIaCHOCTHIO, KAueCTBOM pa3pelIeHHON
JEATENBHOCTH M KOHTPOJIEM BBINONHEHHA HacTosmmx Y {J1 BO3I0XEH Ha OTAEN MO HAA30PY
3a AAepHOR W paAMallMOHHOM O€30MaCHOCTBI0 ATOMHBIX CYAOB, MCCIEIOBATEIbCKUX
peakTopoB U yctaHOBOK CeBepo-EBponeiickoro MTY no Hanzopy 3a SIPb Pocrexnansopa.

2.7.2. JluueHsuar ob6sa3aH 00ECIEUNTH:

— IO COIVIACOBaHUIO C 3KCIUIyaTUPYIOLIEH opraHu3alMy OecrpensaTCTBEHHBINA
JIOCTYT YIIOJTHOMOYEHHBIX JOJDKHOCTHBIX JIMI] PocTexHan30pa Ha OOBEKTH OCYILECTBICHUS
pa3pemEHHOM AeATEIBHOCTH VIS BBIIIOJTHEHUS CIIy)KEOHBIX 00A3aHHOCTEH;

— TPEACTaBJICHHE JOJDKHOCTHBIM jHiaM PoctexHanzopa tpeOGyeMoit nHpopmanuu

Havanpnuk otaena no Haasopy 3a SIPB aToMHBIX CyaoB,
HCCNIEN0BATENBCKHX PEAKTOPOB H YCTaHOBOK IO.H. Xypasaes
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110 BO3HHWKAIOIUM BOIIPOCaM B YCTHOW W/WIM HHCHMEHHOW ¢opMme, a Takke, B CiIydae
HEO6XOMMOCTH, BO3MOXHOCTS MOTy4eHHS UMM TaKoH WH(GOPMAIUM HEMOCPEACTBEHHO OT
paborHuKkoB (nepconana) Jiuiensuara.

2.73. Jlpu nomyuyeHHH  TNpeAUMCAaHUH  OpraHoB  (JODKHOCTHBIX  JIMIL)
Pocrexnanzopa 06 ycTpaHeHHH HapyIeHUH TpeOGoBaHHH TexHHYecKuX pernaMmenTos, OHII,
apyrux HJI B o6nacty MAD u Hactoaumx Y JJI npeacrapnats B YpasieHue:

— B JECATHIHEBHBIH CpPOK HHGOpPMaIMIO O IUIAHMPYEMBIX MEPOIPHUATHAX IIO
YCTPaHECHHUIO HapyIICHUI HE MO3/JHEEC YKAa3aHHBIX B IIPEITUCAHUAX CPOKOB;

— B YKa3aHHBIe [IpEeJITUCAHUEM CPOKHM HH(GOpPMAIHIO O NMPOBEICHUU MEPONIPHATHIH
110 YCTPAHEHHUIO HAPYIICHUH U BBITIOJHEHHH IIPEIITHCAaHHH.

2.74. B cayyasx HEBO3MOXXHOCTH YCTPAaHCHHUS YKa3aHHBIX IIPEAITUCAHHEM
HapyIIECHUH B yCTaHOBJICHHBIE CPOKHM 3a0JaroBpeMEHHO (10 MCTEUEHHUS YCTaHOBJICHHBIX
CPOKOB) B yKa3aHHBIE MPEANHCAHHUEM ajJpeca IPEACTABIATh ITMCBMEHHOE 3afABICHHE O
NPOVICHHH YCTAaHOBJICHHBIX IIPEANMCAHUEM CPOKOB YCTPAHEHHMs IO TEM HWIH HHBIM
HapyILICHUAM, COJEpIKalIee:

— 00ocHOBaHHE HEOOXOAMMOCTH INPOJUICHHS YCTaHOBJIEHHOTO CPOKa C yKa3aHHEM
OOBEKTUBHBIX NTPUYHH;

—  OIMCaHHE MPUHATHIX KOMIIEHCHUPYIOIIUX Mep 10 obecrieueHHIo 6e30M1acCHOCTH 10
yCTpaHEHHUs HapyIIEeHU ¢ 000CHOBaHUEM HX MOJHOTH U 3¢ (PEKTHBHOCTH;

— 000CHOBaHHBIE IUIAHUPYEMBIE CPOKH YCTPAaHCHHS HapyIllCHUH.

3. CIEIIMAJIBHBIE TPEBOBAHUSA M YCJIOBHUS.

3.1. O6GecnieunBaTh Ka4e€CTBO BHINOIHAEMBIX pabOT U NPEAOCTABISIEMBIX YCIyr IIpH
NPOBEICHUHU 3KCILTYaTUPYIOLIEH OpraHM3alieil KOHKPETHBIX SACPHO W/HIHM paJdaliMOHHO-
omacHeIXx pabor Ha SY, PU wu IIX ¢ KOHKpETHBIMH SJICPHBIMH MAaTEpHalaMH,
palOaKTHBHBIMU BEIIECTBAMU, H3ICIHUAMH Ha X ocHOBE H PAO.

3.2. ObecneunBaTh U3MEHEHHUE, TOTIOJTHEHUE U BHIIIOJIHEHHE NIPOTPaMM IOArOTOBKH,
NOBBHIIICHU KBAIM(HUKanuU nepcoHana (pabOTHHUKOB), NPUHHUMAIONIMX Yy4YacTHE B BHJE
JCATEIBHOCTH. :

Hauvansauk otaena no nagsopy 3a SIPb atomuasix
CYJIOB, UCCIIEZIOBATEIbCKUAX PEAKTOPOB
H YCTaHOBOK

1O.H. Xypagnes

HavanbHuk otaena no Haasopy 3a APb aToMHbIX Cya0B,
UCCNEN0BATENILCKHX PEAKTOPOB U YCTAHOBOK 10.H. Xypasnes
CTp.6 U3 7
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«Ofbemnenie OpranuzaNiii BHTOANSIONIX APXHTERTYPHO-CTPOHTEALHOE
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PerHCTAUHOIHLH HOMEP B TOSYTAPCTBCHHON PEECTE CANOPEYHPYENHIX
Oprasoait
o1 30y o 2009 rona Ne CPO-T1-010-30062009

«13» anpens 2012 1.

CBUAETEJbBCTBO
0 0IyCKE K ONpEICHHOMY BIY I/Ti BIJIAM PAGOT, KOTOPhIE OKAILIBAIOT BAHSIHE HA

Ge30mACHOCTE 05HEKTOR KANNTATHHOND ¢ 5CTBA DI TIOATOTORKE NPOEKTHOM
e CPO-TI-010-00018/5- 13042012

BBUAaHO wieHy CAMOpeTyTHpYeMOli OpraHH3aUMH;
3aKpeITOMY AKIHOHEPHOMY 0011ecTBY
«Hayuno-npon3BojicTBennoe obbennnenne «JHeproaTOMHHBERT

OFPH 1037843012833, UHH 7825111650, anpec: 191123, r. Canxr-Tlerepdypr, ya. Panuiiesa, 2. 39
Ocuosanie puiaaun Conteressersa; Peuerme Hpesuaenta Opraumsausy ot 15.03.2012

Ne 00018/5
‘Hactosuim CoitieTeNseTaOM MOATBEPAICTCA AOMYCK K PAGOTAM,  YKASQHHLIN B HM,
* KOTOpHIe OKABIBAIOT BAMANHE 1A GE3ONACHOCTD 00060 ONACHEIX, TEXHINECKIL COKIIbIX,
JWUKQTGHWX H APYTUX OGBEKTOB KATHTATHHOPO CTPOMTEABCTEA NPH TIOATOTOBKS
TIpOeKTHOM AOKyMEHTALIM. %

Hanao aeilcrous ¢ «13» anpeas 2012 r.
CBIAETEILCTRO 663 NPHIOKCHHS He ACHCTBHTEALHO,

CHUETEALCTBO BLUARO 63 OrPARNYENISI CPOKA H TePPHTOPIIH ero eiictn)
ComETEALCTRO BLUANO RIAVEN PANCE BEANNOTD =
Ne CPO-T1-010-00018/4-07102011 ot «07» oxrsGpst 2011 r.
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CTPOMTE/LCTB, BKIONAR OCOGO ONACHHE H TEXHMYEOKi CIOKHBE OGBEKTH  KATHTATLHOFO

1CTBA, OGHEKTHL WCTIONBSOBAHUA ATOMHOW SHEPIMA W O JOMYCKe K KOTOPBIM. iLien
Camoperympyemoii opranmauni - Hexommepueckoro napriepersa «OGte/Hense opranmsauiii
BHTOTHAIOIX APXHTCKTYPHO-CTPOHTEbHOE  IPOCKTHPORANHE ~ OGEKTOR ~ ATOMHOI OTPACI)
“«COIOBATOMITPOEKT» -~ 3akphroe  aKunoneproe  oGiectso  «HayuHO-ipoH3BOCTReHHOe
ofmeTHeiie «IHErOATOMHHBEHTY MeeT CBMAETENbCTRD

Hauvenonanme oiaa pacor

PaGuTL N0 1A OToRKE APXITERTy PHbTY peimemii
PAGOTLL 00 NOAFOTOBKE KOMCTpYKTHBMAIY DL

PaG0TLA 10 NOATOTOBKE CHEAENNH 0 BIYTPENIEN WIKEHEDHON GBOPY A0BTHIN, TH TPERINY CErsix
EHEPMO-TEXHINECKOFO OBECTIEHEHi, 0 IEPEHE IAEHEPHO-TEXHINECKIN MEpOpHSITi:

4.1 PAGOTI 10 NOATOTOBKE IPOEKTOD DAY TPCHIIX MIGKEHEPHLIX CHETEM OTOTLIEIG, BeNTHANIIN,
KOIANIHONMPOBANNA, IPOTBOTLINMHOR BENTIAALIN, TENAOCHATAENNHS 1 X0A00CHATH IS

42 PAGOTS 10 HOAFOTOBKE MPOEKTOB BNYTPEHINX HIGKEHEPILIX CHCTEM BOTOCHAGHENNS 1t
namam

4.3, PAGOTL 00 ROAFOTOBKE MPOCKTOB BHYTPENHIS CHETEN DEKTPOCHATACHIN

4.4, PaGorut 10 NOAFOTOBKE NPOCKTOB BHYTPEHHNX CAAGITOANbIX CHETE

4.5, PaGOTII N0 MOATOTOBKE TIPOEKTOB by TDEWHI AWETIETHEPW3UIN, ABTOMATINALNI W YIPABIENIH
EKEHEPHLNH CUCTEN AN

46, PaGoTI 10 NOATOTONKE MPOEKTOD BHYTEHNNX CHETEN Fa0CHAGHCHIA

PAGOTE 10 MOAOTOBKE TEXHOAOTHSCKIN pemeni:

6.1 PAGOTA 10 MOATOTOKE TEXOIOTNAECKINN PEUIEHIA ALY LA i WX KOMTLIERCOD
6.2, PAGOTL 10 MOATOTODKE TEXHOAOFCEKINY PeIeHMi ODUICCTRNNAIX JANNI 1 COOPYAENIL i Hx
Komaexcon

6.3, PAGOTA 10 HOATOTOBKE TEHOAUTINECKI PEUIEHNT NPOWSBOACTIEH AN SAANINT M COOPYRENIi 1t
W Kownaecon

64 PaGOTHI M0 MOATOTODKE TEXHOOTHAECKWY eLIeH OGLETOR TPANEODTHOTO IASHATENI N W
KowmaeRcon

6.5, PAGOTI 10 MOAFOTOBKE TEXHOTOMHIECKIIY PEHN TWIPOTEXHINECKIIY COopYAENIL 1 X
KoMmACKCOn

66, PaGoTi 10 MOATOTOBE TEXHOAOFHYEEKIN PEUIENIH OTLERTOR CEabeROXO3RCTIENHOTD
AN 15X KOMIACKEOD

6.7, PAG0ruI 10 NOAFOTODKE TEXHOAOTHACCKIY Peenf 0GLEKTON CTENNATLHOTG WAIHANENNA 0 X
Kownackcon

6.8 PAGOTS 10 ROAFOTOBKE TEXHOAOTHAECKIX PEUIENHI OTLEITOR HEdTErasoBOro asAMerIs 1 i
Kownaexcon

6.9, PAGOTLL 10 HOATOTORKE TEANOOTWECKI peuenti 0GLeKTOB Copa, 00PAGOTII, XpaNENA,
REPEPAGOTITN 1t YTHAMSAIN OTXOROB W X KOWAIEKCOD.

610, PaB0Te 110 MOATOTOBKE TExHOA0TIECKWX e OBLEKTOB ATOMMOR IHEpFETHIH 1
HPOMMIILACHHOCTH WX KOMTLIEKCOD.

1. PAGOTSA N0 HOAFOTOBKE TEXHOAONINECKINN PEIEwR 00VEKTOB BOSHMO WNBPACTPYKTYPH I T
Kownaexcon.

612, PaB0TLL 10 IATOTORKE TEXHOAOTWHEEKI DEWIEHH OBLERTOD ONIETHLIX COOPYXENN 1 1Y
Kowirercon

6,13, PAGOTLE 110 MIOATOTOBKE TEXHOAOTHECKIX PEuIENNH OTLEKTON NETPONOANTENA W X
KovmeKcon

- 000186
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PAGOTI 10 OPTANISALIN NOAFOTORKN MPOCKTION A0KYMENTALI, MpIIDACK NGNS SHETPITTIT
LA A3 KON W CHOBAHNN AOFOBOPA YOPIAIECKIN AKLOM KW HIANINIAYA IS
NpEANpUIMATEAM (FEHEPATLILIM IPOCKTHPOBUINKOM)

3aKpHITOE AKIVIONEPHOE OBIECTRO §HayHHO-TIPOHIBOZCTERHHOE OGE/HEHHE (IHEPOATOMHHECHT)
BPARE 3AKTIONATH JOTOBOPHL 110 OCYLIECTRTERHIO OPFAHWSALHH PAGOT 1O MOATOTOBKE MPOCKTHON
ZOKYMEHTALUNI 113 OBTEKTOB. KANHTABHORO CTPOWTENLCTEd, CTOMMOCTH KOTODHIX 110 OZHOMY
“a0rosopy e ripespitac 300 000 000 (Tpyicra MiHOROB) pyGAci.
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Horosop Ne 8391/54-06
Vu.Ne 05-12-4411

COTJIACOBAHO: Hau XTH

Ot Cesepo-Esponefickoro MTY M.B. Mupoimsn4eHko
no Hagsopy 3a SIPb Pocrexnansopa T 08 A2 2012 .
HavaneHuk oTaena no Hagsopy 3a SIPB Hayansaux 30Ph
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящая «Программа радиационного обследования помещений зд. 500 и прилегающего участка территории промплощадки ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» разработана в соответствии с требованиями законов РФ, нормативно-правовых документов и инструкций ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова:

· Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999.

· Федерального закона «О радиационной безопасности населения» № 3-ФЗ от 09.01.1996. и нормативных документов:

· Норм радиационной безопасности (НРБ-99/2009). СанПиН 2.6.1.2523–99 от 14.08.2009.

· Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности 
(ОСПОРБ 99/2010).
· Санитарных правил обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002). 
СП 2.6.6.1168-02 от 16.10.2002.

· Санитарных правил по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ). Санитарные правила и нормативы. 
СанПиН 2.6.1.1281-03 от 16.04.2003.

· Гигиенических требований по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения. СП 2.6.1.1292-03 от 18.04.2003.

· Общих положений обеспечения безопасности радиационных источников 
(НП-038-02), утверждены Ростехнадзором России 18.11.2002 г.;

· Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения 
(НП-058-04), утверждены Ростехнадзором России в 2004 г.

· Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности. НП-020-2000.

· Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных отходов. Требования безопасности. НП-019-2000.

· Положения по радиационной безопасности во ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова» №РБ-11-244И».
1.2
Целью настоящей Программы является установление последовательности, видов и объема исследований для получения необходимой и достаточной информации о параметрах радиационной обстановки в помещениях здания 500 и на участке прилегающей территории для разработки и осуществления оптимальных мероприятий по ликвидация неиспользуемого радиоактивно-загрязненного оборудования, дезактивация помещений технологической зоны, подготовки и передачи на захоронение образовавшихся в процессе выполнения работ ЖРО и ТРО, а также подготовка здания к консервации или использованию по новому назначению.
1.3
Требования настоящей Программы распространяются на проведение работ по радиационному обследованию помещений здания 500 и участка прилегающей территории, для разработки мероприятий и вариантов технических решений по ликвидации радиационных источников, включая обращение с оборудованием, строительными конструкциями и грунтами, загрязнёнными радиоактивными веществами.

1.4 Основными задачами работ в рамках настоящей Программы являются:

· Выявление, локализация и установление основных радиационных (радионуклидный состав, удельная активность техногенных радионуклидов) и габаритных характеристик участков радиоактивного загрязнения в помещениях здания 500 и на участке прилегающей территории. Габаритные параметры определяются:

· в помещениях, на строительных конструкциях – местоположение, площадь, глубина и объем радиоактивного загрязнения;

· на оборудовании – его местоположение, габариты;

· на территории – местоположение, глубина от поверхности земли, трехмерные размеры и объем.

· Разработка регламента ведения работ по оценке радиационной обстановки в помещениях здания 500 и на участке прилегающей территории, гарантирующих обеспечение радиационной безопасности исполнителей работ на объекте, недопущение распространения радиоактивного загрязнения, а также снижение до возможно низкого уровня загрязнения окружающей среды.

· Установление требований к порядку организации и осуществления контроля соблюдения требований законодательных актов, норм и правил в области радиационной безопасности в производственных условиях при проведении работ по детальному обследованию радиационной обстановки на объекте.

1.5
Настоящая Программа устанавливает общие требования по обеспечению радиационной безопасности работников при планировании и проведении детального радиационного обследования помещений зд. 500 с размещённым в них радиационно загрязнённым оборудованием, и на участке прилегающей территории, и определяет цель, задачи, порядок и этапы осуществления указанных мероприятий.
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Рис. 1. Схема расположения здания 500 на промплощадке ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

контур зд. 500;                  участок территории, прилегающий к зд. 500

1.6 В обеспечение полноты данных по радиационному состоянию помещений зд. 500 и прилегающего участка территории (в соответствии с ГОСТ 29074-91) проводятся следующие виды радиометрических измерений:

· мощности эквивалентной (поглощенной, экспозиционной, амбиентной) дозы гамма- излучения;

· плотности потока ионизирующих частиц;

· удельной активности радионуклидов в твердых, вязких и сыпучих веществах;

· активности радионуклидов в пробе;

· объемной активности радионуклидов в жидкостях;

· поверхностной активности радионуклидов;

· спектрометрический контроль энергетического распределения излучения (определение состава радионуклидов в пробе).

1.7 Обращение с пробами, отобранными из радиоактивно загрязненных материалов строительных конструкций, оборудования и грунтов, которые по удельной активности техногенных радионуклидов относятся к РАО, должно осуществляться в соответствии с требованиями раздела 3.12 ОСПОРБ-99/2010.

1.8 Обращение с пробами, отобранными из радиоактивно загрязненных материалов строительных конструкций, оборудования и грунтов, которые по удельной активности техногенных радионуклидов не относятся к РАО, должно осуществляться в соответствии с требованиями раздела 3.11 ОСПОРБ-99/2010.

1.9 Для отнесения грунтов, материалов строительных конструкций и оборудования, промышленно-строительного мусора по содержанию техногенных радионуклидов к РАО, проводятся детальные радиометрические обследования участков радиоактивного загрязнения и определение содержаний в них радионуклидов.

2 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В дополнение к общепринятым в НРБ-99/2009 и ОСПОРБ-99/2010, в настоящей Программе приняты следующие термины и определения:

2.1 Аномальный участок (АУ) – участок территории, на котором уровень радиоактивного излучения превышает естественный радиационный фон, свойственный для данной местности, на величину, характеризующую статистический разброс результатов измерений этого фона, полученных в точках на местности, выбранных для оценки естественного радиационного фона.

2.2 Радиационная обстановка (РО) – совокупность радиационных факторов в пространстве и во времени, способных воздействовать на функционирование (использование) объекта, вызвать облучение персонала, населения и радиоактивное загрязнение окружающей среды.

2.3 Участок радиоактивного загрязнения (УРЗ) – участок, на котором присутствуют радиоактивные вещества в количестве, превышающем уровни, установленные в Приложении 4 НРБ-99/2009:

· в помещениях: на строительных конструкциях, на стационарном оборудовании или на любых других предметах временно или постоянно находящихся в данном помещении;

· на территории, на поверхности или в грунтах.

Все остальные термины и определения, используемые в настоящей «Программе…», соответствуют принятым в НРБ-99/2009 и ОСПОРБ-99/2010.

3 ТРЕБОВАНИЯ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

3.1 Требования ОСПОРБ 99/2010:

3.3.1 В соответствии с п. 3.11.3 не вводится никаких ограничений на использование в хозяйственной деятельности любых материалов, сырья и изделий (кроме продовольственного сырья, пищевой продукции, питьевой воды и кормов для животных) при удельной активности техногенных радионуклидов в них менее значений, приведенных в приложении 3 к Правилам. Не допускается (п. 3.11.2) наличие нефиксированного (снимаемого) радиоактивного загрязнения поверхности материалов и изделий, поступающих для использования в хозяйственной деятельности.

3.3.2 Как следует из п. 3.11.5, числовые значения допустимой удельной активности по основным долгоживущим радионуклидам для неограниченного использования металлов приведены в приложении 4 к Правилам и составляют: для 137Cs + 137mBa - 1,0 кБк/кг, для 152Eu, 154Eu – 0,5 кБк/кг, для 90Sr + 90Y – 10,0 кБк/кг, для 226Ra – 0,4 кБк/кг.

3.3.3 В соответствии с п. 3.11.4, сырье, материалы и изделия с удельной активностью техногенных радионуклидов отличающихся от значений, приведенных в приложении 3 к Правилам, до значений МЗУА могут ограниченно использоваться при соблюдении требований п. 3.11.1 для данного вида использования (при наличии нескольких техногенных радионуклидов сумма отношений удельных активностей всех содержащихся в материале техногенных радионуклидов к значениям МЗУА для них должна быть меньше единицы). Они могут ограниченно использоваться только на основании санитарно-эпидемиологического заключения Межрегионального управления № 122 ФМБА РФ на разрешенный вид использования. Эти материалы подлежат обязательному радиационному контролю.

3.3.4 Согласно п. 3.11.1, материалы и изделия с низкими уровнями содержания техногенных радионуклидов допускается использовать в хозяйственной деятельности. Критерием для принятия решения о возможном применении в хозяйственной деятельности сырья, материалов и изделий, содержащих радионуклиды, является ожидаемая индивидуальная годовая эффективная доза облучения, которая при планируемом виде их использования не должна превышать10 мкЗв.

3.3.5 Согласно п.п. 3.11.8 и 3.12.6 в случае невозможности или нецелесообразности использования сырья, материалов и изделий, отнесенных к категории ограниченного использования (п. 3.11.4), они направляются на специально выделенные участки объектов размещения производственных отходов. Эти материалы не должны иметь снимаемого радиоактивного загрязнения.

3.3.6 Согласно п. 3.11.9, в случае невозможности или нецелесообразности дальнейшего использования материалов, изделий и сырья, содержащих радионуклиды с удельной активностью больше МЗУА, с ними необходимо обращаться как с радиоактивными отходами.

3.3.7 В соответствии с п. 3.12.1 и п. 3.12.3 грунты, материалы и оборудование с удельной активностью альфа- излучающих радионуклидов (за исключением трансурановых радионуклидов) свыше 10 до 100 кБк/кг и для источников бета- излучения свыше 100 до 1000 кБк/кг относятся к низкоактивным твердым радиоактивным отходам. Соответственно, с удельной активностью альфа- излучающих радионуклидов (за исключением трансурановых радионуклидов) свыше 100 до 1000000 кБк/кг и для источников бета- излучения свыше 1000 до 10000000 кБк/кг относятся к среднеактивным твердым радиоактивным отходам. Для трансурановых радионуклидов, к ТРО относятся исследуемые объекты при удельной активности их более 1,0 кБк/кг.

3.3.8 В соответствии с п. 3.12.2 к жидким радиоактивным отходам (ЖРО) относятся не подлежащие дальнейшему использованию жидкости, пульпы и шламы, соответствующие требованиям п. 3.12.1 Правил, т.е. в которых удельная активность техногенных радионуклидов в которых превышает МЗУА. Значения МЗУА приведены в приложении 4 НРБ-99/2009.

3.3.9 В соответствии с п. 3.12.6 при удельной активности техногенных радионуклидов в отходах менее МЗУА, но больше значений, приведенных в Приложении 3 Правил, их следует направлять на специально выделенные участки объектов размещения производственных отходов в соответствии с законодательством в сфере обращения с отходами производства и потребления.

3.3.10 В соответствии с п. 3.12.15 и п. 3.12.16 вывоз радиоактивных проб, отобранных из радиоактивных отходов, из организации на проведение аналитических исследований, должен производиться в специальных контейнерах и оформляться актом. Перевозка осуществляется в механически прочных герметичных упаковках на специально оборудованном транспортном средстве при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии условий и способов транспортировки санитарным правилам.

3.3.11 В соответствии с п. 3.12.17 передача остатков проб на долговременное хранение и захоронение производится в специализированную организацию.

3.2 Требования НРБ-99/2009:

3.2.1 В соответствии с п. 5.3.4, эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов в строительных материалах (щебень, гравий, песок, бутовый и пиленый камень, цементное и кирпичное сырье и пр.), являющихся побочным продуктом промышленности, а также отходы промышленного производства, используемые для изготовления строительных материалов (золы, шлаки и пр.), не должна превышать:

· для материалов, используемых в строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях (I класс):

Аэфф = ARa + 1,3АTh + 0,09*АК < 370 Бк/кг, 

где ARa и АTh - удельные активности Ra и Th, находящихся в равновесии с остальными членами уранового и ториевого рядов, АК - удельная активность 40К, Бк/кг;

· для материалов, используемых в дорожном строительстве в пределах территории населенных пунктов и зон перспективной застройки, а также при возведении производственных сооружений (II класс):

АЭфф < 740 Бк/кг;

· для материалов, используемых в дорожном строительстве вне населенных пунктов (III класс):

АЭфф < 1,5 кБк/кг.

3.2.2 В соответствии с п. 3.1.1 и 3.1.2 для нормальных условий эксплуатации источников излучения устанавливаются две категории облучаемых лиц: персонал (группы А и Б) и население, включая лиц из персонала вне сферы и условий их производственной деятельности. Для указанных категорий облучаемых лиц установлены основные пределы доз облучения: для персонала группы А - 20 мЗв/год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 50 мЗв/год (для персонала группы Б – 1/4 часть от указанных величин); для населения - 1 мЗв/год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв/год.

3.3 Требования СПОРО-2002:

3.3.1 В соответствии с п. 3.1 радиоактивные отходы (РАО) образуются при эксплуатации и выводе из эксплуатации объектов ядерного топливного цикла, при использовании радиоактивных веществ в производственных и научных организациях, реабилитации помещений и территорий, загрязненных радиоактивными веществами.

3.3.2 В соответствии с п. 4.2 сбор и сортировка РАО осуществляется в местах их образования и/или переработки с учетом радиационных, физических и химических характеристик в соответствии с системой классификации отходов и с учетом методов последующего обращения с ними.

Первичная сортировка отходов включает в себя их разделение на радиоактивные и нерадиоактивные составляющие.

Сортировка РАО направлена на разделение отходов по различным категориям и группам для переработки по принятым технологиям и для подготовки к последующему хранению и захоронению (НП-002-04, НП-019-2000, НП-020-2000, НП-058-04).

Кондиционирование РАО осуществляется для повышения безопасности обращения с ними за счет уменьшения их объема и перевода в форму, удобную для транспортировки, хранения и захоронения.

Транспортирование РАО предусматривает их безопасное перемещение между местами их образования, переработки, хранения и захоронения с использованием специальных грузоподъемных и транспортных средств.

Захоронение РАО направлено на их безопасную изоляцию от человека и окружающей среды.

4 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗД. 500 И РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ НА ОБЪЕКТЕ

Здание 500 построено по проекту ОАО «ГИ «ВНИПИЭТ» и введено в эксплуатацию в 1973 году.

Здание представляет собой сооружение, состоящее из двух частей: административно-лабораторного здания и стендового корпуса.

Четырехэтажное административно-лабораторное здание имеет размеры в плане 
96,0 ( 15,0 м (площадью 1440,0 м2) и разделено пополам на две части: административные помещения и лабораторный корпус.

В помещениях административной части – зона свободного доступа (48,0 (15,0м) – по своему функциональному назначению размещены: кабинеты руководства, актовый зал, библиотека, архивы, складские помещения, мастерская, помещения обслуживающих подразделений и др.

Административная часть отделена от лабораторной зоны контролируемого доступа дисциплинарными (2–4 этажи) и санитарными барьерами (1 этаж). Санитарные барьеры здания включают санпропускники, покрытия полов, систему контроля радиационной обстановки, саншлюзы и пр.

В помещениях лабораторной части – зоны контролируемого зона (48,0 ( 15,0м) – располагались: мужской и женский санпропускники, лабораторные помещения, автоклавная, мастерские, складские помещения, бойлерная, тепловой узел, сборники ЖРО и др.

Стендовый корпус расположен в отдельной пристройке, соединенной со зданием 500 двухэтажной галереей. Стендовый корпус одноэтажный в месте расположения стендовых залов между осями К ÷ Л и двухэтажный между осями Ж ÷ К. Корпус состоит из двух стендовых залов с размерами в плане 27,0 ( 12,0 м (площадью 290,0 м2, высотой 8,8 м) и 21,0 ( 12,0 м (площадью 220,0 м2, высотой 8,8 м). 

В стендовых залах расположены экспериментальные установки по обращению с РАО военно-морского флота СССР созданные в 1973-1978 г.г. «ГИ «ВНИПИЭТ» по заданию Минсредмаша, том числе полномасштабные аналоги установок обращения с ЖРО судов «Амур» и «Пинега», которые не востребованы с 1990 г. и, по сути, являются объектом ядерного наследия. Стенды зд. 500 были созданы как единый комплекс по обращению с различными типами РАО ВМФ с момента их образования до утилизации (захоронения). Работы с радиоактивными веществами (РВ) на стендах проводились по 1 и 2 классу работ.
В помещениях корпуса располагались также: механическая мастерская, помещение установки РХМ-γ-20, хранилище радиоактивных источников (РИ), вентцентры, лабораторные помещения и др. Корпус имеет необходимые инженерно-технические сети для работы с радиоактивными веществами. В настоящее время здание 500 находится в режиме консервации.

За время эксплуатации, с 1973 по 1995 г.г., в зд. 500 были проведены стендовые испытания установок, предназначенных для отработки технологий дезактивации и способов обращения с РАО (включая ТРО и ЖРО):

· концентрирование выпаркой;

· цементирование;

· фильтрация на различных сорбентах;

· очистка осадками солей и гидроокисей различных соединений;

· обратный осмос;

· электроосмос;

· горячее прессование полимерных ТРО, теплоизоляционных материалов и пластиката;

· дезактивация переплавкой металлических радиоактивных отходов (МРАО);

· дезактивация с применением пара, химических растворов, ультразвука;

· «глубокая» дезактивация;

· дезактивация пленочными полимерными покрытиями («сухая» дезактивация) и т.д.

Кроме того, в здании была расположена установка РХМ-γ-20, предназначенная для гамма- облучения материалов и растворов, на которой выполняли исследования по их радиационной стойкости.
С 1995 года стенды не эксплуатируются, поскольку морально и технически устарели. Стенды находятся в неремонтопригодном техническом состоянии, имеют значительные загрязнения радиоактивными веществами в виде использованных сорбентов, отложений солей, кубовых и иловых остатков, шламов, шлаков и являются радиационными источниками. В 2002 году в связи с прекращением деятельности Сосновоборского отделения «ВНИПИЭТ» здание 500 вместе со стендами по рекомендации Минатома было передано на баланс ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова».

Сотрудниками ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова» был выполнен ряд работ по улучшению радиационной обстановки в зд. 500. Из специального хранилища зд. 500 радиоактивные источники (РИ) и радиоактивные вещества перемещены в спец. хранилище НИТИ и частично сданы на захоронение. Выполнена дезактивация стендовых залов, образовавшиеся РАО сданы на переработку и захоронение в РосРАО. Произведена разрядка установки РХМ-γ-20. 54 источника 60Со общей активностью около 1000 Ки переданы в МосРАО.

Остатки ЖРО из емкостного оборудования сдренированы и переданы на переработку и утилизацию, аппараты осушены.

Условия для проведения планируемых работ на имеющемся оборудовании без проведения восстановительных работ отсутствуют. Имеющееся емкостное, насосное оборудование и трубопроводы требуют ревизии и ремонта. Системы обеспечения (приготовления и ввода реагентов, электроснабжение, водоподготовка, аппаратура радиационного контроля, оборудование обеспечения личной гигиены персонала, подъемно-транспортное оборудование и т.д.) также требуют ревизии и восстановления работоспособности.

Радиационная обстановка в отдельных помещениях здания характеризуется следующими параметрами (см. Таблицу):

· мощность эквивалентной дозы гамма-излучения составляет от 0,5 до 20 мкЗв/ч, достигая максимального значения от емкостного оборудования (бак хранения ЖРО) до 
75 мкЗв/ч;
· нефиксированное радиоактивное загрязнение наружных поверхностей оборудования составляет до 200 бета- част./см2·мин, а общее - до 3000 бета- част./см2·мин.
· загрязнение обусловлено, в основном, радионуклидами 137Cs и 60Со.
Таблица – Максимальные значения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения и плотность поверхностного загрязнения помещений зд. 500
	№№ помещений
	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения, мкЗв/ч 
	Общее загрязнение поверхностей бета-активными радионуклидами,

(-част./см2 ∙ мин.

	146, 146а
	до 2,5 
	до 200

	157
	до 0,68 
	до 500

	149
	до 1,4
	до 40

	150
	до 12,5

бак А-05/1 – до 75,0
	до 300

	151
	до 6,0
	до 30

	158
	до 0,5
	до 10

	152
	до 1,8
	до 10

	152
	до 20,6
	до 200

	153
	ближе к баку А-45 до 15
	до 2900

	154
	до 0,48
	до 30

	155
	до 6,2
	до 30

	156
	до 0,24
	до 10

	231
	до 0,1
	

	233
	до 0,5
	


Как видно из представленных в таблице данных, уровни загрязнения поверхностей и оборудования указывают на возможность образования низко- (в основном) и среднеактивных ТРО при проведении работ по демонтажу и дезактивации.

5 СОСТАВ РАБОТ ПО РАДИАЦИОННОМУ ОБСЛЕДОВАНИЮ ЗД. 500 И РЕГЛАМЕНТ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

5.1 Работы по радиационному обследованию проводятся в помещениях здания 500, на участке между стендовым и лабораторным комплексами и на прилегающей к зданию территории, ограниченной дорогами, проходящими параллельно стен здания.

5.2 Обследование объекта выполняется с применением высокочувствительных поисковых средств измерений для выявления и оконтуривания аномальных участков (АУ) и/или участков радиоактивного загрязнения (УРЗ).

5.3 До начала обследования выполняется сбор и анализ результатов ранее проведенных работ, разработка картограмм проведения измерений радиационных параметров на бумажной и цифровой основе. С учетом специфики производства, необходимо разработать и утвердить «Инструкцию по радиационной безопасности при проведении работ по детальному радиационному обследованию».

5.4 При проведении КИРО используются следующие типы технических средств:

· автоматизированные комплексы индивидуального дозиметрического контроля;

· средства измерения мощности амбиентной и экспозиционной доз гамма- излучения;

· средства измерения плотности потока альфа- и бета- частиц, снимаемого (нефиксированного) загрязнения;

· средства измерения радиоактивного загрязнения поверхности бета- активными веществами;

· средства измерения суммарной удельной бета- активности.

5.5 По набору и объемам требуемых работ, методике их проведения выделяются
2 комплекса радиационных исследований:

· оценка состояния помещений, оборудования и сооружений;

· оценка состояния территории (почв и грунтов).

5.6 Работы осуществляются стадийно:

· стадия 1: предварительное обследование, в результате которого будут выявлены все УРЗ и АУ на территории и в помещениях;

· стадия 2: детальное обследование, в результате которого будут определены геометрические и радиационные параметры всех УРЗ;

· стадия 3: подсчет площадей загрязнений и объемов загрязненных грунтов, строительных конструкций и оборудования, составление окончательного отчета.

5.7 Предварительное радиационное обследование (стадия 1) включает в себя обследование на участке между стендовым и лабораторным комплексами на прилегающей, на территории, ограниченной расстоянием 5 м от стендового комплекса и помещений общей площадью 4500 м2 по специально разработанным картограммам (Приложение А).

5.7.1 Радиационное обследование территории выполняется на участке между стендовым и лабораторным комплексами и на прилегающей к зданию территории, ограниченной расстоянием 5 м от стендового комплекса и включает в себя работы по оценке качества почво-грунтов:

Гамма- поисковые пешеходные работы проводятся с применением поискового радиометра СРП-88 и дозиметра ДКС-АТ1121. После проведения измерений проводится оконтуривание участка в изолинии 50 мкР/ч с фиксацией на картограмме и с выносом на неё максимальных значений мощности экспозиционной дозы гамма- излучения (МЭД ГИ).

5.7.2 Радиационное обследование помещений включает в себя обследование строительных конструкций и оборудования. В первую очередь обследуются стендовые залы непосредственно связанные с масштабными работами с РИ, во вторую – помещения, связанные со сбором и хранением радиоактивных отходов, вентиляционные и другие вспомогательные системы. В состав работ входит:

5.7.2.1 Поэтажное радиометрическое обследование загрязнения по уровням α–, β–, γ– излучению в помещениях (строительных элементов и оборудования) с выявлением участков радиоактивного загрязнения. Измерения МЭД ГИ проводятся при сплошном прослушивании звукового зуммера радиометра СРП-88. Измерения мощности амбиентной дозы гамма излучения (МАД ГИ) и плотности потока α–, β– частиц проводятся по точкам картограмм (Приложение Б), со сгущениями в зонах значимых уровней излучения. На основании измерений выпускаются предварительные протоколы.

5.7.2.2 Вынесение на поэтажные планы выявленных в помещениях участков радиоактивного загрязнения строительных конструкций, загрязненного оборудования и т.д.

5.8 Детальное радиационное обследование УРЗ (Стадия 2). Проводится на выявленных участках радиоактивного загрязнения с составлением локальных картограмм с целью определения и уточнения радиометрических и геометрических параметров УРЗ с расчетом объемов РАО для проведения дальнейших дезактивационных мероприятий. Под геометрическими параметрами понимается:

· место расположение УРЗ;

· глубина расположения и размеры УРЗ по трем осям (габариты).

Для радиоактивно загрязненного оборудования и строительных конструкций рассчитываются объемы загрязненного материала с указанием его вида: металла, бетона, пластика и т.д. В состав детальных исследований входят:

5.8.1 Детальное радиометрическое обследование выявленных УРЗ на территории. Для уточнения радиометрических параметров отбираются пробы для лабораторных исследований с целью определения удельных активностей техногенных радионуклидов.

5.8.1.1 На выявленных УРЗ проводятся крупномасштабные измерения мощностей доз гамма-излучения и плотностей потока β- частиц по локальным картограммам, составленных более подробно.

5.8.1.2 Выявление точек с максимальными уровнями гамма- и бета- излучения для уточнения мест отбора проб грунтов.

5.8.1.3 Бурение шурфов ударно-механическим способом глубиной до 0,5 м, по сети 
1м х 1 м для изучения радиометрических характеристик грунта и оконтуривания УРЗ по глубине.

5.8.1.4 Отбор проб грунтов с поверхности грунтов и из керна шурфа и передача их на аналитические исследования для определения удельной активности 137Cs, 60Co, 152,154,155Eu, 90Sr и других нуклидов. Количество отбираемых с каждого УРЗ проб: по 1-2 пробы с поверхности и до 4 из керна шурфа, в зависимости от размеров УРЗ и градиентов значений МЭД ГИ по данным гамма-каротажа.

5.8.1.5 Геодезическое сопровождение работ (привязка УРЗ, мест отбора проб к плану местности).

5.8.2 Детальное радиометрическое обследование выявленных радиоактивных загрязнений в помещениях для определения геометрических параметров и расчета объемов радиоактивного загрязнения. В состав работ входит:

5.8.2.1 Оконтуривание и фиксация на планах (в т.ч. электронных) выявленных АУ и УРЗ на строительных конструкциях и оборудовании по изолинии 30 мкР/ч. В случае необходимости, проводится с использованием свинцового экрана.

5.8.2.2 Определение радиометрических параметров путем измерения МЭД ГИ, МАД ГИ и плотностей потока α– и β– частиц по сети 0,5 м * 0,5 м.

5.8.2.3 Отбор проб из строительных конструкций. На отдельных УРЗ, при подозрении на проникновение радиоактивного загрязнения на глубину, проводится поинтервальный отбор проб с использованием перфоратора со специальной насадкой и пылесборником или с устройством местного отсоса пыли. Количество проб из одного места бурения - 3. Первая проба определяется толщиной штукатурки, вторая и третья отбираются в интервалах глубин (от поверхности конструкции) соответственно 0,00 - 0,03 м и 0,03 - 0,07 (0,08) м. Количество шпуров определяется минимально необходимым объемом пробы.

5.8.3 Отбор поверхностных мазков с оборудования: станков, вентиляционных труб и др. на определение активностей α– и β– нуклидов, неснимаемого или снимаемого радиоактивного загрязнения производится с применением этилового спирта на площади не менее 0,01 м2 в местах с наибольшим значением МЭД гамма-излучения.

5.8.4 Аналитические исследования проб на определение удельной активности 137Cs, 60Co, 152,154,155Eu, 90Sr и других техногенных радионуклидов проводятся в сертифицированных лабораториях.

5.9 При проведении анализов руководствоваться следующим перечнем основных методик по проведению аналитических исследований проб материалов и строительных конструкций:

· МУК 2.6.1.016-99. Методические указания. Контроль загрязнения радиоактивными нуклидами поверхностей рабочих помещений, оборудования, транспортных средств и других объектов.

· Методика измерений удельной (объемной) активности гамма- излучающих радионуклидов в пробах объектов внешней среды, сбросных вод, жидких радиоактивных отходов и выбросов в атмосферу промышленных предприятий. № 05-12-321 М.

· Методика измерения удельной (объемной) активности 90Sr (по 90Y) в пробах объектов внешней среды, сбросных вод, жидких радиоактивных отходах и выбросах в атмосферу промышленных предприятий. Инв. №10911/И. Свидетельство об аттестации ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» №202/210-(01.00250-2008)-2011 (бессрочное).

· Методика выполнения измерений суммарной альфа- и бета активности водных проб альфа- бета- радиометром УМФ-2000 (в комплекте с прибором УМФ-2000);

· Методики выполнения измерений (МВИ), приведенные в Технических описаниях, Руководствах по эксплуатации, Инструкциях по эксплуатации средств измерений.

5.10 Подготовка отчетной документации (стадия 3). В состав работ по подготовке отчетной документации входит:

5.10.1 Анализ полученных результатов, в том числе протоколов радиологических испытаний из лабораторий.

5.10.2 Подготовка картографических материалов (картограмм). В картограммах должны быть указаны точки для измерения γ- излучения и точки для измерения плотности потока α-, β- частиц в здании и на местах. Локализация на схемах выявленных радиационных аномалий, установление основных радиологических (радионуклидный состав, удельная активность техногенных радионуклидов) и габаритных (глубина от поверхности земли и размеры) характеристик всех основных участков радиоактивного загрязнения на территории промплощадки и в помещениях.

5.10.3 Расчет объемов радиоактивно загрязненного материала на УРЗ с указанием его вида: металл, бетон, пластик и т.д.

5.10.4 Составление отчета с комплектом графических материалов. Отчет подготавливается в цифровом и бумажном видах. Завершающей частью отчета являются таблицы с объемами радиоактивно загрязненного материала и их основными радиометрическими параметрами.

5.10.5 Основными графическими приложениями по территории являются:

· схема результатов радиометрического обследования территории с выявленными УРЗ и АУ;

· схема отбора проб почво-грунтов с поверхности;

· схемы удельной активности радионуклидов грунтах на поверхности;

· схемы удельной активности радионуклидов в грунтах на глубине;

Основными графическими приложениями по помещениям являются:

· схемы размещения УРЗ в помещениях (на поэтажных планах);

· схемы результатов радиоэкологических работ на УРЗ (поля значений МЭД ГИ в изолиниях, распределения плотностей потока β-частиц);

· схемы отбора проб строительных конструкций и оборудования;

· схемы удельной активности радионуклидов на поверхности строительных конструкций и оборудовании.

6 ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ

6.1 Работы по радиоэкологическому обследованию помещений, оборудования, строительных конструкций и участка прилегающей территории стендового комплекса здания 500 должны осуществляться с соблюдением требований НРБ-99/2009, ОСПОРБ 99/2010 и других нормативных и правовых документов, устанавливающих требования по обеспечению радиационной безопасности населения, персонала и окружающей среды. При проведении работ  также необходимо руководствоваться требованиями инструкций ФГУП «НИТИ» «Положением по радиационной безопасности во ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова» 
№РБ-11-244И» и «Инструкцией по радиационной безопасности при проведении отдельных видов работ №РБ-11-255И».
6.2 Все работы производятся в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых документов, настоящей Программы предписаний Межрегионального управлением №122 Федерального медико-биологического агентства России, которое осуществляет текущий надзор за соблюдением требований радиационной безопасности.

6.3 Комплексное радиационное обследование зд. 500 выполняет персонал группы А ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова», допущенный к работе приказом руководителя не имеющий медицинских противопоказаний, прошедший необходимое обучение, инструктаж и проверку знаний правил безопасного ведения работ с источниками ионизирующего излучения и по радиационной безопасности, освоивший приёмы пользования индивидуальными средствами защиты (СИЗ) и приборами радиометрического и дозиметрического контроля.

6.4 Все работы с РИ и РВ проводятся под контролем службы дозиметрического контроля экспериментального отдела радиационной безопасности (ЭОРБ). Ответственными за обеспечение радиационной безопасности, радиационный контроль при производстве работ являются лица, назначенные приказом генерального директора института.

6.5 Для исключения распространения радиоактивного загрязнения между стендовыми залами (2-ой и 3-ей зонами) и другими рабочими помещениями организуется санитарный шлюз с местами для переодевания персонала, запасом СИЗ и дезактивирующих растворов, оборудованный постоянно действующими приборами радиационного контроля.

6.6 Работы проводятся при отключенном технологическом оборудовании и постоянном контроле загрязнения воздуха в рабочих помещениях на наличие радиоактивных аэрозолей, уровня гамма-излучения, загрязненности поверхностей помещений и оборудования.

6.7 Все работы проводятся персоналом с использованием необходимых СИЗ, СИЗОД и средств индивидуального дозиметрического контроля (ИДК) при постоянном контроле загрязнения спецодежды и кожных покровов.

6.8 При планируемом или возможном в процессе работы облучении дозой 1 мЗв и выше, при наличии загрязнения поверхностей и оборудования более 20 альфа-част./мин.·см2 или более 2000 бета-част./мин.·см2 работа производится по наряду-допуску.

6.9  При проведении работ руководствоваться следующими числовыми значениями контрольных уровней радиационных параметров для персонала ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» согласно №РБ-11-109 от 28.06.2011 г.:

· эффективная доза годовая (мЗв) – 2;

· мощность амбиентной дозы рентгеновского и гамма- излучения (мкЗв/ч) – 15,0 для работ в здании 500 и 0,5 на территории промплощадки (санитарно-защитной зоне);

· снимаемое радиоактивное загрязнение поверхностей оборудования, помещений бета- активными радионуклидами (β-част./см2·мин.) – 500 для пом. 150–153; 100 для остальных помещений зоны контролируемого доступа и 20 для зоны свободного доступа.

· суммарная объемная активность бета- активных аэрозолей в воздухе рабочих помещений (Бк/м3) – 7,4 для пом. 150–153; 3,7 для остальных помещений зоны контролируемого доступа, зоны свободного доступа и территории промплощадки.

6.10 Комплекс мер по обеспечению радиационной безопасности должен включать организацию площадки для дезактивации используемого оборудования, оборудования для отбора проб и вспомогательного инструмента, средств индивидуальной защиты.

6.11  Исследования отобранных для анализа проб радиоактивных материалов и фрагментов строительных конструкций производится в лабораториях отдела химико-технологических исследований (ОХТИ) зд. 101. Объем отбираемых проб должен быть минимальным (не более 15 г). Пробы упаковываются в полиэтиленовые пакеты и транспортируются из зд. 500 в зд. 101 в транспортных нержавеющих контейнерах.

6.12  Обращение с РАО, образующимися в процессе выполнения работ, должно осуществляться в соответствии с требованиями ОСПОРБ 99/2010 и СПОРО-2002.

6.13 После завершения работ все РАО, образовавшиеся в процессе детального радиационного обследования помещений, оборудования, строительных конструкций и территории, должны быть утилизированы в установленном порядке.

7 ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА РАБОТ

7.1 Контроль качества выполнения всех видов исследований и испытаний необходим для исключения грубых ошибок и сужения области неопределенности результатов на всех стадиях получения измерительной информации (отбор проб, выполнение измерений и т.д.) и ее обработки.

7.2 Для получения репрезентативных данных осуществляется постоянный контроль за качеством выполнения исследований на всех стадиях с соблюдением мероприятий по снижению всех видов погрешностей.

7.3 В рамках настоящей Программы планируются следующие мероприятия по обеспечению качества работ:

7.3.1 Все измерения выполняются с применением средств измерений, прошедших метрологическую поверку.

7.3.2 В процессе работ периодически контролируется работоспособность используемой аппаратуры и вспомогательного оборудования.

7.3.3 Отбор проб осуществляется одноразовыми инструментами или после их очистки, для чего организуется площадка для очистки и дезактивации оборудования и складирования образующихся отходов.

7.4 При проведении других видов работ, не связанных с РИ и РВ, требуется руководствоваться инструкциями по охране труда «Перечня № 58-11-23 Пн» и «Системы управления охраной труда от 08.07.2010 г., действующими во ФГУП «НИТИ им. 
А.П. Александрова».
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