Приложение № 1
К Спецификации № _______
По Договору №___________
от «___» ___________201__ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку контейнерной автозаправочной станции (КАЗС)

	п/п
	Наименование
	Требования

	1.
	Общие требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам.
	Контейнерная автозаправочная станция (КАЗС) - это АЗС с надземным расположением резервуаров для хранения топлива, технологическая схема которой характеризуется размещением топливораздаточных колонок (ТРК) в контейнере хранения топлива.
Изготавливается с учетом требований НПБ 111 98*, НПБ 88-2001, ППБ 01-03, ПУЭ-2005 "Правила устройства электроустановок" по  ТУ 4575-001-81017117-2007 (или эквиваленту)

	2
	Требования к количеству поставляемого товара, выполняемым работам, оказываемым услугам
	
2 шт.

	3.
	Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара.
	[bookmark: _GoBack]Двустенный резервуар емкостью 20 м3 с автономным электрическим подогревом, технологический отсек для размещения ТРК и насосной установки отделен от резервуара противопожарной перегородкой в соответствии с НПБ 111-98. 
- наличие технологический отсек для расположения системы обогрева резервуара;
- наличие защитного ограждения на крыше;
- наличие лестницы боковой с ограждением;
Трубопровод выдачи топлива с шаровыми кранами, огнепреградителями, приемными и обратными клапанами, система деаэрации, клапан дыхательный, трубопровод обесшламливания, труба зачистная, люк замерный, газоанализатор, сигнализатор, устройство заземления автоцистерн.

Контейнер обшить окрашенным профлистом, предпочтительно синего цвета. 

Габарит: 8500х2300х2500
Топливораздаточное оборудование  одной КАЗС:
- ТРК «НАРА27М1С» (или эквивалент) со счетчиком топлива и с пультом управления  - 1 шт.
- насосная установка  для приема топлива «КМ 80-65/140» (или эквивалент) со счетчиком топлива - 1 шт.
- фильтр-водоотделитель «Сепар-200/40МК (или эквивалент) – 1 шт.
- уровнемер ПМП-201 (или эквивалент) с блоком индикации и блоком питания, выполненным в комплекте со светозвуковой сигнализацией и блоком отключения насоса.
Общая установленная мощность одной КАЗС, не более - 3 кВт 
Предоставляются сертификаты соответствия, разрешение на применение (при необходимости)

Год изготовления – не ранее 2012 г.
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