ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
заявки для размещения заказа                                                                                                           на выполнение ремонтно-строительных работ:                                                                                           «Расширение автостоянки».

1. Краткое описание работ для ремонта объекта ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ».

1.1. Основные требования к работам, условия и порядок расчетов определяются проектом 

договора, являющимся неотъемлемой частью настоящего документа.

         1.2. Объем выполняемых работ определяется в соответствии с Приложением №1 к проекту договора («Ведомость объемов работ»).
2.Требования к исполнителю работ.
         2.1. Наличие опыта выполнения подобных работ на объектах капитального ремонта и строительства не менее 2 лет.

         2.2. Наличие квалифицированного персонала, необходимого инструмента и оборудования.
         2.3. Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 24 месяцев.

         2.4. Перечень, вид материалов, указанных в Приложении №1 к проекту договора («Ведомость объемов работ»), обязателен.

         2.5. Вывоз строительного мусора, образовавшегося в ходе работ, проводить силами подрядной организации.

         2.6. До начала работ разработать ППР и согласовать его с Заказчиком.

         2.7. Требования, изложенные в п.2.1, 2.2, подтвердить документально:

- по п.2.1 представить копии актов приемки выполненных работ, аналогичных указанным в п.3.2.2 (за последние 2 года),

- по п.2.2 представить копию сведений о среднесписочной численности работников за 2012 г. (форма по КДН 1110018), перечень инструмента и оборудования, необходимого для выполнения работ.
3.Основные данные и принятые решения.

3.1. Общие положения.   

    Автостоянка действующая, размещается в ЗАТО г. Снежинск на неохраняемой территории ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ».
     3.2. Архитектурно-строительные решения. 

  3.2.1.Основной целью расширения автостоянки является устройство песчано-гравийного основания. Выполнить работы:
- вырубка леса и корчевка пней;

- снятие растительного слоя;
- разработка грунта, устройство выемки;
- устройство песчано-гравийного основания.
4.Особые условия.
           Индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации, и не проживающие на территории ЗАТО г. Снежинск, и юридические лица, не расположенные и не зарегистрированные на данной территории , могут принять участие в процедуре закупки при условии принятия органом местного самоуправления ЗАТО  г. Снежинск положительного решения о допуске таких лиц к участию в совершении сделки (заключению договора строительного подряда).

           Претенденты на участие в процедуре закупки, не проживающие и незарегистрированные  на территории ЗАТО г. Снежинск должны заблаговременно (за 1 месяц) оформить въезд на территорию ЗАТО г.Снежинск.

            Руководители органов местного самоуправления г. Снежинск по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеют право разрешить въезд таких индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц на территорию ЗАТО.

            Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность.

            Допуск оформляется в порядке, установленном Законом РФ от 21.07.93 г. № 54851        «О государственной тайне».

           Индивидуальным предпринимателям и представителям юридических лиц может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом законе.

           На претендентов в полном объеме распространяется действие Закона РФ от 14.07.92 г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 г. №693).

5. Ведомость объемов работ
	№

П/П
	Наименование работ
	Ед.

изм.
	Объем

работ

	
	Расширение автостоянки 
	
	

	Валка леса

	1
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см
	Шт.
	34

	2
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 20 см
	Шт.
	7

	3
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см
	Шт.
	7

	4
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см
	Шт.
	3

	5
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см
	Шт.
	6

	6
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см
	Шт.
	12

	7
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
	Шт.
	34

	8
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
	Шт.
	7

	9
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
	Шт.
	7

	10
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
	Шт.
	3

	11
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
	Шт.
	6

	12
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см (обрубка, сбор и сжигание  сучьев, )
	Шт.
	12

	13
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см
	Шт.
	48

	14
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 32 см
	Шт.
	9

	15
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см
	Шт.
	12

	16
	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: до 24 см
	Шт.
	48

	17
	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: свыше  24 см
	Шт.
	30

	18
	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
	Шт.
	78

	19
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: лес круглый
	Т.
	15.6

	20
	Перевозка бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов: расстояние 5 км, класс груза I
	Т.
	15.6

	Возврат материалов

	21
	Деловая древесина: сосна крупная диам. 26см и более
	М3
	5.145

	22
	Деловая древесина: сосна средняя диам. 20-26см
	М3
	2.256

	23
	Деловая древесина: сосна мелкая диам. 10-20см
	М3
	0.265

	24
	Дрова: сосна
	М3
	0.402

	25
	Деловая древесина: береза
	М3
	3.935

	26
	Дрова: береза
	М3
	5.456

	27
	Дрова: осина
	М3
	0.984

	Вертикальная планировка

	28
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	М3
	70

	29
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
	М3
	70

	30
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 1 км, класс груза I
	Т.
	98

	31
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	М3
	70

	32
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3
	М3
	550

	33
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	М3
	550

	34
	Планировка откосов и полотна: выемок механизированным способом, группа грунтов 3
	М2
	2 042

	35
	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках, группа грунтов: 2
	М3
	90

	36
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных
	М2
	1 900

	37
	Устройство основания из отсевов дробления
	М3
	190
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