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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку тепловизоров (номенклатурная группа № 1.118 - поставка офисных мониторов и других устройств отображения информации) для нужд ФГУП «Атомфлот»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru иwww. a-k-d.ru  

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2014 г.

Приложение №1

 к договору №_________ от ________201_ г.
	УТВЕРЖДЕНО

	Заместитель генерального директора ФГУП «Атомфлот» по безопасности

________________________
«___» _______ 201__ года


Техническое задание

на поставку тепловизоров

1. Технические характеристики:

· название модели  - тепловизор «Титан- 335» или аналог;

· назначение - тепловизор предназначен для использования в системах видеонаблюдения и видеоаналитики как устройство, формирующее тепловизионный видеосигнал обстановки в соответствующем поле зрения. Использование при непосредственном контакте с атмосферной средой без какой-либо дополнительной защиты;

· требования по безопасности - ГОСТ Р МЭК 60065-2005;

· требования по ЭМС - ГОСТ Р 51523-99, ГОСТ Р 51408-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 р.6,7, ГОСТ Р 51317.3.3-2008;

· требования по степени защиты от поражения электрическим током - III класс ГОСТ 12.2.007-75;

· требования по условиям эксплуатации - ГОСТ 12 997-84 группам Д3, Р1 и №2;

· климатическое исполнение - УХЛ1.5 ГОСТ 15150-69

· степень защиты - IP66;

· детектор - микроболометр VOx с разрешением не ниже 320х240;

· спектральный диапазон - 8…14 мкм;

· объектив - атермальный, без необходимости в фокусировке;

· поле зрения объектива - 35° х 27°; 

· видеовыход  - аналоговый, PAL стандарта;

· напряжение электропитания - 24 В DС;

· напряжение электропитания при использовании КМ (коробки монтажной) -150 В ÷ 240 В АС;

· потребляемая мощность в режиме включённого обогрева (при 220 В AC) - не более 46 Вт;

· потребляемая мощность в режиме выключенного обогрева (при 220 В AC) - не более 13.5 Вт;

· диапазон рабочих температур  - - 50ºС ÷ + 50ºС;

· габаритные размеры (Д х Ш х В) - 355мм х 96мм х 199мм;

· система прогрева и безопасного запуска на отрицательных температурах (до -50ºС) – да;

· входное защитное обогреваемоге окно в гермобоксе – да;

· вес тепловизора - не более 2.5 кг;

· вес коробки монтажной - не более 2.3 кг;

· функции КМ – коробки монтажной – преобразование напряжения из 150 В ÷ 240 В АС в 24 В DС, защита линий питания и видео от импульсных помех;

· чувствительность - < 0,065 º С;

· дальность обнаружения человека/автомобиля, м. – 285/880.

2. Комплект поставки:

тепловизор « Титан-335» в сборе (тепловизор, плата коммутации, плата холодного запуска, в кожухе) или аналог  - 4 шт.;

кронштейн установочный - 4 шт.;

солнцезащитный козырек  - 4 шт.;

паспорт  на изделие - 4 шт.;

упаковочная тара  - 4 шт.;

коробка монтажная КМЗ-220ТВ  - 4 шт..

3.  Порядок формирования цены:

В соответствии с проектом договора.

4. Форма, сроки и порядок оплаты продукции:

В соответствии с проектом договора.

5. Место и условия поставки продукции:

В соответствии с проектом договора.

6. Сроки поставки продукции:

В соответствии с проектом договора.

Инженер 1 категории отдела 

системы физической защиты службы безопасности                        Жамов Д.В.

Начальника службы безопасности                                                     Ткаченко А.В.
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