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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Контрольно-измерительные приборы в составе:
1. Программируемый источник постоянного тока Keithley 6220;  
2. Мультиметр APPA 99III;
3. Преобразователь USB/RS422/RS485 Uport 1130 I MOXЛ;
4. Преобразователь  USB/RS422/RS485 Uport 1150 I MOXЛ;
5. Высоковольтный преобразователь постоянного тока PHV 12-1.0K 5000P.
Указание на товарный знак контрольно-измерительных приборов не сопровождается словами «аналог» или «эквивалент» так как, контрольно-измерительные приборы входят в комплект инструмента и принадлежностей из состава газовой системы КГО  реактора БН-600 согласно комплекту конструкторской документации АРТН.501317.301 и предназначены  для поставки на блок №3 Белоярской АЭС. 

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Закупаемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.



РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	1. Программируемый источник постоянного тока Keithley 6220;
2. Мультиметр APPA 99III;
3. Преобразователь USB/RS422/RS485 Uport 1130 I MOXЛ;
4. Преобразователь  USB/RS422/RS485 Uport 1150 I MOXЛ;
- Рабочая температура: от 0 С° до 50 С°.
- Влажность воздуха-30-95%.
1. Высоковольтный преобразователь постоянного тока PHV 12-1.0K 5000P.
- Рабочая температура: от -10 С° до 50 С°.
- Влажность воздуха-30-95%.
-ударные нагрузки-20g в течении 10мс.
-вибрация-50-10 Гц с амплитудой 10мм.



РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	1. Программируемый источник постоянного тока Keithley 6220;
-диапазон задания постоянного тока- от 10-13 до 10-1 А;
-точность задания значения, не хуже-0,5%;
-выходное сопротивление, не менее-1014Ом;
-максимальное выходное напряжение-110В.
2. Мультиметр APPA 99III;
-базовая погрешность измерения напряжения постоянного тока-0,08%;
-максимальное разрешение при измерении-0,1 мВ/0,01мА/0,1 Ом/0,1Гц/1нФ/0,1С°;
-батарейное питание, индикация состояния источников питания-автовыключение;
-ЖКИ индикатор с подсветкой дисплея;
-ударопрочное пыле-влагозащищенное исполнение.
3. Преобразователь USB/RS422/RS485 Uport 1130 I MOXЛ;
Преобразователь  USB/RS422/RS485 Uport 1150 I MOXЛ;
-количество портов USB-1;
-количество RS422/RS485-1;
-максимальная скорость передачи USB, не менее-12Mbps;
-максимальная скорость передачи RS422/RS485, не менее-921,6 Kbps;
-гальваническая развязка-до 2КВ;
-индикация активности портов;
-программное обеспечение  для Windows и Linux;
-питание от порта USB.
4. Высоковольтный преобразователь постоянного тока PHV 12-1.0K 5000P.
-номинальное входное напряжение - от 10,8В до 16,5В;
-диапазон выходных напряжений - от 0 до 1000В;
-максимальный выходной ток-5Ма;
-защита от короткого замыкания на выходе - да;
-габаритные размеры, не более – 60х40х22 мм;
-масса, не более  - 65г.

	Подраздел 3.2. Требования по надежности

	Средняя наработка на отказ, не менее   - 300000ч. 

	Подраздел 3.3 Требования к комплектности

	В комплект поставки должны входить:
1.  Программируемый источник постоянного тока Keithley 6220-1шт;
2. Мультиметр APPA 99III-1шт;
3. Преобразователь USB/RS422/RS485 Uport 1130 I MOXЛ-2шт;
4. Преобразователь USB/RS422/RS485 Uport 1150 I MOXЛ-1шт;
5. Высоковольтный преобразователь постоянного тока PHV 12-1.0K 5000P-3шт.
 паспорт, руководство по эксплуатации, свидетельство о поверке на  программируемый источник постоянного тока Keithley и мультиметр APPA 99III, выданное в соответствии с требованиями к организации и порядку проведения поверки СИ установленными правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений», выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии свидетельство о поверке средства измерений.

	Подраздел 3.4 Требования к маркировке 

	Маркировка должна содержать следующую информацию:
наименование товара;
основные свойства и характеристики.

	Подраздел 3.5 Требования к упаковке

	Контрольно-измерительные приборы должны иметь заводскую упаковку, если предусмотрено производителем товара, в ином случае товар упаковывается в картонную коробку с плотным заполнением пространства между стенками и прибором прокладками из амортизирующего материала, после завершения укладки коробка закрывается и запечатывается клеевой лентой. На упаковке нанесены надписи, манипуляционные знаки  которыми следует руководствоваться при транспортировке и хранении.



РАЗДЕЛ 4 Требования по передаче заказчику технических и 
иных документов при поставке товаров

	При поставке закупаемого товара комплект документации на русском языке должен включать в себя: паспорт, руководство по эксплуатации, свидетельство о поверке на  программируемый источник постоянного тока Keithley и мультиметр APPA 99III, выданное в соответствии с требованиями к организации и порядку проведения поверки СИ установленными правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений», выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии свидетельство о поверке средства измерений.




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	При транспортировке и хранении товар в упаковке должен быть надежно защищен от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимо падение с любой высоты. Транспортировать товар в закрытом транспорте. Коробки должны быть жёстко закреплены.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок закупаемого товара 18 месяцев.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	1. Программируемый источник постоянного тока Keithley 6220-1шт;
2. Мультиметр APPA 99III-1шт;
3. Преобразователь USB/RS422/RS485 Uport 1130 I MOXЛ-2шт;
4. Преобразователь  USB/RS422/RS485 Uport 1150 I MOXЛ-1шт;
5. Высоковольтный преобразователь постоянного тока PHV 12-1.0K 5000P-3шт.
Срок поставки: 10 апреля 2015г.




Контактное лицо: Фенина Нина Андреевна, (48439) 9-47-50.
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