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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Капитальный ремонт гостиницы "Радуга" на 162 места (инв. 055756).
 Внутренние строительные и отделочные работы 2,3,4 этажей
Димитровград 2011

1. Общие положения

       Здание гостиницы «Радуга» прямоугольной формы 62х12м, 4-х этажное с подвалом введено в эксплуатацию в 1963 году. Высота здания 13,3м. Площадь застройки 890,7 м2. Производственная площадь 1648,29 м2. В подвале располагаются вспомогательные помещения, на первом этаже располагаются: вестибюль, столовая и администрация гостиницы, на втором ~ четвертом этажах располагаются номера для проживающих.

       Фундаменты – ленточные, сборные железобетонные. Наружные стены – выполнены из силикатного кирпича толщиной 640мм на цементно – песчаном растворе М-50. Перегородки – из силикатного кирпича толщиной 120мм. Перекрытия - сборные железобетонные. Кровля – односкатная, плоская из рулонных материалов с неорганизованным водостоком.

1.1. Требования к участнику процедуры закупки (Исполнителю)

При подаче заявки на конкурс организация участник обязана представить заказчику:

- Анкету по охране труда (см. прил. 1).

- Смету на сумму заявленного предложения.
- Положительные характеристики от предыдущего заказчика, с визуальным подтверждением качества выполненных работ (фотографии).

- Документы, подтверждающие наличие у исполнителя производственно-технической базы, специалистов для данных видов работ.

- Справку о количественном составе ИТР.

- Календарный план выполнения работ с разбивкой по видам работ и срокам выполнения.

- Ведомость применяемого при ремонте оборудования и материалов.

 Строительство выполняется только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими:
· Свидетельство о вступлении в СРО и о допуске к выполняемым работам в соответствии с перечнем видов работ приказа № 624 Минрегион развития от 30.11.2009г. раздел 3 п.9.2; 10.1; 10,5; 11,1; 12,5; которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. Основание для проведения работ.

     План Директора ОАО «ГНЦ НИИАР» на капитальный и текущий ремонт.

3. Содержание и краткие технические требования.

Цель работы – выполнение строительных и отделочных работ 2,3,4 этажей.
Ведомость объемов работ.

	№ п/п
	Наименование 
	Ед.изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	

	1. 
	Разборка деревянных шкафов
	м2
	560
	

	2. 
	Разборка кирпичных стен
	м3
	31,3
	

	3. 
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	м2
	347
	

	4. 
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурированных плиток (санузлы)
	м2
	705
	

	5. 
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток (санузлы)
	м2
	135
	

	6. 
	Разборка покрытий полов: из ковролина
	м2
	733,5
	

	7. 
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	м
	730
	

	8. 
	Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных
	м2
	635
	

	9. 
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича
	м3
	5
	

	10. 
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 120 см2
	м
	15,6
	

	11. 
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3
	м3
	15,8
	

	12. 
	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
	м2
	262
	

	13. 
	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий
	т
	0,89
	

	14. 
	Укладка перемычек массой до 0,3 т (Перемычка брусковая 8ПБ13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,014 м3, расход ар-ры 0,72 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4)
	шт
	50
	

	15. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
	м2
	382
	

	16. 
	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава
	компл
	216
	

	17. 
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом
	шт
	70
	

	18. 
	Блоки дверные филенчатые и остекленные
	м2
	382
	

	19. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 15 мм (санузлы)
	м2
	159
	

	20. 
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль", в два слоя (санузлы)
	м2
	159
	

	21. 
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем
	м2
	159
	

	22. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (коридор, холл)
	м2
	492
	

	23. 
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем
	м2
	492
	

	24. 
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	м
	650
	

	25. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 25 мм (гостиная, спальня)
	м2
	853
	

	26. 
	Устройство покрытий из ламинированного паркета (ламинат с подложкой 3 мм)
	м2
	853
	

	27. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных
	м
	850
	

	28. 
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	м2
	616
	

	29. 
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	м2
	1997
	

	30. 
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен
	м2
	1092
	

	31. 
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными
	м2
	2455
	

	32. 
	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов
	м2
	1846
	

	33. 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	м2
	1846
	

	34. 
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	м2
	1049
	

	35. 
	Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов
	м2
	1684
	

	36. 
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков
	м2
	1684
	

	37. 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	м2
	1684
	

	38. 
	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов оконных при отделке под окраску
	м2
	138
	

	39. 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен
	м2
	138
	

	40. 
	Погрузка: Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	76,7
	

	41. 
	Перевозка груза 1 класса до 20 км
	т
	76,7
	


3.1.  Задачи и краткая характеристика работы:

       Выполнить капитальный ремонт гостиницы «Радуга» 2, 3 и 4 этажей согласно ведомости объемов работ, с применением материалов отвечающих требованию заказчика. Замена материалов на аналогичные по характеристикам допускается после согласования замены с представителем заказчика. Выполнить погрузку и вынос строительного мусора.
Условия производства работ.

- работы проводятся в действующем здании гостиницы;

- качество выполнения всех работ должно соответствовать действующим государственным стандартам, нормам и правилам, установленным для данных видов работ;

- выполнение работ должны соответствовать нормам и правилам техники безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим требованиям;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации помещений;

- не приступать к работам, следующие за скрытыми работами, без их освидетельствования и приемки Заказчиком, в противном случае Заказчик вправе требовать от Подрядчика вскрыть любую часть работ, а затем восстановить их за счет средств Подрядчика;

- Подрядчик обязан по окончании работ, в течение 3-х дней произвести уборку строительного мусора и элементов разборки с места производства работ с последующей утилизацией.
Строительство производится на территории действующего предприятия без вредных условиях труда к  нормам заработной платы, к нормам эксплуатации машин и нормам затрат труда применить коэффициент К1=1,15.

Механизация.

Строительные работы проводятся механизмами и средствами подмащивания подрядчика.
Требования безопасности.

Оборудование, изделия и материалы должны удовлетворять требованиям технической и пожарной безопасности.
Источник финансирования – собственные средства Заказчика.
Сроки проведения работ:
30 дней с момента заключения договора.

4. Результаты работы.
       Результатом работы является:

Улучшение технического состояния помещений, а также повышение уровня комфортности и качества предоставления услуг гостиницей «Радуга».

       Приемка Заказчиком работ, выполненных Подрядчиком, осуществляется подписанием Акта сдачи-приемки работ, справок КС-2, КС-3, исполнительной документации, актов скрытых работ.

      Результаты работы представляются Заказчику в соответствии с Календарным планом. Отчетная документация должна включать сертификат качества материалов.

      Приложение:

1. Анкета по охране труда.

Инженер ОКС








А.Романов

Приложение №1.

Приложение (обязательное)

Форма анкеты по охране труда

Анкета для подрядчиков и субподрядчиков

Наименование организации подрядчика ________________________________

__________________________________________________________________

Адрес _________________________________________________________

Номер телефона _________________ Номер факса____________________

e-mail:__________________________________________________________

Является ли эта «Анкета» первой, которую Вы заполняете для ОАО «ГНЦ НИИАР» _______________________________________________________

Если «Нет», то сообщите дату последнего заполнения анкеты______________

Предлагаемый характер предстоящих работ по условиям договора (контракта): ______________________________________________________

Кто в Вашей организации является уполномоченным по охране труда (ФИО, должность)________________________________________________________

Работа для ОАО «ГНЦ НИИАР» будет выполняться в период времени:________________________________________________________

Место проведения работ:_____________________________________________

Количество сотрудников субподрядчиков: временных ____; постоянных____

Организации (компании), которые могут привлекаться в качестве субподрядчиков__________________________________________________

Количество сотрудников субподрядчиков: временных ____; постоянных____

Имеете ли Вы политику Вашей компании по охране труда? _______________

Приведите примеры деятельности за последние 2 года:__________________

________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Требуется ли специальное обучение/лицензирование для ваших видов деятельности ____________________________________________________

Имеет ли Ваша компания эти лицензии?_______________________________

1. Какое обучение Вы представляете в областях, связанных с выполняемой работой, включая специальное?____________________

___________________________________________________________

Проводится ли подробная регистрация проведенного обучения?______

1.1. Представляется ли субподрядчикам такое же обучение, как и постоянным сотрудникам___________________________________

1.2. Название учебной организации проводившей обучение: ________________________________________________________

2. Используете ли Вы опасные процессы/материалы? _________________

2.1. Если да то какие?___________________________________________

2.2. Какие специальные меры предосторожности должны быть приняты?_________________________________________________

2.3. Есть ли у Вас «Данные о безопасности материалов»? ____________

3. Есть ли у Вас написанные процедуры, инструкции и руководства по охране труда? _____________________________________________

3.1. Проводил ли кто-либо из Вас проверки на своих предприятиях/площадках?___________________________________

3.2. Если да, то используются ли проверочные листы?_______________

3.3. Кто проводит такие проверки?________________________________

3.4. Какая у них квалификация?_________________________________

3.5. Как часто проводятся такие проверки? _________________________

4. Есть ли средства индивидуальной защиты такие как беруши, средства защиты глаз, специальная одежда, обувь, каски и т.д. _______________

4.1. Проводятся ли регулярные проверки инструментов/оборудования, включая электроинструмент, средства защиты, лестницы, страховочные, строповочные и грузоподъемные приспособления? __________________________________________________________

4.2. Если Да, то какие? __________________________________________

4.3. Если Да, имеется ли процедура регистрации результатов проверки? __________________________________________________________

4.4. Какую квалификацию имеют лица, проводящие такие проверки?_________________________________________________

5. Есть ли у Вас комитет по охране труда?___________________________

5.1. Принимают ли участие рабочие в этом комитете? _______________

5.2. Как часто происходят заседания этого комитета?________________

6. Есть ли у Вас лица, имеющие квалификацию по оказанию первой помощи?_____________________________________________________

6.1. Регистрируются ли случаи оказания первой помощи? ____________

6.2. Кто является ответственным за аптечки первой помощи? _________

7. Разработана ли система регистрации, расследования и отчетности о несчастных случаях, происшествиях, профессиональных заболеваниях и опасных происшествиях (опишите подробно): ____________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

7.1. Кто у Вас отвечает за расследование и предоставление отчетов по несчастным случаям, происшествиям и т.д.?____________________

7.2. Подвергались ли Вы судебным преследованиям из-за несоблюдения охраны труда, требовали ли от Вас власти какие-либо усовершенствования в этих областях? _________________________

Если да то приведите подробные детали _______________________

_________________________________________________________

8. Количество несчастных случаев за последние два года:______________

Персонал субподрядчика______________________________  

9. Есть ли какая-нибудь другая относящаяся к делу информация, о которой мы должны знать?______________________________________

10.  Сколько сотрудников будет работать на нашей территории одновременно? ________________________________________________

11.  Детали ответственности работодателя и страхования гражданской ответственности.

Гражданская ответственность Предел ответственности: ____________

Страховая компания: ___________________________________________

Дата истечения срока действия договора __________________________

Обязательства работодателя Предел ответственности _____________

Страховщик: __________________________________________________

Дата истечения срока договора: __________________________________

12. Скольким сотрудникам компании потребуется доступ на территорию ОАО «ГНЦ НИИАР»: __________________________________________

12.1. Подрядчик гарантирует, что все его работники (и работники субподрядчиков) будут ознакомлены с Политикой ОАО «ГНЦ НИИАР» в области Охраны труда. Подписав это заявление, Подрядчик подтверждает свое согласие выполнить требования Политики ОАО «ГНЦ НИИАР» и гарантирует обеспечение персонала всеми необходимыми средствами защиты для безопасного поведения работ, как со своей стороны, (так и со стороны субподрядчиков). Подрядчик гарантирует, что все субподрядчики получат и распишутся за получение необходимой информации.

13.  Подрядчик (субподрядчик) обязуется официально назначить ответственного за охрану труда, обеспечить необходимый контроль за исполнением взятых на себя обязательств в области охраны труда, а также организовать прохождение инструктажа на ОАО «ГНЦ НИИАР» по охране труда для сотрудников, перед допуском к работе на территории Заказчика. 

Подрядчик: _______________________________________________





М.П.

Дата:_________________

