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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	№

п/п
Наименование

Обозначение нормативного документа, который устанавливает технические требования к поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг

Ед.

изм.

Кол-во

Бензин автомобильный нормаль АИ-80 
(заявка и поставка по потребности)

ГОСТ Р 51105-97
кг.
46 600
Бензин автомобильный АИ-95 
(заявка и поставка по потребности)

ГОСТ Р 51866-2002
кг.

16 300
Бензин автомобильный АИ-92 
(заявка и поставка по потребности)

ГОСТ Р 51105-97
кг.

49 920
Топливо дизельное ЕВРО класс 1 вид II (заявка и поставка по потребности)

ГОСТ Р 52368-2005
кг.
141 660


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	не требуется

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	не требуется

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	не требуется

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	025150, 025110


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	В разделе необходимо указать краткую характеристику области применения сырья, материалов и комплектующих.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Указываются:

- условия эксплуатации, при которых должно обеспечиваться использование сырья, материалов и комплектующих с заданными техническими показателями;

- стойкость к воздействию климатических условий (температуры, влажности, атмосферного давления, агрессивных сред, пыли и др.);

- стойкость к воздействию механических нагрузок (вибрационных, ударных, скручивающих и др.);

- стойкость к воздействию радиационных нагрузок.

- требование по сейсмостойкости;

- требования к  обеспечению средствами защиты (от влаги, коррозии, вредных испарений, вандализма и др.);


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Продукция должна иметь паспорта качества, сертификаты соответствия и разрешение на применение Ростехнадзора и другие документы, предусмотренные в соответствии с действующим законодательсвом РФ (при необходимости).

	Аи-80 один раз в неделю в объеме 8 000 кг. – 8 500 кг. (вторник)
Аи-92 один раз в неделю в объеме 8 000 кг. – 8 500 кг. (среда)
Аи-95 один раз в месяц  в объеме 8 000 кг. – 8150кг. (1 раз в месяц, пятница)
ДТ-8000-8500кг. (понедельник, четверг)



	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	не требуется

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	не требуется

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Подраздел может содержать такие требования как:

- требования к маркировке сырья, материалов и комплектующих;

- требования к маркировке упаковки;

- - к месту нанесения маркировки (непосредственно на продукции, на бирках, на таре);

- к содержанию маркировки;

- к способу нанесения маркировки (гравировка, травление краской и т.п.);

- к качеству маркировки;

- к условиям применения и мерам предосторожности при транспортировании, хранении и монтаже;

- к безопасности.

Оформление проводится с учетом:

ГОСТ 19433-88 – грузы опасные. классификация и маркировка;

ГОСТ 14192 маркировка грузов;

ГОСТ Р 51121-97 – маркировка - товары непроизводственные;

ГОСТ 1.9 – 95 маркировка продукции;

ГОСТ 14192 – 96 маркировка грузов;

ГОСТ 30668 -2000, 26828 -86, 1860 – 86 – маркировка изделий и т д.

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Подраздел может содержать такие требования как:

- требования к способам упаковки в зависимости от условий хранения, транспортирования и прочих условий;

- требования к предельной массе (брутто, нетто) единицам (в первичной упаковке, в транспортной таре);

- требования к перечню документов, вкладываемых в тару при упаковке.

Оформление проводится с учетом:

ГОСТ 26319-84 Грузы опасные. Упаковка и т д.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка Продукции Покупателем по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями Госарбитража при СМ СССР №№ П-6 от 15.06.65 и П-7 от 25.04.66 с изменениями и дополнениями от 29.12.73 и от 14.11.74.



	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Одновременно с Продукцией Продавец предоставляет Покупателю счёт-фактуру в валюте Договора, оформленный в соответствии с требованиями НК РФ и  постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 г. № 914 с последующими изменениями и дополнениями с указанием даты и номера Договора.




РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Автобензовоз, объемом 8000-8500 кг.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Перед поставкой топлива, топливо должно храниться в закрытых емкостях с соблюдением норм пожарной безопасности.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Срок гарантии нормальной работы Продукции устанавливается в соответствии с гарантийными обязательствами производителя.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	не требуется


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	не требуется


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	не требуется


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	не требуется


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Указываются дополнительные (прочие) требования к сырью, материалам и комплектующим (например, требования по внешнему виду, установке логотипов. и т.д.).


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Указываю Аи-80 один раз в неделю в объеме 8 000 кг. – 8 500 кг. (вторник)
Аи-92 один раз в неделю в объеме 8 000 кг. – 8 500 кг. (среда)
Аи-95 один раз в месяц  в объеме 8 000 кг. – 8150кг. (1 раз в месяц, пятница)
ДТ-8000-8500кг. (понедельник, четверг)


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	не требуется


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	 -----------------------
	-----------------------------------------


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	--------------------------------
	


