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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование

	Ультразвуковой измеритель толщины 38DL PLUS (или эквивалент)
Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям, требованиям к комплектности закупаемого товара.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Новый, не бывший в употреблении, не восстановленный, выпуска не ранее 2013 года.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	2929036



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Универсальный измеритель будет применяться для определения толщины труб с внутренним слоем ржавчины, толщины слоя оксида на внутренней поверхности труб, для высокоточного измерения толщины многослойных материалов с помощью одноэлементных датчиков. 



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Толщиномер будет использоваться для ультразвуковых измерений в рабочих условиях с повышенным содержанием аэрозолей (в том числе натрия), повышенной влажностью.



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Портативный прибор, предназначенный для ручной переноски с габаритными размерами не более 150мм×250мм×100мм и весом не более 1 кг.

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Толщиномер должен иметь понятный интерфейс пользователя с прямым доступом ко всем функциям. Диапазон рабочей температуры от -10°С до +50°С. Толщиномер должен производить измерение остаточной толщины труб, трубок, резервуаров, камер высокого давления, корпусов и других конструкций, подверженных коррозии или эрозии, толщины слоя оксида на внутренней поверхности труб, измерение толщины окислов натрия или натрия через три слоя материала (сталь нержавеющая 4мм – натрий 5мм – сталь нержавеющая 5мм). Толщиномер должен идентифицировать, сохранять, вызывать, стирать и передавать данные измерений толщины, изображения сигналов и конфигурацию измерителя через стандартный последовательный порт RS-232 или USB. Диапазон частот датчиков от 0,50 до 30 МГц (-3 дБ).

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Конструкция толщиномера должна обеспечивать соответствие требованиям самых сложных применений и возможности эксплуатации в неблагоприятных условиях производства или на местах проведения измерений. Толщиномер должен справляться с любыми измерениями в условиях высокой влажности или запыленности, высоких или низких температур, высокой или низкой освещенности. Прибор должен выдерживать удары, падения и не очень аккуратное обращение. Защита корпуса класса IP67.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Толщиномер должен поставляться с адаптером AC/DC; литий-ионным аккумулятором 

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Ультразвуковой толщиномер, включая датчики, преобразователи, комплектующие и опции, необходимые для обеспечения измерений в соответствии с основными технико-экономическими и эксплуатационными показателями.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Поставка Товара осуществляется путем его доставки на склад Покупателя, расположенный по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, пл. Бондаренко, д.1.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Согласно комплекту поставки производителя



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Согласно условиям гарантии производителя, но не менее 24-х месяцев с момента поставки товара.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ
	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Утилизация стандартная для данного вида изделий



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	Стандартные, в соответствии с общепромышленными правилами по электробезопасности.



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	Поставка разовая
Количество – 1 (одна) штука



РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	 Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	



РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	




Контактное лицо: Фенина Нина Андреевна, (48439) 9-47-50.


