Техническое задание.

	

№  п/п
	

Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика
	Ед.
изм.
	Ко-личество

	1. [bookmark: _Toc384393774][bookmark: _Toc384393881][bookmark: _Toc388366365][bookmark: _Toc389127171][bookmark: _Toc389211796]
	Импульсное зажигающее устройство для натриевых ламп Типа Amira ignitor или эквивалент. 
	Amira ignitor CD -3 220-240V 50-60HgHs70  400WIb max-5A
	шт.
	30

	2. 
	Лампа 
люминесцентная 
	8Вт с цилиндрической колбой L300мм Т5G5
	шт.
	10

	3. 
	Лампа накаливания 
	Цоколь Е27 50Гц 12В 25 Вт
	шт.
	100

	4. 
	Лампа накаливания 
	Цоколь Е27 50Гци 24В40Вт
	шт.
	200

	5. 
	Лампа светодиодная

Типа «Космос 
Премиум»
LED 6W A55 230V E2727 или эквивалент

	Напряжение………………………..............220В
Мощность……………………………………6Вт
Цветовая температура……  3000К-теплый свет
Световой поток…………………………..440Лм
Количество светодиодов…………………….12
Диаметр лампы……………………………..5,5см
Высота лампы………………………….....10,5см
Температура использования………-40ºС +40ºС
Срок службы…………………………..50000час.
Гарантия производителя…………………..2 года
	шт.
	100

	6. 
	Лампа светодиодная

Типа «Космос 
Премиум»
LED 4W A50 230V E2727 или эквивалент
	Напряжение………………………..............220В
Мощность……………………………………4Вт
Цветовая температура……  3000К-теплый свет
Световой поток…………………………..280Лм
Количество светодиодов…………………….12
Диаметр лампы……………………………..5,0см
Высота лампы………………………….....8.6 см
Температура использования………-40ºС +40ºС
Срок службы…………………………..50000час.
Гарантия производителя…………………..2 года
	шт.
	100

	7. 
	Лампа светодиодная

Типа «Космос 
Премиум»
LED 8W A60 230V E2727 или эквивалент
	Напряжение………………………..............220В
Мощность……………………………………8Вт
Цветовая температура……  3000К-теплый свет
Световой поток…………………………..560Лм
Количество светодиодов…………………….14
Диаметр лампы……………………………..6,0см
Высота лампы………………………….....11,2 см
Температура использования………-40ºС +40ºС
Срок службы…………………………..50000час.
Гарантия производителя…………………..2 года
	шт.
	100

	8. 
	Лампа светодиодная

Типа «Космос 
Премиум»
LED 10W A60 230V E2727 или эквивалент
	Напряжение………………………..............220В
Мощность……………………………………10Вт
Цветовая температура……  4500К-теплый свет
Световой поток…………………………..860Лм
Количество светодиодов…………………….30
Диаметр лампы……………………………..6,0см
Высота лампы………………………….....11,2 см
Температура использования………-40ºС +40ºС
Срок службы…………………………..50000час.
Гарантия производителя…………………..2 года
	шт.
	100

	9. 
	Лампа светодиодная  

Типа LG A19 тип А1914GC 1GG1 или эквивалент
	Напряжение220В 50Гц
Цоколь Е27
Мощность 14Вт
Световой поток 900лм
Угол рассеивания т250
Цветовая температура 3000К
Индекс цветопередачи (CRI)83Ra
Габаритные размеры 69*119.3
Срок службы более 25000часов
Масса 220г
Быстрый старт и перезапуск –выход на рабочий режим в течении секунды
Отсутствие  мерцаний нет стробоскопического эффекта
Не требует специальной утилизации
Спектр излучения максимально приближен к естественному дневному свету
Отсутствие в спектре излучения ультрафиолетовой и инфракрасной составляющей.
Предоставление гарантии
Простая и быстрая установка.
	шт.
	30

	10. 
	Лампа светодиодная  
Типа LG A19 тип LB08E830LOA или эквивалент.
	Напряжение220В 50Гц
Цоколь Е27
Мощность 7/5Вт
Световой поток 485лм
Угол рассеивания 140
Цветовая температура 3000К
Индекс цветопередачи (CRI)83Ra
Габаритные размеры 60/6*120.5
Срок службы более 25000часов
Масса 165г
Быстрый старт и перезапуск –выход на рабочий режим в течении секунды
Отсутствие  мерцаний нет стробоскопического эффекта
Не требует специальной утилизации
Спектр излучения максимально приближен к естественному дневному свету
Отсутствие в спектре излучения ультрафиолетовой и инфракрасной составляющей.
Предоставление гарантии
Простая и быстрая установка.
	шт.
	30

	11. 
	Лампа светодиодная  

Типа Sveta Led 8Вт или эквивалент.
	Напряжение220В 50Гц
Цоколь Е27
Мощность 8Вт
Световой поток 600лм
Угол рассеивания 140
Диапазон рабочих температур -40 +40
Степень защиты по ГОСТ14254-96 IP30
Световая эффективность 75лм/Вт
Габаритные размеры 59*120
Срок службы более 25000 часов
Масса 300гр
Быстрый старт и перезапуск –выход на рабочий режим в течении секунды
Отсутствие  мерцаний нет стробоскопического эффекта
Не требует специальной утилизации
Спектр излучения максимально приближен к естественному дневному свету
Отсутствие в спектре излучения ультрафиолетовой и инфракрасной составляющей.
Предоставление гарантии
Простая и быстрая установка.
	шт.
	30

	12. 
	Светильник 
потолочный 
	PRBLUX/S напряжение 220В,номинальная частота 50Гц.исполнение УХЛ 4,IP20, 4 лампы 36Вт,масса 9.8кг,электромагнитный ПРА 
	шт.
	6


[bookmark: _Toc384393780][bookmark: _Toc384393887][bookmark: _Toc384393786][bookmark: _Toc384393893][bookmark: _Toc370812246][bookmark: _Toc384393810][bookmark: _Toc384393917][bookmark: _Toc388366371][bookmark: _Toc389127176][bookmark: _Toc389211801]
Условия поставки:
1. Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 
Особые требования: обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия);
· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов и агрегатов), выпуска не ранее 2014 г.;
· гарантийный срок – не менее установленного производителем;
· другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам). 

